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FICHA TECNICA


SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA No. CCTA-SASI-002 -2026
[bookmark: _GoBack]
“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL EN MÚSICA “LUIS ÁNGEL RAMÍREZ ALZATE”, PARA FORTALECER EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”
Especificaciones técnicas
La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, establecerá las siguientes especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del decreto 1082 de 2015:

Lote I I– Accesorios Musicales 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	CLASIFICADOR DE BIENE Y SERVICIOS UNSPSC

	1
	CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO EN SIB
	Cajas de cañas  francesa para clarinete, n°3 v.12 CR193 x10 unds. con empaque sellado individual. Las cañas deben contar con una respuesta uniforme en todos los registros, permitiendo ataques pianísimos en notas sobreagudas, ofrecer la flexibilidad necesaria para ejecutar grandes intervalos en legato y staccato, y brindar una riqueza tímbrica que aporte cuerpo y brillo al sonido.                                                                                                                                                                                                                      
	60131500

	2
	CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFON ALTO Eb
	
Cajas de cañas  francesa, para saxofón  alto eb n°3 caja verde SR 263 x10unds. con empaque sellado individual. Las cañas deben contar con una punta ligeramente más gruesa y una hoja más flexible que las tradicionales, lo cual les permite vibrar en un área más amplia con máxima elasticidad. Este diseño debe asegurar gran flexibilidad en la interpretación, con un rango de elasticidad amplio. La paleta debe favorecer la propagación de las ondas con mayor amplitud desde la punta, disminuyendo progresivamente hacia el interior de la lengüeta.
	60131500

	3
	CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFÓN SOPRANO Bb 
	Cajas de cañas francesa para saxofón soprano Bb n° 3 SR303  java caja verde,con empaque sellado individual, presentación por 10 unidades.
Las cañas deben contar con una punta ligeramente más gruesa y una hoja más flexible que las tradicionales, lo cual les permite vibrar en un área más amplia con máxima elasticidad. Este diseño debe asegurar gran flexibilidad en la interpretación, con un rango de elasticidad amplio. La paleta debe favorecer la propagación de las ondas con mayor amplitud desde la punta, disminuyendo progresivamente hacia el interior de la lengüeta.
	60131500

	4
	CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE BAJO Bb 
	Cañas para clarinete bajo francesa V.12 CR623  número 3, presentación por 5 unidades, con empaque sellado individual,
Las cañas deben estar diseñadas para vibrar en un rango más amplio que las tradicionales, proporcionando un sonido rico, profundo y potente. Deben contar con mayor grosor en ambos extremos, lo que aporta cuerpo al ataque, prolonga la vida útil y garantiza un timbre pleno y con riqueza armónica.
	60131500

	5
	CAJA DE CAÑAS PARA SAXOFÓN TENOR
	Cajas de cañas francesa para saxofón tenor n°3  SR273 presentación por 5 unidades, con empaque sellado individual.
Las cañas deben permitir una vibración sobre una superficie mayor que las tradicionales, con máxima elasticidad, la punta debe ser ligeramente más gruesa y la hoja más flexible para favorecer una vibración más amplia y sensible. Este diseño asegura gran flexibilidad en la interpretación, dado que el área de elasticidad es extensa. La paleta debe permitir la propagación de ondas con mayor amplitud desde la punta, atenuándose progresivamente hacia el interior de la lengüeta.
	60131500

	6
	CAJAS DE CAÑAS PARA SAXOFÓN BARÍTONO Eb 
	Cañas francesas para saxofón baritono SR343 caja verde; Cañas para instrumento de viento madera, presentación por 5 unidades,con empaque sellado individual.
Las cañas deben permitir la vibración sobre una superficie mayor que las tradicionales, ofreciendo máxima elasticidad. La punta debe ser ligeramente más gruesa y la hoja más flexible, lo que favorece una vibración más amplia. Este diseño asegura gran flexibilidad en la interpretación, gracias a un rango de elasticidad extenso. La paleta debe facilitar la propagación de las ondas con mayor amplitud desde la punta, atenuándose progresivamente hacia el interior de la lengüeta.
	60131500

	7
	CAÑA PARA FAGOT 
	Cañas para fagot, tamaño mediano, presentación por unidad.
Deben ser aptas para intérpretes en proceso de formación, brindando facilidad de emisión y control del sonido, lo que las hace adecuadas para principiantes y estudiantes. Material: Caña natural (Arundo donax) seleccionada de alta densidad o madera importada tratada,doble lengüeta simétrica,enhebrado con hilo de nailon o algodón encerado sellado, estabilidad en la altura tonal estándar (A = 440 Hz).
	60131500

	8
	CAÑA PARA OBOE 
	Cañas para oboe, tamaño mediano, presentación por unidad.
conformadas por una pala doblada y fijada con hilo de nylon a un tudel recubierto en corcho, elaboradas con caña natural (Arundo donax) con tudeles de tubo de latón cónico recubierto de corcho que se inserta en el oboe con longitud  46/2 longitud en milimetros con raspado de 10mm, tipo europeo con dureza media para garantizar una correcta vibración al contacto con el aire, facilitando la emisión sonora, el diseño debe permitir un timbre característico del oboe, con sonoridad penetrante, expresiva y equilibrada, MADERA: Madera Europea de alta calidad de cultivo Arundo Donax.
❖ TUBOS: Tubo italiano Chiarugi de latón recubierto con corcho liso.
❖ GUBEADO: Grosor de la pala de 0,56 mm
❖ FORMA: Lawley. Parte ancha de 6,92 mm y delgada de 4,12 mm. 
	60131500

	9
	
ACEITE PARA TROMPETA


	Aceite que describa en su envase que es sintético para válvulas o rotores de instrumentos musicales de viento metal.Presentación en frasco individual, garantizar una lubricación uniforme, evitar la corrosión y facilitar el movimiento suave y silencioso de las válvulas;  viscosidad regular media para uso general que  es el estándar para instrumentos de estudio de cualquier marca, aceites 100% sintetico.
	60131500

	10
	SLITE PARA VARA DE TROMBÓN 
	Aceite para vara de trombón, presentación en frasco de 30 ml.
Debe garantizar lubricación uniforme, movimiento suave y protección contra desgaste y corrosión. :  No se evaporan rápido ni dejan residuos pegajosos
	60131500

	11
	PARCHE PARA CONGA Y TUMBA REMO SINTÉTICOS
	Parche Conga y Tumba Remo sintéticos, tipo Fiberskyn o equivalente, con tacto y respuesta tradicional que soporte tensiones muy altas al tocar sin romperse.
	60131500

	12
	PARCHES BONGÓ
	Parches sintéticos para bongó de 8” y 9”.
Fabricados en material de alta resistencia tipo Fiberskyn o equivalente, diseñados para ofrecer durabilidad, respuesta uniforme y un sonido cálido y balanceado, que soporte tensiones muy altas al tocar sin romperse.
	60131800

	13
	ACEITE PARA TORNILLOS SAXOFON, CLARINETES, OBOE
	Aceite para llaves de instrumentos de viento, presentación en frasco individual, con densidad Medio (Medium) para uso general en clarinetes, saxofones, fagot entre otros, formulado para lubricar los tornillos de las llaves, disolver la suciedad, reducir fricción y prevenir la oxidación en el metal, garantizando un movimiento más suave y la preservación de los instrumentos musicales. 
	60131500

	14
	BOQUILLA PARA TROMBÓN
	Boquilla para trombón o eufonio de caño pequeño. Debe contar con un diámetro interno de 24 mm, profundidad estándar y garganta de 5,85 mm.
	60131800

	15
	BOQUILLA   PARA CLARINETE SOPRANO Bb
	Boquilla para clarinete soprano. Fabricada en resina de fenol de alta calidad, con una longitud de tabla de 19 mm y una abertura de 1,05 mm.
	60131800

	16
	ABRAZADERA PARA CLARINETE SOPRANO Bb
	Abrazadera metálica para clarinete soprano en Si♭. Debe contar con dos tornillos que permitan un ajuste uniforme, fabricada en material resistente que garantice durabilidad y sujeción adecuada de la caña. 
	60131500


	17
	BOQUILLA PARA SAXOFON ALTO
	Boquilla para saxofón alto. Fabricada en resina de fenol de alta calidad, con una longitud de tabla de 23 mm y una abertura de 1,70 mm.
	60131800

	18
	ABRAZADERA SAXOFÓN ALTO
	Abrazadera metálica para saxofón alto, con 2 tornillos para un ajuste uniforme que garantice un buen material 
	60131500


	19
	ENCORDADO PARA GUITARRA CLÁSICA TENSIÓN ALTA
	 Encordado para guitarra clásica de tensión alta EJ46, compuesto por tres cuerdas graves entorchadas en cobre plateado y tres cuerdas agudas de nailon blanco. Las cuerdas deben contar con núcleo de nailon multifilamento en los bajos para una mayor durabilidad, proyección y respuesta, y agudos fabricados en nailon claro de alta precisión para garantizar una entonación estable y sonido equilibrado. El set debe incluir seis cuerdas a escala completa y estar empacado de forma que proteja contra la corrosión. Se requiere que las cuerdas ofrezcan buena estabilidad de afinación, claridad tonal y adecuada respuesta dinámica.
	60131500


	20
	ENCORDADO PARA TIPLE  
	Encordado para tiple fabricado en acero inoxidable, resistente a la corrosión y con estabilidad de afinación. Deben incluir el número completo de cuerdas requerido para la configuración estándar y contar con extremos compatibles para su correcta instalación.
	60131500


	21
	ENCORDADO PARA VIOLÍN 4/4
	Juego de cuerdas para violín con tensión media, compatible con violines de tamaño 4/4. Las cuerdas deben contar con núcleo sintético que garantice estabilidad en la afinación, respuesta rápida y proyección sonora equilibrada. Se requiere que el encordado ofrezca una mezcla de calidez y brillo, adecuada para diferentes dinámicas y articulaciones. Deben presentar buena resistencia a cambios de temperatura y humedad. El juego debe incluir las cuatro cuerdas (Mi–La–Re–Sol) en afinación estándar, y entregarse en empaque sellado.
	60131500


	22
	ENCORDADO PARA VIOLA 3/4
	Juego de cuerdas para viola con núcleo sintético de alta tecnología, recubiertas con materiales metálicos que incluyan cromo en la primera y segunda cuerda, y monel en la tercera y cuarta. El encordado debe ser de tensión media y ofrecer un sonido amplio, rico en matices, con tonos brillantes y una base sonora completa y oscura. Se requiere que las cuerdas faciliten la ejecución gracias a su menor tensión, sean duraderas, resistentes a la humedad y adecuadas para diferentes estilos musicales. Deben ser compatibles con violas de tamaño estándar y entregarse en empaque sellado con las cuatro cuerdas completas (La–Re–Sol–Do).
	60131500


	23
	ENCORDADO PARA CELLO 4/4 
	Encordado para cello de tamaño 4/4 y tensión media, cuyas cuerdas tengan núcleo de acero sólido, lo que garantiza resistencia, durabilidad y estabilidad en la afinación. El material de entorchado debe ser de aleaciones como acero o níquel, que influyen en la respuesta y el color del sonido. Deben ofrecer buena resistencia a los cambios de temperatura y humedad, mantener una afinación estable en diferentes entornos y proporcionar una gama sonora amplia, desde tonos cálidos hasta brillantes, con buena respuesta al arco, facilitando el control y la articulación en la ejecución.
	60131500


	24
	ENCORDADO PARA CONTRABAJO
	Juego de cuerdas para contrabajo de escala 3/4, tensión mediaJ610 1 / 2M. Combinación única de tono cálido, durabilidad y valor. Las cuerdas Prelude tienen el sonido más cálido disponible en un diseño de cuerda de núcleo de acero asequible. No se ven afectados por los cambios de temperatura y humedad, tienen una excelente respuesta de arco.
	60131500


	25
	ARCOS PARA VIOLIN
	Arco para violín tamaño 4/4, con vara fabricada en  material sintético de alta calidad, que ofrezca buena elasticidad, resistencia y control. Debe contar con crin de pelo natural (preferiblemente de caballo blanco) para una adecuada adherencia al contacto con las cuerdas. El tornillo debe permitir un ajuste preciso de la tensión, y el peso total debe estar entre 58 y 62 gramos, con un balance adecuado que facilite la técnica y el manejo del instrumento. La montura debe ser en ébano con detalles en níquel o similar, e incluir almohadilla o entorchado antideslizante.
	60131500


	26
	ARCOS PARA VIOLONCELLO
	Arco para cello tamaño 3/4, con vara fabricada en madera (preferiblemente Pernambuco o Brasilwood) o material sintético de alta calidad, que ofrezca buena elasticidad, resistencia y control. Debe contar con crin de pelo natural (preferiblemente de caballo blanco) que garantice una correcta adherencia al contacto con las cuerdas. El tornillo debe permitir un ajuste preciso de la tensión de la crin. El peso debe estar acorde al tamaño 3/4, idealmente entre 72 y 78 gramos, con un balance adecuado que facilite la ejecución y el manejo del arco. 
	60131500


	27
	ARCO ALEMÁN PARA CONTRABAJO 3/4
	Arco de contrabajo alemán para contrabajo 3/4, de Palo de Brasil o similares y cuerda de pelo de caballo, con talón ergonómico que permita una sujeción cómoda con la palma de la mano hacia abajo. La vara debe estar fabricada en madera (preferiblemente Pernambuco o Brasilwood) o en material sintético de alta calidad, con curvatura adecuada que proporcione buena elasticidad y control. Debe tener crin de pelo natural (preferiblemente de caballo blanco) para garantizar una óptima adherencia a las cuerdas. El tornillo debe permitir un ajuste preciso de la tensión. El peso debe estar entre 120 y 140 gramos, con un balance equilibrado que facilite la ejecución. La montura puede ser de ébano con anillos de níquel o similar, e incluir una almohadilla antideslizante.
	60131500


	28
	ARCO FRANCÉS PARA CONTRABAJO 3/4
	Arco de contrabajo francés para contrabajo 3/4, de Palo de Brasil o similares y cuerda de pelo de caballo, con talón ergonómico que permita una sujeción cómoda con la palma de la mano hacia abajo. La vara debe estar fabricada en madera (preferiblemente Pernambuco o Brasilwood) o en material sintético de alta calidad, con curvatura adecuada que proporcione buena elasticidad y control. Debe tener crin de pelo natural (preferiblemente de caballo blanco) para garantizar una óptima adherencia a las cuerdas. El tornillo debe permitir un ajuste preciso de la tensión. El peso debe estar entre 120 y 140 gramos, con un balance equilibrado que facilite la ejecución. La montura puede ser de ébano con anillos de níquel o similar, e incluir una almohadilla antideslizante.
	60131500


	29
	TIRA CUERDAS PARA VIOLÍN 4/4
	Tira cuerdas para violín  4/4. Debe estar fabricado en un material resistente, liviano y duradero, que garantice estabilidad, resistencia a la corrosión y bajo peso. El diseño debe permitir una correcta transmisión de la vibración sin comprometer el sonido del instrumento. La fijación al cordal debe ser firme y segura, compatible con distintos tipos de cuerdas para violín. Debe tener bordes redondeados o pulidos para evitar daños al instrumento o a las cuerdas durante su uso.
	60131600


	30
	TIRA CUERDAS PARA CELLO 3/4
	Tira cuerdas para cello  3/4. Debe estar fabricado en un material resistente, liviano y duradero, que garantice estabilidad, resistencia a la corrosión y bajo peso. El diseño debe permitir una correcta transmisión de la vibración sin comprometer el sonido del instrumento. La fijación al cordal debe ser firme y segura, compatible con distintos tipos de cuerdas para cello. Debe tener bordes redondeados o pulidos para evitar daños al instrumento o a las cuerdas durante su uso.
	60131600


	31
	TIRA CUERDAS PARA CONTRABAJO 
	1 tira cuerdas para contrabajo  3/4. Debe estar fabricado en un material resistente, liviano y duradero, que garantice estabilidad, resistencia a la corrosión y bajo peso. El diseño debe permitir una correcta transmisión de la vibración sin comprometer el sonido del instrumento. La fijación al cordal debe ser firme y segura, compatible con distintos tipos de cuerdas para contrabajo. Debe tener bordes redondeados o pulidos para evitar daños al instrumento o a las cuerdas durante su uso.
	60131600


	32
	ENCORDADO PARA BANDOLA
	Encordado para bandola fabricado en acero inoxidable, resistente a la corrosión y con estabilidad de afinación. Deben incluir el número completo de cuerdas requerido para la configuración estándar y contar con extremos compatibles para su correcta instalación.
	60131500


	33
	POSA PIES PARA GUITARRA
	Reposa pies para Guitarra Clásica Acústica. Altura regulable. Acabado Negro y superficie antideslizante.
	60131500


	34
	ATRILES PARA PARTITURA DE PARRILLA (BANDEJA)
	Atriles de parrilla metálicos con bandeja. deben estar fabricados en material resistente, contar con tornillos que permitan graduar tanto la altura como la inclinación de la bandeja, garantizando estabilidad y durabilidad.
	60131500


	35
	GOLPEADOR DE TRIANGULO  
	Golpeador metalico  con mango de agarre antideslizante
	60131500


	36
	GOLPEADOR PARA TAMBORA DE CUERO
	Golpeador para tambora de cuero.
	60131500


	37
	BAQUETAS TIPO  BOLERO
	Baquetas para percusión tipo Bolero.
fabricadas con material madera de arce (maple), de punta redonda, longitud aproximada de 15,7 pulgadas (40 cm) y diámetro de 0,63 pulgadas (1,6 cm), adecuadas para trabajos ligeros en jazz, estudio, orquesta y ensambles de música de cámara, deben ser livianas, balanceadas y resistentes para garantizar comodidad y durabilidad en la ejecución.
	60131500


	38
	BAQUETAS XILÓFONO
	Baquetas para xilófono medium soft 1-1/8  con punta de goma.
Deben contar con mango de madera balanceado y cabezas de goma de dureza media, lo que permite un sonido claro, definido y con buena proyección. Adecuadas para repertorio sinfónico, de cámara y académico.
	60131500


	39
	BAQUETAS BATERÍA
	Baquetas para batería con punta de silicona.
	60131500


	40
	COLOFONIA PARA VIOLÍN
	Colofonia para violín en resina de pino
	60131500


	41
	COLOFONIA PARA CONTRABAJO
	Colofonia para contrabajo en resina natural
	60131500


	42
	COLOFONIA PARA CELLO
	Colofonia para cello en resina de pino
	60131500


	43
	FRENO PARA CELLO
	Freno para cello construido en material de alta resistencia y durabilidad fabricado con materiales como. Nailon tejido de alta resistencia o cuero
	60131500


	44
	HOMBRERA PARA VIOLÍN
	Hombrera para violín construido en material de alta resistencia y durabildiad.
	60131800


	45
	HOMBRERA PARA VIOLA
	Hombrera para viola construido en material de alta resistencia y durabildiad.
	60131800


	46
	ESTUCHE SEMIDURO PARA GUITARRA CLÁSICA
	Estuche semiduro para guitarra clásica construido en material de alta calidad.
	60131800




Dirección: Carrera 19A entre Calles 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso. 
Tel –3183401185 y 3183401189.  C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónclientecorpocultura@gmail.com
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