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ANEXO No. 2



[bookmark: _heading=h.r0bz4v31ihaa]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
[bookmark: _heading=h.mwqsvs3dtqz5]
[bookmark: _heading=h.wufz0s4mu08b]Los equipos de aire acondicionado objeto del presente proceso deberán ser de tecnología INVERTER.

BP -26005340: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI

ADQUIRIR EQUIPOS DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINT DE 9000 BTU A 220 V  CON ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 5 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINT DE 18000 BTU A 220 V  CON  ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 5 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINT DE 24000 BTU A 220 V CON ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 5 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO CASSET A 220 V CON ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN.



MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 5 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad. 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO, DE BOMBA DE DESAGÜE, CONDENSADORA PARA LOS AIRE ACONDICIONADO SOPORTES Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA MÍNIMOS PARA SU INSTALACIÓN (CHAZOS,TORNILLO)

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 6 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

BP -26005353: MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI

ADQUIRIR EQUIPOS DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DATA LOGGER TESTO 175 H1

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 2 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE DESHUMIFICADOR BDT50WT 50 PINT ENERGY STAR DESHUMIDIFICADOR

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 4 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLINT DE 18000 BTU A 220 V CON ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 8 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO CASSET A 220 V CON ACCESORIOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 5 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad. 

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BOMBA DE DESAGÜE, CONDENSADORA PARA LOS AIRE ACONDICIONADO SOPORTES Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA MINIMOS PARA SU INSTALACION (CHAZOS, TORNILLO)

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá y se pagará por Unidad 10 (UND) de acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la supervisión.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos de precisión, materiales y herramientas, mano de Obra y otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

ALCANCE:

Suministrar lo equipos de climatización y garantizar:

· Entrega de equipos de climatización nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y con las capacidades de refrigeración requeridas.
· Equipos con fabricación reciente, respaldados por garantía del fabricante y con disponibilidad de soporte técnico y repuestos.
· Suministro de los equipos con todos los accesorios, manuales de operación, fichas técnicas y certificados de garantía expedidos por el fabricante.
· Transporte, cargue, descargue y entrega de los equipos en los lugares definidos por la Secretaría de Cultura, garantizando su entrega en perfecto estado.
· Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la normatividad vigente aplicable, incluyendo el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (cuando resulte aplicable al equipo suministrado), las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y demás disposiciones relacionadas con la eficiencia energética, calidad y seguridad de los equipos de climatización.
· Garantía mínima sobre los equipos suministrados, conforme a las condiciones ofrecidas por el fabricante y las exigidas en el presente proceso.


· Imagen de referencia:
[image: ]

· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINI SPLIT:

Tipo
Mini Split INVERTER
Tipo de aire acondicionado
Minisplit
Tipo de refrigerante
R32 O R410
Capacidad de refrigeración
9000 BTU- 18000 BTU- 24000BTU - 
Voltaje
220 V
Sistema de enfriamiento
Compresor
Alimentación
Eléctrica
Garantía
1 año


· Imagen de referencia:

[image: ]
· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CASSETTE 36000BTU
· Capacidad de enfriamiento (Btu h)36000 BTU/hr
· Dimensiones unidad interior mm(WxDxH)840 x 840 x 245 mm
· Peso Neto unidad interior (Kg)25..7 Kg
· RefrigeranteR410A

[image: ]

Tipo : bomba de drenaje automática
Capacidad de drenaje: 24 l/h
Elevación máxima: aproximadamente 12 m/39,4 pies
Capacidad del tanque: 200 ml
Potencia máxima de aire acondicionado: 30000 btu/h (9 KW)
Nivel de ruido a 1 m: 19 dB (A)








· ESPECIFICACIONES DE DATALOGER
IMAGEN DE REFERENCIA

[image: ]
Datos técnicos generales
Peso
130 g
Medidas
149 x 53 x 27 mm
Temperatura de funcionamiento
-20 hasta +55 ºC
Carcasa
Plástico
Clase de protección
IP54
Canales
2 externo
Color del producto
Negro
Vida útil del sensor
Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C)
Norma
Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU
Intervalo de medición
10 seg - 24 h
Tipo de batería
3 pilas AlMn o Energizer tipo AAA
Autonomía
3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C
Interfaces
mini usb, ranura para tarjeta SD

NOTA:

Tener en cuenta que las anteriores especificaciones técnicas, pueden variar si las actividades en el sitio lo ameritan, previa aprobación del supervisor.  
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