
	
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
	CODIGO:
	

	
	VESIÓN:
	

	
	FECHA DE APROBACION:
	


CONTRATAR LAS OBRAS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SEÑALETICA EN PLAYAS Y/O ESPACIOS TURISTICOS DEL OBJETO:	DISTRITO DE CARTAGENA DE EN EL MARCO DEL PROYECTO “CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE UN
TERRITORIO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS


	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1.01
	Localización, trazado, replanteo y nivelación
	M2
	162.50
	
	

	1.02
	Cerramiento en Polisombra Verde 80% H=2,5mts. Incluye listones en madera distanciados c. 3mts empotrados con mortero 1 : 4.
	ML
	72.80
	
	

	2
	SEÑALETICA
	
	
	
	

	
2.01
	Perno de Anclaje estructural para bases de estructura metálica en varilla roscada AC de 1/2" B7 y tres (3) tuercas 2H, embebido en concreto. Profundidad 20cm de anclaje.
	
UND.
	
78.00
	
	

	
2.02
	Perno de Anclaje estructural para bases de estructura metálica en varilla roscada AC de 1/2" B7 y tres (3) tuercas 2H, con aplicación de epóxido Sicadur Anchorfix 4. Profundidad 20cm de anclaje.
	
UND.
	
32.00
	
	

	
2.03
	Suministro e instalación de señalización informativa según diseño de modelo pequeño de jardinera, base de 60 cm × 50 cm y doble plotter informativo 44 cm x 40 cm
	
UND.
	
21.00
	
	

	2.04
	Suministro e instalación de tótem fabricado en concreto Tipo 1, con plotter informativo según
diseño
	UND
	5.00
	
	

	
2.05
	Reconstrucción de Viga de amarre inferior en concreto reforzado de 3500 PSI H=0,15 x W=0,30 Incluye acero de refuerzo corrugado grado 60, Fy = 4200 kg/cm², cuantía mínima de 95kg/m³.
Incluye demolición controlada con martillo electro-neumático liviano (MANUAL). incluye retiro y
disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental.
	
ML
	
6.80
	
	

	
2.06
	Mantenimiento de superficies de lámina metálica en AC de señalética. Incluye limpieza de superficie sspc-sp 03, anticorrosivo, barrera y pintura en poliuretano esquema de e=12mils y e=6mils respectivamente.
	
M2
	
19.04
	
	

	
2.07
	Suministro e instalación de estructura en lámina galvanizada cal 22. incluye marco en AC con protección Galvanizada. Incluye esquema de pintura Anticorrosivo Esp=6 mils, acabado Poliuretano blanca Esp=12mils.
	
M2
	
2.53
	
	

	
2.08
	Suministro e instalación de señalización informativa en Vinilo impreso en Alta 3M para exteriores, sobreponer en superficie metálica
	
UND
	
16.00
	
	

	
2.09
	Suministro e instalación de vinil liso Película Protección Uv 100% , incluye desmonte del existente. Incluye sistema de andamios certificados y elementos de protección personal para altura Max=12 mts
	
M2
	
19.04
	
	

	3
	LIMPIEZA
	
	
	
	

	3.01
	Aseo y limpieza general de áreas intervenidas.
	M2
	162.50
	
	



	SUB TOTAL OBRAS COSTO DIRECTO
	

	ADMINISTRACION
	
	

	IMPREVISTO
	
	

	UTILIDAD
	
	

	IVA/UTILIDAD
	
	



	VALOR TOTAL OBRA
	



	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
	



	NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
	DESCRIPCION	PORCENTAJE

	
	ADMINISTRACIÓN IMPREVISTO
UTILIDAD
	A= I=
U=
	



	Fecha de	Tuesday, October 13, 2026
Actualización:
	TOTAL  A.I. U
	A.I.U.=
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