ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

Descripción del proyecto

El proyecto corresponde al mantenimiento de las instalaciones de la Policía Nacional – Estación San Cayetano, ubicada en el corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. La intervención comprende actividades de mantenimiento y adecuación de muros, fachadas, pintura interior y exterior, cielo falso en drywall, puertas y clósets, divisiones en aluminio y acrílico, cubierta, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, luminarias, aires acondicionados, planta eléctrica, tablero de control y ventanería.

El proyecto se desarrolla sobre una infraestructura institucional existente y busca atender deterioros asociados al uso y a la exposición a lluvia, radiación solar y viento, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, conservación y confort de las instalaciones.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir

La Estación de Policía presenta necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo derivadas del uso, desgaste y exposición a condiciones naturales. Se identifican deterioros en muros de fachada e internos, cielos rasos, puertas y clósets, sistemas eléctricos, luminarias, instalaciones hidrosanitarias, sistemas de drenaje de aires acondicionados, cubierta y ventaneria.

Las intervenciones contempladas corresponden al mantenimiento y adecuación de las áreas existentes de la Estación San Cayetano, de acuerdo con las actividades y cantidades establecidas en el presupuesto del proyecto.

Localización 

Figura 1.1. Localización del corregimiento de San Cayetano y ubicación de la Estación de Policía San Cayetano.
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Actividades a ejecutar y alcance
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	Nº
	DESCRIPCION
	UND.
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	

	1
	ADECUACION ESTACION SAN CAYETANO
	 
	 
	 
	 
	

	1,1
	Mantenimiento de superficie de muros, raspado y estucado. Aplicar capa de Himofugo.
	m2
	67,06
	$ 34.616 
	$ 2.321.428 
	

	1,2
	Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar
	m2
	163,00
	$ 30.574 
	$ 4.983.580 
	

	1,3
	Pintura exterior para fachada, tipo coraza o similar, Altura mayores a 2,5m
	m2
	267,80
	$ 36.539 
	$ 9.785.143 
	

	1,4
	Pintura interiores, tipo 1A o similar
	m2
	745,38
	$ 26.102 
	$ 19.455.835 
	

	1,5
	Pintura Rejas, tipo esmalte o laca.
	m2
	15,00
	$ 45.014 
	$ 675.205 
	

	1,6
	Cielo falso en Drywall incluye pintura vinilo tipo II
	m2
	241,43
	$ 124.545 
	$ 30.068.396 
	

	1,7
	Adecuacion mobiliario tipo Puertas a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca.
	m2
	29,88
	$ 78.098 
	$ 2.333.557 
	

	1,8
	Adecuacion mobiliario tipo closet, a traves de reparacion de cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca.
	m2
	6,75
	$ 130.250 
	$ 879.185 
	

	1,9
	Suministro e Instalacion mobiliario tipo Puertas, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca.
	Und
	2,00
	$ 1.297.959 
	$ 2.595.918 
	

	1,10
	Suministro e Instalación mobiliario tipo closet, incluye cerraduras visagras, pintura tipo esmalte o laca.
	m2
	3,50
	$ 1.166.901 
	$ 4.084.154 
	

	1,11
	Adecuación de divisiones en aluminio y acrílico, a través de reparación de estructura y cambio de acrílicos
	m2
	20,00
	$ 339.640 
	$ 6.792.798 
	

	1,12
	Suministro e Instalación divisiones en aluminio y acrílico.
	Und
	16,00
	$ 470.020 
	$ 7.520.318 
	

	1,13
	Mantenimiento de superficie de cubierta, aplicación pintura bituminosa aluminio, reparación manto dañana
	m2
	130,00
	$ 46.963 
	$ 6.105.174 
	

	1,14
	Mantenimiento, suministro e instalación de griferías, accesorios, para lavamanos, sanitarios y duchas.
	Und
	12,00
	$ 172.754 
	$ 2.073.042 
	

	1,15
	Mantenimiento, suministro e instalación de accesorios, tanque elevado. Reparación de filtración en tubería.
	Und
	1,00
	$ 782.280 
	$ 782.280 
	

	1,16
	Suministro e instalación de Sanitario de una sola pieza, sitio de retención
	Und
	1,00
	$ 1.238.610 
	$ 1.238.610 
	

	1,17
	Suministro e instalación de luminaria led tipo 18w Luz Día Blanco
	Und
	36,00
	$ 114.148 
	$ 4.109.317 
	

	1,18
	Suministro e instalación de reflector LED potencia 200W
	Und
	2,00
	$ 456.330 
	$ 912.660 
	

	1,19
	Suministro e instalación de tomacorriente y/o interruptor
	Und
	23,00
	$ 119.950 
	$ 2.758.841 
	

	1,20
	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Mini Split Inverter 9000 BTU 220 V. Categoría mínimo B, Acometida, drenajes, regatas y soportes.
	Und
	1,00
	$ 5.019.630 
	$ 5.019.630 
	

	1,21
	Suministro e instalación de Aire Acondicionado mini Split Inverter12000 BTU 220 V. Categoría mínimo B, Acometida, drenajes, regatas y soportes.
	Und
	1,00
	$ 6.655.899 
	$ 6.655.899 
	

	1,22
	Suministro e instalación drenajes, regatas y resanes aires existentes.
	Und
	2,00
	$ 338.988 
	$ 677.976 
	

	1,23
	Suministro e Instalación Planta Eléctrica Cabinada 7 Kva Trifásica, Diesel 3600 Rpm.
	Und
	1,00
	$ 11.526.267 
	$ 11.526.267 
	

	1,24
	Suministro e Instalación Tablero de cañuela de control para intercambio de energía.
	Und
	1,00
	$ 2.477.220 
	$ 2.477.220 
	

	1,25
	Mantenimiento ajuste de ventanas en aluminio y vidrio laminado, remplazo de película polarizado, ajustes de herrajes,
	m2
	17,50
	$ 123.861 
	$ 2.167.568 
	

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $                138.000.000 
	



Fases y etapas del proyecto

a. Proceso de selección.
b. Proceso de ejecución
c. Proceso de cierre o liquidación
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Tiempo de ejecución un (1) mes.

Forma de pago
El presupuesto del proyecto se estructura a precios unitarios. De acuerdo con el Formulario 1 – Presupuesto Oficial, el precio unitario incluye el A.I.U., discriminado así: Administración 25 %, Imprevistos 3 % y Utilidad 2 %. El valor total de las obras, incluido el componente correspondiente, es de $138.000.000,00.

Se manejará un anticipo por valor del cuarenta (40%) porciento del contrato. El saldo a través de actas parciales de obras.

Condiciones particulares del proyecto
Condiciones particulares del proyecto

El proyecto se ejecutará en la Estación de Policía San Cayetano, corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. La intervención corresponde al mantenimiento de una infraestructura institucional existente. El Documento Técnico señala que el municipio se conecta con Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y el interior del país mediante la Troncal de Occidente y contempla gastos de transporte de personal, materiales y residuos generados por las obras.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas disponibles corresponden a las descripciones de las actividades y cantidades establecidas en el presupuesto oficial del proyecto. Estas comprenden trabajos de mantenimiento de muros, fachadas, pintura, cielo falso en drywall, carpintería y mobiliario, divisiones en aluminio y acrílico, cubierta, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, planta eléctrica, tablero de control y ventanería.

Especificaciones técnicas de materiales 


El Documento Técnico identifica, entre otros, los siguientes materiales e insumos: pintura tipo coraza y tipo 1A, estuco, accesorios eléctricos, accesorios hidráulico-sanitarios, pintura esmalte y catalizada, cemento gris, agregado fino, agregado pétreo, agua, tablas y aceros.

Pruebas y ensayos

Se aran pruebas visuales de actividades y procesos constructivos, verificación de calidad de los materiales utilizados, control de calidad de mano de obra y verificación de programa de ejecución de obra.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato
· Anexo técnico.
· Documento técnico de visita previa de valorización del proyecto.
· Presupuesto de obra de mantenimiento.

Notas técnicas específicas del proyecto

	Norma / reglamento
	Aplicación en este proyecto

	NSR-10 y sus modificaciones vigentes
	Aplicaría únicamente en lo que corresponda a elementos estructurales o aspectos de seguridad estructural. El proyecto que tenemos planteado es principalmente de mantenimiento y reparaciones locativas.

	RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
	Sí aplica. Hay mantenimiento eléctrico, tomacorrientes, interruptores, luminarias, planta eléctrica y tablero de transferencia/control. El RETIE vigente fue modificado por la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026. (Ministerio de Minas y Energía)

	RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
	Sí aplica, especialmente por el suministro e instalación de las luminarias LED. La versión vigente fue modificada mediante la Resolución 40286 del 23 de junio de 2026. (Ministerio de Minas y Energía)

	NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano
	Puede utilizarse como referencia técnica en las instalaciones eléctricas en la medida en que corresponda con los requisitos incorporados por el RETIE. El Ministerio de Minas aclara que no toda la NTC 2050 segunda actualización es automáticamente obligatoria por sí misma; deben observarse los requisitos que el RETIE adopta. (Ministerio de Minas y Energía)

	NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería
	Sí es pertinente para griferías, aparatos sanitarios, duchas, tanque elevado y redes de suministro/desagüe que sean intervenidas. La NTC 1500 contempla construcción, modificación, reparación, reemplazo y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias. (Min vivienda)

	Resolución 472 de 2017, modificada por Resolución 1257 de 2021 – RCD
	Sí aplica si durante las actividades se generan residuos de construcción y demolición. Regula su gestión integral. (Ministerio de Ambiente)

	Especificaciones de los fabricantes
	Muy importantes para pinturas, impermeabilizantes, drywall, equipos de aire acondicionado, planta eléctrica, luminarias, accesorios eléctricos e hidráulicos. Deben respetarse las fichas técnicas y recomendaciones de instalación de cada fabricante.



Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de conformidad con las normas técnicas y reglamentos vigentes que resulten aplicables a cada actividad, entre ellas el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, la NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería, la NTC 2050 en los aspectos incorporados y exigibles conforme al RETIE, la NSR vigente en los aspectos que resulten aplicables y la normativa vigente para la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. Asimismo, deberán observarse las especificaciones, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes de los materiales, equipos y elementos instalados.

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá implementar medidas de manejo técnico y ambiental orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos que puedan generarse como consecuencia de las actividades de mantenimiento de la Estación de Policía San Cayetano.
Como mínimo, se deberán considerar las siguientes medidas:
a. Manejo de residuos: Los residuos generados durante las actividades de mantenimiento, tales como sobrantes de materiales, residuos de drywall, empaques, elementos deteriorados, residuos de pintura y demás residuos de construcción y demolición, deberán ser separados, almacenados temporalmente y retirados de manera adecuada, evitando su disposición en zonas no autorizadas.
b. Aprovechamiento y reducción de residuos: Se deberá procurar el aprovechamiento de los materiales que técnicamente puedan ser reutilizados y reducir la generación innecesaria de residuos durante la ejecución de las actividades.
c. Manejo de materiales: Los materiales, pinturas, productos de mantenimiento y demás insumos deberán almacenarse de manera segura, evitando derrames, contaminación del suelo y afectaciones a las instalaciones existentes.
d. Control de polvo y partículas: Durante actividades de lijado, raspado, demolición menor, perforación y demás labores que puedan generar material particulado, se deberán implementar medidas de control para evitar la dispersión de polvo hacia las áreas ocupadas de la estación.
e. Uso eficiente de agua y energía: El contratista deberá promover el uso racional del agua y la energía eléctrica durante la ejecución de las actividades, evitando consumos innecesarios y fugas.
f. Manejo de residuos de pintura y productos químicos: Los envases, recipientes y sobrantes de pinturas, solventes, impermeabilizantes u otros productos utilizados deberán manejarse conforme a las recomendaciones del fabricante y a la normativa ambiental aplicable, evitando su vertimiento al suelo, redes de drenaje o cuerpos de agua.
g. Protección de las instalaciones existentes: Las actividades deberán ejecutarse procurando minimizar afectaciones a las áreas que no sean objeto de intervención, manteniendo condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad durante la ejecución del contrato.
h. Limpieza y entrega de las áreas: Al finalizar cada actividad, el contratista deberá realizar la limpieza del área intervenida y retirar los residuos y materiales sobrantes, garantizando la entrega de los espacios en condiciones adecuadas de uso.
i. Gestión ambiental y social: El contratista deberá atender las medidas ambientales y sociales que resulten aplicables al proyecto, realizando seguimiento a los impactos derivados de las actividades de mantenimiento y adoptando las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Una recomendación importante
Principio del formulario
Final del formulario

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.
c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.
h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) Ingeniero Civil
· Un (1) Ingeniero Industrial

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Ingeniero civil, especialista en Gerencia de Proyecto o áreas afines en administración de obras o proyecto 
	Experiencia General de 10 años, experiencia especifica especialista 5 años

	Residente de Obra
	Ingeniero civil y/o Arquitecto
	Experiencia General de 5 años

	Coordinado SST
	Ingeniero Industrial o área de seguridad, especialista en seguridad industrial o áreas afines en administración seguridad y salud en el trabajo 
	Experiencia General de 5 años, experiencia especifica especialista 2 años



Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo identificado en el Documento Técnico es el siguiente:
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
· Equipo de topografía o de medición
· Andamios
· Pulidoras
· Taladros
· Equipo de refrigeración
· Escaleras
· Herramientas menores

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

Durante la ejecución de las actividades, el contratista deberá disponer de las obras e instalaciones provisionales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos, la protección de las áreas intervenidas y la seguridad del personal.
Como mínimo, se deberán contemplar las siguientes actividades, de acuerdo con las necesidades de ejecución:
· Adecuación temporal de áreas para el almacenamiento organizado y seguro de materiales, herramientas y equipos. 
· Instalación y utilización de andamios, escaleras y elementos temporales necesarios para la ejecución de trabajos en altura. 
· Protección temporal de pisos, muros, mobiliario, equipos y demás elementos existentes que puedan verse afectados durante las actividades de mantenimiento. 
· Delimitación y señalización temporal de las áreas de trabajo para evitar el ingreso de personal no autorizado. 
· Adecuación temporal de zonas para la disposición y almacenamiento de residuos generados durante la ejecución, hasta su retiro. 
· Implementación de las medidas necesarias para mantener libres y seguras las zonas de circulación durante la ejecución de los trabajos. 
· Retiro de las instalaciones, protecciones y elementos provisionales una vez terminadas las actividades, dejando las áreas intervenidas limpias y en condiciones adecuadas de uso. 
Señalización 
Durante la ejecución de las actividades, el contratista deberá implementar la señalización temporal necesaria para delimitar, identificar y controlar las áreas objeto de intervención, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para trabajadores, funcionarios, visitantes y demás personas que permanezcan o circulen por las instalaciones.
De acuerdo con las actividades ejecutadas, se podrá utilizar:
· Señales de peligro o advertencia: para identificar áreas donde existan riesgos por trabajos de mantenimiento, herramientas, equipos, trabajos en altura o superficies intervenidas. 
· Señales de prohibición: para restringir el ingreso de personal no autorizado a las zonas de trabajo. 
· Señales de obligación: para indicar el uso de elementos de protección personal cuando corresponda. 
· Señales informativas: para indicar accesos, rutas de circulación, áreas habilitadas y zonas temporalmente restringidas. 
· Cinta de seguridad y elementos de delimitación: para aislar temporalmente las áreas intervenidas. 
· Conos, barreras o elementos visibles de canalización: cuando sean necesarios para controlar la circulación dentro de las áreas de trabajo. 
· Avisos de “PELIGRO – ÁREA EN MANTENIMIENTO” y “NO INGRESAR”: en las zonas donde se estén ejecutando actividades que puedan representar riesgo para terceros. 
La señalización deberá mantenerse visible, en buen estado y ubicada de manera que no obstaculice las rutas de circulación ni las condiciones de seguridad de las instalaciones. Una vez finalizadas las actividades, deberá retirarse la señalización temporal que ya no sea necesaria.
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

No Aplica.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO
1. Las actividades de mantenimiento deberán ejecutarse de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el presupuesto oficial y conforme a las condiciones existentes de la Estación de Policía San Cayetano. 
2. Previamente a la ejecución de cada actividad, el contratista deberá verificar las condiciones del área a intervenir y adoptar las medidas necesarias para proteger los elementos existentes que no sean objeto de mantenimiento. 
3. Para las actividades de mantenimiento de muros, estuco y pintura interior y exterior, las superficies deberán encontrarse limpias, secas y adecuadamente preparadas, realizando previamente las reparaciones y correcciones necesarias para garantizar la adecuada adherencia y acabado del material. 
4. En las actividades de mantenimiento de fachadas y superficies exteriores, incluyendo aquellas que requieran trabajos a alturas superiores a 2,50 m, se deberán implementar los elementos de acceso, protección y seguridad necesarios para ejecutar los trabajos. 
5. Para el mantenimiento e instalación de cielos rasos en drywall, se deberá verificar previamente el estado de la superficie y de los elementos de soporte, garantizando una instalación estable y un acabado uniforme. 
6. Las actividades relacionadas con puertas, closets, ventanas, divisiones de aluminio y acrílico y demás elementos de carpintería deberán ejecutarse procurando conservar las condiciones de funcionamiento, ajuste y acabado de los elementos intervenidos. 
7. En las actividades de mantenimiento de cubierta e impermeabilización, se deberá realizar previamente la limpieza y preparación de la superficie, identificando y reparando las zonas que presenten deterioro o filtraciones, de acuerdo con el alcance previsto en el presupuesto. 
8. Para las actividades hidrosanitarias, incluyendo griferías, aparatos sanitarios, accesorios, tanque elevado y reparación de fugas, se deberán verificar las conexiones y condiciones de funcionamiento antes y después de la intervención. 
9. Para las actividades de instalaciones eléctricas, incluyendo luminarias LED, reflectores, tomacorrientes, interruptores, planta eléctrica y tablero de transferencia, los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con la reglamentación técnica vigente que resulte aplicable y por personal competente. 
10. Para la instalación de los equipos de aire acondicionado tipo minisplit, se deberán realizar las conexiones eléctricas, drenajes, pases, soportes y demás actividades contempladas en el presupuesto, verificando su adecuado funcionamiento al finalizar la instalación. 
11. Los materiales y equipos utilizados deberán ser nuevos cuando la actividad corresponda a suministro e instalación, y deberán cumplir con las características y especificaciones técnicas requeridas para cada elemento. 
12. El contratista deberá realizar las pruebas y verificaciones de funcionamiento que correspondan a las actividades ejecutadas, especialmente en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, equipos de aire acondicionado y planta eléctrica. 
13. Los trabajos deberán ejecutarse manteniendo las áreas intervenidas organizadas y protegidas, procurando minimizar las afectaciones al funcionamiento de la Estación de Policía durante la ejecución del contrato. 
14. Al finalizar cada actividad, el contratista deberá retirar los materiales sobrantes y residuos generados, efectuar la limpieza del área intervenida y entregar los trabajos en condiciones adecuadas de funcionamiento y acabado. 
Final del formulario
Documentos técnicos adicionales 
· Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 
· Documento Técnico del proyecto. 
· Registro fotográfico del estado actual de las instalaciones. 
· Especificaciones y fichas técnicas de los materiales, equipos y elementos objeto de suministro e instalación. 
· Manuales de instalación, operación y mantenimiento suministrados por los fabricantes, cuando sean aplicables. 
· Planos o esquemas de las instalaciones existentes, cuando se encuentren disponibles. 
· Documentos y soportes relacionados con el manejo de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto.
En constancia, se firma en San Juan Nepomuceno, a los 01 días del mes de septiembre de 2026.


______________________________________________
MANUEL MEDINA ROJAS
SECRETARIO DE PLANEACION
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