
 “LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS MOVILES PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL,

SEÑORES,	
ALCALDIA DE MOSQUERA

REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR JORNADAS, CAMPAÑAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DE PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL Y AL FORTALECIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y RESPONSABLES EN LA VÍA, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL.

ITEM 1: PISTA PARA MINIBICICLETAS Y PATINETAS PARA NIÑOS
	especificacion de equipo
	PRUEBA FOTOGRAFICA POR PARTE DEL PROPONENTE 
	observacion del evaluador 
(ESPACIO QUE SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)
	cumple/NO CUMPLE (SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)  

	
1. Una (1) pista modular elaborada en madera, lámina o materiales afines, con impresión full color, bordes laminados de material resistente. Dimensiones mínimas: 6 metros de frente por 8 metros de fondo. Las láminas deben estar impermeabilizadas, permitir fácil limpieza, y contar con plastificación adherida que represente ilustraciones de alta resolución sobre situaciones cotidianas de tránsito, tales como zonas de pasos peatonales, intersecciones, señalización horizontal (cajas de movilidad, curvas, carriles interlineados), zonas de movilidad reducida, entre otras, señales de transito de 1,50cm de alto como lo son PARE, CEDA EL PASO, PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA, PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA, SIGA DE FRENTE Y DEMÁS QUE PUEDAS SER SUFICIENTES CONFORME LA LEY 769 DE 2002.

2. La pista deberá incluir un mínimo de quince (15) escenas de movilidad ilustradas, como cruce peatonal, movilidad sostenible, espera el autobus, señales de transito, uso adecuado de la vía, ciclistas en la vía, paso de bicilcetas, pare y demás relevantes a la Ley 769 de 2002.

3.  Siete (7) semáforo interactivo real con cambio programado de luces (rojo, amarillo y verde), mínimo dos caras programables y sincronizadas, con soporte de piso, altura de 140 cm, conexión eléctrica de 110v y sistema de polo a tierra.

4. Cuatro (4) vehículos elaborados en cartón con sticker de vinilo adhesivo, dimensiones mínimas de 82x134x96 cm, con motivos variados: carro, bus, vehículo de emergencia, servicio público. Con manubrio giratorio de 360°, correas tejidas tipo arnés en hombros para ajuste del actor vial, vehiculos no disponibles para su uso para niños de 6 a 10 años.

5. Para usuarios mayores, se implementará un circuito de sensibilización con un área operativa de entre 180 m² a 350 m², compuesto por tramos rectos, curvas, intersecciones, rotondas y zonas de movilidad reducida. El piso debe estar compuesto de material flexible, impermeable y antideslizante de mínimo 0.8 mm, con demarcaciones viales en blanco y amarillo, inflado mediante motores de 1.5 a 2.0 HP, potencia de ventilación de 2.354 CFM y conexión eléctrica de 110v para niños de 6 a 12 años.

6. El circuito incluirá al menos quince (15) señales de tránsito verticales full color, altura mínima de 160 cm con bases fijas, y entre tres (3) y cuatro (4) señales inflables,  como cruce peatonal, movilidad sostenible, espera el autobus, señales de transito, uso adecuado de la vía, ciclistas en la vía, paso de bicilcetas, pare, ceda el paso y demás relevantes a la Ley 769 de 2002.

7.  SEIS (6) bicicletas urbanas clasicas sin cambios para niños de 10 a 15 años, con silla ajustable, rines, llantas, pedales, y pintura uniforme, que incluya el sistema de direcciones correspondientes para el uso y acción de la semana de la seguridad vial, con sus respectivas luces, en material de aluminio y/o acero.

8.  SEIS (6) Patinetas de dos llantas para niños de 10 a 15 años con capacidad de carga entre 70 y 100kg, chasis en aluminio de alta resistencia, diametros de las llantas de 200mm, freno de pie basico, manubrio ergonomico, dirección mecanica con giro de 180°.

9. Zona de observación y seguridad perimetral: encerramiento inflable en colores negro y amarillo para delimitar el área de trabajo

11. Zona de educación previa a la pista: carpa tipo hangar inflable o metálica (mínimo 8x6x2,6 m), alimentada por mínimo tres (3) motores de 1,5 HP, con sillas plásticas (mínimo 40),  

12. Sonido (mínimo tres cabinas, dos micrófonos inalámbricos), sistema de proyección con tres televisores (mínimo 40 pulgadas) y contenido pedagógico obligatorio sobre pasos peatonales, señales de tránsito y comportamientos viales. 


Personal requerido:

Un (1) coordinador técnico con un mínimo tres (3) años de experiencia en la realización de semanas de seguridad vial, o afines en tema de movilidad  quien deberá acompañar en todas las actividades requeridadas a contratar y será quien supervisará que se cumpla con los requisitos de seguridad.

un (1) técnico en seguridad vial o afines en temas de movilidad con mínimo un (1) año de experiencia y certificación laboral en campañas de sensibilización en seguridad vial), que acrdite el tíutilo solicitado.

Dos (2) logísticos de pista (bachilleres con mínimo un (1) año de experiencia en apoyo logístico en eventos de seguridad vial  o afines en temas de movilidad, que acredite el título requerido y la experiencia solicitada.
	
	
	

	
	
	
	


	requisitos adicionales de presentacion y envio para los oferentes 

	Cada oferente deberá anexar certificación y documentación donde se evidencie que los equipos expuestos en la anterior tabla son de su propiedad o están bajo acuerdo contrato, comodato o contrario de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de este documento.

	Cada oferente deberá presentar adicional a las fichas técnicas la certificación donde se evidencie la funcionabilidad del equipo y su legitimidad en el actual proceso 

	Cada oferente deberá relacionar y anexar la certificación donde se evidencia que la longitud y zona de trabajo de la pista debe abarcar una medida de 6 metros de frente x 8 metros de fondo; cada una de las láminas debe tener impermeabilización de fácil limpieza e instalación en terreno con plastificación adherida a la lámina, que muestre ilustraciones full color, resolución de zonas de pasos, vías intersecciones, señalización de piso como zonas de cajas de movilidad, curvas, carriles interlineados, con línea fija, zonas de movilidad reducida


	Aportar un registro fotográfico en el que se puedan apreciar las configuración y especificaciones solicitadas en cada equipo y su funcionamiento 



ITEM 2:  SIMULADOR DE VOLCAMIENTO CARRO
	especificacion de equipo
	PRUEBA FOTOGRAFICA 
	
(ESPACIO QUE SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)
	cumple/NO CUMPLE (SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD

	Simulador en el cual se experimenta de manera controlada la sensación de un volcamiento y en el cual se inculca la importancia del uso del cinturón de seguridad. Este simulador es un vehículo real tipo urbano, con unas medidas confortables de 1522 mm, 1597 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2375 mm con una capacidad para 4 pasajeros el vehículo esta soportado a una base metálica de alta resistencia en la que se distribuye un sistema hidráulico en el cual de manera controlada se realizan giros de 360° que llevan al pasajero a experimentar la sensación de un volcamiento y a reconocer la importancia de los elementos de seguridad, en el área de seguridad se cuentan con 4 cinturones de 3 puntos como el que se tiene en cualquier vehículo el cual es de tracción por sujeción sistema de control de peso y de soporte lo que hace la simulación más real y segura en todo momento. Cumpliendo con lo siguientes criterios técnicos de estructura y funcionamiento,  Capacidad de pasajeros: 4 personas (2 delanteros + 2 traseros), con un Tipo de estructura vehicular: Carrocería real no modificada de un vehículo sedán escala 1:1 Tipo de simulación: Volcamiento lateral completo (360°) o parcial (90°/180°),  Velocidad de giro controlada: Ajustable entre 1 y 10 rpm,   Dirección de rotación: Unidireccional o bidireccional,  Modo de operación: automatizado (según configuración), Sistema de seguridad: Parada de emergencia, anclajes reforzados, sistema redundante de frenado, Cabina vehicular real no modificada, con puertas funcionales, cinturones de seguridad de 3 puntos y asientos originales o reforzados Chasis auxiliar de soporte, construido en acero estructural con recubrimiento anticorrosivo, Ejes giratorios laterales: fijados al centro de gravedad del vehículo para permitir un vuelco equilibrado, Sistema de giro: motorreductor eléctrico con transmisión por cadena o corona dentada,  el motoreductor debe tener Motor eléctrico trifásico o monofásico Potencia: entre 2 HP y 5 HP, según el peso del vehículo, Alimentación: 220 V o 380 V (según región), Reductores de velocidad: engranajes helicoidales o sinfín-corona, Velocidad de rotación ajustable mediante variador de frecuencia, debe contar con un sistema de Control, Panel de control centralizado con: Botón de arranque/parada, Selección de modo de rotación (manual/automático), Selector de dirección de giro, Indicador de velocidad y posición angular, Botón de emergencia (E-STOP) en la seguridad técnica general debe contar con Seguridad del Simulador, Cinturones de seguridad operativos en cada asiento, Bloqueo de puertas durante el ensayo, Sensor de posición angular para paro automático en orientación específica, Barandillas o estructuras de contención externa, Alarma audiovisual antes y durante la rotación, Sistema de freno de emergencia mecánico o electromagnético

Personal requerido 

Un (1) coordinador técnico con un mínimo tres (3) años de experiencia en la realización de semanas de seguridad vial, quien deberá acompañar en todas las actividades requeridadas a contratar y será quien supervisará que se cumpla con los requisitos de seguridad.
Un (1) técnico en seguridad vial o afines en tema de movilidad con mínimo un (1) año de experiencia y certificación laboral en campañas de sensibilización en seguridad vial).
Un (1) auxiliar logístico (bachiller), con mínimo un (1) año de experiencia en apoyo logístico en eventos de seguridad vial o afines en tema de movilidad, que acredite el título requerido y la experiencia solicitada.

	
	
	


	requisitos adicionales de presentación y envío para los oferentes 

	Cada oferente deberá anexar certificación y documentación donde se evidencie que los equipos expuestos en la anterior tabla son de su propiedad o están bajo acuerdo contrato, comodato o contrario de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de este documento.


	Cada oferente deberá presentar adicional a las fichas técnicas la certificación donde se evidencie la funcionabilidad del equipo y su legitimidad en el actual proceso


	Aportar un registro fotográfico en el que se puedan apreciar las configuración y especificaciones solicitadas en cada equipo y su funcionamiento

	NOTA: SI LOS PROPONENTES REQUIEREN DE MÁS ESPACIO PARA APORTAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO, PODRÁN RELACIONAR LA FOTOGRAFÍA CON EL NUMERAL RESPECTIVO Y EL ITEM DE LA FICHA TECNICA



ITEM 3:  UN TRAGO POR LA VIDA
	especificación de equipo
	PRUEBA FOTOGRAFICA 
	
(ESPACIO QUE SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)
	cumple/NO CUMPLE (SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD

	
Para esta estación de un bar interactivo en que se muestren los efectos, penalidades y riesgos que trae el infligir las normas de tránsito por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol se  debe disponer de un vehículo con barra tipo bar, no simuladores, ni maquetas, ni food truck, este vehículo debe contar con la estantería interna de exhibición de licores zona de preparación, zona de despacho; este vehículo debe tener una pantalla led incorpora a la carrocería no menor o igual o superior a 40 pulgadas, este vehículo debe tener integrado un sistema luces que se maneje con control y que tengan no mínimo o igual o superior a 3 módulos diferentes de luminosidad y combinaciones; en este vehículo se debe preparar 300 cocteles sin alcohol tipo bar, este coctel el cual contiene soda, zirope, michelada con sal dulce e hielo no debe contener derivados que lleven a generar una prueba positiva en alchocensor como lo es el anís y otros derivados, que será servido en un vaso de no menor a 70 ml.

La zona de sensibilización debe tener un total de cinco (5) mesas tipo bar elegantes (diseño elegante, moderno y funcional, fabricada en material plástico resistente y de alta durabilidad, con superficie lisa de fácil limpieza y estructura estable y reforzada. Su diseño permite un adecuado aprovechamiento del espacio y facilita su transporte, instalación y almacenamiento, siendo apropiada para reuniones, eventos, actividades institucionales, jornadas pedagógicas y demás)  en juego con 20 sillas (fabricada en material plástico resistente y de alta durabilidad, con acabado uniforme y superficie de fácil limpieza que cuente con respaldo ergonómico y estructura reforzada que proporciona estabilidad, comodidad y seguridad durante su uso) de la misma estructura que den un ambiente a un bar exclusivo, se debe tener sistema de sonido de no menos igual o superior a 2 cabinas, luces de ambientación, material pedagógico en el que se indiquen los riesgos que puede tener al conducir bajo los efectos del alcohol. 

Se da una charla sobre la  sensibilización acerca de los factores de alcoholemia y los riesgos de conducir bajo estos efectos.

Personal requerido: 

Un (1) coordinador técnico con un mínimo tres (3) años de experiencia en la realización de semanas de seguridad vial, quien deberá acompañar en todas las actividades requeridadas a contratar y será quien supervisará que se cumpla con los requisitos de seguridad.

Un (1) facilitador bachiller con experiencia en compañas de seguridad vial o afines en temas de movilidad con conocimientos en prevención del consumo de alcohol al conducir, que acompañará al equipo de la Secretaría de Movilidad en las charlas de la prevención de manejo bajo los efectos del alcohol.

Un (1) auxiliar logístico. (bachiller) con mínimo un (1) año de experiencia en apoyo logístico en eventos de seguridad vial o afines en temas de movilidad, que acredite el título requerido y la experiencia solicitada.
	
	
	


	requisitos adicionales de presentación y envío para los oferentes 



	Cada oferente deberá anexar certificación y documentación donde se evidencie que los equipos expuestos en la anterior tabla son de su propiedad o están bajo acuerdo contrato, comodato o contrario de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de este documento.


	Cada oferente deberá  presentar adicional a las fichas técnicas la certificación donde se evidencie la funcionabilidad del equipo y su legitimidad en el actual proceso


	Aportar un registro fotográfico en el que se puedan apreciar las configuración y especificaciones solicitadas en cada equipo y su funcionamiento

	NOTA: SI LOS PROPONENTES REQUIEREN DE MÁS ESPACIO PARA APORTAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO, PODRÁN RELACIONAR LA FOTOGRAFÍA CON EL NUMERAL RESPECTIVO Y EL ITEM DE LA FICHA TECNICA



ITEM 4: DOMO
	especificación de equipo
	PRUEBA FOTOGRAFICA 
	
(ESPACIO QUE SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)
	cumple/NO CUMPLE (SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD

	Domo planetario con proyección de 180° con mensajes sobre seguridad vial acoplado con sistema de sonido de alta definición sistema de recepción de grupos de hasta 60 personas por función cuenta con soporte de aire acondicionado  sillas de descanso todo un sistema de producción para que el mensaje de seguridad vial llegue a la comunidad en general y proporcione una campaña diferente e innovadora; el domo debe contener un radio mínimo de 12 metros una cúpula mínima de 8 metros de altura y un sistema full domo de alta calidad. Dentro de este domo se debe realizar una proyección de 10 minutos de la prevención de la seguridad vial por parte de un tecnico en seguridad vial el cual estara todo el tiempo junto con una persona de logistica para alguna eventualidad, este domo puede ingresar todo tipo de personas de los 6 a 80 años.

Personal requerido:

Un (1) coordinador técnico con un mínimo tres (3) años de experiencia en la realización de semanas de seguridad vial, quien deberá acompañar en todas las actividades requeridadas a contratar y será quien supervisará que se cumpla con los requisitos de seguridad.

 Un (1) Auxiliar con Título de bachiller académico con un año de experiencia y certificación laboral en eventos y campañas de sensibilización en seguridad vial,  o afines en temas de movilidad  que acredite experiencia de manipulación y operación de los elemento a contratar, con las correspondientes certificaciones laborales y las descripciones que desarrolló.

Un (1) Logístico para el domo: Bachiller de apoyo logístico con (1) año de experiencia en procesos pedagógicos o campañas de sensibilización sobre seguridad vial  o afines en temas de movilidad, que acredite experiencia de manipulación y operación de los elemento a contratar, con las correspondientes certificaciones laborales y las descripciones que desarrolló.
	
	
	


	requisitos adicionales de presentación y envío para los oferentes 

	Cada oferente deberá anexar certificación y documentación donde se evidencie que los equipos expuestos en la anterior tabla son de su propiedad o están bajo acuerdo contrato, comodato o contrario de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de este documento.


	Cada oferente deberá presentar adicional a las fichas técnicas la certificación donde se evidencie la funcionabilidad del equipo y su legitimidad en el actual proceso


	Aportar un registro fotográfico en el que se puedan apreciar las configuración y especificaciones solicitadas en cada equipo y su funcionamiento.

	NOTA: SI LOS PROPONENTES REQUIEREN DE MÁS ESPACIO PARA APORTAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO, PODRÁN RELACIONAR LA FOTOGRAFÍA CON EL NUMERAL RESPECTIVO Y EL ITEM DE LA FICHA TECNICA



ITEM 5: SIMULADOR DE IMPACTO DE MOTOCICLETA
	especificación de equipo
	PRUEBA FOTOGRAFICA 
	
(ESPACIO QUE SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD)
	cumple/NO CUMPLE (SOLO LO DILIGENCIA LA ENTIDAD

	Simulador de impacto para motocicleta el cual consta de  tres motores, el primero de ellos debe tener como características un voltaje mínimo de 120 (L1N)V, amperaje de 15A y potencia de 750W; un segundo motor con un voltaje no inferior a 12V, amperaje 20A y una potencia de 240W y un tercer motor con un voltaje mínimo de 12V, un amperaje de 10ª y una potencia de 120W. Igualmente está conformado un Brazo de 2,5 KW, con una fuerza de Newton 3000 y un mantenimiento reciente no superior a 500 horas de funcionamiento del simulador y un motor cervo de 0,5 KW de 300 libras y un mantenimiento reciente no superior a 80 horas de funcionamiento.  Debe contar con una motocicleta real y elementos estructurales, mecánicos y de seguridad que representan una motocicleta operativa. La motocicleta debe estar entre los  (125 cc a 250 cc) para ensayos representativos de uso urbano y recreativo, la motocicleta debe contar con  Chasis completo (sin modificaciones estructurales, Sistema de suspensión delantera y trasera, Ruedas completas con neumáticos inflados, Sistema de dirección funcional, Manillar y comandos (embrague, freno delantero, acelerador, Sistema de frenos completo (preferentemente hidráulicos), Motor simulado o real (sin necesidad de funcionamiento) para peso equivalente, Depósito de combustible inerte o vacío (por seguridad), Asiento doble (conductor y pasajero), Sistema de iluminación y espejos (opcional, para análisis de desintegración de partes),   Muñecos de Prueba Escala 1:1 Se utilizarán dos muñecos antropomórficos con masa y proporciones similares a las de adultos humanos. Pueden ser dummies o equivalentes, diseñados para pruebas de choque estos muñecos deben contar con las siguientes especificaciones  Tamaño humano real (escala 1:1): altura entre 1.65 m y 1.80 m, Distribución de masa realista (peso entre 20 kg y 70 kg por muñeco), Articulaciones móviles en cuello, hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos, el asiento de la moto debe ser de una  Superficie de piel sintética o vinilo para simular comportamiento superficial, Sistema de fijación o sujeción al asiento de la moto (o libertad según el ensayo), la plataforma de impulso Para simular el movimiento de la moto hasta el punto de impacto debe contar con las siguientes especificaciones Sistema de rieles con trineo guiado, arrastrado por cable de alta resistencia, Moto impulsada por polea motorizada, resorte de torsión o sistema neumático, Control de velocidad preciso con sistema Frenado post-impacto, en esta simulación se debe tener demostraciones de lesiones en los motociclistas, evaluación de sistemas de protección de cascos, sistemas de sujeción.

Personal requerido:

Un (1) coordinador técnico con un mínimo tres (3) años de experiencia en la realización de semanas de seguridad vial, quien deberá acompañar en todas las actividades requeridadas a contratar y será quien supervisará que se cumpla con los requisitos de seguridad.

un (1) técnico en seguridad vial con mínimo un (1) año de experiencia y certificación laboral en campañas de sensibilización en seguridad vial  o afines en temas de movilidad, que acredite experiencia laborales conforme al criterio a requerir..

Un (1) auxiliar logístico bachiller con mínimo un (1) año de experiencia y certificación laboral en campañas de sensibilización en seguridad vial  o afines en temas de movilidad, que acredite experiencia de manipulación y operación de los elemento a contratar, con las correspondientes certificaciones laborales y las descripciones que desarrolló.
	
	
	



	requisitos adicionales de presentación y envío para los oferentes 

	Cada oferente deberá anexar certificación y documentación donde se evidencie que los equipos expuestos en la anterior tabla son de su propiedad o están bajo acuerdo contrato, comodato o contrario de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de este documento.


	Cada oferente deberá presentar adicional a las fichas técnicas la certificación donde se evidencie la funcionabilidad del equipo y su legitimidad en el actual proceso


	Aportar un registro fotográfico en el que se puedan apreciar las configuración y especificaciones solicitadas en cada equipo y su funcionamiento

	NOTA: SI LOS PROPONENTES REQUIEREN DE MÁS ESPACIO PARA APORTAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO, PODRÁN RELACIONAR LA FOTOGRAFÍA CON EL NUMERAL RESPECTIVO Y EL ITEM DE LA FICHA TECNICA



