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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0066-2026
[bookmark: _Toc33728371]ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

	
Ficha Técnica No. 1


	Clasificación del bien o servicio 
	41121605 – Puntas de pipeta ultra micro.


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol


	Calidad
	Debe allegar certificado de análisis 

	Generalidades 
	Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol


	Requisitos generales
	Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.

	Requisitos específicos
	
	Marca y referencia
	Indicar en la oferta técnica y económica:
Nota: Se aceptan las siguientes:
TXLF-10-R-S o referencia vigente del fabricante, marca Axygen®
TS-10CE-FS, marca ExtraGENE
5030061C, CAPP ExpellPlus 10 XL

	Volumen
	0.5-10 µl

	Tipo de punta
	Punta con filtro anti-aerosol, largas de mínimo 4,5 cm.

	Esterilidad
	Estéril de fábrica vigencia de esterilización mínima de dos años contados a partir de la fecha en que se reciben las puntas en la Entidad.

	Compatibilidad
	Compatible con micropipetas Gilson, Brand y VWR utilizadas por los Grupos de Genética del CTI-FGN

	Material
	Polipropileno virgen

	Color 
	Transparente o natural

	Sistema de filtración
	Filtro de polietileno o equivalente que evite contaminación por aerosoles.


	Retención
	Baja retención (Low Retention, MaxRecovery+ o tecnología equivalente)

	Presentación
	En rack rígido con tapa.

	Empaque por rack
	96 puntas por rack.

	Empaque por caja
	4.800 puntas por caja o equivalente.

	Aplicaciones recomendadas 
	Análisis de ADN, PCR, qPCR, secuenciación y demás aplicaciones de biología molecular y genética forense.

	Entrega
	Grupo de Genética Dirección CTI 
Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3.




	Empaque  y rotulado
	Compra Sostenible con el medio ambiente: Las puntas deben ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 


	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación rack-paquete-caja en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de las puntas ofrecidas, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 


	




Ficha Técnica No. 2

	Clasificación del bien o servicio 
	41121605 – Puntas de pipeta ultra micro.


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol


	Calidad
	Debe allegar certificado de análisis

	Generalidades 
	Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol


	Requisitos generales
	Libre de DNasas, Libre de RNasas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.

	Requisitos específicos
		Marca ye referencia
	Indicar en la oferta técnica y económica:
Nota: Se aceptan las siguientes:
PTF-20-L-R-S o referencia vigente del fabricante, marca Axygen®
CAPP ExpellPlus 5030062C 
ExtraGENE TS-20C-FS

	Volumen
	20 µl

	Tipo de punta
	Punta con filtro anti-aerosol largas de mínimo 4,5 cm.

	Esterilidad
	Estéril de fábrica vigencia de esterilización mínima de dos años contados a partir de la fecha en que se reciben las puntas en la Entidad.

	Compatibilidad
	Compatible con micropipetas Gilson, Brand y VWR utilizadas por los Grupos de Genética del CTI-FGN

	Material
	Polipropileno virgen

	Color 
	Transparente o natural

	Sistema de filtración
	Filtro de polietileno o equivalente que evite contaminación por aerosoles.


	Retención
	Baja retención (Low Retention, MaxRecovery+ o tecnología equivalente)

	Presentación
	En rack rígido con tapa.

	Empaque por rack
	96 puntas por rack.

	Empaque por caja
	4.800 puntas por caja o equivalente.

	Aplicaciones recomendadas 
	Análisis de ADN, PCR, qPCR, secuenciación y demás aplicaciones de biología molecular y genética forense.

	Entrega
	Grupo de Genética Dirección CTI 
Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3.




	Empaque  y rotulado
	Compra Sostenible con el medio ambiente: Las puntas deben ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación rack-paquete-caja en contenedor del fabricante)

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de las puntas ofrecidas, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 














Ficha Técnica No. 3
	Clasificación del bien o servicio 
	41121805 – Cilindros graduados para laboratorio.

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Tubos para centrifuga

	Calidad
	Debe allegar certificado de análisis 

	Generalidades 
	Tubos para centrifuga

	Requisitos generales
	Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.

	Requisitos específicos
		Marca y referencia
	Indicar en la oferta técnica y económica:

Nota: Solo se aceptan las siguientes:
430290, marca Corning®
227270  marca Greiner bio-one

	Capacidad
	50 ml

	Material 
	Polipropileno (PP) de alta resistencia

	Tipo de fondo
	Cónico

	Esterilidad
	Estéril de fabrica mínima de dos años contados a partir de la fecha que se reciben los elementos en la Entidad. 

	Graduación
	Moldeada o impresa permanentemente sobre el tubo en tinta blanco, azul o negro, rango de graduación de 5 a 50 ml con intervalos de 2,5 ml. Con área de escritura blanca.

	Tapa 
	Tapa de rosca hermética resistente a fugas en polietileno de alta densidad.

	Resistencia térmica
	Capaz de soportar incubaciones continuas a 56 °C.

	Resistencia mecánica
	Apta para centrifugación resistentes a fuerza centrífuga relativa de 15.500 RCF (o g) o superior.

	Hermeticidad
	No debe presentar fugas durante incubación o centrifugación

	Presentación
	En rack. 25 tubos por rack.

	Empaque por caja
	500 tubos por caja o equivalente.

	Aplicaciones recomendadas 
	Procesos de extracción de ADN, incubaciones prolongadas, preparación de muestras biológicas y procedimientos de genética forense.

	Entrega
	Grupo de Genética Dirección CTI 
Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3.




	Empaque  y rotulado
	Compra Sostenible con el medio ambiente: Los tubos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 


	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación rack-caja en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los tubos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 














Ficha Técnica No. 4
	Clasificación del bien o servicio 
	41121703 – Tubos centrífugos.


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Tubos para centrifuga


	Calidad
	Debe allegar certificado de análisis 

	Generalidades 
	Tubos para centrifuga


	Requisitos generales
	Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.

	Requisitos específicos
	
	Marca y referencia
	Indicar en la oferta técnica y económica:

Nota: Se aceptan las siguientes:
430052, marca Corning®
188261-N, marca Greiner bio-one

	Capacidad
	15 ml

	Material 
	Polipropileno (PP) de alta resistencia

	Tipo de fondo
	Cónico

	Esterilidad
	Estéril de fabrica mínima de dos años contados a partir de la fecha que se reciben los elementos en la Entidad. 

	Graduación
	Moldeada o impresa permanentemente sobre el tubo en tinta blanco, azul o negro, rango de graduación de 2 a 15 ml con intervalos de 0,5 ml. Con área de escritura blanca.

	Tapa 
	Tapa de rosca hermética resistente a fugas en polietileno de alta densidad.

	Resistencia térmica
	Capaz de soportar incubaciones continuas a 56 °C.

	Resistencia mecánica
	Apta para centrifugación resistentes a fuerza centrífuga relativa de 12.000 RCF (o g) o superior.

	Hermeticidad
	No debe presentar fugas durante incubación o centrifugación

	Presentación
	En rack.

	Empaque por caja
	500 tubos por caja o equivalente.

	Aplicaciones recomendadas 
	Procesos de extracción de ADN, incubaciones prolongadas, preparación de muestras biológicas y procedimientos de genética forense.

	Entrega
	Grupo de Genética Dirección CTI 
Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3.




	Empaque  y rotulado
	Compra Sostenible con el medio ambiente: Los tubos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 


	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación rack-caja en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los tubos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 










Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.


_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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En la calle y en los territorios




