ANEXO 1
PN DECAS MIC 022 2026

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO (INCLUIDOS REPUESTOS) DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CASANARE.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN O SERVICIO QUE REQUIERE LA ENTIDAD, SE ENTENDERÁN ACEPTADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y SERÁN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL FUTURO CONTRATISTA.

Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos para participar en el proceso de selección, el proponente deberá manifestar en la carta de presentación de la oferta que cumplirá con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, procedimientos y demás condiciones contenidas en este capítulo y que se describen a continuación.
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES
	ÍTEM 
	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTORES DE 5 LIBRAS MULTIPROPOSITO 
	
	

	2
	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES DE 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 30 LIBRAS MULTIPROPOSITO
	
	

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 150 LIBRAS TIPO SATÉLITE MULTIPROPOSITO
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTOR AGUA A PRESION 2.5 GLS
	
	

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LBS 
	
	

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 10 LBS 
	
	

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTORES TIPO AGENTE LIMPIO HCFC CAPACIDAD 2.500 GRAMOS 
	
	

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTORES TIPO AGENTE LIMPIO HCFC CAPACIDAD 3.700 GRAMOS.
	
	

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA EXTINTORES TIPO AGENTE LIMPIO HCFC CAPACIDAD 9.000 GRAMOS.
	
	

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES
	
	

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO QUE INCLUYA REPUESTOS Y RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS
	
	


	LOTE
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	1
	CARRO TALLER MOVIL DE MANTENIMIENTO

El oferente deberá contar con Carro Taller Móvil de Mantenimiento, debidamente certificado, destinado a la ejecución de actividades de inspección, mantenimiento y recarga de extintores directamente en las instalaciones de la Entidad, incluyendo atención de despresurización cuando se requiera.

REQUISITOS GENERALES:

El taller de mantenimiento y recarga deberá encontrarse legalmente constituido y cumplir con la normatividad vigente aplicable.

El oferente deberá acreditar la implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo identificación de peligros, valoración de riesgos, plan de emergencias y controles operacionales asociados al manejo de sustancias químicas, gases, equipos y herramientas.

El contratista deberá garantizar el suministro de elementos de protección personal (EPP) al personal que intervenga en la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente.

El personal deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con la legislación vigente.

El oferente deberá demostrar que desarrolla actividades de capacitación y prevención frente a los riesgos derivados del manejo de agentes extintores, sustancias químicas y gases utilizados en los procesos de mantenimiento y recarga.

El carro taller y/o las instalaciones del taller deberán contar con iluminación y ventilación adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades de mantenimiento y recarga.

El oferente deberá contar con áreas destinadas para recepción, inspección, mantenimiento, recarga, almacenamiento de insumos y producto terminado, así como para pruebas hidrostáticas cuando aplique.

Cuando el oferente preste el servicio de pintura de cilindros, deberá contar con un área independiente y acondicionada para dicha actividad.

Deberá disponer de los equipos y elementos necesarios para la realización de pruebas de hermeticidad y demás ensayos requeridos en los procesos de mantenimiento y recarga.

El oferente deberá contar con un área o sistema para el manejo, almacenamiento y disposición adecuada de los residuos generados durante la prestación del servicio, conforme a la normatividad ambiental vigente.

El oferente deberá demostrar la implementación de un programa de orden y aseo que garantice condiciones seguras de operación y evite la contaminación de materiales, insumos y equipos.

El servicio deberá ejecutarse dando cumplimiento a los requisitos técnicos establecidos en la NTC 3808:2021 y demás normas vigentes aplicables al mantenimiento, inspección y recarga de extintores portátiles contra incendio.

El oferente deberá acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal que cuenta con carro taller móvil, instalaciones, equipos, personal competente y procedimientos técnicos necesarios para la correcta ejecución de las actividades de inspección, mantenimiento y recarga de extintores, en cumplimiento de la NTC 3808:2021 y demás disposiciones legales vigentes aplicables.


	
	

	
	2
	PRUEBA HIDROSTÁTICA 

El contratista deberá realizar la prueba hidrostática a los cilindros de extintores que así lo requieran, conforme a la normatividad técnica vigente, con el propósito de verificar la integridad estructural y la capacidad del recipiente para soportar la presión de operación sin presentar fugas, deformaciones permanentes o riesgo de falla.


	
	

	
	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ENGRASE 

El contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo y engrase de los extintores, incluyendo la revisión integral del equipo, diagnóstico de daños físicos, verificación de condiciones operativas y reemplazo de los componentes defectuosos que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

El mantenimiento podrá incluir, según el estado de cada equipo, cambio de manómetros, válvulas, cilindros, mangueras, boquillas, resortes, tubos, vástagos, empaques, pintura y demás elementos requeridos para garantizar la operatividad y seguridad del extintor.

El contratista deberá realizar el retiro y entrega de los extintores en cada una de las unidades policiales del Departamento de Casanare, sin costo adicional para la Entidad, utilizando el vehículo ofertado e identificado por la empresa.

El traslado, custodia, conservación y devolución de los extintores será responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá garantizar la integridad de los equipos durante todo el proceso de mantenimiento.

El tiempo máximo para la devolución de los extintores intervenidos será de cinco (05) días calendario contados a partir de su retiro.

Durante el tiempo que permanezcan retirados los extintores, el contratista deberá suministrar e instalar equipos de reemplazo de características equivalentes, garantizando la cobertura permanente del servicio de protección contra incendios en cada dependencia.

El mantenimiento y recarga de los extintores deberá realizarse en las instalaciones habilitadas y ofertadas por el contratista, dando cumplimiento a la normatividad técnica vigente.

Cuando un extintor sea utilizado por emergencia, descarga accidental o cualquier otra circunstancia durante la ejecución del contrato, el contratista deberá atender la solicitud de cambio, recarga o reposición en un término máximo de veinticuatro (24) horas.

El contratista deberá elaborar y entregar una hoja de vida individual para cada extintor intervenido, indicando el historial de mantenimiento, componentes reemplazados, pruebas realizadas, fecha de intervención y observaciones técnicas correspondientes.

El contratista deberá brindar capacitación básica sobre uso y manejo de extintores al personal designado por la Entidad durante las visitas programadas a los diferentes centros de trabajo.
	
	

	
	4
	IDENTIFICACION DEL CONTENIDO 

Los extintores intervenidos deberán quedar identificados de conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC 652 y demás disposiciones técnicas vigentes aplicables.

El contratista deberá garantizar que cada extintor cuente con etiqueta, rótulo, tarjeta o marcación permanente, legible y visible, que permita identificar las características y condiciones de servicio del equipo.

La identificación deberá contener como mínimo las indicaciones de seguridad para el uso adecuado del extintor.

La identificación deberá incluir las instrucciones de mantenimiento, recarga e inspección del equipo.

La identificación deberá especificar el tipo de agente extintor, la clasificación del fuego para la cual está diseñado y su capacidad nominal.

La identificación deberá incluir las condiciones de garantía otorgadas por el contratista sobre el servicio realizado.

La identificación deberá contener instrucciones básicas para la operación y manejo seguro del extintor.

La identificación deberá indicar el modelo y capacidad del extintor (10 lb, 20 lb o la que corresponda).

La identificación deberá contener el nombre o razón social del proveedor o taller de mantenimiento, dirección y número telefónico de contacto.

Cada extintor deberá contar con tarjeta de control para la inspección mensual, fecha de mantenimiento, fecha de recarga y fecha de vencimiento cuando aplique.

	
	

	
	5
	MARCACIÓN NUMERO (PINTURA) DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Consiste en asignar a cada extintor un número consecutivo único mediante pintura o marcación permanente, efectuando su respectivo inventario con registro de ubicación y fecha de vencimiento para su adecuado control y seguimiento.
	
	

	
	6
	SOPORTES Y PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN (AMARILLO Y ROJO) 

El contratista deberá suministrar e instalar los soportes y pictogramas de señalización requeridos para la correcta ubicación e identificación de los extintores, garantizando su visibilidad y accesibilidad. Los extintores deberán instalarse sobre ganchos, soportes, gabinetes o estantes adecuados, cumpliendo las alturas y distancias de seguridad establecidas en la normatividad técnica vigente, con las instrucciones de operación visibles en la parte frontal del equipo.
	
	

	
	7
	CONTROL CORROSIÓN RECARGA 

El contratista deberá realizar la recarga de los extintores mediante el reemplazo del agente extintor y del gas expulsor cuando aplique, efectuando previamente las labores de inspección, mantenimiento y control de corrosión conforme a las normas técnicas vigentes. La recarga realizada deberá contar con una garantía mínima de tres (03) meses contados a partir de la fecha de ejecución del servicio.
	
	

	
	8
	PRUEBAS DE ACEPTACION:

La supervisión del contrato verificará la calidad de los servicios prestados mediante la revisión física de los extintores intervenidos, la comprobación del peso del agente extintor y la realización de pruebas de funcionamiento sobre una muestra aleatoria de extintores recargados, sin costo adicional para la Entidad. En caso de que la muestra seleccionada no cumpla con los parámetros técnicos exigidos, se entenderá que el lote no cumple las condiciones de calidad requeridas, por lo que el contratista deberá recoger los equipos y efectuar nuevamente el proceso de mantenimiento y/o recarga, sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. Las pruebas y verificaciones deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1446, NTC 1916, NTC 652, NTC 2362 y demás disposiciones vigentes aplicables.
	
	

	
	9
	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 5 LIBRAS.

Extintor portátil de alta calidad con agente extintor tipo ABC multipropósito, apto para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles), Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos energizados). Fabricado en cilindro de acero con acabado en pintura electrostática, válvula de bronce, manija de accionamiento rápido, manómetro, manguera y/o boquilla de descarga. Debe incluir soporte de pared, señalización, calcomanía de identificación y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885. Asimismo, deberá contar con marcación de fecha de fabricación, número de serie, registro de prueba hidrostática y vida útil mínima de diez (10) años.
	
	

	
	10
	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS.

Extintor portátil de alta calidad con agente extintor tipo ABC multipropósito, apto para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles), Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos energizados). Fabricado en cilindro de acero con acabado en pintura electrostática, válvula de bronce, manija de accionamiento rápido, manómetro, manguera y/o boquilla de descarga. Debe incluir soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación. Asimismo, deberá contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885.


	
	

	
	11
	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS.

Extintor portátil de alta calidad con agente extintor tipo ABC multipropósito, diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles), Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Fabricado en cilindro de acero con acabado en pintura electrostática, equipado con válvula de bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro, manguera flexible y boquilla de descarga. Debe incluir soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación. Asimismo, deberá contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885.
	
	

	
	12
	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 30 LIBRAS.

Extintor portátil de alta calidad con agente extintor tipo ABC multipropósito, diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles), Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Fabricado en cilindro de acero con acabado en pintura electrostática, equipado con válvula de bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro, manguera flexible y boquilla de descarga. Debe incluir soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación. Asimismo, deberá contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885.
	
	

	
	13
	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC MULTIPROPÓSITO DE 150 LIBRAS.

Extintor tipo carro rodante de alta capacidad con agente extintor de polvo químico seco ABC multipropósito, diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles), Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Fabricado en cilindro de acero con acabado en pintura electrostática, equipado con válvula de bronce, manómetro, manguera de descarga de alta resistencia, ruedas para fácil desplazamiento y sistema de accionamiento rápido. Debe contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, incluir señalización e identificación correspondiente, y tener una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885.
	
	

	
	14
	EXTINTOR H2O AGUA A PRESIÓN 2.5 GLS CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE.

Extintor portátil de alta calidad con agente extintor a base de agua presurizada, apto para la extinción de incendios Clase A (papel, cartón, madera, telas y otros materiales sólidos combustibles) y, cuando corresponda al tipo AFFF, para incendios Clase B (líquidos inflamables y combustibles). Fabricado en cilindro de acero inoxidable, equipado con válvula de bronce, sistema de accionamiento rápido, manómetro, manguera con boquilla de descarga y nitrógeno como agente expulsor. Debe contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, incluir soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2361, NTC 1916 y NTC 2885. No deberá utilizarse en equipos o instalaciones energizadas.
	
	

	
	15
	EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS

Extintor portátil diseñado para la protección de áreas con riesgo de incendios Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Fabricado con cilindro de alta resistencia, válvula de bronce con acabado anticorrosivo, sistema de accionamiento rápido, manguera y boquilla de descarga para aplicación eficiente del agente extintor. Debe contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente. Incluye soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885. Se recomienda su uso en espacios interiores donde las corrientes de aire no afecten la descarga del agente extintor.


	
	

	
	16
	EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 10 LIBRAS

Extintor portátil diseñado para la protección de áreas con riesgo de incendios Clase B (líquidos inflamables y combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Fabricado con cilindro de alta resistencia, válvula de bronce con acabado anticorrosivo, sistema de accionamiento rápido, manguera flexible y corneta de descarga en material dieléctrico con mango aislante. Debe contar con marcación de número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente. Incluye soporte de pared, señalización y calcomanía de identificación, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916 y NTC 2885. Se recomienda su uso en espacios interiores donde las corrientes de aire no afecten la descarga del agente extintor.
	
	

	
	17
	EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123 DE 2.500 GRAMOS

Extintor portátil de alta calidad con agente limpio tipo HCFC-123 (Solkaflam), diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Es ideal para la protección de laboratorios, centros de cómputo, centrales telefónicas, equipos electrónicos y demás áreas con equipos sensibles, ya que no es corrosivo, no produce impacto térmico, no deja residuos y no ocasiona deterioro, contaminación u oxidación de los elementos protegidos. Debe contar con cilindro de alta resistencia, sistema de accionamiento rápido, identificación del equipo, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables para este tipo de extintores.


	
	

	
	18
	EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123 DE 3.700 GRAMOS

Extintor portátil de alta calidad con agente limpio tipo HCFC-123 (Solkaflam), diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Es ideal para la protección de laboratorios, centros de cómputo, centrales telefónicas, equipos electrónicos y demás áreas con equipos sensibles, ya que no es corrosivo, no produce impacto térmico, no deja residuos y no ocasiona deterioro, contaminación u oxidación de los elementos protegidos. Debe contar con cilindro de alta resistencia, sistema de accionamiento rápido, identificación del equipo, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables para este tipo de extintores.
	
	

	
	19
	EXTINTOR AGENTE LIMPIO HCFC 123 DE 9.000 GRAMOS

Extintor portátil de alta calidad con agente limpio tipo HCFC-123 (Solkaflam), diseñado para la extinción de incendios Clase A (materiales sólidos combustibles) y Clase C (equipos eléctricos energizados). Es ideal para la protección de laboratorios, centros de cómputo, centrales telefónicas, equipos electrónicos y demás áreas con equipos sensibles, debido a que no es corrosivo, no produce impacto térmico, no deja residuos y no ocasiona deterioro, contaminación ni oxidación de los elementos protegidos. Debe contar con cilindro de alta resistencia, sistema de accionamiento rápido, identificación del equipo, número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables para extintores de agente limpio.
	
	

	
	20
	EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES

Extintor portátil diseñado para la extinción de incendios Clase K, ocasionados por aceites, grasas vegetales y grasas animales utilizados en cocinas industriales, restaurantes, cafeterías y áreas de preparación de alimentos. Su agente extintor proporciona una rápida supresión de las llamas y un efecto de enfriamiento que reduce el riesgo de reignición. Debe contar con cilindro de alta resistencia, válvula de accionamiento rápido, manguera de descarga, identificación del equipo, número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente. Incluye soporte de pared, señalización y accesorios de instalación, con una vida útil mínima de diez (10) años. El equipo deberá cumplir con la normativa técnica vigente aplicable y con los requisitos establecidos para extintores Clase K en la NFPA 10.
	
	

	
	21
	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS

Extintor portátil diseñado para la extinción de incendios Clase B (líquidos y gases inflamables) y Clase C (equipos eléctricos energizados), ideal para oficinas, salas de cómputo, industrias, laboratorios y áreas con presencia de maquinaria o tableros eléctricos delicados. Su agente extintor a base de dióxido de carbono actúa por desplazamiento de oxígeno y enfriamiento rápido, sin dejar residuos conductores ni dañar equipos electrónicos sensibles.

Debe contar con cilindro de alta resistencia en acero o aluminio sin costuras, válvula de accionamiento rápido con maneta de control, corneta de descarga dieléctrica (sin manguera metálica expuesta para evitar arcos eléctricos), identificación clara del equipo, número de serie, fecha de fabricación y prueba hidrostática vigente.

Incluye soporte de pared, señalización reglamentaria y accesorios de instalación. El equipo deberá cumplir estrictamente con la normativa técnica nacional vigente aplicable y con los requisitos establecidos para extintores de dióxido de carbono conforme a la NFPA 10.


	
	

	
	22
	4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE 
De conformidad con los principios de selección objetiva, responsabilidad y planeación establecidos en la contratación estatal, y atendiendo la naturaleza del objeto contractual, la experiencia exigida al proponente deberá ser adecuada y proporcional al alcance del contrato a celebrar, sin constituir un factor de calificación o asignación de puntaje, por lo cual su verificación se realizará bajo el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE.

Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos de mantenimiento, revisión, inspección, recarga, suministro o certificación de extintores y equipos para la atención y prevención de incendios  o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar máximo tres (3) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.

En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 

En la certificación debe ser posible verificar:

• Entidad contratante

• Objeto

• Numero de contrato

• Valor del contrato

• Fecha de inicio

• Fecha de terminación del contrato.

• Calificación del servicio prestado por el contratista.
La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces, apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT. Y teléfono en hojas con su respectivo membrete.

Los contratos cuya certificación, conforme a lo solicitado, no permitan verificar la información requerida no serán tenidos en cuenta para la verificación.

• No se admiten Certificaciones de Subcontrataciones.

• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el acta de recibo final).

• No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de contratación.

Justificación: La experiencia específica del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato será ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en contratos de similares características, que garantice la calidad final de los bienes del contrato y el cumplimiento del tiempo de ejecución establecido para el mismo.

Este aspecto se verificará en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas mínimas.

La verificación de este requisito será realizada por los integrantes del Comité Evaluador Técnico, conforme a la documentación presentada por el oferente y a las condiciones establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas Mínimas del presente proceso, determinando únicamente su cumplimiento o incumplimiento, sin que genere puntaje dentro de la evaluación de las ofertas. 
	
	

	
	23
	CAPACIDAD OPERATIVA

En atención a la naturaleza del objeto contractual y considerando que la ejecución del contrato requiere el desplazamiento a diferentes unidades policiales ubicadas en los municipios del departamento de Casanare, así como la realización de actividades de inspección, mantenimiento, recarga, instalación y capacitación, resulta necesario verificar la capacidad operativa del oferente para garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones contractuales.

Por lo anterior, el proponente deberá certificar que cuenta con la infraestructura física, los medios logísticos, el recurso humano, los equipos, herramientas, insumos y medios de transporte necesarios para la adecuada ejecución del contrato en las instalaciones del Departamento de Policía Casanare.

Así mismo, deberá acreditar que dispone de personal técnico competente para desarrollar las actividades objeto del contrato, garantizando la cobertura de los servicios en las diferentes unidades policiales y el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la Entidad.

La capacidad operativa exigida se justifica en la necesidad de asegurar que el contratista tenga la aptitud técnica y logística suficiente para ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de los extintores, así como la instalación de los equipos, la emisión de certificaciones, la entrega de informes técnicos y la capacitación al personal institucional en el uso y manejo adecuado de extintores.


	
	


*     CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN 

	 LOTE
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	1
	El oferente acredita contar con carro taller móvil certificado para la prestación del servicio en sitio.
	
	

	1
	2
	El oferente acredita certificación vigente en calidad relacionada con mantenimiento y recarga de extintores.
	
	

	1
	3
	El oferente acredita personal técnico certificado en mantenimiento y recarga de extintores.
	
	

	1
	4
	El oferente ofrece un tiempo de respuesta inferior a 24 horas para la atención de emergencias relacionadas con extintores.
	
	

	1
	5
	El oferente otorga una garantía mínima de 6 meses posterior a el mantenimiento del extintor para los servicios prestados y repuestos suministrados.
	
	


Atentamente,

Nombre del proponente
_______________________________________

Nombre del representante legal
__________________________________

C. C. No.
_____________________ de _______________

Dirección de correo
_______________________________________

Correo electrónico
_______________________________________

Telefono
_______________________________________

Ciudad
_______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su representante legal)
CONDICIONES TÉCNICAS 
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