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ANEXO N° 2
Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.


Especificaciones Técnicas de los sonómetros a calibrar:

Sonómetro marca CASELLA. Cantidad: UNO (1).
	Modelo
	63X

	Pistófono 
	Marca     Casella
Modelo Cel120/1 clase 1, nivel de presión 114db ± 0.1 dB

	Filtro de Tercio de Octava
	Incluido

	Filtro de Tercios
	Incluido

	Rango
	1-140 dB

	Micrófono
	CEL251 de 1.50 mV/Pa ½ pul Clase 1

	Ponderación en tiempo
	Rápida (fast), Lenta (Slow) e Impulso

	Resultados calculados y visualizados
	LPS (Nivel de Presión Sonora)
LXeq(Nivel Continuo equivalente)
LXeq (nivel continuo equivalente máximo/mínimo);
LXn (niveles sonoros estadísticos);
LUpk (nivel de pico)
espectro 1/1 octava (16 Hz – 16 kHz)
espectro 1/3 octava (12,5 Hz – 20 kHz)
Nivel medio de presión acústica con relación de intercambio Q (LAVG).



Sonómetro marca SVANTEK. Cantidad: DOS (2).
	Modelo
	SVAN 977D

	Pistófono 
	Marca     SVANTEK
Modelo   SV33B clase 1, nivel de presión 114db ± 0.1 dB

	Filtro de Tercio de Octava
	Incluido

	Filtro de Tercios
	Incluido

	Rango
	1-110 dB

	Micrófono
	Microtech Gefell MK 255, 50 mV/Pa, prepolarised 1/2” condenser microphone

	Ponderación en tiempo
	Rápida (fast), Lenta (Slow) e Impulso

	Resultados calculados y visualizados
	LPS (Nivel de Presión Sonora)
LXeq(Nivel Continuo equivalente)
LXeq (nivel continuo equivalente máximo/mínimo);
LXn (niveles sonoros estadísticos);
LUpk (nivel de pico)
espectro 1/1 octava (16 Hz – 16 kHz)
espectro 1/3 octava (12,5 Hz – 20 kHz)
Nivel medio de presión acústica con relación de intercambio Q (LAVG).



Anemómetro marca KESTRELL. Cantidad: CUATRO (4).

	Modelo
	5200P

	Variables Por Calibrar
	Velocidad del viento 
Humedad relativa
Presión barométrica

	Puntos de calibración:
	Velocidad del viento
1,3,5 m/s
Presión barométrica
Mínimo 3 puntos que cubran el rango entre 700hPa y 1018 hPa




Especificaciones Técnicas de los certificados a entregar:

Con base en lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC ISO 17025, se establecen los siguientes requisitos técnicos que deben cumplir los certificados de calibración que se entregan a la Corporación

· El título "Certificado de calibración" 
· Nombre y la dirección del laboratorio;
· Lugar en que se realizan las actividades de calibración y ensayo
· Se debe emitir a nombre de CORANTOQUIA, especificando la dirección de la Corporación.
· La identificación del método utilizado;
· Identificación completa del sonómetro ó del calibrador acústico (pistófono) con marca, modelo y número de serie (incluir el número de inventario de Corantioquia), según aplique.
· Fecha de recepción de los instrumentos y la fecha del muestreo o calibración y la fecha de expedición del certificado.
· Resultados especificando las unidades de medición.
· Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método, si las hubo
· Identificación de las personas que autorizan el informe o certificado;
· La incertidumbre expandida de medición del resultado de medición presentado en las mismas unidades que la de la unidad de calibración (dB)
· Las condiciones ambientales en las que se hicieron las calibraciones
· los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles
· El certificado debe poseer sello de ONAC o del organismo de acreditación del laboratorio que lo expide.


1.1. Autorizaciones, permisos y licencias requeridas: 
El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación debe adjuntar en la propuesta copia del certificado de acreditación vigente, expedido por una entidad acreditadora (por ejemplo, ONAC). 



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales
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