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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha
Objeto: “debe digitar el objeto de la convocatoria XXXXXXXXXXXXXXXXXX.”

Con la entrega de este formato debidamente suscrito por el representante legal y/o persona natural, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales. 
Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la entrega de los bienes objeto del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 
El contratista debe garantizar la ejecución del objeto contractual, cumpliendo las especificaciones técnicas y demás exigidas por el Instituto Nacional de Metrología, como se describe a continuación:  
  
	No   
	Descripción   
	Cantidad  
	UNIDAD DE MEDIDA  

	1  
	Disco duro estado Solido 512 GB 2.5" conexión SATA. Velocidades de lectura y escritura de 500 Mbps y 450 Mbps y tipo de memoria flash TLC (Triple-Level Cell)  
	10  
	  
Unidad  

	2  
	Diadema conector USB-A, ajustable, tipo Over-ear, almohadilla afelpada y acolchada con micrófono flexible y cancelación de ruido, control de audio integrado. Diametro de copa almohadilla (7.5 cm a 9 cm). Impedancia de entrada: 32 ohmios. Sensibilidad (auricular): 94 dBV/Pa +/- 3 dB. Sensibilidad (micrófono): -17 dBV/Pa +/- 4 dB.   
Respuesta de frecuencia (auriculares): 20 Hz – 20 kHz  
	20  
	  
  
  
Unidad  
  

	3  
	Cable HDMI de alta velocidad conexión macho-macho doble filtro x  1,5 metros  
	5  
	  
Unidad  
  

	4  
	Apuntador inalámbrico profesional con láser clase 2 (<1 mW, 640–660 nm) con conexión inalámbrica mediante USB, 2.4 GHz Plug & Play (sin necesidad de software), recargable vía USB, con indicador de carga, compatible con Windows, macOS, Linux y Android, diseño ergonómico, Diámetro de haz de luz mayor o igual a 5mm.  
	1  
	  
  
  
Unidad  
  

	5  
	Dell 14x4H 3TB NL SAS 7.2k 6GBPS 3.5" Drive MG03SCA300 HDEPC01DLA51  
	2  
	  
Unidad  
  

	6  
	Adaptador convertidor de Audio y vídeo 3 en 1 USB 3,0 a HDMI y VGA 1080P, sin necesidad de software  
	10  
	  
Unidad  
  

	7  
	Adaptador VGA macho a HDMI hembra, sin necesidad de software  
	1  
	Unidad  

	8  
	DP-Cable DisplayPort a HDMI, macho a macho, Compatible con HDMI, Cable de Audio y vídeo para ordenador, portátil, TV, proyector, Monitor. Longitud: 1.5 m  
	5  
	  
  
Unidad  

	9  
	Hub 4 puertos USB 3.0  
	3  
	Unidad  

	10  
	Cinta de sujeción reutilizable (Belcro) de 1/2 pulgada para sujetar cables, cinta de gestión de cables de doble cara de gancho y bucle. Material: Nailon  
Estilo: Gancho y blucle . Tipo de montaje: adhesivo. Tamaño: 50 metros   
	1  
	Unidad  

	11  
	Carrete de cable UTP CAT 6A. Tipo: par trenzado blindado. 100% cobre, Ethernet soportado: 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10BASE-T, Estándares que debe cumplir: ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Ed 2.0, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, UL CMR y CSA FT4, UL CM, IEC 60332- LSOH: IEC 60332-1, IEC 60754, y IEC 61034. Tamaño: 305 metros  
	2  
	  
  
  
Unidad  

	12  
	Patchcord categoría 6A . Jack rj45, 24 AWG (American Wire Gauge), Shielded / Foiled Twisted Pair, Tamaño: 1 metro  
	150  
	  
Unidad  

	13  
	Cartucho de cinta etiquetadora. DYMO LetraTag 100H de ½ pulg (12mm) Color blanco.   
	3  
	  
Unidad  

	14  
	Faceplate para RJ 45 categoria 6A, De dos puntos (por faceplate), Atornillable, Forma rectangular ,Tamaño del Jack 14.5mm X16 mm  
	15  
	  
Unidad  

	15  
	Conector para RJ 45 6A, Tool-less, Que sea compatible para conectar con los faceplate.Blindados.  
	30  
	  
Unidad  

	16  
	Patchpanel de 24 puertos categoría 6A RJ45  
Debe incluir jacks desmontables tipo tooless con blindaje para atenuar distorsiones e interferencias. Para rack de 19”, Debe incluir los tornillos para la instalación en el rack.  
	16  
	  
  
Unidad  

	17  
	Organizador horizontal de una unidad de rack (1U) para cableado.   
Compatible con rack de 19”  
	16  
	  
Unidad  

	18  
	Control de videobeam Optoma X316ST   
	1  
	Unidad  

	19  
	Epson ELPAP11 (V12H005A02)  modulo wifi para Video Proyector Epson PowerLite X49  
	1  
	  
Unidad  

	20  
	Baterias AA recargables  
	8  
	Unidad  

	21  
	Conmutador HDMI 3 en 1: 3 puertos HDMI de entrada y 1 salida HDMI. Resolución 4K Ultra HD: 3 puertos HDMI Hub compatible con salida HDMI Video - 4K/60/24Hz, 2K/60/30/24Hz, 3D, 1080P, 1080i, 720P, 720i, 576P, 576i, 480P; compatible con salida HDMI de video hasta 4K x 2K (3840 X 2160) 60Hz (máx.). Con control remoto para seleccionar la entrada del dispositivo.  
	1  
	  
  
Unidad  

	22  
	Memoria Ram DDR4 para portatil, 8 GB PC4-2400T  
	4  
	Unidad  

	23  
	Memoria Ram DDR4 para equipo de escritorio, 8 GB 2400  
	4  
	Unidad  

	24  
	Memoria Ram DDR4 para portatil, 8 GB PC4-2666V  
	4  
	Unidad  


  
Nota: Algunos de los ítems antes indicados contienen la indicación de la marca exigida, en razón a las especiales características de los elementos y a la compatibilidad requerida por los equipos institucionales para su correcto funcionamiento así: 
  
· ITEM 20 Extractor de soldadura (Desoldador) Goot: Se requiere específicamente esta marca debido a que cuenta con un sistema de succión de alta potencia y durabilidad en sus componentes internos (émbolos y boquillas) que garantizan la limpieza efectiva de excedentes de estaño en placas de circuito impreso (PCB) de alta densidad. El uso de extractores genéricos no asegura el vacío necesario, lo que podría derivar en daños irreparables en las pistas de cobre de equipos de medición delicados durante procesos de mantenimiento. 
· ITEM 23 HDD Impresora HP (Part Number B5L29-67903): Este componente es un kit de disco duro seguro (Secure HDD) diseñado exclusivamente para la impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M681. El dispositivo requiere una integración lógica estricta con el controlador de almacenamiento de la impresora y un firmware propietario de HP que gestiona la encriptación de datos y las funciones de cola de impresión. El uso de un disco de otra marca o una parte genérica no sería reconocido por el sistema operativo de la impresora, invalidando la garantía del equipo y comprometiendo la seguridad de la información procesada. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
El oferente deberá además de las anteriores especificaciones técnicas, cumplir con las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con los requisitos exigidos así: 

· FICHA TECNICA  
  
El proponente deberá anexar la ficha técnica y/o catálogos de los productos ofertados para los ítems 1, 10, 11, 22 y 23 relacionados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, con la marca y referencia, y donde se pueda evidenciar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas.   

· CERTIFICACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
 
El oferente deberá presentar certificación expedida por el fabricante o canal/distribuidor mayorista autorizado en Colombia únicamente para el ÍTEM 23 (HDD impresora HP Part Number B5L29-67903) relacionado en las especificaciones técnicas, que acredite la capacidad técnica para suministrar partes y repuestos originales de la marca ofertada. 
 
Este documento debe ser expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

Proponente: ---------------------------------------------------------------------
Nit. No. -------------------------------
Dirección: ----------------------------------------------------------------------
Teléfono: ------------------------- 	Fax: ---------------------------
Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación: ------------

Nombre del Representante Legal: -----------------------------------------
Dirección: ------------------------------------------------Teléfono: --------------------
Firma del Representante Legal --------------------------- 
Correo electrónico: ----------------------
Documento de Identificación: --------------------------------------------------
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