
ANEXO TECNICO

OBJETO: (SG-297) APALANCAMIENTO VF 2027 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

LUGAR DE LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO: El lugar de ejecución será en la ciudad de Bogotá D.C. acorde a la dirección física que disponga el contratista para la recepción y prestación del servicio de mantenimiento a los vehículos del IDEAM. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El mantenimiento a realizar es preventivo y correctivo, conforme a la siguiente descripción:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO 
	CIUDAD
	PLACA DE INVENTARIO
	CANTIDAD

	1
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca RENAULT, línea ARKANA, modelo 2026, cilindrada 1.332 color BLANCO UNIVERSAL placas NPK818 
	Bogotá Sede Central
	73998
	1

	2
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca RENAULT, línea ARKANA, modelo 2026, cilindrada 1.332 color BLANCO UNIVERSAL placas NPK817
	Bogotá Sede Central
	73997
	1

	3
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca TOYOTA HILUX, línea 4X4, modelo 2007, cilindrada 2.500 color AZUL placas OBF565
	Bogotá Sede Central
	45915
	1

	4
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca TOYOTA HILUX, línea 4X2, modelo 2007, cilindrada 2.500 color AZUL placas OBF566
	Bogotá Sede Central
	45916
	1

	5
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca TOYOTA HILUX, línea BR 4X4, modelo 2006, cilindrada 2.700 color VERDE GLACIAR placas OBF926
	Bogotá Sede Central
	45917
	1

	6
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca TOYOTA HILUX, modelo 2008, cilindrada 2.500 color AZUL PARIA placas OBG216
	Bogotá Sede Central
	45918
	1

	7
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca TOYOTA HILUX, modelo 2008, cilindrada 2.500 color AZUL PARIA placas OBG229
	Bogotá Sede Central
	45920
	1

	8
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la camioneta marca MAZDA, modelo 2011, cilindrada 2.499 color PLATA SORRENTO placas OBI781
	Bogotá Sede Central
	45922
	1

	9
	Mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo de la motocicleta marca HONDA, modelo 2022, cilindrada 149 color ROJO BLANCO placas AQE68G.
	Bogotá Sede Central
	67190
	1



*La motocicleta de placas AQE68G se encuentra actualmente ubicada en el Aeropuerto de San Andrés, para efectos de la ejecución de las actividades de mantenimiento objeto
de la presente contratación, el IDEAM realizará el traslado del vehículo a la ciudad de Bogotá D.C. el Grupo de Servicios Administrativos adelantará las acciones necesarias para trasladar la motocicleta de San Andrés a Bogotá D.C. antes de que se requiera su mantenimiento. El traslado no tendrá costo para el contrato ni para el presupuesto del proceso. La motocicleta llegó a San Andrés en un vuelo humanitario de la Aeronáutica Civil, gracias a la gestión de la Subdirección de Meteorología. El regreso se gestionará por el mismo medio interinstitucional, con el apoyo de esa Subdirección. Por eso el traslado no se incluye en el presupuesto oficial. Una vez en Bogotá, el contratista hará el diagnóstico técnico de la motocicleta, y el supervisor solo autorizará las intervenciones
que ese diagnóstico confirme. Lo presupuestado a partir del histórico de mantenimientos
es un valor de referencia y no obliga a ejecutar la totalidad de los ítems.

Para la realización de los mantenimientos preventivos y eventualmente correctivos del parque automotor del IDEAM, es necesario tener el contratista tenga en cuenta lo siguiente:

· Mantenimiento preventivo: 

Se entiende por mantenimiento preventivo el conjunto de actividades técnicas, mecánicas, eléctricas, electrónicas y de diagnóstico que se realizan de manera programada y/o periódica, de acuerdo con el kilometraje, tiempo de servicio, condiciones de operación, recomendaciones y especificaciones técnicas del fabricante, con el propósito de conservar los vehículos en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, confiabilidad y disponibilidad, prevenir la ocurrencia de fallas y prolongar la vida útil de sus componentes y sistemas.

El mantenimiento preventivo podrá comprender, entre otras actividades, la inspección, revisión, diagnóstico, limpieza, lubricación, ajuste, calibración, sustitución de elementos de desgaste, cambio de lubricantes y fluidos, filtros, bujías, componentes del sistema de frenado, elementos de suspensión y dirección, revisión de sistemas eléctricos y electrónicos, neumáticos y demás componentes que, de acuerdo con las condiciones del vehículo o las recomendaciones del fabricante, requieran intervención preventiva.

Para los vehículos Renault Arkana de tecnología híbrida, el mantenimiento preventivo comprenderá adicionalmente las actividades de inspección y diagnóstico especializado de los sistemas de propulsión electrificada, componentes eléctricos y electrónicos, batería de alta tensión, sistemas de gestión y control de energía, sistemas de recuperación de energía y demás componentes asociados, cuando corresponda y de acuerdo con las especificaciones y procedimientos establecidos por el fabricante.

Las actividades de mantenimiento preventivo deberán ejecutarse utilizando repuestos, autopartes, lubricantes, fluidos, insumos y demás elementos técnicamente idóneos y compatibles con cada vehículo, teniendo en cuenta su marca, línea, modelo, motorización y sistema de propulsión.

· Mantenimiento correctivo:

Se entiende por mantenimiento correctivo el conjunto de actividades técnicas, mecánicas, eléctricas, electrónicas y de diagnóstico que se realizan con ocasión de la identificación de una falla, avería, deterioro, desgaste o funcionamiento anormal de uno o más componentes o sistemas del vehículo, con el propósito de restablecer sus condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, confiabilidad y disponibilidad.

El mantenimiento correctivo podrá comprender el diagnóstico de la falla, desmontaje, reparación, ajuste, calibración, reconstrucción, sustitución o instalación de componentes, así como el suministro e instalación de repuestos, autopartes, lubricantes, fluidos, insumos y demás elementos necesarios para la recuperación de las condiciones operativas del vehículo.

El mantenimiento correctivo comprende también aquellas fallas, daños o acontecimientos que puedan derivarse de hechos o circunstancias imprevisibles que ocurran de manera repentina y que no hubieran podido anticiparse razonablemente, aun cuando el vehículo haya recibido oportunamente el mantenimiento preventivo correspondiente y se hayan atendido las recomendaciones del fabricante

Las actividades correctivas podrán estar relacionadas, entre otros, con los sistemas de motor, transmisión, suspensión, dirección, frenos, refrigeración, alimentación, escape, combustible, sistemas eléctricos y electrónicos, aire acondicionado, carrocería, seguridad, neumáticos y demás componentes que integren el vehículo.

Para los vehículos Renault Arkana de tecnología híbrida, el mantenimiento correctivo podrá comprender el diagnóstico y, cuando técnicamente sea procedente, la reparación o sustitución de componentes relacionados con el sistema de propulsión electrificada, motor eléctrico, batería de alta tensión, sistemas de gestión y control de energía, sistemas de recuperación de energía, componentes electrónicos, cableado y demás elementos asociados, de conformidad con los procedimientos, especificaciones técnicas y condiciones de garantía establecidas por el fabricante.

La ejecución de actividades de mantenimiento correctivo que impliquen el suministro de repuestos o la realización de trabajos adicionales deberá estar precedida por el diagnóstico técnico correspondiente y la autorización del supervisor del contrato, de conformidad con el procedimiento establecido para la ejecución de los servicios. En ningún caso se deberán efectuar intervenciones o generar costos adicionales sin la autorización correspondiente.

Las actividades de mantenimiento correctivo deberán ejecutarse por personal técnicamente competente y con los equipos, herramientas y procedimientos adecuados para cada tipo de vehículo y sistema, especialmente cuando se intervengan componentes o sistemas de alta tensión de los vehículos híbridos.

En atención a que, el mantenimiento preventivo y correctivo contribuye a la vida útil de cada vehículo y vela por la seguridad de los usuarios del instituto, a continuación, se presentan las definiciones para cada una de las necesidades de mano de obra y autopartes de los vehículos que componen el parque automotor:

	No.
	Naturaleza
	Actividad / Elemento
	Definición

	1
	Mano de obra
	Revisión general del sistema de frenos
	Comprende la inspección y verificación del estado general del sistema de frenos, incluyendo pastillas, bandas o zapatas, discos, tambores, calipers, mangueras, tuberías, líquido de frenos y demás componentes que hagan parte del sistema, con el fin de determinar su estado y establecer si requieren mantenimiento o sustitución.

	2
	Mano de obra
	Cambio de pastillas y/o bandas de freno
	Comprende el desmontaje de las pastillas, bandas o zapatas que presenten desgaste y la instalación de los nuevos elementos, de acuerdo con la configuración de cada vehículo, incluyendo la revisión y comprobación del correcto funcionamiento del sistema después de la intervención.

	3
	Mano de obra
	Cambio de aceite de motor
	Comprende el drenaje del aceite usado, revisión del sistema, suministro e instalación del aceite nuevo de acuerdo con la especificación indicada por el fabricante, verificación del nivel y comprobación de posibles fugas.

	4
	Mano de obra
	Cambio de kit de embrague
	Comprende el desmontaje e instalación del conjunto de embrague y de los componentes que lo integran, según la configuración del vehículo, incluyendo las pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento.

	5
	Mano de obra
	Revisión general del sistema de suspensión
	Comprende la inspección de amortiguadores, resortes, brazos, bujes, rótulas, barras estabilizadoras, soportes y demás componentes del sistema de suspensión, verificando desgaste, holguras, deformaciones, fugas o cualquier condición que pueda afectar la estabilidad y seguridad del vehículo.

	6
	Mano de obra
	Cambio de kit de repartición
	Comprende el desmontaje e instalación de los componentes que conforman el sistema de distribución del motor, de acuerdo con la configuración particular del vehículo y las recomendaciones del fabricante.

	7
	Mano de obra
	Cambio de amortiguadores
	Comprende el desmontaje y sustitución de los amortiguadores delanteros o traseros que presenten desgaste, deterioro, fugas o pérdida de capacidad de amortiguación, incluyendo la verificación del funcionamiento de la suspensión.

	8
	Mano de obra
	Cambio de batería
	Comprende el desmontaje de la batería existente, revisión de terminales y conexiones, instalación de la nueva batería y comprobación del funcionamiento del sistema eléctrico y de carga del vehículo. En los vehículos electrificados, esta actividad se entenderá referida a la batería auxiliar de acuerdo con la configuración del vehículo.

	9
	Mano de obra
	Revisión de fluidos
	Comprende la revisión de niveles, estado y posibles fugas de los diferentes fluidos requeridos por cada vehículo, tales como aceite de motor, líquido refrigerante, líquido de frenos, fluidos de transmisión y demás que correspondan según las especificaciones del fabricante.

	10
	Mano de obra
	Rotación de llantas
	Comprende el cambio de posición de los neumáticos de acuerdo con el patrón recomendado por el fabricante, con el propósito de favorecer un desgaste uniforme, acompañado de la revisión de su estado y presión.

	11
	Mano de obra
	Alineación de dirección
	Comprende la verificación y ajuste de los parámetros geométricos de dirección y suspensión mediante equipos especializados, de acuerdo con los valores establecidos por el fabricante para cada vehículo.

	12
	Mano de obra
	Balanceo de ruedas
	Comprende la verificación y corrección del desequilibrio del conjunto rueda-neumático mediante equipos especializados, con el fin de reducir vibraciones y contribuir al desgaste uniforme de los neumáticos.

	13
	Mano de obra
	Cambio de farolas y elementos de iluminación
	Comprende el desmontaje e instalación de las unidades de iluminación que presenten daño o deterioro, incluyendo su conexión, ajuste y comprobación de funcionamiento.

	14
	Mano de obra
	Lavado general y limpieza de componentes inferiores
	Comprende la limpieza exterior e inferior del vehículo para retirar barro, polvo, grasa, residuos y demás elementos acumulados durante su operación, utilizando productos y procedimientos que no afecten sus componentes.

	15
	Mano de obra
	Lavado de motor
	Comprende la limpieza externa y controlada del compartimiento del motor, utilizando procedimientos y productos adecuados para evitar afectaciones en componentes eléctricos, electrónicos, sensores, conectores y demás elementos sensibles.

	16
	Mano de obra
	Cambio e instalación de carpa
	Comprende el desmontaje de la carpa o cubierta existente en la zona de carga y la instalación de una nueva, verificando sus dimensiones, sistemas de fijación, ajuste y condiciones de seguridad.

	17
	Mano de obra
	Cambio de correa multiservicios
	Comprende el desmontaje e instalación de la correa encargada del accionamiento de los accesorios correspondientes del motor, incluyendo la revisión de tensores, poleas y demás componentes asociados.

	18
	Mano de obra
	Revisión del sistema de transmisión/cardán
	Comprende la inspección del eje de transmisión y sus componentes asociados, incluyendo crucetas, soportes, rodamientos, acoples, elementos de fijación y posibles holguras, vibraciones, ruidos o deterioros.

	19
	Mano de obra
	Revisión del sistema eléctrico y electrónico
	Comprende la inspección y diagnóstico de los componentes eléctricos y electrónicos del vehículo, incluyendo cableado, conectores, sensores, actuadores, módulos y demás elementos asociados, mediante los procedimientos y equipos adecuados.

	20
	Mano de obra
	Revisión de terminales de dirección y brazos axiales
	Comprende la inspección de terminales, brazos axiales, rótulas y demás componentes relacionados con el sistema de dirección, verificando desgaste, holguras y condiciones que puedan afectar la seguridad y estabilidad del vehículo.

	21
	Mano de obra
	Revisión general de luces
	Comprende la inspección del funcionamiento y estado de las luces principales, direccionales, stop, reversa, exploradoras, iluminación de placa y demás sistemas de iluminación y señalización instalados en el vehículo.

	22
	Mano de obra
	Revisión de tuercas y espárragos de ruedas
	Comprende la inspección de tuercas, espárragos y demás elementos de fijación de las ruedas, verificando desgaste, deformaciones, daños en las roscas y condiciones de ajuste.

	23
	Mano de obra
	Diagnóstico electrónico
	Comprende la conexión de equipos de diagnóstico adecuados para realizar la lectura, interpretación y análisis de códigos de falla almacenados en los diferentes módulos electrónicos del vehículo, con el fin de identificar posibles anomalías y determinar las acciones de mantenimiento requeridas.

	24
	Mano de obra
	Diagnóstico del sistema de propulsión electrificado
	Comprende la inspección y diagnóstico de los componentes eléctricos, electrónicos y de gestión de energía que hagan parte del sistema de propulsión electrificado de las Renault Arkana, de acuerdo con su configuración y las especificaciones del fabricante.

	25
	Mano de obra
	Diagnóstico de batería del sistema electrificado
	Comprende la evaluación, mediante equipos y procedimientos adecuados, del estado y funcionamiento de la batería asociada al sistema electrificado, incluyendo sus sistemas de gestión y componentes relacionados, cuando aplique.

	26
	Mano de obra
	Verificación del sistema de carga y recuperación de energía
	Comprende la revisión del funcionamiento del sistema de carga y/o recuperación de energía del vehículo electrificado, incluyendo los componentes y sistemas electrónicos relacionados, cuando corresponda.

	27
	Mano de obra
	Comprobación del motor eléctrico
	Comprende la verificación del funcionamiento del motor eléctrico o sistema de asistencia eléctrica que haga parte de la configuración del vehículo, mediante los procedimientos y equipos establecidos para tal fin.

	28
	Mano de obra
	Revisión y mantenimiento preventivo del sistema de frenos
	Comprende la inspección del sistema de freno delantero y trasero, verificando el estado y funcionamiento de sus componentes, desgaste de los elementos de fricción, posibles fugas, estado de las conexiones y demás condiciones que puedan afectar la capacidad de frenado de la motocicleta. Incluye los ajustes que sean necesarios como resultado de la revisión.

	29
	Mano de obra
	Revisión general del sistema de suspensión
	Comprende la inspección de la suspensión delantera y trasera, incluyendo horquilla, amortiguador, resortes, soportes y demás componentes asociados, verificando desgaste, holguras, fugas, deformaciones y condiciones que puedan afectar la estabilidad de la motocicleta.

	30
	Mano de obra
	Revisión y ajuste del sistema de dirección
	Comprende la inspección del manubrio, columna de dirección, rodamientos y demás componentes asociados, verificando holguras, durezas, ruidos, daños y alineación, efectuando los ajustes necesarios para garantizar el adecuado control de la motocicleta.

	31
	Mano de obra
	Mantenimiento de la cadena de transmisión
	Comprende la limpieza, inspección, lubricación y ajuste de la cadena de transmisión, verificando su tensión, alineación y estado general, de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante.

	32
	Mano de obra
	Revisión del conjunto de transmisión secundaria
	Comprende la inspección del estado y funcionamiento del piñón, corona y demás elementos asociados a la transmisión secundaria, verificando desgaste, fijación, alineación y condiciones de operación.

	33
	Mano de obra
	Revisión y ajuste del sistema de embrague
	Comprende la inspección y ajuste del sistema de accionamiento del embrague, verificando el juego libre, funcionamiento de la manigueta, cable y mecanismo de accionamiento, así como posibles condiciones que afecten el cambio de velocidades.

	34
	Mano de obra
	Revisión del sistema de cambio de velocidades
	Comprende la verificación del mecanismo de selección y cambio de velocidades, identificando dificultades de operación, ruidos, holguras o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la transmisión.

	35
	Mano de obra
	Diagnóstico y revisión general del sistema eléctrico
	Comprende la inspección de batería, sistema de carga, cableado, conectores, fusibles, interruptores y demás componentes eléctricos, verificando su estado y funcionamiento y determinando las acciones preventivas que sean necesarias.

	36
	Mano de obra
	Revisión del sistema de iluminación y señalización
	Comprende la comprobación del funcionamiento de farola, luz de posición, luz de freno, direccionales, iluminación de placa, testigos y demás elementos de iluminación y señalización instalados en la motocicleta.

	37
	Mano de obra
	Revisión del sistema de arranque eléctrico
	Comprende la comprobación del funcionamiento del sistema de arranque eléctrico y sus componentes asociados, verificando conexiones, accionamiento y respuesta del sistema.

	38
	Mano de obra
	Verificación del sistema de gestión de batería
	Comprende la revisión y diagnóstico de los módulos, sensores y demás componentes encargados de controlar y gestionar el funcionamiento de la batería del sistema electrificado, cuando aplique.

	39
	Mano de obra
	Verificación del sistema de refrigeración del sistema electrificado
	Comprende la inspección de los componentes y circuitos de refrigeración asociados a los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo electrificado, cuando la configuración del vehículo disponga de dichos sistemas.

	40
	Mano de obra
	Actualización de software de unidades electrónicas
	Comprende la actualización del software o firmware de los módulos y unidades electrónicas del vehículo cuando exista una actualización aplicable, utilizando los equipos, procedimientos y condiciones establecidas por el fabricante.

	41
	Repuesto
	Aceite de motor
	Lubricante destinado a reducir la fricción y el desgaste de los componentes internos del motor, que deberá cumplir con la viscosidad, clasificación, homologación y demás especificaciones establecidas por el fabricante del vehículo.

	42
	Repuesto
	Filtro de aceite
	Elemento encargado de retener partículas e impurezas presentes en el aceite de lubricación del motor, contribuyendo a la protección de sus componentes internos.

	43
	Repuesto
	Filtro de aire
	Elemento encargado de filtrar el aire que ingresa al motor, evitando el ingreso de partículas y contaminantes que puedan afectar su funcionamiento.

	44
	Repuesto
	Filtro de combustible
	Elemento destinado a retener partículas, contaminantes e impurezas presentes en el combustible antes de su ingreso al sistema de alimentación, cuando corresponda según la configuración del vehículo.

	45
	Repuesto
	Amortiguador delantero
	Componente del sistema de suspensión encargado de controlar los movimientos de la suspensión delantera y contribuir a mantener el contacto adecuado entre el neumático y la superficie de circulación.

	46
	Repuesto
	Amortiguador trasero
	Componente del sistema de suspensión encargado de controlar los movimientos de la suspensión trasera y contribuir a la estabilidad y comportamiento del vehículo.

	47
	Repuesto
	Juego de bandas
	Conjunto de elementos de fricción destinados al sistema de frenado mediante tambor, cuando el vehículo cuente con este tipo de configuración.

	48
	Repuesto
	Juego de pastillas de freno
	Conjunto de elementos de fricción destinados a actuar sobre los discos de freno para generar la fuerza necesaria para desacelerar o detener el vehículo.

	49
	Repuesto
	Disco de freno
	Elemento giratorio del sistema de frenado sobre el cual actúan las pastillas para generar la fricción necesaria para desacelerar o detener el vehículo.

	50
	Repuesto
	Líquido de frenos
	Fluido hidráulico utilizado para transmitir la presión ejercida sobre el sistema de frenado. Deberá cumplir la especificación técnica recomendada por el fabricante para cada vehículo.

	51
	Repuesto
	Plumillas limpiaparabrisas
	Elementos destinados a retirar agua, polvo y suciedad del parabrisas, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas de visibilidad para el conductor.

	52
	Repuesto
	Valvulina para caja y transmisión
	Lubricante destinado a la protección y funcionamiento de cajas de cambios, diferenciales y demás componentes de transmisión que requieran este tipo de fluido, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

	53
	Repuesto
	Bujes de suspensión
	Elementos destinados a absorber vibraciones y permitir el movimiento controlado de los componentes de la suspensión, reduciendo la transmisión de esfuerzos y ruidos hacia la estructura del vehículo.

	54
	Repuesto
	Brazos axiales
	Componentes del sistema de dirección encargados de transmitir el movimiento generado por el mecanismo de dirección hacia los elementos que orientan las ruedas.

	55
	Repuesto
	Kit de repartición
	Conjunto de componentes asociados al sistema de distribución del motor, cuya composición dependerá de la configuración específica de cada vehículo y podrá incluir los elementos establecidos por el fabricante.

	56
	Repuesto
	Kit de embrague
	Conjunto de componentes destinados a transmitir y desacoplar la potencia del motor hacia la transmisión, cuya composición dependerá de la configuración del vehículo.

	57
	Repuesto
	Correa multiservicios
	Elemento flexible destinado a transmitir el movimiento del motor hacia los accesorios que correspondan, de acuerdo con la configuración de cada vehículo.

	58
	Repuesto
	Batería auxiliar
	Dispositivo destinado a suministrar energía eléctrica a los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo y al arranque cuando corresponda. En los vehículos electrificados deberá corresponder a la batería auxiliar definida por el fabricante.

	59
	Repuesto
	Neumáticos
	Elementos de rodadura destinados a proporcionar contacto entre el vehículo y la superficie de circulación. Deberán cumplir las dimensiones, índice de carga, código de velocidad y demás características recomendadas por el fabricante.

	60
	Repuesto
	Tuercas y espárragos de rueda
	Elementos de fijación destinados a asegurar las ruedas al conjunto de cubo o sistema de montaje correspondiente, debiendo cumplir las dimensiones y características especificadas para cada vehículo.

	61
	Repuesto
	Pastillas de freno
	Elementos de fricción utilizados en el sistema de freno de disco, destinados a ejercer presión sobre el disco para generar la fuerza necesaria para desacelerar y detener la motocicleta.

	62
	Repuesto
	Zapatas o bandas de freno
	Elementos de fricción utilizados en el sistema de freno trasero cuando la configuración de la motocicleta corresponda a freno de tambor, destinados a generar la fuerza de frenado mediante su contacto con el tambor.

	63
	Repuesto
	Disco de freno
	Elemento del sistema de freno delantero sobre el cual actúan las pastillas para producir la fricción necesaria para la desaceleración y detención de la motocicleta.

	64
	Repuesto
	Líquido de frenos
	Fluido hidráulico utilizado para transmitir la presión del sistema de frenado. Deberá cumplir la especificación técnica recomendada por el fabricante de la motocicleta.

	65
	Repuesto
	Retenes y elementos de sellado de horquilla
	Elementos destinados a mantener la estanqueidad de la horquilla delantera y evitar fugas del fluido de suspensión, cuya sustitución procederá cuando presenten desgaste o deterioro.

	66
	Repuesto
	Amortiguador trasero
	Componente encargado de controlar los movimientos de la suspensión trasera y contribuir a la estabilidad y comportamiento de la motocicleta durante su operación.

	67
	Repuesto
	Rodamientos de dirección
	Elementos que permiten el movimiento adecuado de la dirección, facilitando el giro del conjunto delantero y contribuyendo a mantener un funcionamiento suave y seguro.

	68
	Repuesto
	Kit de transmisión secundaria
	Conjunto compuesto por cadena, piñón y corona, destinado a transmitir la potencia desde la caja de cambios hacia la rueda trasera.

	69
	Repuesto
	Cable de embrague
	Elemento encargado de transmitir el accionamiento de la manigueta hacia el mecanismo de embrague, permitiendo acoplar y desacoplar la transmisión de potencia del motor.

	70
	Repuesto
	Batería
	Elemento encargado de suministrar energía eléctrica a los sistemas eléctricos de la motocicleta y apoyar el funcionamiento del sistema de arranque, iluminación y demás componentes que requieran alimentación eléctrica.

	71
	Repuesto
	Bombillos y elementos de iluminación
	Elementos destinados a proporcionar iluminación y señalización a la motocicleta, incluyendo los correspondientes a farola, posición, freno, direccionales y demás luces instaladas.

	72
	Repuesto
	Fusibles
	Elementos de protección destinados a interrumpir el circuito eléctrico cuando se presenta una condición de sobrecorriente, protegiendo los componentes y circuitos de la motocicleta.

	73
	Repuesto
	Relés y elementos de conexión eléctrica
	Componentes utilizados para controlar o establecer conexiones dentro de los diferentes circuitos eléctricos de la motocicleta, cuya sustitución procederá cuando se determine falla o deterioro.



EQUIPO DE TRABAJO: 

Como habilitante técnico del presente proceso se requiere que el PROPONENTE manifieste por medio del FORMATO ANEXO COMPROMISO DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que cuenta con el personal mínimo solicitado por la Entidad para la ejecución del contrato.

Se debe tener en cuenta que el proponente que resulte adjudicatario dentro de los cinco
(05) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, deberá presentar a la supervisión designada los documentos para acreditar la experiencia laboral y formación
académica, que se relacionarán más adelante, con el fin de que la supervisión valide y apruebe el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo mínimo requerido:

	EQUIPO DE TRABAJO
	CANT.
	FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA
	TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA (CERTIFICADA)
	DEDICACIÓN AL PROYECTO

	Coordinador del servicio de mantenimiento
	1
	Profesional en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Automotriz o áreas afines.
	General: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional. Específica: Mínimo dos (2) años de experiencia relacionada con coordinación, supervisión o gestión de servicios de mantenimiento automotriz.
	Parcial, de acuerdo con las necesidades del servicio.

	Técnico mecánico automotriz
	1
	Técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz, Mantenimiento Automotriz, Mecatrónica, Electricidad Automotriz o áreas afines.
	General: Mínimo dos (2) años de experiencia laboral. Específica: Mínimo un (1) año de experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos automotores.
	Tiempo requerido para la ejecución de las actividades de mantenimiento.

	Técnico especializado en vehículos híbridos
	1
	Técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz, Mecatrónica, Electricidad Automotriz, Mantenimiento Automotriz o áreas afines, con formación específica y/o certificación en sistemas de vehículos híbridos.
	General: Mínimo dos (2) años de experiencia laboral. Específica: Mínimo un (1) año de experiencia en diagnóstico y/o mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos híbridos.
	De acuerdo con los requerimientos y necesidades de mantenimiento de los vehículos híbridos.



Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, el contratista requiere realizar el cambio del personal evaluado durante el proceso de selección, deberá entregar al supervisor los documentos soporte del nuevo personal con el fin que sean verificados y que cumplan o supere los requisitos establecidos en la presente invitación.

Nota 2: El contratista deberá garantizar que el equipo mínimo de trabajo requerido para la ejecución del contrato se mantenga, durante toda la vigencia y ejecución contractual,
en las condiciones de idoneidad, experiencia, formación y demás requisitos exigidos en
los documentos del proceso.

REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES: Las certificaciones de experiencia deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nombre o razón social del contratante.
b) Nombre o razón social del contratista.
c) Objeto del contrato, el cual debe comprender actividades relacionadas con el objeto a contratar
d) Plazo del contrato: Fecha de inicio y fecha de terminación
e) Valor del contrato. (En pesos colombianos)
f) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla.

Nota 1: El ADJUDICATARIO podrá presentar Actas de liquidación de los contratos suscritos para probar su experiencia, siempre y cuando dicho documento cumpla con todos los requisitos exigidos para las certificaciones.

Nota 2: La documentación para acreditar el personal mínimo requerido, solo deberá ser entrega en la etapa de suscripción del acta de inicio, es decir aquel proponente que resulte ADJUDICATARIO que llegue a suscribir el Contrato derivado del proceso que nos ocupa.

INFRAESTRUCTURA Y PERMISOS DEL TALLER.

Para garantizar la calidad y el cumplimiento en la ejecución del contrato, el proponente deberá acreditar que cuenta con un taller que cumple las condiciones de infraestructura, legales y ambientales que se señalan a continuación. Este requisito es habilitante. Su verificación dará como resultado CUMPLE o NO CUMPLE. Los documentos deberán estar vigentes a la fecha de cierre del proceso y referirse a la misma dirección del taller ofrecido.

Cuando el taller no sea de propiedad del proponente, este deberá aportar el contrato de arrendamiento, comodato u otro título vigente que garantice su disponibilidad durante todo el plazo de ejecución del contrato. En el caso de proponentes plurales, el requisito podrá ser acreditado por cualquiera de sus integrantes. La Entidad se reserva la facultad de realizar visita técnica para verificar la información aportada.

1. Área y zonas del taller. l proponente deberá acreditar que el taller en el que se prestará el servicio cuenta con un área mínima de mil (1.000) metros cuadrados. Esta área permite recibir y atender de manera simultánea al menos cuatro (4) vehículos del IDEAM, además de los vehículos de otros clientes del taller. Dentro de esta área deben estar incluidas, como mínimo, las siguientes zonas:

a. Recepción y entrega de vehículos.
b. Diagnóstico.
c. Mecánica.
d. Latonería y pintura, con cabina de pintura.
e. Alineación y balanceo.
f. Lavado.
g. Almacenamiento de repuestos.
h. Almacenamiento temporal de residuos peligrosos.
i. Parqueo de los vehículos bajo custodia.

1. Elevadores y equipos. El taller deberá contar como mínimo con:

a) Dos (2) elevadores, de columnas o de tijera, con capacidad mínima de tres puntos cinco (3,5) toneladas cada uno, aptos para camionetas pick-up doble cabina.
b) Equipo de diagnóstico electrónico (escáner) multimarca, compatible con los vehículos Toyota, Mazda y Renault del parque automotor del IDEAM. Debe permitir el diagnóstico del sistema de hibridación ligera de 12 voltios de los vehículos Renault Arkana.
c) Equipo de alineación y balanceo.
d) Cabina de pintura con sistema de extracción y filtración.

2. Custodia de los vehículos. La zona de parqueo de los vehículos bajo custodia deberá:

a) Estar dentro del mismo predio del taller.
b) Tener vigilancia permanente o sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).
d) Tener capacidad para al menos cuatro (4) vehículos del IDEAM de manera simultánea.

Forma de acreditación de los numerales 1, 2 y 3:

Prueba del área. Se acepta cualquiera de estos documentos:

· Certificado catastral o certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre del proceso, en el que conste el área del predio.
· Si el taller ocupa solo una parte del predio, el contrato de arrendamiento, comodato u otro título en el que conste el área disponible para el taller.
· Declaración juramentada. Debe estar suscrita por el representante legal o la persona natural proponente e indicar:
· La dirección del taller y el área total disponible para la prestación del servicio.
· La distribución de las zonas mínimas exigidas, con el área aproximada de cada una.
· La relación de los elevadores y equipos exigidos (cantidad, tipo, marca y capacidad).
· Las condiciones de custodia de los vehículos.
· La declaración se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento con su sola firma.
· Registro fotográfico. Fotografías de las zonas, elevadores, equipos y cabina de pintura del taller.

2. Gestión integral de residuos peligrosos y especiales. El proponente deberá acreditar que cuenta con procedimientos para el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en la actividad. Esto incluye aceites usados, filtros, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías plomo-ácido y llantas usadas, entre otros.

Forma de acreditación:

· Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) del taller, conforme al Decreto 1076 de 2015 (Título 6, Parte 2, Libro 2).
· Constancia de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la autoridad ambiental competente, conforme a la Resolución 1362 de 2007, cuando el volumen de generación lo exija.
· Certificados de recolección o disposición final de los últimos seis (6) meses, expedidos por gestores que cuenten con licencia ambiental vigente o que hagan parte de los sistemas posconsumo. Estos sistemas son los de baterías plomo-ácido (Resolución 372 de 2009), llantas usadas (Resolución 1326 de 2017) y RAEE (Ley 1672 de 2013 y Decreto 284 de 2018).
· Certificado de inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente o equivalente como acopiador primario de aceites usados, conforme a la Resolución 1188 de 2003.

3. Permisos y autorizaciones ambientales. El proponente deberá contar con los permisos ambientales exigibles a su actividad.

Forma de acreditación:

· Copia del permiso o registro de vertimientos vigente ante la autoridad ambiental competente, conforme al Decreto 1076 de 2015 y a la Resolución 631 de 2015.
· Copia de la concesión de aguas, cuando no se abastezca del acueducto público, y de los demás permisos que le sean exigibles.
· Si alguno de estos permisos no le es exigible, el proponente deberá presentar una declaración juramentada del representante legal que indique cuál no aplica y por qué razón.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.
2. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y, eventualmente, correctivo a los vehículos de propiedad del IDEAM ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y demás requerimientos establecidos en el contrato y sus documentos anexos. 
3. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo con el kilometraje, tiempo de operación, recomendaciones del fabricante y condiciones particulares de cada vehículo, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y conservación. 
4. Realizar el diagnóstico técnico de los vehículos cuando se presenten fallas o anomalías y, previa autorización del supervisor del contrato, ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo que resulten necesarias. 
5. Suministrar e instalar, cuando se requiera y previa autorización del supervisor, los repuestos, autopartes, lubricantes, filtros, fluidos, componentes y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los mantenimientos. 
6. Garantizar que los repuestos, autopartes, lubricantes, filtros, fluidos y demás elementos suministrados sean nuevos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para cada vehículo. Cuando se suministren elementos de calidad equivalente a los originales, el contratista deberá acreditar su compatibilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, previa aceptación del supervisor cuando corresponda, asimismo, que cuenten con su respectiva garantía. 
7. Garantizar la utilización de herramientas, equipos, maquinaria y personal técnicamente idóneo para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 
8. Contar con personal técnicamente capacitado y con experiencia para realizar el diagnóstico, mantenimiento e intervención de los sistemas electrificados de los vehículos Renault Arkana del IDEAM, incluyendo, cuando corresponda según su configuración, los sistemas de propulsión eléctrica, batería de tracción, gestión de energía, sistemas de carga o recuperación de energía, componentes electrónicos asociados y demás sistemas relacionados, utilizando los procedimientos, herramientas y equipos de diagnóstico adecuados y observando las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante.
9. No sustituir los repuestos, referencias, marcas o especificaciones previamente aprobados sin la autorización del supervisor, salvo situaciones técnicamente justificadas que deberán ser informadas y aprobadas previamente.
10. Atender los requerimientos de mantenimiento formulados por el IDEAM dentro de los tiempos establecidos en el Anexo Técnico y/o en las condiciones contractuales, informando oportunamente al supervisor cualquier circunstancia que pueda generar retrasos en el diagnóstico, suministro de repuestos o entrega del vehículo.
11. Disponer de equipos de diagnóstico electrónico adecuados y compatibles con las marcas y vehículos objeto del contrato, que permitan realizar la identificación y análisis de códigos de falla, lectura de parámetros, diagnóstico de sistemas electrónicos y demás procedimientos requeridos para la correcta prestación del servicio.
12. Custodiar adecuadamente los vehículos del IDEAM mientras permanezcan bajo su responsabilidad con ocasión de la prestación del servicio, adoptando las medidas necesarias para prevenir pérdidas, daños, sustracciones o afectaciones a los vehículos, sus componentes, accesorios y elementos que se encuentren en su interior, desde su recepción hasta su entrega al IDEAM.
13. Abstenerse de utilizar los vehículos del IDEAM para fines diferentes a las actividades estrictamente necesarias para la prestación del servicio contratado, salvo las pruebas de funcionamiento, diagnóstico o pruebas en ruta que resulten técnicamente necesarias y que se encuentren debidamente justificadas. 
14. Presentar al supervisor del contrato, antes de ejecutar cualquier mantenimiento correctivo o actividad adicional al mantenimiento preventivo programado, el diagnóstico técnico, cotización o presupuesto detallado, indicando las actividades a realizar, repuestos requeridos, cantidades, valores y tiempos estimados, para su respectiva aprobación. 
15. No realizar reparaciones, cambios de repuestos o actividades que generen costos adicionales al IDEAM sin la previa autorización del supervisor del contrato. Cuando técnicamente se requiera realizar pruebas en ruta para verificar el funcionamiento del vehículo, estas deberán efectuarse por personal idóneo, bajo condiciones de seguridad y únicamente para los fines relacionados con el diagnóstico o comprobación de los trabajos realizados, dejando el respectivo registro cuando corresponda.
16. Llevar una hoja de vida o registro individual de mantenimiento de cada vehículo, en la cual se consignen las actividades realizadas, fecha, kilometraje, repuestos utilizados, diagnóstico, recomendaciones y demás información relevante. 
17. Entregar al IDEAM los vehículos en adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, limpieza y conservación, una vez finalizadas las actividades de mantenimiento. 
18. Realizar las pruebas técnicas y mecánicas que sean necesarias para verificar el correcto funcionamiento del vehículo después de cada intervención. 
19. Garantizar la calidad de los trabajos realizados y de los repuestos suministrados, y atender oportunamente las reclamaciones que se presenten por fallas atribuibles a las actividades ejecutadas o a los elementos suministrados, durante el término de garantía ofrecido. 
20. Informar inmediatamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar la seguridad, funcionamiento o disponibilidad de los vehículos, así como cualquier daño o condición que requiera una intervención adicional. 
21. Entregar al supervisor los soportes de los mantenimientos realizados, incluyendo órdenes de servicio, diagnósticos, relación de actividades, repuestos instalados, cantidades, valores y demás documentos requeridos para el seguimiento y control del contrato. 
22. Mantener disponibles durante la ejecución del contrato los equipos, herramientas, instalaciones y personal técnico necesarios para atender oportunamente los requerimientos formulados por el IDEAM. 
23. Cumplir las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los vehículos y observar las normas aplicables en materia de seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos y protección ambiental. 
24. Realizar la adecuada disposición de los aceites usados, filtros, baterías, llantas, piezas reemplazadas y demás residuos generados durante las actividades de mantenimiento, de conformidad con la normativa ambiental vigente. 
25. Abstenerse de retirar, sustituir o disponer de piezas, repuestos o componentes retirados de los vehículos sin la autorización del supervisor del contrato y, cuando corresponda, hacer entrega de los elementos sustituidos al IDEAM. 
26. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato relacionados con la prestación del servicio y suministrar oportunamente la información necesaria para el seguimiento, control y ejecución contractual. 
27. Garantizar que los vehículos intervenidos sean recibidos y entregados mediante los respectivos formatos o documentos de ingreso y salida, dejando constancia del estado del vehículo y de los trabajos efectuados.
28. Responder por los daños que se ocasionen a los vehículos, sus componentes, accesorios o autopartes durante la ejecución de las actividades contratadas, cuando estos sean atribuibles a actuaciones, omisiones, procedimientos inadecuados o negligencia del contratista o de su personal, realizando, según corresponda y previa determinación de la responsabilidad, la reparación, reposición o restitución de los elementos afectados, sin generar costos adicionales para el IDEAM.
29. Entregar al IDEAM, cuando así sea solicitado por el supervisor, los repuestos, piezas o componentes reemplazados durante las actividades de mantenimiento, debidamente identificados, salvo aquellos elementos que por sus características, condiciones de peligrosidad o disposiciones ambientales deban ser gestionados mediante los procedimientos establecidos para su manejo y disposición. En estos casos, el contratista deberá acreditar su adecuada gestión y disposición final.
30. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual, de los estudios y documentos previos, de la oferta presentada y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicable.

NOTA IMPORTANTE

Los servicios serán solicitados y autorizados mediante la firma del supervisor del contrato designado por el IDEAM para tal fin. Ningún otro servidor público distinto al supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios, por lo tanto, el IDEAM no tramitará pagos por servicios autorizados por personal diferente al Supervisor del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Además del cumplimiento del objeto y alcance del presente contrato y de las obligaciones que de él se derivan, EL CONTRATISTA se obliga:

a. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente contratación y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
b. Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. 
c. Cumplir con el objeto del contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas en los estudios previos, documentos previos, ficha técnica de existir, invitación pública o pliego de condiciones, según aplique, así como la propuesta presentada; los cuales hacen parte integral del contrato. Igualmente, debe responder por la calidad del objeto contractual. 
d. Entregar los bienes o servicios contratados en la forma estipulada en los estudios previos, documentos previo y demás documentos que lo componen, esto, dentro de los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución. 
e. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, si se hace necesario. Igualmente, asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. De la misma forma, acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 
f. Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la prestación del servicio. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
g. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 
h. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su naturaleza lo estima la entidad. 
i. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
j. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual. 
k. Constituir, cuando aplique, y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del contrato, cuando así se pacte, en los términos establecidos en el estudio previo y en la invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda). De igual manera, se obliga a ajustar o modificar los amparos en la manera que lo determine no solo el contrato, sino además las estipuladas en los: estudios previos, documentos previos, invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda) y demás documentos que lo componen, que se encuentren de manera expresa o cuando de la naturaleza propia. del negoció jurídico se haga necesario su modificación o ampliación.
l. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 
m. Informar oportunamente durante la ejecución del contrato al supervisor de éste, las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias, en atención a los seguros contratados o al régimen tributario del contratista. 
n. Acreditar mediante certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la sociedad o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente de la debida ejecución del contrato. 
o. Asumir, cuando aplique, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas; como las demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.
p. Reparar los daños e indemnizar por los perjuicios que cause a la Entidad, debido al incumplimiento del contrato
q. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra Eficiente. 
r. Suscribir el contrato derivado del proceso de selección en la fecha que se le indique, a través de la plataforma SECOP II. 
s. Subir a la plataforma transaccional SECOP II, la(s) póliza(s) que se solicite(n) contractualmente en el término establecido por la entidad. 
t. Suscribir oportunamente con el supervisor del contrato las modificaciones contractuales a las que hubiera lugar, así mismo el acta de liquidación una vez finalizado el contrato y dentro de los términos establecidos por la ley.
u. Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por el ordenador del gasto. 
v. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por el IDEAM que se relacionen con el objeto del contrato. 
w. Declarar la potencial materialización de conflicto de interés cuando se presente alguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad de su apoyo en el impulso de los procesos o respuestas o conceptos que deban ser presentados por su parte, cuando aplique. 
x. El contratista deberá usar los recursos tecnológicos y la información del IDEAM solo para el cumplimiento del objeto contractual y se obliga a dar aplicación y cumplimiento a la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, así como a los procedimientos, lineamientos y demás disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante toda la ejecución del contrato. Igualmente será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios al IDEAM o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento con la Ley 1273 de 2009. Así mismo, los datos personales, información pública clasificada y pública reservada, deben ser tratados de conformidad con la Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones en materia de protección de datos personales, y transparencia y acceso a la información pública.
y. Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: 

1. Vigilar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato. 
2. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, del pago mensual de las obligaciones y aportes del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral. 
3. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el contrato.
5. Las demás establecidas en la Ley 80 de 1993, la normatividad vigente y sus Decretos reglamentarios.

El contrato no generará ninguna relación laboral entre el contratista y/o las personas que éste llegase a contratar en cumplimiento del objeto contractual y obligaciones expuestas en el mismo.

El IDEAM entiende que con la simple presentación de la propuesta el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones establecidas en el presente numeral. Cualquier condicionamiento expreso en contrario, será causal de rechazo de la propuesta.

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: 

1. Vigilar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato. 
2. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, del pago mensual de las obligaciones y aportes del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral. 
3. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el contrato.
5. Las demás establecidas en la Ley 80 de 1993, la normatividad vigente y sus Decretos reglamentarios.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________________________________
Nit: __________________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de ________________

_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 	 
Correo electrónico de contacto: ____________________________________________
No. de Teléfono de Contacto: _____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
