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[bookmark: _bookmark53]Anexo 13 - Formulario de oferta económica.

Proceso de Contratación 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021
	


	02-01-01-001-001-07-10  VIVIENDA PARA EL PERSONAL MILITAR HASTA POR VALOR DE $82.495.541

	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Nº 3

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DESMONTE DE CIELO RASO
	M2
	676
	
	

	2
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	2.1
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	UN
	56
	
	

	3
	CIELO RASO
	
	
	
	

	3.1
	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)
	M2
	676
	
	

	4
	ASEO GENERAL
	
	
	
	

	4.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	676
	
	

	4.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR
	M3
	24
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	




	02-01-01-001-002-11-10 OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES HASTA POR VALOR DE $60.000.000

	MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES CANILES

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.
	M2
	105
	
	

	1.2
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
	M2
	20
	
	

	1.3
	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA
	M2
	105
	
	

	1.4
	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.
	UN
	12
	
	

	2
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	

	2.1
	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 
	M3
	4,6
	
	

	2.2
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M
	M2
	35
	
	

	2.3
	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 
	M3
	4,6
	
	

	3
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	3.1
	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.
	M2
	36
	
	

	4
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	4.1
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ILUMINACION, INCLUYE 20 ROSETAS CON PROTECCION EN GLOBO DE CRISTAL, CON 20 BOMBILLOS LED DE 110 V TIPO AHORRADOR, INCLUYE ADAPTACION ELECTRICA EN CABLE DUPLEX 2*12 DE 7 HILOS EN COBRE EN CANALETA DE PVC
	GL
	1
	
	

	5
	PAÑETES
	
	
	
	

	5.1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
	M2
	70
	
	

	6
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	 
	 
	
	

	6.1
	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M2
	90
	
	

	6.2
	TABLETA VITRIFICADA LISARERA Y DORMITORIO CANIL
	M2
	90
	
	

	7
	PINTURA
	
	
	
	

	7.1
	VINILO SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN.
	M2
	240
	
	

	7.2
	PINTURA EPOXICA 
	M2
	90
	
	

	8
	CUBIERTAS
	
	
	
	

	8.1
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
	M2
	140
	
	

	8.2
	CAMBIO DE TEJA: SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR VERDE AMAZONAS INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	M2
	140
	
	

	9
	OBRAS GENERALES
	
	
	
	

	9.1
	PUERTA CON MARCO CANIL 2,15*2,15 MARCO EN ANGULO DE 2" * 1/8 HOJA TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 * 1 1/2 * 1,5MM TABLERO SUPERIOR EN MALLA ONDULADA 1" CALIBRE 10 RECUADRO TABLERO INFERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 EN ANGULO DE 3/4-1/8" Y REPISE PARA MALLA EN PLATINA DE 1/2" * 1/8" INCLUYE PASADORES (INFERIOR, CENTRAL)
	M2
	10
	
	

	9.2
	PUERTA CON MARCO CANIL 0,80*2,20 MARCO EN ANGULO DE 2" * 1/8 HOJA TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 * 1 1/2 * 1,5MM TABLERO EN MALLA ONDULADA 1" CALIBRE 10 RECUADRO EN ANGULO DE 3/4*1/8" Y REPISE PARA MALLA  EN PLATINA DE 1/2*1/8" INCLUYE PASADORES (INFERIOR, CENTRAL)
	M2
	25
	
	

	9.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYEN MARCOS Y CERRADURAS PARA CONSULTORIO, BODEGA Y CUARTO DE ASEO. INSTALACIÓN DE VENTANA EN CONSULTORIO. 
	UN
	3
	
	

	10
	ASEO GENERAL
	 
	 
	
	

	10.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	100
	
	

	10.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR
	M3
	24
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	



	02-02-02-005-004-01-2-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES HASTA POR VALOR DE $179.000.000

	MANTENIMIENTO PLAZOLETA DE COMIDAS TOP OFF

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	ACTIVIDADES
	 
	 
	
	

	1.1
	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	50
	
	

	1.2
	MANTENIMIENTO MEMBRANA ARQUITECTONICA, INCLUYE LAVADO CON HIDROLAVADORA
	M2
	128
	
	

	3.1.ADECUACION INSTALACIONES SUB ESTACION ELECTRICA

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
	M2
	1
	
	

	2
	OBRAS GENERALES
	
	
	
	

	2.1
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, ALFAJIA PISAMALLA.
	ML
	13
	
	

	3.2 MANTENIMIENTO HANGARETES DE REACCION

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	OBRAS GENERALES
	
	

	1.1
	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ML
	368
	
	

	3.3 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TORRES DE OBSERVACION

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PINTURA
	 
	 
	
	

	1.1
	VINILO SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN.
	M2
	351
	
	

	2
	OBRAS GENERALES
	
	
	
	

	2.1
	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
	M2
	84
	
	

	3
	URBANISMO
	 
	 
	
	

	3.1
	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	200
	
	

	3.4 MANTENIMIENTO INSTALACIONES SALON DE ENTRENAMIENTO SOLDADOS

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1.
	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.
	M2
	162
	
	

	1.2
	DESMONTE DE CIELO RASO
	M2
	35
	
	

	1.3
	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.
	UN
	8
	
	

	2
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	

	2.1
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	UN
	8
	
	

	3
	CIELO RASO
	 
	 
	
	

	3.1
	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)
	M2
	35
	
	

	4
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	
	
	
	

	4.1
	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M2
	35
	
	

	4.2
	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR
	M2
	35
	
	

	4.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE.
	M2
	128
	
	

	5
	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
	 
	 
	
	

	5.1
	PUERTA EN ALUMINIO
	M2
	3.24
	
	

	5.2
	VENTANERIA TIPO PERSIANA  ALUMINIO SERIE 7038
	M2
	0,7
	
	

	6
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	
	
	
	

	6.1
	LAVAMANOS DE PEDESTAL 
	UN
	6
	
	

	6.2
	ORINAL ENTRADA SUPERIOR
	UN
	2
	
	

	6.3
	SANITARIO MANANTIAL BLANCO 
	UN
	5
	
	

	3.5 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GUARDIA PRINCIPAL

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DESMONTE DE CIELO RASO
	M2
	23
	
	

	1.2
	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA
	M2
	172
	
	

	2.1
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	UN
	4
	
	

	3
	CIELO RASO
	 
	 
	
	

	3.1
	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)
	M2
	23
	
	

	4
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	
	
	
	

	4.1
	PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN 
	M2
	450
	
	

	4.2
	MANTO ASFALTICO  METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM
	M2
	450
	
	

	5
	CUBIERTAS
	
	
	
	

	5.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL  COLOR VERDE  COLMENA O SIMILAR  INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	M2
	172
	
	

	6
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	 
	 
	
	

	6.1
	ORINAL ENTRADA SUPERIOR
	UN
	3
	
	

	3.6 MANTENIMIENTO CUBIERTA INSTALACIONES

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA H:3,0 A 4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL
	M2
	328
	
	

	2
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	 
	 
	
	

	2.1
	PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN 
	M2
	328
	
	

	2.2
	MANTO ASFALTICO  METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM
	M2
	328
	
	

	2.3
	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M2
	328
	
	

	3
	ASEO GENERAL
	
	
	
	

	3.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	306
	
	

	3.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
	M3
	48
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	




	02-02-02-005-004-01-1-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES HASTA POR VALOR DE $ 15.000.000

	4.0. MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE COMODAS DE ALOJAMIENTO DE SOLDADOS DEL GRUSE

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	1.1
	COMODAS EN MAMPOSTERIA Y ENTREPAÑOS EN CONCRETO REFORZADO (1,70*0,60*0,40) EN ACABADO FINAL, INCLUYE PINTURA EN VINILO TIPO 1 
	M2
	27
	
	

	2
	CARPINTERIA METALICA
	
	
	
	

	2.1
	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO.
	UN
	50
	
	

	3
	ASEO GENERAL
	
	
	
	

	3.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	50
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	




	02-02-02-005-004-01-1-16 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES HASTA POR VALOR DE $65.000.000

	5.0 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	[bookmark: RANGE!D19]PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DESMONTE DIVISION DE BAÑO EXISTENTE
	UN
	40
	
	

	1.2
	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS
	M2
	108
	
	

	1.3
	DESMONTE MUEBLE DE COCINA
	UN
	6
	
	

	2
	PINTURA
	
	
	
	

	2.1
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	ML
	127
	
	

	3
	CARPINTERIA EN MADERA
	
	
	
	

	3.1
	SUMINISTROS, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO: MUEBLE PARA COCINA EN PVC (Laminas macizas en PVC espumado de alta resistencia mecánica y a la humedad ) , INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, LAVAPLATOS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CUYO MESON ES EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO, COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
	M2
	13
	
	

	4
	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
	 
	 
	
	

	4.1
	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.
	M2
	108
	
	

	5
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	
	
	
	

	5.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	M2
	109
	
	

	6
	ASEO GENERAL
	
	
	
	

	6.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	100
	
	

	6.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR
	M3
	36
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	




	02-02-02-005-004-01-1-10 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES POR VALOR DE $12.000.000

	6.0 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA HUESPEDES

	ITEM
	DESCRIPCION
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.1
	DESMONTE DIVISION DE BAÑO EXISTENTE
	UN
	4
	
	

	1.2
	DESMONTE DE CIELO RASO
	M2
	36
	
	

	1.3
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.
	UN
	4
	
	

	2
	CIELO RASO
	
	
	
	

	2.1
	CIELO RASO EN PLACA DE FIBROCEMENTO 6 MM 244*122CM (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO -1 (3 MANOS)
	M2
	36
	
	

	3
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	 
	 
	
	

	3.1
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO Y  SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	M2
	10
	
	

	4
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	4.1
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	UN
	17
	
	

	4.2
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE  LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	UN
	6
	
	

	5
	CARPINTERIA EN MADERA
	 
	 
	
	

	5.1
	MUEBLE DE BAÑO 46*80*85 CON LAVAMANOS BLANCO
	UN
	4
	
	

	6
	ASEO GENERAL
	
	
	
	

	6.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	40
	
	

	6.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR
	M3
	12
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL RUBRO
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	TOTALIZAR LA OFERTA
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	ADMINISTRACION
	

	
	
	
	
	IMPREVISTOS
	

	
	
	
	
	UTILIDAD
	

	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	TOTAL OFERTA
	




Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas. Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte del supervisor. 

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro presupuestal y total del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

De conformidad con los artículos 6 y 20 de La Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada por un ingeniero y/ arquitecto con tarjeta de matrícula profesional inscrito en el COPNIA. Anexar copia de la TP y certificado del COPNIA vigente



_______________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]


[Firma ingeniero o arquitecto] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
[bookmark: _GoBack]TP Nº :
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