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[bookmark: _Hlk218669032]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas Mínimas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

INSTRUCCIONES GENERALES. 

· Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento (100% de los ítems del grupo a ofertar), de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente. 
· No podrá modificar las columnas ítem, código cups, descripción y unidad de medida solo deberá diligenciar con una equis “X” el ítem a ofertar o no ofertar. Las demás columnas e información no son modificables. 

	[bookmark: _Hlk218669073]ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD UNITARIA MES
	CANTIDAD TOTAL
	OFRECE
	NO OFRECE

	1
	“PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, bolsa, EQUIPOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, CLÍNICA CENTRAL DEL EJE, CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA VILLA P.H. (BODEGA 2 Y BODEGA 10), UBICADAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA, ASÍ COMO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO DE CARTAGO (VALLE DEL CAUCA)”.
	1
	04 MESES
22 DÍAS  
	
	

	2
	LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE: 
01 tanque de almacenamiento de agua potable, Unidad Prestadora de Salud Risaralda Ubicada en la calle 94 Avenida Villa Olímpica Frente a Expo Futuro.
• Incluye lavado y desinfección 
• Análisis fisicoquímicos y microbiológicos antes y después del lavado.
• Materiales de los tanques: Concreto Pintado 
• Forma: Rectangular 
• Medidas: largo 10mts x ancho 4 x alto 2.5mts =100mts3
• Ubicación del tanque: subterráneo
	N/A
	



1
	
	

	3
	LAVADO DE TANQUES AGUA EMERGENCIA:
01 tanque de almacenamiento de agua para atención de emergencias, Unidad Prestadora de Salud Risaralda, calle 94 Avenida Villa Olímpica frente a Expo Futuro 
- Incluye, lavado y desinfección 
-Materiales de los tanques: concreto pintado 
-Forma: rectangular 
-Medidas: largo 10mts x ancho 4 x alto 2.5mts =100mts3
-Ubicación del tanque: subterráneo
	N/A
	


1
	
	

	4
	LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE: 
02 tanques de almacenamiento de agua potable del Establecimiento de Sanidad Policial Primario Cartago, calle 13 norte No. 3N-91 barrio El Prado.
 • Incluye lavado y desinfección 
-Materiales tanques: PVC 
-Tanque elevado.     
-Capacidad: 500 lts cada tanque.

Nota: Un (01) servicio de lavado y desinfección corresponde a la intervención integral de los dos (02) tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en el Establecimiento de Sanidad Policial Primario Cartago

	N/A
	1
	
	



Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
