[image: Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja]Vigencia:   2024     
Copia controlada
Código:    ADR19
Versión:   1
DEPENDENCIA: SEC.DEPORTES Y RECREACIÓN



ANEXO 8
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se enumeran las especificaciones técnicas, de las cuales el oferente se compromete por escrito a presentar y cumplir con cada uno de los Ítems aquí relacionados, en caso de salir adjudicatarios del presente proceso de selección:

Conforme al objeto a contratar del presente estudio de conveniencia y pliego de condiciones, a continuación, se enumeran las especificaciones técnicas, de las cuales el oferente se compromete por escrito a presentar y cumplir con cada uno de los Ítems aquí relacionados, en caso de salir adjudicatarios del presente proceso de selección:

Servicios de Mantenimiento Técnico:

El contratista deberá realizar los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olímpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot.

	ITEM
	DENOMINACION 
	UND.
	CANT.

	1
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CLORO AL 91% GRANULADO (MARCA COMERCIAL) *
	KILOS
	419

	2
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (MARCA COMERCIAL) *
	KILOS
	419

	3
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL)
	KILOS
	419

	4
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  ALGUICIDA CLARIFICADOR (Líquido azul-verdoso brillante; densidad a 20°C 1,13-1,14 g/ml; pH al 10% 4,0-6,2) *
	GALÓN
	243

	5
	SUMINISTRO Y MEDICION DE KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO (Colorimétrico para mediciones de alcalinidad total, dureza cálcica, cloro libre, cloro total, cloraminas, ácido cianúrico y pH)
	UNIDAD
	1

	6
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  BICARBONATO DE SODIO
	KILOS
	555

	7
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65% *
	KILOS
	706

	8
	H SUMINISTRO Y APLICACIÓN  IDROXICLORURO DE ALUMINIO (Floculante y clarificador de agua)
	GALÓN
	304

	9
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DETERGENTE LÍQUIDO
	LITRO
	44

	10
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DETERGENTE EN POLVO
	KILOS
	44

	11
	EXÁMENES BACTERIOLÓGICOS PISCINA OLÍMPICA Y SEMIOLÍMPICA
	UNIDAD
	2

	12
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (Desinfección de playas, vestieres y duchas)
	GALÓN
	375

	13
	SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN, ASPIRADO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS, DESINFECCIÓN DE PLAYAS, BORDES, VESTIERES Y DUCHAS, POR 50 DIAS INCLUYENDO 1 DIRECTOR OPERATIVO, 1 PROFESIONAL OPERATIVO Y 2 AUXILIARES OPERATIVOS, PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPOS, CONTROL DEL TRATAMIENTO DEL AGUA, LIMPIEZA Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS.



	DÍAS
	50




 
Nota 1: ítems, donde se ha marcado con un asterisco (*) aquellos que están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Nota 2: Teniendo en cuenta el volumen y uso de ambas piscinas y el uso que estas piscinas tiene a diario se dosificara diariamente bicarbonato de sodio, alguicida, floculante y cloro al 70% granulado, cloro al 91% granulado además se instalaran pastillas de cloro en los clorinadores y los demás productos químicos que amerite de acuerdo con el estado físico químico del agua.

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICA DE CADA ÍTEM A CONTRATAR:
1. CLORO AL 91% GRANULADO
Desinfectante de alto rendimiento para tratamiento de agua en piscinas, elimina bacterias, virus y algas. Su presentación granulada permite dosificación precisa y disolución rápida, asegurando niveles adecuados de cloro libre.
2. CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL
Tabletas de liberación lenta que mantienen niveles estables de cloro residual, reduciendo la frecuencia de aplicación. Incluye agentes multifuncionales que previenen la formación de algas y contaminantes orgánicos.
3. HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO AL 70%)
Alternativa sólida al cloro líquido, ideal para almacenamiento seguro y dosificación en sistemas de dosificación automática. Eficaz en aguas con alta demanda de desinfección.
4. ALGUICIDA CLARIFICADOR (LÍQUIDO)
Combate y previene el crecimiento de algas, mientras coagula partículas suspendidas para mejorar la claridad del agua. Su densidad y pH controlados aseguran compatibilidad con otros químicos.
5. KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO
Herramienta esencial para monitorear parámetros críticos del agua, este equipo de análisis colorimétrico diseñado para el control básico y confiable de la calidad del agua. Permite realizar mediciones precisas y rápidas de los principales parámetros fisicoquímicos, indispensables para el adecuado mantenimiento y tratamiento del agua.
Este kit permite determinar:
· Alcalinidad total
· Dureza cálcica
· Cloro libre
· Cloro total
· Cloraminas
· Ácido cianúrico
· PH
Su método colorimétrico facilita la lectura de resultados mediante comparación visual, ofreciendo una solución práctica y eficiente para el monitoreo rutinario en piscinas, spas y sistemas de tratamiento de agua. Incluye reactivos y accesorios necesarios para la ejecución de las pruebas, garantizando confiabilidad, facilidad de uso y portabilidad.
6. BICARBONATO DE SODIO
Regulador de alcalinidad total, evita fluctuaciones de pH que afectan la eficacia del cloro y protegen equipos de corrosión.
7. DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%
Desinfectante estabilizado con ácido cianúrico, que protege el cloro de la degradación UV en piscinas exteriores, reduciendo costos por reposición frecuente.
8. HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (FLOCULANTE)
Agente coagulante que aglomera partículas finas para facilitar su remoción por filtración, mejorando la transparencia del agua y reduciendo carga en los filtros.
9. DETERGENTE LÍQUIDO
Limpieza de superficies en vestidores, duchas y pisos, eliminando grasas y suciedad acumulada sin dañar materiales.
10. DETERGENTE EN POLVO
Uso en áreas de alto tráfico o superficies específicas que requieren limpieza abrasiva controlada.
11. EXÁMENES BACTERIOLÓGICOS
Análisis microbiológico obligatorio para verificar la ausencia de patógenos (ej: E. coli, Pseudomonas), asegurando agua apta para uso público según estándares sanitarios.
12. HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%
Desinfectante concentrado para áreas comunes (vestidores, duchas), eliminando bacterias y hongos en superficies con alto riesgo de contaminación.
13. SERVICIO DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS Y LIMPIEZA
Mantenimiento integral que incluye dosificación de productos, aspiración de fondos y desinfección de áreas perimetrales, previniendo riesgos sanitarios y manteniendo estándares estéticos.
SERVICIOS INCLUIDOS: El contratista deberá realizar los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olímpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot.

	SERVICIOS INCLUIDOS
	PERIODICIDAD

	Aplicación de químicos para el tratamiento de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica)
	Diario

	Aspirar las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi- Olímpica)
	Diario

	Limpieza y desinfección de las playas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica)
	Diario

	Limpieza	y desinfección de las piscinas, evitando hongos y manchas (Olímpica y Semi-Olímpica)
	Diario

	Tomas muestra de PH de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica)
	Diario 
(Mañana y Tarde)

	Limpieza y desinfección de la ducha principal de la piscina semi - olímpica, evitando hongos.
	Diario

	Análisis Fisicoquímicos y bacteriológicos y entregar en original los análisis al Supervisor del Contrato con copia a la secretaria de Infraestructura
	
Semanal



NOTA: Para la Ejecución de los anteriores servicios, el contratista deberá suministrar todos los insumos y equipos requeridos para la óptima prestación del servicio.

ANÁLISIS QUÍMICOS REQUERIDOS:

El contratista deberá entregar el análisis bacteriológico y fisicoquímico que se relacionan a continuación correspondiente a las piscinas (Olímpica y Semi - Olímpica):

	PISCINA SEMI-OLÍMPICA Y OLÍMPICA

	FISICOQUÍMICOS
	BACTERIOLÓGICOS

	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ANÁLISIS
	






HETERÓTROFOS (AERÓBICOS) COLIFORMES TERMOTOLERANTES ESCHERICHIA COLI PSEUDOMONA AERUGINOSA

	TEMPERATURA
	

	COLOR
	

	MATERIAS FLOTANTES
	

	COLOR
	

	TRANSPARENCIA
	

	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL
ANÁLISIS
	

	PH
	

	CONDUCTIVIDAD
	

	POTENCIAL REDOX
	

	TURBIEDAD
	

	ACIDO CIANÙRICO
	

	ALCALINIDAD TOTAL
	

	CLORO RESIDUAL – LIBRE
	

	CLORO TOTAL
	

	CLORO COMBINADO
	

	COBRE
	

	DUREZA TOTAL
	

	PISCINA OLÍMPICA
	1 CADA 30 DÍAS

	PISCINA SEMI- OLÍMPICA
	1 CADA 30 DÍAS




EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los equipos que se relaciona a continuación deberán ser ubicados en el sitio a realizar el servicio de mantenimiento y limpieza de las piscinas (Olímpica y Semi-Olímpica), por lo que el traslado y custodia de estos será de exclusiva responsabilidad del contratista, quien deberá garantizar el buen desempeño de las equipos y elementos, como también la permanencia de estos durante el desarrollo del contrato, situación que será verificada por el Supervisor del contrato.

	
EQUIPO
	CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	Manguera de 22 metros aspiradora
	1

	Manguera de 2” de 4 metros
	1

	[bookmark: _Int_bA93ANZm]Carro aspiradora de 8 ruedas
	1

	Hidrolavadora
	1

	Tubo Telescópico
	1

	Nasa
	1

	Kit Medidor de PH (Comparadores DPD con sus respectivos reactivos)
	1

	Cepillo de Cerda
	6

	Cepillo de Nailon
	6

	Escobas
	6

	Palas
	6



INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista deberá realizar el suministro de los insumos que se relacionan a continuación para el  cumplimiento del objeto contractual. 

	· CLORO AL 91% GRANULADO ( MARCA COMERCIAL) *

	· CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL  ( MARCA COMERCIAL)

	· HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% ( MARCA COMERCIAL)

	· ALGUICIDA CLARIFICADOR ( LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD  a 20°C -1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2)  *

	· KID COMPARADOR  7 PASOS AMERICANO (Colorimétrico, para mediciones de: alcalinidad total, dureza cálcica, cloro libre, cloro total, cloraminas, ácido cianurico y PH)

	· BICARBONATO DE SODIO

	· DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65% *

	· HIDROXICLORURO DE ALUMINIO ( floculante y clarificador de agua)

	· DETERGENTE LIQUIDO

	· DETERGENTE  POLVO

	· EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA

	· HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)

	· SERVICIO DE APLICACIÓN DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA
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