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ANEXO No. 1CONDICIONES TÉCNICAS 


* NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES 
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:
 ___________________________________________________________________________________
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.
CONDICIONES TÉCNICAS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
VIFIS-CENOP CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA, COMPUESTA.
Se realizará un (01) servicio a los siguientes puntos:

Entrada PTAR`D VIFIS-CENOP. (01) MUESTRA 

Salida PTAR`D VIFIS-CENOP (01) MUESTRA 

Vertimiento PTAR viviendas fiscales. (01) MUESTRA (Las muestras se deben tomar en el punto de vertimiento sobre el Rio Coello, este monitoreo deberá ser compuesto por mínimo 12 horas, así mismo dentro del plan de monitoreo, se debe incorporar el monitoreo del Rio Coello, aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento teniendo como referencia la zona de mezcla.

PARAMETROS DE ANALISIS EN LABORATORIO:
PH
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
OXIGENO DISUELTO
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
COLIFORMES TOTALES
COLIFORMES FECALES
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)
FOSFATOS (PO4)
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
SOLIDOS SEDIMENTABLES (SSED)
GRASAS Y ACEITES
SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DEL METILENO (SAAM)
HIDROCARBUROS TOTALES (HTP)
ORTOFOSFATOS (P-PO43)
FOSFORO TOTAL (P)
NITRATOS (NO4)
NITRITOS (N-NO2)
NITRÓGENO AMONIACAL
NITROGENO TOTAL (N-NH3)
TENSOACTIVOS
TEMPERATURA
CAUDAL (LISTROS/S-M3/DIA-M3/MES)

El laboratorio debe estar acreditado por el IDEAM en NTC/ISO/IEC 17025, para ser entregado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Resolución Nº 0631 del 17 de marzo 2015.

El monitoreo se debe realizar de manera compuesta, cada hora, durante un periodo de 12 horas.
	

(en cada ítem se realizará 1 muestra a los puntos descritos)
	
	

	2
	
CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

MUESTRA DE AGUA POTABLE : Para el monitoreo de  análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable para el punto de servicio solicitado, se debe analizar y evaluar con los parámetros y las unidades en que se deben reportar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2115 del 22/06/ 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”; las cuales se describen a continuación, teniendo en cuenta las revisiones in situ y los análisis respectivos en laboratorio, así: 

	PARÁMETROS PARA MONITOREO DE AGUA POTABLE

	TIPO MUESTRA
	PUNTUAL

	HORAS
	NO APLICA

	INTERVALO DE MEDICIÓN
	NO APLICA

	ANÁLISIS     INSITU
	PARÁMETROS
	EXPRESADO EN

	
	POTENCIAL HIDROGENO - pH
	Unidades de pH

	
	TEMPERATURA
	Grados Centígrados (°C)

	
	CONDUCTIVIDAD
	Microsiemens/CM

	
	OLOR
	Aceptable ó No Aceptable

	
	SABOR
	Aceptable ó No Aceptable

	
	CLORO RESIDUAL LIBRE
	mg/L

	PARÁMETROS DE ANÁLISIS EN LABORATORIO
	PARÁMETROS FÍSICOS
	EXPRESADO EN

	
	POTENCIAL HIDROGENO - pH
	Unidades de pH

	
	TEMPERATURA
	Grados Centígrados (°C)

	
	CONDUCTIVIDAD
	Microsiemens/CM

	
	OLOR
	Aceptable ó No Aceptable

	
	SABOR
	Aceptable ó No Aceptable

	
	TURBIEDAD
	Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT)

	
	COLOR APARENTE
	Unidades de Platino Cobalto (UPC)

	
	PARÁMETROS QUÍMICOS
	EXPRESADO EN

	
	CARBONO ORGÁNICO TOTAL
	COT

	
	NITRATOS
	NO2-

	
	NITRITOS
	NO3- 

	
	FLUORUROS
	F-

	
	CALCIO
	Ca

	
	ALCALINIDAD TOTAL
	CaCO3

	
	CLORUROS
	Cl-

	
	ALUMINIO
	 Al3+

	
	DUREZA TOTAL
	CaCO3

	
	HIERRO TOTAL
	Fe

	
	MAGNESIO
	Mg

	
	MANGANESO
	Mn

	
	MOLIBDENO
	Mo

	
	SULFATOS
	SO42-

	
	ZINC
	Zn

	
	FOSFATOS
	PO43-

	
	CLORO RESIDUAL LIBRE
	mg/L

	
	PARÁMETROS MICROBIÓLOGICOS
	EXPRESADO EN

	
	ESCHERICHIA COLI
	0 UFC/100 cm3

	
	COLIFORMES TOTALES
	0 UFC/100 cm3

	
	RECUENTO DE MICROORGANISMOS MESOFÍLICOS
	0 UFC/100 cm3



	

01 (se realizará 1 muestra a los Ítems descritos)
	
	

	3
	
CENTRO VACACIONAL HONDA – CEVAH

MUESTRA DE AGUA RESIDUAL. Para el monitoreo de análisis fisicoquímico y microbiológico para las muestras de agua residual para el punto de servicio solicitado, de acuerdo al  cuerpo receptor (suelo o cuerpo de agua superficial); se debe analizar y evaluar con los parámetros y las unidades en que se deben reportar, de acuerdo a lo establecido en la  Resolución 631 del 17/03/2015 “Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” – Artículo 8. Las cuales se describen a continuación, teniendo en cuenta las revisiones in situ y los análisis respectivos en laboratorio, así:

	PARÁMETROS PARA MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) (Resolución 631 del 17/03/2015 - Artículo 8)

	TIPO MUESTRA
	COMPUESTA

	HORAS
	OCHO

	INTERVALO DE MEDICIÓN
	TREINTA (30) MINUTOS

	INTEGRACIÓN DE LA ALÍCUOTA
	CADA TREINTA (30) MINUTOS

	ANÁLISIS     IN SITU
	PARÁMETROS
	EXPRESADO EN

	
	POTENCIAL HIDROGENO pH
	Unidades de pH

	
	TEMPERATURA
	Grados Centígrados °C)

	
	CAUDAL
	L/s

	
	SOLIDOS SEDIMENTABLES (SSED)
	ml/L

	PARÁMETROS DE ANÁLISIS EN LABORATORIO
	PARÁMETROS
	EXPRESADO EN

	
	POTENCIAL HIDROGENO PH
	Unidades de pH

	
	TEMPERATURA
	Grados Centígrados °C)

	
	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 
	mg/L O2

	
	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DBO5
	mg/L O2

	
	OXÍGENO DISUELTO
	mg/L

	
	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
	mg/L

	
	SOLIDOS SEDIMENTABLES (SSED)
	ml/L

	
	GRASAS Y ACEITES
	mg/L

	
	SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO (SAAM)
	mg/L

	
	HIDROCARBUROS TOTALES (HTP)
	mg/L

	
	ORTOFOSFATOS (P-PO43-)
	mg/L

	
	FOSFORO TOTAL (P)
	mg/L

	
	NITRATOS (N-NO3-)
	mg/L

	
	NITRITOS (N-NO2-)
	mg/L

	
	NITRÓGENO AMONIACAL ( N-NH3)
	mg/L

	
	NITROGENO TOTAL (N)
	mg/L



	

01 (se realizará 1 muestra a los Ítems descritos)
	
	

	4
	
CENTRO VACACIONAL PICALEÑA - CEVPI

Monitoreo de calidad del agua residual doméstica, realizando muestreo al punto de vertimiento, 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del punto de descarga sobre la fuente hídrica "canal hacienda la miel" por un laboratorio acreditado ante el IDEAM en Norma ISO 17025.  

La prueba al vertimiento se realizará de acuerdo a la Resolución No. 631 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"

	01 (se realizará 1 muestra a los Ítems descritos)
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CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente y/o posible contratista, a través de una certificación escrita, deberá manifestar de manera formal que dispone de los instrumentos, tecnología, medios de transporte y del personal calificado y debidamente capacitado para la prestación del servicio objeto del presente proceso contractual. Esta certificación deberá contener información suficiente que respalde la idoneidad técnica y operativa del proponente.

Además, el oferente deberá anexar a su propuesta la Resolución expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidad competente para establecer los sistemas de referencia destinados a la acreditación e inter calibración analítica de los laboratorios cuya actividad esté vinculado con la producción de datos e información de carácter físico, químico y biológico relativos a la calidad del medio ambiente en la República de Colombia. Dicha resolución deberá encontrarse debidamente emitida a nombre de la persona jurídica legalmente constituida que presenta la oferta económica, cumpliendo con las exigencias legales y reglamentarias aplicables.

Lo anterior resulta esencial, dado que los resultados fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos obtenidos serán presentados ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y la Secretaría de Salud Departamental, instituciones que verifican el cumplimiento de los estándares establecidos. Igualmente, se hace imperativo garantizar que las actividades de caracterización de agua sean ejecutadas exclusivamente por empresas calificadas y que dispongan de laboratorios técnicamente idóneos, capaces de cumplir con la mayoría de los parámetros analíticos requeridos para este proceso contractual.
	
	

	2
	El oferente y/o posible contratista, garantizará por escrito que se encuentra en el plan de manejo ambiental con respecto al post consumo, en el entendido de que una vez terminada la vida útil de los bienes, empaques y recipientes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada, allegando al señor supervisor del contrato el soporte documental de su destrucción final. De igual forma, se compromete por escrito a que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, será asumida como su responsabilidad, de igual forma que acatara toda la normatividad vigente existente y referente en materia ambiental, en buenas prácticas ambientales, así como las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes.
De acuerdo a la normatividad vigente según decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL". 
Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37).
	
	

	3
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el oferente y/o posible contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. 
	
	

	4
	El oferente y/o posible contratista no podrá cobrar ningún valor adicional a lo estipulado en el contrato.
	
	

	5
	El oferente y/o posible contratista deberá presentar el informe correspondiente a los resultados de los análisis dentro de los siguientes 8 días calendarios a la toma de la muestra. 
	
	

	7
	El monitoreo COMPUESTO debe realizarse cada hora, durante un lapso de tiempo de 12 horas.
	
	

	8
	El oferente y/o posible contratista deberá certificar, mediante documento escrito, su compromiso de cumplimiento con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072 de 2015, de fecha 26 de mayo de 2015, así como con las disposiciones normativas que lo complementen, modifiquen o deroguen.

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) constituye una disciplina orientada a la prevención de lesiones y enfermedades derivadas de las condiciones laborales, y a la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Su objetivo primordial es la mejora de las condiciones y del ambiente de trabajo, fomentando la salud integral de los empleados mediante la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social en el ejercicio de todas las ocupaciones. Por tanto, el oferente certificará su compromiso de implementar y cumplir con todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores involucrados en el desarrollo de las actividades contractuales.
	
	

	9
	El oferente y/o posible contratista deberá certificar, mediante documento escrito, que cumplirá con la normatividad ambiental vigente, en estricta observancia de las disposiciones legales aplicables. Este compromiso tiene como finalidad prevenir la imposición de sanciones administrativas, tal como se establece en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones".

De manera específica, el artículo 40 de la referida norma contempla diversas sanciones aplicables a los responsables de infracciones ambientales, las cuales incluyen multas, clausura temporal o definitiva de actividades, decomiso de productos, insumos o medios utilizados en la comisión de la infracción, entre otras medidas sancionatorias.
	
	

	10
	El oferente y/o posible contratista deberá certificar, mediante documento escrito, su compromiso de contribuir con la protección del medio ambiente, lo cual incluirá la prevención de la contaminación, el estricto cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales, así como el control efectivo de los impactos ambientales adversos derivados de sus actividades. Adicionalmente, se comprometerá a promover el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de sus procesos, garantizando que sus servicios cumplan con los parámetros establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

Se obliga a cumplir, de manera estricta e incondicional, con los criterios y obligaciones ambientales establecidos en las disposiciones legales vigentes, incluyendo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"; el Decreto 284 de 2018, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones"; y el Decreto 2192 de 2023, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 2232 de 2022, que establece medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones". Estos compromisos serán asumidos con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos, promoviendo la sostenibilidad y minimizando los riesgos ambientales asociados a las actividades objeto del presente contrato.

	
	

	11
	El oferente y/o posible contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que dará cumplimiento a los requisitos exigidos para el caso de la PTAR`D VIFIS-CENOP mediante Resolución No. 2625 del 04 de julio del 2025,  CORTOLIMA “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de renovación de un permiso de vertimientos y se establecen otras disposiciones”, donde la directora general de la corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA en uso de sus atribuciones legales y en especial las otorgadas por la ley 99 de 1993, ley 1437 de 2011, decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes, y de acuerdo a cada uno de los requisitos establecidos del expediente VDA- 14839.

	
	

	12
	Certificar por escrito que el laboratorio que realizará los análisis y entrega de resultados cuenta con certificación del IDEAM y tal acreditación se encuentra vigente, el cual se verificará en la página del Minambiente.
	
	

	13

	Anexar certificación en la propuesta, del laboratorio acreditado por el IDEAM mediante resolución y o prorroga de extendimiento de tal acreditación, el cual se verificará en la página del Minambiente Listado de laboratorios ambientales acreditados - IDEAM   

El cual se encuentra habilitado mediante la Resolución 431 de 2012 “Por la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano”.
	
	

	14
	Certificar por escrito que, una vez tomada las muestras, enviadas a laboratorio para su respectivo análisis presentará un (01) informe técnico correspondiente, de las actividades ejecutadas, el cual debe de contener: método utilizado, tomas recolectadas, puntos geográficos con ubicación de coordenadas donde se recolectaron cada una de las muestras, GPS, muestras recolectadas, método de embalaje utilizado, fecha de envió a laboratorio, resultados de los análisis, observaciones, recomendaciones, y plan de trabajo a desarrollar por la entidad contratante si algunas y/o varias de los análisis en laboratorio de las  muestras recolectadas salen por encima y/o debajo de los parámetros exigidos en la resolución RESOLUCIÓN 631 DE 2015   dentro de los siguientes 08 días calendarios siguientes a la toma de la muestra.
EL resultado del análisis debe ser expedido por el laboratorio certificado por el IDEAM, fichado y firmado.

En plan de trabajo debe de venir firmado por el contratista, y por un profesional en sistema de control ambiental o área a fin, anexando copia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.
	
	

	15
	Experiencia proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	

	16
	El oferente deberá estar certificado, por parte de la ARL, de que se encuentra certificado en ACEPTABLE con un porcentaje igual o superior al 90%, en la implementación de seguridad industrial y salud en el trabajo SG-SST. Adjuntar Certificación firmada vigente y el plan de mejoramiento.
	
	








________________________________________
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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