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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL SECTOR EL LLANO – PUENTE OSPINA DEL MUNICIPIO DE CÁCHIRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El presente proyecto tiene como objeto la construcción del tramo en el sector El Llano – Puente Ospina, localizado en el municipio de Cáchira, departamento Norte de Santander.
La intervención contempla obras nuevas que incluyen infraestructura de transporte mediante la construcción de pavimento flexible, mejoramiento del sistema de drenaje y ejecución de obras complementarias para la seguridad vial.
El proyecto busca mejorar las condiciones de transitabilidad, conectividad y seguridad vial del corredor, facilitando el desarrollo económico, agrícola y social del municipio de Cáchira.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El corredor vial presenta deterioro progresivo evidenciado en:
-	Deterioro de la subrasante
-	Colmatación y colapso de alcantarillas
-	Deficiencias en el drenaje longitudinal y transversal
-	Presencia de baches y deformaciones
Estas condiciones afectan la movilidad y generan riesgos para los usuarios de la vía. Y afectan directamente la movilidad de la población y el desarrollo de la región.
a.  Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía, Sector El Llano – Puente Ospina
• Vía Cáchira – La Vega
• Sector El Llano – Puente Ospina 
• Longitud total a intervenir: 831,90 m.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

-	PRELIMINARES

Localización/ Replanteo y Control Topográfico
Desmonte y limpieza en zona no boscosa (Rocería manual)

-	MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación a máquina en material conglomerado 
Relleno a máquina con subbase granular, incluye transporte
Conformación y compactación manual de superficie de apoyo para estructuras
Remoción-transp. mat. con adecuación sitio disposición final (retroexcavadora-orugas)

-	ALCANTARILLAS

Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación
Demoliciones en concreto reforzado y/o ciclopeo
Excavación a máquina en material conglomerado
Concreto 17.5 Mpa para solados
Concreto de 28 Mpa para estructuras
Acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2 (Corte, figurado y colocación)
Tubería PVC D=36 pulgadas
Relleno manual para estructuras/subbase granular, incluye transporte
Remoción-transp. mat. con adecuación sitio disposición final (retroexcavadora-orugas)

-	CUNETAS

Concreto de 28 Mpa para estructuras 
Acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2 (Corte, figurado y colocación)

-	PAVIMENTOS

Subbase en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 
Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte 
Imprimación con emulsión asfáltica CRL 
Mezcla densa en caliente MDC-19, incluye transporte 

-	SEÑALIZACION VIAL

Señal vertical retrorreflectiva de tránsito SR, SP y/o SI (75x75 cms) 
Línea de demarcación con pintura en frío 
Tachas reflectivas con espigo                                      


a.  Ítems de pago: 
Los pagos se realizarán por precios unitarios conforme a las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.
5. FORMA DE PAGO
El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios que incluyen costos directos, administración, imprevistos y utilidad (AIU), de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, previa presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, la interventoría y el supervisor designado por la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales y, con el visto bueno del Secretario de despacho.
El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera:
a)  El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagarán mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del interventor y supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el Visto Bueno del Secretario de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales del Departamento.
El contratista debe presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
b) El Departamento Norte de Santander pagará las actas de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar.
PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.
PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, las normas vigentes aplicables y los estándares de calidad exigidos por la interventoría.

Para la ejecución del presente proyecto, el contratista deberá garantizar el suministro oportuno de todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento vial, incluyendo aquellos relacionados con labores de limpieza, drenaje y transporte de materiales.

Todos los materiales utilizados deberán:

• Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y demás normatividad aplicable.
• Provenir de fuentes legalmente autorizadas, cuando aplique.
• Contar con la aprobación previa de la interventoría, cuando se requiera.
• Garantizar condiciones de calidad, durabilidad y funcionalidad adecuadas para su uso en obra.

El contratista será responsable de:

• Verificar la calidad y condiciones de los materiales antes de su utilización.
• Garantizar la disponibilidad permanente de los insumos requeridos para no afectar la programación de las actividades.
• Asumir todos los costos asociados al suministro, transporte, cargue, descargue y disposición de los materiales.

El incumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales dará lugar al rechazo de los mismos por parte de la interventoría, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

La Entidad entregará:

• Documento técnico del proyecto
• Especificaciones técnicas aplicables

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) ingeniero civil – Director de obra
· Un (1) ingeniero civil – Residente de obra
· Un (1) profesional SST o profesional de ingeniería, con licencia vigente en SST
· Un (1) ingeniero civil – Especialista en Geotecnia
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA
	Profesional en ingeniería civil
	Experiencia como Director de obra en procesos de obras de infraestructura vial.

	RESIDENTE DE OBRA
	Profesional en ingeniería civil
	Experiencia como Residente de obra en procesos de obras de infraestructura vial.

	PROFESIONAL SST
	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, o profesional de ingeniería, con licencia vigente en SST
	Experiencia como Profesional SST en proyectos de obras civiles.

	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	Profesional en ingeniería civil con especialización en Hidrología e Hidráulica o en Recursos Hídricos o afines.
	Experiencia en proyectos de obras civiles como profesional hidráulico.

	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
	Profesional en ingeniería civil con especialización en Pavimentos.
	Experiencia en proyectos de obras civiles como especialista en pavimentos.



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con el alcance del proyecto y las condiciones del terreno.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Compactador manual vibratorio (rana)
2. Vibrador de concreto
3. Compresor con martillo
4. Retrocargador
5. Retroexcavadora sobre oruga
6. Volquetas
7. Carrotanque de agua
8. Motoniveladora
9. Vibrocompactador, peso 10 ton
10. Carrotanque irrigador de asfalto
11. Terminadora de asfalto (Finisher)
12. Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton
13. Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas
14. Vehículo delineador para aplicación de pintura
15. Herramienta menor
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Para la ejecución de la obra no se requieren obras provisionales. Las que requiera el contratista para sus procedimientos constructivos que no estén contemplados serán por cuenta del contratista.
10. SEÑALIZACIÓN 
Para la ejecución de la obra es necesaria la señalización, la cual será a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista deberá cumplir con:
• Normativa ambiental vigente 
• Disposición adecuada de residuos
• Permisos necesarios para ejecución
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Las actividades deberán ejecutarse conforme a:
• Manual de Mantenimiento de Carreteras (2016)
• Especificaciones particulares del proyecto
• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes
• Normativa ambiental vigente
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Hacen parte integral del proceso:
• Documento técnico del proyecto
• Presupuesto y cronograma
• Plan de manejo de tránsito
• Plan de gestión integral de obra 
En constancia, se firma en San José de Cúcuta,
	FIRMA
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