ANEXO
OFERTA ECONOMICA
PROCESO: SGD-MC-055-2026
OBJETO DEL PROCESO: 
	PRESUPUESTO DETALLADO 

	Objetivo específico
	Actividad 
	Descripción
	Und
	Cant
	Valor Unitario
	Valor total 

	Mejorar la disponibilidad de medios y equipos de rescate fluvial para la atención de emergencias
	1.  Adquirir medios para la movilidad fluvial en la atención de emergencias.
	Equipos 

	
	
	Embarcación tipo Canoa en PRFV, para transporte de personas y/o mercancía. Navegación fluvial.

Especificaciones tecnicas: 
Eslora: 11.00 m; Manga: 1.20 m; Puntal de trazado: 0.60 m; Fondo: Plano; Propulsión: Motor F/B
	Unidad
	1
	$ 
	$ 

	
	Subtotal actividad 1
	$ 

	
	2. Optimizar la disponibilidad de equipamento que garantice la navegación segura y eficiente en emergencias fluviales
	Equipos 

	
	
	Motor fuera de borda

Especificaciones tecnicas: 
Tipo de motor: 4 Tiempos, 2 cilindros en línea SOHC., Cilindrada: 362 c.c., Diámetro por carrera: 63 x 58,1 mm.;Potencia de salida: 20 HP @ 5500 rpm.; Rango máx.: 5000 - 6000 rpm., Régimen mín.: 1000 - 1100 rpm., Bujía: DPR6EB-9; Relación de compresión: 9.3 : 1.; Encendido: CDI; Sistema de arranque: Manual; Sistema de mandos: Manuales; Sistema de inclinación: Manual de 4 posiciones.; Sistema de lubricación: Por cárter húmedo.; Sistema de refrigeración: Agua corriente, controlado con termostato, con platina de bomba de agua cromada., Sistema de seguridad: Bloqueo de arranque en cambio, limitador de sobre revoluciones, alarmas de recalentamiento y baja presión de aceite.; Capacidad depósito de aceite: 1.8 L.; Peso seco: 51-54 kg.; Dimensiones: Largo: 105 cm x Ancho: 39 cm x Alto: (S) 108 cm, (L) 121 cm.; Altura espejo: S: 44 cm 17,2”; L: 57 cm 22,2”.; Pintura: Pintura multicapa anticorrosiva.; Ánodos de sacrificio: Instalados desde fábrica.
	Unidad
	1
	$ 
	$ 

	
	
	Línea de lanzamiento.

Especificaciones tecnicas: 
Material: Polipropileno de alta tenacidad, polietileno o polímeros sintéticos (evita que el agua se absorba)., Flotabilidad: Positiva (debe flotar en la superficie para ser visible por la víctima)., Diámetro: Entre 8.0 mm y 10.0 mm para asegurar un agarre firme incluso mojado o con guantes., Color: Colores de alta visibilidad (amarillo neón o naranja con marcación roja)., Longitud: Entre 15 m y 25 m (para lanzamiento de orilla)., Resistencia a la rotura: Carga mínima de trabajo estimada entre 900 kg y 1500 kg (aprox. 9 kN a 15 kN)., Funda / Alma: Construcción con funda trenzada (protege contra abrasión) y alma central.
	Unidad
	2
	$ 
	$ 

	
	
	Cuerda de rescate acuático

Especificaciones tecnicas: 
Material: Polipropileno de alta tenacidad, polietileno o polímeros sintéticos (evita que el agua se absorba)., Flotabilidad: Positiva (debe flotar en la superficie para ser visible por la víctima)., Diámetro: Entre 8.0 mm y 10.0 mm para asegurar un agarre firme incluso mojado o con guantes., Color: Colores de alta visibilidad (amarillo neón o naranja con marcación roja)., Longitud: 100 metros., Resistencia a la rotura: Carga mínima de trabajo estimada entre 900 kg y 1500 kg (aprox. 9 kN a 15 kN)., Funda / Alma: Construcción con funda trenzada (protege contra abrasión) y alma central.
	Unidad
	2
	$ 
	$ 

	
	
	Camilla tipo tabla espinal flotante.

Especificaciones tecnicas: 
Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) de una sola pieza, impermeable y 100% reciclable., Dimensiones: (Adulto)Largo: 183 - 185 cm / Ancho: 40 - 45 cm / Espesor: 4 - 5 cm., Peso: Entre 6.5 kg y 7.5 kg., Capacidad de Carga: Soporta entre 150 kg y 180 kg., Diseño: Borde continuo, entre 12 y 14 manijas/ranuras de sujeción perimetrales y orificios para correas., Accesorios Incluidos: Correas de sujeción de reata en nylon (tipo araña) y compatibilidad con inmovilizadores de cabeza.
	Unidad
	2
	$ 
	$ 

	
	
	Chaleco Salvavidas REEBAG

Especificaciones tecnicas: 
Norma UNE- ISO 12402: 75 newton para aguas protegidas y tranquilas.,Capacidad de resistencia: 75 NEWTON - 90 KG., Referencia: PT00147 - PT00152 - PT00157- PT00162., Dimensiones: Largo S. 55 cm(21.5”) M.56cm(22”) L .60cm(23.5”) XL. 58 cm(23”) - Ancho S. 45cm (17.5”) M.52cm (20.5”) L. 53cm (21.”) XL. 53 cm(20”) Espesor: 6 cm (2.5”)
	Unidad
	10
	$ 
	$ 

	
	
	Cascos de rescate acuático

Especificaciones tecnicas: 
Contorno de cabeza: 53-63 cm., Peso: 495 g., Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno., Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, UKCA, EAC, GB 2811-2019
	Unidad
	10
	$ 
	$ 

	
	Subtotal actividad 2
	$ 

	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
	$ 
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