FORMULARIO PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-118-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FARE, TANQUES FIJOS Y CARROTANQUES DE SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN”

La CENAC AVIACIÓN estableció para el proceso, esta condición técnica adicional y el oferente que desee obtener dentro de su calificación el puntaje adicional señalado deberá diligenciar el presente formulario, debidamente suscrito por el representante legal o por quien haga sus veces, y deberá adjuntarse junto con la oferta.

El proponente que cumpla con el siguiente factor técnico adicional, ofrecido sin costo para la Entidad, obtendrá sesenta (60) puntos. Se aclara que la asignación de los sesenta (60) puntos procederá únicamente cuando el proponente oferte la totalidad de los elementos requeridos.

El seguimiento y control de esta condición técnica adicional estará a cargo del supervisor del contrato durante la ejecución, la misma una vez adjudicado el proceso, se convertirá en obligación contractual. 

La ejecución de este ponderable se realizará en el término de ejecución del contrato.

Los aspectos objeto de ponderación, son:

	ITEM
	CRITERIO
	PUNTAJE

	1
	
Respirador Espacios Confinados – Cantidad (01)

Equipo de respiración para ingreso y escape de espacios confinados, aplicaciones HAZMAT o situaciones de peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). Cuenta con regulador E-Z FLO y sistema de sujeción de cilindro E-Z KLIP para un fácil y rápido recambio. Disponible en 2216, 3000 o 4500 psi, con cilindros de 5, 10 o 15 minutos y diferentes opciones de arnés.
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	60 puntos

	2
	

Prensadora Mangueras Hidráulicas P52 FINN 220 volts, 50 HZ – Cantidad (01)

Máquina prensadora de mangueras hidráulicas de gran capacidad aprete, viene con gabinete vertical incorporado, donde se disponen los 12 juegos de dados de aprete, los que se colocan y extraen en la prensa, con una herramienta manual metálica.

· Su gran capacidad de aprete, permite trabajar desde 1/4" (6 mm) hasta 2 " (51 mm) de diámetro de manguera interior.
· El tipo de manguera hidráulica es desde R1 (una malla) hasta R13 (4 mallas), de mayor presión hidráulica, gracias a los más de 480 TONS de fuerza de aprete de la prensa.
· Rango de aprete: 0,1 mm; Volumen de Tanque de aceite: 2.5 l /5 l<710l (opcional)
· Capacidad del estanque de aceite hidráulico: 45 litros; tipo de aceite: # 46 o # 68. 
· Presión del sistema: 26 MPA / 31.5 MPA (opcional)
· Potencia del Motor eléctrico: 3 KW
· Presión de cierre prensa: 640 TONS
· Eficiencia: más de 200 piezas/hora
· Máximo de abertura de la prensa: 114 mm diámetro
· Tolerancia máxima de apertura: 30 mm
· DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
· Modelo: Maquina Prensadora P52 FINN 220 v 50 Hz con herramienta de cambio juego de dados
· Categoría: Hidráulica
· Subcategoría: Prensadoras Aire Acondicionado Prensadoras Mangueras de frenos Prensadoras Mangueras Hidráulicas.
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	3
	
CUBETA O VALDE DE 10L PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (cantidad 20)

ESPECIFICACIÓN 

Material real: Acero inoxidable (no aluminio), para evitar la contaminación química del combustible.
Capacidad real: 10 litros.
Accesorios incluidos: Cable de puesta a tierra (ground wire) para prevenir descargas electrostáticas peligrosas durante el muestreo. 
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CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, CERTIFICO QUE OFREZCO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD, LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE PONDERACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO.



EMPRESA: ____________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ______________________

FIRMA: _______________________________________________
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