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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Descripción del proyecto

La construcción del salón comunal responde a la necesidad de disponer de un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, institucionales y de participación ciudadana. En muchas comunidades, especialmente en sectores rurales o de expansión urbana, la ausencia de una infraestructura de este tipo limita la realización de reuniones comunitarias, programas de capacitación, jornadas de salud, actividades recreativas, procesos de organización social y atención de emergencias. La disponibilidad de un salón comunal fortalece la integración de la población, facilita la articulación entre la comunidad y las entidades gubernamentales y promueve escenarios de diálogo, concertación y desarrollo colectivo.

La edificación estará diseñada bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, garantizando condiciones adecuadas de confort y capacidad para atender las necesidades de la comunidad del corregimiento. Su implantación buscará integrarse al entorno urbano-rural existente, respetando las condiciones topográficas y ambientales del sector.

El salón comunal contará con una estructura de uno o dos niveles, dependiendo de las condiciones del predio y requerimientos de capacidad, construida en sistema estructural aporticado en concreto reforzado y mampostería confinada, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Norma Colombiana de Construcción.

El salón comunal se proyecta como un punto de encuentro para la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social del corregimiento, permitiendo la realización de:

· Asambleas comunitarias.
· Jornadas de formación y capacitación.
· Actividades culturales y recreativas.
· Atención institucional y programas sociales.
· Eventos deportivos, educativos y comunitarios.
Este equipamiento contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, promoviendo la cohesión social, la participación ciudadana y el desarrollo integral de la comunidad rural del municipio.

El proyecto cuyo objeto es la construcción de un SALON SOCIAL en el sector de VIJAGUAL, es el resultado de la estrategia general, especifica en mejorar, mantener y construir los diferentes equipamientos comunitarios del municipio de Bucaramanga, que atiendan las necesidades de la comunidad; en función de brindar espacios adecuados para el desarrollo social, cultural y económico, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan garantizar 

la ejecución de dichas actividades mencionadas.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” permitirá disponer de una infraestructura comunitaria funcional, segura y accesible, destinada al fortalecimiento de la integración social, desarrollo cultural y participación comunitaria de la población rural del municipio de Bucaramanga.

Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” 2024-2027, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el referido proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO No 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, encontrándose en el programa de Fortalecimiento del buen gobierno para el respecto y garantía de los derechos humanos: Acceso de la población a los servicios comunitarios y sociales, inscrito y viabilizado dentro del Banco de Programas y BPIN: 202500000035821

Localización 

[image: ]
Figura 1.1. Tomado de Google Earth, modificado por el proyector

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Las principales actividades para ejecutar en la construcción de un salón comunal en el norte de la ciudad de Bucaramanga pueden organizarse en fases constructivas, técnicas y administrativas. Estas actividades aplican para proyectos comunitarios urbanos similares desarrollados en Colombia y cumplen con la metodología usual de obras civiles y equipamientos comunales.


Fases y etapas del proyecto

Actividades Preliminares
· Localización y replanteo topográfico.
· Cerramiento provisional del área de obra.
· Instalación de campamento, bodega y caseta.
· Conexiones provisionales de agua y energía.
· Limpieza y descapote del terreno.
· Señalización y plan de manejo de tránsito y seguridad.
· Elaboración e implementación del plan SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)


Movimiento de Tierra
· Excavaciones manuales y mecánicas.
· Nivelación y conformación del terreno.
· Retiro y disposición de material sobrante.
· Rellenos y compactación.
· Mejoramiento de subrasante si se requiere.

Cimentación
· Excavación para zapatas y vigas de cimentación.
· Instalación de acero de refuerzo.
· Fundida de concreto para zapatas, vigas y placas.
· Impermeabilización de elementos enterrados.
· Construcción de pedestales y arranques estructurales.

Estructura
· Construcción de columnas, vigas y placas.
· Formaletería y apuntalamiento.
· Curado del concreto.
· Construcción de escaleras y elementos estructurales complementarios.
· Instalación de estructura metálica de cubierta si aplica.

Mampostería y Divisiones
· Levantamiento de muros en bloque o ladrillo.
· Construcción de divisiones internas.
· Pañetes y revoques.
· Instalación de dinteles y elementos de confinamiento.

Cubierta
· Instalación de estructura metálica o en concreto.
· Colocación de teja termoacústica o cubierta liviana.
· Instalación de canales y bajantes.
· Impermeabilización de cubierta

Redes Hidrosanitarias
· Instalación de tuberías hidráulicas.
· Instalación de redes sanitarias y aguas lluvias.
· Construcción de cajas de inspección.
· Instalación de aparatos sanitarios.
· Pruebas hidráulicas y sanitarias.

Redes Eléctricas y Especiales
· Canalizaciones eléctricas.
· Instalación de tableros y acometidas.
· Instalación de luminarias LED.
· Tomas eléctricas y sistemas de puesta a tierra.
· Redes de voz, datos y sonido si el diseño lo contempla.

Acabados Arquitectónicos
· Instalación de pisos y enchapes.
· Estuco y pintura.
· Instalación de cielo rasos.
· Carpintería metálica y de madera.
· Instalación de puertas, ventanas y barandas.
· Dotación de mobiliario básico.

Obras Exteriores
· Construcción de andenes y rampas de acceso.
· Urbanismo y zonas verdes.
· Cerramientos exteriores.
· Señalización y mobiliario urbano.
· Adecuación de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Actividades Administrativas
· Elaboración de cronograma de obra.
· Control de cantidades y presupuesto.
· Bitácora e informes de avance.
· Interventoría y supervisión técnica.
· Ensayos de calidad de materiales.
· Liquidación y entrega final del proyecto.

Actividades Complementarias Recomendadas
Para el norte de Bucaramanga se recomienda incluir:
· Sistemas de ventilación natural y confort térmico.
· Cubiertas termoacústicas por altas temperaturas.
· Accesibilidad universal.
· Espacios multifuncionales para reuniones, capacitaciones y actividades culturales.
· Manejo adecuado de aguas lluvias por temporadas de alta precipitación.


a. Ítems de pago: 
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.

	GENERAL
	PARTICULAR
	
	

	 
	 
	PRELIMINARES
	 

	 
	 
	MEDICIONES
	 

	MED.002
	1.1.1
	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2
	M2

	 
	 
	EXCAVACIONES
	 

	EXC.001
	1.2.1
	Excavación manual en material común en seco
	M3

	EXC.015
	1.2.2
	Excavación mecánica en roca
	M3

	ACA.001
	1.2.3
	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación
	M3

	 
	 
	RELLENOS
	 

	RLL.002
	1.3.1
	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador
	M3

	RLL.024
	1.3.2
	Relleno en triturado 3/8" a  3/4" para filtro interno pozo de absorcion y tubo de desague despues del pozo de absorción (incluye transporte a sitio de instalacion en zona veredal en la obra)
	M3

	RLL.008
	1.3.3
	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador
	M3



	 
	 
	CONCRETOS
	 

	 
	 
	CIMENTACIÓN
	 

	CIM.002
	2.1.1
	Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón
	M3

	CIM.003
	2.1.2
	Construcción de zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio
	M3

	CIM.005
	2.1.3
	Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 624 cm2
	M3

	 
	 
	PLACA DE PISO
	 

	CPP.004
	2.2.1
	Construcción de piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos
	M3

	 
	 
	VIGAS Y PLACAS AÉREAS
	 

	COL.013
	2.3.1
	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2
	M3

	 
	 
	COLUMNAS Y MUROS
	 

	COL.013
	2.4.1
	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2
	M3



	 
	 
	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
	 

	 
	 
	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
	 

	ACR.001
	3.1.1
	Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)
	KG

	ACR.004
	3.1.2
	Suministro e instalación de estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior
	KG



	 
	 
	CUBIERTAS Y CANALES
	 

	 
	 
	CUBIERTAS
	 

	CUV.001
	4.1.1
	Suministro e instalación de cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm, incluye remates en acero galvanizado pre pintado calibre 24
	M2



	 
	 
	MUROS DIVISORIOS
	 

	 
	 
	MAMPOSTERÍA
	 

	MAM.003
	5.1.1
	Construcción de muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm)
	M2

	 
	 
	DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
	 

	DSL.002
	5.2.1
	Construcción de muro liviano una cara en lámina de yeso regular 1/2"
	M2



	 
	 
	RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
	 

	 
	 
	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
	 

	THA.011
	6.1.1
	Empalme a red hidráulica existente en PVC RDE 21 diámetro 1", incluye accesorios de conexión
	UND

	THA.001
	6.1.2
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión
	M

	THA.002
	6.1.3
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 11 diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión
	M

	THA.003
	6.1.4
	Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 13.5 diámetro 1", incluye accesorios de conexión
	M

	 
	 
	PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
	 

	PHA.001
	6.2.1
	Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión
	UND

	ARH.027
	6.2.2
	Suministro e instalación de llave manguera 1/2", incluye accesorios de conexión, válvula de cierre rápido 1/2" y caja prefabricada en concreto con tapa
	UND

	ARH.056
	6.2.3
	Suministro e instalación de caja para válvula en pared, incluye válvula de bola 3/4", tubería RDE 11 3/4" y accesorios de conexión
	UND



	 
	 
	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
	 

	 
	 
	TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
	 

	TSV.001
	7.1.1
	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	M

	TSV.003
	7.1.2
	Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión
	M

	TSV.005
	7.1.3
	Suministro e instalación de red ventilación PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	M

	 
	 
	PUNTOS SANITARIOS PVC
	 

	PSA.001
	7.2.1
	Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 2", incluye accesorios de conexión
	UND

	PSA.003
	7.2.2
	Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 4", incluye accesorios de conexión
	UND



	 
	 
	RED ALCANTARILLADO
	 

	 
	 
	TUBERÍAS DRENAJES
	 

	TDR.001
	8.1.1
	Suministro e instalación de tubería PVC Drenaje 100 mm sin filtro, incluye accesorios de conexión
	M



	
	 
	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
	 

	 
	 
	CAJAS DE INSPECCIÓN
	 

	CAI.002
	9.1.1
	Caja de inspección formato 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo recocido, incluye tapa en concreto
	UND

	CAI.014
	9.1.2
	Suministro e instalación de trampa de grasas de 250 litros
	UND

	CAI.015
	9.1.3
	Suministro e instalación de tanque séptico de 2000 litros, lodos activados, incluye accesorios de instalación
	UND

	CAI.016
	9.1.4
	Suministro e instalación de filtro anaeróbico de flujo ascendente, FAFA, volumen 2000 litros, incluye accesorios de instalación
	UND

	CAI.017
	9.1.5
	Suministro e instalación de caja de distribución en PVC o similar, incluye accesorios de instalación
	UND



	 
	 
	APARATOS HIDROSANITARIOS
	 

	 
	 
	APARATOS BAÑOS Y ASEO
	 

	ABA.002
	10.1.1
	Suministro e instalación de sanitario descarga doble botón superior para discapacitados.
	UND

	ABA.004
	10.1.2
	Suministro e instalación de lavamanos de colgar para discapacitados, incluye grifería tipo push
	UND

	ABA.022
	10.1.3
	Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable
	UND

	ABA.023
	10.1.4
	Suministro e instalación de porta rollos en acero inoxidable
	UND



	 
	 
	MESONES
	 

	MES.001
	11.1.1
	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable cal. 18 de dimensiones 250 x 60 x 90 cm, incluye una poceta para lavados de 45 x 50 x 20 cm, dos entrepaños y grifería monocontrol
	UND



	 
	 
	ACABADOS DE PARED
	 

	 
	 
	FRISOS Y ESTUCOS DE PARED
	 

	FE.001
	12.1.1
	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones
	M2

	FE.003
	12.1.2
	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones
	M2

	FE.007
	12.1.3
	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior
	M2

	 
	 
	PINTURA PARED
	 

	PPA.001
	12.2.1
	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos
	M2

	PPA.003
	12.2.2
	Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos
	M2

	PPA.005
	12.2.3
	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre friso, dos manos
	M2

	 
	 
	ENCHAPES Y PARED
	 

	ENP.002
	12.3.1
	Suministro e instalación de enchape pared cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm
	M2

	 
	 
	FACHADAS
	 





	FA.026
	12.4.1
	Suministro e instalación de revestimiento de fachada en Lama vertical en madera con giro de 15º. Madera inmunizada para exteriores. Incluye estructura metálica para anclaje a muros en mamposteria
	M2



	 
	 
	ACABADOS DE PISO
	 

	 
	 
	MORTEROS DE NIVELACIÓN
	 

	MNV.002
	13.1.1
	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.
	M2

	 
	 
	ACABADOS DE PISO INTERIOR/EXTERIOR
	 

	AIP.003
	13.2.1
	Suministro e instalación de enchape de piso cerámica tipo rectificado formato de 30 cm x 60 cm
	M2



	 
	 
	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
	 

	 
	 
	PUERTAS
	 

	PU.002
	14.1.1
	Suministro e instalación de puerta metálica batiente tipo doble pánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en lámina cold rolled cal 20, acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco acabado mate, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada
	M2

	PU.004
	14.1.2
	Suministro e instalación de puerta metálica corredera tipo doble pánel en lámina cold rolled calibre 20, acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco acabado mate, cerrojo en cromo sanitado uso institucional con manija cromada por ambas caras y Rejilla de ventilacion inferior
	M2

	PU.081
	14.1.3
	Suministro e instalación de puerta metálica marco 3 hojas, acabado pintura anticorrosiva, tubo metálico para estructura, lama en madera de 1" con inclinacion de 15° manija con cerradura de seguridad y riel puerta oculto en piso
	M2

	 
	 
	VENTANAS
	 

	VET.033
	14.2.1
	Suministro e instalación de ventana abatible en aluminio Marco metálico calibre 18 pintado color RAL 9006 - Aluminio blanco, vidrio templado de 6 mm + Film trnasparente de seguridad
	UND

	 
	 
	ESPEJOS Y VIDRIOS
	 

	ESV.001
	14.3.1
	Espejo 4 líneas biselado para baño 0.70 x 0.80 m
	UND



	 
	 
	BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
	 

	 
	 
	BARRAS DE APOYO
	 

	BAP.001
	15.1.1
	Suministro e instalación de barra abatible vertical 800 mm para discapacitados
	UND

	BAP.002
	15.1.2
	Suministro e instalación de barra recta 500 mm para discapacitados
	UND



	 
	 
	SISTEMA ELÉCTRICO
	 

	 
	 
	CANAUIZACION DEBAJA TENSION
	 

	CBT.001
	17.1.1
	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de   2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores  de perforación, amarres en cinta bandit,  base en concreto y demás accesorios. 
	UND

	CBT.002
	17.1.2
	Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 1” x 6 m con capacete galvanizado de 1”, conectores  de perforación, amarres en cinta bandit  y base en concreto y demás accesorios. 
	UND

	CBT.003
	17.1.3
	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. 
	ML

	CBT.037
	17.1.4
	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. 
	ML

	 
	 
	REDES DE BAJA TENSION 
	 

	RBT.046
	17.2.1
	Suministro, transporte e instalación de red de B.T aérea en Cable multiple  trenzado autosoportado  3 x AL No 1/0 XLPE + 1 x1/0  ACSR.  y demás accesorios de instalación. 
	ML

	RBT.019
	17.2.2
	Suministro, transporte e instalación de red Cu 2x8+8 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.
	ML

	RBT.032
	17.2.3
	Suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable  Cu No 2x8 + 1x8N + 1x10T LSHF. Incluye accesorios de instalación y señalización.
	ML

	 
	 
	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
	 

	EBT.011
	17.3.1
	Suministro, transporte e instalación en poste de grapa de retención/suspensión  para red trenzada. Incluye: percha de un puesto tipo pesada, grapa de retención / suspensión, amarre en cinta bandit  y demás accesorios de instalación. 
	UND

	EBT.002
	17.3.2
	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de  puesta a tierra. 
	UND

	EBT.001
	17.3.3
	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye  conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. 
	UND

	EBT.030
	17.3.4
	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye  tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.
	UND

	 
	 
	EQUIPOS DE BAJA TENSION
	 

	QBT.036
	17.4.1
	Suministro, transporte e instalación de caja de medida: Incluye  caja para medidor  28x52x17 cm3 construida en lamina cold rolled C20,  acabado en pintura electrostática IP44 con ventanilla y tornillo para manipulación de Automático por el OR, 1 medidor electrónico trifásico 5 (100)A 208V activa Cl 1, 1 protección  termomagnética 3x50A 240/440V 20KA y demás accesorios de instalación y señalización. 
	UND

	QBT.061
	17.4.2
	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico TPT12-2F bifásico de incrustar metálico de 12 puestos,  con espacio para totalizador, puertas con chapa de seguridad,  acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje bifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto  de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, y demás accesorios. 
	UND

	QBT.013
	17.4.3
	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.
	UND

	QBT.052
	17.4.4
	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20 A, 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE
	UND

	 
	 
	SALIDAS DE BAJA TENSION
	 

	SEG.017
	17.5.1
	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4",  caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SEG.020
	17.5.2
	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT)  por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SEG.022
	17.5.3
	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA GFCI  (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SII.223
	17.5.4
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 22W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.224
	17.5.5
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 16W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.225
	17.5.6
	Suministro, transporte e instalación de BALA led 13W + cilindro, 6500K, (7 años de garantia) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	SII.216
	17.5.7
	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 50W 1.2m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.218
	17.5.8
	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 80W 2.4m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	LUS.003
	17.5.9
	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 91cm, 4000K, 100.000 horas, 80w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.404
	17.5.10
	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED STIL ROUND 127cm, 4000K, 100.000 horas, 120w. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.
	UND

	SII.408
	17.5.11
	Suministro, transporte e instalación de bateria de emergencia 22-45w ip40 120 minutos de autonomia  - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación  de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.
	UND

	 
	 
	SALIDAS DEBAJA TENSION 
	 

	SCM.006
	17.6.1
	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en  ducto EMT 3/4", incluye  caja Rawelt cuadrada, face plate, jack rj45,  cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	SCM.002
	17.6.2
	Suministro, transporte e instalación de salida para Sonido, Campana cabio de clase, WIFI. ducto EMT 3/4", caja Rawelt cuadrada. y demas accesorios de instalación y marcación.
	UND

	 
	 
	CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
	 

	DOC.001
	17.7.1
	Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio.
	UND

	DOC.002
	17.7.2
	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.
	UND

	DOC.017
	17.7.3
	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (A)
	UND



Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría. El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o supervisión vigente.
Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución. El Interventor y/o supervisor deberá realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte del(os) CONTRATISTA(S) DE OBRA, cuyo principal objetivo es atender las necesidades dentro del alcance de los recursos presupuestales según corresponda.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Forma de pago

La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. 

La forma de pago del valor del contrato se hará de la siguiente forma:
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

NOTAS: 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
NOTA 4: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

NOTA 5: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 7 El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

NOTA 8: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 9: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar ante la interventoría, además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato por actividad.

NOTA 11: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde los estudios previos y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la cancelación de cantidades de obra debidamente ejecutadas.

NOTA12: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación de su oferta.

Condiciones particulares del proyecto

Las especificaciones técnicas, es un documento que estipula los requisitos de calidad, establece estándares y describe los procedimientos generales de la ejecución y detallados de control y recibo para los trabajos de ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. Cabe resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan el proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida útil.

Ahora bien, dentro del documento en mención, se hace referencia a especificaciones técnicas particulares emitidas por el Municipio de Bucaramanga, también se utilizan especificaciones y normas técnicas que rigen a nivel nacional, como por ejemplo las emitidas por El Municipio de Bucaramanga y las normas técnicas colombianas (NTC). Ver Apéndices:

Especificaciones técnicas

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas colombianas cuyo contratista e interventoría junto con la supervisión, serán los responsables de la calidad de la obra, por lo tanto, preverá en sus análisis de precios unitarios, los costos requeridos para que, durante la ejecución del proyecto, se disponga de todos los elementos requeridos para el cumplimiento de los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección como normas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), Normas ICONTEC, ASTM, ACI y NTC aplicables a materiales y procesos constructivos, Resolución 0312 de 2019 para Seguridad y Salud en el Trabajo, Normatividad municipal de licenciamiento urbano y accesibilidad.

Especificaciones técnicas de materiales 

Los materiales incluidos dentro del presente proyecto se encuentran relacionados en el:
-	 Apéndice - Listado de materiales.

El proponente al formular su propuesta debe tener en cuenta todas las condiciones en que se desarrollará el contrato junto con los riesgos que trae consigo y que asume al presentar su oferta, de manera que el contratista debe ofertar los precios y el costo indirecto (AU) desde valores unitarios a partir del conocimiento del sector de la construcción, la zona de trabajo y la región. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Pruebas y ensayos

ara una edificación institucional de un piso destinada a salón comunal con estructura metálica, cubierta tipo sándwich, cielo raso en panel OSB, piso en concreto pulido y puertas plegables en madera, las pruebas y ensayos deben garantizar el cumplimiento de la calidad de los materiales, la correcta ejecución de la obra y la seguridad estructural, conforme a la normativa colombiana, especialmente la NSR-10, las normas NTC, especificaciones INVIAS (cuando aplican materiales) y las especificaciones técnicas del proyecto.

Se deberá cumplir el siguiente programa de control de calidad:

	Prueba o ensayo
	Norma de referencia
	Frecuencia recomendada

	Concreto para cimentaciones y pisos
	Ensayo de asentamiento (Slump)
	NTC 396 / ASTM C143
	Cada vaciado

	
	Elaboración de cilindros para resistencia a compresión (7 y 28 días)
	NTC 550 / ASTM C39
	Un juego por cada 40-50 m³ o por jornada

	
	Temperatura del concreto fresco
	ASTM C1064
	Cada vaciado

	
	Contenido de aire (si aplica)
	ASTM C231
	Según especificación

	Acero de refuerzo (si existe en cimentaciones)
	Certificados de calidad y resistencia del acero
	NTC 2289
	Cada lote

	
	Inspección de diámetros y separación
	NSR-10
	Permanente

	Estructura metálica
	Certificados de calidad del acero estructural
	ASTM A36, A572 o equivalente
	Cada lote

	
	Inspección dimensional de perfiles
	Planos estructurales
	100 %

	
	Verificación de verticalidad y alineación
	NSR-10
	Durante el montaje

	
	Inspección visual de soldaduras
	AWS D1.1
	100 %

	
	Líquidos penetrantes (soldaduras críticas)
	ASTM E165
	Según diseño

	
	Partículas magnéticas (si aplica)
	ASTM E709
	Elementos críticos

	
	Medición del torque en pernos estructurales
	ASTM F3125/RCSC
	100 % de conexiones críticas

	
	Espesor de pintura anticorrosiva
	ASTM D7091
	Muestreo continuo

	
	Ensayo de adherencia de pintura
	ASTM D3359
	Según especificación

	Cubierta metálica tipo sándwich
	Inspección de fijaciones
	Manual fabricante
	100 %

	
	Prueba de estanqueidad
	Especificación técnica
	Antes de entrega

	
	Verificación de pendientes
	Planos
	100 %

	Cielo raso en panel OSB
	Verificación de humedad del panel
	Especificación fabricante
	Muestreo

	
	Inspección de fijaciones
	Manual fabricante
	100 %

	Piso en concreto pulido
	Verificación de nivelación
	NTC 2017
	100 %

	
	Planeidad y acabado superficial
	ASTM E1155
	Según áreas

	
	Resistencia superficial (si aplica)
	Especificación técnica
	Muestreo

	
	Revisión de juntas
	Diseño
	100 %

	Puertas plegables en madera
	Verificación del contenido de humedad
	NTC 206
	Muestreo

	
	Funcionamiento mecánico
	Especificación técnica
	100 %

	
	Revisión de herrajes
	Manual fabricante
	100 %

	Pinturas y acabados
	Espesor de película seca
	ASTM D7091
	Muestreo

	
	Adherencia
	ASTM D3359
	Muestreo

	Instalaciones hidrosanitarias
	Prueba hidrostática
	RAS
	Antes del cierre

	
	Prueba de estanqueidad
	RAS
	100 %

	Instalaciones eléctricas
	Continuidad de conductores
	RETIE
	100 %

	
	Resistencia de aislamiento
	RETIE - IEC 60364
	100 %

	
	Medición de puesta a tierra
	RETIE
	Antes de energizar

	
	Verificación de polaridad
	RETIE
	100 %

	Obra terminada
	Inspección arquitectónica
	Especificaciones del proyecto
	100 %

	
	Prueba funcional de puertas y ventanas
	Especificaciones
	100 %

	
	Revisión general de acabados
	Acta de recibo
	100 %



Ensayos Geotécnicos y de Cimentación
Previo a la construcción o durante la ejecución de la cimentación, deben contemplarse:

· Estudio de suelos.
· Ensayos de laboratorio del suelo (granulometría, límites de Atterberg, humedad natural).
· Ensayo Proctor.
· Densidad de compactación en campo (cono de arena o densímetro nuclear).
· Capacidad portante (según estudio geotécnico).

Ensayos específicos para la estructura metálica

Debido a que la estructura principal está conformada por columnas y vigas metálicas, es recomendable realizar:

· Inspección dimensional de todos los perfiles.
· Verificación del galvanizado o sistema anticorrosivo.
· Inspección visual del 100 % de las soldaduras.
· Ensayos no destructivos en soldaduras principales (líquidos penetrantes o partículas magnéticas, según el nivel de exigencia estructural).
· Verificación del apriete de pernos estructurales mediante llave dinamométrica.
· Control de aplome de columnas.
· Control de flechas de vigas antes y después del montaje de la cubierta.

Pruebas funcionales antes del recibo final

Antes de la entrega de la edificación se recomienda efectuar:

· Prueba de funcionamiento de las puertas plegables.
· Prueba de estanqueidad de la cubierta mediante simulación de lluvia.
· Verificación del drenaje de cubiertas y bajantes.
· Inspección de filtraciones.
· Verificación del sistema eléctrico energizado.
· Medición de iluminación interior.
· Revisión de la accesibilidad (rampas, puertas y circulaciones).
· Inspección de estabilidad general de la estructura.
· Revisión del sistema de evacuación de aguas lluvias.
· Verificación del estado del concreto pulido (fisuras, desprendimientos y nivelación).

Documentación de control de calidad requerida

Como parte del expediente técnico de la obra, es recomendable contar con:

· Certificados de calidad de todos los materiales.
· Resultados de los ensayos de concreto.
· Protocolos de compactación de rellenos.
· Informes de inspección de soldaduras.
· Registros de torque de pernos estructurales.
· Certificados de pintura anticorrosiva.
· Protocolos de pruebas hidrosanitarias.
· Protocolos de pruebas eléctricas conforme al RETIE.
· Actas de inspección y recibo de estructura metálica.
· Acta de prueba de estanqueidad de cubierta.
· Dossier final de calidad con todos los resultados de ensayos y certificados.

Este conjunto de pruebas constituye un programa de control de calidad robusto para una edificación institucional tipo salón comunal y es adecuado para procesos de interventoría, supervisión técnica y recibo final de la obra en Colombia.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto dé este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. El municipio de Bucaramanga por medio de la Secretaría de Infraestructura entregará al contratista los planos, especificaciones técnicas y demás estudios técnicos al igual que le entregará de manera oportuna los listados de los parques a intervenir según lo priorice la Secretaría de Infraestructura.

La entidad realiza la entrega y publicación de los siguientes documentos:

Certificado Banco de Proyectos
Solicitud CDP
Certificado CDP
Certificado Plan Anual de Adquisiciones
Apéndice – Especificaciones Técnicas 
Apéndice – Análisis de Precios Unitarios 
Apéndice - Listado de maquinaria y equipo 
Apéndice - Listado Mano de obra 
Apéndice - Listado Materiales 
Apéndice – Discriminación de AU 
Apéndice - Presupuesto de obra 
Apéndice – Programación de obra 
Apéndice - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra

Notas técnicas específicas del proyecto

Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:
• Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 
• Normas Técnicas Colombianas a este proyecto: 
• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional. 
• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
• NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios. 
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económica de la República de Colombia) y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 
• Código colombiano de fontanería NTC-15000 
• Normas AISC, AISI 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 40117 de 2 de abril de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se proveerá los servicios 
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente 
• Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 
• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto 

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) director de obra
· Un (1) residente de obra
· Un (1) profesional Especializado SG-SST
· Un (1) profesional de apoyo (auxiliar social)

Requisitos del personal

Para la construcción de un salón social o salón comunal en Colombia, el contratista debe contar con un equipo mínimo técnico, profesional, administrativo y operativo que garantice el cumplimiento de la normativa de construcción, seguridad industrial y calidad de obra. Los requisitos pueden variar según el tamaño del proyecto, el presupuesto y si la obra es pública o privada, pero normalmente se exige el siguiente personal.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Perfil No.
	Cargo
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	Director de Obra
	
Título y matrícula profesional vigente en:

Ingeniero Civil o Arquitecto
	

N/A
	No menor de OCHO (8) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar la participación, como director, durante TRES (03) años con entidades públicas y/o privadas en contratos de obra y/o interventoría en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES, COMUNALES O SIMILARES.
Nota 1: Referente a la experiencia específica solicitada, únicamente será válida la obtenida posterior a la fecha de expedición de la matricula profesional del profesional que pretende acreditarla.
Nota 2: La experiencia específica del profesional puede estar incluida en parte o en su totalidad dentro de la experiencia general solicitada en lo que a lapsos de tiempo se refiere. Por lo tanto, en el caso de requerirse experiencia específica, esta no será adicional a la general solicitada.

	2
	Residente de Obra 
	Título y matrícula profesional vigente en:

Ingeniero Civil o Arquitecto
	
N.A.
	No menor de OCHO (8) AÑOS, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar la participación, como residente, durante TRES (03) años con entidades públicas y/o privadas en contratos de obra y/o interventoría en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES, COMUNALES O SIMILARES
Nota 1: Referente a la experiencia específica solicitada, únicamente será válida la obtenida posterior a la fecha de expedición de la matricula profesional del profesional que pretende acreditarla.
Nota 2: La experiencia específica del profesional puede estar incluida en parte o en su totalidad dentro de la experiencia general solicitada en lo que a lapsos de tiempo se refiere. Por lo tanto, en el caso de requerirse experiencia específica, esta no será adicional a la general solicitada.

	3
	Profesional SG-SST
	Título y matrícula profesional vigente en:
Profesional HSEQ


NOTA 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.
	
N.A.
	No menor de DOS (2) AÑOS, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar la participación, como profesional SG-SST UN (01) año con entidades públicas y/o privadas en contratos de obra y/o interventoría en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES, COMUNALES O SIMILARES
Nota 1: Referente a la experiencia específica solicitada, únicamente será válida la obtenida posterior a la fecha de expedición de la matricula profesional del profesional que pretende acreditarla.
Nota 2: La experiencia específica del profesional puede estar incluida en parte o en su totalidad dentro de la experiencia general solicitada en lo que a lapsos de tiempo se refiere. Por lo tanto, en el caso de requerirse experiencia específica, esta no será adicional a la general solicitada.

	4
	Profesional AUXILIAR TRABAJO SOCIAL
	Profesional en TRABAJO SOCIAL


NOTA 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.
	
N.A.
	No menor de DOS (2) AÑOS, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Acreditar la participación, como profesional Auxiliar en  TRABAJO SOCIAL UN (01) año con entidades públicas y/o privadas en contratos de obra y/o interventoría en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES, COMUNALES O SIMILARES
Nota 1: Referente a la experiencia específica solicitada, únicamente será válida la obtenida posterior a la fecha de expedición de la matricula profesional del profesional que pretende acreditarla.

Nota 2: La experiencia específica del profesional puede estar incluida en parte o en su totalidad dentro de la experiencia general solicitada en lo que a lapsos de tiempo se refiere. Por lo tanto, en el caso de requerirse experiencia específica, esta no será adicional a la general solicitada.



Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Equipo y Herramientas

[image: ]

2. Transporte

[image: ]

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.


Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

SEÑALIZACIÓN EXTERNA PARA PEATONES Y CONDUCTORES
· La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento en el eje del proyecto y su área de influencia.
· Se deben tomar medidas para aislar y direccionar el tráfico peatonal en los diferentes frentes de obra y segregarlos del tráfico vehicular en el caso que la intervención en las franjas de circulación peatonal (andenes.
· Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que circulen por el área de influencia del proyecto, estarán presentes en todas las afectaciones a realizar, garantizando el normal desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del área del proyecto.

SEÑALIZACIÓN INTERNA PARA LOS TRABAJADORES Y VISITANTE
Se señalizará adecuadamente las áreas que delimiten zonas tales como:
· Ingreso y Salida de Vehículos, Personal laboral y Visitantes.
· Campamento y Oficinas.
· Almacenamiento de materiales.
· Depósito temporal de escombros
· Áreas de Servicios Generales (baños, duchas, áreas de consumo de alimentos entre otros) (Resolución 2400 de 1979)
· Áreas de Atención Médica y de Bioseguridad (Para manejo de accidentes laborales, enfermos, entre otros) (Resolución 2400 de 1979) 
NOTA 1: La seguridad del tránsito peatonal debe ser un elemento integral y de alta prioridad. La señalización dispuesta debe permitir su fácil identificación por parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito, con el fin de proteger a estos del tráfico vehicular, así como de las condiciones peligrosas generadas dentro de la obra.

NOTA 2: Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la construcción, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

NOTA 3: EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

NOTA 4: De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.



Permisos, licencias y autorizaciones 

La ejecución del presente proyecto requiere de licencia de construcción, disponibilidad de servicios públicos.

El proyecto ha solicitado la licencia de CONSTRUCCIÓN, en la modalidad de OBRA NUEVA, para uso institucional, el numero de radicado 68001-2-0189 del 3 de junio de 2025, en el predio localizado en el LOTE B VEREDA SAN IGNACIO de la nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el Número Predial 68001-00-02-00-00-001-0995-0-00-00-0000 y matricula.

El predio cuenta con la disponibilidad de conexión del servicio de agua, de la concesión de aguas de uso público el cual esta presentada por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CENTRO POBLADO VILLA CARMELO, VEREDA VIJAGUAL DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, RESOLUCION No 001382 de noviembre de 2013.

Ademas el predio cuenta la factibilidad de conexión del servicio de energía eléctrica N 1824783, potencia apreciada 10kVA, tipo de conexión FN()FFFN(x)FFF()FF()FFF(), conexión a subestación PALOS. Circuito o alimentador 22502PALOS 2

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas colombianas cuyo contratista e interventoría junto con la supervisión, serán los responsables de la calidad de la obra, por lo tanto, preverá en sus análisis de precios unitarios, los costos requeridos para que, durante la ejecución del proyecto, se disponga de todos los elementos requeridos para el cumplimiento de los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección como normas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), Normas ICONTEC, ASTM, ACI y NTC aplicables a materiales y procesos constructivos, Resolución 0312 de 2019 para Seguridad y Salud en el Trabajo, Normatividad municipal de licenciamiento urbano y accesibilidad.

Documentos técnicos adicionales 

Las especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, listado de materiales y herramientas del presente proceso de contratación hacen parte del compendio técnico que debe ser considerado por el proponente para su oferta.

Normas Técnicas Colombianas a este Proyecto:
· Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 
· Normas Técnicas Colombianas a este proyecto: 
· Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
· Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
· Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
· Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
· Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 
· Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
· Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional. 
· Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
· NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
· Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
· Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios. 
· Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económica de la República de Colombia) y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 
· Código colombiano de fontanería NTC-15000 
· Normas AISC, AISI 
· Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 40117 de 2 de abril de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) 
· Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía 
· Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se proveerá los servicios 
· Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente 
· Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 
· Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto 

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 7 días del mes de septiembre de 2026.


Original Firmado
CARLOS JAVIER MÉNDEZ SUÁREZ
Secretario de Infraestructura


Proyectó Aspectos técnicos:  ING. Luis Mario Durán González – CPS 1820 – 2026
Revisó Aspectos Técnicos: Ing. Juan Felipe Beltran N -CPS 0927 - 2026
Revisó : Ingeniero Jaime Alberto Ruiz Yepes – Subsecretario de Infraestructura
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Descripción

Equipo eléctrico de soldadura

Equipo de pintura, incluye compresor, manguera y pistola

Pulidora de mano

Equipo de oxicorte con acetileno y oxígeno

Taladro

Sección de andamio certificado

Equipo de topografía

Mezcladora diésel (1 bulto)

Vibrador eléctrico de concreto

Herramienta menor

Formaleta metálica para concreto

Helicóptero allanador de concreto

Compactador apisonador

Herramientas menores eléctricas

Equipo de seguridad 
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Descripción

Acarreo volqueta o similar con capacidad de 6 m3 o 9600kg, distancias 

menores a 15 km

Tarifa escombrera disposición final

Transporte de materiales granulares y pétreos desde cantera, diatancia 

promedio entre 15-70 Km

Camioneta pick-up equipada

Grúa canasta hidráulica


