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FORMULARIO 5


FICHA TECNICA

EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR EL FORMULARIO - FICHA TECNICA

Condiciones Técnicas Exigidas

ADQUIRIR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURAS EN TORRES DE TELECOMUNICACIONES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Ofertado debe contemplar las siguientes condiciones técnicas:
1. Alcance del servicio:

La Secretaría de Transformación Digital requiere adelantar la adquisición de equipos de protección personal, elementos de seguridad y rescate para trabajo en alturas, con el fin de garantizar el desarrollo seguro de las actividades técnicas y operativas asociadas a la instalación, mantenimiento, inspección y soporte de infraestructura tecnológica y torres de telecomunicaciones del Departamento.

Las actividades desarrolladas por el personal técnico implican exposición permanente a riesgos de caída a diferente nivel, suspensión, atrapamiento, impacto, condiciones climáticas adversas y demás peligros asociados al trabajo en alturas, razón por la cual resulta indispensable contar con equipos certificados, especializados y acordes con las condiciones técnicas y normativas exigidas para este tipo de labores.

En este sentido, los elementos requeridos comprenden sistemas de detención de caídas, posicionamiento, ascenso y descenso, rescate vertical y protección personal, incluyendo entre otros: arneses de cuerpo completo, eslingas, conectores, mosquetones, líneas de vida, equipos de ascenso y descenso, poleas, cascos, gafas de seguridad, guantes, botas dieléctricas y demás accesorios técnicos necesarios para la ejecución segura de actividades en torres y estructuras elevadas.

Los bienes a adquirir deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad, así como con la normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, trabajo seguro en alturas y certificaciones técnicas nacionales e internacionales.

Adicionalmente, los equipos deberán garantizar condiciones de resistencia, compatibilidad, ergonomía, durabilidad y seguridad operacional, considerando que serán utilizados en actividades técnicas especializadas del sector de telecomunicaciones que requieren altos estándares de confiabilidad y protección para el personal operativo.

	Item
	CANTIDAD
	EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS TORRES DE TELEC
	DESCRIPCION 

	1
	2
	ARNES 7 ARGOLLAS U PARA RESCATE  Y ESPACIOS CONFIANDOS CON SOPORTE LUMBAR IN
8007-1
	Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester para rescate. 7 ARGOLLAS EN ACERO posee 1 argolla dorsal en “D” para la detención restricción de caídas, 2 argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo, 1 argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, 1 argolla en “D” pélvica para rescate y 2 argollas en “D“ sobre los hombros PARA OPERACIONES DE ESPACIOS CONFINADOS, SOPORTE LUMBAR CON DISEÑO ERGONÓMICO que minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario.

	2
	4
	ARNES 4 ARGOLLAS X DIELECTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR/FAJA
	Arnés en X de cuerpo entero en reata polyester.4 ARGOLLAS DIELÉCTRICAS posee 1 argolla dorsal en “D” para la detención y restricción de caídas, 2 argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo y 1 argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, SOPORTE LUMBAR CON DISEÑO ERGONÓMICO que minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario.

	3
	4
	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR GRADUABLE IN 8021-R
	Eslinga en reata polyester con doble terminal, REGULABLE. GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2 ¼ Y ¾ con resistencia de 5000 lbf y en puertas de 3600 lbf. Paquete absorbedor de energía, en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. Longitud máx: 1,8m

	4
	4
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON GANCHOS 3/4 DIELECTRICOS IN 8040-D
	Eslinga en cuerda trenzada de 14 mm SEMIESTÁTICA. GANCHOS DE SEGURIDAD DE ¾ DIELÉCTRICOS con resistencia de 5000 lbf y en puertas de 3600 lbf. Sistema graduable a través de una HEBILLA.
Nivel de graduación máx: 1,8m

	5
	4
	TIE OFF ANCLAJE DIELECTRICO DE 1 ARGOLLA EN REATA DE 1 PULGADA 1,6 M IN 8049-D
	Adaptador de anclaje (Tie-Off) portátil en reata polyester, con capacidad de resistencia de 5000 lbf. ANCLAJE EN REATA Y 1 ARGOLLA DIELÉCTRICA con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN).

	6
	4
	ID DESCENDEDOR 
	Provisto de una empuñadura multifunción que permite controlar la velocidad de descenso: – Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.
– Desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal (gracias al botón de la empuñadura).
– Inmovilizarse sin llave de bloqueo. La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. Por su construcción robusta se adapta especialmente al izado y al descenso de cargas pesadas. Leva pivotante que permite recuperar cuerda más fácilmente. También permite convertir un sistema de izado en reversible o realizar cortos ascensos por cuerda (en combinación con un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puño bloqueador ASCENSION). Descenso de cargas pesadas hasta 272 kg

	7
	5
	PAQUETE DE GUANTES X 12
	Estos guantes están fabricados con nitrilo, ofreciendo una alta resistencia a la abrasión y desgaste. Su recubrimiento en la palma y dedos de espuma de nitrilo gris proporciona alta destreza fina. Cuentan con certificados EN420:2003 + A1:2009 y EN 388, garantizando su calidad y seguridad. Se recomienda limpiarlos con jabones biodegradables o neutros y evitar el uso de solventes o sustancias corrosivas.

	8
	1
	PAQUETE DE GAFAS SIRIUS CLARO HYDROPH AF X12 UNIDADES
	Ideal para realizar actividades en interiores;diseño deportivo y liviano;se puede emplear en aeronáutica;fuerzas militares;puertos  maritimos;pesqueras;transporte;construcción;producción;supervisión;industria en general.

	9
	4
	BOTAS INDUSTRIAL STRIVER S3 SRC
	Protección S3 SRC: Cumple con los estándares de seguridad, ofreciendo protección contra impactos, compresión, perforación y riesgos de deslizamiento.Fabricadas con cuero de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia al desgaste en entornos exigentes.Suela de goma antideslizante, minimiza el riesgo de caídas y resbalones. diseño ergonómico con plantilla textil que ofrece soporte y amortiguación para largas jornadas. Ideal para entornos industriales y sectores donde la sseguridad es primordial.

	10
	12
	MOSQUETON OK 3P
	El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o ATC. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.                                                                                                                            – Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón
– Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
– Perfil en H que asegura una relación resistencia/ligereza óptima.
– Protege los marcados de la abrasión.
– Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo de seguridad.
– Fabricado en aluminio
– Certificaciones: CE EN 362, EAC

	11
	2
	MICRO TRAXION POLEA AUTOBLOQUEANTE 
	Polea bloqueadora ultraligera y ultracompacta (volumen y peso reducidos al 50 % en relación a la MINI TRAXION). Excelente rendimiento gracias al rodamiento de bolas estanco (91 %). Leva bloqueable en posición abierta para utilizar como polea simple. El bloqueo funciona con la cuerda helada o embarrada. Para utilizar con cuerdas de 8 a 11 mm de diámetro. Esquemas de instalación de la cuerda grabados en el interior de la polea.‎ Diseñada para rescate en grietas, sistemas de izado, autorrescate y como bloqueador de emergencia. Certificaciones: CE EN 567, UIAA

	12
	4
	CAIDAS  AUTOMATICO ARRESTADOR PARA CUERDAS 
	Arrestador de caídas automático para cuerda, con punto de conexión en o. Elaborado en acero inoxidable de alta resistencia. Portátil y de fácil instalación ya que posee un sistema de apertura que permite Instalarlo en cualquier punto de la línea de vida, además incluye seguro de apertura para evitar que el sistema se abra y se desengache de la línea de vida. Seguro de activación que evita que el usuario active por accidente el dispositivo y evite que cumpla su función. Disponible para usar en cuerdas de 12-14mm o 16mm. Caracteristicas- Elemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación- Resistente a la fricción y altas temperaturas.- Pestillo de seguridad- Detención de caída (Argolla D Dorsal / Pectoral)- Trabajos en alturas en diversos sectores. Certificacion ANSI/Z359.1-2007

	13
	4
	TIBLOC BLOQUEADOR
	La leva dentada de acero cromado y la ranura de evacuación de impurezas optimizan el funcionamiento por cuerda, esté embarrada o helada. Puede utilizarse como bloqueador de reenvío en un polipasto. El pequeño orificio superior del TIBLOC permite fijar un cordino. Compatibilidad de la cuerda : 8 a 11 mm de diámetro, con un mosquetón con bloqueo de seguridad de sección redonda u ovalada de 10 a 12 mm (Am’D, WILLIAM…)

	14
	4
	OVEROL DIELECTRICO
	 Resistencia a la energía incidente que se libera cuando ocurre un arco eléctrico; norma ASTM F1959. Resistencia contra el fuego repentino, la tela no entra en ignición, no se derrite y no se funde; norma ASTM F1930. Evita la ignición de la tela al contacto con metales ferrosos incadescentes; Norma ASTM D6413. Las anteriores características están grantizadas por toda la vida útil de la prenda. Certificacion NFPA 2112 (ASTM F1930) en porcentaje de quemadura menor a 10% .

	15
	8
	HT-G06 GUAYA ARRESTADOR CAIDAS 
	Este arrestador es un dispositivo anticaída accionado por leva, que se desliza libremente hacia arriba y hacia abajo por un cable (guaya) de acero inoxidable o acero galvanizado de 8 /10 mm de diámetro y se bloquea en el cable para detener una caída. Este arrestador hace parte del equipo de seguridad cuando se trabajan con guayas y debe estar acompañado de un absorbedor de impacto. Debe conectarse al arnés mediante un mosquetón aprobado por ANSI/OSHA con un cuerpo de sección transversal redonda de 3/8” (10 mm), de no más de 9” (200 mm). Utilice únicamente guaya con una resistencia mínima a la rotura de 6000 lb. (27 kN).                                                                                                                                                      – Fabricado en acero
– Para uso en guayas de acero, de diámetro de 8 o 10mm
– Peso 493 g.
– Certificación EN353-1:2014

	16
	1
	Botiquin tipo B
	Gasas limpias paquete X100 (1)                                                                                                                    GASAS ESTÉRILES PAQUETE X3 (20) APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES Unidad 4
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4″ Unidad 2
BAJALENGUAS Paquete por 20 2
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 2
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS Unidad 2
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS Unidad 2
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS Unidad 2
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS Unidad 2
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Galón 1
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 5
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Caja por 100 1
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL Unidad 1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1
TIJERAS Unidad 1
LINTERNA Unidad 1
PILAS DE REPUESTO Par 4
COLLAR CERVICAL ADULTO Unidad 2
TENCIOMETRO DIGITAL UNIDAD 1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) Unidad 1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) Unidad 1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) Unidad 1
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) Unidad 1
VASOS DESECHABLES Paquete por 25 1
ALCOHOLIMETRO DIGITAL UNIDAD 1
FONENDOSCOPIO Unidad 1
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg Sobre por 10 2
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS Sobre por 10 1
ASA TABLETAS POR 100 mg Sobre por 10 1
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP Unidad 1

	17
	4
	Maletas 
	La maleta HE-094 está fabricada en tela Oxford resistente con revestimiento en PVC impermeable, ideal para proteger tus herramientas en entornos húmedos. Cuenta con 15 compartimentos para organizar tus herramientas y un cierre de cremallera doble para un acceso rápido y seguro. Su diseño tridimensional maximiza la capacidad, y con su asa reforzada y correa de hombro ajustable, combina durabilidad con comodidad.

	18
	1
	ELEMENTOS KIT DE RESCATE 
	Solución perfecta y fácil de usar para rescatar a una víctima desde una línea de detención de caídas y bajarla de manera segura. • Trinquete de rescate
• Dispositivo de rappel SIR
• Cuerda STATIC R44 11 roja con un ojo cosido
• Conector de acero ovalado triple cierre. • Mosquetón de aleación ligera HECTOR triple lock (negro)
• Gran delta de mailon
• Cordón de acero “I” de 130 cm
• Gear Bag rojo: 35 L (para cuerdas de 30 y 50 m) / 50 L (para cuerdas de 100 m). RESCUE SET 30 / M0030X 030 – con 30 m de cuerda
RESCUE SET 50 / M0030X 050 – con 50 m de cuerda
RESCUE SET 100 / M0030X 100 – con 100 m de cuerda

	19
	8
	TAPA OIDOS
	Copas ABS y policarbonato resistencia al impacto y choque contra materiales fijos;alta visibilidad;Nivel de reducción NRR 22 dB norma americana, certificado ANSI S3.19-1974.
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Razón social____________________________________________
Nit _____________________________________________________	
Régimen tributario al cual pertenece ____________________
Nombre ________________________________________________
C.C. No__________________ de ___________________________
Correo electrónico______________________________________
Dirección_______________________________________________
Ciudad ________________________________________________
FIRMA Y SELLO


[image: ]Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491513



image1.jpeg




image2.jpg
Transformacion
Digital

Gobernacin de Cundinamarea @/CundiGob @@CundinamarcaGob

www.cundinamarca.goveo





