ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” y El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°19, cuenta con los recursos necesarios y como institución de educación superior y Bien de Interés Cultural (BIC) de orden Nacional  alberga dentro de sus instalaciones una población flotante entre las 3000 personas de manera diaria con más de 50 edificaciones a lo largo de sus 45 hectáreas, siendo así un campus universitario con áreas de servicios, educación, cultura, deporte y demás usos que permiten la formación de los futuros Oficiales del ejército Nacional. Dentro de las instalaciones   consideradas   Bienes de Interés Cultural, se encuentra el edificio Casino de Oficiales Occidental 3 niveles, lo cual se enmarca en una de las necesidades adelantar el mantenimiento con el propósito de preservar y aplicar las normas técnicas y ambientales actuales y así poder dar cumplimento a las reglas establecidas para preservar el cuidado de la comunidad (oficiales, suboficiales, alumnos, soldados, personal civil y demás) y el medio ambiente.

La conservación arquitectónica ha sido uno de los principales esfuerzos a desarrollar durante los mantenimientos anuales que se desarrollan, siendo así cada edificación priorizada anualmente de acuerdo con las necesidades, usos y mantenimientos requeridos; estando las más frecuentes: humedades en goteras por la antigüedad de sus estructuras, actualizaciones de baterías sanitarias, actualización de iluminación, cielo raso, pinturas, entre otros.  Lo anterior en fin del cumplimiento de normativas como lo son: eliminación de asbesto, ambientes seguros y salubres, etc.  

Con el propósito de dar cumplimiento a este objetivo La ESMIC y el Baspc19 cumpliendo con sus funciones cuenta con los recursos asignados mediante el RUBRO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-004-005- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES; POR UN VALOR TOTAL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 880.000.000,00), con la finalidad de suplir la necesidad requerida.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO CASINO OFICIALES OCCIDENTAL 3 NIVELES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA

Descripción del proyecto
La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, ubicada en Bogotá D.C. desde el año 1942, constituye el principal centro de formación de oficiales del Ejército Nacional de Colombia y representa uno de los conjuntos arquitectónicos institucionales más importantes de la Fuerza. 

Su infraestructura física soporta permanentemente actividades académicas, administrativas, logísticas, operacionales y de bienestar, razón por la cual requiere procesos continuos de conservación, mantenimiento y mejoramiento que permitan garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar la vida útil de sus edificaciones.

Como resultado de las inspecciones técnicas, diagnósticos visuales y recorridos efectuados en las edificaciones priorizadas, se identificó la presencia de patologías constructivas asociadas al envejecimiento natural de los materiales, exposición permanente a agentes climáticos, ciclos de humedad-sequedad, acciones mecánicas derivadas del uso intensivo de las instalaciones y obsolescencia de algunos sistemas de soporte. 

Entre las principales afectaciones observadas se encuentran deterioro de cubiertas y elementos de evacuación de aguas lluvias, filtraciones, humedades por capilaridad y escorrentía, desgaste de acabados arquitectónicos, deterioro de redes hidrosanitarias, deficiencias en instalaciones eléctricas, afectaciones en elementos de cerramiento y pérdida progresiva de las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de diversos espacios.

La permanencia de estas condiciones sin una intervención integral podría generar un incremento progresivo del deterioro físico de las edificaciones, acelerando procesos de degradación de los materiales y aumentando la probabilidad de fallas funcionales que afecten la prestación normal del servicio institucional. 

Asimismo, podrían presentarse afectaciones asociadas a riesgos locativos, sanitarios y operacionales que comprometan la seguridad de cadetes, alféreces, oficiales, suboficiales, personal civil y visitantes.

Desde la perspectiva de gestión de activos físicos, la ejecución de obras de mantenimiento mayor constituye una medida estratégica orientada a preservar el valor técnico, funcional y económico de la infraestructura institucional, evitando costos significativamente superiores asociados a rehabilitaciones integrales, reconstrucciones parciales o atención de emergencias derivadas de fallas no atendidas oportunamente.

Adicionalmente, la edificación objeto de intervención forma parte del patrimonio construido de la Escuela Militar de Cadetes y posee un importante valor histórico e institucional dentro del proceso de formación de los Oficiales del Ejército Nacional. 

Por tal motivo, las actividades proyectadas se enfocan en la conservación de las características arquitectónicas predominantes de la edificación, garantizando la preservación de su identidad formal y espacial, al tiempo que se incorporan mejoras técnicas orientadas a optimizar su desempeño y condiciones de servicio.

La ejecución de las intervenciones propuestas permitirá fortalecer las condiciones de seguridad humana, accesibilidad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad de los espacios institucionales, así como mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos asociados a la gestión del riesgo de desastres, mediante la recuperación y optimización de sistemas constructivos.

En consecuencia, la inversión proyectada responde a una necesidad real, objetiva y verificable, orientada a garantizar la continuidad operacional de la Escuela Militar de Cadetes, proteger el patrimonio físico de la Nación representado en sus edificaciones, optimizar las condiciones de bienestar de la comunidad Educativa Militar y asegurar el cumplimiento de la misión institucional de formar integralmente a los futuros Oficiales del Ejército Nacional de Colombia.

La necesidad identificada será atendida mediante la ejecución de intervenciones de mantenimiento mayor (obras de tercer escalón), orientadas a la reposición, rehabilitación y recuperación funcional de la edificación priorizada, de conformidad y de acuerdo a lo emitido por el Ministerio de Cultura mediante oficio con radicado MC47935E2025 de fecha del 25 de noviembre del 2025, en el cual se emite concepto técnico sobre autorización de intervención en el inmueble denominado Conjunto de Edificios de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, localizado en Bogotá D.C, bajo criterios de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan preservar la integridad física, funcional, operativa y patrimonial de la infraestructura de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

Las actividades proyectadas estarán enfocadas en la conservación y mejoramiento de los elementos arquitectónicos que presentan deterioro por uso, envejecimiento o exposición a agentes ambientales, garantizando la prolongación de la vida útil de los inmuebles y el restablecimiento de sus condiciones adecuadas de servicio.

Las intervenciones no contemplan modificaciones estructurales, ampliaciones, cambios volumétricos ni alteraciones de la tipología arquitectónica existente. De igual manera, se mantendrán las características formales, estéticas y patrimoniales de las edificaciones, preservando sus acabados exteriores, composición arquitectónica e imagen institucional, en concordancia con los lineamientos de conservación aplicables al conjunto arquitectónico de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

Las actividades se desarrollarán con base en diagnósticos técnicos previos y mediante la aplicación de procedimientos constructivos acordes con el estado de conservación del inmueble, garantizando el cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental, de seguridad y patrimonial vigente de la obra proyectada.

Por tratarse de una edificación localizada dentro del área declarada como bien de interés cultural de la nación (BICN), las intervenciones se ejecutarán respetando los criterios de conservación, protección y manejo patrimonial establecidos en el Decreto 2358 de 2019 y demás disposiciones que regulan el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los lineamientos definidos para la zona de influencia del conjunto arquitectónico de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

Asimismo, se atenderán los lineamientos institucionales establecidos en la Directiva Permanente No. 00000064 de 2024 del Ejército Nacional, relacionados con el diseño, construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones militares. Para tal efecto, se observarán, entre otras disposiciones técnicas y normativas aplicables, las establecidas en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente – NSR-10, sus modificaciones, actualizaciones y demás normas que la complementen o sustituyan, en lo que resulte aplicable al objeto, alcance y características del proyecto.

Durante la ejecución de las obras se implementarán medidas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo (SST), manejo ambiental, gestión del riesgo, control de calidad y supervisión técnica, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades, la protección de los usuarios y trabajadores, la continuidad operativa de las instalaciones y la durabilidad de las soluciones constructivas adoptadas.

De igual forma dentro de los parámetros de cumplimento de reglas técnicas es importante señalar que se dará aplicabilidad a la Ley 1968 del   once (11) de julio de 2019 “Por el cual se prohíbe le uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección   a la salud d ellos colombianos”.

NOTA: Es importante indicar que la presente necesidad se deriva de la decisión adoptada respecto de lo suscitado en el proceso No. 143-LP-BASPC19-2026, cuya necesidad se proyectaba sobre tres frentes a desarrollar. No obstante, frente a la situación jurídica y contractual derivada de la revocatoria del proceso mencionado, la entidad contratante, ESMIC-BASPC19, procede a dar trámite al frente correspondiente al Edificio Casino de Oficiales Occidental de tres (3) niveles, por considerarse de especial relevancia para la conservación de la infraestructura, contribuyendo así a atender las necesidades de conservación de un inmueble que reviste interés cultural y al cumplimiento de las normas técnicas y ambientales   sobre le  materia.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir EDIFICIO CASINO OFICIALES OCCIDENTAL 3 NIVELES

Las actividades de mantenimiento programadas para el Edificio Casino de Oficiales Occidental de tres (3) niveles tienen como finalidad recuperar y prolongar sus condiciones de habitabilidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad, salubridad y confort, asegurando su adecuada operación y la preservación de sus valores arquitectónicos, históricos y constructivos mediante intervenciones preventivas y correctivas.

Las obras se ejecutarán bajo los principios de conservación integral, privilegiando la mínima intervención, el respeto por la autenticidad del inmueble y la utilización de materiales y técnicas compatibles con sus sistemas constructivos originales. 

En consecuencia, no se contemplan modificaciones volumétricas, alteraciones de la configuración espacial ni intervenciones que afecten los valores patrimoniales del edificio.

El alcance comprende el mantenimiento integral del sistema de cubiertas, incluyendo la cubierta en teja de barro, la estructura portante en madera, canales y bajantes de aguas lluvias, aleros, limatesas, limahoyas, remates metálicos (flanches), impermeabilizaciones y cielorrasos, mediante labores de limpieza, reparación, protección y reposición puntual de los elementos deteriorados. 

Igualmente, se realizarán reparaciones en muros afectados por humedad y filtraciones, mantenimiento parcial de la estructura de entrepisos en madera, recuperación del piso en madera del Salón de Armas, reposición de pisos laminados en los niveles segundo y tercero, y renovación de la impermeabilización y acabados de la terraza del segundo piso para eliminar las filtraciones hacia el nivel inferior.

Estas acciones permitirán restablecer el adecuado desempeño de la envolvente y de los espacios interiores destinados al alojamiento, museo y salas de exposición, garantizando el correcto manejo de las aguas lluvias y mitigando patologías asociadas a infiltraciones, humedades, deterioro de la madera, corrosión, biodeterioro y degradación de los materiales.

Con la ejecución del proyecto se controlará el avance de los procesos de deterioro, se protegerán los elementos originales de mayor valor patrimonial, se optimizarán los costos futuros de conservación y se garantizarán condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y servicio para los oficiales de la Escuela Militar de Cadetes, contribuyendo además a la preservación del patrimonio arquitectónico institucional y evitando escenarios de vulnerabilidad o amenaza de ruina.
De no ejecutarse las actividades previstas, las patologías existentes continuarán evolucionando, afectando progresivamente la estructura portante de madera, el sistema de cubiertas, los acabados arquitectónicos y los espacios interiores. 

La permanencia de filtraciones y humedades acelerará procesos de pudrición, ataque de organismos xilófagos, deformaciones estructurales y pérdida de capacidad resistente, incrementando los costos de rehabilitación y pudiendo requerir intervenciones de mayor complejidad técnica y económica.

En consecuencia, la presente actuación constituye una medida indispensable para conservar el inmueble, proteger la inversión pública y garantizar la continuidad de los servicios de alojamiento, representación institucional y funcionamiento de salsa de exposición y del museo.

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS PARA EL MANTENIMIENTO

En el marco del Plan de Mantenimiento, se contemplan las siguientes actividades, de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de la edificación:

· Mantenimiento integral del sistema de cubiertas, incluyendo limpieza, reparación y reposición localizada de tejas de barro y demás componentes deteriorados.

· Mantenimiento, reparación y reposición de canales, bajantes, accesorios y elementos del sistema de evacuación de aguas lluvias.

· Mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura portante de madera de la cubierta, incluyendo limpieza, reparación y sustitución puntual de elementos estructurales deteriorados, conservando el sistema constructivo original.

· Reposición parcial de cielo rasos deteriorados en los salones ubicados en los pisos segundo y tercero, respetando sus características arquitectónicas.

· Mantenimiento localizado de la estructura de madera de entrepisos, mediante reparación, o sustitución puntual de elementos que presenten pérdida de capacidad resistente.

· Recuperación y mantenimiento del piso en madera del salón de armas, localizado en el nivel 1 de la edificación, incluyendo reparación, sustitución localizada de piezas deterioradas, nivelación, lijado, protección y acabado superficial.

· Reposición de pisos laminados deteriorados en los salones de los pisos segundo y tercero.

· Renovación del sistema de impermeabilización y reposición de acabados del área de terraza ubicada en el segundo piso, garantizando la adecuada evacuación de aguas lluvias y la eliminación de filtraciones hacia el nivel inferior.

· Reparación localizada de muros interiores afectados por humedad mediante técnicas y materiales compatibles con el inmueble.
· Mantenimiento de muros exteriores en las áreas intervenidas, incluyendo limpieza, resanes, reposición de acabados compatibles y aplicación de tratamientos de protección cuando sean requeridos.

Localización 

La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” (ESMIC), ubicada en la Calle 80 No. 38-00 de Bogotá, D.C., constituye desde 1942, el principal centro de formación de Oficiales del Ejército Nacional de Colombia. Debido a su importancia estratégica y de la magnitud de su infraestructura física, cuenta con un conjunto de edificaciones e instalaciones que requieren procesos permanentes de conservación, mantenimiento y modernización, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y continuidad en el desarrollo de las actividades académicas, militares, administrativas y de apoyo logístico.
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Imagen 1 – localización mantenimiento del Casino de Oficiales Occidental (3 niveles).
coordenadas: 4°40'43.56"N 74°04'21.35"W Google Earth
Área aproximada de intervención: 1.570 m2

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	CAPÍTULO
	 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
	%   EJECUCIÓN VIGENCIA 

	PRELIMINARES
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS, DESMONTE CIELO RASO, DESMONTE CANAL EN LÁMINA EXISTENTE, DESMONTE BAJANTE EXISTENTE, DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFÁLTICO, DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS), DESMONTE DE PISOS DE MADERA, MANTENIMIENTO DE ALBARDILLA EN CONCRETO, DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA, DESMONTE DE FLANCHE METÁLICO, MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA, MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR.
	100%

	DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC   4", REJILLA ALUMINIO 3" X 2” CON SOSCO ANTICUCARACHAS.
	100%

	ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	ENTREPISO EN SUPERBOARD EP E=17mm.

	100%

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, DESMONTE LUMINARIA.
	100%

	PAÑETES Y RESANES
	PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO.
	100%

	CUBIERTAS
	IMPERMEABILIZACIÓN TIPO MANTO MORTER PLAS AL-80 DE 3.5 MM CON FOIL DE ALUMINIO O EQUIVALENTE, FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M, TEJA NO.6 (L=1,83M) LIBRE 100% DE ASBESTO TIPO COLOMBIT P7 - SKINCO O EQUIVALENTE, CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO CARTABÓN RUSTICO EN "U" DE 32X18X16 CM, CABALLETE TEJA BARRO CARTABÓN RUSTICO DE 32X18X16 CM, ENCORAZADO PARA CUBIERTA, CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.90 M (BASE 0.20M, ALTO 0.15M Y PECHO PALOMO 0.05M.
	100%

	CIELORASOS
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM), TAPA DE INSPECCIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 MT.
	100%

	PISOS - ACABADOS
	TABLÓN DE GRES TRADICIÓN LISO 30,5 X 30,5 CM, COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA, GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA Nº2 H=15 CM, PISO SPC COMERCIAL, ACABADO MATE 22.8CM X 1.52MTS, E=6MM, SISTEMA DE INSTALACIÓN CLICK. INCLUYE PEGANTE Y SELLADOR - TIPO VINISOL, GUARDAESCOBA SPC COMERCIAL, ACABADO MATE.
	100%

	ASEO GENERAL
	ASEO GENERAL
	100%



Fases y etapas del proyecto

La ejecución del objeto contractual se desarrollará en una única fase, en la cual se realizarán la totalidad de las actividades de mantenimiento previstas para el Edificio Casino de Oficiales Occidental de tres (3) niveles, de conformidad con el alcance, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

a. Ítems de pago: 
	
Nº

	ÍTEM DE PAGO
	
DESCRIPCIÓN
	
UND.
	
CANTIDAD

	
P-1. PRELIMINARES


	1.01
	P-1.27
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue, trasiego y retiro de escombros).
	M2
	110,20

	1.02
	P-1.48
	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).
	M2
	343,30

	1.03
	P-1.59
	DESMONTE CANAL EN LÁMINA EXISTENTE (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).
	M
	330,00

	1.04
	P-1.60
	DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).
	M
	331,00

	1.05
	P-1.63
	DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue, trasiego y retiro de escombros).
	M2
	140,00

	1.06
	P-1.71
	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)
	M2
	2.518,00

	1.07
	P-1.93
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).
	M2
	9,00

	1.08
	P-1.128
	DESMONTE DE PISOS DE MADERA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	M2
	240,10

	1.09
	P-1.150
	MANTENIMIENTO DEL ALBARDILLA EN CONCRETO (Incluye lavado con hidrófugo, aplicación pintura tipo exteriores color institucional resanes con mortero impermeabilizado según necesidad). 
	M 
	39,00

	1.10
	P-1.171
	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERÁMICA con alturas entre 8 y 15 cm. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	M
	172,00

	1.11
	P-1.236
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - Mediante limpieza manual con grata y aplicación de inmunizante tipo MERULEX de SIKA o equivalente, incluye remplazo de madera afectada.
	M2
	213,30

	1.12
	P-1.237
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA (incluye desmonte, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajustes de cerchas, correas y elementos deteriorados, limpieza manual, tintilla selladora, sellador lijable y laca. Instalación de prótesis en madera abarco, con puntillas, tornillos auto perforantes y adhesivos).
	M2
	436,00

	1.13
	P-1.280
	DESMONTE DE FLANCHE METÁLICO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	M
	95,00

	1.14
	P-1.339
	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA. Incluye limpieza, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%, 1 mano de sellador y 2 manos de laca.
	M2
	91,00

	1.15
	P-1.358
	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, más resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	998,80

	1.16
	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, más resanes en estuco y dos manos en pintura acrílica, filos y dilataciones).
	M2
	627,00

	
S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS


	3.01
	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC   4” (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación).
	M
	331,00

	3.02
	S-3.95
	REJILLA Aluminio 3" x 2” con Sosco Anti cucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo "Colrejillas" o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	4,00

	
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO


	5.01
	EC-5.382
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO EN SUPERBOARD EP E=17 mm NO INCLUYE PERFIL (Incluye accesorios de fijación).
	M2
	91,00

	
IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS


	8.01
	IE-8.389
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	24,00

	8.02
	IE-8.703
	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).
	UND
	24,00

	
CB-10 CUBIERTAS


	10.01
	CB-10.12
	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates).
	M2
	140,00

	10.02
	CB-10.18
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A).
	M
	95,00

	10.03
	CB-10.33
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto Tipo Colombit P7 - Skinco o equivalente. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de las mismas características a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES.
	M2
	221,00

	10.04
	CB-10.81
	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO CARTABON RUSTICO en "U" de 32x18x16 cm, Arcillas de la Sabana o equivalente. PARA SISTEMA RESIDENCIAL. Incluye suministro e instalación, a todo costo.
	M2
	308,20

	10.05
	CB-10.82
	CABALLETE TEJA BARRO CARTABON RUSTICO de 32X18X16 cm. Incluye sumistro e instalación.
	M
	38,00

	10.06
	CB-10.149
	ENCORAZADO PARA CUBIERTA
	M
	450,00

	10.07
	CB-10.197
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.90 m (base 0.20m, alto 0.15m y pecho palomo 0.05m). (Incluye: wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A, sosco 4”).
	M
	330,00

	
CR-11 CIELORASOS


	11.01
	CR-11.5
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye dos (2) manos de pintura. - altura hasta 5 mts.
	M2
	343,30

	11.02
	CR-11.20
	TAPA DE INSPECCIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral. Incluye dos (2) manos de pintura.
	UND
	7,00

	
PA-12 PISOS – ACABADOS


	12.01
	PA-12.24
	TABLON DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación).
	M2
	110,20

	12.02
	PA-12.64
	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada No.2 h=15 cm.
	M
	39,00

	12.03
	PA-12.275
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO SPC COMERCIAL, ACABADO MATE 22.8cm x 1.52mts, e=6mm, sistema de instalación click. Incluye pegante y sellador - TIPO VINISOL O EQUIVALENTE 
	M2
	240,10

	12.04
	PA-12.276
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA SPC COMERCIAL, ACABADO MATE Rígido en PVC 8 cms x 2.50 mts. Incluye pegante y sellador - TIPO VINISOL O EQUIVALENTE.
	M
	133,00

	
AG-22 ASEO GENERAL


	22.01
	AG-22.1
	ASEO GENERAL
	M2
	500,00



Plazo para la ejecución del CONTRATo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el tiempo estimado para ser ejecutado es hasta el 28 DE DICIEMBRE  2026.

Forma de pago

Se realizarán un PAGO TOTAL, al CONTRATISTA, teniendo en cuenta las entrega FINAL, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los servicios, previamente coordinados con la administración una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: 

· Acta de corte.
· Informe de la interventoría.
· Presentación cuenta de cobro y recepción a satisfacción del BASPC19, con registro fotográfico del antes, durante y después, del mantenimiento realizado.
· Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 
· Presentación de la factura electrónica o documento equivalente. En caso de estar obligado deberá presentar factura electrónica de conformidad con la Resolución DIAN 000042 mayo 05/2020.
· Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. 
· Informe de supervisor el cual deberá anexar registro fotográfico de los suministros recibidos.
· Y demás requisitos administrativos del BASPC No. 19 

Una vez la interventoría haya revisado, avalado y aprobado la documentación del contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a la supervisión y la misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a solicitar al contratista la factura electrónica.

Esta medida tiene como objetivo evitar trámites administrativos relacionados con notas débito o crédito.

El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y al BASPC19, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio), el BASPC19, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley

Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el ítem No. 7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán cargarse los soportes asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez cuenten con la aprobación del interventor del contrato y se haya emitido la factura electrónica respectiva, lo anterior, para que el interventor delegado por la entidad proceda a realizar la aprobación en plataforma.

Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción total: El saldo correspondiente al cinco por ciento (05%) del valor total del contrato será pagado a la entrega de la obra, una vez se haya ejecutado la totalidad (100%) de las actividades contractuales, y siempre que los trabajos hayan sido culminados y recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría y del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – BASPC19 y la Unidad Beneficiada, suscripción del acta de entrega y acta de recibo a satisfacción.

NOTA 1: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes EL CONTRATO y se publique, o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo, cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por la entidad.

NOTA 2: Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser una figura plural deberá crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión temporal y los demás trámites pertinentes para tal fin, el cual solo aplica una única vez.

NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 4: EL BASPC19, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 5: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso público a la información durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, es obligatorio cumplir con la publicación en SECOP II de todos los documentos generados en la etapa contractual. Esto debe realizarse conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública, especialmente atendiendo el principio de publicidad establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA 6: La interventoría del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará el correo y procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la plataforma SIIF - NACIÓN al BASPC19.

NOTA 7: Manejo de imprevistos: El contratista deberá informar por escrito y de manera oportuna a la Interventoría del contrato, y posteriormente a la Entidad Contratante, cualquier imprevisto que se presente durante la ejecución del objeto contractual. Dicha situación deberá estar debidamente soportada con documentos técnico, jurídico y financiero que justifiquen su ocurrencia, impacto y necesidad.

La Interventoría evaluará la solicitud y, si encuentra mérito, emitirá concepto favorable dirigido a la Entidad. Solo una vez se cuente con dicho aval y con la aprobación expresa por parte de la Entidad, podrá procederse con el reconocimiento económico correspondiente dentro de los límites contractuales establecidos.

En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad únicamente reconocerá y cancelará aquellos imprevistos que hayan sido debidamente acreditados por el contratista y avalados por la Interventoría y la Supervisión del contrato.

Los imprevistos no reportados, no justificados o que no cuenten con los debidos soportes y aprobaciones no serán reconocidos y, en caso de haberse ejecutado recursos públicos sin autorización previa, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan

Nota 8: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro del plazo de ejecución, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC). Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. 

Nota 9: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

Nota 10: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso de que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar).

Nota 11: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique).

Nota 12: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar.

[bookmark: _heading=h.e46mxv6166a8]Nota 13: Antes de culminado el plazo de ejecución de la aceptación de oferta, el contratista deberá entregar los documentos y formalización de los bienes y/o servicios contratados. 

SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida por la entidad. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de Ley.

Condiciones particulares del proyecto

Las actividades objeto del presente contrato deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, los diseños, planos, memorias, cantidades de obra y demás documentos que conforman el proceso de contratación. Así mismo, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de la normatividad técnica y reglamentaria vigente que resulte aplicable a la naturaleza de las intervenciones, sin perjuicio de aquellas disposiciones adicionales que correspondan según el alcance de cada actividad.

La ejecución de las obras deberá realizarse de conformidad con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra que hacen parte del presente proceso.
Adicionalmente, el contratista deberá cumplir, según corresponda, con la siguiente normatividad técnica:

a) Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus actualizaciones.
b) NTC 4595, únicamente para las áreas destinadas a actividades educativas que sean objeto de intervención.
c) Normatividad vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
d) Normatividad ambiental aplicable para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).
e) Por tratarse de una edificación localizada dentro del área declarada como bien de interés cultural de la nación (BICN), las intervenciones se ejecutarán respetando los criterios de conservación, protección y manejo patrimonial establecidos en el decreto 2358 de 2019 y demás disposiciones que regulan el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los lineamientos definidos para la zona de influencia del conjunto arquitectónico de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.
f) Directiva Permanente No. 00000064 de 2024 del Ejército Nacional, relacionados con el diseño, construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones militares. 

Las intervenciones deberán respetar los lineamientos aplicables a los Bienes de Interés Cultural y las disposiciones que regulan la conservación del patrimonio cultural.

Especificaciones técnicas 

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  EDIFICIO CASINO OFICIALES OCCIDENTAL 3 NIVELES
PLACA MILITAR:  N/A 
PLACA CIVIL:  N/A
ACTIVO FIJO: 164000000136
DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000796364
CENTRO DE COSTOS: 3R3A021601

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 

	P-1. PRELIMINARES

	

P-1.27


	54310
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue, trasiego y retiro de escombros).
	M2
	0
	110,20
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.48
	54320
	
DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).

	M2
	0
	343,30
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.59
	54320
	DESMONTE CANAL EN LÁMINA EXISTENTE (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).
	M
	0
	330,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.60
	54320
	DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue, trasiego y retiro de material desmontado).
	M
	0
	331,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.63
	54320
	DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue, trasiego y retiro de escombros).
	M2
	0
	140,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.71
	54320
	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)
	M2
	0
	2.518,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.93
	54560
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).
	M2
	0
	9,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.128
	54320
	DESMONTE DE PISOS DE MADERA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	M2
	0
	240,10
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.150
	54560
	MANTENIMIENTO DEL ALBARDILLA EN CONCRETO (Incluye lavado con hidrófugo, aplicación pintura tipo exteriores color institucional resanes con mortero impermeabilizado según necesidad). 
	M
	0
	39,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.171
	54310
	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERÁMICA con alturas entre 8 y 15 cm. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	M
	0
	172,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.236
	54560
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - Mediante limpieza manual con grata y aplicación de inmunizante tipo MERULEX de SIKA o equivalente, incluye remplazo de madera afectada.
	M2
	0
	213,30
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.237
	54560
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA (incluye desmonte, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajustes de cerchas, correas y elementos deteriorados, limpieza manual, tintilla selladora, sellador lijable y laca. Instalación de prótesis en madera abarco, con puntillas, tornillos auto perforantes y adhesivos).
	M2
	0
	436,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.280
	54320
	DESMONTE DE FLANCHE METÁLICO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	M
	0
	95,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.339
	54560
	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA. Incluye limpieza, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%, 1 mano de sellador y 2 manos de laca.
	M2
	0
	91,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.358
	54560
	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, más resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	0
	998,80
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	P-1.360
	54560
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, más resanes en estuco y dos manos en pintura Acrílica, filos y dilataciones).
	M2
	0
	627,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

	S-3.17
	54621
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC   4” (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación).
	M
	0
	331,00
	72151100
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	S-3.95
	54621
	REJILLA Aluminio 3" x 2” con Sosco Anti cucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	0
	4,00
	
72151100

	OMITIDO 
	OMITIDO 

	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

	EC-5.382
	54560
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO EN SUPERBOARD EP E=17mm NO INCLUYE PERFIL (Incluye accesorios de fijación).
	  M2
	0
	91,00
	72151900
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	IE-8.389
	54611
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	
UND

	0
	24,00
	72151500
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	IE-8.703
	54611
	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).
	UND
	0
	24,00
	72151500
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	
CB-10 CUBIERTAS


	CB-10.12
	54530
	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates).
	M2
	0
	140,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.18
	54522
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A).
	M
	0
	95,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.33
	54560
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto Tipo Colombit P7 - Skinco o equivalente. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de las mismas características a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES.
	M2
	0
	221,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.81
	54522
	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO CARTABON RUSTICO en "U" de 32x18x16 cm, Arcillas de la Sabana o equivalente. PARA SISTEMA RESIDENCIAL. Incluye suministro e instalación, a todo costo.
	M2
	0
	308,20
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.82
	54522
	CABALLETE TEJA BARRO CARTABON RUSTICO de 32X18X16 cm. Incluye suministro e instalación.
	M
	0
	38,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.149
	54522
	ENCORAZADO PARA CUBIERTA
	M
	0
	450,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CB-10.197
	54560
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.90 m (base 0.20m, alto 0.15m y pecho palomo 0.05m). (Incluye: wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A, sosco 4")
	M
	0
	330,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CR-11 CIELORASOS

	CR-11.5
	54590
	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye dos (2) manos de pintura. - altura hasta 5 mts
	M2
	0
	343,30
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	CR-11.20
	54590
	TAPA DE INSPECCIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral. Incluye dos (2) manos de pintura.
	UND
	0
	7,00
	72152600
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	PA-12 PISOS - ACABADOS

	PA-12.24
	

54560


	TABLÓN DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación).
	M2
	0
	110,20
	72152000
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	PA-12.64
	54790
	GUARDAESCOBA Media Caña en Gravilla lavada Nº2 h=15 cm.
	M
	0
	39,00
	72152500
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	PA-12.275
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPC COMERCIAL, ACABADO MATE 22.8cm x 1.52mts, e=6mm, sistema de instalación click. Incluye pegante y sellador - TIPO VINISOL O EQUIVALENTE.
	M2
	0
	240,10
	72152500
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	PA-12.276
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA SPC COMERCIAL, ACABADO MATE Rígido en PVC 8 cms x 2.50 mts. Incluye pegante y sellador - TIPO VINISOL O EQUIVALENTE.
	M
	0
	133,00
	72152500
	OMITIDO 
	OMITIDO 

	AG-22 ASEO GENERAL 

	AG-22.1
	54790
	ASEO GENERAL
	M2
	0
	500,00
	76111500
	OMITIDO 
	OMITIDO 



Especificaciones técnicas de materiales 

Las especificaciones técnicas de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades se encuentran establecidas en las respectivas fichas técnicas de cada actividad.

a) PRELIMINARES
b) DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS
c) ESTRUCTURAS EN CONCRETO
d) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
e) CUBIERTAS
f) CIELO RASOS
g) PISOS – ACABADOS
h) ASEO GENERAL

Pruebas y ensayos

El proponente, en su oferta, deberá manifestar que, en caso de ser adjudicatario, se compromete a realizar las pruebas y ensayos requeridos para verificar la correcta ejecución, funcionamiento y desempeño de los elementos y sistemas objeto de las intervenciones previstas en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas y fichas de cada actividad.

Las pruebas y ensayos que resulten aplicables de acuerdo con el alcance de las obras deberán ser realizados por personal idóneo y, cuando corresponda, por laboratorios u organismos técnicamente competentes, dejando los respectivos registros, informes o certificados como soporte de su ejecución.

Para el presente mantenimiento, las pruebas y verificaciones corresponderán a las actividades y elementos que, de acuerdo con las especificaciones técnicas, requieran comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

A continuación, se relaciona la información que se entrega en el paquete técnico en medio digital (PDF) al adjudicatario del presente proceso, así:

a) AR101 LOCALIZACIÓN ÍNDICE DE PLANOS
b) AR102 PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES 1
c) AR103 PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES 2
d) AR104 PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES 3
e) AR105 PLANTA GENERAL DE INTERVENCIONES 4
f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACTIVIDADES

Notas técnicas específicas del proyecto

La ejecución de las obras deberá realizarse de conformidad con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra que hacen parte del presente proceso, toda vez que por  tratarse de una edificación localizada dentro del área declarada como bien de interés cultural de la nación (BICN), las intervenciones se ejecutarán respetando los criterios de conservación, protección y manejo patrimonial establecidos en el decreto 2358 de 2019 y demás disposiciones que regulan el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los lineamientos definidos para la zona de influencia del conjunto arquitectónico de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 
|
Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 


[bookmark: _Hlk241843731]Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

 
	
	EDIFICIO CASINO OFICIALES OCCIDENTAL 3 NIVELES

	ITEM
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
	PERFIL
	CANT.
	
	      MESES
	DISPONIBILIDAD EN OBRA

	1
	DIRECTOR DE OBRA
	Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con mínimo ocho (8) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional, y con especialización relacionada con la gerencia de proyectos y/o gerencia de obras.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años como director de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.
	1
	2
	30%

	2
	RESIDENTE DE OBRA
	Arquitecto y/o Ingeniero civil, mínimo tres (3) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado relacionado con gerencia de proyectos u obras.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años como residente de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.
	1
	2
	100%

	3
	RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR
	Arquitecto, mínimo 3 años de experiencia general,
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado en conservación del patrimonio, y/o patrimonio arquitectónico, y/o patrimonio cultural, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, y/o conservación y gestión del patrimonio inmueble.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de un (1) año como residente de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.

	1
	2
	60%

	4
	MAESTRO DE OBRA
	Tecnólogo en construcción, mínimo 5 años de experiencia general.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años en los cuales haya desempeñado el cargo de maestro de obra y acabados en la construcción y/o mantenimiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones.

Deberá acreditar su inscripción y habilitación vigente ante el COPNIA y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.

	1
	2
	100%

	5
	PROFESIONAL HSE / SST
	Profesional con título universitario y especialización relacionada con seguridad y salud en el Trabajo (SST) y/o salud ocupacional.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de dos (2) años en actividades de seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en obras y/o proyectos de construcción.

Deberá contar con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente, así como con certificado de aprobación del curso de capacitación de cincuenta (50) horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) o su respectiva actualización de veinte (20) horas, según corresponda y se encuentre vigente.

Así mismo, deberá acreditar certificación vigente como coordinador(a) de trabajo en alturas, de conformidad con la normativa aplicable.

	1
	2
	100%



[bookmark: _Hlk241843574]NOTA APLICABLE A TODOS LOS PERFILES: 

En el evento en que se pretenda acreditar un perfil cuyos estudios académicos y acreditación de los mismos hayan sido otorgados por instituciones académicas por fuera del territorio nacional, deberá aportar el certificado de convalidación del título expedido por el Ministerio de Educación Nacional y/o entidad competente. 
Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	
	EDIFICIO CASINO OFICIALES OCCIDENTAL 3 NIVELES

	ITEM
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
	PERFIL
	CANT.
	
	      MESES
	DISPONIBILIDAD EN OBRA

	1
	DIRECTOR DE OBRA
	Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con mínimo ocho (8) años de experiencia general, contados a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional, y con especialización relacionada con la gerencia de proyectos y/o gerencia de obras.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años como director de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.
	1
	2
	30%

	2
	RESIDENTE DE OBRA
	Arquitecto y/o Ingeniero civil, mínimo tres (3) años de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado relacionado con gerencia de proyectos u obras.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años como residente de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.
	1
	2
	100%

	3
	RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR
	Arquitecto, mínimo 3 años de experiencia general,
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado en conservación del patrimonio, y/o patrimonio arquitectónico, y/o patrimonio cultural, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, y/o conservación y gestión del patrimonio inmueble.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de un (1) año como residente de obra, adquirida en contratos ejecutados cuyas actividades correspondan o sean similares a las relacionadas con el presente cargo.

Deberá aportar la matrícula o tarjeta profesional vigente, expedida por la entidad competente, según corresponda y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.

	1
	2
	60%

	4
	MAESTRO DE OBRA
	Tecnólogo en construcción, mínimo 5 años de experiencia general.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de tres (3) años en los cuales haya desempeñado el cargo de maestro de obra y acabados en la construcción y/o mantenimiento y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones.

Deberá acreditar su inscripción y habilitación vigente ante el COPNIA y certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente.

Forma de acreditar la experiencia:
La experiencia general y específica deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la persona natural o jurídica para quien el profesional haya prestado sus servicios, debidamente suscritas por quien tenga competencia para expedirlas.

	1
	2
	100%

	5
	PROFESIONAL HSE / SST
	Profesional con título universitario y especialización relacionada con seguridad y salud en el Trabajo (SST) y/o salud ocupacional.

Deberá acreditar experiencia específica mínima de dos (2) años en actividades de seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en obras y/o proyectos de construcción.

Deberá contar con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente, así como con certificado de aprobación del curso de capacitación de cincuenta (50) horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) o su respectiva actualización de veinte (20) horas, según corresponda y se encuentre vigente.

Así mismo, deberá acreditar certificación vigente como coordinador(a) de trabajo en alturas, de conformidad con la normativa aplicable.

	1
	2
	100%



Maquinaria mínima del proyecto

El Contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de la maquinaria, equipos, herramientas y elementos auxiliares necesarios y suficientes para ejecutar las actividades previstas en las especificaciones técnicas, de acuerdo con los frentes de trabajo y el programa de obra.

Los equipos y herramientas deberán encontrarse en adecuadas condiciones de operación y seguridad, ser utilizados por personal competente y cumplir las recomendaciones del fabricante, el SG-SST y la normatividad vigente. Cuando corresponda, deberán implementarse los equipos y sistemas de protección requeridos para trabajos en altura y demás actividades de riesgo.

Los costos de suministro, transporte, operación, mantenimiento, reposición y retiro de los equipos y herramientas estarán a cargo del Contratista y se entenderán incluidos en el valor de la propuesta. La Interventoría o Supervisión podrá verificar su disponibilidad y suficiencia durante la ejecución del contrato.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES
(NO APLICA)

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 
(NO APLICA)

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO
La ejecución de las obras deberá realizarse de conformidad con los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra que hacen parte del presente proceso, toda vez que por  tratarse de una edificación localizada dentro del área declarada como bien de interés cultural de la nación (BICN), las intervenciones se ejecutarán respetando los criterios de conservación, protección y manejo patrimonial establecidos en el decreto 2358 de 2019 y demás disposiciones que regulan el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los lineamientos definidos para la zona de influencia del conjunto arquitectónico de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”.

Documentos técnicos adicionales 
(NO APLICA)





En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 02 días del mes de octubre de 2026.



ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
MY. EDGAR IVAN ALDANA BURGOS
Comité técnico estructurador



ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. ARQ. WILLY ANDRES SIERRA BERNAL
Comité técnico estructurador



ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASE. CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ
Comité Económico - Financiero Estructurador



ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ASJ. SANDRA MARTINEZ SUAREZ
Comité Jurídico Estructurador	
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