ANEXO
OFERTA ECONOMICA
PROCESO: 
OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DEDICADA BAJO TOPOLOGÍA CARRIER CLASS CORE; ASI COMO LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA WAN, LAN Y LAN EXTENDIDA PARA EL PALACIO DEPARTAMENTAL Y LAS DEMAS SEDES DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO UBICADAS EN LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO
	N°
	Descripción del ítem (especificaciones técnicas)
	UN
	CANT
	PROMEDIO

	
	
	
	
	Valor unitario
	Valor total

	1
	INTERNET, SOPORTE Y MANTENIMIENTO: Servicio de internet y conectividad dedicado en topología Carrier Class Core; administración y soporte WAN, LAN y LAN extendido para el Palacio Departamental y las sedes de la Gobernación del Putumayo en el Municipio de Mocoa.
• Canal dedicado: 3000 Mbps sin reúso.
• ONT, router con capacidad del canal contratado.
• Direccionamiento IP fijo, IP públicas /29.
• Niveles de disponibilidad y degradación del servicio no menores al 99,6% mensual.
• Monitoreo del servicio: acceso en tiempo real a estadísticas de uso, latencia, caídas y disponibilidad, entregando reportes mensuales de desempeño del servicio.
• Soporte técnico: atención mediante mesa de ayuda (teléfono, correo y/o plataforma web), disponiendo de personal técnico certificado en redes y telecomunicaciones.
• Continuidad del servicio: plan de contingencia ante caídas o desastres (backup link o plan de respuesta).
	Mes
	2
	$
	$

	2
	AP WIFI – Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 802.11ax 3.5 GHz. Punto de acceso inalámbrico empresarial de alto rendimiento.
1. Capacidad inalámbrica y estándares de red: soporte nativo IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) con compatibilidad con estándares anteriores. Rendimiento agregado concurrente en doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con throughput total combinado mínimo de 3.5 Gbps. Tecnologías de alta densidad: flujos espaciales 4x4 MU-MIMO, OFDMA en enlaces ascendentes/descendentes y modulación 1024-QAM.
2. Seguridad avanzada y optimización de espectro: análisis de espectro en tiempo real y detección y prevención de intrusiones inalámbricas (WIDS/WIPS) ininterrumpida. Optimización automatizada de radiofrecuencia (RF) para mitigar interferencias, sin interrupciones, degradación ni desconexión de usuarios activos.
3. Visibilidad de tráfico y control de aplicaciones: inspección de capa 7 integrada para clasificar, monitorizar y controlar el tráfico por aplicación. Aplicación directa de reglas QoS, limitación de ancho de banda, priorización o bloqueo de aplicaciones desde el propio equipo, sin appliances externos.
4. Integración de servicios IoT y localización: hardware nativo para escaneo continuo y balizamiento (Beacon) Bluetooth Low Energy (BLE), para servicios de localización en interiores y telemetría.
5. Conectividad física y alimentación: mínimo un (1) puerto Ethernet Multigigabit (100/1000/2.5G BASE-T) con autonegociación. Operación al 100% de su capacidad con PoE+ (IEEE 802.3at).
6. Administración y escalabilidad: gestión centralizada basada en la nube para monitorización y configuración global. Aprovisionamiento Zero-Touch, con aplicación automatizada de políticas y actualizaciones de firmware.
	Unidad
	4
	$
	$

	VALOR TOTAL PROPUESTA
	
	[bookmark: _GoBack]$




NOMBRE DEL PROPONENTE:
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
FECHA
