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[bookmark: _Hlk213159654]Lugar y Fecha____________________________

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]


[bookmark: _Hlk232503076]OBJETO: “EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A SUMINISTRAR DISTINTOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA TIC DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”.


El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información: 


	LOTE 4 - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA ENSAMBLAJE Y PROTOTIPADO

	No.
	REF ARTICULO
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	tuercas M3 
	diámetro interno de 3 mm
paso de rosca fino hexagonal,
con una altura estándar de 2.5 mm, 
acero inoxidable A2 o cincado.
	UND
	40
	
	

	2
	tornillos M3 x 8 mm
	diámetro de rosca de 3 mm 
longitud (bajo cabeza) de 8 mm, 
paso de rosca fino de 0.5 mm, 
en acero inoxidable A2.
	UND
	15
	
	

	3
	arandelas M3
	diámetro interior 3,2 mm, 
diámetro exterior estándar de 6 mm
grosor de 0,5 mm
Acero inoxidable A2,
	UND
	30
	
	

	4
	tornillos M3 x 6 mm
	diámetro de rosca de 3 mm 
Longitud (bajo cabeza) de 6 mm
paso de rosca fino de 0.5 mm
acero inoxidable A2.
	UND
	2
	
	

	5
	arandelas M5
	diámetro interior 5.3 mm
Diámetro exterior de 10 mm
espesor de 1 mm 
elementos de fijación diseñados para tornillos de 5 mm de diámetro, 
en acero inoxidable 304/316
	UND
	10
	
	

	6
	tornillos avellanados M3x10
	diámetro de 3 mm 
10 mm de longitud, 
acero inoxidable A2, cabeza tipo Phillips (estrella). 
	UND
	16
	
	

	7
	tornillos avellanados M3x30 mm
	3 mm de diámetro nominal, 
Longitud de 30 mm, 
cabeza cónica avellanado, 
Accionamiento Phillips (Estrella), 
Acero inoxidable A2 para alta resistencia a la corrosión
	UND
	4
	
	

	8
	tornillos M5 x 12 mm
	Diámetro nominal 5 mm, 
paso de rosca 0.8 mm, 
longitud 12 mm, 
tipo de cabeza cilíndrica, Avellanada, 
tipo de Impulsor/Llave: Allen Hex 4mm, 
material acero Inoxidable A2, alta resistencia. 
	UND
	55
	
	

	9
	tornillos M5 x 10 mm
	diámetro de rosca de 3 mm 
longitud (bajo cabeza) de 10 mm, 
paso de rosca fino de 0.5 mm,
en acero inoxidable A2.
	UND
	4
	
	

	10
	tornillos de 3,5 x 20 mm
	Diámetro 3,5 mm x
Longitud total 20 mm
en acero inoxidable
	UND
	50
	
	

	11
	tornillo M3 x 15 mm
	Tipo de Rosca métrica M3 (Rosca gruesa estándar), 
tipo de  Cabeza hexagonal.
diámetro nominal 3 mm (diámetro exterior del vástago), 
longitud 15 mm (longitud de la rosca), 
paso de Rosca 0.5 mm, 
materiales Acero inoxidable, 
	UNIDAD
	5
	
	

	12
	contratuerca de nailon M3
	diámetro de rosca de 3 mm, 
paso fino de 0.5 mm, 
ancho de cara de 5.5 mm 
altura de 4 mm, 
en acero inoxidable 
	UNIDAD
	5
	
	

	13
	arandela M3
	Diámetro Interior 3,2 mm, 
diámetro exterior estándar 7 mm,
espesor (h): 0,8 mm, 
material acero inoxidable
	UNIDAD
	3
	
	

	14
	tornillo de fijación M3x10 mm
	Diámetro de rosca 3 mm, 
longitud 10 mm, 
paso de rosca métrica estándar 0.5 mm, 
en acero inoxidable resistente a la corrosión, cabeza cilíndrica. 
	UNIDAD
	2
	
	

	15
	varilla roscada M8 de 125 mm
	Diámetro Nominal M8 (8 mm), 
longitud 125 mm (12.5 cm), 
paso de rosca 1.25 mm paso estándar, 
material en acero al carbono, 
en acabado zincado (galvanizado) para protección contra la corrosión.
	Mts
	1
	
	

	16
	tuercas M8
	Tipo de rosca métrica ISO de paso grueso (estándar) 1.25 mm,
diámetro nominal 8 mm, 
ancho entre caras 13 mm, 
altura 6.5 mm, 
material acero inoxidable.
	UNIDAD
	2
	
	

	17
	tornillos M3 x 25 mm 
	Diámetro nominal M3 ( 3 mm), 
longitud 25 mm, 
paso de rosca 0.5 mm (rosca métrica estándar), 
material acero Inoxidable alta resistencia a la corrosión, 
tipo de cabeza Avellanada.
	UNIDAD
	6
	
	

	18
	Boquilla V6 perforada de 1,7 mm
	Rosca M6 x 1,0 mm, 
longitud total 12,5 mm, 
Material acero inoxidable, 
diámetro de Salida: 1,7 mm (perforación especial).
	UNIDAD
	1
	
	

	19
	soporte en forma de L 30x30mm
	Material aleación de aluminio fundido,
dimensiones 30 x 30 mm, 
espesor del material 4 mm, 
2 agujeros para tornillos M6 o pernos en T. E
El diámetro del de agujero 7 mm.
	UNIDAD
	2
	
	

	20
	placa de aluminio 110x30 mm
	Dimensiones 110 mm (largo) x 30 mm (ancho), 
espesor 3mm
	UNIDAD
	1
	
	

	21
	tuercas de seguridad de nailon M5
	Diámetro de rosca M5, 
un paso de rosca estándar de 0.8 mm, 
ancho entre caras de 8 mm, 
en acero inoxidable.
	UNIDAD
	5
	
	

	22
	tornillos M8 x 20 mm
	Diámetro Nominal 8 mm, 
longitud 20 mm, 
paso de rosca fino 1.00 mm, en acero inoxidable.  
	UNIDAD
	4
	
	

	23
	terminal de tornillo
	conectores eléctricos de fijación mecánica, 
cuerpos conductores de cobre, 
con tornillos de acero, 
recubiertos para prevenir corrosión, 
Voltaje/Corriente 300 V .
	UNIDAD
	1
	
	

	24
	tornillos M3 x 30 mm
	Diámetro Nominal de la Rosca: M3 (3 mm), 
longitud 30 mm, 
paso de Rosca 0.5 mm (Fino),
material Acero inoxidable, 
diámetro de la Cabeza 5.5 mm, 
altura de la Cabeza 2.12 mm.
	UNIDAD
	4
	
	

	25
	Perfil de Aluminino 30X30 MM T-SLOT 
	Aluminio 6063-T5
Momento de inercia: Ix= 2.9 cm⁴ - Iy= 2.9 cm⁴
Momento de resistencia: Wx= 1.94 cm³ - Wy= 1.94 cm³
Masa: 0.93 Kg/m
Superficie (A): 3.43 cm²
Dimensiones: 30x30x1000 mm
tipo de Ranura en T (T-Slot).
	UNIDAD
	2
	
	

	26
	tornillos M5x12
	Diámetro nominal M5 ( 5 mm), 
longitud 12 mm, 
paso de rosca 0.5 mm (rosca métrica estándar), 
material acero Inoxidable alta resistencia a la corrosión, 
tipo de cabeza Avellanada.
	UNIDAD
	12
	
	

	27
	Tornillo M3 x 10 mm (cabeza plana)
	diámetro de rosca de 3 mm 
longitud de 10 mm, 
paso de rosca fino de 0.5 mm, en acero inoxidable.
	UNIDAD
	4
	
	

	28
	Cubierta de policarbonato alveolar 6 mm – lámina 2,10 m × 6,00 m
	Láminas de policarbonato alveolar transparente para cubierta del secador solar de café:
· Material: Policarbonato celular alveolar (doble pared)
· Espesor: 6 mm (doble cámara de aire)
· Dimensiones de cada lámina: 2,10 m × 6,00 m
· Área de cubierta requerida (techo inclinado): 2,20 m × 3,00 m = 6,60 m²
· Transmisión lumínica: ≥ 80 %
· Protección UV: Capa coextruida con inhibidores UV en una cara; durabilidad ≥ 10 años
· Resistencia al impacto: 16 veces superior al vidrio de igual espesor
· Temperatura de trabajo: -40 °C a +120 °C
· Peso específico: 1,3 kg/m² (para espesor 6 mm)
· Accesorios incluidos: Perfil H de unión de policarbonato, Perfil U de remate en extremos, tornillos autorroscantes con arandela EPDM, cinta de sellado de aluminio doble cara
· Norma: ISO 7823-1
	UNIDAD
	1
	
	

	29
	Lámina de acero perforada oblonga calibre 14 – 1,00 m × 2,00 m
	Láminas de acero perforadas tipo oblonga para bandejas del secador solar de café:
· Material: Lámina de acero cold-rolled (laminado en frío) calibre 14 (2,00 mm de espesor)
· Tipo de perforación: Oblonga (ranura ovalada) para flujo de aire caliente
· Dimensiones: 1,00 m × 2,00 m
· Apertura de perforación: 2 mm × 10 mm (ranura oblonga estándar)
· Porcentaje de área abierta: 35 % del área total
· Acabado superficial: Galvanizado en caliente (Zn)
· Resistencia mecánica: Apta para soportar el peso del café en proceso de secado
· Área total de láminas (4 und.): 8,00 m²
· Aplicación: Conformar bandejas perforadas internas del secador para flujo uniforme de aire
	UNIDAD
	6
	
	

	30
	Bisagra de acero inoxidable AISI 304 – 3 pulgadas (codo, 5 nudillos)
	Bisagras metálicas de acero inoxidable para escotillas y compuertas del secador:
· Material: Acero inoxidable AISI 304
· Tipo: Bisagra de codo con pasador removible
· Dimensiones en posición desplegada: 76 mm × 63 mm (3 pulgadas × 2,5 pulgadas)
· Espesor del material: 2,5 mm
· Número de nudillos: 5
· Acabado: Pulido satinado
· Carga máxima por bisagra: ≥ 30 kg
· Incluye: tornillos de fijación de acero inoxidable
	UNIDAD
	6
	
	

	31
	Ángulo estructural galvanizado L 1½" × 1½" × 3/16" – longitud 2,00 m
	Ángulos metálicos estructurales de acero galvanizado para refuerzo del secador:
· Material: Acero estructural A-36 galvanizado en caliente
· Perfil: Ángulo de lados iguales (L)
· Dimensiones del perfil: 38 mm × 38 mm × 4,8 mm de espesor
· Longitud por unidad: 2,00 m
· Peso por unidad: 2,2 kg
· Acabado: Galvanizado en caliente para protección anticorrosiva exterior
· Norma: NTC 2092 / ASTM A36
· Longitud total (10 und.): 20,00 m lineal
	UNIDAD
	10
	
	

	32
	Varilla roscada galvanizada Ø 3/8" – longitud 2,00 m (espárrago)
	Varillas roscadas de acero galvanizado para fijación estructural:
· Material: Acero galvanizado grado 5
· Tipo: Varilla roscada continua sin cabeza (Threaded Rod / Espárrago)
· Diámetro nominal: 3/8 pulgada (9,52 mm)
· Longitud por unidad: 2,00 m
· Paso de rosca: UNC – 16 hilos por pulgada (rosca gruesa americana)
· Resistencia a la tracción: ≥ 400 MPa
· Acabado: Galvanizado en caliente
· Norma: ASTM A307 / DIN 975
· Longitud total (18 und.): 36,00 m lineal
	UNIDAD
	18
	
	

	33
	Arandela plana galvanizada Ø 3/8" – DIN 125
	Arandelas planas galvanizadas para distribución de carga en uniones estructurales:
· Material: Acero galvanizado en caliente
· Tipo: Arandela plana (Flat Washer)
· Diámetro del agujero interior: 9,52 mm (3/8 pulgada)
· Diámetro exterior: 25,4 mm (1 pulgada)
· Espesor: 2,0 mm
· Norma: ANSI B18.22.1 / DIN 125
· Acabado: Galvanizado
	UNIDAD
	200
	
	

	34
	Tuerca hexagonal galvanizada Ø 3/8" – DIN 934
	Tuercas hexagonales galvanizadas para fijación de varillas roscadas:
· Material: Acero galvanizado grado 5
· Tipo: Tuerca hexagonal estándar (Hex Nut)
· Diámetro nominal: 3/8 pulgada (9,52 mm)
· Paso de rosca: UNC – 16 hilos por pulgada
· Ancho del hexágono (llave): 14,3 mm (9/16 pulgada)
· Altura de la tuerca: 8,7 mm (11/32 pulgada)
· Norma: ANSI/ASME B18.2.2 / DIN 934
· Acabado: Galvanizado electrolítico
	UNIDAD
	200
	
	

	35
	Tornillo para madera galvanizado cabeza plana Phillips 2" #10 – caja 100 und.
	Tornillos para madera galvanizados, cabeza plana, ranura Phillips:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Tornillo para madera cabeza plana Phillips (PH2)
· Longitud: 2 pulgadas (50,8 mm)
· Diámetro del cuerpo: #10 (4,8 mm)
· Paso de rosca: Rosca gruesa para madera
· Acabado: Galvanizado (apto para uso exterior y madera tratada)
· Contenido por caja: 100 unidades
	CAJA x100
	7
	
	

	36
	Tornillo para madera galvanizado cabeza plana Phillips 3" #12 – caja 100 und.
	Tornillos para madera galvanizados de 3 pulgadas, cabeza plana, ranura Phillips:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Tornillo para madera cabeza plana Phillips (PH2)
· Longitud: 3 pulgadas (76,2 mm)
· Diámetro del cuerpo: #12 (5,5 mm)
· Paso de rosca: Rosca gruesa para madera (mayor agarre)
· Acabado: Galvanizado
· Contenido por caja: 100 unidades
	CAJA x100
	6
	
	

	37
	Arandela de presión (lock washer) galvanizada Ø 1/4" – DIN 127
	Arandela de presión dentada galvanizada de ¼ pulgada para tornillería:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Arandela de presión dentada (Lock Washer – estrella)
· Diámetro interior: 6,4 mm (1/4 pulgada)
· Norma: ANSI B18.21.1 / DIN 127
· Acabado: Galvanizado
	UNIDAD
	100
	
	

	38
	Arandela de presión (lock washer) galvanizada Ø 5/16" – DIN 127
	Arandela de presión dentada galvanizada de 5/16 pulgada para tornillería:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Arandela de presión dentada (Lock Washer – estrella)
· Diámetro interior: 7,9 mm (5/16 pulgada)
· Norma: ANSI B18.21.1 / DIN 127
· Acabado: Galvanizado
	UNIDAD
	50
	
	

	39
	Arandela de presión (lock washer) galvanizada Ø 3/8" – DIN 127
	Arandela de presión dentada galvanizada de 3/8 pulgada para varillas roscadas:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Arandela de presión dentada (Lock Washer – estrella)
· Diámetro interior: 9,5 mm (3/8 pulgada)
· Norma: ANSI B18.21.1 / DIN 127
· Acabado: Galvanizado
· Aplicación: Fijación de pernos M10 y varillas roscadas 3/8" en la estructura del secador solar
	UNIDAD
	50
	
	

	40
	Bisagra galvanizada tipo cuadrada 3" × 3" para puerta del secador
	Bisagras de acero galvanizado para puerta de acceso al secador solar:
· Material: Acero galvanizado pesado (hot-dip galvanized)
· Tipo: Bisagra tipo cuadrada para puerta de madera o guadua
· Dimensiones en posición cerrada: 76 mm × 76 mm (3 pulgadas × 3 pulgadas)
· Espesor del metal: 2,5 mm
· Acabado: Galvanizado para uso exterior
· Incluye: tornillos de fijación de acero galvanizado compatibles
· Capacidad de carga: ≥ 40 kg por bisagra
	UNIDAD
	4
	
	

	41
	Cerradura de seguridad tipo sobreponer con llave – estilo Yale
	Cerradura de seguridad tipo sobreponer para puerta del secador solar de café:
· Material del cuerpo: Zinc fundido con cilindro de latón
· Tipo: Cerradura de sobreponer (montaje exterior sobre la puerta) con llave
· Número de puntos de cierre: 1 (pestillo y pasador)
· Tipo de llave: Yale de perfil doble
· Número de llaves incluidas: 2 llaves
· Acabado: Pintura anticorrosiva
· Dimensiones del cuerpo: 80 mm × 60 mm × 25 mm
· Fuerza de retención: ≥ 500 N
	UNIDAD
	1
	
	

	42
	Escuadra de refuerzo 90° galvanizada – 40 mm × 40 mm × 2 mm
	Escuadra metálica de ángulo recto para unión de elementos de madera y guadua:
· Material: Acero galvanizado en caliente
· Forma: Escuadra plana de 90° con 3 agujeros en cada ala
· Dimensiones de cada ala: 40 mm × 40 mm
· Espesor: 2 mm
· Acabado: Galvanizado (resistente a intemperie y humedad)
· Agujeros: Ø 4 mm listos para tornillos de madera
· Norma de referencia: EN 845-1 (para herramiería estructural de la construcción)
	UNIDAD
	20
	
	

	43
	Platina plana de empalme galvanizada – 30 mm × 120 mm × 2 mm
	Platina plana de acero galvanizado para unión longitudinal de listones y tablas:
· Material: Acero galvanizado en caliente
· Tipo: Platina plana de empalme (flitch plate)
· Dimensiones: 30 mm de ancho × 120 mm de largo × 2 mm de espesor
· Agujeros: 4 agujeros Ø 4 mm pretaladrados (2 en cada extremo)
· Acabado: Galvanizado
	UNIDAD
	20
	
	

	44
	Gancho tipo J galvanizado – Ø 6 mm × 80 mm
	Gancho tipo J de acero galvanizado para sujeción de elementos colgantes:
· Material: Acero galvanizado Ø 6 mm (varilla doblada en J)
· Dimensiones: 80 mm de longitud total (rama larga) + 30 mm de gancho
· Rosca: M6 × 30 mm en el extremo recto para fijación con tuerca
· Acabado: Galvanizado
· Carga nominal: ≥ 20 kg
	UNIDAD
	10
	
	

	45
	Alcayata (grapa metálica) galvanizada – 40 mm
	Alcayata o grapa metálica galvanizada para fijación de cables y tuberías sobre madera:
· Material: Acero galvanizado
· Tipo: Grapa tipo U (staple / alcayata) con dos patas puntiagudas
· Longitud de la grapa: 40 mm (ancho de paso interior 12 mm)
· Diámetro del alambre: 3 mm
· Acabado: Galvanizado
· Instalación: A golpe de martillo sobre madera o guadua
	UNIDAD
	12
	
	

	46
	Listón de madera aserrada C4C – 10 cm × 10 cm × 3,20 m
	Listones de madera aserrada de sección gruesa para columnas y vigas principales de la estructura del secador solar:
· Especie: Pino pátula (Pinus patula), eucalipto (Eucalyptus grandis) o cedro de durabilidad equivalente
· Sección transversal nominal: 10 cm × 10 cm (ancho × alto) – equivalente en rigidez a culmo de guadua Ø 8 cm
· Longitud por pieza: 3,20 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 % (madera seca)
· Condición: Sin nudos sueltos, sin grietas pasantes, sin ataque de insectos o hongos
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C) para escuadría uniforme
· Tratamiento: CCA (Cromo-Cobre-Arsénico) apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (5 und.): 16,00 m lineal
	UNIDAD
	5
	
	

	47
	Listón de madera aserrada C4C – 10 cm × 10 cm × 2,20 m
	Listones de madera aserrada de sección gruesa para travesaños horizontales y largueros intermedios de la estructura del secador:
· Especie: Pino pátula (Pinus patula), eucalipto (Eucalyptus grandis) o especie nativa de durabilidad equivalente
· Sección transversal nominal: 10 cm × 10 cm (ancho × alto)
· Longitud por pieza: 2,20 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 % (madera seca)
· Condición: Sin nudos sueltos, sin grietas pasantes, sin pudrición ni ataque de insectos
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C) para escuadría uniforme
· Tratamiento: CCA apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (6 und.): 13,20 m lineal
	UNIDAD
	6
	
	

	48
	Listón de madera aserrada C4C – 10 cm × 8 cm × 3,20 m
	Listones de madera aserrada de sección mayor para elementos de cubierta y costillas de techo del secador solar:
· Especie: Pino pátula, ciprés (Cupressus lusitanica) o equivalente regional de durabilidad media-alta
· Sección transversal nominal: 10 cm × 8 cm (ancho × alto)
· Longitud por pieza: 3,20 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 %
· Condición: Sin defectos estructurales, grietas ni pudrición
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C)
· Tratamiento: CCA o equivalente apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (6 und.): 19,20 m lineal
	UNIDAD
	6
	
	

	49
	Listón de madera aserrada C4C – 15 cm × 15 cm × 2,00 m
	Listones de madera aserrada de sección cuadrada mayor para pies derechos (columnas de cimentación) que soportan la carga principal del secador:
· Especie: Eucalipto (Eucalyptus grandis), roble (Quercus humboldtii) o especie nativa de alta durabilidad
· Sección transversal nominal: 15 cm × 15 cm (ancho × alto) – sección reforzada equivalente a culmo de guadua Ø 12 cm
· Longitud por pieza: 2,00 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 % (madera seca para uso estructural)
· Condición: Sin grietas pasantes, sin pudrición, sin nudos sueltos que comprometan la resistencia
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C) para escuadría uniforme
· Tratamiento: CCA (Cromo-Cobre-Arsénico) categoría UC4B para uso en contacto con suelo, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (5 und.): 10,00 m lineal
	UNIDAD
	10
	
	

	50
	Listón de madera aserrada C4C – 10 cm × 10 cm × 1,70 m
	Listones de madera aserrada de sección gruesa para elementos de unión y refuerzo en zonas de menor altura de la estructura:
· Especie: Pino pátula, ciprés o eucalipto de durabilidad media (disponible en la región)
· Sección transversal nominal: 10 cm × 10 cm (ancho × alto)
· Longitud por pieza: 1,70 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 % (madera seca)
· Condición: Sin grietas pasantes ni pudrición; nudos con diámetro < 1/4 del lado del perfil
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C) para escuadría uniforme
· Tratamiento: CCA apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (3 und.): 5,10 m lineal
	UNIDAD
	3
	
	

	51
	Listón de madera cepillada C4C – 2 cm × 4 cm × 1,20 m
	Listones de madera aserrada para estructura secundaria del secador solar:
· Especie: Pino ciprés (Cupressus lusitanica) o especie nativa de durabilidad equivalente
· Sección transversal nominal: 2 cm × 4 cm (ancho × alto)
· Longitud por pieza: 1,20 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 % (madera seca)
· Condición: Sin nudos sueltos, sin grietas pasantes, sin ataque de insectos o hongos
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C) para escuadría uniforme
· Tratamiento: CCA (Cromo-Cobre-Arsénico) apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (11 und.): 13,20 m lineal
	UNIDAD
	16
	
	

	52
	Tabla de madera cepillada – 22 cm × 2,10 m × 25 mm
	Tablas de madera aserrada para cerramiento lateral del secador solar:
· Especie: Cedro, pino pátula o ciprés de mediana a alta durabilidad (disponible en la región)
· Dimensiones: 22 cm de ancho × 2,10 m de largo × 25 mm de espesor (1 pulgada nominal)
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 %
· Condición: Sin grietas pasantes ni pudrición; nudos sanos con diámetro < 1/4 del ancho
· Acabado: Cepillado en caras principales; cantos desbarbados
· Tratamiento: Aceite de linaza o sellador apto para uso exterior
· Norma: NTC 2500
· Área total (15 und.): 6,93 m²
	UNIDAD
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	53
	Plástico agrícola invernadero LDPE calibre 8 – lámina 8,00 m × 8,00 m
	Plástico agrícola de invernadero para complemento de cubierta lateral del secador solar:
· Material: Polietileno de baja densidad (LDPE) de uso agrícola
· Calibre: 8 (0,200 mm de espesor)
· Dimensiones: 8,00 m × 8,00 m
· Tipo: Transparente con aditivos para uso agrícola
· Protección UV: Aditivos anti-UV con vida útil ≥ 2 años en uso continuo exterior
· Transmisión lumínica: ≥ 85 %
· Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C
	UNIDAD
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	54
	Listón de madera cepillada C4C – 8 cm × 4 cm × 2,00 m
	Listones de madera aserrada de sección mayor para estructura de soporte del secador:
· Especie: Pino, ciprés o equivalente regional de durabilidad media
· Sección transversal nominal: 8 cm × 4 cm (ancho × alto)
· Longitud por pieza: 2,00 m
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 %
· Condición: Sin defectos estructurales, grietas ni pudrición
· Acabado: Cepillado en las 4 caras (C4C)
· Tratamiento: CCA o equivalente apto para uso exterior, según NTC 2734
· Norma: NTC 2500
· Longitud total (13 und.): 26,00 m lineal
	UNIDAD
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	55
	Tabla de madera cepillada – 15 cm × 2,00 m × 25 mm
	Tablas de madera aserrada para pisos de bandejas y elementos interiores del secador:
· Especie: Madera nativa o pino de durabilidad media-alta
· Dimensiones: 15 cm de ancho × 2,00 m de largo × 25 mm de espesor (1 pulgada nominal)
· Contenido de humedad máximo: ≤ 19 %
· Condición: Sin grietas pasantes ni pudrición
· Acabado: Cepillado en caras principales; cantos desbarbados
· Tratamiento: Sellado con aceite de linaza o pintura de base acuosa apta para contacto con alimentos
· Norma: NTC 2500
· Área total (13 und.): 3,90 m²
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	56
	Perfil de aluminio estructural 20×20 mm – ranura T – longitud 2000 mm
	Perfil de aluminio extruido de ranura T para montaje del sistema de guía lineal sobre la estructura:
· Material: Aluminio 6063-T5
· Sección transversal: 20 mm × 20 mm
· Longitud por pieza: 2000 mm (2,00 m)
· Ranura: Tipo T (T-slot) de 6 mm – compatible con tuercas T M3/M4/M5
· Acabado: Anodizado natural (plata)
· Peso por metro: ≈ 550 g/m
· Resistencia a la flexión: Adecuada para cargas menores a 50 N en voladizo de 500 mm
	UNIDAD
	10
	
	

	57
	Varilla de acero inoxidable AISI 304 – Ø 10 mm – longitud 2100 mm (eje del rastrillo)
	Varilla lisa de acero inoxidable para eje transversal del rastrillo que barre el café:
· Material: Acero inoxidable AISI 304 (resistente a humedad y café)
· Diámetro: 10 mm
· Longitud: 2100 mm (cubre el ancho completo de la cama + tolerancia de montaje)
· Acabado superficial: Estirado en frío (h9) – rugosidad Ra ≤ 1,6 µm
· Rectitud: ≤ 0,3 mm por metro
	UNIDAD
	5
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NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,


_________________________
(Nombre y firma del proponente o del representante legal)
C.C. Nº.
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