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1. OBJETO DEL PROCESO 

REALIZAR LA INSTALACIÓN DE FAROS GIRATORIOS PARA AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
o) Para iniciar la ejecución del contrato el contratista, sus trabajadores y subcontratistas deben realizar la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Se debe ver el video y contestar las
p) preguntas que aparecen en el link: Seguridad y salud en el trabajo (aerocivil.gov.co)
q) Mantener una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se desarrolle alguna de las siguientes tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, en caliente e izaje de cargas)

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El faro giratorio para los aeropuertos a suministrar deberá ser un sistema de ayuda visual aeronáutica diseñado para la identificación y localización del aeródromo durante operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad, y deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la Federal Aviation Administration y la Organización de Aviación Civil Internacional.
Este documento tiene como fin ofrecer información amplia y detallada sobre las características técnicas y demás condiciones requeridas por la AERONAUTICA CIVIL, para esta contratación. 
Los equipos, dispositivos y sus accesorios a suministrar deben ser nuevos, originales de fábrica y acordes con las especificaciones y tolerancias requeridas. 
a. La propuesta debe ser presentada de forma detallada y completa, con información de las partes a suministrar (especificaciones técnicas) y toda aquella información que facilite un adecuado análisis técnico y comparativo de los diferentes equipos ofertados. 

b. La documentación técnica debe ser entregada en idioma español. 

c. La información sobre cada uno de los componentes de los equipos debe ser detallada e incluir una descripción completa de funcionamiento de este.
d. Entiéndase documentación o documento técnicos como aquellos documentos que demuestren las especificaciones técnicas detalladas para identificar fácilmente los aspectos y características que forman parte de la propuesta, a fin de reconocer las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad. 
e. Las certificaciones de experiencia del proponente que sean expedidas en el exterior deben ser traducidas y apostilladas conforme a la normatividad colombiana vigente. 
f. Las certificaciones de fabricante que sean suscritas en el exterior deben ser expedidas por una persona con facultades para comprometer a la compañía y poseer reconocimiento legal por quien las suscribe a través de apostille (sello de autoridad competente), expedido por el organismo oficial, a efectos de verificar la autenticidad del certificado en el ámbito internacional.
g. Las fichas técnicas de los productos que oferta a este proceso, los cuales deben tener los certificados que les aplica según normativa actual para este tipo de elementos y deberán ser entregados con la propuesta como requisito indispensable para la evaluación de la propuesta. 
h. Se deberá entregar certificación suscrita por el representante legal del oferente, bajo la gravedad de juramento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la garantía exigida para el bien ofertado. 
i. Como parte de la evaluación de la oferta los oferentes deberán anexar la ficha técnica del sistema de ayuda visual (faro giratorio / faro de aeródromo), la información técnica debe basarse principalmente en lo establecido en el RAC 14 – Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos, donde se definen las características de los faros aeronáuticos utilizados como ayudas visuales para la localización del aeródromo. 
Adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La instalación se ejecutará dando cumplimiento, como mínimo, a las siguientes normativas vigentes, o a las que las modifiquen o sustituyan:
1. Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 14 “Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos”, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
1. Anexo 14 de la OACI – Aeródromos, Volumen I (Diseño y Operaciones de Aeródromos), Capítulo 5 – Ayudas visuales para la navegación.
1. Manual de Diseño de Aeródromos de la OACI (Doc 9157), Parte 4 – Ayudas Visuales.
1. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, y Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, en lo pertinente.
1. Normas Técnicas Colombianas NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) y NTC 4552 (protección contra rayos), o la norma que las actualice.
1. Especificaciones del fabricante del equipo y, cuando aplique, estándares de referencia tipo FAA AC 150/5345-51 (faros tipo L-801A/L-802A).
1. Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo aplicables a labores en zona de lado aire (Resolución 2400/1979, Decreto 1072/2015, y demás normas concordantes).
1. Circulares y documentos técnicos emitidos por la Secretaría de Sistemas Operacionales de la Autoridad Aeronáutica.
1. Estándares técnicos internacionales aplicables al diseño, fabricación y desempeño del equipo.
1. Certificaciones de calidad y conformidad del fabricante, cuando apliquen, que garanticen que el equipo cumple con normas técnicas internacionales reconocidas.

Dentro del alcance del proyecto lo que se pretende es realizar la adquisición e instalación de faros giratorios para aerodromos en las siguientes torres de control pertenecientes a la regional Nororiente:

· Aeropuerto Internacional Camilo Daza.
· Aeropuerto Santiago Perez Quiroz de Arauca.
· Aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame.
· Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena.
 
El tiempo mínimo de garantía solicitado por la UAEAC, es de Doce (12) Meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.


El equipo deberá corresponder a un faro giratorio de aeropuerto tipo L-801, diseñado específicamente para la identificación visual de aeródromos. 

 3.1 Características técnicas:
3.1.1 Sistema óptico.
· El sistema óptico deberá cumplir con las siguientes características: 
· Dos (2) lámparas de halogenuros metálicos de arranque por pulso. 
· Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 lúmenes por lámpara. 
· Potencia nominal de 150 W por lámpara. 
· Vida útil típica de las lámparas de hasta 14.000 horas de operación (3 años de vida util).        
· Configuración de lentes compuesta por:
· Un (1) lente transparente. 
· Un (1) lente verde aeronáutico. 
· Las lámparas deberán estar preajustadas aproximadamente 5° por encima del plano horizontal, con posibilidad de ajuste. 
 
Nota: El faro podrá ser de tecnología equivalente o superior, siempre que cumpla como mínimo con las características técnicas exigidas y con la normatividad vigente aplicable. 
 
3.1.2 Sistema de rotación.
El sistema deberá incluir:  
· Mecanismo de rotación continua con velocidad de 12 revoluciones por minuto (RPM). 
· Generación de 24 destellos por minuto. 
· Sistema de transmisión por correa (belt-drive) que reduzca la necesidad de lubricación frente a sistemas convencionales de engranajes. 
· Componentes móviles lubricados permanentemente. 
· Rango de temperatura: -30°C a +55°C.
· Soportar velocidades de viento de hasta 100mph.
3.1.3 Sistema eléctrico y alimentación.
 El sistema eléctrico deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
· Alimentación eléctrica: 120 V AC, 60 Hz. 
· Motor eléctrico con protección por impedancia, evitando daños por sobrecarga o sobrecalentamiento. • Conector de lámpara sellado que elimine la necesidad de anillos deslizantes y escobillas. 
· Consumo aproximado de potencia: 
· 395 W para configuración Clase I. 
· El sistema deberá cumplir con las normas eléctricas vigentes y contar con las protecciones correspondientes contra sobretensión, cortocircuito y fallas a tierra. 
 3.1.4 Condiciones ambientales.
 El equipo deberá estar diseñado para operar bajo condiciones ambientales exigentes: 
 
•	Clase I: rango de temperatura de –30 °C a +55 °C. 
•	Resistencia estructural a velocidades de viento de hasta 100 mph (aprox. 160 km/h). 
 
3.1.5 Estructura y gabinete. 
El faro deberá contar con: 
•	Gabinete de acero resistente a la intemperie tipo IP65.
•	Protección contra corrosión mediante recubrimiento en pintura en polvo. 
•	Acabado exterior en color naranja internacional, conforme a estándares aeronáuticos. 
 
3.1.6 Accesorios y opciones 
El sistema podrá incluir: 
•	Relé indicador de funcionamiento (tell-tale relay) para monitoreo del estado del equipo. 
•	Compatibilidad para instalación en poste abatible tipo tip-down que facilite las labores de mantenimiento. 
 3.1.7 Operación y mantenimiento 
  El equipo deberá requerir mínimo mantenimiento, limitándose principalmente al reemplazo periódico de las lámparas. • El diseño deberá permitir acceso seguro y sencillo para inspección y mantenimiento. 
 
3.1.8 Documentación requerida. 
El proveedor deberá suministrar:  
•	Ficha técnica del fabricante del equipo. 
•	Certificados de cumplimiento de normas FAA y OACI. 
•	Manuales de instalación, operación y mantenimiento. 
•	Información sobre garantía y vida útil del equipo. 
 
INSTALACION.
El contratista deberá instalar los faros de aeródromo en los sitios designados por la entidad con el visto bueno del supervisor del contrato.  Para tal fin deberá realizar y ejecutar las obras complementarias requeridas para su correcta instalación y funcionamiento; incluyendo todos los elementos fungibles necesarios. Asi las cosas el contratista deberá tener en cuenta dichos costos en la propuesta economica.

3.1.9 SOPORTE TECNICO EN CASO DE FALLA. 
El contratista debe presentar mediante certificación del representante legal el flujograma para que el personal técnico de la Aeronáutica Civil notifique fallas, novedades o eventos que afecten la operación de los equipos, datos tales como:
· Numero Celular o Número Fijo o Correo Electrónico. 
· Preparar los informes sobre la ejecución del contrato y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor del contrato designado por la Aeronáutica Civil Regional Noroccidente.
· En este sentido el proponente deberá informar de manera expresa el nombre del empleado encargado de atender en forma directa los requerimientos de la Aeronáutica Civil, indicando el cargo designado, número de teléfono fijo y celular y el correo electrónico en el cual se pueda contactar. 
· Acatar las consideraciones echas por el supervisor del contrato nombrado por la Aeronáutica Civil para el desarrollo del proceso. 

1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:


	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	Ingeniero de Campo
	1
	100%

	2
	Tecnico mecanico o electrico o electronico
	1
	100%

	3
	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	1
	100%



1. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	Ingeniero de Campo
	Ingeniero Mecánico o Eléctrico o Mecatrónico.
	Cuatro (4) años de experiencia profesional.
	3 Contratos donde se corrobore el desempeño en instalación de ayudas visuales o sistemas aeroportuarios.

	Tecnico
	Tecnico o tecnologo mecanico o electrico o mecatronico.
	Dos (2) años de experiencia profesional.
	3 contratos relacionados con la instalación de ayudas visuales o sistemas aeroportuarios.

	Profesional SST
	Profesional o especialista en Salud Ocupacional
	Tres (3) años de experiencia profesional.
	



Nota 1: Los roles establecidos deberán tener las licencias y documentación vigente y que sea necesaria para desempeñar los cargos solicitados, esta documentación será evaluada en la propuesta como requisito indispensable.

El oferente deberá entregar junto con la propuesta la siguiente información como requisito indispensable para la evaluación de la propuesta lo estipulado en el punto 4. PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del formato 8 de Especificaciones Técnicas:

Para el Coordinador de Mantenimiento Regional:

· Titulo profesional en las modalidades solicitadas.
· Tarjeta profesional vigente.
· Experiencia General y especifica.

Para el técnico:

· Titulo de Técnico o Tecnólogo.
· Experiencia Especifica.

Respecto al Profesional en seguridad y salud en el trabajo:

· Título Profesional en seguridad y salud e el trabajo (Se validan profesionales con especialización en Seguridad y Salud en el trabajo).
· Licencia vigente en Seguridad y Salud en el trabajo expedida por el ente regulador para tal fin.

i. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el remplazante deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el comité evaluador una vez sean verificados los requisitos iniciales. Aprobado el cambio se socializará al supervisor del contrato para dar continuidad a las labores establecidas.
ii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.


1. Funciones mínimas para cada ROL: Funciones del Coordinador:

Dentro de sus perfiles, la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo de Coordinador Regional tenga calidades de liderazgo, trabajo en equipo, honestidad, al igual que sea una persona proactiva y responsable, para el cabal cumplimiento de las siguientes funciones:

· Organizar, planificar, controlar y verificar el servicio de instalación de los faros de aeródromo en cada uno de los aeropuerlos asignados.
· Coordinar la ejecución del contrato con el supervisor asignado por la entidad.
· Disposición permanente durante la ejecución del contrato y visitar las diferentes sedes de la regional en el momento requerido.
· Detectar oportunamente y corregir los problemas en la prestación del servicio
· Hacer entrega de los elementos equipos y herramientas que se requieran para el desarrollo del contrato.
· Servir permanentemente de enlace entre la Aeronáutica Civil y el contratista.
· Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen por parte del supervisor del contrato asignado por la entidad.
· Diseñar estrategias para mejorar la prestación del servicio de mantenimiento.
· Verificar las novedades presentadas con los equipos de aire acondicionado a los cuales se les haya prestado servicios objeto del presente proceso de contratación durante la ejecución del contrato, así como constatar que el personal a su cargo esté prestando el servicio adecuadamente.
· Preparar los informes sobre la ejecución del contrato y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor del contrato designado por la Aeronáutica Civil Regional Nororiente.

En este sentido el proponente deberá informar de manera expresa el nombre del empleado encargado de atender en forma directa los requerimientos de la Aeronáutica Civil, indicando el cargo designado, número de teléfono fijo y celular y el correo electrónico en el cual se pueda contactar. Este deberá contar con disponibilidad para atender emergencias en horas laborales, por lo cual deberá informar a la entidad todos sus datos para atender este tipo de eventos.

Función del Técnico:

Revisar el punto de instalación de los faros según indicaciones dadas por el supervisor y el coordinador. 
Revisión de la alimentación eléctrica (estado de los conductores y tuberías), desde el tablero eléctrico de distribución hasta la terraza de la torre de control.
Verificar el correcto funcionamiento del motor: alineación balanceo, velocidad y ajuste. Verificar que no haya vibraciones en la unidad manejadora que esté generando deterioro del sistema y ruidos al interior del recinto.
Verificar el correcto funcionamiento del control remoto y sus funciones principales, así como su estado físico (deterioro) y estado de las baterías.
Puesta en funcionamiento inicial del faro para verificar que no haya desajustes, vibraciones y/o ruidos anormales, en caso de existir vibraciones se deben corregir, hasta lograr el funcionamiento óptimo de la unidad condensadora.
Verificación y registro de todos los parámetros de funcionamiento del equipo.

Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo:

realizar y documentar los Análisis de riesgo en el trabajo (ART) y procedimientos de trabajo seguro (PTS) que guiaran las labores a realizar en cada uno de los sitios de trabajo.
Coordinar el personal asignado a su cargo y brindar las herramientas para el adecuado cumplimiento del Sistema de Gestión de SST.
Velar por el cumplimiento de la política y el reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la organización, y mejorar continuamente los procesos.
Identificar, prever y buscar estrategias para mitigar los riesgos de los procesos asociados su cargo.

i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.
· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

Nota: Una vez adjudicado el contratista tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para presentar las certificaciones de altura del equipo de trabajo.

1. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.


	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.


	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.


	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.




1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien y servicio objeto del contrato será de DOS (2) años contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

Nota: La Aeronautica civil se reserva el derecho de adquirir mas elementos de este formato hasta agotar el presupuesto oficial.
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