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1. OBJETO DEL PROCESO 

63500C1683 ADQUIRIR PANTALLAS DE 2K X 2K PARA LOS CENTROS DE APROXIMACIÓN Y TORRES DE CONTROL PERTENECIENTES A LA REGIONAL NORORIENTE.
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.






1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El contratista suministrará la cantidad de 4 pantallas de 2K por 2K de acuerdo a las especificaciones establecidas en este formato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	Parámetro
	Especificación

	Panel

	Tamaño
	28.1" (71.2 cm)

	Resolución nativa
	2048 x 2048 (relación 1:1)

	Área visible (H x V)
	503.8 x 503.8 mm

	Pitch de píxel (H x V)
	0.246 x 0.246 mm

	Colores
	1.070 millones

	Ángulos de visión (H / V, típico)
	178° / 178°

	Brillo (típico)
	5 - 500 cd/m² o 2 -500 cd/m²

	Relación de contraste (típica)
	1800:1

	Tiempo de respuesta (típico)
	20 ms

	Señales de video

	Entradas
	DVI (dual link) x 2, DisplayPort x 2

	Salidas
	DVI (dual link)

	Frecuencia de barrido digital (H / V)
	30 - 140 kHz / 50 - 70 Hz

	USB

	USB 2.0
	1x USB type A

	USB 3.0
	1x USB type B, Hub 2 x USB type A

	Ethernet
	RJ-45 Standards 100BASE-TX (IEEE 802.3)

	RS-232-C
	9-pin D-Sub (female)

	
	Communication protocol: MODBUS

	
	Baud Rate: up to 115,200 bps, Parity: None, Data Bits: 8, Stop Bits: 1

	RS-422
	15-Pin D-Sub (female) Baud Rate: 19,200 bps, Parity: None, Stop Bits: 1

	Audio

	Parlantes
	1.0 W + 1.0 W (8 omhios)

	Entradas
	Line-in (mini jack estéreo) x 2, micrófono (mini jack estéreo), DisplayPort x 2

	Salidas
	Audífonos (mini jack estéreo)

	Alimentación

	Entrada de energía
	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz

	Consumo típico
	43 W (brillo: 150 cd/m²) o menor

	Consumo máximo
	70 W (sin alimentación USB)

	Fuente de poder
	Integrada

	Funciones y comunicación

	Estabilización de brillo
	Sí

	Interfaces de comunicación
	RS-232C, RS-422, USB, RJ-45

	Protocolos
	SNMP, MODBUS

	Otros
	Interfaz de teclado externo

	Captura de imagen integrada
	Salida de todo el contenido mostrado (incluido OSD) a un segundo monitor 2K x 2K vía DVI

	Last Frame Display
	Muestra el último cuadro disponible con aviso en pantalla si se pierde la señal

	Control por red
	Ajuste remoto del OSD vía interfaz web con usuario y contraseña

	Operación
	Sin ventilador, silenciosa, diseñada para uso 24/7

	Especificaciones físicas

	Dimensiones con base (An x Al x P)
	Con OSD: 538.6 x 570.6 - 652.6 x 249.1 mm | Sin OSD: 538 x 552.3 - 652.3 x 249.1 mm

	Peso neto con base
	Con OSD: 14.5 kg | Sin OSD: 14.2 kg

	Rango de ajuste de altura
	Con OSD: 82 mm | Sin OSD: 100 mm

	Inclinación
	30° arriba, 5° abajo

	Giro
	35° derecha, 35° izquierda

	Montaje VESA
	100 x 100 mm

	Version de montaje
	Base de escritorio

	Carcasa
	Aluminio de grado industrial

	Ancho de bisel
	15.5 mm

	Requisitos ambientales

	Temperatura de operación
	0 - 40 °C

	Humedad de operación (sin condensación)
	10 - 90 %

	Temperatura de almacenamiento
	-20 - 60 °C

	Grado de protección
	IP20

	Certificaciones y garantía

	Certificaciones y normas
	CE, UL/CB, FCC, CCC, BIS

	Garantía
	2 años (uso 24 horas)




Nota: la pantalla debe ser compatible con el hardware y software de las terminales de visualización radar ubicadas en la sala de aproximación del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. El contratista suministrará mínimo dos cables DVI-D dual link por cada pantalla.

La oferta presentada por el proponente deberá contener los precios unitarios de la totalidad de los elementos relacionados en el Formato 7.

Los valores unitarios registrados en el Formato 7 deben contemplar todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, empaques, seguros, imprevistos, utilidades, transporte, transporte por devolución, administración del servicio y mantenimiento que se presentarían hasta el momento de su entrega a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

Para efectos del precio de cada uno de los bienes relacionados en el formato 7 los oferentes deberán tener en cuenta posibles fluctuaciones que se presenten durante la vigencia del contrato. 

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios inferiores a las condiciones del mercado, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho y la Entidad no aceptará ningún reclamo al respecto.

Sitio de entrega: el contratista entregará los elementos en el almacén regional Nororiente ubicado en el Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta.

PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

No Aplica.

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien objeto del contrato será de dos (2) años contados a partir del acta de recibo final la cual operará de a siguiente manera:

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato.

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

(ESTA GARANTÍA NO CORRESPONDE A LAS PÓLIZAS EXIGIDAS EN NUMERAL 10.2 DEL ESTUDIO PREVIO, POR FAVOR NO TRANSCRIBIR ESA INFORMACIÓN.)
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