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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto comprende intervenciones de señalización vial horizontal, vertical y dispositivos para la regulación y seguridad del tránsito en la red vial bajo competencia del Municipio de Duitama, en sectores urbanos y rurales según las necesidades verificadas y priorizadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT). Los puntos específicos se individualizarán mediante Órdenes de Intervención (OI), con sus soportes técnicos y disponibilidad contractual. La ejecución se realizará por precios unitarios y monto agotable.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La intervención recae sobre señalización y dispositivos existentes que requieran implementación, mantenimiento, rehabilitación, reposición, retiro o reubicación, así como sobre puntos donde se identifique necesidad de nuevos elementos. El estado y alcance particular de cada frente se verificará previamente en campo, mediante inventarios, visitas, diseños y demás soportes técnicos, sin presumir condiciones uniformes en toda la red vial.
a.  Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Localización del municipio de Duitama

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades comprenden: (i) señalización horizontal (líneas, marcas, símbolos, textos, pasos peatonales y zonas de detención); (ii) señalización vertical (suministro, instalación, mantenimiento, rehabilitación, reposición, retiro o reubicación de tableros, soportes y elementos asociados); (iii) dispositivos de regulación y seguridad vial, como tachas, estoperoles, tachones, hitos, bordillos, bandas alertadoras y reductores, cuando se encuentren previstos en el presupuesto contractual; y (iv) actividades complementarias expresamente presupuestadas. Ninguna actividad se ejecutará sin OI previa de la STT.
a.  Ítems de pago: 
Los ítems de pago, unidades, cantidades estimadas y precios unitarios se establecen en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y en los documentos económicos del proceso. Las cantidades son estimativas y no garantizan su ejecución. Solo se reconocerán cantidades previamente autorizadas mediante OI, ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfacción, conforme al Apéndice A y demás documentos contractuales.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
El Municipio de Duitama, cancelará al contratista el valor del contrato así: POR ACTAS PARCIALES: El equivalente al (90%) se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el Supervisor, que correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados. Para el último pago por suma equivalente al (10%) se requiere la presentación del acta de liquidación del contrato, previa presentación de la correspondiente acta parcial Formato GC-F006; certificado de pago de aportes de seguridad social, pensión, (y parafiscales en caso de que sea persona Jurídica), para el último pago se requiere el informe del Supervisor Formato GC-F007; acta de recibo final Formato GC-F011 y acta de liquidación Formato GC-F012 suscrita por las partes y el Supervisor
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El alcance operativo se rige por las Órdenes de Intervención de la STT, que identificarán necesidad, ubicación, ítems, cantidades estimadas, soportes técnicos, restricciones y programación. Antes de ejecutar, el contratista verificará la correspondencia de la OI con el sitio y comunicará las diferencias a la supervisión; no podrá modificar unilateralmente los diseños ni el alcance autorizado.
La fabricación, suministro, instalación, medición y aceptación de las actividades se regirán por el Apéndice A; los ensayos y controles de calidad, por el Apéndice B; la gestión de información, inventario, georreferenciación y planos récord, por el Apéndice C; y las garantías técnicas y desempeño, por el Apéndice D. Se observará el Manual de Señalización Vial vigente y las normas técnicas aplicables.
a. Materiales
Los materiales deberán corresponder a las especificaciones del Apéndice A y demostrar su conformidad mediante los controles y soportes exigibles en el Apéndice B. Su suministro oportuno y conservación serán responsabilidad del contratista.
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
La STT entregará, según cada OI y su disponibilidad, inventarios, diseños, planos, esquemas, registros fotográficos y demás soportes técnicos aplicables. El contratista deberá revisar estos documentos y verificar su correspondencia con las condiciones reales antes de intervenir.
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Director de obra 
· Un (1) Residente de obra
· Un (1) Ingeniero de Transporte y Vías o Ingeniero Civil
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Acreditar el título de Ingeniero civil especialista en infraestructura vial 
Experiencia general mayor o igual a 20 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional y especialización (igual o mayor a 10 años).
	Experiencia específica: Haberse desempeñado como director de obra en por lo menos en tres (03) proyecto cuyo objeto estén relacionados con el presente proceso;

	Residente de Obra
	Acreditar el título de Ingeniero de Transporte y Vías 
Experiencia general mayor o igual a   10 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional. Especialización en vías y transporte (igual o mayor a 10 años).
	Experiencia específica: Acreditar experiencia especifica minina de dos (02) años como ingeniero residente en proyectos cuyo objeto y/o alcance incluyan suministro e instalación de señalización vertical y demarcación horizontal.

	Profesional en Seguridad y salud en el trabajo
	Acreditar el título de profesional en seguridad y salud en el trabajo o ingeniero en seguridad y salud para el trabajo 
Experiencia general mayor o igual a 5 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional 
Con licencia en salud ocupacional vigente
	Experiencia específica: Acreditar experiencia especifica mínima de dos (02) años como profesional SST en proyectos cuyo objeto y/o alcance incluyan suministro e instalación de señalización vertical y demarcación horizontal.



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Máquina de pintura
2. Planta eléctrica 5 a 10 Kw
3. Vehículo 
4. Herramienta Menor
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
El contratista implementará las medidas temporales de señalización, canalización, aislamiento y manejo operacional que correspondan a cada OI, conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la STT. La señalización temporal de obra se distingue de los elementos permanentes que integran los ítems contractuales.
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Permiso de cierre de vías temporal
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Aplican las disposiciones del Manual de Señalización Vial vigente, las especificaciones de los Apéndices A, B, C y D y las condiciones técnicas particulares de cada OI.
La ejecución requiere OI previa; no basta la existencia de un ítem, plano tipo o especificación para autorizar una intervención.
Las mediciones y pagos se sujetan a las unidades contractuales y a las cantidades efectivamente recibidas a satisfacción.
Los registros de calidad, fotografías, información georreferenciada, actualización de inventarios y planos récord se entregarán según los Apéndices B y C; las garantías técnicas se rigen por el Apéndice D.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Integran el marco técnico: Anexo Técnico de señalización vial de la STT (07/10/2026); Apéndice A – Especificaciones Técnicas; Apéndice B – Control de Calidad, Ensayos y Criterios Técnicos de Aceptación; Apéndice C – Especificaciones Técnicas de Dibujo, Gestión de Información, Inventario, Georreferenciación y Planos Récord; Apéndice D – Garantías Técnicas y Condiciones de Desempeño; Formulario 1 – Presupuesto Oficial; y las Órdenes de Intervención con sus soportes. Estos documentos son complementarios; las inconsistencias deben informarse a la supervisión antes de ejecutar.

En constancia, se firma en Duitama, a los ____ días del mes de octubre de 2026.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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