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1. GENERALIDADES
1.1 OBJETO
El presente Apéndice establece las especificaciones técnicas para la elaboración, presentación, revisión, actualización y entrega de diseños, planos, registros georreferenciados, inventarios, planos récord y demás información gráfica y alfanumérica asociada a las intervenciones de señalización vial y dispositivos para la regulación y seguridad del tránsito ejecutadas en desarrollo del contrato.
Su finalidad es garantizar que la información generada durante las etapas de diseño, programación, ejecución y cierre conserve criterios uniformes de representación, localización, identificación, estructura y trazabilidad, y pueda ser incorporada, consultada, actualizada y reutilizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Duitama – STT.
1.2 ALCANCE
Las disposiciones serán aplicables, según corresponda, a diseños de señalización; planos y esquemas de intervención; soportes gráficos de las Órdenes de Intervención; levantamientos e inventarios; registros de elementos instalados, mantenidos, reemplazados, reubicados, retirados o borrados; señalización horizontal ejecutada; planos récord; bases de datos; archivos geográficos; registros fotográficos; archivos editables y productos finales.
La aplicación del presente Apéndice no implica que todas las intervenciones requieran el mismo nivel de documentación. La información exigible deberá guardar proporcionalidad con la naturaleza, extensión y complejidad de la actuación y con lo definido en la Orden de Intervención.
1.3 RELACIÓN CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS
Este Apéndice deberá aplicarse conjuntamente con el Apéndice A – Especificaciones Técnicas y el Apéndice B – Control de Calidad, Ensayos y Criterios Técnicos de Aceptación, así como con los diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, Órdenes de Intervención y demás documentos técnicos y contractuales aplicables.
La información final deberá guardar correspondencia con las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas, los registros fotográficos y georreferenciados, los resultados de control de calidad y la condición final encontrada en campo. Toda diferencia autorizada entre el diseño y la condición ejecutada deberá reflejarse en los productos récord.
1.4 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
· Trazabilidad: cada elemento o intervención deberá poder relacionarse con su ubicación, Orden de Intervención, condición inicial, actuación realizada, fecha y condición final.
· Correspondencia: la información gráfica, alfanumérica, fotográfica y geográfica deberá representar una misma condición y no presentar contradicciones.
· Editabilidad: los productos que cuenten con formato editable o archivo fuente deberán entregarse de manera que permitan su consulta, edición, actualización y reutilización posterior.
· Georreferenciación: los elementos susceptibles de localización espacial deberán contar con coordenadas o geometría conforme al sistema de referencia definido.
· Estandarización: la codificación, atributos, nomenclatura, capas, bloques y convenciones deberán conservar criterios uniformes.
· Integridad: cada entrega deberá incluir los archivos y soportes necesarios para su utilización sin dependencias faltantes.
· Condición récord: la información final deberá representar lo realmente ejecutado y no limitarse a reproducir el diseño inicialmente previsto.
1.5 RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN
El Contratista será responsable de la consistencia, integridad, precisión razonable, organización y correspondencia de los productos que genere. La revisión de la supervisión no libera al Contratista de corregir errores, omisiones, archivos dañados, geometrías inconsistentes, atributos incompletos o diferencias respecto de la ejecución real.
2. SISTEMA DE REFERENCIA Y GEOREFERENCIACIÓN
2.1 SISTEMA DE REFERENCIA
Toda la información geográfica generada en desarrollo del contrato deberá utilizar como sistema oficial de referencia espacial MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional, código EPSG:9377, expresado en coordenadas planas y unidades métricas.
Este sistema constituirá el sistema de referencia único y maestro del contrato y deberá ser empleado en los diseños, levantamientos, inventarios, bases de datos geográficas, archivos SIG, planos récord, registros de ubicación de elementos y demás productos que incorporen información espacial.
La información proveniente de fuentes externas, equipos de captura, dispositivos móviles, sistemas GNSS, cartografía existente u otros insumos que se encuentren originalmente en un sistema de referencia diferente deberá ser transformada a MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional – EPSG:9377 antes de su incorporación a los productos contractuales.
Cuando se efectúen transformaciones de información espacial, deberá conservarse la identificación del sistema de referencia de origen y del sistema de destino, así como la información necesaria para garantizar la trazabilidad del proceso realizado.
Una vez incorporada la información al sistema contractual, las coordenadas deberán registrarse y entregarse en metros, identificando de manera consistente los componentes X (Este) y Y (Norte).
No se aceptarán archivos sin sistema de referencia definido, capas pertenecientes a una misma base con sistemas incompatibles, transformaciones sin identificación del sistema de origen y destino, ni diferencias injustificadas de ubicación entre planos, inventarios, archivos SIG y demás registros asociados a una misma intervención.
2.2 MÉTODO Y PRECISIÓN DE CAPTURA
Para el levantamiento de los elementos objeto de inventario, el Contratista podrá emplear dispositivos móviles, equipos GNSS u otros equipos especializados de captura, siempre que el método seleccionado permita identificar inequívocamente cada elemento y asociarlo correctamente con su ubicación, atributos y registro fotográfico.
Antes del inicio de las actividades de inventario, el Contratista deberá definir y presentar a la Supervisión la metodología de captura que será empleada, indicando como mínimo el tipo de dispositivo o equipo, el procedimiento de levantamiento, la precisión esperada, el sistema de referencia utilizado y el mecanismo previsto para el control y validación de la información obtenida.
Cuando el inventario sea levantado mediante dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares o equipos de características equivalentes, se admitirá una tolerancia posicional horizontal máxima de ±3,0 m, siempre que la información complementaria registrada permita identificar inequívocamente el elemento en campo.
Cuando el Contratista opte por utilizar equipos GNSS, receptores especializados u otros dispositivos de mayor precisión, la exactitud posicional obtenida deberá ser superior a la exigida para dispositivos móviles y corresponder a las especificaciones técnicas y condiciones de operación del equipo empleado. El Contratista deberá declarar la precisión esperada del método seleccionado y conservar evidencia suficiente que permita verificar su aplicación durante el levantamiento.
La metodología definida para el levantamiento deberá aplicarse de manera uniforme durante la ejecución del inventario. Cualquier modificación en el método de captura, tipo de equipo o nivel de precisión deberá ser previamente informada y justificada ante la Supervisión.
La captura mediante dispositivos móviles o equipos destinados al inventario no sustituirá los levantamientos topográficos o geométricos requeridos cuando la naturaleza del diseño, replanteo o intervención demande una precisión superior.
2.3 REGISTRO DE COORDENADAS Y GEOMETRÍAS
Los elementos puntuales deberán contar con coordenadas asociadas a su ubicación. Para elementos lineales o superficiales se conservará la geometría correspondiente cuando sea necesaria para representar adecuadamente la intervención.
Las coordenadas y geometrías deberán ser coherentes entre la base geográfica, los planos, el inventario y los registros de campo.
2.4 METADATOS MÍNIMOS
Cada conjunto de información geográfica deberá identificar, como mínimo, responsable de elaboración, fecha de captura o actualización, sistema de referencia, fuente de información, método de levantamiento y observaciones relevantes sobre calidad o limitaciones.
3. INFORMACIÓN BASE Y LEVANTAMIENTO PARA DISEÑOS
3.1 INSUMOS
Los diseños podrán elaborarse a partir de cartografía institucional, levantamientos topográficos, inventarios, inspecciones de campo, ortofotografías disponibles, diseños geométricos, información de tránsito, antecedentes de intervención y demás fuentes técnicamente pertinentes.
La utilización de información existente deberá acompañarse de verificación suficiente de su correspondencia con las condiciones actuales del sitio.
3.2 VERIFICACIÓN DE CAMPO
· Geometría vial, sentidos de circulación y dimensiones relevantes para el diseño, incluyendo anchos de calzada, carriles, separadores y demás elementos que deban ser representados o considerados
· Número y ancho de carriles, configuración operacional y distribución del espacio vial
· intersecciones, accesos, retornos y accesos a predios o equipamientos que puedan incidir en la solución propuesta
· Señalización y dispositivos existentes, incluyendo su ubicación, estado, orientación, visibilidad y posibles interferencias
· Estado y tipo de superficie, así como condiciones que puedan afectar la ejecución o adherencia de los elementos de señalización
· Andenes, cruces, circulación y accesibilidad peatonal, incluyendo rampas, vados, continuidad de recorridos y obstáculos existentes
· Infraestructura y circulación ciclista, cuando exista o pueda verse afectada por la intervención
· Paraderos, estacionamientos, zonas reguladas, áreas de cargue y descargue y demás usos del espacio vial que puedan incidir en la operación
· Separadores, isletas, canalizaciones y demás elementos físicos de ordenamiento o segregación del tránsito
· Mobiliario urbano, arborización, postes, infraestructura semafórica y demás elementos que puedan afectar la ubicación, instalación o visibilidad de la señalización y los dispositivos
· Drenajes, redes e interferencias visibles que puedan afectar la instalación o ejecución de los elementos nuevos
· Condiciones de iluminación y visibilidad, cuando resulten relevantes para la seguridad y correcta percepción de la señalización
· Operación vehicular, peatonal y ciclista observada en campo, incluyendo maniobras, giros, estacionamiento y demás comportamientos que deban considerarse en el diseño
· Infraestructura ferroviaria y cruces férreos, cuando se encuentren dentro del área de intervención
· Obras, intervenciones o condiciones temporales existentes que puedan modificar la operación habitual o afectar la implementación
· Demás condiciones físicas, operacionales o del entorno que puedan afectar el diseño o la implementación de la intervención
La información deberá permitir diferenciar elementos existentes a conservar, mantener, retirar, reemplazar o reubicar y elementos nuevos.
3.3 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS O CARTOGRÁFICOS
Cuando la naturaleza de la intervención requiera una definición geométrica precisa, el diseño deberá soportarse en levantamiento topográfico realizado mediante equipos especializados, o en cartografía o información geométrica existente que cuente con un nivel de precisión compatible con la escala, complejidad y finalidad del diseño.
Los levantamientos topográficos deberán efectuarse mediante equipos técnicos adecuados para este tipo de trabajos, tales como equipos GNSS de precisión, estación total u otros sistemas equivalentes que permitan obtener la exactitud requerida para el diseño y, cuando corresponda, su posterior replanteo en campo.
La información utilizada deberá representar adecuadamente las condiciones actuales del área de intervención e incluir los elementos físicos necesarios para definir, dimensionar y materializar la solución propuesta. Según corresponda, deberá contemplar geometría y bordes de calzada, ejes o referencias viales, andenes, separadores, isletas, accesos, intersecciones, infraestructura peatonal y ciclista, mobiliario, postes, arborización, infraestructura semafórica, drenajes, elementos de señalización existentes y demás elementos que puedan condicionar la implantación del diseño.
Cuando se utilice cartografía, levantamientos o información geométrica previamente existente, el Contratista deberá verificar su correspondencia con las condiciones actuales de campo, así como su precisión, integridad y suficiencia para la intervención proyectada. Las diferencias identificadas deberán ser actualizadas o complementadas antes de la elaboración definitiva del diseño.
Los levantamientos y archivos resultantes deberán encontrarse georreferenciados en el sistema de referencia definido contractualmente, conservar la información necesaria para identificar su fecha, fuente, método de levantamiento y responsable de elaboración, y entregarse en los formatos editables establecidos en el presente Apéndice.
Cuando la intervención requiera el replanteo de elementos cuya posición, alineamiento, separación, dimensión o nivel resulte determinante para su correcta ejecución, el levantamiento deberá contar con precisión suficiente para permitir su materialización inequívoca en campo.
4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DISEÑOS
4.1 CRITERIOS GENERALES
Los diseños deberán desarrollarse conforme al Manual de Señalización Vial vigente y representar con claridad suficiente la solución objeto de ejecución. Las decisiones fundamentales de ubicación, configuración, tipo y cantidad no deberán trasladarse al Contratista durante la ejecución, salvo ajustes menores debidamente autorizados conforme al Apéndice A.
4.2 CONTENIDO MÍNIMO
· Geometría vial relevante y sentidos de circulación
· Señalización existente y condición de intervención
· Elementos a conservar, mantener, retirar, borrar, reemplazar o reubicar
· Señalización vertical y horizontal proyectada
· Dispositivos nuevos
· Códigos, mensajes y orientación de señales
· Dimensiones, separaciones y cotas relevantes
· Detalles, secciones o ampliaciones cuando resulten necesarios
· Identificación del tramo, intersección o punto
· Cuadro o relación de cantidades asociadas
· Convenciones y notas necesarias para su materialización
4.3 NIVEL DE DETALLE
Las actuaciones puntuales, simples o repetitivas podrán representarse mediante fichas, esquemas o detalles tipo, siempre que estos permitan identificar inequívocamente la ubicación, características, dimensiones y condiciones de implementación de cada elemento o intervención.
La utilización de fichas o detalles tipo no eximirá de identificar el punto, tramo o sector específico donde serán aplicados, ni de relacionarlos con la correspondiente Orden de Intervención cuando aplique.
Las intervenciones que impliquen modificaciones en la configuración de circulación, intersecciones, canalizaciones, pasos peatonales, infraestructura ciclista, segregaciones, reductores de velocidad, conjuntos de señalización o cualquier otra actuación cuya correcta ejecución dependa de una definición geométrica específica deberán representarse mediante planos con el nivel de detalle suficiente para su interpretación, replanteo, ejecución y verificación en campo.
El nivel de detalle deberá ser proporcional a la complejidad, extensión y naturaleza de la intervención, e incluir las cotas, dimensiones, referencias, detalles o ampliaciones necesarias para evitar interpretaciones durante la ejecución.
4.4 REVISIÓN Y VERSIONAMIENTO
Cada diseño deberá identificar como mínimo su versión, fecha de radicación y estado, de manera que pueda determinarse inequívocamente cuál corresponde a la versión vigente. Las modificaciones deberán conservar la trazabilidad respecto de las versiones anteriores y permitir identificar los cambios efectuados.
Las versiones se identificarán consecutivamente mediante la codificación V1, V2, V3, …..., Vn, correspondiendo V1 a la primera versión radicada. Cada nueva radicación que incorpore modificaciones al diseño deberá generar una nueva versión consecutiva.
La fecha de radicación se incorporará en la nomenclatura del archivo mediante el formato AAAAMMDD.
Para efectos de control documental se utilizarán los siguientes estados: REV, para revisión; APROB, aprobado para ejecución; y RECORD, correspondiente a la condición final ejecutada.
Los nombres de los archivos deberán construirse siguiendo la siguiente estructura general:
[OI]_[TIPO]_[UBICACION]_[VERSION]_[FECHA]_[ESTADO].[EXTENSION]
Cada componente deberá diligenciarse de acuerdo con los siguientes criterios:
Tabla 1. Estructura para la nomenclatura de archivos de diseño
	Componente
	Contenido
	Forma de identificación
	Ejemplo

	OI
	Orden de Intervención
	Código asignado a la intervención
	OI0025

	TIPO
	Tipo de producto
	Abreviatura normalizada
	DIS

	UBICACION
	Punto, intersección o tramo
	Nomenclatura vial abreviada, sin espacios
	CR10_CL15

	VERSION
	Versión radicada
	V + número consecutivo
	V1

	FECHA
	Fecha de radicación
	DDMMAAAA
	22092026

	ESTADO
	Estado del documento
	REV / APROB / RECORD
	REV

	EXTENSION
	Formato del archivo
	Según producto
	dwg, pdf


Fuente. Elaboración propia
Por ejemplo, la primera versión de un diseño correspondiente a la Orden de Intervención 0025, localizada en la intersección de la Carrera 10 con Calle 15 y radicada el 22 de septiembre de 2026 para revisión, se denominará:
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_20260922_REV.dwg
Su correspondiente archivo PDF deberá conservar exactamente la misma nomenclatura:
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_20260922_REV.pdf
Si como resultado de la revisión se realizan modificaciones y el documento es nuevamente radicado el 25 de septiembre de 2026, deberá generarse una nueva versión:
OI0025_DIS_CR10_CL15_V2_20260925_REV.dwg
Cuando una versión sea aprobada sin requerir una nueva modificación, deberá conservar el mismo número de versión y la fecha correspondiente a su radicación, modificándose únicamente el estado:
OI0025_DIS_CR10_CL15_V2_20260925_APROB.dwg
La condición récord deberá identificarse mediante el estado RECORD. Cuando el producto récord sea presentado por primera vez, iniciará su propio control de versiones en V1, incrementándose únicamente si requiere ajustes posteriores:
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_20261015_RECORD.dwg
Los nombres de archivo deberán escribirse sin espacios, tildes ni caracteres especiales, utilizando guion bajo (_) como separador entre componentes. Las abreviaturas y criterios establecidos deberán mantenerse uniformemente durante toda la ejecución del contrato.
5. ESTÁNDAR DE DIBUJO Y ARCHIVOS CAD
5.1 FORMATOS DE ENTREGA
Los productos elaborados mediante herramientas CAD deberán entregarse, como mínimo, en formato editable DWG y en formato PDF para consulta, garantizando correspondencia entre ambos archivos.
Los archivos DWG deberán entregarse guardados en formato compatible con AutoCAD 2018, independientemente de la versión del software utilizada para su elaboración. Cuando el archivo haya sido desarrollado en una versión posterior, el Contratista deberá verificar previamente que su conversión o guardado en la versión establecida no genere pérdida de geometría, atributos, bloques, textos, capas, referencias u otros componentes necesarios para su correcta utilización.
La entrega deberá incluir las referencias externas, imágenes, archivos vinculados y demás recursos indispensables para la correcta apertura, visualización y edición del archivo. No se aceptarán archivos que dependan de rutas locales, referencias no suministradas o recursos faltantes que impidan su utilización por parte de la STT.
El archivo PDF deberá corresponder a la misma versión y estado del archivo DWG entregado y representar correctamente el contenido previsto para impresión o consulta.
5.2 UNIDADES Y ESCALA
Los archivos CAD deberán elaborarse en unidades coherentes con el sistema de referencia definido contractualmente. Considerando la adopción de MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional – EPSG:9377, la geometría espacial del proyecto deberá manejarse en metros.
La geometría deberá dibujarse a escala real (1:1) en el espacio modelo, y las escalas de representación e impresión deberán controlarse mediante las presentaciones o layouts y sus respectivas ventanas gráficas (viewports).
Para procurar uniformidad en la presentación de los productos, se utilizarán preferentemente las siguientes escalas:
· 1:500 y 1:1.000 para plantas, sectores, intersecciones, tramos y planos generales;
· 1:50, 1:100 y 1:200 para detalles, ampliaciones, secciones u otros elementos que requieran mayor nivel de definición.
Podrán utilizarse otras escalas cuando las características, extensión, geometría o nivel de detalle de la intervención así lo requieran, siempre que permitan una adecuada lectura e interpretación del plano y se encuentren claramente identificadas.
Un mismo plano podrá contener ventanas gráficas con diferentes escalas cuando sea necesario para representar plantas generales, detalles o ampliaciones. En estos casos, cada ventana deberá identificar expresamente la escala utilizada.
En todos los casos, la selección de la escala deberá garantizar que textos, cotas, símbolos, convenciones y demás información técnica sean legibles tanto en el archivo PDF como en el formato de impresión definido.
5.3 CAPAS MÍNIMAS
Los archivos CAD deberán organizarse mediante capas claramente identificadas, que permitan reconocer el tipo de elemento representado y, cuando corresponda, sus características principales y condición de intervención.
La nomenclatura de las capas correspondientes a señalización horizontal, señalización vertical y dispositivos para la regulación y seguridad del tránsito deberá guardar correspondencia con la codificación y denominación establecida en el Manual de Señalización Vial vigente y con la nomenclatura de la biblioteca de bloques y elementos CAD suministrada por la STT, la cual deberá estar estructurada con base en dicho Manual.
Tabla 2. Criterios para la estructuración y nomenclatura de capas CAD
	Grupo
	Criterio de nomenclatura
	Ejemplos
	Observaciones

	Señalización horizontal – líneas longitudinales y transversales
	Código o abreviatura del elemento conforme al Manual y a la biblioteca suministrada por la STT, incluyendo el ancho o grosor nominal cuando haga parte de su configuración
	LB-12, LB-15, LC-12, LC-15
	Un mismo tipo de línea con diferente ancho deberá manejarse en capas independientes.

	Señalización horizontal – otras marcas viales
	Código o abreviatura definida para cada marca vial conforme al Manual y a la biblioteca suministrada
	PP, FGD, FOSD, entre otros
	Cada tipo de elemento deberá conservar una nomenclatura única y uniforme.

	Señalización horizontal a borrar
	Nombre de la capa correspondiente al elemento + condición (BORRADO)
	LB-12 (BORRADO), LC-12 (BORRADO), PP (BORRADO)
	Deberá conservarse el código, ancho y demás características del elemento que será eliminado.

	Señalización vertical
	Código de la señal conforme al Manual de Señalización Vial vigente y a la biblioteca de bloques suministrada por la STT
	Según código de la señal:
SP – SEÑALES PREVENTIVAS
SR – SEÑALES REGLAMENTARIAS
SI – SEÑALES INFORMATIVAS
	La denominación deberá permitir identificar inequívocamente el tipo de señal representada.

	Dispositivos viales
	Código o denominación normalizada del dispositivo conforme al Manual y a la biblioteca suministrada
	Según dispositivo
	Cada tipo de dispositivo deberá conservar una capa específica.

	Dispositivos repetitivos
	Código del dispositivo + identificación del espaciamiento o separación, cuando este haga parte de la configuración del diseño
	TR_P8, TR_P6
	P# identifica el espaciamiento entre elementos expresado en metros; por ejemplo, P8 corresponde a una separación de 8 m.

	Elementos objeto de retiro u otra intervención
	Nombre original de la capa + condición correspondiente
	TR_P8 (RETIRO)
	Podrán emplearse condiciones como RETIRO, MANTENIMIENTO, REUBICACIÓN o REEMPLAZO, según corresponda

	Infraestructura y elementos físicos
	Nombre corto y claramente identificable del elemento
	SARDINEL, SEPARADOR, SUMIDERO, FRANJA PODOTACTIL
	Corresponde a elementos necesarios para comprender, diseñar o materializar la intervención

	Información y anotaciones
	Nombre descriptivo normalizado según su contenido
	NOMENCLATURA, NOTAS, ROTULO
	Deberán mantenerse separados de los elementos físicos del diseño.

	Elementos auxiliares de diseño
	Nombre descriptivo de la información técnica representada
	RADIOS_DE_GIRO, ZONA_DE_INFLUENCIA
	Corresponde a referencias o geometrías auxiliares necesarias para el desarrollo del diseño.

	Otros elementos
	Denominación corta, clara y técnicamente identificable
	Según corresponda
	Deberá conservarse el mismo criterio de nomenclatura durante todo el contrato.


Fuente. Elaboración propia
La tabla anterior establece los criterios mínimos para la estructuración y nomenclatura de las capas y no constituye un listado cerrado. Cuando el diseño requiera elementos adicionales, deberán crearse las capas correspondientes siguiendo la codificación establecida en el Manual de Señalización Vial vigente y la nomenclatura definida en la biblioteca suministrada por la STT.
Para las líneas longitudinales y transversales, la nomenclatura deberá permitir identificar tanto el tipo de demarcación como su ancho o grosor nominal. Cuando un mismo elemento pueda ejecutarse con diferentes anchos, cada configuración deberá manejarse en una capa independiente.
Para los dispositivos puntuales repetitivos, tales como tachas, estoperoles, tachones u otros elementos similares, la nomenclatura deberá identificar el tipo de dispositivo y, cuando corresponda, su patrón de espaciamiento. Para estos casos podrá utilizarse la estructura [CÓDIGO]_P[ESPACIAMIENTO], expresando el espaciamiento en metros. Por ejemplo, TR_P8 corresponderá a tachas dispuestas cada 8 m.
Cuando un elemento sea objeto de borrado, retiro, mantenimiento, reubicación, reemplazo u otra condición de intervención, deberá conservarse su nomenclatura original y adicionarse la condición correspondiente, con el fin de mantener la identificación de sus características originales.
Para un mismo tipo y configuración de elemento deberá conservarse una única nomenclatura durante toda la ejecución del contrato. No deberán utilizarse abreviaturas alternativas o denominaciones diferentes para representar un mismo elemento cuando exista una nomenclatura previamente definida por la STT.
Los archivos CAD deberán utilizar una codificación de color uniforme basada en el índice de colores de AutoCAD – ACI, con el fin de diferenciar visualmente la condición de los elementos representados.
Salvo disposición particular, los objetos deberán configurarse PorCapa (ByLayer), de manera que el color y demás propiedades gráficas puedan ser controlados de forma uniforme desde la capa correspondiente. Se exceptúan aquellos bloques o elementos cuya representación requiera colores internos específicos definidos en la biblioteca suministrada por la STT.
Tabla 3. Criterios de color para representación de elementos CAD
	Elemento / Condición
	Color
	Código ACI
	Criterio

	Señalización horizontal nueva – blanca
	Blanco
	7
	Para demarcaciones nuevas cuyo color reglamentario corresponda a blanco.

	Señalización horizontal nueva – amarilla
	Amarilla
	40
	Para demarcaciones nuevas cuyo color reglamentario corresponda a amarillo.

	Señalización horizontal existente / inventario
	Naranja
	30
	Permite diferenciar visualmente los elementos existentes levantados en campo de los elementos nuevos.

	Señalización horizontal para borrar
	Morado
	222
	Para identificar demarcaciones existentes previstas para eliminación.

	Otros elementos
	Según criterio definido
	Según corresponda
	Se aplicará la codificación establecida por la STT o la definida en la biblioteca de elementos CAD


Fuente. Elaboración propia
La codificación de colores, nomenclatura de capas y propiedades gráficas adoptadas deberán mantenerse de manera uniforme y consistente en todos los archivos CAD generados durante la ejecución del contrato.
5.4 BLOQUES Y SÍMBOLOS
Los símbolos de señales y dispositivos deberán emplear bloques consistentes, normalizados y claramente identificables, de conformidad con el Manual de Señalización Vial vigente y con la biblioteca de bloques y elementos CAD suministrada por la STT. 
La STT suministrará al Contratista la biblioteca institucional de bloques, la cual deberá utilizarse de manera uniforme durante la elaboración de los diseños. La nomenclatura, configuración, geometría, atributos y propiedades de los bloques suministrados deberán conservarse durante la ejecución del contrato.
Para la señalización vertical, los bloques incorporarán atributos que permitan identificar y gestionar la condición de cada señal durante las diferentes etapas del proceso. La estructura y componentes del bloque se ilustran a continuación:
Figura 1. Estructura del bloque de señalización vertical
[image: ]
Fuente. Elaboración propia

La condición de cada señal se gestionará mediante el atributo de fase incorporado al bloque. Se adoptarán los siguientes valores:
Tabla 4. Valores del atributo FASE_ACCION para bloques de señalización vertical
	Código
	Fase

	F_DIS_NUE
	Nuevo

	F_INV_INV
	Inventario

	F_PRG_RET/REU
	Retiro o Reubicación

	F_IMP_INS
	Implementado


Fuente. Elaboración propia

La selección de la fase podrá realizarse directamente mediante las propiedades dinámicas incorporadas al bloque, conforme se muestra a continuación: 
Figura 2. Selección de fase del bloque de señalización vertical
[image: ]
Fuente. Elaboración propia

Los atributos del bloque también podrán ser consultados y editados mediante el Editor de atributos de AutoCAD. En este se registrará el número interno asignado a la señal y se podrá modificar el atributo correspondiente a la fase, conforme se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Edición de atributos del bloque de señalización vertical
[image: ]
Fuente. Elaboración propia

El cambio de fase deberá generar automáticamente el cambio de color del bloque, de acuerdo con la configuración incorporada en la biblioteca suministrada por la STT, permitiendo diferenciar visualmente su condición dentro del diseño.
Para algunos dispositivos viales, tales como tachas, bordillos, hitos, tachones, entre otros, también podrá disponerse de un mecanismo de selección de fase similar al de la señalización vertical. En estos casos, la fase se utilizará principalmente para controlar la representación gráfica del elemento dentro del plano, de manera que al cambiar la fase se modifique únicamente el color del bloque o símbolo, sin alterar su geometría o configuración.
Figura 4. Selección de fase en dispositivos viales
[image: ]
Fuente. Elaboración propia
Los bloques suministrados deberán conservar su funcionamiento y estructura. No deberán renombrarse, descomponerse o modificarse de manera que se pierdan sus atributos, propiedades dinámicas, identificación o comportamiento gráfico.
Cuando sea necesario incorporar una señal o dispositivo que no se encuentre disponible en la biblioteca suministrada, el Contratista deberá elaborar el elemento de acuerdo con el Manual de Señalización Vial vigente y mantener los mismos criterios de estructura, nomenclatura y funcionamiento definidos por la STT.
5.5 LIMPIEZA Y PORTABILIDAD
Los DWG deberán entregarse depurados, sin objetos innecesarios, referencias rotas, capas sin uso que afecten su manejo, archivos temporales o vínculos locales. Cuando existan XREF, imágenes o fuentes indispensables, deberán incluirse en la estructura de entrega.
6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL – SIG
6.1 FORMATO MAESTRO
La información geográfica deberá entregarse en formato editable, conservando geometría, atributos, sistema de referencia, estructura de capas e integridad de las relaciones.
Se adopta la File Geodatabase (.gdb) como formato maestro para la entrega y administración de la información SIG, dentro de la cual deberán estructurarse las capas, tablas, atributos, dominios, relaciones y demás componentes definidos para el inventario y seguimiento de las intervenciones.
Como formatos complementarios de consulta e interoperabilidad podrán utilizarse KML/KMZ, GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp), cuando sean requeridos por el supervisor, garantizando su correspondencia con la información contenida en la Geodatabase maestra.
Los formatos complementarios no sustituirán la entrega de la Geodatabase maestra, salvo autorización expresa de la Supervisión
6.2 CAPAS GEOGRÁFICAS MÍNIMAS
La Geodatabase maestra deberá organizar la información geográfica mediante Feature Datasets y Feature Classes, de acuerdo con el tipo de elemento y la geometría necesaria para su adecuada representación espacial.
Las Feature Classes asociadas a la señalización vial se organizarán dentro de un Feature Dataset denominado SENALIZACION_VIAL, el cual deberá utilizar el sistema de referencia espacial definido contractualmente.
Como mínimo, el Feature Dataset deberá contener las siguientes Feature Classes:
Tabla 5. Feature Classes mínimas del Feature Dataset
	Feature Class
	Geometría
	Contenido

	senal_vertical
	Point
	Señales verticales existentes, proyectadas, intervenidas e implementadas.

	dispositivo_puntual
	Point
	Tachas, estoperoles, tachones, hitos y demás dispositivos cuya localización se represente mediante un punto.

	dispositivo_lineal
	Polyline
	Reductores de velocidad, bordillos y demás dispositivos cuya configuración se represente principalmente mediante una geometría lineal.

	demarcacion_lineal
	Polyline
	Líneas longitudinales, transversales y demás elementos de señalización horizontal cuya representación corresponda a una geometría lineal.

	demarcacion_area
	Polygon
	Pasos peatonales, cebreados, pictogramas, símbolos, áreas demarcadas y demás elementos cuya representación corresponda a una superficie.

	intervencion
	Polygon
	Área o ámbito espacial asociado a cada Orden de Intervención.


Fuente. Elaboración propia
La estructura anterior corresponde al modelo mínimo de organización de la información geográfica y podrá complementarse con otras Feature Classes cuando la naturaleza de los elementos inventariados o de las intervenciones así lo requiera.
Las condiciones de inventario, elemento nuevo, mantenimiento, retiro, reubicación, reemplazo o implementación no deberán generar, por regla general, Feature Classes independientes. Estas condiciones deberán administrarse mediante los atributos y dominios definidos para cada registro, permitiendo conservar la identidad y trazabilidad del elemento durante sus diferentes etapas.
Los nombres del Feature Dataset y de las Feature Classes deberán mantenerse uniformes durante toda la ejecución del contrato. La creación de Feature Classes adicionales deberá responder a una necesidad técnica identificable y no deberá utilizarse para duplicar información que pueda administrarse mediante atributos, dominios o relaciones dentro de la Geodatabase.
6.3 REGLAS DE INTEGRIDAD
· Cada elemento deberá contar con un identificador único, el cual no podrá ser reutilizado para otro registro
· Todas las Feature Classes deberán utilizar el sistema de referencia espacial definido contractualmente
· No deberán existir geometrías nulas, inválidas o duplicadas sin justificación técnica
· Los atributos definidos como obligatorios no podrán quedar vacíos. Cuando corresponda, deberán utilizarse valores controlados como “No aplica”, “No disponible” u otra categoría previamente definida
· Los campos categóricos deberán utilizar los dominios y catálogos establecidos en la Geodatabase, evitando valores escritos libremente cuando exista una lista controlada
· Los códigos de señales, demarcaciones y dispositivos deberán guardar correspondencia con el Manual de Señalización Vial vigente y con las nomenclaturas adoptadas por la STT
· Las fechas deberán almacenarse mediante un formato uniforme y utilizando campos de tipo fecha cuando la estructura de la Geodatabase lo permita
· Las relaciones entre elementos, Órdenes de Intervención y demás registros asociados deberán conservarse correctamente, evitando registros sin correspondencia cuando dicha relación sea obligatoria
· Las geometrías deberán encontrarse dentro del ámbito espacial de la intervención correspondiente, salvo situaciones debidamente justificadas
· Las Feature Classes, tablas, dominios y relaciones deberán conservar su estructura durante los procesos de actualización, consolidación y entrega
· La Geodatabase deberá abrirse y consultarse correctamente, sin pérdida de geometrías, atributos, dominios o relaciones
Cuando se definan reglas topológicas específicas para una Feature Class, estas deberán cumplirse antes de cada entrega o consolidación de la Geodatabase
7. INVENTARIO INSTITUCIONAL
7.1 MODELO GENERAL
El inventario deberá permitir identificar individualmente cada elemento y relacionarlo con su ubicación, características, estado e historial de intervención. El modelo deberá evitar registros duplicados cuando un elemento sea mantenido o reubicado y deberá conservar la trazabilidad de los elementos retirados y de los nuevos elementos incorporados.
7.2 IDENTIFICADOR ÚNICO
Cada elemento inventariable deberá contar con un identificador único, asignado de manera consecutiva de acuerdo con el tipo de señalización. El identificador deberá mantenerse durante toda la vida del registro y no podrá ser reutilizado para otro elemento, incluso cuando el elemento original sea retirado, reemplazado o deje de estar activo.
Para la asignación de identificadores se utilizará la siguiente estructura:
	Tipo de elemento
	Estructura
	Descripción

	Señalización vertical
	SV – [CONSECUTIVO]
	SV-000001

	Señalización horizontal
	SH – [CONSECUTIVO]
	SH-000001


Fuente. Elaboración propia
El consecutivo será asignado progresivamente a medida que los elementos sean incorporados al inventario, manteniendo una numeración única dentro de cada tipo de señalización.
Cuando un elemento sea retirado o modificado, su identificador deberá conservarse dentro del historial correspondiente y no deberá asignarse nuevamente a otro elemento. Cuando se retire un elemento y se implemente otro en su lugar, el nuevo elemento deberá recibir un nuevo ID_ELEMENTO, conforme a lo establecido en el numeral 10.2.
7.3 CAMPOS COMUNES MÍNIMOS
Las Feature Classes que conforman el inventario deberán contener un conjunto mínimo de atributos comunes que permita identificar cada elemento, establecer su ubicación y condición, mantener la trazabilidad de las intervenciones realizadas y relacionarlo con la información técnica correspondiente. Esta estructura constituye el núcleo común del inventario y se complementará con los campos específicos definidos para cada tipo de elemento.
Tabla 6. Campos comunes mínimos de los elementos de señalización y dispositivos
	Campo propuesto
	Tipo
	Descripción
	Obligatoriedad propuesta

	ID_ELEMENTO
	Text
	Identificador único asignado al elemento conforme al numeral 7.2.
	Sí

	TIPO_ELEMENTO
	Text
	SV, dispositivo, demarcación, reductor, etc.
	Sí

	ESTADO_REGISTRO
	Text
	Estado vigente del elemento dentro de la Geodatabase, por ejemplo: nuevo, activo, retirado u otro valor definido o validado por la Supervisión. Deberá administrarse mediante dominio controlado
	Sí

	COORD_X
	Double
	Coordenada Este (X) del elemento en el sistema MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional – EPSG:9377.
	Según geometría

	COORD_Y
	Double
	Coordenada Norte (Y) del elemento en el sistema MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional – EPSG:9377.
	Según geometría

	DIRECCION_REF
	Text
	Dirección, nomenclatura vial o referencia que permita identificar la ubicación del elemento, sea existente, nuevo o implementado.
	Sí

	BARRIO_SECTOR
	Text
	Barrio o sector correspondiente a la ubicación del elemento.
	Recomendado

	FECHA_REGISTRO
	Date
	Fecha en la cual el elemento fue incorporado por primera vez a la Geodatabase, ya sea como elemento existente o como elemento nuevo.
	Sí

	FECHA_ULT_INTERV
	Date
	Fecha correspondiente a la actuación más reciente realizada sobre el elemento, cuando este haya sido objeto de implementación, mantenimiento, reposición, reubicación, retiro u otra intervención.
	Sí cuando aplique

	TIPO_INTERVENCION
	Text
	Instalación, mantenimiento, reposición, reubicación, retiro, borrado
	Sí cuando aplique

	ORDEN_INTERVENCION
	Text
	Código de la Orden de Intervención correspondiente al diseño o actuación en la cual se encuentra incluido el elemento, permitiendo relacionarlo con los demás elementos, planos y soportes de la misma intervención.
	Sí cuando aplique

	OBSERVACIONES
	Text
	Información adicional relevante relacionada con la condición, características o intervención del elemento.
	No

	FOTO_GENERAL
	Text
	URL correspondiente al registro fotográfico general asociado al elemento, cuando exista evidencia de campo disponible.
	Sí cuando aplique

	FOTO_DETALLE
	Text
	URL correspondiente al registro fotográfico detallado asociado al elemento, cuando exista evidencia de campo disponible.
	Sí cuando aplique


Fuente. Elaboración propia
Los campos categóricos deberán administrarse mediante dominios controlados dentro de la Geodatabase, cuando corresponda, con el fin de mantener valores uniformes y evitar variaciones de escritura o clasificaciones incompatibles.
Para las geometrías Point, los campos COORD_X y COORD_Y deberán corresponder a las coordenadas del elemento en el sistema MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional – EPSG:9377. Para geometrías Polyline y Polygon, la ubicación espacial estará determinada directamente por la geometría almacenada en la Feature Class, por lo que no será obligatorio diligenciar dichos campos.
Los campos comunes definidos en este numeral deberán complementarse con los atributos específicos correspondientes a cada tipo de elemento, de acuerdo con los numerales siguientes.
7.4 CAMPOS ESPECÍFICOS – SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Además de los campos comunes definidos en el numeral 7.3, la Feature Class senal_vertical deberá contener los atributos específicos necesarios para identificar las características técnicas, físicas y de instalación de cada señal, ya sea existente, proyectada, implementada o intervenida. La estructura parte de los atributos previstos originalmente para tablero, reflectivo, soporte, texto, instalación y fabricante. 
Tabla 7. Campos específicos para señalización vertical
	Campo propuesto
	Tipo
	Descripción
	Obligatoriedad

	CODIGO_SENAL
	Text
	Código de la señal de acuerdo con el Manual de Señalización Vial vigente.
	Sí

	DESCRIPCION_SENAL
	Text
	Nombre, descripción o mensaje correspondiente a la señal.
	Sí

	TIPO_SENAL
	Text
	Clasificación de la señal, por ejemplo: reglamentaria, preventiva, informativa u otra establecida en el Manual. Deberá administrarse mediante dominio controlado.
	Sí

	ESTADO_TABLERO
	Text
	Bueno / Regular / Malo / No tiene / No aplica
	Para elementos existentes o implementados

	MATERIAL_TABLERO
	Text
	Material de fabricación del tablero. Para elementos existentes podrá registrarse No identificado cuando no sea posible determinarlo
	Sí cuando se disponga de la información

	ANCHO_TABLERO
	Double
	Ancho del tablero, expresado en metros.
	Cuando aplique

	ALTO_TABLERO
	Double
	Altura del tablero, expresada en metros.
	Cuando aplique

	TIPO_REFLECTIVO
	Text
	Tipo o material retrorreflectivo utilizado en la señal.
	Cuando aplique

	ESTADO_REFLECTIVO
	Text
	Condición observada del material retrorreflectivo. Valores permitidos: Bueno / Regular / Malo / No verificable / No aplica.
	Para elementos existentes o implementados

	TIPO_SOPORTE
	Text
	Pedestal / Adosada / Bandera / Pórtico / Otro
	Sí

	PERFIL_SOPORTE
	Text
	Ángulo / Tubular circular / Tubular cuadrado / Tubular rectangular / Otro / No identificado
	

	MATERIAL_SOPORTE
	Text
	Material predominante del soporte. Valores permitidos: Acero galvanizado / Acero pintado / Aluminio / Otro / No identificado / No aplica.
	Cuando aplique

	ESTADO_SOPORTE
	Text
	Bueno / Regular / Malo / No tiene / No aplica
	Para elementos existentes o implementados

	CANT_SENALES_SOPORTE
	Short Integer
	Número de tableros instalados o previstos sobre el mismo soporte.
	Sí

	ORIENTACION
	Double
	Orientación de la cara de la señal respecto al sistema de referencia adoptado, cuando sea requerida para su adecuada representación o verificación.
	Cuando aplique

	TEXTO_VARIABLE
	Text
	Texto, mensaje o contenido particular de señales informativas, adosadas u otras señales cuyo contenido no quede completamente definido mediante el código.
	Cuando aplique

	FECHA_INSTALACION
	Date
	Fecha efectiva de instalación del elemento. Para elementos nuevos permanecerá sin diligenciar hasta su implementación.
	Para señales nuevas instaladas

	FABRICANTE
	Text
	Fabricante del tablero, material o elemento instalado, cuando resulte aplicable.
	Para señales nuevas instaladas

	LOTE
	Text
	Número o identificación del lote de fabricación o suministro asociado al elemento instalado.
	Para señales nuevas instaladas


Fuente. Elaboración propia
Para el campo ESTADO_TABLERO, se entenderá como Bueno cuando el tablero se encuentre íntegro y legible, sin deformaciones, roturas, corrosión significativa u otros daños que afecten su función. Se clasificará como Regular cuando presente deterioros menores, desgaste, suciedad, corrosión o deformaciones que no impidan su correcta identificación y funcionamiento. Se considerará Malo cuando presente daños, deformaciones, corrosión, pérdida de material, ilegibilidad u otra condición que comprometa su función o requiera reposición. Se utilizará No tiene cuando exista el soporte o registro del elemento, pero no se encuentre instalado el tablero, y No aplica cuando el atributo no corresponda a la condición o tipo de elemento evaluado.
Para el campo ESTADO_REFLECTIVO, se entenderá como Bueno cuando el material retrorreflectivo conserve una condición visual adecuada y no presente deterioros evidentes que comprometan su función. Se clasificará como Regular cuando presente desgaste, decoloración, desprendimientos parciales u otras afectaciones menores. Se considerará Malo cuando presente pérdida significativa, desprendimiento, deterioro o decoloración que comprometa su función retrorreflectiva. Se utilizará No verificable cuando las condiciones de inspección no permitan establecer razonablemente su estado, y No aplica cuando esta característica no corresponda al elemento evaluado.
Para el campo ESTADO_SOPORTE, se entenderá como Bueno cuando el soporte se encuentre estable, adecuadamente fijado y sin deformaciones, corrosión significativa o daños que afecten su función. Se clasificará como Regular cuando presente deterioros, corrosión, inclinación o afectaciones menores sin comprometer de manera inmediata su estabilidad. Se considerará Malo cuando presente deformación, corrosión severa, fractura, inestabilidad, desprendimiento u otra condición que comprometa su funcionamiento o seguridad. Se utilizará No tiene cuando la señal no cuente con el soporte requerido, y No aplica cuando la configuración del elemento no requiera un soporte independiente, como puede ocurrir en señales adosadas.
Para las señales nuevas, los campos correspondientes a FECHA_INSTALACION, FABRICANTE y LOTE deberán diligenciarse con la información asociada al suministro e instalación del elemento. Estos campos no serán exigibles para señales existentes o inventariadas, salvo que la información se encuentre disponible y pueda ser verificada. Una vez instalada la señal nueva, la información deberá actualizarse para representar su condición final ejecutada.
7.5 CAMPOS ESPECÍFICOS – DISPOSITIVOS
Tabla 8. Campos específicos para dispositivos
	Campo propuesto
	Tipo
	Descripción
	Obligatoriedad

	TIPO_DISPOSITIVO
	Text
	Tipo de dispositivo. Valores permitidos: Tacha / Estoperol / Tachón / Hito / Bordillo / Resalto / Otro
	Sí

	COLOR_CUERPO
	Text
	Color principal del dispositivo de acuerdo con su condición física o especificación técnica. Valores permitidos según el elemento: Blanco / Amarillo / Rojo / Negro / Otro / No identificado / No aplica.
	Cuando aplique

	COLOR_REFLECTIVO
	Text
	Color del componente retrorreflectivo del dispositivo. Valores según corresponda: Blanco / Amarillo / Rojo / Otro / No identificado / No aplica.
	Cuando aplique

	CONFIG_REFLECTIVA
	Text
	Configuración del componente retrorreflectivo. Valores permitidos: Unidireccional / Bidireccional / Sin reflectivo / Otro / No identificado / No aplica.
	Cuando aplique

	SISTEMA_ANCLAJE
	Text
	Sistema utilizado para fijar el dispositivo a la superficie o infraestructura. Valores permitidos: Adhesivo / Mecánico / Embebido / Otro / No identificado / No aplica.
	Cuando aplique

	ESPACIAMIENTO
	Double
	Separación entre dispositivos repetitivos, expresada en metros. Por ejemplo, 8,0 m para una configuración equivalente a TR_P8.
	Cuando aplique

	ANCHO
	Double
	Ancho del dispositivo, expresado en metros.
	Cuando aplique

	LARGO
	Double
	Longitud del dispositivo, expresada en metros.
	Cuando aplique

	ALTO
	Double
	Altura del dispositivo, expresada en metros.
	Cuando aplique

	ESTADO_DISPOSITIVO
	Text
	Condición física y funcional del dispositivo. Valores permitidos: Bueno / Regular / Malo/ No verificable.
	Para elementos existentes o implementados

	FABRICANTE
	Text
	Fabricante del dispositivo suministrado.
	Para elementos nuevos, cuando aplique

	REFERENCIA
	Text
	Referencia comercial o técnica del dispositivo suministrado.
	Para elementos nuevos, cuando aplique

	LOTE
	Text
	Identificación del lote de fabricación o suministro.
	Para elementos nuevos, cuando aplique

	FECHA_INSTALACION
	Date
	Fecha efectiva de instalación del dispositivo.
	Para elementos nuevos instalados


Fuente. Elaboración propia
Para el campo ESTADO_DISPOSITIVO, se entenderá como Bueno cuando el dispositivo se encuentre completo, correctamente instalado, estable y sin daños que afecten su función. Se clasificará como Regular cuando presente desgaste, pérdida parcial de color, deterioro, desprendimiento parcial o deformaciones menores, conservando su funcionalidad. Se considerará Malo cuando presente fracturas, desprendimiento, pérdida, deformación severa, ausencia de componentes o deterioro que comprometa su funcionamiento. Se utilizará No verificable cuando las condiciones de inspección no permitan establecer razonablemente su estado.
Para los dispositivos nuevos, los campos FABRICANTE, REFERENCIA, LOTE y FECHA_INSTALACION deberán diligenciarse con la información correspondiente al suministro e instalación efectiva del elemento. Estos campos no serán exigibles para dispositivos existentes, salvo que la información se encuentre disponible y pueda ser verificada.
7.6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Además de los campos comunes establecidos en el numeral 7.3, las Feature Classes demarcacion_lineal y demarcacion_area deberán contener los atributos específicos necesarios para identificar las características técnicas de cada elemento de señalización horizontal, ya sea existente o nuevo.
Tabla 9. Campos específicos para señalización horizontal
	Campo propuesto
	Tipo
	Descripción
	Obligatoriedad

	CODIGO_MARCA
	Text
	Código o abreviatura de la demarcación de acuerdo con el Manual de Señalización Vial vigente y la nomenclatura adoptada por la STT, por ejemplo LB-12, LC-15, PP, entre otros.
	Sí

	DESCRIPCION_MARCA
	Text
	Nombre o descripción correspondiente al tipo de demarcación.
	Sí

	COLOR
	Text
	Color físico de la demarcación. Valores según corresponda: Blanco / Amarillo / Otro / No identificado.
	Sí

	MATERIAL
	Text
	Material utilizado en la demarcación. Para elementos existentes podrá registrarse No identificado cuando no sea posible determinarlo.
	Cuando aplique

	IMPRIMANTE
	Text
	Descripción o referencia del imprimante utilizado en la preparación de la superficie para la aplicación de la demarcación.
	Para elementos nuevos, cuando aplique

	METODO_BORRADO
	Text
	Descripción del procedimiento previsto o utilizado para la eliminación de la demarcación existente, según la etapa de la intervención
	Para elementos objeto de borrado

	ANCHO
	Double
	Ancho nominal de la línea o elemento, expresado en metros. Para líneas longitudinales o transversales deberá guardar correspondencia con la nomenclatura utilizada en el diseño.
	Para demarcaciones lineales cuando aplique

	LONGITUD
	Double
	Longitud total del tramo homogéneo de demarcación, expresada en metros y obtenida a partir de la geometría.
	Para geometrías Polyline

	AREA
	Double
	Área total de la demarcación, expresada en metros cuadrados y obtenida a partir de la geometría.
	Para geometrías Polygon

	TIPO_TRAZO
	Text
	Configuración de la demarcación lineal. Valores permitidos: Continua / Discontinua / Mixta / Otra / No aplica.
	Para demarcaciones lineales

	LONG_TRAZO
	Double
	Longitud de cada segmento pintado en una línea discontinua, expresada en metros.
	Cuando aplique

	LONG_ESPACIO
	Double
	Separación entre segmentos pintados de una línea discontinua, expresada en metros.
	Cuando aplique

	ESTADO_DEMARCACION
	Text
	Condición física y funcional de la demarcación. Valores permitidos: Bueno / Regular / Malo / No verificable.
	Para elementos existentes o implementados

	FECHA_EJECUCION
	Date
	Fecha en la cual fue ejecutada la demarcación nueva.
	Para elementos nuevos ejecutados


Fuente. Elaboración propia
Criterios para la evaluación del estado. Para el campo ESTADO_DEMARCACION, se entenderá como Bueno cuando la demarcación se encuentre claramente visible, conserve su configuración y no presente pérdidas significativas de material que afecten su función. Se clasificará como Regular cuando presente desgaste, decoloración, pérdida parcial de material o discontinuidades menores, pero conserve una identificación suficiente. Se considerará Malo cuando presente pérdida significativa de material, desgaste severo, baja visibilidad, interrupciones o deterioros que comprometan su función. Se utilizará No verificable cuando las condiciones de inspección no permitan establecer razonablemente su estado.
Para las demarcaciones nuevas, los campos correspondientes a MATERIAL, IMPRIMANTE y FECHA_EJECUCION deberán diligenciarse con la información efectivamente utilizada durante la ejecución, según corresponda. Estos campos no serán exigibles para elementos existentes cuando la información no pueda ser determinada o verificada.
Cuando una demarcación existente sea objeto de eliminación, deberá registrarse la actuación correspondiente en el campo común TIPO_INTERVENCION y diligenciarse METODO_BORRADO con el procedimiento previsto o efectivamente utilizado. La longitud o el área objeto de borrado corresponderá a la geometría registrada para el elemento, evitando crear campos adicionales para dichas cantidades.
Las demarcaciones lineales deberán registrarse mediante tramos homogéneos, evitando segmentaciones innecesarias. Se considerará necesario generar un nuevo tramo cuando cambie alguna característica relevante, como el código o tipo de marca, color, ancho, material, configuración del trazo, condición de intervención u Orden de Intervención.
Las líneas discontinuas deberán representarse mediante una geometría correspondiente al tramo completo de características homogéneas y no mediante un registro independiente por cada segmento pintado. Su configuración deberá quedar definida mediante los campos LONG_TRAZO y LONG_ESPACIO.
La señalización horizontal se almacenará de acuerdo con la geometría utilizada para su representación. Las demarcaciones representadas mediante Polyline, como líneas longitudinales y transversales, se almacenarán en la Feature Class demarcacion_lineal. Los elementos representados mediante Polygon, como pasos peatonales, cebreados, pictogramas y símbolos, se almacenarán en la Feature Class demarcacion_area.
7.7 CATÁLOGOS CONTROLADOS
Los campos categóricos deberán utilizar listas de valores previamente definidas, con el fin de evitar variantes ortográficas, duplicidades o clasificaciones incompatibles para una misma condición.
Los catálogos aplicables a campos como tipo de elemento, estado, intervención, material, soporte, color y demás variables recurrentes serán definidos o suministrados por la Supervisión antes del inicio de las actividades de captura, estructuración o actualización de la información.
Estos catálogos deberán implementarse, cuando corresponda, como Domains dentro de la Geodatabase maestra, de manera que los valores utilizados en las diferentes Feature Classes mantengan una estructura uniforme.
Cuando durante la ejecución se requiera incorporar un valor no contemplado inicialmente, este deberá ser validado previamente por la Supervisión antes de su incorporación al catálogo correspondiente.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y EVIDENCIA GEOREFERENCIADA
8.1 CONTENIDO
Las fotografías deberán permitir identificar claramente el elemento registrado y su contexto inmediato. Según la naturaleza de la actividad, se conservarán evidencias de ANTES, DURANTE y DESPUÉS, en concordancia con los requerimientos establecidos en el Apéndice A.
Para señales instaladas o reemplazadas se conservarán las vistas exigidas en el Apéndice A, incluyendo, cuando corresponda, cara anterior, parte posterior con identificación del elemento y evidencia de la condición final de la cimentación y del entorno.
El registro fotográfico deberá almacenarse en el repositorio digital compartido dispuesto por la Supervisión, organizado de manera que permita relacionar inequívocamente cada fotografía con el elemento, la Orden de Intervención y la actividad correspondiente.
En la Geodatabase maestra no será necesario incorporar los archivos fotográficos como adjuntos. Para los campos FOTO_GENERAL, FOTO_DETALLE y los demás enlaces fotográficos que se definan, deberá registrarse la URL de acceso al archivo o carpeta correspondiente dentro del repositorio compartido.
Las URL registradas deberán mantenerse funcionales y permitir la consulta de la evidencia durante la ejecución contractual y en la entrega final.
8.2 NOMENCLATURA
Los archivos correspondientes al registro fotográfico deberán nombrarse de manera uniforme, permitiendo identificar la Orden de Intervención, el elemento registrado, la etapa de la actividad, el tipo de vista, la fecha de captura y el consecutivo de la fotografía.
La estructura general será:
[OI]_[ID_ELEMENTO]_[ETAPA]_[VISTA]_[FECHA]_[CONSECUTIVO].jpg
Tabla 10. Estructura para la nomenclatura del registro fotográfico
	Componente 
	Descripción
	Ejemplo

	OI
	Código de la Orden de Intervención a la cual se encuentra asociado el elemento o actividad.
	OI0025

	ID_ELEMENTO
	Identificador único asignado al elemento dentro de la Geodatabase.
	SV-000125

	ETAPA
	Momento de la intervención al cual corresponde la fotografía. Valores: ANTES, DURANTE, DESPUES.
	DESPUES

	VISTA
	Tipo de evidencia registrada. Se utilizarán valores como GENERAL, DETALLE, FRONTAL, POSTERIOR, CIMENTACION, ENTORNO u otro valor definido según el elemento o actividad.
	FRONTAL

	FECHA
	Fecha de captura de la fotografía en formato DDMMAAAA.
	25092026

	CONSECUTIVO
	Número secuencial de dos dígitos cuando existan varias fotografías para una misma combinación de elemento, etapa y vista.
	01


Fuente. Elaboración propia
Por ejemplo:
OI0025_SV-000125_DESPUES_FRONTAL_25092026_01.jpg
Para una segunda fotografía frontal del mismo elemento:
OI0025_SV-000125_DESPUES_FRONTAL_25092026_02.jpg
Para la vista posterior:
OI0025_SV-000125_DESPUES_POSTERIOR_25092026_01.jpg
Y para una fotografía general antes de la intervención:
OI0025_SV-000125_ANTES_GENERAL_24092026_01.jpg
Cuando el registro fotográfico se realice sobre un elemento que aún no cuente con identificador definitivo, podrá utilizarse temporalmente un código de campo o identificador provisional que permita mantener la trazabilidad del registro. Una vez asignado el ID_ELEMENTO definitivo, la nomenclatura deberá actualizarse antes de la entrega correspondiente.
Los nombres de archivo deberán escribirse sin espacios, tildes ni caracteres especiales, utilizando guion bajo (_) como separador entre componentes. El identificador propio del elemento conservará la estructura definida para cada tipo, por ejemplo, SV-000125 o SH-000087.
8.3 CONDICIONES DE LAS FOTOGRAFÍAS
· deberán ser nítidas y permitir reconocer la condición registrada;
· no deberán sustituirse por capturas de servicios de mapas como evidencia de ejecución;
· deberán conservar fecha de captura cuando el dispositivo la registre;
· la georreferenciación podrá conservarse en metadatos o en el registro asociado, siempre que exista relación inequívoca;
· no se aceptarán como entrega final fotografías que no permitan establecer su correspondencia con el inventario, la intervención o el elemento registrado.
9. PLANOS RÉCORD
9.1 OBJETO
El plano récord representará la condición realmente ejecutada al finalizar una intervención y constituirá el registro gráfico definitivo de las actuaciones recibidas. No podrá limitarse a reproducir el diseño inicialmente aprobado cuando existan diferencias autorizadas.
9.2 CUÁNDO SE REQUIERE
Se exigirá plano récord cuando la intervención modifique o incorpore configuraciones cuya representación gráfica resulte necesaria para comprender la condición final, incluyendo conjuntos de señalización, intersecciones, corredores, demarcaciones extensas, canalizaciones, pasos peatonales, infraestructura ciclista, reductores y demás actuaciones que, por su alcance o complejidad, requieran representación gráfica de la condición ejecutada.
Para intervenciones puntuales simples, la Supervisión podrá aceptar una ficha récord o la actualización directa del inventario y del registro fotográfico, siempre que la condición final quede inequívocamente documentada.
9.3 CONTENIDO MÍNIMO
· Elementos instalados
· Elementos existentes conservados
· Elementos mantenidos
· Elementos reubicados
· Elementos retirados
· Demarcaciones borradas
· Demarcaciones ejecutadas
· Dispositivos instalados o intervenidos
· Geometría realmente implementada
· Identificación de los elementos mediante los códigos definidos en el presente Apéndice, cuando corresponda
· Diferencias autorizadas respecto del diseño
· Código de la Orden de Intervención y fecha de condición récord
9.4 CORRESPONDENCIA
No podrá considerarse completo un plano récord cuando existan diferencias no justificadas entre la información representada en este, la Geodatabase maestra, el inventario, las cantidades recibidas, el registro fotográfico y la Orden de Intervención correspondiente. La documentación entregada deberá representar de manera consistente la condición final efectivamente ejecutada.
10. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO POR ORDEN DE INTERVENCIÓN
10.1 ACTUALIZACIÓN PROGRESIVA
Cada intervención recibida deberá generar la actualización correspondiente de la Geodatabase maestra. La consolidación de la información deberá realizarse de manera progresiva y no aplazarse exclusivamente hasta la terminación del contrato.
La actualización del inventario formará parte de los requisitos para el cierre técnico de cada Orden de Intervención, en concordancia con lo establecido en el Apéndice A. La información incorporada deberá corresponder a la condición final efectivamente recibida y guardar consistencia con los planos récord, el registro fotográfico y demás soportes de la intervención.
10.2 TRATAMIENTO DEL HISTORIAL
La actualización de la Geodatabase no deberá implicar la pérdida de la trazabilidad de los elementos intervenidos. Las actuaciones realizadas deberán quedar asociadas al ID_ELEMENTO, la fecha correspondiente, el tipo de intervención y la Orden de Intervención mediante la cual fueron ejecutadas.
Los elementos retirados no deberán eliminarse del historial. Su registro conservará el ID_ELEMENTO originalmente asignado y deberá actualizarse para reflejar su condición de retiro, manteniendo la información correspondiente a su última ubicación y a la Orden de Intervención mediante la cual se efectuó la actuación.
Cuando un elemento sea reubicado, conservará su mismo ID_ELEMENTO, por corresponder al mismo elemento físico. Su geometría deberá actualizarse a la nueva ubicación, manteniendo la trazabilidad de la actuación realizada.
Cuando una intervención contemple el retiro de un elemento existente y la instalación de otro en su lugar, cada actuación deberá registrarse de manera independiente. El elemento existente conservará su identificador y quedará registrado como retirado, mientras que el elemento instalado será incorporado como nuevo, con un nuevo ID_ELEMENTO y las características correspondientes a su condición ejecutada.
En consecuencia, cuando una señal existente conforme al Manual de Señalización Vial 2015 sea retirada para implementar la señal correspondiente de acuerdo con el Manual de Señalización Vial vigente, la actuación deberá registrarse como retiro del elemento existente e implementación de un nuevo elemento, y no como la actualización del mismo registro.
11. ESTRUCTURA DE CARPETAS, ARCHIVOS Y NOMENCLATURA
11.1 ESTRUCTURA DE CARPETAS
La información digital generada durante la ejecución del contrato deberá organizarse mediante una estructura uniforme que facilite su consulta, revisión, trazabilidad y consolidación.
La organización documental se manejará en dos niveles: una carpeta general para la información transversal del contrato y una carpeta independiente para cada Orden de Intervención.
A nivel general se dispondrá de la carpeta:
00_GENERAL
Esta carpeta estará destinada exclusivamente a la información común a las diferentes intervenciones y contendrá, según corresponda, la Geodatabase maestra consolidada, la base cartográfica de referencia, los catálogos, las plantillas y demás archivos generales suministrados o validados por la Supervisión.
Los documentos y soportes específicos de cada intervención deberán conservarse dentro de la carpeta correspondiente a su Orden de Intervención, evitando duplicar archivos en la carpeta 00_GENERAL.
Cada Orden de Intervención deberá organizarse, como mínimo, mediante la siguiente estructura:
· 01_DISENO: diseños, versiones presentadas y archivos DWG y PDF correspondientes
· 02_CAMPO: levantamientos, fichas, registros y demás soportes de verificación en campo
· 03_FOTOGRAFIAS: evidencias fotográficas organizadas conforme a lo establecido en el capítulo 8
· 04_CALIDAD: controles, certificados, ensayos y demás documentos asociados al control de calidad, cuando corresponda
· 05_RECORD: planos récord, fichas récord y demás documentos que representen la condición final ejecutada
· 06_INVENTARIO: archivos, reportes o extractos derivados de la actualización del inventario y de la Geodatabase
· 07_CIERRE: actas, consolidados de cantidades y demás documentos requeridos para el cierre técnico de la Orden de Intervención
La estructura podrá complementarse cuando la naturaleza de la intervención requiera información adicional, siempre que se conserve la organización general definida y no se generen carpetas o archivos duplicados sin justificación.
11.2 NOMBRES DE ARCHIVO
Los nombres de archivo deberán permitir identificar de manera clara su relación con la Orden de Intervención, el tipo de documento, su ubicación, versión, fecha y estado, según corresponda.
Para los archivos de diseño y planos se utilizará la siguiente estructura general:
[OI]_[TIPO]_[UBICACION]_[VERSION]_[FECHA]_[ESTADO].[EXTENSION]
Tabla 11. Estructura para la nomenclatura de archivos
	Componente 
	Descripción
	Ejemplo

	OI
	Código de la Orden de Intervención a la cual se encuentra asociado el archivo.
	OI0025

	TIPO
	Código correspondiente al tipo de producto o documento. Se utilizarán, según corresponda: DIS (Diseño), LEV (Levantamiento), FIC (Ficha), INV (Inventario), GDB (Geodatabase), CAR (Cartografía), CAL (Calidad), ENS (Ensayo), CER (Certificado), ACT (Acta), CANT (Cantidades), INF (Informe), MEM (Memoria), DET (Detalle), ESP (Especificación), CAT (Catálogo), PLT (Plantilla), CIE (Cierre) y SOP (Soporte).
	DIS

	UBICACION
	Referencia abreviada que permita identificar la ubicación de la intervención.
	CR10_CL15

	VERSION
	Número de versión del archivo, expresado de forma consecutiva.
	V1, V2, V3

	FECHA
	Fecha de radicación o generación del documento, según corresponda, en formato DDMMAAAA.
	25092026

	ESTADO
	Estado documental cuando el archivo esté sujeto a revisión y aprobación. Se utilizarán: REV (Para revisión), APROB (Aprobado para ejecución) y RECORD (Condición final ejecutada).
	APROB

	EXTENSION
	Formato correspondiente al archivo.
	dwg, pdf, xlsx


Fuente. Elaboración propia
Ejemplos de aplicación:
Diseño presentado para revisión
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_22092026_REV.dwg
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_22092026_REV.pdf
Diseño ajustado y aprobado
OI0025_DIS_CR10_CL15_V2_25092026_APROB.dwg
OI0025_DIS_CR10_CL15_V2_25092026_APROB.pdf
Plano récord
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_15112026_RECORD.dwg
OI0025_DIS_CR10_CL15_V1_15112026_RECORD.pdf
Cuando una nueva radicación incorpore modificaciones respecto de la versión anterior, deberá incrementarse el número de versión. La primera versión presentada corresponderá a V1 y las posteriores se numerarán consecutivamente como V2, V3 y así sucesivamente.
Cuando un documento pase del estado REV a APROB sin modificaciones en su contenido, conservará la misma versión y fecha de radicación, modificándose únicamente el estado del archivo.
Los componentes VERSION y ESTADO se utilizarán cuando correspondan a la naturaleza del documento. Para archivos que no se encuentren sujetos a un proceso de revisión, aprobación o versionamiento, como determinados certificados, ensayos o soportes externos, podrá emplearse una nomenclatura simplificada que conserve, como mínimo, la identificación de la Orden de Intervención, el tipo de documento y la información necesaria para reconocer inequívocamente su contenido.
Para los archivos correspondientes al registro fotográfico se utilizará la nomenclatura específica establecida en el numeral 8.2.
Los archivos contenidos en 00_GENERAL que no se encuentren asociados a una Orden de Intervención particular deberán utilizar nombres descriptivos y uniformes que permitan identificar claramente su contenido.
Los nombres de archivos y carpetas deberán escribirse sin espacios, tildes ni caracteres especiales, utilizando guion bajo (_) como separador entre componentes cuando corresponda.
12. ENTREGAS PARCIALES Y ENTREGA FINAL
12.1 ENTREGAS POR ORDEN DE INTERVENCIÓN
Para el cierre técnico de cada Orden de Intervención deberán entregarse los productos que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza y alcance de la actuación, incluyendo, entre otros:
· Plano récord o ficha récord, cuando corresponda
· Actualización del inventario y de la información geográfica asociada
· Registro fotográfico
· Archivos CAD editables y sus correspondientes archivos PDF
· Soportes de control de calidad, cuando apliquen
· Consolidados de cantidades ejecutadas
· Actas y demás soportes requeridos para el cierre de la intervención
La información de inventario y geográfica resultante de cada Orden de Intervención deberá incorporarse a la Geodatabase maestra una vez la intervención se encuentre técnicamente recibida.
Los demás productos y soportes, tales como archivos CAD, PDF, registros fotográficos, actas, ensayos, certificados y demás documentos asociados, deberán conservarse dentro de la estructura de carpetas correspondiente a la Orden de Intervención, conforme a lo establecido en el capítulo 11.
La información registrada en la Geodatabase y los documentos asociados a cada Orden de Intervención deberán guardar correspondencia entre sí, cuando aplique.
12.2 CONSOLIDACIÓN PERIÓDICA
La información de inventario y geográfica deberá mantenerse consolidada de manera progresiva en una única Geodatabase maestra, incorporando las actualizaciones correspondientes a las Órdenes de Intervención técnicamente recibidas.
En cada corte de pago deberá presentarse a la Supervisión una versión consolidada y actualizada de la Geodatabase maestra, que contenga la información incorporada hasta la fecha del respectivo corte.
No deberán mantenerse bases paralelas o divergentes como fuentes definitivas de información.
12.3 ENTREGA FINAL
Al finalizar el contrato deberá entregarse la información consolidada y organizada conforme a la estructura establecida en el presente Apéndice, incluyendo como mínimo:
· Geodatabase maestra consolidada y actualizada, con la información de inventario y geográfica correspondiente a las intervenciones recibidas
· Base cartográfica y demás información geográfica de referencia utilizada
· Reportes o extractos consolidados del inventario, cuando sean requeridos
· Planos récord y fichas récord aplicables
· Archivos CAD editables y sus correspondientes archivos PDF
· Registro fotográfico organizado conforme a los criterios establecidos en el capítulo 8
· Soportes de control de calidad, ensayos y certificados, cuando correspondan
· Consolidados finales de cantidades
· Catálogos y plantillas utilizados
· Relación de las Órdenes de Intervención ejecutadas y sus productos asociados
· Metadatos y documentación del sistema de referencia, estructura de la Geodatabase y demás información necesaria para interpretar los datos entregados; y
· Archivos fuente necesarios para consultar, editar o reproducir los productos generados durante la ejecución contractual
La entrega final deberá conservar la estructura de carpetas y nomenclatura establecida en el capítulo 11 y representar de manera consistente la condición final de las intervenciones recibidas.
No se considerará completa una entrega constituida únicamente por archivos PDF cuando los productos hayan sido generados originalmente en formatos editables. Los archivos fuente, tales como DWG, File Geodatabase, hojas de cálculo y demás formatos editables aplicables, deberán entregarse junto con sus respectivas versiones de consulta o presentación.
13. CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
13.1 VERIFICACIONES
Previo a la aceptación de cada entrega, la información deberá ser objeto de verificación, como mínimo, en los siguientes aspectos:
· Integridad de archivos y estructura de carpetas
· Correcta utilización del sistema de referencia espacial definido
· Geometrías válidas, sin duplicidades injustificadas
· Identificadores únicos y consistentes
· Diligenciamiento de los atributos obligatorios
· Utilización coherente de los catálogos y valores definidos
· Correspondencia entre inventario, Geodatabase y registro fotográfico
· Correspondencia entre diseño aprobado, condición récord y cantidades ejecutadas
· Existencia de los archivos editables exigidos
· Correcta apertura y consulta de archivos DWG, PDF, hojas de cálculo y Geodatabase
· Correspondencia entre la información entregada y la Orden de Intervención respectiva
13.2 CAUSALES DE DEVOLUCIÓN
La entrega podrá ser devuelta para corrección cuando se presente, entre otras, alguna de las siguientes condiciones:
· Archivos dañados, incompletos o que no puedan abrirse
· Referencias externas CAD indispensables faltantes
· Información geográfica sin el sistema de referencia definido
· Elementos sin ID_ELEMENTO o sin ubicación cuando estos sean obligatorios
· Atributos obligatorios vacíos, inconsistentes o sin justificación
· Fotografías sin asociación inequívoca con el elemento o la intervención correspondiente
· Geometrías duplicadas, inválidas o inconsistentes sin justificación
· Diferencias no justificadas entre las cantidades ejecutadas y la información registrada en el inventario o la Geodatabase
· Planos récord o fichas récord que no representen la condición final efectivamente ejecutada
· Ausencia de archivos editables cuando estos sean exigibles
· Inconsistencias entre los productos entregados y la Orden de Intervención correspondiente
13.3 CORRECCIÓN
Las inconsistencias atribuibles al Contratista deberán ser corregidas sin costo adicional y dentro del plazo establecido por la Supervisión.
La devolución de información por errores, inconsistencias u omisiones no implicará aceptación parcial de los componentes incorrectos ni modificará las obligaciones establecidas para el cierre técnico de la Orden de Intervención.
14. ACEPTACIÓN Y CIERRE DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN
14.1 CRITERIO DE ACEPTACIÓN
La información será aceptada cuando se encuentre completa, organizada, estructurada, georreferenciada cuando corresponda, consistente con los formatos y criterios establecidos en el presente Apéndice y coherente con las intervenciones efectivamente ejecutadas y recibidas.
Cuando el producto haya sido generado en un formato editable o cuente con un archivo fuente, este deberá entregarse junto con la versión de consulta o presentación correspondiente.
La aceptación física de una actividad no exime al Contratista de corregir posteriormente las inconsistencias, errores u omisiones atribuibles a la elaboración de archivos, inventarios, Geodatabase, registros fotográficos, planos récord u otros productos de información.
14.2 MATRIZ DE ENTREGABLES
Tabla 12. Control documental y de recepción
	Producto
	Momento
	Formato
	Trazabilidad
	Aplicación

	Diseño / esquema
	Antes de la ejecución
	DWG + PDF o formato autorizado
	OI / ubicación
	Cuando aplique

	Verificación de campo
	Antes de la ejecución
	Ficha, registro de campo y soportes correspondientes
	OI / ubicación o punto
	Según naturaleza y complejidad de la intervención

	Registro fotográfico
	Antes / durante / después
	JPG u otro formato autorizado
	OI / ID_ELEMENTO / etapa
	Según lo establecido en el capítulo 8

	Actualización de inventario e información geográfica
	Cierre de la OI
	Actualización de la Geodatabase maestra y reportes o extractos, cuando correspondan
	ID_ELEMENTO / OI
	Obligatoria cuando la intervención incorpore, modifique, retire, reubique o implemente elementos

	Plano récord o ficha récord
	Cierre de la OI
	DWG + PDF o ficha récord, según corresponda
	OI / ubicación
	Cuando aplique conforme al capítulo 9

	Soportes de calidad
	Durante la ejecución / cierre de la OI
	PDF, hojas de cálculo, certificados, ensayos u otros formatos aplicables
	OI / elemento o actividad
	Cuando aplique

	Consolidado de cantidades
	Cierre de la OI
	Hoja de cálculo o formato definido
	OI
	Cuando aplique

	Geodatabase maestra consolidada
	Cada corte de pago
	File Geodatabase (.gdb)
	OI / ID_ELEMENTO
	Obligatoria con la información recibida hasta el respectivo corte

	Entrega final consolidada
	Terminación del contrato
	Estructura completa de carpetas, Geodatabase, archivos fuente y formatos de consulta
	Contrato / OI
	Obligatoria


Fuente. Elaboración propia
15. DISPOSICIONES FINALES
Los criterios técnicos, estructuras de información, nomenclaturas, formatos, sistemas de referencia, atributos y demás condiciones establecidas en el presente Apéndice deberán aplicarse de manera uniforme durante la ejecución contractual.
Cualquier aspecto técnico que no se encuentre expresamente definido en este Apéndice y que resulte necesario para la elaboración, organización, actualización o entrega de la información deberá ser puesto en conocimiento de la Supervisión antes de su aplicación.
Las modificaciones o incorporaciones que se requieran durante la ejecución respecto de catálogos, plantillas, nomenclaturas, estructura de la Geodatabase, estructura de carpetas u otros mecanismos de organización de la información deberán ser previamente validadas por la Supervisión, procurando mantener la compatibilidad y trazabilidad de la información previamente generada.
El Contratista no podrá modificar unilateralmente las estructuras, convenciones o criterios establecidos cuando dichas modificaciones puedan afectar la integración, consulta o consolidación de la información contractual.
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