ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad), (Fecha)

Señores, 
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva.
Kilómetro 15 Vereda Río Frío
Municipio de Rivera- Huila 

Ref.: Proceso de Mínima cuantía No. 139-20-C8-2026.

Objeto: La Presente Invitación Pública, tiene como fin “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE USO ESPECÍFICO PARA LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA”.

El suscrito actuando como persona natural/Representante Legal ________________/representante del Consorcio/Unión Temporal integrado por ___________________________________; cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso citado en la referencia. 

En caso que la Entidad me adjudique el Proceso de Selección, me comprometo a aceptar el contrato correspondiente y efectuar los trámites de ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en el estudio previo e invitación pública. 

Así mismo declaro: 

· Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al oferente. 
· Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
· Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran la invitación pública y acepto los requisitos en ella contenidos.
· Que hemos conocido las Adendas publicadas en el SECOP (cuando a ello hubiere lugar).
· Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias y concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato. 
· Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 
· Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección. (Nota: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hecho efectiva la garantía única.
· Que la vigencia de la propuesta es por la duración del contrato.


Atentamente, 





NOMBRE__________________________________________
FIRMA    __________________________________________
(Persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso) 
C.C. No. ______________ expedida en __________________ 
Nit: __________________ 
Dirección: _______________________ 
Número de teléfono: _______________ 
Número de fax: ___________________ 
Correo electrónico: ________________ 
















El contenido que se encuentra en color diferente a negro, corresponde orientaciones para el diligenciamiento del formato, por lo que deberá ser modificado.
ANEXO No. 2 

MODELO DEL ACUERDO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

______________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. __________ de ___________, y vecino de _____________/ o en representación de la sociedad _____________________ domiciliada en la ciudad de ______________ con Nit. _____________ y ______________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. __________ de ___________, y vecino de _____________/ o en representación de la sociedad _____________________ domiciliada en la ciudad de ______________ con Nit. _____________ hemos decidido conformar Consorcio (__) o Unión temporal (__), que se identifica con el nombre _______________________________________, en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en los numerales 6 y 7 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ____________________________________ (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en relación con la Invitación Pública cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE USO ESPECÍFICO PARA LAS ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE NEIVA”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en el/la ____________________________________ (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será del ___% para ___________________ y del %___ para_________________________ (En el caso de Uniones Temporales, se deberán desglosar las actividades a cargo de cada uno de los integrantes de la unión temporal y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC.) 

CLÁUSULA TERCERA: ______________________ (Integrante) y ______________________(Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. 

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que _____________________ (Integrante) y __________________________ (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos. 

CLÁUSULA QUINTA: El representante de la sociedad denominada es _____________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ de _____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

CLÁUSULA SEXTA: El representante suplente del consorcio es _____________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________ de _____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La duración de Consorcio (__) o Unión temporal (__) denominado __________________________________, se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un (1) año más. (Ver estudio previo, numeral 6.1.5)  

CLÁUSULA OCTAVA: Las responsabilidades que se desprendan de Consorcio (__) o Unión temporal (__) denominado __________________________________ y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993. La Unión Temporal o Consorcio, no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

CLÁUSULA NOVENA: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, manifestamos que en caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: ________________________________.

CLÁUSULA DÉCIMA: El domicilio del consorcio es: 
Dirección física: _____________________________ 
Dirección electrónica:  ________________________
Teléfono: ___________
Ciudad: ____________

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día XX del mes de XX de 2026 en la ciudad de XX.

Integrantes,

_________________________________________

C.C. No. ______________ expedida en _________ 
Nit: __________________ 
Dirección: _______________________ 
Número de teléfono: _______________ 
Número de fax: ___________________ 
Correo electrónico: ________________



_________________________________________

C.C. No. ______________ expedida en _________ 
Nit: __________________ 
Dirección: _______________________ 
Número de teléfono: _______________ 
Número de fax: ___________________ 
Correo electrónico: _________________



ACEPTO,


__________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL


__________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL



C.C. No. ______________ expedida en __________ 



__________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


__________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE



C.C. No. ______________ expedida en __________






El contenido que se encuentra en color diferente a negro, corresponde orientaciones para el diligenciamiento del formato, por lo que deberá ser modificado.
ANEXO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN


Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026


Nombre de la persona natural o del representante legal, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio / en calidad de representante legal de: nombre del Proponente, manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 


[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]



El contenido que se encuentra en color diferente a negro, corresponde orientaciones para el diligenciamiento del formato, por lo que deberá ser modificado.

ANEXO No. 4

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026


Nombre de la persona natural o del representante legal, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio / en calidad de representante legal de: nombre del Proponente, manifiesto que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con entidades estatales, de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.


__________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]


















El contenido que se encuentra en color diferente a negro, corresponde orientaciones para el diligenciamiento del formato, por lo que deberá ser modificado.

ANEXO No. 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva.
Kilómetro 15 Vereda Río Frío
Municipio de Rivera- Huila 

Ref.: Proceso de Mínima cuantía No. 139-20-C8-2026.

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA TIPO INVERSOR MULTIPROCESO DE USO PROFESIONAL, CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA DE 110/220 V O MULTIVOLTAJE, CAPACIDAD DE CORRIENTE REGULABLE DESDE APROXIMADAMENTE 20 A HASTA UN MÍNIMO DE 200 A, APTO PARA PROCESOS DE SOLDADURA MMA MEDIANTE ELECTRODO REVESTIDO, MIG/MAG MEDIANTE ALAMBRE CONTINUO, FCAW MEDIANTE ALAMBRE TUBULAR Y TIG MEDIANTE SISTEMA DE ENCENDIDO COMPATIBLE, PREFERIBLEMENTE TIG LIFT. DEBERÁ CONTAR CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA, SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, VENTILACIÓN FORZADA Y CICLO DE TRABAJO MÍNIMO DEL 30 % A SU CORRIENTE NOMINAL O EQUIVALENTE. PERMITE EL USO DE ELECTRODOS DE APROXIMADAMENTE 2,0 A 4,0 MM Y ALAMBRE DE SOLDADURA DE APROXIMADAMENTE 0,6 A 1,2 MM. DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, ANTORCHA O PISTOLA PARA MIG, PORTA ELECTRODO, PINZA DE MASA, CABLES DE CONEXIÓN, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE. EQUIPO NUEVO, DE USO PROFESIONAL, CON MANUAL DE OPERACIÓN, GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	2
	ELECTRODOS REVESTIDOS PARA SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO, DE USO PROFESIONAL, DESTINADOS A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ACERO AL CARBONO. DE DIÁMETRO APROXIMADO DE 1/8 DE PULGADA (3,2 MM) Y LONGITUD APROXIMADA DE 14 PULGADAS (350 MM), COMPATIBLES CON EQUIPOS DE SOLDADURA MEDIANTE PROCESO MMA Y CORRIENTE CONTINUA (CC). DEBERÁN PROPORCIONAR ADECUADA ESTABILIDAD DEL ARCO, FACILIDAD DE ENCENDIDO Y ACABADO UNIFORME DEL CORDÓN DE SOLDADURA. PRESENTACIÓN COMERCIAL X KILOGRAMO QUE GARANTICE LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS ELECTRODOS Y PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD. MATERIAL NUEVO Y DE CALIDAD ADECUADA PARA TRABAJOS FRECUENTES DE METALMECÁNICA.
	UNIDAD
	
	

	3
	PINZA PORTAELECTRODO PARA SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO, DE USO PROFESIONAL, APTA PARA OPERACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA (CC) Y COMPATIBLE CON EQUIPOS DE SOLDADURA DE ALIMENTACIÓN DE 110 V Y/O 220 V. CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 A, CUERPO FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y AL DESGASTE, CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO ADECUADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. DEBERÁ PERMITIR UNA SUJECIÓN FIRME Y SEGURA DEL ELECTRODO EN DIFERENTES POSICIONES Y CONTAR CON CONEXIÓN COMPATIBLE CON EL CABLE DE SOLDADURA. PRODUCTO NUEVO Y APTO PARA USO FRECUENTE EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y METALMECÁNICA.
	UNIDAD
	
	

	4
	TRONZADORA ELÉCTRICA PARA CORTE DE METAL, DE USO PROFESIONAL, CON DISCO DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 14 PULGADAS (355 MM) DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110/120 V, POTENCIA MÍNIMA DE 2.000 W Y VELOCIDAD DE GIRO APROXIMADA DE 4.000 RPM O SUPERIOR. CON CAPACIDAD DE CORTE ADECUADA PARA PERFILES, TUBOS, BARRAS Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS, SISTEMA DE BLOQUEO SEGURO DE ACCIONAMIENTO, GUARDA DE PROTECCIÓN DEL DISCO, PRENSA O SISTEMA DE SUJECIÓN DE LA PIEZA Y BASE ESTABLE PARA REALIZAR CORTES SEGUROS Y PRECISOS. DISPONE DE MANGO ERGONÓMICO, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LONGITUD ADECUADA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA O SOBRECALENTAMIENTO CUANDO CORRESPONDA AL DISEÑO DEL EQUIPO. DEBERÁ INCLUIR EL DISCO DE CORTE COMPATIBLE PARA METAL Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN. EQUIPO NUEVO, DE USO PROFESIONAL Y CON GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	5
	PULIDORA ANGULAR ELÉCTRICA DE USO PROFESIONAL, CON ALIMENTACIÓN DE 110/120 V, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, DIÁMETRO DE DISCO DE 4 1/2 PULGADAS (115 MM) Y VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO DE APROXIMADAMENTE 10.000 RPM O SUPERIOR. ADECUADA PARA TRABAJOS DE CORTE, DESBASTE, PULIDO Y ACABADO DE SUPERFICIES Y ELEMENTOS METÁLICOS, Y CONTAR CON INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE PARA EL DISCO, EMPUÑADURA LATERAL AUXILIAR Y SISTEMA QUE PERMITA UN AGARRE SEGURO DURANTE LA OPERACIÓN. INCLUYEMANGO AUXILIAR, GUARDA DE PROTECCIÓN, LLAVE O HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE DISCO Y LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO NUEVO, DE USO PROFESIONAL, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LONGITUD ADECUADA Y GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	6
	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO PROFESIONAL CON SISTEMA DE ENCASTRE SDS PLUS, ALIMENTACIÓN DE 110 V – 60 HZ, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ENERGÍA DE IMPACTO MÍNIMA DE 3,0 J, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, CON CAPACIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN, PERFORACIÓN SIN PERCUSIÓN Y CINCELADO O DEMOLICIÓN. CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE APROXIMADAMENTE 26 MM O SUPERIOR Y CONTAR CON SISTEMA DE EMBRAGUE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y DE LA HERRAMIENTA, EMPUÑADURA LATERAL AJUSTABLE DE 360° Y CONTROL O AJUSTE DE PROFUNDIDAD. APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOBRE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y MATERIALES SIMILARES, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN, TALES COMO EMPUÑADURA AUXILIAR, TOPE DE PROFUNDIDAD, ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS DE PERFORACIÓN COMPATIBLES CON EL SISTEMA SDS PLUS. EQUIPO NUEVO, DE USO PROFESIONAL, CON GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	7
	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE USO PROFESIONAL, ALIMENTADO MEDIANTE BATERÍA DE ION DE LITIO DE 18 V, CON MANDRIL DE 13 MM (1/2"), VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, TORQUE MÁXIMO MÍNIMO DE 60 NM Y VELOCIDAD MÁXIMA APROXIMADA DE 1.600 RPM, CON SELECTOR DE DIFERENTES NIVELES DE TORQUE Y FUNCIONES DE PERFORACIÓN, PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN Y ATORNILLADO. CUENTA CON MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, LUZ LED PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD. EL EQUIPO INCLUIRÁ COMO MÍNIMO BATERÍA(S) DE ION DE LITIO DE 18 V, CARGADOR COMPATIBLE PARA ALIMENTACIÓN DE 110 V, EMPUÑADURA AUXILIAR CUANDO APLIQUE Y MALETÍN O ESTUCHE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. NUEVO, DE USO PROFESIONAL Y CON GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	8
	SET DE ALICATES DE USO PROFESIONAL COMPUESTO MÍNIMO POR TRES PIEZAS: ALICATE UNIVERSAL, ALICATE DE PUNTA LARGA O PLANA Y ALICATE DE CORTE DIAGONAL, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS Y RECUBIERTOS PARA FACILITAR EL AGARRE Y REDUCIR EL DESLIZAMIENTO DURANTE SU UTILIZACIÓN. HERRAMIENTAS APTAS PARA TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE, SUJECIÓN, DOBLADO Y CORTE DE CONDUCTORES Y MATERIALES DE USO COMÚN. SET NUEVO Y COMPLETO, EN ESTUCHE, EMPAQUE O PRESENTACIÓN QUE PERMITA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	
	

	9
	SET DE DESTORNILLADORES AISLADOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, DE USO PROFESIONAL, COMPUESTO MÍNIMO POR SEIS DESTORNILLADORES DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYENDO PUNTAS TIPO PALA Y PHILLIPS, MÁS UN PROBADOR DE TENSIÓN. HERRAMIENTAS CON VARILLAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, MANGOS ERGONÓMICOS Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO CERTIFICADO PARA TRABAJOS DE HASTA 1.000 V, CONFORME A LA NORMA EN 60900 O NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE APLICABLE. SET NUEVO, INCLUYE LAS DIFERENTES MEDIDAS NECESARIAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ENTREGARSE EN EMPAQUE O ESTUCHE PARA ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	10
	LLAVE EXPANSIVA AJUSTABLE DE USO PROFESIONAL, DE APROXIMADAMENTE 15 PULGADAS DE LONGITUD, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS AJUSTABLES MEDIANTE SISTEMA DE REGULACIÓN Y CAPACIDAD DE APERTURA ADECUADA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, PLOMERÍA, MONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS Y ACCESORIOS DE DIFERENTES DIMENSIONES. CON MANGO ERGONÓMICO O SUPERFICIE DE AGARRE QUE FACILITE LA APLICACIÓN DE FUERZA Y GARANTIZAR RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA USO FRECUENTE.
	UNIDAD
	
	

	11
	LLAVE PARA TUBOS TIPO STILSON DE USO PROFESIONAL, DE APROXIMADAMENTE 18 PULGADAS DE LONGITUD, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZA AJUSTABLE Y SISTEMA DE REGULACIÓN QUE PERMITA SUJETAR, AJUSTAR Y DESMONTAR TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE DIFERENTES DIÁMETROS. CON CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, ADECUADA PARA TRABAJOS FRECUENTES DE MANTENIMIENTO Y PLOMERÍA.
	UNIDAD
	
	

	12
	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA DE USO PROFESIONAL, FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS DE AJUSTE Y DESMONTAJE DE TUERCAS Y TORNILLOS. INCLUYE COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Y 3/4". INCLUYE ESTUCGE QUE FACILITA SU ORGANIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	
	

	13
	JUEGO DE LLAVES DE COPA DE USO PROFESIONAL, FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ENCASTRE DE 1/2 PULGADA, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 20 PIEZAS QUE INCLUYA COPAS DE DIFERENTES MEDIDAS MÉTRICAS, APROXIMADAMENTE DESDE 10 MM HASTA 24 MM, ADEMÁS DE RATCHET O MANGO DE ACCIONAMIENTO, EXTENSIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU UTILIZACIÓN. COPAS CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ADECUADA RESISTENCIA AL TORQUE, SIENDO APTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TUERCAS Y TORNILLOS. EL JUEGO DE LLAVES COMPLETO Y ORGANIZADO EN ESTUCHE O CAJA PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	
	

	14
	JUEGO DE LLAVES BRISTOL O LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN DE USO PROFESIONAL, FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 9 PIEZAS, CON MEDIDAS MÉTRICAS APROXIMADAS DESDE 1,5 MM HASTA 10 MM, INCLUYENDO LAS MEDIDAS INTERMEDIAS NECESARIAS PARA TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE. LAS LLAVES CON ADECUADA RESISTENCIA A LA TORSIÓN Y AL DESGASTE, CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DISEÑO QUE FACILITE SU MANIPULACIÓN. JUEGO DE LLAVES ORGANIZADO EN ESTUCHE, SOPORTE O PRESENTACIÓN QUE PERMITA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
	UNIDAD
	
	

	15
	MARTILLO DE USO PROFESIONAL, CON CABEZA FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y MANGO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA FACILITAR EL AGARRE Y REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. PESO DE LA CABEZA DE APROXIMADAMENTE 8 OZ, ADECUADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CARPINTERÍA, MONTAJE Y LABORES GENERALES. NUEVO Y CON UNA UNIÓN SEGURA ENTRE LA CABEZA Y EL MANGO.
	UNIDAD
	
	

	16
	MACETA DE MANO DE USO PROFESIONAL PARA TRABAJOS DE GOLPEO, DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO, CON CABEZA FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS. PESO APROXIMADO DE 64 OZ (4 LB), ADECUADA PARA TRABAJOS QUE REQUIEREN MAYOR FUERZA DE IMPACTO. CON FIJACIÓN SEGURA ENTRE CABEZA Y MANGO. APTA PARA USO FRECUENTE.
	UNIDAD
	
	

	17
	SEGUETA O ARCO DE SIERRA MANUAL DE USO PROFESIONAL, CON HOJA DE APROXIMADAMENTE 12 PULGADAS (300 MM) DE LONGITUD, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y DISEÑADA PARA REALIZAR CORTES EN MATERIALES METÁLICOS Y OTROS MATERIALES COMPATIBLES. CON ESTRUCTURA RESISTENTE, SISTEMA DE TENSIÓN DE LA HOJA Y MANGO ERGONÓMICO QUE PERMITA UN AGARRE SEGURO DURANTE EL TRABAJO. INCLUYE HOJA COMPATIBLE, ADECUADA PARA TRABAJOS FRECUENTES DE MANTENIMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	18
	CINTA MÉTRICA O DECÁMETRO DE USO PROFESIONAL, CON LONGITUD MÍNIMA DE 20 METROS, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESGASTE, CON GRADUACIÓN VISIBLE Y PRECISA EN AMBAS CARAS O SISTEMA EQUIVALENTE DE LECTURA. CON CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS, SISTEMA QUE FACILITA LA RECOGIDA DE LA CINTA, ADECUADA PARA TRABAJOS DE MEDICIÓN EN MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES.
	UNIDAD
	
	

	19
	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA DIGITAL DE USO PROFESIONAL PARA MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA DE HASTA 1.000 A Y TENSIÓN AC/DC DE HASTA 600 V, PANTALLA DIGITAL DE FÁCIL LECTURA, ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO. CUENTA CON CATEGORÍA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MÍNIMA CAT III 600 V O EQUIVALENTE, DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN, Y PERMITE LA MEDICIÓN SEGURA DE CORRIENTE MEDIANTE PINZA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL CIRCUITO. EQUIPO NUEVO, CON ACCESORIOS Y MANUAL DE OPERACIÓN.
	UNIDAD
	
	

	20
	CARETA ELECTRÓNICA FOTOSENSIBLE PARA SOLDADURA DE USO PROFESIONAL, CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO MEDIANTE FILTRO DE PROTECCIÓN, PROTECCIÓN PERMANENTE FRENTE A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA E INFRARROJA Y PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS. CUENTA CON ARNÉS AJUSTABLE, VISOR DE AMPLIA ÁREA DE PROTECCIÓN Y PERMITE SU UTILIZACIÓN EN PROCESOS DE SOLDADURA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO CORTE Y ESMERILADO. CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87.1 Y EN 379 O NORMAS TÉCNICAS EQUIVALENTES APLICABLES, NUEVA E INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU UTILIZACIÓN.
	UNIDAD
	
	

	21
	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE USO PROFESIONAL, ALIMENTACIÓN DE 120/127 V, POTENCIA MÍNIMA DE 1.200 W, PRESIÓN MÁXIMA MÍNIMA DE 1.500 PSI Y CAUDAL MÍNIMO DE 300 L/H, DESTINADA A LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PISOS, PATIOS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y SUPERFICIES SIMILARES. CON PISTOLA DE ALTA PRESIÓN, LANZA O BOQUILLA AJUSTABLE, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE MÍNIMO 3 METROS, CONEXIÓN RÁPIDA Y SISTEMA PARA APLICACIÓN DE DETERGENTE. EQUIPO NUEVO, DE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN Y GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	22
	COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE USO PROFESIONAL/INDUSTRIAL, LUBRICADO, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 24 LITROS, ALIMENTACIÓN DE 110/120 V, POTENCIA MÍNIMA DE 1.100 W, PRESIÓN MÁXIMA APROXIMADA DE 8 BAR (116 PSI) Y CAUDAL DE AIRE ADECUADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INFLADO Y OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE BAJO CONSUMO. CUENTA CON MANÓMETRO, REGULADOR DE PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD, RUEDAS Y SISTEMA DE TRANSPORTE, ADEMÁS DE LOS ACCESORIOS BÁSICOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO NUEVO Y CON GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	23
	FUMIGADORA DE MOCHILA ELÉCTRICA A BATERÍA, DE USO PROFESIONAL, CON TANQUE DE CAPACIDAD ADECUADA PARA LABORES DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CONTROL DE MALEZA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, EQUIPADA CON BOMBA ELÉCTRICA, SISTEMA DE PRESURIZACIÓN Y LANZA DE APLICACIÓN. FUNCIONA MEDIANTE BATERÍA RECARGABLE, CON AUTONOMÍA ADECUADA PARA JORNADAS DE TRABAJO, CORREAS ACOLCHADAS PARA TRANSPORTE TIPO MOCHILA, CONTROLES DE OPERACIÓN Y ACCESORIOS DE APLICACIÓN. INCLUYE BATERÍA, CARGADOR, TANQUE, LANZA, MANGUERA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	24
	PISTOLA PULVERIZADORA INALÁMBRICA PARA PINTURA DE USO PROFESIONAL, ALIMENTADA MEDIANTE BATERÍA DE ION DE LITIO DE 18 V, CON RECIPIENTE PARA PINTURA DE CAPACIDAD APROXIMADA DE 1.200 ML Y SISTEMA DE PULVERIZACIÓN QUE PERMITE REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADO SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. INCLUYE BATERÍA RECARGABLE DE MÍNIMO 2,0 AH, CARGADOR, RECIPIENTES PARA PINTURA, BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS, SISTEMA O RECIPIENTE PARA PRUEBA DE VISCOSIDAD Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EQUIPO NUEVO, CON ACCESORIOS COMPLETOS Y GARANTÍA DEL FABRICANTE O PROVEEDOR.
	UNIDAD
	
	

	25
	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO PROFESIONAL Y TRABAJO PESADO, CON LONGITUD MÍNIMA DE 15 METROS, CABLE DE CALIBRE 12 AWG, CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 A, TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 125 V Y POTENCIA MÁXIMA DE 1.875 W, EQUIPADA CON CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA Y ENCHUFE/TOMACORRIENTE POLARIZADO CON POLO A TIERRA. EL CABLE CON AISLAMIENTO RESISTENTE PARA USO FRECUENTE Y CONDICIONES PROPIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN. CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD ELÉCTRICA APLICABLES Y, CUANDO CORRESPONDA, CON CERTIFICACIÓN RETIE. PRODUCTO NUEVO Y DE PRIMERA CALIDAD.
	UNIDAD
	
	

	26
	SONDA O CABLE DESTAPACAÑOS DE USO PROFESIONAL, CON LONGITUD MÍNIMA DE 7,5 METROS, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO Y DISEÑADA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS DE HASTA APROXIMADAMENTE 2 PULGADAS (50 MM). PERMITE UTILIZACIÓN MANUAL Y MEDIANTE TALADRO, CUENTA CON EXTREMO O ZANCO HEXAGONAL DE 1/4" PARA ACOPLAMIENTO A TALADRO, SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y GUÍA CON EMBOBINADO QUE FACILITA EL DESPLAZAMIENTO Y REDUCE EL RIESGO DE DEFORMACIÓN DURANTE SU UTILIZACIÓN. PRODUCTO NUEVO Y RESISTENTE PARA TRABAJOS FRECUENTES DE MANTENIMIENTO.
	UNIDAD
	
	



Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí contenida es veraz y que ha sido elaborada con pleno conocimiento de acuerdo a la información contenida en el estudio previo y demás documentos que conforman el proceso de selección. 

Atentamente, 
Firma Del Proponente: _______________________
Nombre: __________________________________
C.C. O Nit: ________________________________
Número De Teléfono_________________________
Correo Electrónico___________________________


















































El oferente diligenciar la casilla señalando cumple- no cumple.
ANEXO No. 6

CERTIFICADO CAMBIO DE PRODUCTOS


Proceso de Contratación No. 139-20-C8-2026

Nombre del representante legal o de la persona natural, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio/en calidad de representante legal de: nombre del Proponente, manifiesto que garantizo el cambio de productos cuando estos presenten defectos de fabricación, problemas con localidad del producto o el empaque y/o cualquier novedad presentada con estos que impida realizar la actividad atendiendo a las especificaciones técnicas dispuestas por la entidad. 


___________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]
























El contenido que se encuentra en color diferente a negro, corresponde orientaciones para el diligenciamiento del formato, por lo que deberá ser modificado.

