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1. OBJETO DEL PROCESO 

63500C1366 REALIZAR EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN ÁREAS NO CONCESIONADAS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8A Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las especificaciones técnicas aquí consignadas, corresponden a las obras de mantenimiento de cerramiento perimetral en las edificaciones a cargo de la Aeronáutica Civil:

	1. Ítem 1.1
	1.1 MEDIDOR DIGITAL PARA CLORO Y PH DE LECTURA RAPIDA

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND – UNIDAD 

	
3. DESCRIPCIÓN

es un kit de pruebas rápidas de uso general, que mide el cloro libre y el pH. El cloro libre se mide utilizando el método DPD. El pH se mide utilizando un indicador visual de pH. Este kit está equipado con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas de cloro libre y 100 pruebas de pH

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Las lecturas de cloro libre de 0.0 a 2.5 mg/L se determinan a una resolución de 0.5 mg/L..
• Las lecturas de pH de 6,0 a 8,5 pH se determinan a una resolución de 0,5 pH• 

	5. ALCANCE  


El cloro es uno de los desinfectantes más utilizados para el agua potable, las aguas residuales y el agua utilizada a nivel general. El cloro puede ser agregado en varias formas, incluyendo hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio o, en algunos casos, gas cloro. Cuando se agrega al agua, el cloro crea ácido hipocloroso (HOCl) que se disocia en ion hipoclorito (OCl-).

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No se especifica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 

•  kit colorimétrico


	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No






	1. Ítem 1.2
	1.2 MONITOREOS DE AGUA POTABLE (MENSUAL, 4 puntos de monitoreo) + 4 puntos adicionales una vez en el plazo de ejecución

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLB-GLOBAL 

	
3. DESCRIPCIÓN

Verificar condiciones de calidad de agua en el tramo donde se realizará el proyecto..

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• llevar un registro de los resultados de todos los monitoreos efectuados 
por mes. 

	5. ALCANCE  


Verificar condiciones de calidad de agua.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No





	1. Ítem 1.3
	1.3 MONITOREO DE AGUA RESIDUAL PLANTA DE TRATAMIENTO (SEMESTRAL A LA ENTRADA Y SALIDA) Y TRAMPAS DE GRASA (6 PUNTOS ENTRADA Y SALIDA, SEMESTRAL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLB-GLOBAL

	
3. DESCRIPCIÓN

Verificar condiciones de calidad de agua en el tramo donde se realizará el proyecto..

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• llevar un registro de los resultados de todos los monitoreos efectuados 
Cada seis meses. 

	5. ALCANCE  


Verificar condiciones de calidad de agua.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No



	1. Ítem 1.4
	1.4 MONITOREO  CARACTERIZACIÓN DE LODOS BIODIGERIDOS - CRETIB (ANUAL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND – UNIDAD 

	
3. DESCRIPCIÓN

La caracterización de residuos sólidos y peligrosos es un proceso técnico que permite identificar, clasificar y evaluar los residuos generados por una actividad, con base en sus propiedades físicas, químicas y biológicas

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Recolección y transporte de los lodos desde su lugar de generación

	5. ALCANCE  


Procesamiento de los lodos para reducir su volumen, peligrosidad y potencial de impacto ambiental. Esto puede incluir deshidratación, estabilización y acondicionamiento.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No




	1. Ítem 1.
	1.5 MONITOREO  DE AGUA LLUVIA 1 PUNTO (ANUAL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  UND – UNIDAD 

	
3. DESCRIPCIÓN

monitoreo del agua no puede ser otro que el ciclo hidrológico para conocer el estado y dinámica del agua como elemento, 
sus procesos y afectaciones tanto en cantidad como en calidad, a causa de las actividades socioeconómicas 
y presiones antrópicas.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Los procesos naturales e interacciones que hacen parte del ciclo hidrológico son muy complejos y es im
posible cubrirlos en su integralidad teniendo en cuenta su variación continua en el tiempo y en el espacio. Es 
por esto que, contar con un monitoreo y seguimiento permanente, integral, oportuno, asequible, sistematizado y soportado en principios y métodos científicos, se vuelve parte esencial para conocer los procesos e interacciones del agua

	5. ALCANCE  


Procesamiento de los lodos para reducir su volumen, peligrosidad y potencial de impacto ambiental. Esto puede incluir deshidratación, estabilización y acondicionamiento.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No




	1. Ítem 2.1
	2.1 Mantenimientos Preventivos o Rutinarios GENERAL DE LOS SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, impermeabilización, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, cajas de inspección, sistemas de impulsión y distribución de agua, roceria y poda, SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBERIAS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EN LOS AEROPUERTOS

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLOBAL/PLAZO

	
3. DESCRIPCIÓN

Las plantas de tratamiento de agua (tanto potable como residual) son sistemas complejos que requieren una operación continua y eficiente para garantizar la calidad del agua tratada y el cumplimiento de las normativas ambientales. Un aspecto esencial para el buen funcionamiento de estas plantas es el mantenimiento general, ya que su ausencia puede provocar fallos técnicos, riesgos sanitarios y sanciones legales.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Una adecuada operación y mantenimiento sumados a una correcta composición del sistema, pueden ser 
garantía de un servicio de calidad. En cambio, deficiencias en estos niveles pueden redundar en que la población 
acceda a agua de mala calidad

	5. ALCANCE  


Este tipo de mantenimiento se programa con anticipación para evitar fallos. Se basa en revisiones periódicas que permiten identificar desgastes, ajustes necesarios y limpieza de sistemas..

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No



	1. Ítem 2.2
	2.2 Mantenimientos Preventivos o Rutinarios  GENERAL DE LOS SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR, tanques de almacenamiento agua de reúso, INCLUYE PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE LOS SISTEMAS DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL E INDUSTRIALES DEL AEROPUERTO;  ROCERIA Y PODA, SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBERIAS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EN LOS AEROPUERTOS

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLOBAL/PLAZO

	
3. DESCRIPCIÓN

Las plantas de tratamiento de aguaresidual son sistemas complejos que requieren una operación continua y eficiente para garantizar la calidad del agua tratada y el cumplimiento de las normativas ambientales. Un aspecto esencial para el buen funcionamiento de estas plantas es el mantenimiento general, ya que su ausencia puede provocar fallos técnicos, riesgos sanitarios y sanciones legales.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Una adecuada operación y mantenimiento sumados a una correcta composición del sistema, pueden ser 
garantía de un servicio de calidad. En cambio, deficiencias en estos niveles pueden redundar en que la población 
acceda a agua de mala calidad

	5. ALCANCE  


Este tipo de mantenimiento se programa con anticipación para evitar fallos. Se basa en revisiones periódicas que permiten identificar desgastes, ajustes necesarios y limpieza de sistemas..

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No





	1. Ítem 3.1
	3.1  Mantenimiento Correctivo (reparación y/o cambio de tuberias), LIMPIEZA GENERAL DE LAS REDES HIDRAULICA Y SANITARIA - INCLUYE SUMIDEROS, POZOS SEPTICOS, TRAMPAS DE GRASAS Y ACEITES, CAJAS DE INSPECCION, ENTRE OTROS Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y LODOS INCLUYE MANO DE OBRA

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  ML/PLAZO	

	
3. DESCRIPCIÓN

La gestión integral de residuos y la limpieza profesional son aspectos fundamentales para garantizar un entorno saludable y seguro para todos.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• El proceso de limpieza de redes y alcantarillados es meticuloso y requiere precisión técnica

	5. ALCANCE  

una gestión adecuada y responsable de los residuos, contribuyendo a la preservación del medio ambiente.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No



	1. Ítem 3.2
	3.2  Mantenimiento Correctivo OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, RESIDUALES E INDUSTRIALES

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLOBAL

	
3. DESCRIPCIÓN

El tratamiento de aguas es un aspecto crítico en la gestión ambiental y el cumplimiento legal de las industrias. La optimización de plantas de tratamiento no solo permite reducir costos operativos, sino que también garantiza el cumplimiento de normativas como la Resolución 2115 de 2007 para agua potable y la Resolución 631 de 2015 para aguas residuales

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• La incorporación de tecnologías de filtración de última generación permite una eliminación más eficiente de partículas y contaminantes en el agua. Desde membranas de ultrafiltración hasta sistemas de carbón activado, estas soluciones mejoran significativamente la calidad del agua tratada, garantizando su conformidad con los estándares normativos y reduciendo la carga sobre procesos posteriores de depuración.

	5. ALCANCE  
Optimizar una planta de tratamiento de aguas no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también proporciona ventajas financieras y operativas a largo plazo. La modernización de infraestructuras permite a las industrias y entidades públicas maximizar la eficiencia, reducir costos y mejorar la gestión de los recursos hídricos. A continuación, exploramos los beneficios clave de esta transformación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No



	1. Ítem 3.3
	3.3  Mantenimiento Correctivo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADORES AUTOMATICOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  GLOBAL

	
3. DESCRIPCIÓN

El sistema de dosificación de cloro utiliza tabletas las cuales al entrar en contacto con el agua realizan un proceso físico de erosión liberando cantidades de cloro precisas. Las tabletas que entran en contacto con el agua son las que quedan en el fondo del equipo y las tabletas restantes permanecen secas y disponibles para entrar en uso una vez las tabletas inferiores ya se han gastado.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La cloración es el método más habitual para la potabilización de agua logrando una correcta desinfección del agua a partir de determinadas concentraciones de cloro libre en un tiempo de contacto determinado.

	5. ALCANCE  
La cloración con tabletas de hipoclorito de calcio es tan eficaz como el gas cloro, más consistente que el hipoclorito de sodio y de más fácil mantenimiento que ambos.

	6. ENSAYOS A REALIZAR

No Aplica


	7. MATERIALES Y EQUIPO 


	8. DESPERDICIOS
Incluidos  Sí   XNo
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No



MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO (AGUAS RESIDUALES, RED CONTRAINCENDIO Y RED DE AGUA POTABLE INCLUYE INSUMOS Y MATERIALES)

Mantenimiento del Sistema de bombeo

El mantenimiento tiene como objetivo garantizar el funcionamiento continuo y óptimo de los equipos e instalaciones del sistema.

Existen dos clases de Mantenimiento:

• Mantenimiento Preventivo
El contratista deberá establecer el mantenimiento preventivo que comprende el conjunto de actividades ordenadas en el tiempo y con identificación de los recursos necesarios para desarrollarlas, con el propósito de prevenir daños, accidentes o disminución de la eficiencia de los equipos e instalaciones del sistema de tratamiento.

Dentro de las actividades que se debe desarrollar en el mantenimiento preventivo están:

- Elaboración de inventario técnico
- Clasificación de las Instalaciones y Equipos
- Identificación de cada una de las instalaciones y equipos
- Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de acuerdo con los manuales de mantenimiento y llevar registro de las actividades.
- Conformación de archivos técnicos de mantenimiento
- Existencia de repuestos para reparaciones
- Existencia de herramientas adecuadas para las labores de mantenimiento.

• Mantenimiento de Correctivo

El contratista se compromete en la reparación inmediata y oportuna de cualquier daño que se produzca en las instalaciones y equipos. Por lo cual es necesario disponer de los elementos humanos, materiales y físicos requeridos para atender cualquier situación de emergencia que se presente a cualquier hora ya que el sistema de acueducto debe funcionar permanentemente.
Al llegar a cada cuarto de máquinas y de Motobombas, lo primero que se revisa son los tableros controladores verificando el sistema que no presente fallas, al encontrar fallas, se realiza la actualización de parámetros, se reinicia o se hace una nueva configuración en los controladores, se verifica la tornillería de los barrajes que no hallan alguno desajustado, después de realizar la verificación de cada sistema, se llena un formato de cada una de las Motobombas, según la novedad hallada, también se revisa niveles y estado de agua en los tanques de almacenamiento, al igual que también se revisa los pozos sépticos donde se encuentran algunas Motobombas allí se mira que no hallan materiales o elementos que puedan dañar las mismas. Incluye lavado de tanques de suministros y tanques de red contraincendio, al igual que a los pozos sépticos también se les suministra agua para evitar malos olores en dichas infraestructuras. 

Se debe contar con técnicos en plomería o electromecánico o en área afín, con dos años de experiencia general y deberán certificar experiencia específica en dos (2) contratos en mantenimiento sistemas de agua potable o residual o sistemas de bombeo aguas en edificaciones no residenciales. Toda la documentación que soporte lo aquí descrito deberá adjuntase para el inicio de la ejecución de la actividad.



1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	DIRECTOR (Ing. Civil o Ing. Sanitario o Ing. Ambiental o Ing. Químico o Ing. de recursos Hídricos o Ing. Industrial o Administrador Ambiental)
	1
	10%

	2
	INGENIERO (Ambiental y/o Sanitario o Ing. Químico, o Ing. Recursos Hídricos)
	1
	50%

	3
	TECNOLOGO O TECNICO (Mecánico o Electrónico o Eléctrico o Electromecánico o Hidráulico)
	1
	100%

	4
	OPERADOR SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL (turnos de 8 horas 7 días de la semana)
	3
	100% 


1. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	DIRECTOR
	(Ing. Civil o Ing. Sanitario o Ing. Ambiental o Ing. Químico o Ing. de recursos Hídricos o Ing. Industrial o Administrador Ambiental)
	5 años
	Experiencia certificada en coordinación o dirección de dos (2) contratos relacionados con OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O CONSERVACIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES O SERVICIOS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE O INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.


	INGENIERO
	INGENIERO (Ambiental y/o Sanitario o Ing. Químico, o Ing. Recursos Hídricos)
	5 años
	Experiencia certificada en ingeniero de campo/residente de dos (2) contratos relacionados con OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O CONSERVACIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES O SERVICIOS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE O INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE.


	TECNOLOGO O TECNICO
	TECNOLOGO O TECNICO (Mecánico o Electrónico o Eléctrico o Electromecánico o Hidráulico)
	3 años
	Experiencia certificada en dos (2) contratos relacionados mantenimiento sistemas eléctricos o electromecánicos en edificaciones no residenciales.

	OPERADOR SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL
	TECNOLOGO O TECNICO OPERADOR SISTEMAS DE AGUA POTABLE O RESIDUAL
	2 años
	Experiencia certificada en dos (2) contratos relacionados mantenimiento sistemas de agua potable o residual o sistemas de bombeo aguas en edificaciones no residenciales.



i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.
· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

1. Funciones mínimas para cada ROL: 
Residente de obra:

Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos.
- Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal Técnico y administrativo a su cargo.
- Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el diseño técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia.
- Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.
- Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios.
- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del Proyecto.
- Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.
- Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.
- Presentar los Informes Técnicos Mensuales e Informe Final del Manejo Financiero sobre la Ejecución de Obra.
- Informar de inmediato a la superioridad a fin de coordinar acciones, en caso de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito geográfico de la obra.
- Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la Base Legal de su Contrato.

1. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.


	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.


	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.


	Título posgrado
	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado.
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

	Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: 
· Cargo 
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior
	Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

iv. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.
v. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
vi. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vii. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
viii. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

ix. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
x. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
xi. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
xii. [bookmark: _Hlk13645572]En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. 
· [bookmark: _Hlk15978868]El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xiii. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
xiv. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el servicio objeto del contrato no es requerida.
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