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	CRITERIOS DE DESEMPATE
	



[bookmark: _Hlk135130052]El proponente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de especificaciones técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta ficha técnica será verificada por el comité técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

PROPONENTE __________________________________________________________
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL
	1. Alcance general
El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo donde deberá incluir mano de obra especializada, limpieza técnica, ajustes, instalación, configuración, elaboración y entrega de plano y/o topología de conexiones entradas salidas etc.,   pruebas, puesta en funcionamiento y retiro de equipos y cableado en desuso, sin costos adicionales para la Entidad.
Además de capacitación en dos ciclos al personal que integra el grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones ECSAN

2. Equipos objeto de mantenimiento
El mantenimiento deberá realizarse, como mínimo, sobre los siguientes equipos y sistemas:
· Cuatro (4) proyectores (videobeam).
· Tres (3) micrófonos inalámbricos.
· Dos (2) pias (DI Box).
· Una (1) matriz de audio.
· Red eléctrica y red de audio asociada al sistema audiovisual del Centro Cultural.
        Limpieza técnica de micrófonos, receptores y compartimientos de batería.
         Verificación de frecuencias, señal y alcance.
         Ajuste y corrección de interferencias, ruidos o fallas de transmisión.
Pruebas de funcionamiento en condiciones reales de uso
         pias (DI Box).
         Las pias deberán:
  Ser compatibles con el sistema de audio existente.
  Permitir la correcta adaptación de señal y reducción de ruidos.
         Incluye configuración, pruebas técnicas y puesta en funcionamiento.
una (1) matriz de audio, incluyendo como mínimo:
         Limpieza interna y externa especializada.
         Verificación de entradas, salidas y rutas de señal.
         Ajuste y calibración de niveles.
         Corrección de fallas técnicas que afecten el procesamiento de audio.
         Pruebas de operación en conjunto con los demás equipos del sistema.
Mantenimiento de la red eléctrica y red de audio
         Mantenimiento preventivo y correctivo de la red eléctrica del sistema audiovisual, verificando:
  Continuidad eléctrica.
  Puestas a tierra.
  Estado de tomas, conectores y protecciones.
         Mantenimiento de la red de audio, verificando:
  Integridad del cableado.
  Conectores y puntos de conexión.
	         Organización y aseguramiento del cableado conforme a buenas prácticas técnicas.

	         Desinstalación de dos (2) proyectores (videobeam) que se encuentran fuera de servicio.

	         Retiro completo del cableado asociado a dichos equipos.

	         El área deberá quedar:


	  Segura.

	  Ordenada.

	  Libre de cables y elementos en desuso.

	         Marquillado e identificación de todas las conexiones que llegan a la consola de audio.

	         La marcación deberá:

	  Ser clara, legible y permanente.

	  Facilitar la operación, mantenimiento y futuras intervenciones del sistema.

	         Todas las actividades deberán cumplir con:

	  Normativa eléctrica vigente.

	  Buenas prácticas de instalación de sistemas audiovisuales.

	         El contratista será responsable de garantizar:

	  Seguridad eléctrica.

	  Funcionamiento continuo y estable.

	  Correcta integración de todos los componentes.

	El servicio se considerará recibido a satisfacción cuando:

	         Todos los equipos intervenidos se encuentren 100 % funcionales.

	         Se realicen pruebas integrales de audio y video.

	         No se evidencien fallas, ruidos, interferencias ni riesgos eléctricos.

	         El sistema quede debidamente organizado, identificado y operativo.
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACKS BLOSQUES
	El contratista deberá ejecutar, a todo costo, el mantenimiento preventivo integral de once (11) racks de comunicaciones instalados en los diferentes bloques de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, garantizando la organización técnica, operación continua, identificación estandarizada y documentación completa de la infraestructura de red, energía y elementos activos y pasivos asociados.
El alcance del servicio comprenderá todas las actividades necesarias para asegurar la confiabilidad, ordenamiento, integridad y desempeño de los racks de comunicaciones, incluyendo el arreglo físico interno, la gestión y normalización de cableado estructurado, la verificación de conexiones, la comprobación de equipos activos, la validación de topologías de red, la revisión de protecciones eléctricas, la optimización del flujo de ventilación, la inspección de soportes y canalizaciones, así como la aplicación de criterios técnicos conforme a estándares TIA/EIA, IEEE, ISO 9001, ISO/IEC 20000‑1 y lineamientos del RETIE para los componentes eléctricos asociados.
El servicio deberá incluir de manera obligatoria: mano de obra especializada, suministro de materiales y elementos de ordenamiento (pestañas, guías, velcros, canaletas internas, organizadores y etiquetado técnico), actividades de instalación, reubicación de componentes, reconfiguración de conexiones, pruebas de continuidad, pruebas funcionales de red, verificación de energización, documentación técnica actualizada, generación de diagramas lógicos y físicos, y puesta en funcionamiento final, sin que ello represente costos adicionales para la Entidad.
El contratista será responsable de la identificación estandarizada de todos los elementos dentro del rack, incluyendo puertos, patch panels, cables, equipos activos, protecciones, módulos PoE, líneas de energía, rutas de comunicaciones y numeración de componentes, garantizando la adecuada trazabilidad y facilitando la gestión técnica de los sistemas.
Así mismo, deberá elaborar y entregar un informe técnico detallado por cada rack intervenido, que incluya: diagnóstico inicial, actividades realizadas, materiales utilizados, fotos antes/después, diagramas de conexión, topología resultante, listado de elementos normalizados, pruebas ejecutadas y recomendaciones técnicas para garantizar la continuidad, estabilidad y mejora del sistema.
El contratista deberá garantizar que la totalidad de los racks objeto del servicio permanezcan en condiciones óptimas de orden, operación, ventilación y seguridad técnica durante el periodo contractual, asumiendo la responsabilidad integral por la calidad de los trabajos realizados.
		Organización y ordenamiento del cableado

	         Organización, peinado y aseguramiento del cableado existente:

	  Fibra óptica.

	  Cableado estructurado en cobre.

	  Cableado eléctrico.

	         Uso de:

	  Organizadores horizontales y verticales.

	  Amarres adecuados (velcro o equivalente).

	   Verificación de radios de curvatura, especialmente en fibra óptica.

	   Eliminación de cruces, tensiones y malas prácticas de instalación.

	        Las actividades deberán incluir:

	  Montaje físico en rack.

	  Conexión eléctrica y de red.

	  Configuración básica de operación conforme a lineamientos institucionales.

	  Pruebas de conectividad y funcionamiento.

	Segmentación y redistribución de red

	         Identificación, separación y redistribución de la red local institucional, garantizando:

	  Separación lógica y física (cuando aplique) entre:

	  Red administrativa / académica.

	  Red de seguridad interna de cámaras (CCTV).

	         La segmentación deberá:

	  Evitar interferencias y accesos no autorizados.

	  Mejorar el desempeño y la seguridad de la red.

	         Ajustes de cableado y puertos necesarios para cumplir con esta separación.

	Identificación y marquillado

	      Marquillado, identificación y rotulación de:

	  Puertos de red.

	  Enlaces de fibra óptica.

	  Patch cords.

	  Equipos activos instalados en cada rack.

	         La identificación deberá ser:

	  Clara, legible y permanente.

	  Consistente en todos los racks.

	Acorde a un esquema de nomenclatura unificado para la Unidad.

	5. Documentación técnica y topología

	El contratista deberá entregar como producto final:

	5.1 Topología por rack

	·         Diagrama de topología individual por cada rack, incluyendo:

	ü  Equipos activos.

	· Enlaces de red.

	· Identificación de puertos.

	· Segmentación de redes.

	5.2 Topología general de la Unidad

	·         Topología detallada de conexión general de la Escuela, donde se identifique:

	· Interconexión entre racks.

	· Enlaces de fibra y cobre.

	· Separación de redes (institucional vs. seguridad).

	· Equipos principales de distribución.

	La documentación deberá entregarse en formato digital editable y PDF, debidamente identificada.

	6. Normativa técnica y buenas prácticas

	·         Todas las actividades deberán cumplir con:

	·  Normas de cableado estructurado vigentes.

	· Buenas prácticas de gestión de infraestructura de red.

	· El contratista será responsable de garantizar:

	· Orden, seguridad y accesibilidad de los racks.

	· Reducción de riesgos eléctricos y de conectividad.

	· Facilidad de mantenimiento futuro.

	·         Se evidencie la separación efectiva de redes.

	·         Se entregue la documentación técnica completa.

	·         Se realicen pruebas de conectividad satisfactorias.





Once (11) racks de comunicaciones, que integran infraestructura de:


	· Red de datos en fibra óptica.

	· Red de datos en cableado de cobre.

	· Red eléctrica asociada a los equipos de comunicaciones.

	Organización y ordenamiento del cableado

	         Organización, peinado y aseguramiento del cableado existente:

	  Fibra óptica.

	  Cableado estructurado en cobre.

	  Cableado eléctrico.

	         Uso de:

	  Organizadores horizontales y verticales.

	  Amarres adecuados (velcro o equivalente).

	         Verificación de radios de curvatura, especialmente en fibra óptica.

	         Eliminación de cruces, tensiones y malas prácticas de instalación.

	         Las actividades deberán incluir:

	  Montaje físico en rack.

	  Conexión eléctrica y de red.

	  Configuración básica de operación conforme a lineamientos institucionales.

	  Pruebas de conectividad y funcionamiento.

	Segmentación y redistribución de red

	         Identificación, separación y redistribución de la red local institucional, garantizando:

	  Separación lógica y física (cuando aplique) entre:

	  Red administrativa / académica.

	  Red de seguridad interna de cámaras (CCTV).

	         La segmentación deberá:

	  Evitar interferencias y accesos no autorizados.

	  Mejorar el desempeño y la seguridad de la red.

	         Ajustes de cableado y puertos necesarios para cumplir con esta separación.

	Identificación y marquillado

	         Marquillado, identificación y rotulación de:

	  Puertos de red.

	  Enlaces de fibra óptica.

	  Patch cords.

	  Equipos activos instalados en cada rack.

	         La identificación deberá ser:

	  Clara, legible y permanente.

	  Consistente en todos los racks.

	  Acorde a un esquema de nomenclatura unificado para la Unidad.

	5. Documentación técnica y topología

	El contratista deberá entregar como producto final:

	5.1 Topología por rack

	         Diagrama de topología individual por cada rack, incluyendo:

	  Equipos activos.

	  Enlaces de red.

	  Identificación de puertos.

	  Segmentación de redes.

	5.2 Topología general de la Unidad

	         Topología detallada de conexión general de la Escuela, donde se identifique:

	  Interconexión entre racks.

	  Enlaces de fibra y cobre.

	  Separación de redes (institucional vs. seguridad).

	  Equipos principales de distribución.

	La documentación deberá entregarse en formato digital editable y PDF, debidamente identificada.

	6. Normativa técnica y buenas prácticas

	         Todas las actividades deberán cumplir con:

	  Normas de cableado estructurado vigentes.

	  Buenas prácticas de gestión de infraestructura de red.

	         El contratista será responsable de garantizar:

	  Orden, seguridad y accesibilidad de los racks.

	  Reducción de riesgos eléctricos y de conectividad.

	  Facilidad de mantenimiento futuro.

	         Se evidencie la separación efectiva de redes.

	         Se entregue la documentación técnica completa.

	         Se realicen pruebas de conectividad satisfactorias.
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS Y EQUIPOS TEATRINO
		El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo a todo costo, del sistema de audio y video del Teatrino, garantizando su óptimo funcionamiento técnico, eléctrico, audiovisual y operativo para el desarrollo de actividades académicas, culturales y eventos institucionales.

	El servicio de mantenimiento deberá incluir mano de obra especializada, repuestos, limpieza técnica, ajustes, calibraciones, instalación, configuración, pruebas, organización de cableado y puesta en funcionamiento, sin costos adicionales para la Entidad.

	Corrección estética en acabados finales del cableado y medios de trasmisión que permitan mayor y mejor dinámica en la interacción al momento de operar los equipos 

	Mitigar, corregir, mejorar, reparar, solucionar problemas de ruido ocasionados en bocinas y conexiones con consolas y mezcladores. 

	2. Sistemas y equipos objeto de mantenimiento

	El mantenimiento deberá realizarse, como mínimo, sobre los siguientes componentes:

	         Sistema de audio:

	  Cabinas tipo array.

	  Subwoofer.

	  Consola de audio.

	  Matriz de audio.

	         Sistema de video:

	  Video Beam (proyector).

	         Infraestructura asociada:

	  Cableado eléctrico.

	  Cableado de audio y datos.

	3. Mantenimiento del sistema de audio

	3.1 Cabinas tipo array y subwoofer

	Se deberá realizar el mantenimiento preventivo que incluya, como mínimo:

	         Limpieza interna y externa especializada.

	         Verificación y ajuste de:

	  Componentes acústicos (drivers, parlantes).

	  Conectores y bornes.

	  Soportes y sistemas de anclaje.

	         Calibración de niveles y respuesta sonora, garantizando:

	  Distribución uniforme del sonido.

	  Claridad y potencia adecuada.

	  Ausencia de distorsión o ruidos.

	3.2 Consola y matriz de audio

	         Mantenimiento preventivo, ajustes y configuración de la consola de audio y la matriz de audio, incluyendo:

	  Limpieza técnica.

	  Verificación de entradas, salidas y rutas de señal.

	  Ajuste de ganancias, ecualización y niveles.

	         Corrección de fallas que afecten la estabilidad del sistema.

	         Pruebas integrales de funcionamiento en conjunto con el sistema de parlantes.

	4. Sistema de video – Video Beam

	         Mantenimiento preventivo del Video Beam, el cual deberá incluir:

	  Limpieza interna y externa.

	  Cambio de filtro de aire.

	  Verificación del sistema óptico y de ventilación.

	         Pruebas de encendido, proyección, enfoque y estabilidad de imagen.

	5. Organización de cableado

	         Organización, aseguramiento y ordenamiento del:

	  Cableado eléctrico.

	  Cableado de audio y datos.

	         Uso de canalización adecuada y buenas prácticas de instalación.

	         Eliminación de cruces, tensiones y riesgos eléctricos.

	         El área deberá quedar segura, ordenada y con fácil acceso para operación y mantenimiento.

	Marquillación e identificación

	         Marquillación e identificación de todas las conexiones que llegan a la consola de audio.

	         La identificación deberá:

	  Ser clara, legible y permanente.

	  Facilitar la operación, diagnóstico y futuras intervenciones del sistema.

	8. Normativa técnica y criterios de calidad

	         Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a:

	  Normativa eléctrica vigente.

	  Buenas prácticas de instalación de sistemas de audio y video profesional.

	         El contratista será responsable de garantizar:

	  Seguridad eléctrica y mecánica.

	  Integración adecuada de todos los componentes.

	  Calidad acústica acorde al uso del teatrino.

	9. Pruebas, entrega y aceptación

	El servicio se considerará recibido a satisfacción cuando:

	         El sistema de audio y video se encuentre 100 % funcional.

	         Se realicen pruebas de sonido e imagen en condiciones reales de uso.

	         No se presenten ruidos, acoples, interferencias ni fallas eléctricas.

	         Todos los equipos y cableado queden debidamente organizados, identificados y operativos.
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS Y EQUIPOS AUDITORIOROBERTO PINEDA
		El contratista deberá ejecutar, a todo costo, el mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos, electrónicos, audiovisuales y de comunicaciones instalados en el Cuarto de Comunicaciones y en la Sala de Monitoreo Roberto Pineda. Todas las actividades deberán desarrollarse en estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, de las especificaciones técnicas de los equipos, de los estándares internacionales aplicables y de los procedimientos institucionales vigentes, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento, disponibilidad, continuidad operativa, orden técnico y seguridad de los sistemas intervenidos.


	El alcance del servicio comprenderá la ejecución de todas las labores necesarias para asegurar la operación confiable de los sistemas, incluyendo, pero sin limitarse a: mano de obra calificada y especializada; materiales, repuestos, consumibles e insumos; limpieza técnica especializada; ajustes mecánicos, eléctricos y electrónicos; calibraciones; alineaciones; actualización de firmware y software; instalación y reemplazo de elementos; configuración de parámetros; pruebas funcionales y de desempeño; puesta en operación; documentación técnica y retiro de componentes obsoletos o en desuso. Todas estas actividades deberán realizarse sin generar costos adicionales para la Entidad.


	El contratista será responsable de la normalización, verificación y mantenimiento de la infraestructura de soporte asociada a los sistemas, incluyendo canalizaciones, tableros eléctricos, protecciones, cableado, conectividad, racks, bandejas, gabinetes, puntos de red, sistemas de respaldo energético (UPS), dispositivos activos y pasivos, así como de la organización y señalización técnica de los elementos intervenidos.

	De igual manera, el prestador del servicio deberá aplicar criterios de seguridad eléctrica, electrónica y de comunicaciones conforme a las normas RETIE, TIA/EIA, IEEE, ISO 9001, ISO/IEC 20000‑1 y los lineamientos institucionales, de forma que se garantice la integridad de los equipos, la continuidad de los servicios estratégicos y la mitigación de riesgos operativos.

	Cada intervención deberá ser documentada mediante un informe técnico estructurado que incluya: actividades realizadas, diagnóstico, hallazgos, lista de materiales utilizados, configuraciones aplicadas, mediciones técnicas, evidencias fotográficas, recomendaciones y validación de funcionamiento posterior a la intervención.

	El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los sistemas intervenidos mantengan niveles óptimos de desempeño, disponibilidad y confiabilidad durante todo el periodo contractual, siendo responsable de la calidad de los trabajos ejecutados y de la correcta disposición final de cualquier elemento retirado.

	Cuarto de comunicaciones – Roberto Pineda

	2.1 Organización de cableado

	         Organización, peinado y aseguramiento del cableado existente de:

	  Fibra óptica.

	  Cableado UTP.

	         Uso de organizadores adecuados y amarres tipo velcro o equivalentes.

	         Verificación de radios de curvatura, especialmente en fibra óptica.

	         Identificación y corrección de malas prácticas de instalación.

	2.2 UPS de 10 KVA

	         Ajustes, revisión y calibración de UPS de 10 KVA, incluyendo como mínimo:

	  Verificación de voltajes de entrada y salida.

	  Revisión de baterías, alarmas y estado general.

	  Pruebas de respaldo y transferencia.

	         Corrección de condiciones que puedan afectar la continuidad eléctrica de los equipos críticos.

	Sala de monitoreo

	3.1 Video Wall

	Se deberá realizar el mantenimiento preventivo  a todo costo de un (1) Video Wall configuración 4x3, incluyendo como mínimo:

	         Limpieza técnica de pantallas, soportes y estructura.

	         Cambio de cableado defectuoso o deteriorado (energía, video o control).

	         Alineación y nivelación de las pantallas, garantizando continuidad visual.

	         Configuración y ajuste de parámetros de imagen:

	  Brillo.

	  Contraste.

	  Resolución.

	         Configuración, ajuste y pruebas del decodificador asociado al Video Wall.

	         Pruebas integrales de funcionamiento continuo.

	Cortinas motorizadas

	         Mantenimiento preventivo a todo costo de once (11) cortinas motorizadas, que incluya:

	  Limpieza técnica de mecanismos y rieles.

	  Ajustes mecánicos y eléctricos.

	  Verificación de motores y finales de carrera.

	         Instalación y adecuación de los controles de las cortinas en pared, asegurando:

	  Accesibilidad.

	  Funcionamiento individual o grupal (según configuración existente).

	         Pruebas de apertura y cierre en condiciones normales de uso.

	Sistema de micrófonos

	         Mantenimiento preventivo que incluya limpieza, ajustes y calibración de:

	  Micrófono inalámbrico.

	  Micrófono tipo cuello de ganso.

	         Verificación de:

	  Transmisión de señal.

	  Niveles de audio.

	  Reducción de ruidos e interferencias.

	         Pruebas de funcionamiento que garanticen su correcta operación.

	6. Normativa técnica y buenas prácticas

	         Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a:

	  Normativa eléctrica vigente.

	  Buenas prácticas de instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

	         El contratista será responsable de garantizar:

	  Seguridad eléctrica y operativa.

	  Orden, identificación y accesibilidad de los sistemas intervenidos.

	  Continuidad del servicio durante y después del mantenimiento.

	         Se realicen pruebas técnicas integrales de:

	  Energía (UPS).

	  Comunicaciones.

	  Video Wall.

	  Micrófonos.

	         No se presenten fallas, interferencias ni riesgos eléctricos.

	· Los espacios queden ordenados, seguros y operativos
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	MANTENIMIENTO AUDIO CAMPO DE CEREMONIAS
		En el marco del Mantenimiento Preventivo de Equipos Eléctricos, Electrónicos y Audiovisuales de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el contratista deberá realizar el mantenimiento integral del sistema de audio instalado en el Campo de Ceremonias, garantizando su óptimo funcionamiento, calidad sonora y seguridad operativa durante actos protocolarios, ceremonias y eventos institucionales.

	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Audio

	El mantenimiento preventivo deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

	         Limpieza técnica especializada (interna y externa) de los equipos de audio, utilizando productos adecuados que no afecten los componentes electrónicos.

	         Revisión, ajuste y calibración del sistema de audio compuesto por:

	  Seis (6) cabinas de sonido.

	  Cuatro (4) parlantes tipo array instalados en graderías.

	         Verificación del correcto funcionamiento de conectores, drivers, amplificación y respuesta de frecuencia.

	         Comprobación de niveles de presión sonora (SPL) y balance general del sistema, asegurando una adecuada cobertura acústica del Campo de Paradas.

	Mantenimiento de Accesorios y Elementos Complementarios

	         Mantenimiento preventivo de los forros de protección de los equipos de audio, verificando su estado físico y funcionalidad.

	         Mantenimiento de la medusa de audio tipo XLR, que incluya:

	  Revisión de continuidad.

	  Ajuste y/o reemplazo de conectores defectuosos.

	  Organización y aseguramiento del cableado para evitar interferencias y daños.

	         Marquillación técnica de la consola de audio y de los cables principales, empleando identificación duradera y legible, conforme a buenas prácticas de gestión de infraestructura audiovisual.

	Pruebas y Puesta en Funcionamiento

	         Realización de pruebas funcionales completas del sistema posterior al mantenimiento, simulando condiciones reales de operación.

	         Entrega de un informe técnico, que incluya:

	  Actividades ejecutadas.

	  Estado final de los equipos.

	  Recomendaciones de uso y mantenimiento preventivo.

	Capacitación Técnica

	El contratista deberá brindar capacitación técnica presencial sobre el manejo, operación básica y buenas prácticas del sistema de sonido del Campo de Paradas, cumpliendo como mínimo con las siguientes condiciones:

	         Dirigida a un mínimo de ocho (8) personas.

	         Duración mínima de cuatro (4) horas.

	         Contenido mínimo:

	  Operación básica de la consola de audio.

	  Manejo adecuado de micrófonos y parlantes.

	  Prevención de fallas comunes.

	  Recomendaciones de cuidado y uso responsable del sistema.

	         Entrega de constancia de capacitación o acta de asistencia firmada.
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	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA DE MONITOREO CCTV
		En el marco del Mantenimiento Preventivo de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el contratista deberá realizar el mantenimiento integral de la Sala de Monitoreo CCTV, con el fin de garantizar la disponibilidad, estabilidad operativa, calidad visual y seguridad del sistema de visualización y control.

	Mantenimiento del Video Wall

	El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo  del Video Wall instalado en la Sala de Telemática, el cual deberá incluir como mínimo las siguientes actividades:

	         Verificación general del estado físico y funcional de las pantallas que conforman el Video Wall.

	         Limpieza técnica especializada interna y externa de los paneles, estructuras y componentes electrónicos, utilizando insumos adecuados.

	         Ajustes mecánicos y alineación de pantallas para garantizar uniformidad visual, correcta nivelación y continuidad de imagen.

	         Configuración y calibración de parámetros de visualización tales como brillo, contraste, color, resolución y sincronización.

	         Pruebas de encendido, estabilidad y operación continua que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.

	Mantenimiento del Decodificador de Video

	         Mantenimiento preventivo del decodificador asociado al sistema de Video Wall, que incluya:

	  Limpieza de puertos y conectores.

	  Verificación de firmware y configuración.

	  Ajustes necesarios para asegurar la correcta decodificación y distribución de las señales de video.

	         Pruebas funcionales para validar la correcta integración del decodificador con el sistema CCTV y el Video Wall.

	. Reemplazo de Pantallas

	         Reemplazo de dos (2) pantallas defectuosas o fuera de especificación, incluyendo:

	  Retiro seguro de los equipos existentes.

	  Instalación de las nuevas pantallas compatibles con el sistema actual.

	  Configuración, alineación y calibración de imagen.

	  Integración total con el Video Wall existente.

	         Las pantallas  deberán ser nuevas, originales y contar con garantía mínima de fábrica en el momento del reemplazo.

	Organización de Cableado Eléctrico y de Datos

	         Organización, aseguramiento y correcta canalización del cableado eléctrico y de datos existente, garantizando:

	  Orden, identificación y sujeción adecuada de los cables.

	  Eliminación de tensiones mecánicas y riesgos eléctricos.

	  Mejora en la ventilación y accesibilidad para labores de mantenimiento.

	         Verificación de conectores, tomas eléctricas y puntos de red asociados al sistema de monitoreo.

	Pruebas, Verificación y Puesta en Funcionamiento

	         Ejecución de pruebas funcionales integrales del sistema CCTV y del Video Wall posterior al mantenimiento y reemplazo de equipos.

	         Validación del correcto despliegue de señales de cámaras, estabilidad de imagen y continuidad operativa.

	         Entrega de un informe técnico, el cual deberá incluir:

	  Descripción de las actividades realizadas.

	  Relación de equipos intervenidos y reemplazados.

	  Estado final del sistema.

	  Recomendaciones técnicas y preventivas.

	Condiciones Generales

	         Todas las actividades deberán ser realizadas por personal técnico calificado y con experiencia certificable en sistemas CCTV y Video Wall.

	         El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio o coordinar las ventanas de mantenimiento con la supervisión del contrato.

	Los trabajos deberán cumplir con las normas técnicas, de seguridad eléctrica y buenas prácticas aplicables
Especificaciones Técnicas para el Reemplazo de 2 pantallas:
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	14
	[bookmark: _Toc158390245]SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 

	14.1          
	Marca
	Especificar

	14.2          
	Modelo
	Especificar

	14.3          
	Tipo
	Tipo de sistema de visualización: Debe permitir configuración Video Wall

	14.4          
	Numero de módulos: De acuerdo a la necesidad (Incluye Soportes)  

	14.5          
	Deberá realizarse encerramiento completo, lámina metálica micro-perforada, con espacio entre pared y soporte para mantenimiento con puerta de acceso aplica desde VideoWall desde 3x2 en adelante.

	14.6          
	Tecnología Panel
	LED Backligth o IPS

	14.7          
	Pantalla
	Anti reflectiva de fabrica

	14.8          
	Tipo
	Diseñado para CCTV o Tipo industrial

	14.9          
	Resolución
	Full HD 1920 x 1080p

	14.10     
	Tamaño del monitor
	Mínimo 55“diagonal

	14.11     
	Conexiones de entrada
	DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se permiten conversores intermedios entre el equipo origen de la imagen y el módulo del VideoWall.

	14.12     
	Montaje y herraje
	De acuerdo al lugar de instalación

	14.13     
	Garantía de funcionamiento
	A la altura de la ciudad de instalación

	14.14     
	Angulo de visión
	178°/178°

	14.15     
	pulgadas
	55”

	14.16     
	Año de fabricación 
	2025

	14.17     
	Consumo eléctrico
	Menor a 300 W por modulo

	14.18     
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)

	14.19     
	Vida útil
	Mínimo 50.000 horas

	14.20     
	Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) Igual o menor a 0.88 mm.

	14.21     
	Adecuación: Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño.

	14.22     
	Instalación: Cableado eléctrico regulado, protecciones, cableado de video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando.

	14.23     
	Si la cantidad de módulos del sistema de visualización es superior o igual a seis (6), el contratista deberá suministrar una matriz de video física para la administración de los módulos del sistema de visualización. El número de salidas de la matriz deberá ser igual o superior a la cantidad de módulos del sistema de visualización. El número de entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo. El control de la matriz se debe realizar mediante software o interfaz web, que deberá ser instalado en una de las estaciones de trabajo del proyecto o donde indique el interventor y/o supervisor del contrato. El software o interfaz debe permitir: selección libre de las entradas y salidas a visualizar, agrupación parcial y total de módulos para visualizar una y varias de las entradas. No se permite control con botoneras.

	
	Los módulos de sistemas de visualización existentes (pasa el caso de las ampliaciones), deberán ser integrados a la matriz, en coordinación con el supervisor y/o interventor del contrato.
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV ESCUELA
		En el marco de las actividades de Mantenimiento Preventivo  de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el contratista deberá ejecutar el mantenimiento integral del sistema de cámaras CCTV ubicadas en el sector de ingreso y en las áreas estratégicas de las Casas Fiscales, en estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, las especificaciones técnicas de los dispositivos y las buenas prácticas aplicables a sistemas de videovigilancia y seguridad electrónica.


	El mantenimiento deberá garantizar el funcionamiento óptimo de las cámaras, la correcta cobertura visual de las zonas bajo vigilancia, la calidad de imagen conforme a los parámetros de diseño, la integridad del sistema de transmisión de video y la continuidad operativa requerida para los fines de seguridad institucional.


	Adicionalmente, el contratista deberá realizar la verificación, actualización y documentación de las topologías de red asociadas al sistema CCTV, incluyendo arquitecturas en estrella, jerárquicas o mixtas, según la configuración existente. Esta actividad comprende la revisión de la estructura lógica y física del sistema de videovigilancia, diagramación de rutas de señal, identificación de nodos, puntos de distribución, enlaces activos y pasivos, así como el aseguramiento de la interoperabilidad entre dispositivos.

	También deberá ejecutarse la revisión, adecuación y normalización de las conexiones eléctricas, electrónicas y de datos, asegurando la correcta terminación, continuidad, polaridad, fijación y protección de los conductores, conectores RJ‑45, BNC, terminales de alimentación, patch cords, puertos de red y puntos de energía. El contratista deberá garantizar que las conexiones cumplan con estándares TIA/EIA correspondientes, las disposiciones del RETIE y las recomendaciones de los fabricantes.

	Dentro del mantenimiento integral se deberá verificar el cumplimiento de los protocolos de comunicación y transmisión de video, tales como ONVIF, RTSP, TCP/IP, PoE (IEEE 802.3af/at), así como los perfiles de compatibilidad utilizados por NVR, VMS y cámaras IP. El contratista deberá asegurar la correcta negociación de red, estabilidad del enlace, direccionamiento IP, gestión de ancho de banda, y sincronización con el sistema central de monitoreo.

	Así mismo, el contratista deberá realizar la inspección, ordenamiento, arquillado y gestión del cableado, garantizando que las canalizaciones, bandejas, ductos, tuberías, puntos de acceso y gabinetes se encuentren en óptimas condiciones, con adecuada organización, etiquetado técnico, rutas limpias, radios de curvatura correctos, tensiones adecuadas y protección contra factores ambientales.

	El mantenimiento preventivo incluirá: inspección técnica de (60) sesenta cámaras y accesorios; limpieza especializada de lentes, domos y carcasas; verificación de IR/LED; revisión del estado físico‑electrónico; actualización de firmware; pruebas de calidad de imagen; validación de grabación y monitoreo; y verificación de parámetros de configuración.

	Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a normas y buenas prácticas internacionales, tales como ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000‑1, estándares IES‑CS para seguridad electrónica, TIA/EIA para cableado, ONVIF para interoperabilidad y RETIE para componentes eléctricos.

	Cada intervención deberá ser documentada mediante un informe técnico estructurado, el cual incluirá: actividades realizadas, topologías actualizadas, conexiones revisadas o normalizadas, protocolos verificados, planos o diagramas generados, hallazgos, acciones preventivas y resultados de pruebas funcionales, recomendaciones y registro fotográfico.

	El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones técnicas, normativas o de documentación aquí establecidas dará lugar a la aplicación de las sanciones, penalidades y medidas previstas en el contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas o legales adicionales que correspondan.

	         Establecer los requerimientos técnicos, funcionales, normativos y operativos para la ejecución del mantenimiento preventivo, y mejoramiento del sistema de videovigilancia (CCTV) ubicado en el sector de ingreso y áreas estratégicas de las Casas Fiscales de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”.

	         Normatividad y Estándares Técnicos Aplicables

	         El contratista deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes estándares:

	ISO 9001:2015 – Gestión de calidad en procesos técnicos.

	ISO/IEC 20000-1 – Gestión del servicio y tratamiento de incidentes.

	ISO/IEC 27001 – Seguridad de la información (aplicable a ciberseguridad del sistema CCTV).

	ONVIF Profile S/G/T – Interoperabilidad entre cámaras, NVR y VMS.

	TIA/EIA-568 / TIA-569 / TIA-570 – Cableado estructurado y canalizaciones.

	RETIE – Requisitos técnicos para instalaciones eléctricas.

	IEEE 802.3af / 802.3at (PoE / PoE+) – Alimentación a través de Ethernet.

	IES-CS – Buenas prácticas para sistemas de seguridad electrónica.

	Las actividades mínimas son:

	  Inspección de integridad física y electrónica de cámaras fijas, domo y cámaras internas/externas.

	  Limpieza especializada de lentes, carcasas, domos, sensores IR y mecanismos móviles.

	  Verificación del sistema IR/LED, enfoque, balance de blancos, velocidad de obturación.

	  Revisión de conexiones eléctricas, conectores RJ‑45, BNC, patch cords, inyectores PoE.

	  Verificación del cableado UTP/FTP, continuidad, pérdidas, interferencias y rutas.

	  Validación de parámetros de grabación en NVR o VMS (fps, resolución, bitrate).

	  Comprobación de almacenamiento, retención y estado de discos duros (SMART).

	  Revisión de estado de switches, PoE, UPS y protecciones eléctricas.

	  Actualización de firmware de cámaras, NVR y elementos activos.

	         Cada intervención deberá incluir:

	         Informe técnico detallado.

	         Topologías de red actualizadas.

	         Registro fotográfico antes/después.

	         Listado de materiales utilizados.

	         Planos eléctricos y de cableado.

	         Configuraciones aplicadas (direcciones IP, perfiles ONVIF, puertos).

	         Recomendaciones técnicas.

	         Mantenimiento preventivo de una (1) cámara PTZ ubicada en la zona de Caniles, que incluya:

	  Limpieza técnica de lente, carcaza y domo.

	  Ajustes de configuración y calibración.

	  Elevación y adecuación del gabinete, garantizando protección física y mejor desempeño del equipo.

	Actividades Técnicas Complementarias

	Las actividades deberán incluir como mínimo:

	         Verificación y ajuste del sistema de alimentación eléctrica y respaldo (si aplica).

	         Revisión y aseguramiento del cableado eléctrico, de datos y/o fibra óptica asociado a cada cámara.

	         Reemplazo de conectores, accesorios o elementos defectuosos que afecten la operación.

	         Sellado y protección de puntos de conexión expuestos a condiciones ambientales.

	3. Pruebas, Verificación y Puesta en Funcionamiento

	         Realización de pruebas funcionales completas de las cámaras intervenidas, incluyendo:

	  Pruebas diurnas y nocturnas.

	  Verificación de calidad de imagen, estabilidad de señal y cobertura.

	         Validación de la correcta visualización en el sistema de monitoreo central.

	4. Alcance Económico

	         Todas las actividades descritas deberán desarrollarse a todo costo, incluyendo:

	  Mano de obra especializada.

	  Insumos, materiales, accesorios y herramientas necesarias.

	         Las actividades deberán ser ejecutadas por personal técnico certificado y con experiencia comprobable en sistemas CCTV y cámaras PTZ.

	         Los trabajos deberán cumplir con las normas técnicas, de seguridad eléctrica y buenas prácticas aplicables.

	Las labores deberán coordinarse con la supervisión del contrato para no afectar la seguridad ni la operación de la Unidad.
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	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO A LOS CONTROLOS DE LAS PUERTAS


		En el marco de las actividades de Mantenimiento Preventivo de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el contratista deberá ejecutar el mantenimiento integral y la ampliación del sistema de control de acceso instalado en los diferentes edificios de la Unidad, en estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, las especificaciones técnicas de los dispositivos y las buenas prácticas del sector de seguridad electrónica.

	El alcance de la intervención deberá garantizar la operación continua del sistema, la confiabilidad en los mecanismos de autenticación e identificación, la seguridad operativa en los puntos de acceso y la correcta integración entre los dispositivos existentes y los nuevos elementos que se incorporen como parte del proceso de ampliación.

	El mantenimiento preventivo comprenderá, como mínimo: inspección técnica de lectores, controladoras, cerraduras electromagnéticas, sensores, fuentes de alimentación y cableado estructurado; verificación de integridad física y electrónica; limpieza especializada; revisión y ajuste de conexiones eléctricas y de datos; pruebas funcionales de lectura y apertura; validación de registros y sincronización con los sistemas administrativos o plataformas de control centralizado.

	compatibilidad, continuidad técnica y alineación con la arquitectura actual del sistema. Así mismo, deberá asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en normas y buenas prácticas aplicables, tales como ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de calidad, ISO/IEC 20000‑1 para gestión del servicio, TIA/EIA para cableado estructurado, y las disposiciones del RETIE cuando se involucren intervenciones en infraestructura eléctrica.

	El contratista deberá entregar un informe técnico detallado por cada actividad realizada —preventivo de ampliación— el cual deberá incluir: descripción de trabajos ejecutados, hallazgos, mediciones, pruebas funcionales, configuraciones aplicadas, elementos instalados, recomendaciones técnicas y evidencias fotográficas.
El incumplimiento de las obligaciones técnicas, normativas o de calidad aquí establecidas generará la aplicación de las sanciones, penalidades y demás medidas previstas en el contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas o legales adicionales a que haya lugar.

	Diagnóstico y Mantenimiento de Controles de Acceso Existentes

	El contratista deberá realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo de nueve (9) controles de acceso ubicados en los diferentes edificios pertenecientes a la entidad, que deberá incluir como mínimo:

	         Diagnóstico técnico inicial del estado físico, eléctrico y electrónico de cada equipo.

	         Limpieza técnica especializada interna y externa de lectores, controladoras y dispositivos asociados.

	         Ajustes mecánicos y electrónicos necesarios para su correcta operación.

	         Configuración y verificación de parámetros de funcionamiento, tales como:

	  Lectura y validación de credenciales.

	  Tiempos de apertura y cierre.

	  Integración con cerraduras electromagnéticas o eléctricas.

	         Revisión del cableado de alimentación y comunicación asociado a cada punto de control.

	         Pruebas funcionales individuales de cada control de acceso.

	Alcance Económico

	         Todas las actividades deberán ejecutarse a todo costo, incluyendo:

	  Mano de obra especializada.

	  Herramientas, pruebas y ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de control de acceso.

	El contratista deberá entregar:

	         Informe técnico detallado, que incluya:

	  Diagnóstico realizado.

	  Actividades ejecutadas.

	  Equipos intervenidos.

	  Estado final del sistema.

	  Recomendaciones de mantenimiento preventivo.

	         Acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por la supervisión del contrato.

	Condiciones Generales

	         Las actividades deberán ser realizadas por personal técnico calificado y con experiencia certificable en sistemas de control de acceso y seguridad electrónica.

	         Los trabajos deberán cumplir con las normas técnicas, eléctricas y de seguridad aplicables.

	         Las labores deberán coordinarse con la supervisión del contrato para no afectar la operación de las dependencias intervenidas.
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	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS Y SISTEMA SUBDIRECCIÓN
		En el marco del Mantenimiento Preventivo de Equipos Eléctricos, Electrónicos y Audiovisuales de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, el contratista deberá ejecutar el mantenimiento integral de la infraestructura eléctrica y de respaldo energético ubicada en la Subdirección, con el fin de garantizar la continuidad operativa, seguridad eléctrica y confiabilidad de los sistemas críticos.

	. Diagnóstico y Mantenimiento de la Red Eléctrica

	El contratista deberá realizar el diagnóstico, verificación y mantenimiento preventivo de la red eléctrica regulada y no regulada (normal), que deberá incluir como mínimo:

	         Inspección del estado general de la red eléctrica.

	         Verificación de puntos eléctricos, tomacorrientes y canalizaciones.

	         Ajuste de conexiones eléctricas y verificación de continuidad.

	         Identificación y corrección de posibles riesgos eléctricos.

	         Revisión del estado de protecciones eléctricas (breakers, fusibles y dispositivos de protección).

	Verificación y Mantenimiento de Tableros Eléctricos

	         Verificación técnica de los tableros eléctricos asociados a la Subdirección.

	         Limpieza interna y externa de los tableros.

	         Ajuste de bornes, barras y conexiones.

	         Identificación y rotulación de circuitos (si aplica).

	         Verificación del correcto funcionamiento de sistemas de protección y puesta a tierra.

	Mantenimiento de UPS 20 KVA

	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo a una (1) UPS de 20 KVA, que incluya como mínimo:

	         Revisión del estado general del equipo.

	         Limpieza interna y externa del sistema.

	         Verificación del estado de baterías, ventiladores y tarjetas electrónicas.

	         Pruebas de transferencia, autonomía y carga.

	         Ajuste y verificación de parámetros eléctricos conforme a las especificaciones del fabricante.

	Cambio de componentes o baterías defectuosas, en caso de ser requerido, para garantizar su operación

	Pruebas, Verificación y Puesta en Funcionamiento

	         Ejecución de pruebas funcionales integrales de la red eléctrica regulada y normal, tableros y UPS.

	         Verificación del correcto  respaldo de energía.

	         Puesta en operación bajo supervisión del contrato.

	Alcance Económico

	         Todas las actividades deberán ejecutarse a todo costo, incluyendo:

	  Mano de obra especializada.

	  Insumos, herramientas y pruebas requeridas.

	Entregables

	El contratista deberá entregar:

	         Informe técnico detallado, que incluya:

	  Diagnóstico realizado.

	  Actividades ejecutadas.

	  Estado final de la red eléctrica, tableros y UPS.

	  Recomendaciones de mantenimiento preventivo.

	         Acta de recibo a satisfacción debidamente firmada por la supervisión del contrato.

	Condiciones Generales

	         Las actividades deberán ser ejecutadas por personal técnico calificado y con experiencia certificable en sistemas eléctricos y UPS de alta capacidad.

	         Los trabajos deberán cumplir con las normas técnicas, de seguridad eléctrica y buenas prácticas aplicables.

	         Las labores deberán coordinarse con la supervisión del contrato para no afectar la operación administrativa de la Subdirección.
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	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO DE CANCHA DE BALONCESTO
		El contratista deberá ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo en el sistema de audio instalado en la cancha de baloncesto, en cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, las fichas técnicas de los equipos, y los lineamientos establecidos en las normas AES (Audio Engineering Society) para sistemas de sonorización y refuerzo sonoro.

	El mantenimiento deberá asegurar el funcionamiento continuo, la adecuada cobertura y uniformidad sonora en el área intervenida, así como la correcta integración operativa con el tablero temporizador y demás dispositivos asociados.

	Todas las actividades deberán desarrollarse conforme a las buenas prácticas de gestión de calidad establecidas en ISO 9001:2015, garantizando el control documental, la trazabilidad de las intervenciones y la estandarización de los procedimientos. Así mismo, la gestión de incidentes, atención de fallas y restablecimiento del servicio deberá alinearse con los procesos definidos en ISO/IEC 20000‑1: Service Management System (SMS).

	El contratista deberá asegurar que toda intervención que involucre conexiones eléctricas, protecciones, cableado, canalización o energización cumpla íntegramente con las disposiciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, garantizando condiciones seguras y mitigación de riesgos eléctricos.

	El mantenimiento preventivo deberá incluir, como mínimo:

	Inspección técnica detallada de componentes conforme a AES‑2id y AES‑5id (instalación y mantenimiento de sistemas de refuerzo sonoro).

	Verificación de integridad física y electrónica.

	Limpieza especializada de transductores, paneles, amplificadores y unidades de control.

	Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y de señal (cumplimiento RETIE y estándares AES).

	Calibración de niveles sonoros, pruebas de cobertura, mediciones acústicas básicas y validación del desempeño general del sistema.

	El contratista deberá entregar un informe técnico estructurado, elaborado conforme a los requisitos de control documental de ISO 9001, el cual deberá incluir: actividades realizadas, hallazgos, diagnósticos, acciones implementadas, mediciones, pruebas de funcionamiento, recomendaciones y registro fotográfico.

	El incumplimiento de las obligaciones técnicas, normativas o de calidad aquí establecidas dará lugar a la aplicación de las sanciones, penalidades y demás medidas previstas en el contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas o legales adicionales que correspondan.


	Alcance mínimo del servicio

	El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

	1.     Diagnóstico técnico inicial del sistema de audio instalado, incluyendo parlantes, cableado, puntos de conexión y dispositivos de control.

	2.     Verificación del estado físico y funcional de los parlantes, evaluando potencia, respuesta de audio, fijaciones y condiciones de seguridad.

	3.     Mantenimiento preventivo que incluya limpieza interna y externa de los equipos, ajuste de conexiones, revisión de soportes y corrección de falsos contactos.

	4.     Calibración y balance de audio, garantizando niveles adecuados de volumen, claridad y cobertura sonora en toda la cancha.

	5.     Revisión, ajuste y puesta en operación del sistema de audio asociado al tablero temporizador, asegurando su correcta sincronización y funcionamiento.

	1.     Pruebas de funcionamiento, verificando la emisión de audio, estabilidad del sistema y correcta integración con el tablero temporizador.

	2.     Informe técnico final, detallando las actividades realizadas, el estado de los equipos intervenidos y las recomendaciones de mantenimiento.

	Condiciones generales

	  Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes.

	  Los elementos y repuestos suministrados deberán ser nuevos, compatibles y de calidad certificada.

	  El contratista será responsable de garantizar la operación continua, segura y eficiente del sistema de audio de la cancha de baloncesto.
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	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO PISCINA
		El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo del sistema de audio del área de Piscina, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, calidad sonora, seguridad operativa y adecuada integración con el tablero temporizador, para el desarrollo normal de las actividades institucionales.

	Alcance mínimo del servicio

	El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

	1.     Diagnóstico técnico inicial del sistema de audio existente, incluyendo parlantes, amplificación, cableado, puntos de conexión y elementos de control.

	2.     Verificación del estado físico y funcional de los equipos de audio, evaluando fijaciones, conectores, soportes y condiciones de seguridad, especialmente por tratarse de un ambiente húmedo.

	3.     Mantenimiento preventivo, que incluya limpieza interna y externa de los equipos, ajuste de conexiones, revisión de cableado y corrección de falsos contactos.

	4.     Calibración y ajuste del sistema de audio, garantizando niveles adecuados de volumen, claridad y cobertura sonora en el área de la piscina.

	5.     Revisión, ajuste y puesta en operación del sistema de audio asociado al tablero temporizador, asegurando su correcta sincronización y funcionamiento.

	1.     Pruebas de funcionamiento y seguridad, verificando estabilidad eléctrica, correcta emisión de audio y desempeño general del sistema.

	2.     Informe técnico final, en el cual se detallen las actividades ejecutadas, el estado de los equipos intervenidos y las recomendaciones de mantenimiento.

	Condiciones generales

	Los trabajos deberán ejecutarse conforme a la normatividad técnica y de seguridad eléctrica vigente en Colombia.

	Los materiales y repuestos suministrados deberán ser compatibles, certificados y de calidad comprobada.

	El contratista será responsable de garantizar la operación segura, eficiente y continua del sistema de audio del área de Piscina
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	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO COMEDOR
		El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo del sistema de audio instalado en los comedores de la Escuela, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, adecuada calidad sonora y condiciones seguras de operación durante el desarrollo de las actividades institucionales.

	Alcance mínimo del servicio

	El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

	1.     Diagnóstico técnico inicial del sistema de audio existente, incluyendo parlantes, amplificadores, cableado, puntos de conexión y dispositivos de control.

	2.     Verificación del estado físico y funcional de los equipos, evaluando fijaciones, soportes, conectores y condiciones de seguridad.

	3.     Mantenimiento preventivo, que incluya limpieza interna y externa de los equipos, ajuste de conexiones, revisión de cableado y corrección de falsos contactos.

	4.     Calibración y ajuste del sistema de audio, garantizando niveles adecuados de volumen, claridad y cobertura sonora en las áreas de comedor.

	5.     Instalación y/o adecuación de componentes de audio, en caso de requerirse, para asegurar el correcto desempeño del sistema.

	1.     Pruebas de funcionamiento, verificando la correcta emisión de audio y la estabilidad del sistema.

	2.     Informe técnico final, en el cual se detallen las actividades realizadas, el estado de los equipos intervenidos y las recomendaciones de mantenimiento.

	Condiciones generales

	  Los trabajos deberán ejecutarse conforme a la normatividad técnica y de seguridad eléctrica vigente en Colombia.

	  Los equipos, materiales  deberán ser compatibles, certificados y de calidad comprobada.

	  El contratista será responsable de garantizar la operación segura, continua y eficiente del sistema de audio en los comedores.
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	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO DEL KIOSKO 
		El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo integral del sistema de audio instalado en el área de Kiosco, en estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, de las fichas técnicas de los equipos y de los procedimientos estandarizados aplicables a sistemas de sonorización profesional.

	El objeto de este mantenimiento será asegurar el correcto funcionamiento del sistema, la calidad y estabilidad de la reproducción sonora, así como las condiciones seguras de operación necesarias para la realización de actividades institucionales, recreativas y de uso general del área.

	El mantenimiento preventivo deberá comprender, como mínimo, la verificación técnica de todos los componentes, la inspección física y funcional, la limpieza especializada, la revisión y ajuste de conexiones eléctricas y de señal, la comprobación de parámetros de operación, la calibración de niveles de audio y la validación final del desempeño del sistema.

	El contratista será responsable de entregar un informe técnico detallado por cada intervención, el cual deberá contener el registro de actividades realizadas, hallazgos identificados, acciones correctivas recomendadas, mediciones efectuadas y evidencias fotográficas. El incumplimiento parcial o total de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones, penalidades y demás medidas previstas en el contrato. 

	Alcance mínimo del servicio

	El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades:

	1.     Diagnóstico técnico inicial del sistema de audio existente, incluyendo parlantes, amplificadores, cableado, puntos de conexión y dispositivos de control.

	2.     Verificación del estado físico y funcional de los equipos, evaluando fijaciones, soportes, conectores y condiciones de seguridad, considerando su exposición a condiciones ambientales externas.

	3.     Mantenimiento preventivo, que incluya limpieza interna y externa de los equipos, ajuste de conexiones, revisión de cableado y corrección de falsos contactos.

	4.     Calibración y ajuste del sistema de audio, garantizando niveles adecuados de volumen, claridad y cobertura sonora en el área del Kiosco.

	1.     Pruebas de funcionamiento, verificando la correcta emisión de audio y la estabilidad del sistema.

	2.     Informe técnico final, detallando las actividades ejecutadas, el estado de los equipos intervenidos y las recomendaciones de mantenimiento.

	Condiciones generales

	  Los trabajos deberán ejecutarse conforme a la normatividad técnica y de seguridad eléctrica vigente en Colombia.

	  Los equipos, materiales ,deberán ser compatibles, certificados y de calidad comprobada.

	  El contratista será responsable de garantizar la operación segura, continua y eficiente del sistema de audio del Kiosco.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO, COMPONENTE O MATERIAL
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	DI Box
	UND

	2
	Protector de cable de 1 canal, en caucho, aprox. 99 cm x 3 cm
	UND

	3
	Canaleta metálica blanca calibre 22, 12 x 5 cm, con división, tramo de 2,40 m
	TRAMO

	4
	Gabinete metálico tipo exterior, aprox. 65 cm de largo x 20 cm de alto x 40 cm de profundidad, con ruedas
	UND

	5
	Organizador horizontal metálico 1U para rack
	UND

	6
	Multitoma para rack/equipos
	UND

	7
	Cable UTP categoría 6A
	ML

	8
	Jack RJ45 categoría 6A
	UND

	9
	Patch cord categoría 6A
	UND

	10
	Extender HDMI 4K bidireccional, compatible con transmisión hasta 70 m
	KIT

	11
	Funda acolchada para cabina de sonido, aprox. 70 x 75 x 65 cm, en lona de alta resistencia
	UND

	12
	Soporte de escritorio para múltiples micrófonos, con 6 compartimientos
	UND

	13
	Conector XLR hembra
	UND

	14
	Conector XLR macho
	UND

	15
	Marquilla/identificación para rack y componentes
	UND

	16
	Monitor profesional para videowall de 55", Full HD, 500 nits, bisel de 1,7 mm, operación 24/7
	UND

	17
	Cámara IP tipo domo, lente fijo
	UND

	18
	Electroimán de 600 lb
	UND

	19
	Base tipo LZ para electroimán de 600 lb
	UND

	20
	Botón de salida sin contacto
	UND

	21
	Contacto magnético cableado
	UND

	22
	Cable encauchetado 3 x 12 AWG LHFR-LS, 600 V
	ML

	23
	Tubería EMT de 3/4"
	ML

	24
	Caja metálica para instalación de tubería EMT
	UND

	25
	Filtro de aire para proyector de video, compatible con el equipo instalado
	UND

	26
	Lámpara o módulo de fuente de luz para proyector de video, compatible con el equipo instalado
	UND

	27
	Batería para micrófono inalámbrico, de acuerdo con especificación del fabricante
	UND

	28
	Cable de audio balanceado para interconexión de equipos
	ML

	29
	Cable HDMI de alta velocidad, compatible con la resolución de los equipos existentes
	UND

	30
	Conector HDMI compatible con cableado y equipos existentes
	UND

	31
	Organizador vertical para rack de comunicaciones
	UND

	32
	Patch panel categoría 6A
	UND

	33
	Patch cord de fibra óptica, compatible con la infraestructura existente
	UND

	34
	Módulo transceptor óptico SFP, compatible con los equipos existentes
	UND

	35
	Fuente de alimentación para equipo activo de red, compatible con el equipo instalado
	UND

	36
	Consola de audio de mínimo doce (12) canales, compatible con el sistema existente
	UND

	37
	Micrófono profesional compatible con el sistema de audio existente
	UND

	38
	Cable para sistema de audio con conectores XLR
	ML

	39
	Batería para UPS de 10 KVA, compatible con el equipo instalado
	UND

	40
	Cable de alimentación eléctrica para equipos audiovisuales y electrónicos
	ML

	41
	Cable de señal para Video Wall, compatible con la infraestructura existente
	UND

	42
	Control de pared para cortina motorizada, compatible con el sistema existente
	UND

	43
	Kit de teclado y mouse compatible con los equipos de operación
	KIT

	44
	Parlante para sistema de audio, compatible con el sistema existente
	UND

	45
	Amplificador de potencia compatible con el sistema de audio existente
	UND

	46
	Decodificador/controlador de Video Wall compatible con el sistema existente
	UND

	47
	Fuente de alimentación para cámara IP, compatible con el equipo instalado
	UND

	48
	Disco duro para sistema de videovigilancia, compatible con NVR/DVR existente
	UND
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	ITEM
	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento de todos los elementos del presente proceso durante tres (3) meses siguientes a la fecha de recepción a satisfacción, (deberá atender los requerimientos que surjan de alguna falla), y brindar una garantía de (1) año de cualquier elemento o componente de calidad cambiado durante la ejecución del contrato.

Mantenimiento preventivo

Comprende la ejecución de las trece (13) actividades de mantenimiento preventivo previamente identificadas y definidas por la Escuela, correspondientes a los diferentes sistemas y equipos eléctricos, electrónicos, audiovisuales y de seguridad electrónica

Las actividades de mantenimiento preventivo serán ejecutadas de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas para cada actividad, la programación definida por la Escuela y la coordinación realizada con el supervisor del contrato.
De manera general, las actividades de mantenimiento preventivo podrán comprender, de acuerdo con las características y naturaleza de cada sistema o equipo:

· Inspección visual y verificación del estado general de los equipos y componentes.
· Limpieza interna y externa de los equipos, cuando técnicamente resulte procedente.
· Revisión y ajuste de conexiones, elementos de fijación y componentes asociados.
· Verificación de alimentación eléctrica y condiciones básicas de operación.
· Verificación de cableado, conectores, interfaces y elementos de interconexión.
· Ajustes y configuraciones básicas requeridas para conservar las condiciones normales de operación.
· Pruebas funcionales de los equipos y sistemas.
· Verificación de parámetros de operación, cuando técnicamente aplique.
· Identificación de condiciones anormales, fallas o deterioros que puedan afectar el funcionamiento de los equipos o sistemas.
· Registro de las actividades realizadas y de los hallazgos identificados.
· Elaboración y actualización de los registros o formatos de mantenimiento establecidos por la Escuela.

La ejecución del mantenimiento preventivo tendrá como finalidad conservar los equipos y sistemas en condiciones adecuadas de operación, identificar oportunamente posibles fallas y establecer las necesidades de intervención adicional que sean requeridas.
Cuando durante la ejecución de una actividad de mantenimiento preventivo se identifique una falla o condición que requiera el suministro de un repuesto, componente, reparación especializada o actividad adicional no contemplada dentro del mantenimiento preventivo contratado, esta deberá ser informada y diagnosticada por el contratista y sometida a consideración del supervisor, para determinar, de acuerdo con el procedimiento establecido para la bolsa agotable, la pertinencia de su atención.
El valor correspondiente al mantenimiento preventivo no comprenderá el suministro de repuestos o componentes que no hayan sido expresamente incluidos dentro de las actividades y condiciones económicas definidas para cada mantenimiento.
	
	

	2
	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor a un (01) día hábil, durante el período de la garantía.
	
	

	3
	El contratista deberá presentar mensualmente al supervisor del contrato de manera presencial o virtual, un informe detallado de los mantenimientos realizados por dependencia, al supervisor del contrato especificando en cada caso las actividades realizadas, el cual debe ser presentado por el gerente de proyecto y gerente de mantenimiento.
	
	

	4
	El personal designado por el contratista, debe utilizar carnet de identificación de la empresa y que los acredite como operadores del servicio.
	
	

	5
	El contratista deberá garantizar la atención inmediata de todas las solicitudes de soporte técnico presentadas durante la ejecución del contrato y durante el período de garantía, mediante el personal técnico designado para tal fin. La atención deberá realizarse bajo un tiempo de respuesta en modalidad 5x8, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) pactado entre las partes.
El contratista será responsable de asegurar la disponibilidad del recurso humano y técnico necesario para la recepción, registro, priorización, seguimiento y resolución de las solicitudes, sin excepción. El incumplimiento de los tiempos de respuesta o de las obligaciones contractuales asociadas al soporte técnico dará lugar a la imposición de las sanciones, penalidades o descuentos establecidos en el contrato, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
	
	

	6
	El proponente deberá realizar la disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y así mismo deberá presentar el certificado de disposición final.
	
	

	7
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio será asumida como su responsabilidad.
	
	

	8
	El supervisor del contrato deberá realizar una visita ambiental para verificar el manejo y la correcta disposición final, pero toda la parte de logística será responsabilidad del oferente.
	
	

	9
	El contratista será responsable por cualquier daño, avería o falla que se genere en los sistemas, equipos, redes, infraestructura física interna o externa, así como en el espacio público, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. En caso de presentarse afectaciones, el contratista deberá realizar la reparación, reposición o restablecimiento integral de los elementos comprometidos. Todos los costos asociados a dichas acciones, incluidos eventuales sanciones o multas derivadas de los daños ocasionados, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	
	

	10
	Cada técnico responsable de la ejecución de las actividades de mantenimiento deberá contar con un kit de herramientas individual, así como con los insumos y equipos necesarios para la limpieza y el mantenimiento de los ítems establecidos en el contrato, a fin de garantizar la adecuada realización de las labores asignadas.
	
	

	11
	Los mantenimientos preventivos deben contar con personal idóneo certificado con formación en el soporte especifico y se realizarán en las instalaciones con las herramientas adecuadas, no se destaparán los equipos, ni se realizarán cambios de repuestos sin el debido consentimiento y previa aceptación por parte del operario de la impresora, para proceder con los cambios de cualquiera de los repuestos.
	
	

	12
	El proponente prestará el servicio en el lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista previa autorización y dentro de los protocolos de seguridad establecidos para el retiro de elementos dentro de las instalaciones.
	
	

	13
	REPUESTOS: El oferente debe certificar por escrito que garantiza la originalidad de los repuestos a instalar en los equipos, los cuales corresponderán a cada marca, nuevos, no usados, ni  re manufacturados, ni repotenciados.
	
	

	14
	MANTENIMIENTOS O REPUESTOS NO RELACIONADOS: El oferente deberá certificar por escrito que, en caso de ser necesario realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo, sustitución de repuestos o actividades complementarias que resulten inherentes al objeto del presente contrato y que sean necesarias para la puesta en funcionamiento de los equipos eléctricos, electrónicos, audiovisuales, sistemas CCTV, control de acceso, infraestructura tecnológica y demás sistemas objeto del contrato, pero que no se encuentren contemplados dentro de la descripción del servicio o en la bolsa de repuestos establecida, estas podrán ser autorizadas por el supervisor del contrato, previa presentación del diagnóstico técnico correspondiente por parte del contratista.

Para tal efecto, el contratista presentará una (01) cotización y el supervisor aportará dos (02) cotizaciones adicionales en condiciones de mercado. De las cotizaciones obtenidas se tomará como referencia la de menor valor y sobre esta se aplicará el porcentaje de descuento ofertado por el contratista adjudicatario.

Los valores cobrados por estas actividades o suministros no podrán exceder los precios de mercado. Cumplido lo anterior, se adelantará el procedimiento contractual correspondiente para su aprobación y ejecución.
	
	



Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

BOLSA DE REPUESTOS

La bolsa podrá ser utilizada, de acuerdo con las necesidades efectivamente identificadas y previa autorización de la Escuela, para:
· Visitas técnicas y/o actividades de diagnóstico especializado. 
· Suministro de repuestos, componentes y elementos requeridos para la atención de fallas. 
· Instalación, reemplazo o adecuación de los repuestos y componentes autorizados. 
· Reparaciones correctivas. 
· Configuración y puesta en funcionamiento posterior al reemplazo o reparación de componentes. 
· Pruebas funcionales posteriores a la intervención. 
· Otras actividades directamente relacionadas con la atención de fallas y recuperación de la funcionalidad de los equipos y sistemas objeto del contrato, siempre que se encuentren dentro del alcance contractual. 

La utilización de la bolsa agotable se realizará de acuerdo con la necesidad real identificada durante la ejecución contractual y no corresponderá a una ejecución automática ni garantizará al contratista un valor mínimo de consumo.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO, COMPONENTE O MATERIAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	1
	DI Box
	UND
	 
	

	2
	Protector de cable de 1 canal, en caucho, aprox. 99 cm x 3 cm
	UND
	 
	

	3
	Canaleta metálica blanca calibre 22, 12 x 5 cm, con división, tramo de 2,40 m
	TRAMO
	 
	

	4
	Gabinete metálico tipo exterior, aprox. 65 cm de largo x 20 cm de alto x 40 cm de profundidad, con ruedas
	UND
	 
	

	5
	Organizador horizontal metálico 1U para rack
	UND
	 
	

	6
	Multitoma para rack/equipos
	UND
	 
	

	7
	Cable UTP categoría 6A
	ML
	 
	

	8
	Jack RJ45 categoría 6A
	UND
	 
	

	9
	Patch cord categoría 6A
	UND
	 
	

	10
	Extender HDMI 4K bidireccional, compatible con transmisión hasta 70 m
	KIT
	 
	

	11
	Funda acolchada para cabina de sonido, aprox. 70 x 75 x 65 cm, en lona de alta resistencia
	UND
	 
	

	12
	Soporte de escritorio para múltiples micrófonos, con 6 compartimientos
	UND
	 
	

	13
	Conector XLR hembra
	UND
	 
	

	14
	Conector XLR macho
	UND
	 
	

	15
	Marquilla/identificación para rack y componentes
	UND
	 
	

	16
	Monitor profesional para videowall de 55", Full HD, 500 nits, bisel de 1,7 mm, operación 24/7
	UND
	 
	

	17
	Cámara IP tipo domo, lente fijo
	UND
	 
	

	18
	Electroimán de 600 lb
	UND
	 
	

	19
	Base tipo LZ para electroimán de 600 lb
	UND
	 
	

	20
	Botón de salida sin contacto
	UND
	 
	

	21
	Contacto magnético cableado
	UND
	 
	

	22
	Cable encauchetado 3 x 12 AWG LHFR-LS, 600 V
	ML
	 
	

	23
	Tubería EMT de 3/4"
	ML
	 
	

	24
	Caja metálica para instalación de tubería EMT
	UND
	 
	

	25
	Filtro de aire para proyector de video, compatible con el equipo instalado
	UND
	 
	

	26
	Lámpara o módulo de fuente de luz para proyector de video, compatible con el equipo instalado
	UND
	 
	

	27
	Batería para micrófono inalámbrico, de acuerdo con especificación del fabricante
	UND
	 
	

	28
	Cable de audio balanceado para interconexión de equipos
	ML
	 
	

	29
	Cable HDMI de alta velocidad, compatible con la resolución de los equipos existentes
	UND
	 
	

	30
	Conector HDMI compatible con cableado y equipos existentes
	UND
	 
	

	31
	Organizador vertical para rack de comunicaciones
	UND
	 
	

	32
	Patch panel categoría 6A
	UND
	 
	

	33
	Patch cord de fibra óptica, compatible con la infraestructura existente
	UND
	 
	

	34
	Módulo transceptor óptico SFP, compatible con los equipos existentes
	UND
	 
	

	35
	Fuente de alimentación para equipo activo de red, compatible con el equipo instalado
	UND
	 
	

	36
	Consola de audio de mínimo doce (12) canales, compatible con el sistema existente
	UND
	 
	

	37
	Micrófono profesional compatible con el sistema de audio existente
	UND
	 
	

	38
	Cable para sistema de audio con conectores XLR
	ML
	 
	

	39
	Batería para UPS de 10 KVA, compatible con el equipo instalado
	UND
	 
	

	40
	Cable de alimentación eléctrica para equipos audiovisuales y electrónicos
	ML
	 
	

	41
	Cable de señal para Video Wall, compatible con la infraestructura existente
	UND
	 
	

	42
	Control de pared para cortina motorizada, compatible con el sistema existente
	UND
	 
	

	43
	Kit de teclado y mouse compatible con los equipos de operación
	KIT
	 
	

	44
	Parlante para sistema de audio, compatible con el sistema existente
	UND
	 
	

	45
	Amplificador de potencia compatible con el sistema de audio existente
	UND
	 
	

	46
	Decodificador/controlador de Video Wall compatible con el sistema existente
	UND
	 
	

	47
	Fuente de alimentación para cámara IP, compatible con el equipo instalado
	UND
	 
	

	48
	Disco duro para sistema de videovigilancia, compatible con NVR/DVR existente
	UND
	 
	



Nota 1: las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada NO APTA técnicamente. Las especificaciones técnicas requeridas son mínimas. En la columna de cumple/no cumple se debe decir si su oferta cumple o no con lo requerido, de acuerdo con cada una de las especificaciones técnicas ofertadas por la firma y se deberá anexar la documentación requerida de acuerdo con los ítems donde se solicita.



EXPERIENCIA PROPONENTE

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en contratos con objeto iguales o similares al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones de contratos que acrediten la realización en años anteriores al cierre del presente proceso contractual, cuya suma sea igual o superior al 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos, las cuales deberán contener los siguientes datos:

1. Nombre o razón social del contratante.
2. Nombre o razón social del contratista.
3. Objeto del contrato.
4. Fecha de iniciación del contrato.
5. Fecha de terminación del contrato.
6. Valor del contrato, el cual deberá expresarse en SMMLV, teniendo en cuenta su valor para la época de la celebración del contrato.  (De no expresarse bajo este parámetro La Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” hará la conversión).  
7. Certificación suscrita por quien la expide.	
8. Dirección y número telefónico del contratante.

Los contratos cuya certificación y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar la información requerida, no serán tenidos en cuenta.

Nota 1: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes.
Nota 2: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión registradas, acorde con los dispuesto en el Decreto 1082 de 2015
Nota 3: No se aceptan auto certificaciones.
Nota 4: Para el caso de certificaciones de contratos realizados con empresas del sector privado, se deberá anexar la factura electrónica de dicho contrato.
	
	





EXPERIENCIA DEL PERSONAL

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	COORDINADOR DE PROYECTO

Formación Académica

Un (1) profesional con título otorgado por una institución de educación superior debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional en alguna de las siguientes áreas:

· Ingeniería de Sistemas.
· Ingeniería Electrónica.
· Ingeniería de Telecomunicaciones.
· Ingeniería Audiovisual.

Deberá anexar copia del diploma o acta de grado, tarjeta o matrícula profesional cuando aplique, y certificado de vigencia expedido por el respectivo consejo profesional a la fecha de cierre del proceso. 

Experiencia General

Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional. Deberá acreditar participación en mínimo dos (2) proyectos de tecnología ejecutados durante los últimos cinco (5) años, relacionados con:

· Tecnologías de la información.
· Telecomunicaciones.
· Infraestructura tecnológica.
· Sistemas audiovisuales.
· Sistemas electrónicos.
· Redes de datos.
· Sistemas de videovigilancia.
· Mantenimiento tecnológico. 

Experiencia Específica

Deberá acreditar participación como Coordinador de Proyectos, Líder de Proyecto, Director de Proyecto o cargo equivalente en mínimo dos (2) proyectos relacionados con una o varias de las siguientes actividades:

· Implementación, administración o mantenimiento de infraestructura tecnológica.
· Sistemas electrónicos.
· Sistemas de telecomunicaciones.
· Redes de datos y cableado estructurado.
· Sistemas audiovisuales.
· Centros de monitoreo, control o videovigilancia.
· Sistemas de control de acceso.
· Integración de plataformas tecnológicas. 

Carta de Compromiso

El Proponente deberá anexar la carta de compromiso firmada por este profesional, en la cual autorice la presentación de la documentación en esta convocatoria y autorice a la ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" a validar la información presentada; además deberá manifestar su compromiso de participar en la ejecución del objeto contractual en caso de resultar adjudicatario. 

PERSONAL TÉCNICO

Mínimo tres (3) técnicos, tecnólogos o profesionales en áreas de electricidad, electrónica, telecomunicaciones, redes de datos o disciplinas afines a la infraestructura tecnológica objeto del contrato, con certificación vigente para trabajo seguro en alturas a la fecha de cierre del proceso.

El personal propuesto deberá acreditar matrícula, tarjeta o registro profesional vigente expedido por la autoridad competente según su profesión u ocupación, tales como:

· CONTE, para técnicos electricistas.
· CONALTEL, cuando aplique.
· COPNIA, para ingenieros, tecnólogos y técnicos profesionales sujetos a dicho registro.
· O la entidad que legalmente ejerza la vigilancia y control de la respectiva profesión.

Así mismo, deberán acreditar participación en mínimo dos (2) proyectos que dentro de su alcance evidencien actividades de instalación y/o mantenimiento de:

· Equipos eléctricos.
· Equipos electrónicos.
· Sistemas audiovisuales.
· Sistemas de audio.
· Sistemas CCTV.
· Sistemas de control de acceso.
· Infraestructura tecnológica.
· Redes de datos y telecomunicaciones.
· Sistemas eléctricos asociados a infraestructura tecnológica. 

Carta de Compromiso

El Proponente deberá anexar la carta de compromiso suscrita por cada uno de los integrantes del personal técnico propuesto, en la cual autoricen la presentación de la documentación en la presente convocatoria, faculten a la ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” para validar la información aportada y manifiesten su compromiso de participar en la ejecución del objeto contractual en caso de resultar adjudicatario.

Documentos

Para todo el personal anteriormente mencionado, el oferente deberá presentar, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, los siguientes documentos:

· Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
· Fotocopia del diploma o acta de grado.
· Fotocopia de la especialización (cuando aplique).
· Fotocopia de la tarjeta, matrícula o registro profesional (cuando aplique).
· Certificado de vigencia de la matrícula o registro profesional expedido por la autoridad competente.

Las certificaciones de experiencia específica deberán ser diferentes a las aportadas para acreditar la experiencia general.
	
	




CAPACIDAD OPERATIVA

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO 
CUMPLE

	El oferente debe garantizar mediante certificación que cuenta con capacidad operativa y administrativa (se entiende como capacidad operativa y administrativa el conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de producción), que le permita coordinar la presentación a entera satisfacción de los servicios objeto del presente proceso de contratación, los cuales se reflejan al contar con una empresa totalmente constituida, que cuente con la infraestructura, el talento humano especializado en el tema, capacidad logística (transporte, almacenamiento, suministro, disposición final) y técnica en la ejecución de las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de evitar inconvenientes y traumatismos durante la ejecución del mismo.
	
	




REQUERIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” incorpora dentro de su proceso de compras el concepto de compras verdes, entendiéndose por este la adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades, bajo los parámetros establecidos como ambientalmente aceptables a nivel Nacional, regional o internacional; es decir, que contemplen disposición final de los elementos, posibilidad de reutilización etc., y cuyas características ambientalmente amigables son certificables a través de algún tipo de proceso estandarizado (ISO, sellos verdes locales o internacionales).

De acuerdo con el Manual de Contratación y su última actualización (Resolución 00090 del 15 de enero de 2018) se exigen las siguientes características ambientales y requerimientos de orden legal en materia ambiental, para el proceso contractual, así: 

	Ítem
	Condición Técnica Ambiental
	Soporte de Cumplimiento
	Momento de Entrega

	1
	Dar cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la gestión de residuos generados durante la ejecución del contrato, especialmente residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos peligrosos y residuos aprovechables.
	Carta de compromiso suscrita por el representante legal.
	Con la oferta

	2
	El contratista deberá implementar mecanismos para la separación en la fuente de los residuos generados durante las actividades de mantenimiento, clasificándolos conforme a su naturaleza (RAEE, aprovechables, ordinarios y peligrosos).
	Procedimiento o instructivo de manejo de residuos.
	Con el acta de inicio

	3
	Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) retirados durante el mantenimiento deberán ser entregados exclusivamente a gestores autorizados por la autoridad ambiental competente.
	Certificado de aprovechamiento, tratamiento o disposición final emitido por gestor autorizado.
	Con cada facturación

	4
	En caso de generarse residuos peligrosos como baterías, pilas, tarjetas electrónicas, cables contaminados, condensadores o luminarias, estos deberán gestionarse mediante gestores autorizados.
	Certificado de disposición final y/o acta de entrega a gestor autorizado.
	Con cada facturación

	5
	El contratista deberá garantizar que ningún residuo generado durante las actividades de mantenimiento sea abandonado dentro de las instalaciones de la ECSAN ni dispuesto con los residuos ordinarios institucionales.
	Registro fotográfico y certificación del supervisor de actividades.
	Con cada facturación

	6
	Los productos utilizados para limpieza técnica de equipos deberán contar con hojas de seguridad (SDS/MSDS) y no contener sustancias prohibidas por la normativa ambiental vigente.
	Fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos utilizados.
	Con el acta de inicio

	7
	En caso de utilizar sustancias químicas para limpieza o mantenimiento, estas deberán almacenarse temporalmente en recipientes identificados y bajo condiciones seguras que eviten derrames o contaminación ambiental.
	Evidencia fotográfica y procedimiento de almacenamiento.
	Mensualmente

	8
	El contratista deberá capacitar a su personal sobre manejo adecuado de residuos, control de derrames y cumplimiento ambiental durante la ejecución del contrato.
	Registro de asistencia o certificación de capacitación.
	Semanalmente

	9
	Los empaques, cartones, plásticos y demás materiales aprovechables derivados del suministro de repuestos o equipos deberán ser entregados a programas de aprovechamiento o reciclaje autorizados, en caso de realizarse el mantenimiento en las instalaciones de la sede universitaria, debe entregarse al programa de reciclaje de la ECSAN.
	Certificado de aprovechamiento o evidencia fotográfica de entrega al programa de reciclaje ECSAN.
	Semanal

	10
	Cuando se realicen reemplazos de UPS, baterías, pantallas, equipos electrónicos, cámaras, controles de acceso o componentes eléctricos, el contratista deberá garantizar la trazabilidad del residuo retirado hasta su disposición final.
	Certificados de gestión ambiental y relación de equipos retirados.
	Semanal

	11
	El contratista deberá aplicar buenas prácticas de ecoeficiencia durante la prestación del servicio, minimizando el consumo de agua, energía y materiales.
	Informe de actividades ambientales ejecutadas.
	Mensual

	12
	El contratista deberá mantener disponible para verificación del supervisor toda la documentación ambiental relacionada con la gestión de residuos generados en la ejecución contractual.
	Carpeta ambiental con soportes actualizados.
	Permanente

	13
	Cuando se requiera movilización de RAEE o residuos peligrosos fuera de las instalaciones de la ECSAN, el contratista será responsable de garantizar su transporte seguro y cumplimiento de la normativa aplicable.
	Manifiestos de transporte y certificados del gestor ambiental.
	Semanal

	14
	El contratista deberá presentar un informe ambiental consolidado que relacione cantidades de residuos gestionados, tipo de residuo, gestor utilizado y soportes correspondientes.
	Informe ambiental consolidado.
	Mensual

	15
	El supervisor del contrato y el profesional del Sistema de Gestión Ambiental podrán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas durante la ejecución contractual.
	Actas de visita e inspección ambiental.
	Durante la ejecución del contrato




CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

ARTÍCULO 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente del sector Trabajo, expedida por el Gobierno Nacional mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la República para para la cumplida ejecución de las leyes.

ARTÍCULO 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del sector Trabajo, así como a las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales, y a las personas naturales o jurídicas que en ellas intervienen.

[bookmark: 2.2.4.2.2.16.1]ARTÍCULO 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. [bookmark: 2.2.4.2.2.16.2]Procurar el cuidado integral de su salud.
2. [bookmark: 2.2.4.2.2.16.3]Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Numeral 2, Derogado por el Art. 6 del Decreto 676 de 2020)
3. [bookmark: 2.2.4.2.2.16.4]Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
4. [bookmark: 2.2.4.2.2.16.5]Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
5. [bookmark: 2.2.4.2.2.16.6]Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16)
Resolución No. 2186 del 10 julio de 2024, por la cual se deroga la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018 proferida por el señor Director General de la Policía Nacional “Por la cual se adoptan las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo” y Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
ARTÍCULO 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

ARTÍCULO 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

7. Procurar el cuidado integral de su salud;
8. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;
9. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
10. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
11. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y
12. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Dando alcance a la Resolución 00826 del 09 de marzo de 2020 “Por la cual establece el Comité Gerencial y los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional” y en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional y a la Resolución No. 02232 del 01/08/2025 “por la cual se actualiza la política y los objetivos del SGSST en la Policía Nacional”. 

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional

Resolución No. 02232 del 01/08/2025 “por la cual se actualiza la política y los objetivos del SGSST en la Policía Nacional”, La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la institución; para ello destinara el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de  los requisitos legales y las acciones de mejora continua en la prevención de accidentes de trabajo y la  enfermedad laboral.

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.

i. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de mitigar los accidentes y enfermedades laborales.
ii. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
iii. Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, que permita contribuir en la toma de acciones, previniendo multas y sanciones a la institución.
iv. Gestionar los recursos para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
v. Fomentar una cultura de autocuidado y prevención de los accidentes de trabajo, promoviendo activamente practicas seguras y saludables.  

ARTÍCULO 5°. Esta política será publicada y divulgada a todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión y demás partes interesadas que tengan relación con las operaciones de la institución y será actualizada de acuerdo con los cambios internos y los cambios de legislación. 


CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Documentos que deberán ser allegados en el momento de la postulación de la oferta

	ÍTEM
	CUMPLIMIENTO 
	PRODUCTO
	FECHA DE ENTREGA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente singular o plural  deberá anexar a la propuesta presentada  documento firmado por el representante legal (de la empresa o de las empresas en caso de ser plural) el cual indique el número de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo de su principal actividad económica lo anterior como consideración a la resolución número 0312 de 2019 que indica la necesidad de definir los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, que se ajusten, adecuen y armonicen a cada tipo de empresa o entidad, conforme al número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, labor u oficios que desarrollen.
	Entregar documento firmado por el representante legal de la empresa o de las empresas si es plural que ofertan el servicio, donde se relacione:

· Tipo de empresa o entidad, especificando el número de trabajadores permanentes.
· Actividad económica, clase de riesgo labor u oficios que desarrolle.
· Durante las actividades dentro de las instalaciones contara con personal competente para cada actividad y compañía del profesional de Seguridad y salud en el Trabajo.
	En el momento de la entrega de la oferta 
	


	





	2
	La Resolución 0312 del 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo en su artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante establece en el párrafo 3, que  los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución por parte de los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. 

El formulario de evaluación estándares mínimos deberá ser firmado por el profesional o tecnólogo responsable de Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo de cada uno de los consorciados, quien deberá tener licencia en Seguridad y Salud en el trabajo, vigente, (Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social) y la capacitación virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de trabajo Resolución 4927 del 23 de noviembre del 2016 “curso de las 50 horas virtual en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 26. “implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante”.

Por lo anterior, desde el 2020 y en adelante, en el mes de diciembre las empresas deberán:

Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla da Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión da SST, mediante al diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019.
	Documento a entrega: 

El oferente deberá entregar registro anual de autoevaluación correspondiente al año 2025 de la aplicación disponible en https://sgrl.mintrabajo.gov.co/.

El oferente deberá entregar la evaluación de Estándares Mínimos diligenciado en el mes de diciembre del 2025 en el formulario que trata el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, documento firmado por el representante legal y el responsable de Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Para la presentación del documento solicitado es necesario que en su encabezado se indique el nombre de la empresa, nombre del documento, fecha de elaboración, persona que lo elabora.

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe anexar: 

Copia del certificado que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas y sus actualizaciones (si las hay), sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG –SST en atención a lo dispuesto en la resolución número 4927 del 23/11/2016 “Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Copia de la licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y título (profesional o Tecnólogo) que lo acredite con la idoneidad para ser responsable del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la resolución 0312 del 2019.
	En el momento de la presentación de la oferta.
	

	






	3
	La identificación de la empresa y la afiliación a la ARL, del personal que labore en su actividad económica en cada uno de los centros de trabajo de las unidades desconcentradas de la ECSAN, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto).
Adicionalmente es responsabilidad del contratista verificar que se haya realizado la inducción a sus trabajadores en el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Definido en el Decreto 1072 del 2015.
	El oferente deberá entregar documento de compromiso, firmado por el representante legal de la empresa, a cumplir con las siguientes obligaciones:

Entrega y obligatoriedad del porte de carnet de identificación de sus trabajadores en el punto de servicio donde se realice el suministro del producto 

Entrega de la planilla de afiliación, y de pago oportuno de la seguridad Social de la totalidad de sus trabajadores, independiente de su forma de contratación en el momento de ser requeridos por la institución.

	En el momento de la entrega de la oferta
	


	








	4
	De acuerdo a la normatividad vigente, los contratistas, subcontratistas, y demás personas naturales o jurídicas deben dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Resolución 01956 del 2018 “Por la cual se adopta las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo” y Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	[bookmark: _GoBack]•	Planilla(s) integrada(s) de liquidación de aportes, con la afiliación vigente de los trabajadores a (E.P.S., A.F.P., A.R.L.) de acuerdo al nivel de riesgo durante la ejecución del contrato (Riesgo 5, conforme al Decreto No. 768 de 2022).

Entregar documento firmado por el representante legal de la empresa o de las empresas si es plural que ofertan el servicio, donde se relacione:

•	Durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015 “Responsabilidades de los trabajadores”. 1. Procurar el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

•	Tenencia de Elementos de Protección Personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar.
	En el momento de la entrega de la oferta
	


	






	5
	El oferente se deberá comprometerse a dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección social.
	El oferente deberá entregar en el momento de la presentación de la oferta, documento de compromiso a dar total cumplimiento a lo siguiente:

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la ECSAN a los puntos de servicio o lugar donde se realice la entrega del o durante el tiempo que se realice la actividad y permanezca en el punto de servicio.

Reportar al supervisor del contrato y al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ECSAN cualquier caso de contagio de enfermedades transmisibles que se llegase a presentar en sus trabajadores o en sus familias, para que se adopten las medidas correspondientes.

Todo el personal de trabajadores independiente de su forma de contratación deberá contar con el esquema de vacunación para labores dentro de la ECSAN.
	En el momento de la entrega de la oferta
	

	




	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Documentos que deberán ser entregados en la ejecución del contrato al supervisor.

	ÍTEM
	CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO
	FECHA DE ENTREGA

	1 
	-Certificar documentalmente que durante la ejecución contractual cumplirá las responsabilidades establecidas en el artículo número 2.2.4.6.10, del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019.
- Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.
- Participar en todas las actividades del plan de emergencias que se programen por el contratante para el área donde desarrollara las tareas.
-Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato y Responsable del SG-SST de la ECSAN, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada
- Deberá evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual.
- Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
- Participar activamente en las auditorías internas y externas al SG-SST
- Entregar al contratante, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista

Participar en todas las actividades del plan de emergencias que se programen por el contratante para el área donde se desarrollarán las tareas.
	El oferente deberá entregar documento de compromiso a dar total cumplimiento a lo establecido en el ITEM 1.

	5 días después de la entrega de la póliza

	2 
	Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización, Decreto 1072 de 2015 en el numeral 2.2.4.6.11
	Programa de capacitación anual
firmados por el representante legal
	5 días después de la entrega de la póliza.

	3 
	Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, Decreto 1072 de 2015 en el numeral 2.2.4.6.12
	Plan Anual de Trabajo 2026
firmados por el representante legal y Responsable del SGSST
	5 días después de la entrega de la póliza.

	4 
	Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa, Decreto 1072 de 2015 en el numeral 2.2.4.6.8
	Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa
	5 días después de la entrega de la póliza.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Informe que deberá ser entregados los días cinco de cada mes al supervisor del contrato con copia SG-SST

	ÍTEM
	MÍNIMAS SG-SST

	1
	Certificado de afiliación vigente a salud y pensiones, según la normatividad vigente sobre seguridad social en salud y pensiones de todos los trabajadores que se encuentren realizando labores dentro de la escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”.

	2
	Evidencia de inducción, capacitación y/o entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo dirigido a los trabajadores, (Plan de capacitaciones).

	3
	Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores y de bioseguridad.

	4
	Presentar un informe de la ejecución del SGSST junto con las estadísticas de indicadores de acuerdo a la Resolución 1401 de 2007, “por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.

	5
	Registros fotográficos de charlas de seguridad y pausas activas, seguimiento a accidentes de trabajo y enfermedad laboral (ATEL), soportes escaneados de permisos de trabajo, inspecciones, análisis de trabajo seguro, documentos y soportes de todo lo relacionado anteriormente para la buena gestión del SG-SST, cuando aplique.

	6
	Fichas de seguridad de los productos químicos utilizados.

	7
	Permitir y participar activamente de los controles operacionales realizados por la Escuela.

	8
	Notificar por escrito al responsable del SGSST de la ECSAN para articular actividades de prevención, control y supervisión de la actividad contratada.

	9
	Certificación de la disposición final de los residuos (Residuos no peligrosos y Residuos peligrosos).

	10
	Porcentaje de los avances en cumplimiento al plan de trabajo y plan de capacitaciones (con soportes de ejecución).

	11
	Anexar los soportes de trabajadores nuevos (vacunas, exámenes médicos, dotación, capacitación, antecedentes y demás documentos exigidos en la contratación). cuando aplique.

	12
	Participar en las auditorías internas y externas a las que esté sometida la ECSAN junto con las visitas del inspección, vigilancia y control sanitario realizados por la secretaria de Salud. 



EL OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del oferente o su representante legal)
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