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PROPUESTA ECONÓMICA
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA FUERZA NAVAL QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	DESCRPCION DE ACTIVIDAD
	ITEM
	CONCEPTO
	UND
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	ACTIVIDAD 1: Fortalecer la seguridad de la Fuerza Naval de la amazonia
mediante la dotación de un equipo portátil de control de vehículos
aéreos no tripulados
	1
	Dectector D20 Fixed RF, Especificaciones Técnicas: Frecuencias Soportadas 300MHz-6000MHz, Tiempo de respuesta ≤ 2 Segundos, Ángulo Detección Horizontal 360°, Ángulo de Detección Vertical -20° ~ +70° para localización precisa -70° ~ +90° para identificación precisa, Radio de Dirección >10 km (Drones serie DJI) >5 km (FPV y otros), Precisión de Dirección ≤ 3°, Nivel de Protección IP66, Tiempo de Trabajo Continuo Operación continua 24/7, Fuente de Alimentación 110 – 220 VAC / 12 VDC, Dimensiones Ø 590 × 350 mm (+- 50 mm), Peso ≤ 25 kg Sistema de Inhibición Signal Generator J20 Características Frecuencias de Trabajo 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2, GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz (personalizable), Rango de Inhibición Hasta 2 km (dependiendo del entorno y modelo del dron), Consumo de Potencia Máximo 600 W, Ángulo de Trabajo / Interferencia Cobertura horizontal 360°, Peso 30 KG, Dimensiones (L × W × H) 489 × 461 × 343 mm (sin antenas), Temperatura de Operación -40 °C ~ +60 °C Servidor Sistema AntiDrone Características Procesador CPU Intel Core i5 de 8ª generación (6 núcleos), Memoria 16 GB RAM DDR4, Almacenamiento SSD industrial mSATA 512 GB, Conectividad 2 puertos Ethernet Gigabit, Puertos * HDMI + VGA * 2 puertos seriales RS-232 * USB 3.0 y USB 2.0, S.O. Linux Ubuntu Server 24.04 LTS, Chasis Industrial metálico, Alimentación ATX 220 VAC, Operación Continua 24/7 Computador Portatil para Operador Características: Pantalla Pantalla LCD delgada de 14" (1920x1200), Procesador Procesador Intel Core Ultra 5, Memoria Memoria RAM 16 GB, Almacenamiento SSD M.2 SSD 512 GB PCIe NVMe, Conectividad y Puertos LAN, WiFi, Bluetooth , HDMI, USB (X2), Sistema Operativo Windows 11Pro, Uso Corporativo Gabinete Características: Factor de Forma 4 Unidades de Rack, Diseño Portable, Compacto Switch Características: Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ,IEEE 802.3x, Interface 16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX), Dimensiones (W X D X H) 294*180*44 mm (Altura de 1 Unidad de Rack)
	UND
	1
	$ 
	$ 

	ACTIVIDAD 2: Capacitación teórico-práctica sobre la operación, configuración, monitoreo y protocolos de respuestas para el uso del sistema antidrón fijo
	2
	Gerente de Proyecto (1 profesional) Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines, con experiencia profesional mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe contar con especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones y formación certificada en teledetección y drones. Será responsable de la dirección técnica y administrativa del proyecto, la coordinación del equipo de trabajo, la supervisión de las actividades de implementación y el  cumplimiento de los objetivos, cronograma y entregables.
	UND
	1
	$ 
	$ 

	
	3
	Ingeniero Especialista (1 profesional) Profesional en Ingeniería Mecatrónica, con experiencia mínima de tres (3) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional. Debe contar con certificación como piloto de operaciones RPAS y certificación emitida por un fabricante reconocido de drones en habilidades técnicas y reparación de drones. Será responsable de la instalación, configuración, integración, pruebas, calibración, puesta en funcionamiento y soporte especializado del sistema antidrón.
	UND
	1
	$ 
	$ 

	
	4
	Técnicos Operadores (1 tecnico) Técnicos o tecnólogos en Sistemas, Electrónica, Redes, Telecomunicaciones o áreas afines, con experiencia mínima de tres (3) años contados a partir de la obtención del título. Deben contar con certificación como piloto conforme a la normativa RAC 100 y certificación emitida por un fabricante reconocido de drones en habilidades técnicas y reparación de drones. Serán responsables del apoyo a la instalación, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, pruebas funcionales,  acompañamiento  técnico  y  capacitación operativa de los usuarios finales.
	UND
	1
	$ 
	$ 

	TOTAL PROYECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 
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