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ANEXO 6
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	PRESENTACION

	MANTENIMIENTO AREA CONSTRUCCIÓN 

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIBRADORA: VIBRO COMPACTADORA RANA ENSAMBLADO CON MOTOR DIÉSEL DE 7.0 HP A 3600 RPM

	1.1
	Limpieza interna, externa y tensión de correas.
	1
	UN

	1.2
	Retiro, suministro e instalación de aceite. 
	1
	UN

	1.3
	Retiro, suministro e instalación de filtro de aceite. 
	1
	UN

	1.4
	Retiro, suministro e instalación de filtro de combustible. 
	1
	UN

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: MEZCLADORA DE CONCRETO: MARCA: N/A; SERIAL: MODELO:N/A; OBSERVACIONES: MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.1/2 BULTO, CON MOTOR DIESEL DE 10 HP.

	2.1
	Limpieza interna y externa (se debe retirar todos los residuos de mezcla de concretos).
	1
	UN

	2.2
	Engrase general y lubricación de partes mecánicas.
	1
	UN

	2.3
	Retiro, suministro e instalación de aceite, filtro de aceite y filtro de combustible. 
	1
	UN

	2.4
	Retiro, suministro e instalación de correas. 
	1
	UN

	2.5
	Ajuste y limpieza del sistema de rodamientos.
	1
	UN

	2.6
	Suministro y aplicación de pintura general, incluyendo preparación de superficies, lijado, limpieza, aplicación de base o anticorrosivo y pintura a base de aceite.
	1
	UN

	2.7
	Desmonte, ajuste y armado del tambor. Incluye ajuste de la estructura.
	1
	UN

	2.8
	Suministro e instalación de neumático para llantas de la máquina.
	1
	UN

	2.9
	Mantenimiento de motor diésel limpieza interna y externa, cambio de filtro de aire, casquetes, válvulas, pistón, barras, cigüeñal, anillos, cilindro tubo de inyección, inducidos, engranajes, bomba de inyección, reemplazar las piezas si es necesario, comprobar el cable de arranque reemplazar si es necesario, comprobar tornillos y elementos reemplazar si es necesario, comprobar la válvula de combustible y la manguera y ver si tiene grietas u otros daños, cambiarlos si es necesario, Incluye suministro de insumos.
	1
	UN

	2.10
	Cambio de eje de soporte de estructura de llantas, incluye ajustes soldadura.
	1
	UN

	2.11
	suministro e instalación de llantas, Incluye neumáticos, válvulas, elementos de fijación y acople, desmontaje de los elementos existentes y actividades necesarias para garantizar su correcta instalación, seguridad y funcionamiento.
	1
	UN

	 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  TALADROMARCA: DEWALT; SERIAL: MODELO: N/A; OBSERVACIONES: TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL DE 1/2" VELOCIDAD VARIABLE Y REVERCIBLE, 1100W, 10 AMP Y LLAVE DE MANDRIL. 

	3.1
	Limpieza interna, externa, engrase y lubricación de las partes mecánicas.
	1
	UN

	3.2
	Retiro, suministro e instalación de Rodamiento. 
	1
	UN

	3.3
	Retiro, suministro e instalación del Mandril
	1
	UN

	 4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SIERRA ENGLETEADORA TELESCOPICA MARCA MAKITA LS1216 

	4.1
	Limpieza interna y externa
	1
	UN

	4.2
	Suministro e instalación de disco de sierra.
	1
	UN

	 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  SIERRA TRONZADORA MARCA DEWALL 

	5.1
	Limpieza interna y externa
	1
	UN

	5.2
	Suministro e instalación de disco de sierra aceros
	1
	UN

	 6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SIERRA ENGLETEADORA DEWALT 

	6.1
	Limpieza interna y externa
	1
	UN

	6.2
	suministro e instalación de disco de sierra maderas
	1
	UN

	6.3
	Suministro e instalación de mango o manubrio completo, revisión de sistema eléctrico, reemplazar las piezas si es necesario.
	1
	UN

	 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MEZCLADORA DE CONCRETO: MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1.1/2 BULTO, CON MOTOR eléctrica 

	7.1
	Limpieza interna y externa (se debe retirar todos los residuos de mezcla de concretos).
	1
	UN

	7.2
	Engrase general y lubricación de partes mecánicas.
	1
	UN

	7.3
	Retiro, suministro e instalación de correas.
	1
	UN

	7.4
	Ajuste y limpieza del sistema de rodamientos.
	1
	UN

	7.5
	Suministro y aplicación de pintura general, incluyendo preparación de superficies, lijado, limpieza, aplicación de base o anticorrosivo y pintura a base de aceite.
	1
	UN

	7.6
	Ajuste a estructura de soporte de ejes y llantas incluye soldadura.
	1
	UN

	7.7
	suministro e instalación de llantas, Incluye neumáticos, válvulas, elementos de fijación y acople, desmontaje de los elementos existentes y actividades necesarias para garantizar su correcta instalación, seguridad y funcionamiento.
	1
	UN

	8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PULIDORA MARCA: DEWALT; SERIAL:SN216254; MODELO: DWE4315-83; OBSERVACIONES: Pulidora 4 1/2 Pulgadas 1700W 11000 Rpm, Diámetro Disco 4 1/2 Pulgadas, Medidas del producto Sin empaque: Largo 56,64 cms / Ancho: 12,95 / Alto: 20,07 cms, Velocidad 11000 rpm, Potencia 1700 W, Peso S

	8.1
	Limpieza interna, externa, engrase y lubricación de las partes mecánicas.
	1
	UN

	9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Taladro Demoledor con control activo de vibración (AVC).

	9.1
	Limpieza interna, externa, engrase y lubricación de las partes mecánicas.
	1
	UN

	9.2
	Suministro e instalación de cincel en punta y cincel tipo pala, fabricados en material de alta resistencia.
	1
	UN

	10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Apisonador Canguro: Apisonador, Potencia 3.0 HP, Motor a gasolina HONDA 3 hp a 3.600 rpm. RPM 3600, Capacidad de compactación 54 cm, Cilindrada 98.5 CC, Fuerza de impacto 14 KN, Tiempos 4, Altura MARCA: ASTROEQUIPOS; SERIAL:CT-73P-OK-19081325085; MODELO:AAGK-72LCH  

	10.1
	 Limpieza interna, externa 
	1
	UN

	10.2
	Retiro, suministro e instalación de aceite. Incluye suministro de insumos.
	1
	UN

	10.3
	Retiro, suministro e instalación de filtro de aceite. Incluye suministro de insumos.
	1
	UN

	10.4
	Retiro, suministro e instalación de filtro de combustible. Incluye suministro de insumos.
	1
	UN

	11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 3/8 PULG, Motor de alto rendimiento, Potencia de 12 Volts Max. 2 Baterías de 1.5 Ah, Diseño compacto y liviano, recubierto en goma, 20 posiciones de torque, MARCA:STANLEY;SERIAL:N451811-566963-1;MODELO:SCH1251K-B3

	11.1
	Limpieza interna, externa, engrase y lubricación de las partes mecánicas.
	1
	UN

	11.2
	Retiro, suministro e instalación de Rodamiento.
	1
	UN

	11.3
	Retiro, suministro e instalación del Mandril
	1
	UN

	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: PULIDORA Inalámbrico: si Tipo de sierra: Mano Velocidad: 8000 RPM a 10.000 RPM Diámetro del disco: 4-1/2 pulgadas Características: Mango ergonómico Alimentación: Batería de litio Voltaje: entre 18v MARCA:BOSCH;SERIAL:E013-0415294;MODELO:6WS-180LI.

	12.1
	Limpieza interna, externa, engrase y lubricación de las partes mecánicas.
	1
	UN

	13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  HUMEDOMETRO ANALOGO Mantenimiento de humedometro Análogo Marca Pinzuar Modelo  PS -15

	13.1
	Mantenimiento correctivo, como Limpieza en general 
	1
	UN

	13.2
	Reparaciones al manómetro, Ajustes, y verificaciones del funcionamiento con sus Accesorios
	1
	UN

	14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  MÁQUINA DE ENSAYOS COMPRESIÓN DOBLE RANGO Marca: Pinzuar Referencia: PC-42D

	14.1
	Limpieza y ajuste general, Cambio de empaquetaduras.
	1
	UN

	14.2
	Suministro e instalación de platos de retención en acero 4 pulgadas más un juego ( 2 unidades) de almohadillas de neopreno 13 ± 2 mmm de espesor
	1
	UN

	14.3
	Suministro e instalación de Almohadillas de neopreno 13 ± 2 mmm de espesor para plato de retención en acero de 6 pulgadas
	1
	UN

	15.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  MÁQUINA DE ENSAYOS CORTE DIRECTO Capacidad: 2500 N Marca: Pinzuar Modelo: PS-107D Serie: 256 Accesorios: cámara cuadrada Juego de pesas 32.5 kg

	15.1
	Mantenimiento, limpieza general, lubricación cadena y caja mecánica, revisar sistema eléctrico, cambio de ups, ajuste de indicación
	1
	UN

	16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  Máquina semiautomática digital para ensayos Marshall y CBR, con rango de fuerza de 0 -50 Kn Prensa de Ensayos Multiusos Capacidad: 5 - 50 kN Marca: Pinzuar Modelo: PS-27 Serie: 208 Accesorios: Celda 5 kN y pistón

	16.1
	Mantenimiento, limpieza general, lubricación de caja mecánica, cambio de ups , cambio de celda de carga 50 kN, ajuste de indicación en los dos rangos, verificación de funcionamiento, cambio de ups.
	1
	UN

	16.2
	Suministro de Celda de carga 50 Kn dispositivos conector 5 pines
	1
	UN

	17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :MÁQUINA DE LOS ANGELES, PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE LOS AGREGADOS A LA ABRASIÓN Marca: Pinzuar Modelo: PC-117 Serie: 1274

	17.1
	Limpieza general, lubricación de cadena y piñones, revisión sistema eléctrico, verificar funcionamiento
	1
	UN

	17.2
	Suministro e instalación de juego de 12 esferas
	1
	UN

	18. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: COMPRESOR DE 150 PSI.

	18.1
	Reparación de motor eléctrico por quema del inducido, incluyendo desmontaje, diagnóstico, retiro del inducido averiado, rebobinado o sustitución según condición técnica, revisión de bobinados, aislamiento y conexiones eléctricas, montaje, pruebas eléctricas y prueba de funcionamiento, dejando el motor en condiciones adecuadas para la operación del compresor de 150 PSI.
	1
	UN

	18.2
	Limpieza interna y externa.
	1
	UN



	MANTENIMIENTO AREA AGROINDUSTRIA

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO >> UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA REFRIGERACION CON CAPACIDAD DE 8 MT CUBICOS Y PANELES DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO MARCA: COINTERACEROS - NACIONAL/ RISS;SERIAL:AV02461;MODELO:CUARTO REFRIGERACION 0 GRADOS C Y 8 GRADOS C CON DIFERENCIALES MINIMO DE 3 GRADOS C; OBSERVACIONES: CON DIMENSIONES EXTERIORES DE LARGO 2 MTS, ANCHO 2 MTS, ALTURA 2.20 MTS, CON CAPACIDAD DE 8 MTS CÚBICOS APROXIMADAMENTE (1 TONELADA DE PRODUCTO ALMACENADO EN CANASTILLAS), CON PANELES, PISOS Y TECHO

	1.1
	Limpieza general de los componentes del cuarto frío, incluyendo evaporador, unidad condensadora, compresor, tablero eléctrico, serpentines y habitáculo interior.
	1
	UN

	1.2
	Suministro de refrigerante y aceite poliéster del sistema de refrigeración, de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones del fabricante.
	1
	UN

	1.3
	Retiro, suministro e instalación de La válvula solenoide de refrigeración.
	1
	UN

	1.4
	Retiro, suministro e instalación de sensor de temperatura.
	1
	UN

	1.5
	Retiro suministro e instalación de presostato dual de alta y baja autoreset
	1
	UN

	1.6
	Limpieza del condensador y evaporador; revisión, limpieza y ajuste de componentes eléctricos, conexiones, terminales, contactores y demás elementos del sistema eléctrico; inspección del motor y ventiladores del evaporador y condensador; verificación y ajuste de las presiones de operación del sistema de refrigeración; medición del consumo de corriente (amperaje) y temperaturas de operación; revisión del funcionamiento del sistema de control y regulación de temperatura; inspección del circuito frigorífico, tuberías, conexiones y componentes para detectar posibles fugas de refrigerante.
	1
	UN

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CILINDRADORA >> CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO: 2006; OBSERVACIONES: AMASADORA

	2.1
	Ajuste del sistema eléctrico de la cilindradora.
	1
	UN

	2.2
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles, incluyendo limpieza de los puntos de lubricación, aplicación de la cantidad requerida de lubricante y verificación del correcto funcionamiento de los elementos intervenidos.
	1
	UN

	 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  BATIDORA >> ESPECIFICACION=ELECTRICO(A); MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:2006; OBSERVACIONES: BATIDORA PARA PASTELERIA REF B10FA 

	3.1
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes y componentes móviles del equipo, incluyendo limpieza previa de los puntos de lubricación, aplicación de la cantidad requerida de lubricante y verificación del correcto funcionamiento de los elementos intervenidos.
	1
	UN

	3.2
	Retiro, suministro e instalación empaques para batidora b10FA.
	1
	UN

	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  HORNO DE COCINA >> CLASE CONVECCION CARACTERISTICA DOS PUERTAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MARCA: N/A; SERIAL; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: HORNO A GAS CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE Y AISLADO CON LANA MINERAL, ESCABILADERO INTERNO 5 BANDEJAS

	4.1
	limpieza interna y externa del Horno con desengrasante industrial y limpiador para acero inoxidable.  
	1
	UN

	4.2
	limpieza, ajuste y calibración de los sistemas de control de temperatura y autómata de combustión del horno.  
	1
	UN

	4.3
	Retiro, suministro e instalación de termocupla. 
	1
	UN

	4.4
	Retiro, suministro e instalación de control de calibración. 
	1
	UN

	4.5
	Realizar limpieza, ajuste, mantenimiento y/o reparación del motor eléctrico y sus componentes, incluyendo revisión del mecanismo centrífugo, condensador de arranque, sistema de arranque, rodamientos o balineras, bujes, extractor y rotor. Verificar el estado mecánico, eléctrico y funcional de los componentes, realizar ajustes, lubricación y/o cambio de elementos cuando se requiera, revisar y probar las protecciones termomagnéticas, efectuar pruebas de aislamiento, funcionamiento y verificar que el conjunto opere de manera segura y eficiente.
	1
	UN

	5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  ESTUFA >> CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA 4 FOGONES MATERIAL ACERO INOXIDABLE MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESTUFA A GAS 4 FOGONES PLANCHA Y HORNO LINEA900,MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO

	5.1
	Retiro, suministro e instalación de boquillas para  los quemadores
	1
	UN

	 6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MOLINO > USO PARA CARNES MARCA:JAVAR;SERIAL:M12;MODELO:2006;OBSERVACIONES:N/A 

	6.1
	Retiro suministro e instalación de sellos para molino marca javar,  
	1
	UN

	 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  LICUADORA >> USO=INDUSTRIAL; MARCA: JAVAR; SERIAL:LC4; MODELO:2006; OBSERVACIONES: LICUADORA DE 4 LITROS 

	7.1
	Retiro, suministro e instalación de sellos y empaques para licuadora marca javar de 4 litros.  
	1
	UN

	7.2
	Retiro, suministro e instalación de cuchillas para licuadora javar de 4 litros
	1
	UN

	8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  SELLADORA >> CARACTERISTICA DE BOLSAS, ELECTRICA MARCA: JAVAR; SERIAL:DZ-300; MODELO:2006; OBSERVACIONES: EMPACADORA AL VACIO

	8.1
	Retiro, suministro e instalación de resistencia calefactora para empacadora al vacío.  
	1
	UN

	8.2
	revisión, ajuste y calibración de bomba de vacío.  
	1
	UN

	8.3
	Limpieza interna y externa de la selladora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. 
	1
	UN

	9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MAQUINARIA PARA COCINAR > CARACTERISTICA MANUAL ESPECIFICACION EMBUTIDORA MARCA: JAVAR; SERIAL: EM-15; MODELO:2006; OBSERVACIONES: N/A

	9.1
	Retiro, suministro e instalación de base de empuje para embutidora marca javar.  
	1
	UN

	9.2
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles del equipo
	1
	UN

	9.3
	Limpieza interna y externa con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. 
	1
	UN

	10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MARMITA > MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:2006; OBSERVACIONES: MODELO MT-80

	10.1
	Retiro, suministro e instalación de cuchillas para marmita.  
	1
	UN

	10.2
	Retiro, suministro e instalación de quemadores para marmita.  
	1
	UN

	10.3
	Limpieza interna y externa de la marmita con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. 
	1
	UN

	11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  DESCREMADOR > CAPACIDAD 10 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL N.A. MARCA: N/A; SERIAL.; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DESCREMADORA ELECTRICA CAPACIDAD: 125 L/H

	11.1
	Retiro, suministro e instalación de sellos para descremado.  
	1
	UN

	11.2
	Retiro, suministro e instalación de discos de separación para descremadora.  
	1
	UN

	11.3
	limpieza interna y externa
	1
	UN

	11.4
	Retiro, suministro e instalación de resistencia calefactora.  
	1
	UN

	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  DESPULPADORA > USO PARA FRUTA; MARCA: Cointeraceros - Nacional;SERIAL:AV02459;MODELO:DESPULPADORA DE FRUTAS CON CAPACIDAD DE 500 KG HORA;OBSERVACIONES: Con dimensiones de 84 cm de frente, 49 cm fondo, 106 cm; salida de pulpa 17cms *34.5 cm, salida de semilla 14 cm * 28 cm con tapa anti salpique, capacidad de 500 K/h, motor eléctrico de 2 HP, 1750 RP

	12.1
	Limpieza interna y externa de la despulpadora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. 
	1
	UN

	12.2
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles del equipo
	1
	UN

	12.3
	Revisión y ajuste del sistema eléctrico. 
	1
	UN

	13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  DESPULPADORA PARA FRUTA;UNIDAD DEMARCA:JAVAR;SERIAL:N/A; MODELO:2006;OBSERVACIONES:MODELO DF-250

	13.1
	Limpieza interna y externa de la despulpadora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. 
	1
	UN

	13.2
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles del equipo
	1
	UN

	13.3
	Revisión y ajuste del sistema eléctrico.
	1
	UN

	14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  NEVERA REFRIGERADOR PANORAMICA HORIZONTAL DE 6 BANDEJAS ACERO INOXIDABLE

	14.1
	limpieza de los módulos componentes como el evaporador, la unidad condensadora, compresor, tablero de circuitos, serpentines y habitáculo. 
	1
	UN

	14.2
	Suministro y ajuste de refrigerante y aceite poliéster del sistema de refrigeración, de acuerdo con los niveles, cantidades y especificaciones técnicas establecidas por el fabricante
	1
	UN

	14.3
	Realizar la Limpieza del condensador, verificación y ajuste de las presiones de operación, revisión de componentes eléctricos, conexiones y contactos; inspección del funcionamiento de los motores y ventiladores del evaporador y condensador; medición y verificación del consumo de corriente (amperaje) y temperaturas de operación; inspección del circuito de refrigeración para detectar posibles fugas de refrigerante.
	1
	UN

	15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MAQUINA TIPO DOSIFICADORA EMPACADORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 AISI 304, CON PRODUCCIÓN DE 40 BOLSAS POR MINUTO DE 100ML

	15.1
	limpieza interna y externa.
	1
	UN

	15.2
	Retiro, suministro e instalación de resistencia calefactora.
	1
	UN

	15.3
	Mantenimiento, suministro y cambio de sellos.
	1
	UN

	16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MAQUINA PARA CORTAR O CORTADORA >>PARA MASA DE PAN

	16.1
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles del equipo
	1
	UN

	17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  AMASADORA JAVAR MODELO:2006 DIVISORA MANUAL MODELO DIV-1 NAL

	17.1
	Suministro y aplicación de grasa lubricante de grado alimenticio en las partes móviles del equipo
	1
	UN

	17.2
	Retiro, suministro e instalación empaques 
	1
	UN

	18. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  EXTRACTOR DE OLORES >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO CAMPANA VOLTAJE 110V

	18.1
	Limpieza interna y externa del extractor con desengrasante industrial
	1
	UN




	MANTENIMIENTO AREA BARISMO

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE BUNN H5X  

	1.1
	Reapretar conexiones, revisar juntas o empaques y reemplazarlos si están resecos o dañados.
	1
	UN

	1.2
	Suministro e instalación de regulador de presión de agua en la línea de entrada, apto para un rango de presión de operación de 20 a 90 psi.
	1
	UN

	1.3
	Verificar y si es necesario, reemplazar el sensor de nivel o el termostato. 
	1
	UN

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :  MOLINO  SISTEMA MICROMÉTRICO MARCA:  FIORENZATO F64 E 

	2.1
	Revisión general y mantenimiento del motor limpieza.
	1
	UN

	 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO; MOLINO PARA CAFÉ MARCA GRINDMASTER REF. 810. CAPACIDAD 9KG/H, 110V,60HZ.  CAPACIDAD DE TOLVA 1,5 LIBRAS. (Mantenimiento preventivo y correctivo) 

	3.1
	Retiro, suministro e instalación de discos de molienda en acero inoxidable tamaño de acuerdo al modelo de la máquina
	1
	UN

	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MÁQUINA ESPRESSO MARCA SIMONELLI DE UN GRUPO 

	4.1
	Limpieza, desagüe y desaire solo de la caldera de la máquina
	1
	UN

	4.2
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, y ajuste de filtros, cabezas de grupo y lanceta, cambio de empaquetadura y filtro de grupo
	1
	UN

	4.3
	Calibración de temperatura y presiones de agua y vapor
	1
	UN

	4.4
	Retiro, suministro e instalación de manguera flexo metálica
	1
	UN

	5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C- 200, CAPACIDAD 200-250 GR. 

	5.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema de trillado
	1
	UN

	 6.MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  TRILLADORA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CAPACIDAD: 200 GRAMOS DE CAFÉ PERGAMINO. MARCA: INGESEC. TRILLADORA >> TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C-200, CAPACIDAD 200-250 GR.  

	6.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema de trillado
	1
	UN

	 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  TOSTADORA DE MUESTRA DE UN CILINDRO QUANTIK  

	7.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema.
	1
	UN

	8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  CAFETERA POR GOTEO BLOOMFIELD 

	8.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, calibración y ajuste del sistema.
	1
	UN

	8.2
	verificación sistema de perillas encendido y funciones del sistema.
	1
	UN

	9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  MEDIDOR DE HUMEDAD TIPO PM 410 MARCA KETT

	9.1
	Limpieza, inspección, ajuste y verificación de sus componentes y elementos de funcionamiento
	1
	UN

	10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MÁQUINA ESPRESSO MARCA SIMONELLI DE 2 GRUPOS APPIA II 

	10.1
	Limpieza, desagüe y desaire solo de la caldera de la máquina
	1
	UN

	10.2
	Revisión y reparación por goteo en grupo de infusión - Incluye diagnóstico, limpieza de válvula solenoide, y cambio de empaquetadura de cada grupo y ducha difusora.
	1
	UN

	10.3
	Calibración de temperatura y presiones de agua y vapor
	1
	UN

	11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MÁQUINA ESPRESSO MARCA SIMONELLI DE 2 GRUPOS 

	11.1
	Cambio del panel de control original de Nuova Simonelli, compatible con el modelo Appia II.
	1
	UN

	11.2
	Revisión y reparación por goteo en grupo de infusión - Incluye diagnóstico, limpieza de válvula solenoide, y cambio de empaquetadura de cada grupo y ducha difusora
	1
	UN

	11.3
	Calibración de temperatura y presiones de agua y vapor y cambio de termostato
	1
	UN

	12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  TOSTADORA DOBLE CILINDRO 

	12.1
	Mantenimiento de tambores
	1
	UN

	12.2
	Cambio del motor 
	1
	UN

	12.3
	Mantenimiento del sistema de encendido, cambio de los chisperos y verificación del regulador de gas.
	1
	UN

	 13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  MOLINO MANUAL CON DOSIFICADOR, SISTEMA MICROMÉTRICO. MARCA: NUOVA SIMONELLI 

	13.1
	Desmontaje de tolva y cámara de molienda, Limpieza profunda de residuos de café en compartimientos internos, revisión del estado de las fresas (discos de molienda), ajuste del mecanismo micrométrico de regulación, Limpieza y lubricación de partes móviles, verificación del motor y prueba de funcionamiento eléctrico.
	1
	UN

	14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:  GRANIZADORA DIGITAL DOS TANQUES MARCA: BUNN O MATIC 

	14.1
	Cilindros en Acero Inoxidable y Sistema de Abatimiento DUAL .
	1
	UN

	14.2
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste, retiro suministro e instalación de empaquetaduras del sistema de los tanques de líquido.
	1
	UN




	MANTENIMIENTO AREA AMBIENTAL

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHIPEADORA SARCA: FORTE;SERIAL:241829N060; MODELO:BFG-150;OBSERVACIONES: MOTOR 15HP

	1.1
	 Limpieza interna, externa y suministro e instalación de yoyo
	1
	UN

	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: MARCA: TENPO; SERIAL: 2302241380; MODELO:Y100L1 4; OBSERVACIONES: Zaranda rotativa: circular 60 cm de diámetro, 2 metros de longitud fabricada en HR motor de 2 HP a 1800 RPM Operación eléctrica trifásica

	2.1
	Pintura general:  incluye Lijarlo, aplicación de base y pintura a base de aceite
	1
	UN




	MANTENIMIENTO AREA GIMNASIO

	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: MAQUINA MULTIFUNCIONAL TAMAÑO 90X50 Y 2,5 MM CARACTERISTICAS 6 ESTACIONES LINEA MODULAR MATERIAL TUBERIA

	1.1
	Limpieza interna y externa del equipo, incluyendo el ajuste de todos los componentes mecánicos, comprende el engrase y lubricación de las partes móviles, así como la revisión y ajuste de tornillos, tapas, anclajes y demás elementos de fijación, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la estabilidad y la seguridad del equipo.
	1
	UN

	1.2
	Reparación y reposición de guayas aceradas encauchetadas para equipos de gimnasio de tráfico pesado, fabricadas en acero de alta resistencia con recubrimiento en poliuretano superflexible, resistente al desgaste y a la abrasión. Las guayas deberán contar con una capacidad mínima de carga de 500 kg y un recubrimiento de caucho de 6 mm (1/4"). El servicio incluye el suministro e instalación de todos los accesorios, terminales, conectores y elementos de fijación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de cada una de las seis (6) estaciones del equipo.
	1
	UN




	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA

	1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Impresora térmicas de carnet Modelo: ZC300

	1.1
	Retiro, suministro e instalación de Sensor de detección de cinta para impresoras térmicas de carnés Zebra ZC300, referencia Zebra P1094879-057
	1
	UN

	1.2
	Retiro suministro e instalación de Cabezal de impresión para la impresora de tarjetas Zebra ZC300 referencia Zebra P1094879-020
	1
	UN

	 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Impresora KYOCERA 

	2.1
	Retiro, suministro e instalación de la unidad de Imagen KYOCERA DK-3212 (30C0T93030) – Genuino, para impresora Kyocera.
	1
	UN

	3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Impresora OKI MPS5501MB

	3.1
	Retiro, suministro e instalación de tambor de imagen para OKI MPS5501MB
	1
	UN




Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal


NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
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