FORMULARIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en eI Estudio Previo y Pliego de Condiciones, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato.


· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

[bookmark: _Hlk112339788]Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio. El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

	N°
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
	
El proponente deberá diligenciar la columna si cumple o no

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	

	A-02-02-01-002-007
	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CUERDA DINÁMICA 200 METROS 11.2 MM
NAILON, COLOR VERDE OLIVA,
CERTIFICACIÓN CE EN 892
	 El oferente deberá cumplir los requisitos de acuerdo con la Norma Técnica JEMOP-DIVFE-ESASA-ET-02916/ASA-03. Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, referencia y 
el link de la página web del fabricante del elemento para efectos de corroborar el cumplimiento o la ficha técnica del elemento que oferta, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de 
las especificaciones de la presente norma técnica.

INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)

	
	

	2
	CUERDA ESTÁTICA 12.5 MM 200 METROS. UL
NFPA 2500 USO GENERAL Y CE EN 1891 Y UIAA.
COLOR NEGRO MATERIAL ALMA NAILON Y
CAMISA POLIÉSTER
	El oferente debera cumplir los requisitos de acuerdo a Norma Técnica JEMOP-DIVFE-ESASA-ET-02917/FUE-1. Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, referencia y 
el link de la página web del fabricante del elemento para efectos de corroborar el cumplimiento o la ficha técnica del elemento que oferta, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de 
las especificaciones de la presente norma técnica.

INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)


	
	

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	

	A-02-02-01-002-008
	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
	

	3
	SET DE RODILLERAS Y CODERAS TÁCTICAS DE COLOR NEGRO 
RODILLERAS
	El oferente deberá adjuntar con la propuesta la ficha técnica, catálogo o documento técnico del producto ofertado, en el cual sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Asimismo, deberá aportar un enlace de consulta del fabricante o de una fuente técnica oficial, cuando exista, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las características exigidas.
	
	

	4
	GUANTES TÁCTICOS RAPEL Y SOGA RÁPIDA    
	 El par debe cumplir los requisitos de acuerdo a Norma Técnica ET-JEMOP-DIVFE-0561. Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, referencia y 
el link de la página web del fabricante del elemento para efectos de corroborar el cumplimiento o la ficha técnica del elemento que oferta, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de 
las especificaciones de la presente ficha técnica.
	
	

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	

	A-02-02-01-002-008
	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
	

	5
	ARNÉS PÉLVICO
	El arnés debe cumplir los requisitos específicos establecidos según ficha técnica JEMOP-DIVFE-ESASA-03054-ASA-1, en donde debe entregarse en estuches empacados en bolsas individuales de polietileno trasparente, que permitan observar su contenido y cada carrete empacado en cajas de cartón, que las conserve limpias y en buen estado durante su transporte o almacenamiento. Además, su terminación debe venir perfectamente quemada y sellada para evitar defectos en su uso. 
	
	

	6
	 CORREA DE SEGURIDAD PERSONAL CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
	NOTA: El oferente deberá adjuntar junto con la propuesta ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Así mismo el comité tendrá el link de consulta con dominio .com, indicado por el oferente de los elementos que componen el sistema Con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas del elemento ofertado junto con la ficha técnica

INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)
	
	

	7
	BOLSA PARA CUERDA (ESTIBE) PARA CUERDA DE
60 METROS DE 11 MM Y 12,5 MM (13 MM)

	NOTA: El oferente deberá adjuntar con la propuesta la ficha técnica, catálogo o documento técnico del producto ofertado, en el cual sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Asimismo, deberá aportar un enlace de consulta del fabricante o de una fuente técnica oficial, cuando exista, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las características exigidas.
INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)

	
	

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	

	A-02-02-01-004-002
	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	

	8
	MOSQUETÓN EN D EN ACERO INOXIDABLE DE 50 KN
	NOTA: El oferente deberá adjuntar junto con la propuesta ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Así mismo el comité tendrá el link de consulta con dominio, indicado por el oferente de los elementos que componen el sistema Con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas del elemento ofertado junto con la ficha técnica

INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)
	
	

	  9
	DESCENDEDOR OCHO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN ACERO O ACERO INOXIDABLE:
	NOTA El oferente deberá adjuntar con la propuesta la ficha técnica, catálogo o documento técnico del producto ofertado, en el cual sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Asimismo, deberá aportar un enlace de consulta del fabricante o de una fuente técnica oficial, cuando exista, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las características exigidas.
	
	

	10
	MOSQUETÓN BLOQUEO AUTOMÁTICO
ALUMINIO TRIPLE ACCIÓN, CERTIFICACIÓN CE EN
362 Y CE EN 12275, APERTURA GATILLO 22 MM.
RESISTENCIA 30 KN EJE MENOR 12 KN
	El oferente debe cumplir los requisitos de acuerdo a ficha Técnica. Al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca, referencia y el link de la página web del fabricante del elemento para efectos de corroborar el cumplimiento o la ficha técnica del elemento que oferta, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las especificaciones de la presente ficha técnica.

INDICAR REFERENCIA O IDENTIFICACIÓN TÉCNICA / LINK DE CONSULTA (cuando aplique).
	

	11
	DESCENDEDOR TIPO 8 ALUMINIO - UL NFPA
2500 USO GENERAL - CUERDA COMPATIBLE
HASTA 13 MM
	NOTA: El oferente deberá adjuntar junto con la propuesta ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Así mismo el comité tendrá el link de consulta con dominio .com, indicado por el oferente de los elementos que componen el sistema Con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas del elemento ofertado junto con la ficha técnica

INDICAR MARCA Y REFERENCIA: Marca / Referencia / Link de consulta (Incluyendo los elementos adicionales)
	
	

	12
	CORTA CUERDA ACERO 420HC
	NOTA El oferente deberá adjuntar con la propuesta la ficha técnica, catálogo o documento técnico del producto ofertado, en el cual sea posible verificar las especificaciones mínimas requeridas. Asimismo, deberá aportar un enlace de consulta del fabricante o de una fuente técnica oficial, cuando exista, con el fin de que el comité técnico valide el cumplimiento de las características exigidas.

INDICAR REFERENCIA O IDENTIFICACIÓN TÉCNICA / LINK DE CONSULTA (cuando aplique).
	
	



· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	N°
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

	1
	CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS
	Todos los bienes deberán ser entregados nuevos, en perfecto estado de presentación y funcionamiento y con los componentes expresamente incluidos en las especificaciones técnicas de cada ítem, cuando aplique. En la recepción se efectuarán las verificaciones técnicas y funcionales que resulten aplicables conforme a la ficha técnica, manual o especificación correspondiente. Si alguno de los bienes no supera las verificaciones, el contratista deberá corregir la novedad o efectuar su reemplazo, sin costo adicional para la Entidad. El acta de recibo a satisfacción se suscribirá únicamente cuando la totalidad de los bienes cumpla las condiciones técnicas y documentales exigidas.

	2
	MANUALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS
	1- Entrega de documentación técnica: Todos los bienes deberán entregarse acompañados de la documentación técnica oficial del fabricante al momento de la recepción, con el fin de garantizar su correcta operación.

2- Documentación exigida: La documentación mínima requerida aplicable comprende:
2.1. Manual de usuario u operador y ficha técnica, cuando corresponda al bien de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 4.1. Para los elementos que cuenten con ficha técnica o especificación técnica estandarizada por la Entidad, esta constituirá el documento de referencia para la verificación de las características y requisitos técnicos exigidos.
2.2. Manuales o instrucciones de uso en idioma español; cuando el original se encuentre en otro idioma, deberá aportarse traducción al español.
2.3. Certificados de calibración, pruebas de fábrica o conformidad, únicamente cuando resulten aplicables al bien.
2.4. Soporte de garantía y recomendaciones de mantenimiento preventivo y almacenamiento emitidas por el fabricante, cuando aplique.

3- Medios de entrega: Dicha documentación será entregada por el contratista en medio físico y magnético.

4- Requisitos adicionales: Se garantizará trazabilidad, disponibilidad y cumplimiento normativo.

5- Condición contractual: La entrega completa de la documentación técnica constituye condición indispensable para la correcta operación, sostenimiento y respaldo técnico de los bienes destinados.

OBSERVACIÓN: En caso de que algún bien no cuente la documentación técnica mínima exigida, el contratista deberá justificar por escrito dicha condición y aportar la evidencia documental emitida por el fabricante, proponiendo alternativas que permitan garantizar la operatividad, el mantenimiento y la actualización de la biblioteca, sin afectar los requisitos técnicos, la disponibilidad operativa ni el cumplimiento normativo del proceso. Esta condición no altera el valor contractual del bien ofertado ni la trazabilidad exigida.

	3
	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	El oferente y futuro contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, relacionada con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con su naturaleza, actividad económica y obligaciones legales. Cuando resulte exigible, deberá aportar los soportes documentales pertinentes para acreditar su cumplimiento. La documentación será revisada por el personal competente designado por la Entidad, conforme a las obligaciones que legalmente le resulten aplicables.

	4
	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y CERTIFICACIONES TÉCNICAS
	Los elementos objeto del proceso que se encuentren comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo deberán cumplir los requisitos de seguridad que les resulten aplicables, así como las normas técnicas y certificaciones exigidas para cada elemento en las especificaciones técnicas correspondientes. Para verificar su cumplimiento, el oferente deberá aportar con la oferta las fichas técnicas, catálogos, certificados de conformidad u otros documentos técnicos oficiales del fabricante que permitan comprobar las características, normas y certificaciones exigidas para cada bien, según corresponda. El Comité Técnico Evaluador verificará la documentación aportada frente a las especificaciones técnicas del proceso y dejará constancia del resultado de la evaluación. Durante la recepción, el supervisor del contrato y el personal técnico competente verificarán que los bienes entregados correspondan a los elementos ofertados y cumplan los requisitos técnicos y documentales exigidos.

	3
	PROTOCOLO DE RECEPCIÓN 
	1. Entrega en el lugar y fecha establecidos por la Entidad contratante.
2. Deberán asistir el almacenista, el supervisor del contrato y el contratista Cuando la naturaleza del bien o la verificación técnica lo requiera, podrá participar adicionalmente un especialista de la unidad beneficiada o personal técnico designado por la Entidad. 
3. Verificación del embalaje, las cantidades, el estado y la calidad de los bienes frente a las especificaciones técnicas contractuales. Cuando se requiera apoyo especializado, participará el personal técnico designado por la Entidad.
4. Elaboración del acta de entrega y de los documentos soporte requeridos para el ingreso al almacén.

	4
	ASPECTOS GENERALES
	• El oferente debe manifestar por escrito la disponibilidad inmediata para la entrega de los bienes, dentro del plazo de ejecución. 
• El contratista deberá mantener fijo el precio de los altímetros durante la ejecución del contrato.
• El oferente debe entregar certificación suscrita por el fabricante y/o distribuidor y/o comercializador autorizado garantizando que el material con el cual están hechos cada uno de los elementos que lo componen corresponden al material solicitado en el anexo técnico para el caso correspondiente. Esta deberá ser emitida directamente por el fabricante y/o distribuidor y/o comercializador autorizado de los elementos que componen el objeto del proceso para que sea tenida en cuenta.
• El oferente debe manifestar por escrito el compromiso de entregar los bienes requeridos, nuevos y en perfectas condiciones de presentación y uso. NO SE ACEPTAN BIENES DE SEGUNDA, USADOS O REMANUFACTURADOS.
• El oferente debe suministrar un instructivo técnico donde se especifiquen los procesos normales llevados a cabo con frecuencia en cada uno de los bienes; estos manuales deben ser presentados de la siguiente forma: - Manuales de uso, cuidado y de mantenimiento en idioma español y original.  
• El oferente deberá adjuntar certificación del fabricante y/o distribuidor, y/o comercializador autorizado de los elementos en caso de que los elementos sean de origen extranjero, donde certifique que es distribuidor autorizado en Colombia. La certificación no debe superar una vigencia mayor de 30 días de expedición a la fecha de cierre del presente proceso.
• El oferente deberá presentar junto con la propuesta, certificación expedida por la casa fabricante en la que se indique que es el distribuidor autorizado para Colombia del elemento ofertado con fecha de expedición vigente.
• Si el oferente no es el distribuidor autorizado, deberá anexar certificación del distribuidor autorizado en Colombia, en esta carta se debe relacionar el objeto y el número del proceso., adicionalmente se debe anexar la certificación expedida por la casa fabricante en la que se evidencie que quien lo certifica es el distribuidor autorizado para Colombia
• El oferente debe certificar junto con la oferta que brindará capacitación de inspección, mantenimiento, almacenamiento y recomendaciones de uso, como mínimo a 10 personas (seleccionados por la entidad) de forma presencial en las instalaciones asignadas por la entidad en técnicas de inspección, mantenimiento, almacenamiento y recomendaciones de uso de los elementos   con una intensidad horaria 16 horas fraccionadas en mínimo 2 días máximo 3 días (el oferente deberá presentar junto con la oferta  carta de autorización vigente firmada por la fábrica para realizar capacitación y entrenamiento en técnicas de inspección de los ítems en Colombia, esta carta de autorización puede ser emitida por medio del distribuidor autorizado para Colombia adjuntando la carta de autorización al distribuidor por parte del fabricante), por lo mínimo de los ítems ARNÉS PÉLVICO, CUERDA ESTÁTICA DE 12.5 MM DE 200 METROS y MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 50 KN

	5
	ASPECTOS DE
SEGURIDAD,
EMBALAJE
	El Empaque: la cuerda dinámica deberá ser empacada y entregada en bolsas aislantes (tipo burbuja), este deberá llegar debidamente sellada enrollada y con los accesorios requeridos de marcación técnicas.
NOTA: Dado el caso que se presenten otras formas de empaque deberán ser acordadas entre las partes 
El proveedor debe garantizar la seguridad durante el transporte, almacenamiento y conservación de cada uno de los elementos que lo componen incluyendo kit de accesorios y manual del operador en español en cajas de cartón.
Al momento de la entrega, los bienes deben estar perfectamente embalados, preservados, engrasados (si aplica), con indicadores y absorbentes de humedad y demás requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos. Así mismo el contratista debe garantizar la presentación de los bienes, si alguno de los mismos sufre algún daño o avería durante en la entrega, el contratista debe reemplazarlo y asumir todos los costos asociados al cambio.

	
	
	

	6
	CATALOGACIÓN (CUANDO APLIQUE)
	Cuando resulte aplicable la catalogación de los bienes, el contratista deberá cumplir las obligaciones previstas en la minuta contractual y en la normativa de catalogación vigente, suministrando al supervisor la información técnica y documental necesaria para la identificación, registro, trazabilidad y control logístico de los bienes. Cualquier formato o anexo exigible deberá incorporarse expresamente a los documentos del proceso.


	7
	FICHAS TÉCNICAS Y CATÁLOGOS
	El oferente, aunque manifieste que acepta y cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas, deberá presentar con su oferta la certificación de garantía de los bienes, así como los catálogos, fichas técnicas o documentos técnicos que permitan verificar las características de los elementos ofertados. Los documentos deberán corresponder a las especificaciones técnicas exigidas para cada bien, los cuales obran como parte integral del proceso en SECOP II.

 1. JEMOP-DIVFE-ESASA-ET-02916/ASA-03 CUERDA DINÁMICA DE 11 MM - 11.5 MM DE 200 MTS
2. JEMOP-DIVFE-ESASA-ET-02917/FUE-1 CUERDA ESTÁTICA DE 12.5 MM DE 200 METROS
3. JEMOP-DIVFE-ESASA-03054-ASA-1 ARNÉS PÉLVICO
4. JEMPP-CEDE4-DIETE-DIVFE- ET-03056/INT-0 CORREA DE SEGURIDAD PERSONAL CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA
5. JEMOP-DIVFE-ESASA -ET-04154/FUE-3 DESCENDEDOR OCHO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN ACERO O ACERO INOXIDABLE

6. JEMOP-DIVFE-ESASA -ET-04156/FUE-3 MOSQUETÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE
El oferente deberá garantizar que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones técnicas que les sean aplicables. La Unidad beneficiaria, por medio del comité técnico evaluador durante la evaluación de las ofertas y del supervisor o personal técnico designado durante la recepción, deberá observar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos técnicos correspondientes a cada elemento. La verificación deberá dejarse consignada en los soportes de evaluación o recepción, según corresponda.

	8
	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
	Como parte de la compraventa, el contratista deberá brindar acompañamiento técnico únicamente durante la recepción de los bienes, con el propósito de apoyar la verificación de cantidades, estado, embalaje, documentación técnica y cumplimiento de las especificaciones. Cuando corresponda por la naturaleza del bien, podrá suministrar indicaciones básicas de uso, almacenamiento y mantenimiento previstas por el fabricante. No se exigirá instalación o puesta en marcha salvo que una especificación técnica del ítem lo establezca expresamente.

	9
	CRONOGRAMA DE ENTREGA
	Al momento de la firma del acta de inicio, el contratista deberá entregar al supervisor el cronograma estimado para la entrega de los bienes adjudicados, indicando las fechas previstas de entrega y de las verificaciones que resulten aplicables. El cronograma servirá para el seguimiento técnico y administrativo de la compraventa.

	10
	COSTOS LOGÍSTICOS
	Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes, viáticos y demás trámites de orden administrativo serán asumidos por el contratista EI contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad fiscal y demás erogaciones, hasta la entrega y recibo a satisfacción de los bienes.

	11
	GARANTÍA Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL
	El oferente deberá presentar, junto con su oferta, documento independiente suscrito y firmado por el fabricante en el que se comprometa a cumplir con la vida útil y la garantía establecidas para cada uno de los bienes ofertados.
La garantía técnica minima será de tres (3) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, o por el término superior ofrecido por el fabricante, si este fuere mayor. La garantía deberá cubrir, como mínimo, defectos de fabricación, materiales y mano de obra, sin costo adicional para la Entidad.
La vida útil de los bienes deberá corresponder a la establecida por el fabricante y estar respaldada por la documentación técnica correspondiente. Para la totalidad de los ítems 1 al 12 del numeral 3.3.1, la vida útil y la garantía deberán quedar expresamente acreditadas cuando resulten aplicables por la naturaleza del bien.

	12
	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA
	El contratista debe garantizar el empleo por parte del personal designado para la entrega de los bienes adquiridos de los implementos de seguridad industrial que requieran en la entrega de los bienes, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la propiedad, al personal, instalaciones y equipos de la Aviación del Ejército, de acuerdo con la normativa legal vigente
Nota: en caso de lesiones, accidentes y demás que se presenten en las instalaciones de las unidades militares en desarrollo de la ejecución del contrato, no son responsabilidad de la institución. Los costos, trámites y perjuicios generados por aquellas son responsabilidad exclusiva del contratista




CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.



	
