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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
Objeto de la contratación: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS URBANÍSTICAS EN ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y EL BULEVAR CENTRAL DEL SECTOR DEL CRUCE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR”
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La primera etapa del proyecto contempla la ejecución de obras de urbanismo encaminadas a reorganizar y recuperar el corredor vial mediante la construcción de bordillos en concreto para el confinamiento del separador central, la instalación de pisos en adoquín de concreto de diferentes colores, la construcción de jardineras en concreto con acabados arquitectónicos, la implementación de zonas verdes, la aplicación de pintura tipo tráfico sobre elementos de delimitación y la instalación de señalización vertical conforme a la normatividad vigente, garantizando condiciones adecuadas de regulación del tránsito, orientación de los usuarios y fortalecimiento de la seguridad vial.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
2.5.1.  Localización General:    Las  obras  objeto  del contrato  se desarrollarán en la  Zona urbana   del Municipio, de Bosconia.

El Municipio de Bosconia está localizado en la parte noroccidente del departamento de Cesar, limitando al norte con el municipio de El Copey, al oriente con jurisdicción de la ciudad de Valledupar, al sur con el municipio de El Paso y al occidente con el departamento del Magdalena separado de este por el río Ariguaní. 

El área total del municipio es de 609 km². La cabecera municipal está localizada en el centro del Municipio
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a. Localización:
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANTIDAD
	 Vr.UNITARIO 

	1.00
	PRELIMINARES

	1.1
	TRAZADO Y REPLANTEO
	M2
	571
	 $               6.785,00 

	2.00
	DEMOLICIONES Y REMOCIONES

	2.1
	DEMOLICION EN BORDILLOS DE CONCRETO
	ML
	100
	 $             12.969,00 

	2.2
	DEMOLICIÓN  PISO ESPESOR HASTA .10
	M2
	566,96
	 $             28.532,00 

	2.3
	RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL  SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES - CARGUE MECANICO - HASTA 10KM
	M3
	131,3
	 $             35.371,00 

	3.00
	ESPACIO PUBLICO

	3.1
	CORTE PLACAS EN CONCRETO  ANDENES
	ML
	716,92
	 $             24.102,00 

	3.2
	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE
	M3
	54,88
	 $             67.440,00 

	3.3
	SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)
	M3
	38,42
	 $           163.890,00 

	4.00
	BORDILLOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                                       

	4.1
	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE
	M3
	18,481
	 $             67.440,00 

	4.2
	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE 0.15X0.20, CONCRETO 3.000 PSI IMPERBEABILIZADO -INCL. ACERO DE REFUERZO ( 2 BARRAS LONGITUDINALES #3 Y GANCHOS @0.20 L=0.55M)
	ML
	220
	 $             62.403,00 

	4.3
	PISO  EN ADOQUINES DE COLORES 20X10X6 CENTIMETROS DE PRIMERA CALIDAD.
	M2
	509,6
	 $           142.287,00 

	4.4
	MURO DE CONFINAMIENTO PARA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X35 CENTIMETROS, INCLUY. ACERO DE REFUERZO
	ML
	427,7
	 $             85.890,00 

	4.5
	ENCHAPES RECUBRIMIENTO ARTISTICO, PEGA IMPERMEABILIZADA
	M2
	349,6
	 $           130.431,00 

	5.00
	CUIDADO Y MANEJO COMPONENTE SILVICULTURAL

	5.1
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE  ABONO Y FERTILIZANTES PARA SIEMBRA
	M3
	28,08
	 $           149.924,00 

	5,2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA 3/4" BLANCA PARA EMBELLECIMIENTO 
	M3
	4,68
	 $           415.862,00 

	6,00
	SISTEMA DE RIEGO COMPONENTE SILVICULTURAL

	6,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1
	ML
	105,00
	 $             30.650,00 

	6,2
	PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCL ACCESORIO
	UND
	5,00
	 $             67.999,00 

	7,00
	PINTURA

	7,1
	DEMARCACION  PINTURA TRAFICO TIPO 1 A PARA BORDILLOS.  INCL. MANO DE OBRA.  
	ML
	721,63
	 $             15.572,00 

	8,00
	SEÑALES DE TRANSITO

	8,1
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 X 60 ) CM
	UND
	13,00
	 $           546.670,00 

	9,00
	RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA

	9,1
	ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE DERECHO DE VIA
	GLOBAL
	1,00
	 $     20.000.000,00 



a. Ítems de pago: 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato;  es  decir: hasta 31 de diciembre de 2026.
5. FORMA DE PAGO
El  contrato  objeto de  convocatoria  se  pagará  a precio unitario,  por  actas  parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, deduciendo el porcentaje correspondiente del anticipo recibido.

El  acta final de obra, debe acompañarse  del Programa de Inversiones y la verificación del pago del período correspondiente de los  aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO.

Las cantidades de obra y valores consignados en las  respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del supervisor  y del Contratista.
Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra debidamente firmada por los participantes.
Y la certificación por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto contractual, y constancaia que el contratista está al día en el pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar)  de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 – sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA),


6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO-
Trazado y replanteo:
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	Descripcion 
	 Dimensiones 
	 No Elem. 
	 Medida Total 

	
	 LARGO 
	 ANCHO 
	 AREA 
	 VOL 
	
	

	 CALLE 18 ENTRE CARRERA 17 Y 17A 

	 SEPARADOR 
	 
	 
	 86,00 
	 
	 
	86,00 M2

	 CALLE 18 ENTRE CARRERA 17A Y 18 

	 SEPARADOR 
	 
	 
	 115,00 
	 
	 
	115,00 M2

	 CALLE 18 ENTRE CARRERA 18 Y 19 

	 SEPARADOR 
	 
	 
	 242,00 
	 
	 
	242,00 M2

	 CALLE 18 ENTRE CARRERA 19 Y 20 

	 SEPARADOR 
	 
	 
	 128,00 
	 
	 
	128,00 M2



DEMOLICION EN BORDILLOS DE CONCRETO 
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DEMOLICIÓN  PISO ESPESOR HASTA .10 
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RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL  SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES - CARGUE MECANICO - HASTA 10KM 
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CORTE PLACAS EN CONCRETO  ANDENES 

[image: CORTE DE PISO DE CONCRETO CON DISCO]
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EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE 

[image: ]


[image: ]

CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE 0.15X0.20, CONCRETO 3.000 PSI IMPERBEABILIZADO -INCL. ACERO DE REFUERZO ( 2 BARRAS LONGITUDINALES #3 Y GANCHOS @0.20 L=0.55M) 
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PISO  EN ADOQUINES DE COLORES 20X10X6 CENTIMETROS DE PRIMERA CALIDAD. 
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MURO DE CONFINAMIENTO PARA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X35 CENTIMETROS, INCLUYE. ACERO DE REFUERZO 
[image: ]
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ENCHAPES RECUBRIMIENTO ARTISTICO, PEGA IMPERMEABILIZADA 
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SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE  ABONO Y FERTILIZANTES PARA SIEMBRA 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA 3/4" BLANCA PARA EMBELLECIMIENTO  
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SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1 
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PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCL ACCESORIO 
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DEMARCACION  PINTURA TRAFICO TIPO 1 A PARA BORDILLOS.  INCL. MANO DE OBRA.   
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SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 X 60 ) CM
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RECUPERACION DEL DERECHO A VIA 
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a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) ingeniero Civil  - Director y Residente de Obra.
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	· [Un (1) ingeniero Civil  - Director y Residente de Obra.
	Experiencia profesional mínimo de cinco (5) años, Contados a partir de la fecha de expedición de matricula profesional
	Acreditar  haber participado como Director o residente de obras, en por lo menos dos  contratos relacionados con el objeto de contrato.



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: Sw  utilizarán heramientas menores.
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Los permisos y/o licencias requeridas son provistos por el Municipio. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Para este proyecto de pavimento en concreto rígido son fundamentales para asegurar que el diseño y la construcción cumplan con la siguiente normativa (Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos Rígidos de INVIAS, NSR-10, y demás normas vigentes en Colombia).

12.1.  Normatividad aplicable.

•  Cumplimiento del Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos Rígidos de INVIAS.
•  Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVIAS (última edición).
•  Normas técnicas de materiales: ASTM, AASHTO y NTC aplicables al concreto y agregados.
•  Normas de seguridad laboral y ambiental vigentes en Colombia.

12.2. Materiales

• Cemento:  Tipo I o el que exija el diseño, conforme a NTC 121 o ASTM C150.
• Agregados:  Deben cumplir granulometría, resistencia al desgaste (Los Ángeles ≤  40%) y
límites de impurezas.
• Agua:  Potable y libre de contaminantes.
• Aditivos:  Solo los aprobados por interventoría (plastificantes, retardantes, inclusores de aire).
• Refuerzo : Varilla corrugada ASTM A615 o malla electrosoldada
_ CONCRETO  (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)       
_  CONCRETO IMPERMEABILIZADO (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)     

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Para la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta los formatos contemplado en el manual de contratación, interventoría y supervisión municipal. 

Además de los siguientes documentos Técnicos:

13.1. Diseño y Estudios.
13.2. Especificaciones técnicas del proyecto.
13.6. Estudio de Transito.
13.7. Señalización vial.
13.8. Procesos constructivos.
13.9. PMA.
En constancia, se firma en  Bosconia, a los  dieciocho (18) días del mes de  agosto de 2026.


______________________________________________
NELSON ANDRES ACEVEDO GOMEZ
Secretario de Planeación, y Desarrollo Sostenible


____________________________________________
JOEL JOSE  GARCIA LOPEZ
ARQUITECTO- M. P.  No. A269402018-1063956814






CARRERA 22 No. 12-36-TELEFAX 5779071-5778275 
Celular 313-5150704  - 321-6902654  alcaldiabosconia@hotmail.com  código postal 201020
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ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD Vr.UNITARIO Vr.PARCIAL

1.00 3.874.235,00 $                    

1.1 TRAZADO Y REPLANTEO M2 571 6.785,00 $                 3.874.235,00 $                        

2.00 22.118.323,00 $                  

2.1 DEMOLICION EN BORDILLOS DE CONCRETO ML 100 12.969,00 $              1.296.900,00 $                        

2.2 DEMOLICIÓN  PISO ESPESOR HASTA .10 M2 566,96 28.532,00 $              16.176.503,00 $                      

2.3

RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE

DEMOLICIONESYEXCAVACIONES-CARGUEMECANICO-

HASTA 10KM

M3 131,3 35.371,00 $              4.644.920,00 $                        

3.00 27.276.311,00 $                  

3.1 CORTE PLACAS EN CONCRETO  ANDENES ML 716,92 24.102,00 $              17.279.206,00 $                      

3.2 EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE M3 54,88 67.440,00 $              3.701.107,00 $                        

3.3

SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE 

GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)

M3 38,42 163.890,00 $            6.295.998,00 $                        

4.00 169.818.326,00 $               

4.1 EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE M3 18,481 67.440,00 $              1.246.380,00 $                        

4.2

CONSTRUCCIONDEBORDILLOSDE0.15X0.20,CONCRETO

3.000PSIIMPERBEABILIZADO-INCL.ACERODEREFUERZO(

2 BARRAS LONGITUDINALES #3 Y GANCHOS @0.20

L=0.55M)

ML 220 62.403,00 $              13.728.660,00 $                      

4.3

PISO EN ADOQUINES DE COLORES 20X10X6

CENTIMETROS DE PRIMERA CALIDAD.

M2 509,6 142.287,00 $            72.509.455,00 $                      

4.4

MURO DE CONFINAMIENTO PARA SARDINELES EN

CONCRETO 3000 PSI DE 10X35 CENTIMETROS, INCLUY.

ACERO DE REFUERZO

ML 427,7 85.890,00 $              36.735.153,00 $                      

4.5

ENCHAPES RECUBRIMIENTO ARTISTICO, PEGA

IMPERMEABILIZADA

M2 349,6 130.431,00 $            45.598.678,00 $                      

5.00 6.156.100,00 $                    

5.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE ABONO Y

FERTILIZANTES PARA SIEMBRA

M3 28,08 149.924,00 $            4.209.866,00 $                        

5,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA 3/4" BLANCA

PARA EMBELLECIMIENTO 

M3 4,68 415.862,00 $            1.946.234,00 $                        

6,00 3.558.245,00 $                    

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1 ML 105,00 30.650,00 $              3.218.250,00 $                        

6,2 PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCL ACCESORIO UND 5,00 67.999,00 $              339.995,00 $                           

7,00 11.237.222,36 $                  

7,1

DEMARCACION PINTURA TRAFICO TIPO 1 A PARA

BORDILLOS.  INCL. MANO DE OBRA.  

ML 721,63 15.572,00 $              11.237.222,36 $                      

8,00 7.106.710,00 $                    

8,1

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA 

RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 X 60 ) CM

UND 13,00  $           546.670,00  7.106.710,00 $                        

9,00 20.000.000,00 $                  

9,1 ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE DERECHO DE VIA GLOBAL 1,00  $     20.000.000,00  20.000.000,00 $                      

271.145.472,00 $               

26% 70.497.823,00 $                      

1% 2.711.455,00 $                        

3% 8.134.364,00 $                        

352.489.114,00 $               

 UNID  20.606.600,00 $                  

 UNID  54.937.437,00 $                  

428.033.151,00 $               

49.500.000,00 $                  

477.533.151,00 $               

PROFESIONAL ESPECIALISTA DE APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO

SUB TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

PRELIMINARES

DEMOLICIONES Y REMOCIONES

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO + INTERVENTORIA

ADMINISTRACION

PMT (PLAN DE MANEJO TRAFICO)

SISTEMA DE RIEGO COMPONENTE SILVICULTURAL

PINTURA

COSTOS INDIRECTOS

ESPACIO PUBLICO

BORDILLOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                                       

PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

SUB TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO + AIU

UTILIDAD

SEÑALES DE TRANSITO

CUIDADO Y MANEJO COMPONENTE SILVICULTURAL
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UNID. ML



LARGO ANCHO ALTURA  VOL 



 TRAMO 3 20,00 ML 1,00 UND 20,00 ML
 TRAMO 4 20,00 ML 1,00 UND 20,00 ML
 TRAMO 5 20,00 ML 1,00 UND 20,00 ML
 TRAMO 6 20,00 ML 1,00 UND 20,00 ML
 TRAMO 7 20,00 ML 1,00 UND 20,00 ML



 SEPARADORES Y ANDENES LATERALES 



TOTAL                                100,00 



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total
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UNID. M2



LARGO ANCHO AREA  VOL 



 TRAMO 3         103,21 1,00 UND 103,21 M2
 TRAMO 4         304,25 1,00 UND 304,25 M2
 TRAMO 5           92,93 1,00 UND 92,93 M2
 TRAMO 6           52,61 1,00 UND 52,61 M2
 TRAMO 7           13,96 1,00 UND 13,96 M2



 SEPARADORES(MODULOS DE GRES) 



TOTAL



 No Elem. Medida Total



                               566,96 



Descripcion Dimensiones
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UNID. M3



LARGO ANCHO ALTO  VOL 



 DEMOLICIONES 364,00 ML 1,40 ML             0,15           1,00 76,44 M3
 EXCAVACIONES 54,88 M3 54,88 M3



TOTAL                                131,32 



Descripcion  No Elem. 



 SEPARADORES Y ANDENES 



Medida TotalDimensiones











image10.jpeg
. CONCRETO




image11.emf



UNID. ML



LARGO ANCHO ALTO  VOL 



 TRAMO 3 161,29 ML 1,00 UND 161,29 ML
 TRAMO 4 304,25 ML 1,00 UND 304,25 ML
 TRAMO 5 144,91 ML 1,00 UND 144,91 ML



 TRAMO 6 Y 7 106,47 ML 1,00 UND 106,47 ML



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total



TOTAL                                716,92 



 CORTE ANDENES 
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UNID. M3



LARGO ANCHO ALTO  VOL 



 TRAMO 3 82,00 ML 1,40 ML             0,10 1,00 UND 11,480 M3
 TRAMO 4 152,00 ML 1,40 ML             0,10 1,00 UND 21,280 M3
 TRAMO 5 74,00 ML 1,40 ML             0,10 1,00 UND 10,360 M3



 TRAMO 6 Y 7 84,00 ML 1,40 ML             0,10 1,00 UND 11,760 M3



TOTAL



 No Elem. Medida Total



                                 54,88 



Descripcion



 SEPARADOR 



Dimensiones
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UNID. ML



LARGO ANCHO AREA  VOL 



 TRAMO 3 35,00 ML 1,00 UND 40,00 ML
 TRAMO 4 59,00 ML 1,00 UND 64,00 ML
 TRAMO 5 42,00 ML 1,00 UND 47,00 ML
 TRAMO 6 32,00 ML 1,00 UND 37,00 ML
 TRAMO 7 27,00 ML 1,00 UND 32,00 ML



TOTAL                                220,00 



Medida Total No Elem. Descripcion Dimensiones
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UNID. M2



LARGO ANCHO ALTO  VOL 



 TRAMO 3 82,00 ML 1,30 ML 1,00 UND 106,60 M2
 TRAMO 4 152,00 ML 1,30 ML 1,00 UND 197,60 M2
 TRAMO 5 74,00 ML 1,30 ML 1,00 UND 96,20 M2



 TRAMO 6 Y 7 84,00 ML 1,30 ML 1,00 UND 109,20 M2



Dimensiones  No Elem. Medida TotalDescripcion



 SEPARADOR CENTRAL 



TOTAL                                509,60 
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UNID. ML



LARGO ANCHO AREA  VOL 



 TRAMO 3 4,70 ML 20,00 UND 94,00 ML
 TRAMO 4 4,70 ML 39,00 UND 183,30 ML
 TRAMO 5 4,70 ML 18,00 UND 84,60 ML
 TRAMO 6 4,70 ML 12,00 UND 56,40 ML
 TRAMO 7 4,70 ML 2,00 UND 9,40 ML



Medida Total



                               427,70 



 No Elem. 



TOTAL



 SEPARADORES 



Descripcion Dimensiones
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UNID. M3



LARGO ALTO ANCHO  VOL 
 BULEVAR 1,30 ML 0,30 ML 0,80 ML 90,00 UND 28,08 UND



 No Elem. Medida Total



                                 28,08 



Descripcion



TOTAL
Dimensiones
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UNID. M3



LARGO ANCHO ALTO  VOL 
 BULEVAR 1,30 ML 0,80 ML 0,05 ML 90,00 UND                 4,68 



TOTAL                                    4,68 



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total
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UNID. ML



LARGO ANCHO AREA  VOL 



 BULEVAR 15,00 ML 7,00 UND             105,00 



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total



TOTAL                                105,00 
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UNID. ML



LARGO ANCHO AREA  VOL 



 BULEVAR 7,00 UND                 5,00 



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total



TOTAL                                    5,00 
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UNID. ML



LARGO ANCHO AREA  VOL 



TOTAL                                721,63 



Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total



 CALLE 18 ENTRE CARRERA 17 Y 16A 
 SEPARADOR 24,44 ML 24,44 ML



 CALLE 18 ENTRE CARRERA 17 Y 17A 
 SEPARADOR 83,91 ML 83,91 ML



 CALLE 18 ENTRE CARRERA 17A Y 18 
 SEPARADOR 145,85 ML 145,85 ML



 CALLE 18 ENTRE CARRERA 18 Y 19 
 SEPARADOR 305,20 ML 305,20 ML



 CALLE 18 ENTRE CARRERA 19 Y 20 
 SEPARADOR 162,23 ML 162,23 ML
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UNID. und



LARGO ANCHO(M) ALTO(M)  VOL Descripcion Dimensiones  No Elem. Medida Total



 SEPARADORES 



TOTAL                                  13,00 



 señales verticales 
tramo 3 al 7 13,00 UND 13,00 ML
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UNID. ML



LARGO ANCHO(M) ALTO(M)  VOL 
Dimensiones  No Elem. Medida Total



 SEPARADORES 



Descripcion



TOTAL                                    1,00 



 DERECHO DE VIA 1,00 UND 1,00 ML
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