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[bookmark: _Hlk170137622]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR:

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	SI CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
Persiana vertical tela enrollable SUNSCREEN 
 
Fabricada en tela de poliéster tela enrollable SCREEN TRETTO 3% color “White Grey”, diseñada para control de luz y acondicionamiento de espacios interiores, con las siguientes características: 

Tipo: Persiana vertical tela enrollable SCREEN TRETTO 3%
Dimensiones: 
 
MEDIDAS: 
1.75 m de Alto x 3.80 m de ancho 
2.42 m de Alto x 2.80 m de ancho
1.70 m de Alto x 3.80 m de ancho
1.90 m de Alto x 3.82 m de ancho
1.73 m de Alto x 370 m de ancho
1.74 m de Alto x 3.70 m de ancho
1.75 m de Alto x 3.44 m de ancho
1.77 m de Alto x 3.78 m de ancho
2 m de Alto x 3.70 m de ancho
2 m de Alto x 3.80 m de ancho
1.90 m de Alto x 3.83 m de ancho
1.90 m de Alto x 1.75 m de ancho
180 m de Alto x 3.82 m de ancho
1.70 m de Alto x 3.76 m de ancho 
1.67 m de Alto x 3.82 m de ancho
2.60 m de Alto x   2.70 m de ancho
2.60 m de Alto x 2.75 m de ancho
2.62 m de Alto x 2.63 m de ancho
2.62 m de Alto x 2.82 m de ancho

Color: White Grey
Material de la tela: 76% PVC- 24% Poliéster
Tipo de tejido: 3% aproximado
Ancho de la tela: 3.00 metros
Largo del rollo: 30 metros
Grosor de la tela: 0.56 mm
Peso de la tela: 445 gr/m2
Bloqueo UV: Aproximado 97%
Retardante al Fuego: NFPA701 / B2
Libre de sustancias nocivas: Oeko-tex Standard 100
Certificado Greenguard
Gold
Garantía en el tejido: 2 años

Tipo de tejido:  SCREEN TRETTO 3%

Nivel de filtración de luz: 

Luz Difusa Controlada. El tejido debe desfragmentar los rayos directos del sol para eliminar el deslumbramiento en pantallas, manteniendo una iluminación ambiental homogénea (Luz de día/Daylight).

Protección UV: Filtro mínimo del 95% contra rayos ultravioleta (para el caso del factor del 5%). Esto garantiza la protección de los ojos de los empleados y evita que el mobiliario, pisos o pantallas se decoloren con el sol.

Transmisión de Luz Visible (Tv): Rango de transmisión entre el 5% y el 15% (dependiendo del color de la tela “White grey 3%” . Esto asegura que pase suficiente claridad para no encender luces artificiales, pero bloquea el exceso de brillo.

Sistema de accionamiento: Por Bastón (libre de cadenas).

Riel Superior: Perfil de aluminio extruido anodizado o lacado al horno de alta resistencia para evitar que se doble con el peso.

• Componentes Internos del Riel: Carros de desplazamiento y espaciadores fabricados en polímero autolubricante de alta resistencia (Nylon o celcón) con protección UV para que el mecanismo no se tueste ni se atore con el sol.

• Ganchos de Sujeción (Clips): Soportes superiores transparentes de policarbonato de alta resistencia donde se cuelga cada lámina.

• Sistema de Accionamiento: Monocontrol por Bastón Rígido (Libre de cadenas colgantes). Un solo bastón de aluminio controla el giro de las lamas (rotación de 180°) y el desplazamiento horizontal.

• Contrapesos Inferiores: Placas de PVC pesado insertadas en los bolsillos inferiores de cada lámina.

• Unión Inferior: Especificar sin cadena de unión inferior (las pesas internas son suficientes).

Soportes de instalación:

Soportes Base (Estructurales): Placas de fijación y clips de anclaje rápido fabricados en acero galvanizado, acero templado o acero al carbono de alto calibre (tratados contra la oxidación). Deben garantizar la rigidez estructural necesaria para soportar el riel de aluminio y el peso total de las láminas textiles.

• Componentes de Ajuste (Escuadras): la instalación es a la pared, se deben incluir escuadras de hierro o acero extruido ajustables en profundidad (mínimo de 3 a 5 pulgadas) para librar manijas o marcos de las ventanas.

• Cubiertas Estéticas (Embellecedores): Tapas de polímero técnico de alta resistencia (ABS o Nylon con protección UV) para cubrir los mecanismos de los extremos del riel. Deben ser del mismo color del riel (blanco, gris o negro) para ocultar los tornillos y ofrecer un acabado limpio y corporativo.

Características funcionales

Eliminación del deslumbramiento
Giro de 180° de las lamas
Ahorro energético 
Efecto "Pantalla”
Accionamiento Monocontrol
Libre de enredos
Fácil limpieza
Resistencia al desgaste
Certificación Ignífuga
Diseño adaptable a diferentes ambientes interiores 

Mantenimiento

Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo 
No utilizar productos abrasivos o solventes 

Componentes incluidos

•	Riel Superior: Perfil de aluminio extruido completo, con todos sus carros internos, espaciadores de nylon y ganchos de policarbonato transparentes ya instalados.

•	Láminas (Bandas) Textiles: El juego completo de lamas de tela Sunscreen 3% cortadas a la altura exacta, con los bolsillos superiores e inferiores termosellados.

•	Bastón de Mando: Bastón rígido de aluminio con su junta articulada (cardan) de metal superior y mango ergonómico inferior.

•	Pesas Inferiores: Placas de contrapeso de PVC pesado, insertadas dentro del bolsillo inferior de cada lámina.

•	Soportes de Techo o Pared: Los clips de anclaje rápido en acero galvanizado (si instalas al techo) o las escuadras de extensión de hierro/acero (si fijas a la pared).

•	Cubiertas Estéticas: Tapas plásticas embellecedoras para los extremos del riel.

•	Chazos y Tornillos: El kit de tornillería técnica adecuado para el tipo de superficie de tu oficina (concreto).

•	Transporte / Entrega: Envío seguro del producto hasta la ciudad de Leticia –amazonas

•	Garantía escrita: Cobertura mínima de 1 a 2 años en los mecanismos y decoloración de la tela

•	Kit de instalación (tornillos y anclajes).

•	Peso aproximado

•	Entre 2.5 kg y 4 kg (dependiendo del tipo de tela seleccionada) 

•	Incluye Instalación que consiste en: Montaje en pared o techo con instalación sencilla mediante fijación mecánica.
	
	

	
	Archivadores móviles (armario papelero metálico de dos puertas)

· Alto: 160 cm a 180 cm
· Ancho / Frente: 90 cm a 92 cm
· Profundidad / Fondo: 40 cm a 45 cm

Dimensiones Estándar
•	Alto: 160 cm a 180 cm
•	Ancho / Frente: 90 cm a 92 cm
•	Profundidad / Fondo: 40 cm a 45 cm 

Materiales y Acabados
•	Estructura: Lámina de acero Cold Rolled en calibre 22 (o calibre 24 en opciones más ligeras).
•	Pintura: Pintura electrostática termofijada en polvo (usualmente en colores institucionales como gris nube, gris, beige o negro), que protege contra la corrosión y rayaduras. 

Componentes y Funcionalidad
•	Puertas: 2 puertas abatibles.
•	Seguridad: Sistema de cierre con chapa o cerradura de seguridad (tipo Yale o manija con pestillo) y puntos de bloqueo.
•	Interior: Entrepaños o repisas graduables en altura (por lo general de 3 a 4 entrepaños móviles que generan varios niveles o servicios de almacenamiento).
•	Capacidad de carga: Alrededor de 70 kg de peso máximo por entrepaño con carga distribuida uniformemente.
	
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	SI CUMPLE
	NO
CUMPLE

	1
	Con el fin de garantizar la calidad del bien a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años 2023 y/o 2024 y/o 2025 y/o 2026 de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual o supere el cincuenta por ciento (50 %) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar como mínimo una (1) certificaciones (certificación por contrato) y/o actas de liquidación de contratos de compraventa y/o suministro de: PERSIANAS y/o ARCHIVADORES. 

REQUISITO No. 1: Las certificaciones y/o actas de liquidación serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones y/o actas de liquidación en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual. 

REQUISITO No. 2: Deberá ser suscrita por el representante legal de la entidad o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono de la entidad o empresa certificante.

REQUISITO No. 3: Para lograr el 100% de cumplimiento al monto de la experiencia requerida, la entidad realizará la sumatoria únicamente de los ítems establecidos como: PERSIANAS y/o ARCHIVADORES, es necesario que el oferente adjunte copia de los contratos que se encuentran certificando con el fin de verificar el monto requerido por la entidad. 

REQUISITO No. 4: Si el oferente anexa certificaciones de contratos realizados con empresas privadas, además de la certificación, debe presentar copia del o de los contratos y también la factura de venta de los elementos.

NOTA 3: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 

NOTA 4: Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral, artículo 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021), como criterio diferencial para las para emprendimiento y empresas de mujeres; Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema; Desplazados por la violencia; Personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional y para MiPymes en el sistema de compras públicas con domicilio en el territorio nacional, para el cumplimiento de la experiencia requerida, podrán relacionar certificaciones y/o actas de liquidaciones de contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al 30 % del presupuesto oficial asignado al proceso. Se debe realizar la acreditación para que la entidad tome como cumplimiento al criterio diferencia, lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación del Decreto 1860 del 2021.

Este aspecto se verificará en el Anexo Especificaciones Técnicas Mínimas.
	
	

	2
	GARANTIA DE LOS ELEMENTOS:
El proponente deberá presentar por escrito en su oferta una garantía técnica de los bienes ofertados debidamente firmado por el representante legal, durante toda la etapa de ejecución del contrato y dos años más, contados a partir de la entrega del producto al usuario final,  en caso que en este periodo de tiempo se presentase deterioro técnico de los elementos, el contratista se compromete a cambiar el producto defectuoso por uno de igual o mejor característica, durante este tiempo, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional – Departamento de Policía Amazonas. 
	
	

	3
	El proponente deberá allegar junto con la propuesta documento debidamente suscrito por el Representante Legal, donde conste que tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y que la valoración es “ACEPTABLE”, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo el oferente deberá adjuntar certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, donde acredite el puntaje obtenido y valoración en la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); como también evidencia del registro de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el aplicativo dispuesto por el Ministerio del Trabajo conforme a lo señalado en la Circular 0093 de 2023 de dicho Ministerio.

NOTA 1. La información de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe corresponder al año inmediatamente anterior (2025)

NOTA 2. En el caso de ser Unión Temporal o Consorcio, cada uno de los miembros deberá cumplir con los requisitos del presente numeral.
	
	

	4
	Mediante comunicación oficial adjunta a la oferta el contratista pondrá a disposición del Departamento de Policía Amazonas, una persona de contacto, el cual permitirá en tiempo real la comunicación con el supervisor, con el fin de solucionar inconvenientes al momento de la recepción de los bienes, en la comunicación oficial debe describir la siguiente información: 

NOMBRE COMPLETO: 
IDENTIFICACIÓN: 
NUMERO DE CELULAR: 
CARGO: 

Adjuntar en la comunicación los antecedentes disciplinarios y judiciales de la persona que designada, LA PERSONA QUE INDIQUE EN EL PRESENTE NUMERAL SERA EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES DE ENTREGA E INSTALACION AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, EN LA CARRERA 11 No. 12 – 32, BARRIO VICTORIA REGIA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.  
	
	

	5
	FACTURACION: 
El proponente deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.
	
	

	6
	MANTENER PRECIOS. 
El contratista garantiza que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. 
	
	

	7
	ESTADO DE LOS ELEMENTOS.

Los elementos a entregar a la institución son originales de fábrica, nuevas, no usadas ni remanufacturadas y que no hayan sido utilizadas con anterioridad en cualquier otro momento. 

En caso de presentar alguna de las señales descritas, se realizará la devolución del elemento al momento de la entrega de los productos.
	
	

	8
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.
	
	

	9
	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriese daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos, debiendo mantener indemne a la institución 
	
	

	10
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: El contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.
	
	

	11
	Durante la ejecución del contrato se debe dar aplicabilidad a todo lo concerniente al cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo cumplir con las siguientes normas: 

Ley 1562 de 2012:
Establece el marco legal para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definiendo responsabilidades de empleadores y trabajadores, y regulando la prevención y atención de riesgos.

Decreto 1072 de 2015:
Reglamenta la Ley 1562 de 2012 y es el decreto reglamentario único del SG-SST, detallando las normas técnicas y administrativas para su implementación obligatoria en todas las empresas.

Resolución 0312 de 2019:
Establece los estándares mínimos y los requisitos para la implementación del SG-SST y la forma de reportar información al Ministerio de Trabajo.

Resolución 0491 de 2020:
Fija las disposiciones mínimas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en espacios confinados.

Resolución 1843 de 2025:
Emitida en abril de 2025, esta resolución del Ministerio del Trabajo es una de las más recientes y puede contener actualizaciones o disposiciones nuevas sobre SST.

Cualquier sanción por el incumplimiento de algunas de las normas es responsabilidad única y exclusiva del contratista, quien deberá responder ante los organismos de control sin perjudicar la ejecución del contrato.
	
	

	12
	El contrato se desarrollara mediante entregas programadas entre el supervisor y el contratista, previo al requerimiento elevado por el supervisor del contrato, quien determinará la referencia y cantidades requeridas y tiempo de entrega programado por la entidad, sin sobrepasar el plazo de ejecución del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, plazo de ejecución y el precio unitario de cada referencia, establecido en la aceptación de oferta, los elementos deben entregarse debidamente protegidos, permitiendo el fácil y rápido transporte de los mismos e igualmente se permitirá que se verifiquen las especificaciones técnicas durante la entrega de los productos, en caso que no cumplan, estos serán devueltos para su corrección, el contratista se compromete con la entidad a utilizar el canal de entrega más rápido (aéreo), priorizando la entrega de los productos requeridos en el menor tiempo posible sin demoras injustificadas en la entrega de los productos. 
	
	



· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
· Deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.
· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.
· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada. 







_______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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