MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en [Cultura, Recreación y Deporte].

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.


	INSUMOS

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)

	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, MEDIDOR Y ACCESORIOS

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT

	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 

	FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI

	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

	JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE (Incluye filos y dilataciones)

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA

	SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"

	SUMINISTRO E INSTALACION DE  GRIFERIA INSTITUCIONAL  TIPO PUSH PARA LAVAMANOS MARSELLA

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI,  INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO PULIDO DE ANCHO 40CM X 10CM DE ESPESOR

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS SANITARIO Y LAVAMANOS

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS YALE O SIMILAR PARA PUERTAS EN COLD ROLLED 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS 4mm 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESONES DE LAVAMANOS DE 60 CM

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CON SOPORTE BRAZO FREE PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM @15 CM

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE ANCHO 1,8 M Y ALTURA 2,8 M (0,8 M DE MURO Y 2 DE MALLA ESLABONADA) - INCLUYE MURO EN LADRILLO TIPO REJILLA, VIGA DE CONFINAMIENTO, MALLA ESLABONADA CAL. 12 Y ANGULOS DE 1" X 1".

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 INTERIOR 2 MANOS

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN INGRESO A ESCENARIO DEPORTIVO 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUAS LLUVIAS 3" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTILACIÓN DE DIÁMETRO 2"

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 1/2" RDE 21

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 3/4" RDE 21

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 4"

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 3" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 4" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 1/2" RDE 21

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3/4" RDE 21

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 4" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN DE 2" T.P

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE LAGUNA Y ACOPLE

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE ANTIOLOR 3"

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS/BUTACAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA BANCO DE SUPLENTES

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO

	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 1-1/2" PARA ACOMETIDA HIDRAULICA

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM

	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ESLABONADA

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR 2 MANOS

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTO MARINO DENSO ECO PARA MURO DE CONTENCION-incluye todo lo necesario para su correcta instalación

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS CORONA PARA INTERIORES-incluye todo lo necesario para su correcta instalación

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LED EMERGENCIA R2 2x1.5W 2x150 lm REF. P23343

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK FUENTE LED DE 30 W

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE NO. 14 AWG LSZH, SCH 40 1/2" (INCLUYE TUBERIAS, CAJA RACWELT, APARATO CERTIFICADO, ACCESORIOS)

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, GFCI, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, RED NORMAL, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO No. 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIIFÁSICO TRETAFILAR, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x15-20 AMPERIOS





2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.



	INSUMOS
	VALOR PARCIAL                                

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	$ 5.940.840,00 

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	$ 4.375.000,00 

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
	$ 2.303.235,00 

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	$ 4.368.722,00 

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m
	$ 994.850,00 

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	$ 14.180.103,00 

	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, MEDIDOR Y ACCESORIOS
	$ 1.378.612,00 

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	$ 14.385.032,00 

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	$ 8.843.025,00 

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	$ 16.684.774,00 

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	$ 5.199.500,00 

	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 
	$ 1.912.569,00 

	FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI
	$ 3.596.812,00 

	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	$ 1.854.431,00 

	JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	$ 221.060,00 

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	$ 3.761.048,00 

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	$ 6.307.454,00 

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	$ 12.537.637,00 

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE (Incluye filos y dilataciones)
	$ 3.616.463,00 

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"
	$ 65.651,00 

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"
	$ 566.325,00 

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	$ 17.443.561,00 

	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA
	$ 1.918.934,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"
	$ 689.190,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE  GRIFERIA INSTITUCIONAL  TIPO PUSH PARA LAVAMANOS MARSELLA
	$ 2.614.712,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI,  INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
	$ 2.671.466,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO PULIDO DE ANCHO 40CM X 10CM DE ESPESOR
	$ 991.454,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS SANITARIO Y LAVAMANOS
	$ 1.465.950,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	$ 7.460.652,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	$ 7.533.000,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS YALE O SIMILAR PARA PUERTAS EN COLD ROLLED 
	$ 1.637.604,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS 4mm 
	$ 1.751.967,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESONES DE LAVAMANOS DE 60 CM
	$ 2.921.237,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	$ 9.091.922,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CON SOPORTE BRAZO FREE PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE
	$ 1.957.545,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM @15 CM
	$ 2.221.285,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE ANCHO 1,8 M Y ALTURA 2,8 M (0,8 M DE MURO Y 2 DE MALLA ESLABONADA) - INCLUYE MURO EN LADRILLO TIPO REJILLA, VIGA DE CONFINAMIENTO, MALLA ESLABONADA CAL. 12 Y ANGULOS DE 1" X 1".
	$ 892.199,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 INTERIOR 2 MANOS
	$ 1.840.569,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	$ 11.076.597,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN INGRESO A ESCENARIO DEPORTIVO 
	$ 1.237.451,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	$ 15.422.400,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura 
	$ 14.789.250,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUAS LLUVIAS 3" T.P
	$ 370.065,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTILACIÓN DE DIÁMETRO 2"
	$ 503.525,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 1/2" RDE 21
	$ 1.297.104,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 3/4" RDE 21
	$ 1.098.180,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 4"
	$ 582.480,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 3" T.P
	$ 1.360.351,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 4" T.P
	$ 642.012,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 1/2" RDE 21
	$ 618.053,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	$ 10.148.800,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3/4" RDE 21
	$ 671.683,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" T.P
	$ 1.162.162,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 4" T.P
	$ 2.350.969,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	$ 26.140.840,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN DE 2" T.P
	$ 605.330,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE LAGUNA Y ACOPLE
	$ 2.699.370,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE ANTIOLOR 3"
	$ 622.890,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS/BUTACAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA BANCO DE SUPLENTES
	$ 2.145.896,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	$ 4.876.872,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 1-1/2" PARA ACOMETIDA HIDRAULICA
	$ 81.333,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	$ 5.456.527,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM
	$ 1.863.882,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ESLABONADA
	$ 1.955.660,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR 2 MANOS
	$ 1.375.146,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTO MARINO DENSO ECO PARA MURO DE CONTENCION-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 831.596,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS CORONA PARA INTERIORES-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 494.227,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 32.759.978,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LED EMERGENCIA R2 2x1.5W 2x150 lm REF. P23343
	$ 426.152,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	$ 6.125.355,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK FUENTE LED DE 30 W
	$ 1.072.426,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE NO. 14 AWG LSZH, SCH 40 1/2" (INCLUYE TUBERIAS, CAJA RACWELT, APARATO CERTIFICADO, ACCESORIOS)
	$ 1.802.512,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, GFCI, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 588.150,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, RED NORMAL, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 1.752.168,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO No. 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 430.426,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	$ 6.185.554,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIIFÁSICO TRETAFILAR, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA 
	$ 713.443,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x15-20 AMPERIOS
	$ 259.800,00 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
	INSUMOS
	VALOR PARCIAL                                

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	$ 5.940.840,00 

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	$ 4.375.000,00 

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
	$ 2.303.235,00 

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	$ 4.368.722,00 

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m
	$ 994.850,00 

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	$ 14.180.103,00 

	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, MEDIDOR Y ACCESORIOS
	$ 1.378.612,00 

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	$ 14.385.032,00 

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	$ 8.843.025,00 

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	$ 16.684.774,00 

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	$ 5.199.500,00 

	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 
	$ 1.912.569,00 

	FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI
	$ 3.596.812,00 

	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	$ 1.854.431,00 

	JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	$ 221.060,00 

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	$ 3.761.048,00 

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	$ 6.307.454,00 

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	$ 12.537.637,00 

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE (Incluye filos y dilataciones)
	$ 3.616.463,00 

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"
	$ 65.651,00 

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"
	$ 566.325,00 

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	$ 17.443.561,00 

	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA
	$ 1.918.934,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"
	$ 689.190,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE  GRIFERIA INSTITUCIONAL  TIPO PUSH PARA LAVAMANOS MARSELLA
	$ 2.614.712,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI,  INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
	$ 2.671.466,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO PULIDO DE ANCHO 40CM X 10CM DE ESPESOR
	$ 991.454,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS SANITARIO Y LAVAMANOS
	$ 1.465.950,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	$ 7.460.652,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	$ 7.533.000,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS YALE O SIMILAR PARA PUERTAS EN COLD ROLLED 
	$ 1.637.604,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS 4mm 
	$ 1.751.967,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESONES DE LAVAMANOS DE 60 CM
	$ 2.921.237,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	$ 9.091.922,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CON SOPORTE BRAZO FREE PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE
	$ 1.957.545,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM @15 CM
	$ 2.221.285,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE ANCHO 1,8 M Y ALTURA 2,8 M (0,8 M DE MURO Y 2 DE MALLA ESLABONADA) - INCLUYE MURO EN LADRILLO TIPO REJILLA, VIGA DE CONFINAMIENTO, MALLA ESLABONADA CAL. 12 Y ANGULOS DE 1" X 1".
	$ 892.199,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 INTERIOR 2 MANOS
	$ 1.840.569,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	$ 11.076.597,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN INGRESO A ESCENARIO DEPORTIVO 
	$ 1.237.451,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	$ 15.422.400,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura 
	$ 14.789.250,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUAS LLUVIAS 3" T.P
	$ 370.065,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTILACIÓN DE DIÁMETRO 2"
	$ 503.525,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 1/2" RDE 21
	$ 1.297.104,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 3/4" RDE 21
	$ 1.098.180,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 4"
	$ 582.480,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 3" T.P
	$ 1.360.351,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 4" T.P
	$ 642.012,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 1/2" RDE 21
	$ 618.053,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	$ 10.148.800,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3/4" RDE 21
	$ 671.683,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" T.P
	$ 1.162.162,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 4" T.P
	$ 2.350.969,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	$ 26.140.840,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN DE 2" T.P
	$ 605.330,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE LAGUNA Y ACOPLE
	$ 2.699.370,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE ANTIOLOR 3"
	$ 622.890,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS/BUTACAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA BANCO DE SUPLENTES
	$ 2.145.896,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	$ 4.876.872,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 1-1/2" PARA ACOMETIDA HIDRAULICA
	$ 81.333,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	$ 5.456.527,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM
	$ 1.863.882,00 

	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ESLABONADA
	$ 1.955.660,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR 2 MANOS
	$ 1.375.146,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTO MARINO DENSO ECO PARA MURO DE CONTENCION-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 831.596,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS CORONA PARA INTERIORES-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 494.227,00 

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	$ 32.759.978,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LED EMERGENCIA R2 2x1.5W 2x150 lm REF. P23343
	$ 426.152,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	$ 6.125.355,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK FUENTE LED DE 30 W
	$ 1.072.426,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE NO. 14 AWG LSZH, SCH 40 1/2" (INCLUYE TUBERIAS, CAJA RACWELT, APARATO CERTIFICADO, ACCESORIOS)
	$ 1.802.512,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, GFCI, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 588.150,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, RED NORMAL, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 1.752.168,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO No. 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	$ 430.426,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	$ 6.185.554,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIIFÁSICO TRETAFILAR, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA 
	$ 713.443,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x15-20 AMPERIOS
	$ 259.800,00 

	VALOR TOTAL
	$ 342.793.005,00 



4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	INSUMOS
	PARTICIPACIÓN

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	9.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	7.63%

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	5.09%

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	4.87%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	4.50%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura
	4.31%

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	4.20%

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	4.14%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	3.66%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	3.23%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	2.96%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	2.65%

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	2.58%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	2.20%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	2.18%

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	1.84%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	1.80%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	1.79%

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	1.73%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	1.59%

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	1.52%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	1.42%

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	1.28%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	1.27%

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	1.10%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE (Incluye filos y dilataciones)
	1.05%

	FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI
	1.05%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESONES DE LAVAMANOS DE 60 CM
	0.85%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE LAGUNA Y ACOPLE
	0.79%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI,  INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
	0.78%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE  GRIFERIA INSTITUCIONAL  TIPO PUSH PARA LAVAMANOS MARSELLA
	0.76%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 4" T.P
	0.69%

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
	0.67%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM @15 CM
	0.65%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS/BUTACAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA BANCO DE SUPLENTES
	0.63%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CON SOPORTE BRAZO FREE PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE
	0.57%

	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ESLABONADA
	0.57%

	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA
	0.56%

	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.
	0.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM
	0.54%

	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	0.54%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 INTERIOR 2 MANOS
	0.54%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE NO. 14 AWG LSZH, SCH 40 1/2" (INCLUYE TUBERIAS, CAJA RACWELT, APARATO CERTIFICADO, ACCESORIOS)
	0.53%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, RED NORMAL, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.51%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS 4mm
	0.51%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS YALE O SIMILAR PARA PUERTAS EN COLD ROLLED
	0.48%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS SANITARIO Y LAVAMANOS
	0.43%

	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, MEDIDOR Y ACCESORIOS
	0.40%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR 2 MANOS
	0.40%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 3" T.P
	0.40%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 1/2" RDE 21
	0.38%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN INGRESO A ESCENARIO DEPORTIVO
	0.36%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" T.P
	0.34%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 3/4" RDE 21
	0.32%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK FUENTE LED DE 30 W
	0.31%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m
	0.29%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO PULIDO DE ANCHO 40CM X 10CM DE ESPESOR
	0.29%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE ANCHO 1,8 M Y ALTURA 2,8 M (0,8 M DE MURO Y 2 DE MALLA ESLABONADA) - INCLUYE MURO EN LADRILLO TIPO REJILLA, VIGA DE CONFINAMIENTO, MALLA ESLABONADA CAL. 12 Y ANGULOS DE 1" X 1".
	0.26%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTO MARINO DENSO ECO PARA MURO DE CONTENCION-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	0.24%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIIFÁSICO TRETAFILAR, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA
	0.21%

	SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"
	0.20%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3/4" RDE 21
	0.20%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 4" T.P
	0.19%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE ANTIOLOR 3"
	0.18%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 1/2" RDE 21
	0.18%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN DE 2" T.P
	0.18%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, GFCI, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.17%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 4"
	0.17%

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"
	0.17%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTILACIÓN DE DIÁMETRO 2"
	0.15%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS CORONA PARA INTERIORES-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	0.14%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO No. 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.13%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LED EMERGENCIA R2 2x1.5W 2x150 lm REF. P23343
	0.12%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUAS LLUVIAS 3" T.P
	0.11%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x15-20 AMPERIOS
	0.08%

	JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	0.06%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 1-1/2" PARA ACOMETIDA HIDRAULICA
	0.02%

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"
	0.02%


5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	INSUMOS
	PARTICIPACIÓN
	% ACUMULADO

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	9.56%
	9.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	7.63%
	17.18%

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	5.09%
	22.27%

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	4.87%
	27.14%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	4.50%
	31.64%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura
	4.31%
	35.95%

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	4.20%
	40.15%

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	4.14%
	44.29%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	3.66%
	47.94%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	3.23%
	51.17%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	2.96%
	54.13%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	2.65%
	56.79%

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	2.58%
	59.37%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	2.20%
	61.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	2.18%
	63.74%

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	1.84%
	65.58%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	1.80%
	67.38%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	1.79%
	69.17%

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	1.73%
	70.90%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	1.59%
	72.50%

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	1.52%
	74.01%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	1.42%
	75.44%

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	1.28%
	76.71%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	1.27%
	77.99%

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	1.10%
	79.08%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE (Incluye filos y dilataciones)
	1.05%
	80.14%

	FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI
	1.05%
	81.19%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA MESONES DE LAVAMANOS DE 60 CM
	0.85%
	82.04%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE LAGUNA Y ACOPLE
	0.79%
	82.83%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI,  INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION
	0.78%
	83.61%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE  GRIFERIA INSTITUCIONAL  TIPO PUSH PARA LAVAMANOS MARSELLA
	0.76%
	84.37%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 4" T.P
	0.69%
	85.06%

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)
	0.67%
	85.73%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM @15 CM
	0.65%
	86.38%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS/BUTACAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA BANCO DE SUPLENTES
	0.63%
	87.00%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CON SOPORTE BRAZO FREE PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON GRIFERIA EN ACERO INOXIDABLE
	0.57%
	87.57%

	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN  TUBO Y MALLA ESLABONADA
	0.57%
	88.14%

	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA
	0.56%
	88.70%

	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.
	0.56%
	89.26%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM
	0.54%
	89.80%

	JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	0.54%
	90.35%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 INTERIOR 2 MANOS
	0.54%
	90.88%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CABLE NO. 14 AWG LSZH, SCH 40 1/2" (INCLUYE TUBERIAS, CAJA RACWELT, APARATO CERTIFICADO, ACCESORIOS)
	0.53%
	91.41%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, RED NORMAL, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.51%
	91.92%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS 4mm
	0.51%
	92.43%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS YALE O SIMILAR PARA PUERTAS EN COLD ROLLED
	0.48%
	92.91%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS SANITARIO Y LAVAMANOS
	0.43%
	93.34%

	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, MEDIDOR Y ACCESORIOS
	0.40%
	93.74%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR 2 MANOS
	0.40%
	94.14%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 3" T.P
	0.40%
	94.54%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 1/2" RDE 21
	0.38%
	94.91%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN INGRESO A ESCENARIO DEPORTIVO
	0.36%
	95.28%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" T.P
	0.34%
	95.61%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DIAMÉTRO 3/4" RDE 21
	0.32%
	95.94%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK FUENTE LED DE 30 W
	0.31%
	96.25%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m
	0.29%
	96.54%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO PULIDO DE ANCHO 40CM X 10CM DE ESPESOR
	0.29%
	96.83%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COMPLETO DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE ANCHO 1,8 M Y ALTURA 2,8 M (0,8 M DE MURO Y 2 DE MALLA ESLABONADA) - INCLUYE MURO EN LADRILLO TIPO REJILLA, VIGA DE CONFINAMIENTO, MALLA ESLABONADA CAL. 12 Y ANGULOS DE 1" X 1".
	0.26%
	97.09%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTO MARINO DENSO ECO PARA MURO DE CONTENCION-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	0.24%
	97.33%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIIFÁSICO TRETAFILAR, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA
	0.21%
	97.54%

	SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"
	0.20%
	97.74%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3/4" RDE 21
	0.20%
	97.94%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AGUAS LLUVIAS DE 4" T.P
	0.19%
	98.12%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA PISO ACERO INOXIDABLE ANTIOLOR 3"
	0.18%
	98.30%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 1/2" RDE 21
	0.18%
	98.48%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN DE 2" T.P
	0.18%
	98.66%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA - TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 A, GFCI, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.17%
	98.83%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 4"
	0.17%
	99.00%

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"
	0.17%
	99.17%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VENTILACIÓN DE DIÁMETRO 2"
	0.15%
	99.31%

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS CORONA PARA INTERIORES-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	0.14%
	99.46%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO No. 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	0.13%
	99.58%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LED EMERGENCIA R2 2x1.5W 2x150 lm REF. P23343
	0.12%
	99.71%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUAS LLUVIAS 3" T.P
	0.11%
	99.82%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALCION DE BREAKER ENCHUFABLE 1x15-20 AMPERIOS
	0.08%
	99.89%

	JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)
	0.06%
	99.96%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE 1-1/2" PARA ACOMETIDA HIDRAULICA
	0.02%
	99.98%

	REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"
	0.02%
	100.00%


6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	INSUMOS
	PARTICIPACIÓN
	% ACUMULADO

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	9.56%
	9.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	7.63%
	17.18%

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	5.09%
	22.27%

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	4.87%
	27.14%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	4.50%
	31.64%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura
	4.31%
	35.95%

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	4.20%
	40.15%

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	4.14%
	44.29%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	3.66%
	47.94%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	3.23%
	51.17%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	2.96%
	54.13%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	2.65%
	56.79%

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	2.58%
	59.37%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	2.20%
	61.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	2.18%
	63.74%

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	1.84%
	65.58%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	1.80%
	67.38%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	1.79%
	69.17%

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	1.73%
	70.90%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	1.59%
	72.50%

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	1.52%
	74.01%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	1.42%
	75.44%

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	1.28%
	76.71%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	1.27%
	77.99%

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	1.10%
	79.08%


7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

	INSUMOS
	PARTICIPACIÓN
	% ACUMULADO

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación
	9.56%
	9.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P
	7.63%
	17.18%

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
	5.09%
	22.27%

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO
	4.87%
	27.14%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)
	4.50%
	31.64%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura
	4.31%
	35.95%

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR
	4.20%
	40.15%

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)
	4.14%
	44.29%

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)
	3.66%
	47.94%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS
	3.23%
	51.17%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 2" RDE 21
	2.96%
	54.13%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA CON SISTEMA DE PINTURA ACRILICA TRANSITABLE EXPUESTO (imprimacion + 2 capas de impermeablizante + tela de refuerzo + sellante para juntas)
	2.65%
	56.79%

	ENCHAPE PARA PISOS FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE O SIMILAR
	2.58%
	59.37%

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  DS = 100 CM - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
	2.20%
	61.56%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN FORMATO DE 80 CM X 80 CM H:1,20 CM EN LADRILLO RECOCIDO-INCLUYE TAPA
	2.18%
	63.74%

	MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10
	1.84%
	65.58%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN, CIRCUITO 120 V INCLUYE CABLEADO NO 12 AWG LSZH, TUBERÍA SCH 40 1/2" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INSTALACION A 3 METROS
	1.80%
	67.38%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR FUENTE LED DE 18W
	1.79%
	69.17%

	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
	1.73%
	70.90%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA DE  45° Y MARCO DE ALUMINIO
	1.59%
	72.50%

	FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN GEOTEXTIL 2500 NT
	1.52%
	74.01%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO HIDRÓFUGO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPEÑO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS EXTERIORES DE LADRILLO A LA VISTA PARA CERRAMIENTO. INCLUYE RESANES DE MURO Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PREVIOS A TRATAMIENTO
	1.42%
	75.44%

	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)
	1.28%
	76.71%

	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m
	1.27%
	77.99%

	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
	1.10%
	79.08%

	PROMEDIO
	3.16%
	


8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	BIENES RELEVANTES

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO PARA GRADERIA-incluye todo lo necesario para su correcta instalación

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA y PLUVIAL DE 6" T.P

	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA DE 3/8” DE 15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN INDICADO

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE DOS (2) HOJAS EN LÁMINA PERFORADA DECORATIVA CON PANELES RECTANGULARES DE LOS COLORES ESPECIFICOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO POLIURETANO DIMENSIONES 5,10 X 2,80 M (INCLUYE MANIJA, BASES EN TUBERIA REDONDA Y PUNTOS DE APOYO CON VARILLA DE 1" LISA)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA TIPO SENCILLA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROESTATICA - No incluye cerradura

	ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR

	CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)

	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES-3 MANOS


Resultado de la metodología: valor total $ 342,793,005; se identifican 25 bienes con porcentaje acumulado dentro del 80% (último acumulado 79.08%), el promedio de participación es 3.16% y se determinan 10 bienes relevantes.
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en [Cultura, Recreación y Deporte], el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en [Cultura, Recreación y Deporte]. 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que los insumos sometidos a verificación no se encuentran incluidos en el registro de bienes nacionales conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.

i. Se concluye que, si bien existen bienes representativos, estos no se encuentran en el registro de Productores de Bienes nacionales.

ii. De conformidad con consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada el día 28 de septiembre de 2026, se determinó que los bienes de mayor relevancia para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
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MATRIZ 4 


–


 


BIENES RELEVANTES


 


OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL


 


MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


 


Ver


sión: 


1 de


l


 


21


 


de 


agosto


 


de 


2025


 


 


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe 


aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 


2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá 


constar 


en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta 


los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 


distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 


–


 


Experiencia de 


los 


diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de 


infraestructura de


l sector social e


n 


[


Cultura, Recreación y Deporte


]


.


 


 


En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la 


siguiente metodología p


ara identificar los bienes nacionales relevantes para la 


ejecución del objeto a contratar: 


 


 


1.


 


Identificar dentro del Presupuesto 


O


ficial los bienes o insumos requeridos 


para la ejecución del proyecto.


 


 


 


INSUMOS


 


AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4


 


ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" 


(PERFORACIÓN 


-


 


LIMPIEZA 


-


 


EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)


 


BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)


 


CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m


 


CONCRETO DE 3000 


PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m


 


CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)


 


CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA, 


MEDIDOR Y ACCESORIOS


 


ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR


 


ENCHAPE PARA PISOS 


FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE 


O SIMILAR


 


FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA 


REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE 


1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA 


DE 3/8” DE


 


15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON 


ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN 


INDICADO


 


FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE 


TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN 


GEOTEXTIL 


2500 NT


 


FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 


 


FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI


 


JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)


 


JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON 


SIKALATEX)


 


LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó 


EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE


 


MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10


 


PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)


 


PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE 


(Incluye filos 


y dilataciones)


 


REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"


 


REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"


 


RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA 


EXCAVACIÓN


 


SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA


 


SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"


 




MATRIZ 4  –   BIENES RELEVANTES   OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL   MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL   Ver sión:  1 de l   21   de  agosto   de  2025     Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe  aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de  2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá  constar  en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta  los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las  distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1  –   Experiencia de  los  diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de  infraestructura de l sector social e n  [ Cultura, Recreación y Deporte ] .     En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la  siguiente metodología p ara identificar los bienes nacionales relevantes para la  ejecución del objeto a contratar:      1.   Identificar dentro del Presupuesto  O ficial los bienes o insumos requeridos  para la ejecución del proyecto.      

INSUMOS  

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4  

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8"  (PERFORACIÓN  -   LIMPIEZA  -   EPÓXICO SIKA ANCHORFIX O SIMILAR)  

BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE CANAL   PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)  

CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS  0,1 m x 0,1 m  

CONCRETO DE 3000  PSI PARA DINTELES 0,2 m x 0,1 m  

CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI  SECTOR VÍA (reparcheo)  

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO PVC 2" EN PVC, INCLUYE  CAJA,  MEDIDOR Y ACCESORIOS  

ENCHAPE PARA PARED NACAR BLANCO DE CORONA O SIMILAR  

ENCHAPE PARA PISOS  FORTALEZA BLANCO CU DE CORONA ANTIDESLIZANTE  O SIMILAR  

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERÍA  REDONDA DE 2" CALIBRE 16, 3 DIVISIONES EN TUBERIA REDONDA DE  1_1/2" CAL 16, PARAL EN DOBLE PLATINA DE 2”X¼”, ANCLAJE EN PLATINA  DE 3/8” DE   15X15 CM CON PERNOS DE ANCLAJE DE MEDIA PULGADA. CON  ALTURA DE 90 CM. PINTADO A DOS MANOS DE ESMALTE COLOR SEGÚN  INDICADO  

FILTRO FRANCES PARA MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE 2 CAPAS DE  TRITURADO, TUBERIA PERFORADA DE 6" Y CAPA ENVOLVENTE EN  GEOTEXTIL  2500 NT  

FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.   

FUNDIDA PLACA CONTRAPISO E:0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI  

JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)  

JUNTA DILATACION ICOPOR 5 CM. (INCLUYE MORTERO CON  SIKALATEX)  

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó  EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE  

MAMPOSTERIA EN BLOQUE H:10  

PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)  

PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PLACA AEREA EXISTENTE  (Incluye filos  y dilataciones)  

REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 1/2"  

REGISTRO EN VALVULA BOLA EN PVC DE 3/4"  

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA  EXCAVACIÓN  

SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA  

SUMINISTRO E INSTALACIIÓN DE PUNTOS SANITARIOS DE DIÁMETRO 2"  

