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FORMATO No. 08
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Selección Abreviada de Subasta Inversa No. SGC-SASI-018-2026


1. OBJETO PARA CONTRATAR:

Realizar la adquisición de reactivos químicos para el Servicio Geológico Colombiano.
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación:

	CLASIFICACIÓN
	SEGMENTOS
	FAMILIAS
	CLASES

	CÓDIGO
	12000000
	12160000
	12161500

	NOMBRE
	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
	Aditivos
	Indicadores y reactivos

	CÓDIGO
	12000000
	12350000
	12352100

	
NOMBRE
	
Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
	
Compuestos y mezclas
	
Derivados orgánicos y compuestos sustituidos

	CÓDIGO
	12000000
	12350000
	12352300

	NOMBRE
	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
	Compuestos y mezclas
	Compuestos inorgánicos

	CÓDIGO
	41000000
	41110000
	41116100

	
NOMBRE
	Equipos de laboratorio, de medición, observación y prueba
	Instrumentos de medición, observación
y prueba
	Kits de prueba manuales y controles de calidad y
calibradores y estándares
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3. SUMINISTRO DE REACTIVOS Y SOLUCIONES
Grupos de Trabajo

	GG
	Geometalurgia y Geoambiente

	GIA
	Geoquímica inorgánica y Ambiental

	GO
	Geoquímica Orgánica

	DRM
	Dirección de Recursos Minerales

	DAN
	Dirección de Asuntos Nucleares




3.1 Lote No 1 REACTIVOS SÓLIDOS

	No.
	NOMBRE REACTIVO
	GRUPO DE TRABAJO
	CONCENTRACION (%, N, M, etc)
	ESPECIFICACIONES (Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, granular, polvo, etc)
	PRESENTACION POR UNIDAD DE COMPRA
	UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE
	UNIDADES A ADQUIRIR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1,2-Ácido ciclohexilendiaminotetracético (Titriplex IV conocido como CDTA)
	GIA (Manizales)
	98,00%
	Grado reactivo
	500
	g
	1
	

	2
	2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, b-PBD (Centelleador) Pureza ≥ 99%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99%
	Grado ultrapuro
	100
	g
	1
	

	3
	3-mercapto-1-propansulfonato de sodio
	GIA (Bogota)
	90.0%
	Grado técnico
	25
	g
	1
	

	4
	Acetato de amonio NH4(C2H3O2)
	GIA (Bogota)
	≥ 98.0 %
	Grado Analitico polvo
	500
	g
	1
	

	5
	Acetato de plomo (ll) trihidrato
	GG (Cali)
	99.5 - 102.0 %
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	6
	Acetato de sodio
	GG (Cali)
	99.5 - 101.0 %
	Grado Analitico
	250
	g
	1
	

	7
	Acetato de zinc
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	25
	g
	1
	

	8
	Ácido amino sulfúrico
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	500
	g
	1
	

	9
	Ácido borico
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	500
	g
	1
	

	10
	Ácido citrico
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	2,5
	kg
	1
	

	11
	Ácido citrico monohidratado
	GG (Cali)
	99.5 - 100.5 %
	Grado reactivo
	1
	kg
	1
	

	12
	Ácido citrico monohidratado
	GIA (Manizales)
	≥ 99,5%
	Grado Analitico
	500
	g
	3
	

	13
	Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	DAN (Bogota)
	99.995% trace metals basis
	Grado analitico
	100
	g
	2
	

	14
	Ácido oxalico
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	1
	kg
	1
	

	15
	Almidon
	GO (Bogota)
	Starch Almidon Soluble
	Grado analitico
	500
	g
	2
	

	16
	Amil Xantato de potasio
	GG (Cali)
	98,00%
	Grado reactivo
	100
	g
	1
	

	17
	Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato
	GG (Cali)
	99.0 - 101.5 %
	Grado Analitico
	500
	g
	1
	

	18
	Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	25
	g
	1
	

	19
	Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato
	GIA (Bogota)
	≥ 99,0 %
	Grado analítico. Con contenido de sales de Fe3+ ≤ 0,02%
	250
	g
	1
	

	20
	Azometina H GR
	GIA (Bogota)
	≥ 100 %
	Grado reactivo
	10
	g
	1
	

	21
	Azul de metileno
	GG (Cali)
	≥ 100 %
	Grado reactivo
	10
	g
	1
	

	22
	Azul de metileno
	GO (Bogota)
	95,00%
	Grado analitico
	100
	g
	1
	

	23
	Bicarbonato de Sodio
	GIA (Bogota)
	≥ 99.7 %
	Grado analitico
	500
	g
	1
	

	24
	Bromuro de amonio
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	2,5
	kg
	1
	

	25
	bromuro de potasio
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	100
	g
	10
	

	26
	Bromuro de sodio
	GIA (Manizales)
	99,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	27
	carbón activado
	GO (Bogota)
	N.A
	Grado analitico
	1
	kg
	2
	

	28
	Carbonato de Bario
	GIA (Bogota)
	99.0%
	grado analítico polvo
	250
	g
	1
	

	29
	Carbonato de calcio
	GIA (Bogota)
	99.0%
	grado analítico polvo
	100
	g
	1
	

	30
	Carbonato de sodio anhidro
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	1
	kg
	3
	

	31
	Carbonato de sodio anhidro
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	250
	g
	1
	

	32
	Carbonato de sodio anhidro
	GIA (Bogota)
	99,00%
	Grado reactivo
	500
	g
	1
	

	33
	Carbonato de sodio anhidro
	GIA (Manizales)
	99,80%
	Trazable a NIST
	80
	g
	2
	

	34
	Carbonato de sodio anhidro
	GIA (Manizales)
	≥ 99.999 %
	Grado reactivo
	1
	kg
	1
	

	35
	Clorito de Sodio (NaClO2)
	DAN (Bogota)
	≥ 80%,
	Grado ultrapuro
	1
	kg
	5
	

	36
	Cloruro de bario
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	500
	g
	1
	

	37
	Cloruro de cesio
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	100
	g
	1
	

	38
	Cloruro de cesio
	GIA (Bogota)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	100
	g
	3
	

	39
	Cloruro de estaño (ll) dihidrato
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	100
	g
	1
	

	40
	Cloruro de magnesio
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	100
	g
	1
	

	41
	Cloruro de potasio
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	1
	kg
	3
	

	42
	Cloruro de potasio
	GIA (Bogota)
	≥ 99,5 %
	Grado analítico
	1
	kg
	1
	

	43
	Cloruro de sodio
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	1
	kg
	2
	

	44
	Dicromato de potasio
	GG (Cali)
	≥ 99.9 %
	Grado Analitico
	1
	kg
	1
	

	45
	Dicromato de potasio
	GIA (Bogota)
	≥ 99.9 %
	Grado Analitico
	500
	g
	2
	

	46
	Dimetil fenilendiamina oxalato
	GG (Cali)
	≥ 99 %
	Grado Analitico
	5
	g
	1
	

	47
	Fenolftaleina
	DRM (Bogota)
	99,00%
	Grado reactivo
	100
	g
	1
	

	48
	Fenolftaleina
	GIA (Bogota)
	≥ 97%
	Grado Analitico
	25
	g
	1
	

	49
	Fluoruro de sodio
	GIA (Manizales)
	99,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	50
	Fluoruro de sodio
	DRM (Bogota)
	99,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	51
	Ftalato ácido de potasio
	GG (Cali)
	≥ 99.9 %
	Grado Analitico
	250
	g
	2
	

	52
	Glicina
	GG (Cali)
	>99,5%
	Grado reactivo
	1
	kg
	4
	

	53
	Hidrazina
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	100
	g
	1
	

	54
	Hidrógeno fosfato de diamonio
	GG (Cali)
	≥ 99 %
	Grado Analitico
	500
	g
	1
	

	55
	Hidróxido de Potasio
	GO (Bogota)
	99,00%
	Grado analitico
	1
	kg
	4
	

	56
	Hidróxido de Potasio
	GO (Bogota)
	97,00%
	Grado comercial
	500
	g
	4
	

	57
	Hidroxido de tetrabutilamonio
	GIA (Bogota)
	99,00%
	Grado ultrapuro
	10
	g
	1
	

	58
	Hidruro de titanio (TiH2), Pureza ≥ 99%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99%
	Grado ultrapuro
	100
	g
	5
	

	59
	Hierro (Fe), Pureza ≥ 99%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99%
	Grado ultrapuro
	1
	kg
	1
	

	60
	L(+) Ácido ascorbico
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	250
	g
	2
	

	61
	L(+) Ácido ascorbico
	DAN (Bogota)
	99.0 - 100.5 %
	Grado Analitico
	500
	g
	2
	

	62
	L(+) Ácido ascorbico
	DAN (Bogota)
	99.0 - 100.5 %
	Grado reactivo
	500
	g
	1
	

	63
	Lamina de Oro (Au197)
	DAN (Bogota)
	99.99%
	Grado ultrapuro
	6
	g
	1
	

	64
	Litio metálico (Li, barras) Pureza ≥ 99.9%,
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99.9%,
	Grado ultrapuro
	250
	g
	8
	

	65
	Metaborato de litio
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	100
	g
	2
	

	66
	Molibdato de amonio
	GG (Cali)
	≥ 99.0 %
	Grado Analitico
	100
	g
	1
	

	67
	Nitrato de neodimio (III)
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	25
	g
	2
	

	68
	Nitrato de Potasio
	GG (Cali)
	≥ 99.0 %
	Grado Analitico
	500
	g
	2
	

	69
	Nitrato de sodio
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	500
	g
	1
	

	70
	Nitrato de sodio
	DAN (Bogota)
	99,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	71
	Nitrito de sodio
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	500
	g
	1
	

	72
	Oxalato de calcio
	GIA (Bogota)
	≥ 99,9%
	Grado analítico polvo blanco, pureza basada en análisis de metales traza Densidad 2.2 g/mL a 25 -°C
	25
	g
	1
	

	73
	Óxido de Cobre (II) (CuO), Pureza ≥ 99%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99%
	Grado ultrapuro
	100
	g
	5
	

	74
	Oxido de lantano (lll)
	GG (Cali)
	≥ 99.5 %
	Grado Analitico
	25
	g
	1
	

	75
	Pirofosfato de potasio
	GO (Bogota)
	99,00%
	Grado analitico
	1
	kg
	2
	

	76
	Pirofosfato de sodio
	GG (Cali)
	98,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	4
	

	77
	Plata (Ag, alambre), Pureza ≥ 99.9%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99.9%
	Grado ultrapuro
	20
	g
	3
	

	78
	Rojo de metilo
	GIA (Bogota)
	N/A
	Grado reactivo
	25
	g
	2
	

	79
	Sacarosa
	GG (Cali)
	≥ 98.0 %
	Grado Analitico
	1
	kg
	1
	

	80
	Silica gel azul con indicador de humedad
	GO (Bogota)
	97,00%
	Grado comercial
	1
	kg
	5
	

	81
	Sulfato de aluminio tipo A
	GIA (Bogota)
	– Al2O3 mínimo: 17.0%
– Hierro como Fe2O3: máx. 0.75%
– Materia insoluble. máx. 0.50%
	Grado comercial sólido granular color blanco
	25
	kg
	1
	

	82
	Sulfato de cobre
	GG (Cali)
	99,00%
	Grado Analitico
	250
	g
	1
	

	83
	Sulfato de mercurio II
	GG (Cali)
	≥ 98.0 %
	Grado Analitico
	50
	g
	1
	

	84
	Sulfato de plata
	GG (Cali)
	≥ 98.5 %
	Grado Analitico
	10
	g
	1
	

	85
	Sulfato de Potasio
	GO (Bogota)
	99,00%
	Grado analitico
	1
	kg
	2
	

	86
	Sulfato de sodio
	GG (Cali)
	≥ 99.0 %
	Grado Analitico
	500
	g
	1
	

	87
	Sulfato de sodio
	GG (Cali)
	99,00%
	Grado reactivo
	250
	g
	1
	

	88
	Tartrato de antimonio y potasio
	GG (Cali)
	98,00%
	Grado Analitico
	500
	g
	1
	

	89
	Tiocianato de amonio
	DAN (Bogota)
	≥99%
	Grado analitico
	100
	g
	1
	

	90
	Tiosulfato de sodio pentahidratado
	GO (Bogota)
	ALPHA CHEMIKA
SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (PARA BIOLOGÍA MOLECULAR) (CRISTALES) (PENTAHIDRATO)
	Grado analitico
	1
	kg
	1
	

	91
	Tiras indicadoras de pH rango 1 - 14
	GIA (Bogota)
	4164000,00%
	MQ100
	1x100
	frasco
	2
	

	92
	Tiras indicadoras de pH rango 4 -7
	GIA (Bogota)
	4620700,00%
	MQ100
	1x100
	frasco
	2
	

	93
	verde de bromocresol
	GG (Cali)
	≥ 99.0 %
	Grado Analitico
	5
	g
	1
	

	94
	verde de bromocresol
	GG (Cali)
	N/A
	Grado reactivo
	5
	g
	2
	

	95
	Yodato de potasio
	GO (Bogota)
	Potasio Yodato 99% Para Analisis Acs Iso Reag. Ph Eur. 100 G Isolab
	Grado analitico
	100
	g
	3
	

	96
	Yoduro de potasio
	DAN (Bogota)
	≥99.5%
	Grado analitico
	100
	g
	1
	

	97
	Yoduro de potasio
	DAN (Bogota)
	≥ 99.5 %
	Grado reactivo
	1
	kg
	1
	

	98
	Yoduro de potasio
	DAN (Bogota)
	Potasio Yoduro P.A. so,Reag. Ph Eur
	Grado analitico
	250
	g
	4
	

	99
	Zinc (Zn, polvo), Pureza ≥ 99,995%
	DAN (Bogota)
	Pureza ≥ 99,995%
	Grado ultrapuro
	50
	g
	4
	

	100
	Zinc (Zn, polvo),  Pureza ≥  99,995%
	GG (Cali)
	Pureza ≥  99,995%
	Grado ultrapuro
	50
	g
	2
	















Lote No 2 REACTIVOS LÍQUIDOS

	CODIGO/ID
	NOMBRE REACTIVO
	GRUPO DE TRABAJO
	N° CAS/N° PRODUCTO
	CONCENTRACION
	ESPECIFICACIONES
	CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA
	PRESENTACION COMPRA
	UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE

	
	
	
	
	(%, N, M, etc)
	(Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc)
	
	
	

	1
	Ácido acético
	GG (Cali)
	64-19-7
	≥99.5%
	Grado reactivo
	2
	2,5
	L

	2
	Ácido fluorhidrico
	GIA
	 
	48%
	Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur
	3
	2,5
	L

	3
	Ácido nítrico
	GG (Cali)
	7697-37-2
	65%
	Grado reactivo
	5
	2,5
	L

	4
	Ácido nítrico
	GG (Cali)
	7697-37-2
	≥67%
	Grado ultrapuro Trace metal analysis
	4
	2,5
	L

	5
	Ácido nítrico
	GIA
	7697-37-2
	69%
	Grado p.a.  ACS,Reag. Ph Eur
	4
	2,5
	L

	6
	Ácido nítrico
	GIA
	7697-37-2
	65%
	Grado Reag. Ph Eur,ISO
	4
	2,5
	L

	7
	Ácido nítrico
	DRM (Bogota)
	7697-37-2
	100%
	Grado Ultrapuro Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)
	3
	2,5
	L

	8
	Ácido nítrico
	DRM (Bogota)
	7697-37-2
	69%
	Grado Analítico
	15
	2,5
	L

	9
	Ácido nítrico
	DRM (Bogota)
	7697-37-2
	69%
	Grado Ultrapuro Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)
	5
	2,5
	L

	10
	Ácido nítrico
	DAN (Bogota)
	7697-37-2
	65%
	Grado p.a. Reag. Ph Eur
	1
	3
	L

	11
	Ácido Perclórico
	GIA
	7601-90-3
	70%
	Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur
	1
	2,5
	L

	12
	Ácido Perclórico
	DAN (Bogota)
	 
	 
	Grado analítico
	4
	1
	L

	13
	Clorobenceno 
	GIA
	108-90-7 
	99.0 %
	grado reactivo líquido incoloro 
	1
	2,5
	L

	14
	Cloruro de Titanio (III)
	DAN (Bogota)
	9/07/7705
	solución de tricloruro de titanio (TiCl₃) al 10–15%, disuelta en ácido clorhídrico (HCl) al 12%.
	Grado analítico
	2
	1
	L

	15
	Ferroína
	GG (Cali)
	14634-91-4
	99%
	Grado Analitico
	1
	100
	mL

	16
	hexadecano  grado reactivo de pureza mínima del 99.0 % 
	GIA
	544-76-3
	99.0 %
	Grado reactivo
	1
	1
	L

	17
	Indicador mixto verde bromocresol rojo de metilo. Indicador mixto 4,5
	DRM (Bogota)
	 
	No especifica
	Grado analítico
	1
	250
	mL

	18
	Isoctano. Líquido transparente e incoloro de grado analítico de pureza ≥ 99.5 %
	GIA
	540-84-1
	≥ 99.5 %
	Grado analítico
	1
	1
	L

	19
	Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente
	GIA
	MEZCLAS

121617-08-1
68411-30-3
68920-66-1
55965-84-9
	 pH 6 - 8, 2 - 5 %
	Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis
	2
	5
	L

	20
	Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente
	GG (Cali)
	 
	 
	Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis
	1
	25
	L

	21
	Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente
	GIA (Manizales)
	 
	 
	Grado reactivo MQ200 valor de líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis
	2
	5
	L

	22
	Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente
	DAN (Bogota)
	 
	≥99.8%
	Grado analítico
	1
	5
	L

	23
	Jabón líquido neutro, tipo Extran MA 02 o equivalente
	DAN (Bogota)
	 
	 
	Grado analítico
	1
	5
	L

	24
	Nitrato de plata en ampolleta concentrada para preparación de soluciones volumétricas 0,1 N para 1000 mL, grado reactivo
	GG (Cali)
	7761-88-8
	0,1 N
	Grado reactivo MQ100 para 1000 ml
	2
	2
	AMP

	25
	Óxido de deuterio (Agua Deuterada, D2O)
	DAN (Bogota)
	7789-20-0
	99.9 atom % D
	Reactivo ultrapuro
	1
	100
	mL

	26
	Peróxido de hidrogeno
	DAN (Bogota)
	 
	30%
	Grado analítico
	2
	500
	mL












Lote No 3 SOLUCIONES PARA ABSORCIÓN

Soluciones para absorción atómica (AA) e ICP-OES/ICP-MS

	CODIGO/ID
	NOMBRE REACTIVO
	GRUPO DE TRABAJO
	CONCENTRACION
	ESPECIFICACIONES
	CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA
	PRESENTACION COMPRA
	UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE

	
	
	
	(%, N, M, etc)
	(Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc)
	
	
	

	1
	Solución estándar de arsénico.
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	2
	Solución estándar de bario.
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	3
	Solución estándar de cadmio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	4
	Solución estándar de cobalto.
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	5
	Solución estándar de cromo
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	6
	Solución estándar de hierro
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	7
	Solución estándar de mercurio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante que garantice la estabilidad del mercurio.
	1
	100
	mL

	8
	Solución estándar de oro 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido clorhídrico (HCl) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	9
	Solución estándar de plata
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	10
	Solución estándar de plomo
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	11
	Solución estándar de selenio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	12
	Solución estándar de zinc
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	13
	Solución estándar de silicio 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en medio alcalino (NaOH) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	14
	Solución estándar de estroncio 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	15
	Solución estándar de litio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	16
	Solución estándar de Aluminio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	17
	Solución estándar de calcio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	18
	Solución estándar de potasio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	19
	Solución estándar de magnesio 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	20
	Solución estándar de manganeso 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	21
	Solución estándar de sodio
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	22
	Solución estándar de cobre
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL

	23
	Solución estándar de níquel 
	GG (Cali)
	1000 ppm
	Solución patrón certificada para calibración por espectrometría de absorción atómica, trazable a un Material de Referencia Estándar (SRM) del NIST o equivalente, en ácido nítrico (HNO₃) o matriz estabilizante equivalente recomendada por el fabricante.
	1
	100
	mL






Lote No 4 SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

Soluciones para electroquímica, calibración y sensores multiparamétricos (pH,Conductividad, alcalinidad)

	CODIGO/ID
	NOMBRE REACTIVO
	GRUPO DE TRABAJO
	CONCENTRACION
	ESPECIFICACIONES
	CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA
	PRESENTACION COMPRA
	UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE

	
	
	
	(%, N, M, etc)
	(Grado Analitico, Reactivo, ultrapuro, comercial, etc)
	
	
	

	1
	solución de cloruro de titanio (III) 15% 110789
	AN (Bogota)
	15%
	Grado analítico
	1
	1
	L

	2
	Solución de TISAB II para Fluoruros Grado reactivo pH de 5,0 a 5,5
	GIA (Manizales)
	 
	 
	4
	500
	mL

	3
	Solución galvánica de electrolitos de oxígeno disuelto  - HI 7042S
	AN (Bogota)
	N/A
	Grado analítico
	2
	30
	mL

	4
	Solución Tampón de pH2 Grado reactivo a 25°C.
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Estándar analítico
	2
	500
	mL

	5
	Standard para  pH 7.0 reactivo para análisis a 25°C.
	AN (Bogota)
	pH 7
	Grado analítico
	1
	0,5
	L

	6
	Standard para pH 10.0 reactivo para análisis a 25°C.
	AN (Bogota)
	pH 10
	Grado analítico
	1
	0,5
	L

	7
	Standard para pH 4.0 reactivo para análisis a 25°C.
	AN (Bogota)
	pH 4
	Grado analítico
	1
	0,5
	L

	8
	Patrón para absorción atómica de Sodio 1000 ppm Trazable a NIST a.
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	9
	Patrón para absorción atómica de Potasio 1000 ppm Trazable a NIST.
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	10
	Patrón para absorción atómica Magnesio 1000 ppm Trazable a NIST.
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	11
	Patrón para absorción atómica Calcio 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	12
	Patrón para absorción atómica Hierro 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	13
	Patrón para absorción atómica Manganeso 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	14
	Patrón para absorción atómica Zinc 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	15
	Patrón para absorción atómica Litio 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	16
	Patrón para absorción atómica Aluminio 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	17
	Patrón para absorción atómica Silicio  1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	18
	Patrón para absorción atómica Estroncio 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	19
	Solución patrón de Fluoruro 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	20
	Solución patrón de Cloruro 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	21
	Solución patrón de Bromuro 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	22
	Solución patrón de Nitrato 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	23
	Solución patrón de Sulfato 1000 ppm Trazable a NIST
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	24
	Estándar de Conductividad 84 µS/cm
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	25
	Estándar de Conductividad 1413  µS/cm
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	26
	Estándar de Conductividad 12880 µS/cm
	GIA (Manizales)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	27
	SOLUCION ESTANDAR DE SODIO 1000 mg/l Na trazable a SRM de NIST NaNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, absorción atómica (AA).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	28
	SOLUCION ESTANDAR DE POTASIO 1000 mg/l K trazable a SRM de NIST KNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	29
	SOLUCION ESTANDAR DE CALCIO 1000 mg/l Ca trazable a SRM de NIST Ca(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	30
	SOLUCION ESTANDAR DE MAGNESIO 1000 mg/l Mg trazable a SRM de NIST Mg(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	31
	SOLUCION ESTANDAR DE HIERRO 1000 mg/l Fe trazable a SRM de NIST Fe(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	32
	SOLUCION ESTANDAR DE MANGANESO 1000 mg/l Mn trazable a SRM de NIST Mn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	33
	SOLUCION ESTANDAR DE CINC 1000 mg/l Zn trazable a SRM de NIST Zn(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l 1000, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	34
	SOLUCION ESTANDAR DE LITIO 1000 mg/l Li trazable a SRM de NIST LiNO₃ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	35
	SOLUCION ESTANDAR DE ESTRONCIO 1000 mg/l Sr trazable a SRM de NIST Sr(NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 mol/l, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	100
	mL

	36
	SOLUCION ESTANDAR DE SILICIO 1000 mg/l Si trazable a SRM de NIST acida, (NH₄)₂SiF₆ en H₂O, Espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	37
	SOLUCION PATRÓN ANIONES fluoruro, fosfato, bromuro 1000 mg/l: F⁻, PO₄³⁻, Br⁻ en H₂O
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	38
	SOLUCION PATRÓN ANIONES cloruro nitrato sulfato 1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ en H₂O
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	39
	Estandard de conductividad 1413 µS/cm trazable NIST
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	40
	Estandard de conductividad 84 µS/cm trazable NIST
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	500
	mL

	41
	SOLUCIÓN BUFFER pH 10 trazable a NIST, Grado analítico a 25°C. 
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	42
	SOLUCIÓN BUFFER pH 7 trazable a NIST, Grado analíticoa 25°C.
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	43
	SOLUCIÓN BUFFER pH 4 trazable a NIST, Grado analítico a 25°C.
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	2
	500
	mL

	44
	ICP SOLUCION PATRON MULTIELEMENTOS (30 elementos en HNO3 10%) 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn y 100 mg/L: Ca, Fe, K, Na
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	100
	mL

	45
	ICP SOLUCION PATRON MULTIELEMENTOS (9 elementos en ácido nítrico diluido) 100 mg/l: NH4, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr)
	GIA (Bogota)
	No Aplica
	Grado analítico
	1
	100
	mL











Lote No 5 ENSAYO AL FUEGO

	CODIGO/ID
	NOMBRE REACTIVO
	GRUPO DE TRABAJO
	N° CAS/N° PRODUCTO
	CONCENTRACIÓN
	ESPECIFICACIONES
	CANTIDAD SOLICITADA TOTAL PARA COMPRA
	PRESENTACIÓN POR UNIDAD DE COMPRA
	UNIDAD DE MEDIDA DEL EMPAQUE

	
	
	
	 
	(%, N, M, etc)
	
	
	
	

	1
	tetraborato de sodio decahidratado (Borax)
	GG
	1303-96-4
	≥ 80%
	Grado comercial
	6
	25
	kg

	2
	Carbonato de sodio
	GG
	497-19-8
	≥ 80%
	Grado comercial
	20
	25
	kg

	3
	Cloruro de sodio
	GG
	7647-14-5
	≥ 99.5 %
	Grado comercial
	20
	1
	kg

	4
	Óxido de plomo (Litargirio)
	GG
	1317-36-8
	99,50%
	Grado análitico
	20
	25
	kg

	5
	Sílice polvo (cuarzo)
	GG
	N/A
	90-99
	Grado comercial
	4
	25
	kg




El proponente deberá garantizar, para cada ítem, la entrega de la cantidad total en volumen o masa requerida por el Servicio Geológico Colombiano. Se aceptarán presentaciones comerciales diferentes a las indicadas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, siempre que cumplan integralmente las condiciones técnicas, de calidad, concentración, pureza, trazabilidad y demás características exigidas para el respectivo producto.
Cuando se ofrezca una presentación comercial alternativa, el proponente deberá ajustar el número de unidades necesarias para garantizar, como mínimo, la cantidad total requerida para cada ítem, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad ni implique superar el valor unitario techo o el presupuesto oficial establecido para el respectivo lote.
La presentación alternativa deberá encontrarse disponible comercialmente, conservarse en su empaque original de fábrica y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad, almacenamiento, transporte y uso. No se aceptará el fraccionamiento, reenvase o trasvase de los productos por parte del proponente o contratista.
En caso de que la equivalencia entre la presentación comercial ofrecida y la cantidad requerida genere un excedente, este deberá ser entregado a la Entidad sin costo adicional. En ningún caso se aceptará una cantidad total inferior a la establecida en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

4. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES:


· Certificado De Distribución Autorizada: El proponente deberá adjuntar el certificado de distribución y/o comercialización autorizada, para la venta y comercialización de los reactivos mencionados en el anexo No 1 Especificaciones técnicas y prestación de servicios postventa, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso.

Esta debe estar vigente al momento de presentar la oferta y hasta el tiempo de vigencia del contrato.

NOTA: Se aceptará la certificación de canal autorizado en Colombia, siempre que la misma esté acompañada del certificado de distribución y/o comercialización autorizada emitido por la casa matriz correspondiente de los elementos a ofertar; y que la certificación emitida por la casa matriz brinde facultades al canal autorizado en Colombia para emitir dicha certificación al (a los) distribuidor(es) interesado(s).

Excepción: No será obligatorio aportar certificado de distribución o comercialización autorizada respecto de los reactivos sólidos, líquidos o soluciones para los cuales el Anexo de Especificaciones Técnicas admita productos de grado inferior al reactivo o analítico. Esta excepción no aplica al ácido fosfórico, al amil xantato de potasio —PAX— ni a los demás productos que en el Anexo de Especificaciones Técnicas se identifiquen expresamente como sujetos a certificado de distribución o comercialización autorizada. Para el óxido de plomo —litargirio— se aceptará grado analítico o comercial, de acuerdo con la especificación técnica establecida para el ítem correspondiente.

· Fichas técnicas de los reactivos químicos: El proponente deberá adjuntar la ficha técnica o catálogo del fabricante, correspondiente a cada unode los reactivos ofertados (indicando la MARCA que pretende ofertar) y en donde se pueda verificar que los elementos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

· ACREDITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS
El proponente deberá acreditar que se encuentra autorizado para realizar las actividades de comercialización o distribución de las sustancias y productos químicos objeto del lote ofertado, únicamente cuando, de acuerdo con la naturaleza, concentración, cantidad y demás condiciones previstas en la normativa vigente, estos se encuentren sometidos a control y fiscalización.
Para los productos sometidos a control, el proponente deberá aportar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes —CCITE— vigente, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el cual se encuentren autorizadas las actividades y sustancias que correspondan a los productos objeto de su oferta, de conformidad con la normativa aplicable.
Para los productos que no se encuentren sometidos a dicho régimen de control no se exigirá CCITE ni permiso gubernamental especial de comercialización. En estos casos, el proponente deberá aportar las Fichas Técnicas y/o Fichas de Datos de Seguridad del producto y los Certificados de Análisis —CoA— de referencia o ejemplo emitidos por el fabricante, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.
Cuando en las especificaciones técnicas se exija acreditar la condición de distribuidor o comercializador autorizado por el fabricante para determinados productos, el proponente deberá aportar el certificado, carta o documento equivalente expedido por el fabricante, de conformidad con las excepciones expresamente establecidas en los documentos del proceso.
Durante la ejecución contractual, el contratista deberá entregar el Certificado de Análisis —CoA— definitivo correspondiente al lote efectivamente suministrado, el cual deberá coincidir con el número de lote del producto entregado.


· Cumplimiento de requisitos para el transporte y manejo de reactivos químicos:

El proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicables al transporte y manejo de las sustancias y productos químicos incluidos en el lote o lotes para los cuales presente oferta, de acuerdo con su naturaleza y con la normativa vigente que resulte aplicable.
Para los productos sometidos a control y fiscalización por parte de las autoridades competentes, el proponente deberá aportar los documentos, permisos o autorizaciones vigentes que resulten exigibles para su transporte. Cuando resulte aplicable la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido, deberá acreditarse que el transporte se realizará amparado por dicho documento, ya sea directamente por el proponente o a través de un tercero transportador habilitado.
Cuando el transporte se realice a través de un tercero, el proponente deberá aportar carta de compromiso o documento equivalente mediante el cual identifique al transportador que utilizará para la ejecución contractual y manifieste que garantizará el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al transporte de los productos objeto del contrato.
Para aquellos productos que no se encuentren sometidos a control o fiscalización especial para su transporte, no se exigirá la presentación de la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido. En estos casos, el proponente deberá aportar las respectivas Fichas de Datos de Seguridad —FDS/SDS— de los productos ofertados, cuando resulten aplicables, que permitan identificar su naturaleza, clasificación y condiciones de manejo y transporte.
La exigencia de los documentos señalados se realizará únicamente respecto de los productos para los cuales sean legalmente aplicables.

Nota especial para los lotes 3 y 4: La exigencia del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y de la Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido se determinará para cada producto, de acuerdo con su composición, concentración, cantidad y demás condiciones previstas en la normativa vigente. En consecuencia, estos documentos únicamente serán exigibles cuando el reactivo o solución ofrecida se encuentre sometido a control y se superen los umbrales regulatorios aplicables. La verificación se realizará con fundamento en la ficha técnica, la hoja de datos de seguridad —SDS—, el Certificado de Análisis —CoA— y los demás documentos técnicos del producto.

·  Certificado de Análisis (CoA)

El proponente deberá aportar con su oferta un Certificado de Análisis (CoA) de referencia, correspondiente a un lote de producción anterior o de ejemplo, emitido por el fabricante para cada uno de los reactivos ofertados respecto de los cuales se exija este documento. El certificado deberá permitir verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables, tales como identificación del producto, concentración, pureza, composición, trazabilidad, incertidumbre, cuando corresponda según la naturaleza del producto y el documento emitido por el fabricante y demás características requeridas por la Entidad, según corresponda.

La presentación del CoA de referencia o de ejemplo durante la etapa de selección no exime al contratista de entregar el certificado definitivo del producto efectivamente suministrado.

Durante la ejecución contractual, junto con la entrega física de cada reactivo, el contratista deberá aportar obligatoriamente el Certificado de Análisis definitivo emitido por el fabricante, el cual deberá: (i) corresponder al producto y presentación efectivamente entregados; (ii) coincidir exactamente con el número de lote impreso en el empaque original; (iii) permitir verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad; y (iv) encontrarse completo, legible y disponible en español o inglés.

La falta de entrega del CoA definitivo, la falta de coincidencia entre el número de lote certificado y el indicado en el empaque, o el incumplimiento de las especificaciones técnicas impedirá el recibo a satisfacción del producto correspondiente. En estos casos, el contratista deberá reemplazar el producto o
aportar el documento correcto, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato


5. CONDICIONES DE CADUCIDAD

Los reactivos deben tener fecha de vencimiento con la máxima vigencia comercial disponible en el mercado y en ningún caso inferior a 2 años, desde el momento que se recibe a satisfacción por parte del supervisor del contrato y para las soluciones estándar deben tener fecha de vencimiento con la máxima vigencia comercial disponible en el mercado y en ningún caso inferior a 2 años, desde el momento que se recibe a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
6. LUGAR DE ENTREGA

Los reactivos deben ser entregados en la respectiva sede del Servicio Geológico Colombiano donde se requieran (Bogotá, Cali, Medellín y Manizales). En el momento de la entrega debe verificarse, con el supervisor del contrato, cuáles ítems y en qué cantidades se debe entregar en cada sede.
	Sede
	Dirección
	Ciudad

	SGC sede principal
	Diagonal 53 No. 34 - 53
	Bogotá D.C.

	SGC sede CAN
	Ak. 50 #26-20
	Bogotá D.C.

	SGC sede Manizales
	Avenida 12 de octubre No. 15 – 47
	Manizales (Caldas)

	SGC sede Cali
	Carrera 97A No. 15 A- 79 / Contiguo entrada 6 Univalle Meléndez
	Cali (Valle del Cauca)

	SGC sede Medellín
	Calle 75 No 79 A – 51
	Medellín




7. PLAZO DE ENTREGA:
El término de ejecución estimado será de cuatro (4) meses más sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la aprobación de las garantías por parte del Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal.

NOTAS GENERALES:

NOTA 1: La presentación comercial de los productos se regirá por las condiciones de equivalencia establecidas en el apartado sobre presentaciones comerciales del presente Anexo.

NOTA 2: Con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que conoce y acepta las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el presente Anexo. Esta aceptación no sustituye la obligación de aportar con la oferta los certificados, fichas técnicas, permisos, autorizaciones, certificados de análisis y demás documentos expresamente exigidos como requisitos técnicos habilitantes.
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	No. Tarjeta Profesional
	De

	Profesión

	CC No.





image2.png




image1.jpg
SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO




