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ANEXO 2

REQUISITOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN (EXCLUYENTES)

El(los) oferente(s) deberá(n) indicar con una X en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada ítem en que se desee participar; deberá estar firmadas por el representante legal. 

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considera no apta técnicamente.
	
En la columna CUMPLE /NO CUMPLE, se evaluarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma


	ITEM
	DESCRIPCION 
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 1 - COMPLEJO POLICIAL ESPOL EDIFICIO BICENTENARIO I (AV. BOYACÁ 142 A 57) MARCA SCHINDLER ANDINO, 7 PARADAS, 600 KG, 8 PERSONA
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	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guia de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesa carga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes actualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 2 - COMPLEJO POLICIAL ESPOL EDIFICIO BICENTENARIO II (AV. BOYACÁ 142 A 57) MARCA SCHINDLER ANDINO, 7 PARADAS, 600 KG, 8 PERSONAS
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	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guía de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 3 EDIFICIO MALAGA (DIAGONAL 45 No. 16-54) MARCA ANDINO - 400 KG, 5 PERSONAS
	UND
	1
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guía de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 4 EDIFICIO CALLE 106 (Calle 106 A No. 18 B 41), MARCA MITSUBISHI - 450 KG - 6 PASAJEROS
	UND
	1
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guía de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 5 EDIFICIO CALLE 103, MARCA MITSUBISHI - 450 KG - 6 PASAJEROS
	UND
	1
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guía de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesacarga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes escualizables para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ASCENSOR No 6 EDIFICIO LA CASTELLANA, MARCA OTIS – 630 KG - 8 PASAJEROS
	UND
	1
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1
	Amortiguadores para puertas batientes
	UND
	1
	
	

	2
	Bandas para freno
	UND
	1
	
	

	3
	Batería de Emergencia de 12V - 7 amp
	UND
	1
	
	

	4
	Bobinas del panel de control
	UND
	1
	
	

	5
	Bombillos de los botones de llamada y marcación
	UND
	1
	
	

	6
	Botón de llamado para cabina y hall
	UND
	1
	
	

	7
	Botón stop tipo hongo para bancada de maquina
	UND
	1
	
	

	8
	Botonera de Cabina
	UND
	1
	
	

	9
	Botonera de Piso
	UND
	1
	
	

	10
	Breaker principal 220V
	UND
	1
	
	

	11
	Bujes para acople de motor a máquina
	UND
	1
	
	

	12
	Cable viajero
	UND
	1
	
	

	13
	Citófono de Cabina
	UND
	1
	
	

	14
	Colgantes de suspensión de puertas
	UND
	1
	
	

	15
	Contacto de puerta KTC 
	UND
	1
	
	

	16
	Contacto de puertas KTS
	UND
	1
	
	

	17
	Contacto Eléctrico para las puertas automáticas de cabina
	UND
	1
	
	

	18
	Contacto Eléctrico para puerta de hall
	UND
	1
	
	

	19
	Contactor de 40 AMP en AC3  a 110 Voltios
	UND
	1
	
	

	20
	Contactor de potencia 110V DC operación DO
	UND
	1
	
	

	21
	Contactor de potencia 110V operación DC
	UND
	1
	
	

	22
	Contactores de fuerza
	UND
	1
	
	

	23
	Contactos de relevadores
	UND
	1
	
	

	24
	Contactos fijos para cerradura
	UND
	1
	
	

	25
	Fuente de poder para alimentación de circuito en el control
	UND
	1
	
	

	26
	Guaya de tracción (de acuerdo a la capacidad de los equipos)
	UND
	1
	
	

	27
	Guaya de transmisión del operador de puerta automática de cabina
	UND
	1
	
	

	28
	Guaya para gobernador de velocidad
	UND
	1
	
	

	29
	Guía de contrapeso
	UND
	1
	
	

	30
	Indicador de posición en hall y cabina
	UND
	1
	
	

	31
	Inductores para reconocimiento de foso
	UND
	1
	
	

	32
	Juego de bujes para acople de motor de la máquina tractora
	UND
	1
	
	

	33
	Juegos de soporte metálicos para guías de cabina
	UND
	1
	
	

	34
	Limitador de Velocidad
	UND
	1
	
	

	35
	Limitador de velocidad con accesorios a 1mt/seg 
	UND
	1
	
	

	36
	Limite rotativo Inferior para ubicación de foso
	UND
	1
	
	

	37
	Micro conductores integrados
	UND
	1
	
	

	38
	Micro relevos de controles 
	UND
	1
	
	

	39
	Micro swicht para operadores de puertas cabina
	UND
	1
	
	

	40
	Micros para final de recorrido
	UND
	1
	
	

	41
	Operador de Puerta
	UND
	1
	
	

	42
	Patines para retroceso de puerta
	UND
	1
	
	

	43
	Poleas deflectoras para pesas impulsoras de puertas
	UND
	1
	
	

	44
	Poleas transportadoras de fuerza
	UND
	1
	
	

	45
	Poleas transportadoras de puertas
	UND
	1
	
	

	46
	Rodamiento tipo patín para puertas de cabina y piso
	UND
	1
	
	

	47
	Rodamientos para las máquinas tractoras
	UND
	1
	
	

	48
	Rodamientos para polea de desvío
	UND
	1
	
	

	49
	Rolletes de operador de puertas
	UND
	1
	
	

	50
	Rozadera para puertas de Hall 
	UND
	1
	
	

	51
	Rozaderas para Guías de Cabina 
	UND
	1
	
	

	52
	Rozaderas para Guías de contrapeso 
	UND
	1
	
	

	53
	Sensor de Pesa carga Eléctrico
	UND
	1
	
	

	54
	Sensor fotoeléctrico barrera de piso a techo
	UND
	1
	
	

	55
	Sistema búfer en foso del ascensor 
	UND
	1
	
	

	56
	Soportes ecualizarles para el brazo del operador de puerta de cabina 
	UND
	1
	
	

	57
	Suspensiones colgantes de puertas
	UND
	1
	
	

	58
	Tarjeta principal de maniobra en mando del ascensor.
	UND
	1
	
	

	59
	Variador de frecuencia para máquina de tracción
	UND
	1
	
	

	60
	Polea de tracción
	UND
	1
	
	

	61
	Terminales para cable de tracción
	UND
	1
	
	

	62
	Atacables de seguridad
	UND
	1
	
	

	63
	Suministro e instalación de Poleas de Suspensión para puertas automáticas de hall y cabina. Incluye mano de obra
	UND
	1
	
	

	64
	Suministro e instalación de placa metálica con características de cable de tracción.
	UND
	1
	
	

	65
	Suministro e instalación de señalización de cables de tracción en cada piso.
	UND
	1
	
	

	66
	Suministro y fabricación de volante que cumpla con la norma para realizar sistema de rescate manual.
	UND
	1
	
	

	67
	Suministro e instalación de micro de seguridad con su respectiva base de sujeción y alambrado.
	UND
	1
	
	

	68
	Suministro, cambio e instalación de cable del gobernador
6mm x mts lineal
	UND
	1
	
	

	69
	Suministro y cambio de gobernador con su respectiva pesa tensora.
	UND
	1
	
	

	70
	Suministro e instalación de rodapiés alrededor de la parte superior de la cabina.
	UND
	1
	
	

	71
	Suministro e instalación de sistema de faldón guarda pies que cumpla con las medidas de norma.
	UND
	1
	
	

	72
	Suministro e instalación de sistema de luz de emergencia.
	UND
	1
	
	

	73
	Suministro e instalación de sistema de kit de emergencia. Incluye batería autónoma, alarma, teléfonos e intercomunicador y cableado general de cabina a portería.
	UND
	1
	
	

	74
	Servicio de instalación y adecuación de corral que cumpla con la norma, adicionalmente se requiere el suministro e instalación de rodapiés en sobre cabina. 
	UND
	1
	
	

	75
	Suministro e instalación sistema de sobrecarga electrónico
	UND
	1
	
	

	76
	Suministro y cambio de guarda cables en polea deflectora.
	UND
	1
	
	

	77
	Suministro e instalación de iluminación de cuarto de máquinas.
	UND
	1
	
	

	78
	Suministro de llave para apertura de puertas. 
	UND
	1
	
	

	79
	Suministro e instalación de cerradura de puertas 
	UND
	1
	
	

	80
	Suministro e instalación de señalización en seguridad, tránsito, reglamentarias, preventivas e Informativas. 
	UND
	1
	
	

	81
	Suministro e instalación de protocolos en caso de emergencia.
	UND
	1
	
	

	82
	Suministro e instalación de ARD sistema de rescate automático
	UND
	1
	
	

	83
	Suministro e instalación de placa metálica que indique características de carga de cabina 
	UND
	1
	
	

	84
	Suministro e instalación de luminaria de emergencia para cabina led 
	UND
	1
	
	

	85
	Suministro e instalación de soporte de acuñamiento de pesas para cumplimiento de la norma 
	UND
	1
	
	

	86
	Suministro e instalación de cableado hasta portería incluye canaletas, tubería y todo lo necesario para su buen funcionamiento 
	UND
	1
	
	

	87
	Suministro e instalación de luminarias en foso  
	UND
	1
	
	

	88
	Suministro e instalación de cables de tracción de sistema de 2:1, incluye el mecanizado de la polea. (son 5 tramos) metro lineal.
	UND
	1
	
	

	89
	Suministro e instalación de UPS de emergencia. 
	UND
	1
	
	

	90
	Pintura general de amortiguadores 
	UND
	1
	
	

	91
	Mantenimiento Preventivo mensual para ascensor.  Consiste en revisión general de ascensor, lubricación de partes y piezas, ajuste de bornas de conexión, voltaje y amperaje, revisión y ajuste de sistema mecánico de piso y cabinas, monitoreo de circuitos de velocidad, ajuste de nivelación subiendo y bajando, control de carga, revisión de voltajes. Incluye mano de obra.
	UND
	1
	
	

	92
	Adecuación de los ascensores para dar cumplimiento a la norma técnica colombiana. Incluye certificado de funcionamiento.  de los ascensores, de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 5926-1 o la que la modifique o sustituya.
	UND
	1
	
	



	ITEM
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.  CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ASCENSORES A INTERVENIR:

	1.1
	Durante la ejecución del contrato se deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores en los seis puntos de servicio ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., como se referencia a continuación: 
	
	

	
	PUNTO DE SERVICIO
	MARCA ASCENSOR
	CAPACIDAD DE CARGA
	UNIDAD
	
	

	
	Escuela de Policía (ESPOL) Edificio Bicentenario 1 Avenida Boyacá # 142 A - 56
	SCHINDLER ANDINO
	7 paradas, 600 KG, 8 personas
	1
	
	

	
	Escuela de Policía (ESPOL) Edificio Bicentenario 2 Avenida Boyacá # 142 A - 56
	SCHINDLER ANDINO
	7 paradas, 600 KG, 8 personas
	1
	
	

	
	Edificio Málaga (Diagonal 45 # 16-54)
	ANDINO
	6 paradas, 400 KG, 5 personas
	1
	
	

	
	Edificio Calle 103 (Calle 103 A # 19 A –36)
	MITSUBISHI
	5 paradas, 450 KG, 6 personas
	1
	
	

	
	Edificio Calle 106 (Calle 106 A # 18 B –41)
	MITSUBISHI
	5 paradas, 450 KG, 6 personas
	1
	
	

	
	Edificio Castellana (Carrera 47 A # 98-56)
	OTIS
	9 paradas, 630 KG, 8 personas
	1
	
	

	1.2
	El oferente deberá garantizar durante la ejecución del contrato que los seis (06) ascensores conserven las condiciones de seguridad, funcionamiento y accesibilidad, realizando un diagnóstico inicial para determinar las condiciones de funcionamiento. Razón por la cual, deberá registrar los mantenimientos preventivos, correctivos, revisiones o ajustes realizados a los equipos en documento denominado ficha de control, la cual deberá ser allegada en papel membretado y suscrita por el representante legal de la persona jurídica o persona natural.
	
	

	1.3
	El oferente deberá garantizar que durante los mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores ubicados en los seis (06) puntos de servicio de la Dirección de Bienestar y Familia se apliquen los procedimientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía cuando se intervengan instalaciones eléctricas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia (RETIE) implementado mediante Resolución 40284 del 23/09/2026 y en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) que se aplica a las instalaciones de sistemas de iluminación, interior y exterior, incluyendo las de alumbrado público, sean nuevas, expandidas o modernizadas, públicas o privadas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 40286 del 23/06/2026.
	
	

	1.4
	El oferente deberá rendir informe escrito con registro fotográfico de cada mantenimiento (preventivo o correctivo) realizado a los seis (06) ascensores, en los que se informará el trabajo realizado, piezas cambiadas, observaciones y recomendaciones, el cual deberá ser entregado al supervisor durante la ejecución del contrato. 
	
	

	1.5
	En caso de requerirse algún servicio o repuesto para los ascensores ubicados en los seis (06) puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social y Familia que no se encuentre contemplado en el anexo “Oferta Económica”, este será adquirido al contratista a precios del mercado, que se determinará mínimo con tres (03) cotizaciones, con las cuales se realizará un análisis comparativo y se tomará como precio para el pago el menor valor entre las cotizaciones y en consecuencia se proyectará el modificatorio al contrato incluyendo el ítem no previsto.
	
	

	1.6
	El oferente, una vez realizado el mantenimiento preventivo y/o correctivo allegará al supervisor del contrato el certificado del mantenimiento realizado a cada uno de los ascensores en el cual se deberá indicar: 
· Localización
· Fecha y hora
· Identificación del equipo
· Nombre del equipo, marca, modelo, serie y accesorios
· Diagnóstico o trabajo realizado
· Observaciones, repuestos y accesorios utilizados
· Nombre y firma de quien recibe a satisfacción
Sugerencias para el buen uso del recurso.
	
	

	1.7
	Con el fin de garantizar la calidad del servicio contratado, dentro de los 05 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato se deberá allegar al supervisor del contrato la hoja de vida mínimo de (3) tres ingenieros, técnicos o tecnólogos, instaladores u operarios de ascensores, soportada con los siguientes documentos: a) Copia de las competencias laborales vigentes del personal, para la manipulación y realización de trabajos acordes con el objeto del contrato, expedidas por la entidad de acreditación correspondiente. b.) Certificado de competencia en trabajos en alturas. (Requisito necesario para la ejecución del contrato). El personal debe laborar en horario nocturno y los fines de semana, cuando exista la necesidad o en caso de emergencia.
	
	

	1.8
	El oferente deberá vincular durante la ejecución contractual población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

El cumplimiento de esta condición será verificado por el supervisor del contrato durante la ejecución contractual, para lo cual el contratista deberá aportar con cada solicitud de pago la documentación correspondiente o, cuando no sea posible su cumplimiento, justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya impedido.
	
	

	1.9
	El oferente deberá garantizar durante la ejecución del contrato la disponibilidad del personal técnico, herramientas, equipos, repuestos e insumos necesarios para atender cualquier requerimiento en un lapso mínimo de tiempo de tres (03) horas para los seis (06) ascensores ubicados en los diferentes puntos de servicio en la ciudad de Bogotá D.C. 
	
	

	1.10
	El oferente deberá garantizar durante la ejecución, por motivos de garantía, el reemplazo total o parcial de cualquiera de los elementos o componentes suministrados e instalados por el contratista en desarrollo del objeto contractual, este se obliga a efectuar la sustitución correspondiente dentro de un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la notificación del requerimiento por parte del supervisor del contrato.
	
	

	1.11
	El oferente deberá realizar las coordinaciones para la certificación de funcionamiento de los ascensores ante un organismos que este avalado por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) para personas naturales y/o jurídicas para que realicen el proceso de certificación, de conformidad con la norma técnica colombiana  NTC 5926-1 vigente o la que la modifique o sustituya, esto involucra las acciones necesarias de carácter administrativo y técnico del objeto del presente proceso; así mismo atenderá los requerimientos técnicos que den a lugar para la obtención de la certificación. 

Los servicios deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana 
Vigente.

· Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1 Criterios Para Las Inspecciones De Ascensores Electromecánicos e Hidráulicos, Escaleras Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas. 
· NTC 5926-2 - Criterios para las Inspecciones de Ascensores, Escaleras Mecánicas, Andenes Móviles y Puertas Eléctricas. 
NTC 5926-3 Revisión Técnico-Mecánica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas Parte 3: Puertas Eléctricas (Automáticas) Revisión Técnico-Mecánica De Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas
	
	

	1.12
	El oferente deberá garantizar que durante los mantenimientos a los ascensores ubicados en puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social se conserve la estética e integridad de los inmuebles donde se realicen las intervenciones. Todo daño ocasionado a la infraestructura o a los bienes como consecuencia de las actividades a su cargo deberá ser reparado por el contratista, sin costo adicional para la Dirección de Bienestar Social y Familia.
	
	

	1.13 
	El oferente, al tratarse de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, asume integralmente el riesgo asociado a la indisponibilidad, escasez o demora en la consecución, importación o entrega de repuestos, partes y componentes especializados requeridos para los ascensores objeto del contrato, ubicados en los diferentes puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional, razón por la cual deberá:

· Garantizar la disponibilidad oportuna de repuestos, partes y componentes originales o de calidad equivalente o superior, certificada, sin costo adicional para la Entidad.
· Mantener, durante la ejecución del contrato, un inventario mínimo de repuestos de alta rotación y criticidad, o contar con acuerdos de suministro que aseguren su entrega en tiempos compatibles con los tiempos de atención exigidos.
· Atender los mantenimientos correctivos dentro de los tiempos de respuesta y reparación establecidos en estas condiciones técnicas, sin que la demora en el suministro de repuestos sea causal de justificación o exoneración.
· Informar de inmediato al supervisor sobre cualquier situación que pueda afectar el suministro de repuestos, y presentar un plan de contingencia que incluya medidas provisionales para restablecer la operación y garantizar la seguridad de los usuarios mientras se obtiene el repuesto.
· Asumir los costos de transporte, importación, nacionalización, flete y demás gastos asociados a la consecución de repuestos, en cualquiera de los puntos de servicio.

La indisponibilidad o demora en la obtención de repuestos no constituirá por sí sola fuerza mayor o caso fortuito, salvo que el contratista demuestre un evento imprevisible e irresistible, con soporte documental, y lo informe oportunamente al supervisor. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las medidas contractuales previstas, incluidas las multas pactadas.
	
	

	1.14
	El contratista deberá vincular el porcentaje mínimo del 8 % de jóvenes previsto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, calculado sobre el total del personal requerido para la ejecución contractual. Cuando el resultado sea inferior a una (1) persona, deberá vincularse como mínimo una (1) persona que cumpla las condiciones previstas en la citada disposición, siempre que exista un perfil compatible con las necesidades de ejecución contractual.

El cumplimiento de esta condición será verificado por el supervisor del contrato durante la ejecución contractual, para lo cual el contratista deberá aportar con cada solicitud de pago la documentación correspondiente o, cuando no sea posible su cumplimiento, justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que lo haya impedido
	
	

	1.15
	Durante la ejecución se deberá mantener vigente la representación legal de la sociedad, inscrita en el registro mercantil y con facultades suficientes, de modo que siempre exista una persona natural facultada para actuar en su nombre, suscribir los documentos propios de la ejecución, atender los requerimientos de la Dirección de Bienestar Social y familia y responder por las obligaciones contractuales. Para ello, deberá contar con al menos un representante legal suplente con facultades vigentes.

En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia, remoción, revocatoria, ausencia definitiva o cualquier situación que impida al representante legal o a su suplente el ejercicio de sus funciones, el contratista deberá:

1. Informar por escrito al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.
2. Adelantar las actuaciones legales y estatutarias necesarias para designar a quien asuma la representación, y obtener su inscripción en el registro mercantil dentro de los quince (15) días calendario siguientes al hecho.
3. Allegar al supervisor el certificado de existencia y representación legal actualizado que acredite la nueva designación, junto con la aceptación del cargo.
4. Garantizar entre tanto la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, designando de forma provisional una persona de contacto responsable ante el supervisor, sin que ello sustituya la obligación de designar al representante legal.

La Dirección de Bienestar Social y familia podrá solicitar en cualquier momento el certificado de existencia y representación legal para verificar el cumplimiento de esta condición. La falta de representación legal vigente, o el incumplimiento de los plazos aquí previstos, no será causal de justificación ni de exoneración de las obligaciones del contratista, y dará lugar a las medidas contractuales pertinentes, incluidas las multas pactadas en el presente proceso y las demás actuaciones previstas en la ley.
	
	

	2. CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2.1
	Mantenimiento preventivo: es el mantenimiento programado que se hace periódicamente a los equipos mediante rutinas previamente establecidas, tendientes a preservar su correcto funcionamiento. Tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún daño. Se realiza a razón de las especificaciones técnicas del fabricante, a través de los manuales o fichas técnicas.
	
	

	
	Mantenimiento correctivo: es el mantenimiento no programado realizado por demanda y se ejecuta cuando el equipo queda fuera de servicio o cuando al realizar el preventivo se detecta un mal funcionamiento que pueda ocasionar la paralización del equipo. Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”; tiene lugar luego que ocurre una falla o avería; es decir, solo actuará cuando se presenta un daño en los equipos.
	
	

	
	El oferente, se compromete a realizar las siguientes actividades, las cuales serán aplicadas en la realización en los mantenimientos preventivos:

· Revisión y ejecución de rutinas de prueba además de la revisión general por operatividad del sistema y sus accesorios. 
· Limpieza, cambio y lubricación de componentes que lo necesiten ajustes, engrases de todos los elementos que por sus características lo requieran, utilizando lubricantes especiales e idóneos.
· Ajustar la tensión de los cables de tracción, mínimo una vez al mes o las veces que lo requiera la entidad, serán examinados todos los dispositivos de seguridad y reguladores de velocidad, así como la limpieza de los elementos propios del equipo. 
· Se realizarán revisiones de las piezas sujetas a desgaste incluyendo: polea motriz, conjunto de árbol corona, tornillo sinfín, cojinetes, rodamientos, zapatas de freno y electro-freno, limitador de velocidad y polea de desvío, cables de suspensión y compensación, contactores, rieles, bobinas, contactos de potencia y auxiliares, condensadores, resistencias, diodos, fusibles, temporizadores, guarda-motores, reactancias, circuitos impresos y cuadro de maniobra, contacto de parada, finales de carrera, niveladores, pantallas, soportes de aluminio y contactos de acuñamiento, indicadores de posición, pulsadores y pilotos luminosos, mangueras de maniobra, conductores eléctricos de pozo, resbalón retráctil, deslizaderas de todo tipo, rozaderas y elementos mecánicos de acuñamiento, amortiguadores de cierre, cerraduras, contactos de presencia, bisagras muelles de torsión y retenedores, micro contactos, levas, correas, trapezoidales, cadenas piñones, elementos de la suspensión de puertas, así como el operador automático de puertas. 
· Chequeo total de los elementos y aquellas piezas que puedan interrumpir la seguridad y buen funcionamiento. 
	
	

	3.       EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3.1
	Con el fin de garantizar la calidad del servicio a adquirir y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que los oferentes acrediten experiencia, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción realizadas con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al del presente estudio previo, cuya cuantía sea igual o superior al 100% del valor estimado del presente proceso, estas certificaciones deberán contener la  siguiente información

a. Nombre del contratista.
b. Nombre del contratante.
c. Objeto del contrato.
d. Valor del contrato.
e. Fecha de suscripción del contrato.
f. Fecha de terminación del contrato.
g. Contacto para verificación de la información.

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la entidad, la propuesta podrá será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.

La exigencia del anterior requerimiento busca la escogencia de un buen contratista que de la seguridad de cumplir cabalmente con la ejecución total del contrato.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, Dirección de Bienestar Social y Familia tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de la unión temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante.

Nota 3: no podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptarán auto certificaciones.

Nota 5: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en la respectiva invitación pública.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario clasificación proponente extranjero.

Nota 10: la entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

La Dirección de Bienestar Social se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
A. Acta de liquidación.

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de lo contratado debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá constar por escrito. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

E. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOP. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación o documento equivalente, expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.
	
	



	OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA

	1
	Cumplir con el objeto contractual	

	2
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

	3
	Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

	4
	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en la ley, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.  

	5
	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

	6
	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

	7
	Restituir a LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

	8
	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

	9
	El contratista está obligado a presentar la factura los primeros cinco días de cada mes, el servicio prestado en el mes anterior.

	10
	Cumplir con todos los requisitos y normatividad legal ambiental y sanitaria vigente que aplica a su actividad económica y servicios ofrecidos en las instalaciones donde se dé cumplimiento al objeto del contrato (instalaciones propias del contratista y en las del contratante); cualquier infracción ambiental y sanitaria por omisión de los soportes, documentos y demás que se requieran para el trámite de los permisos o autorizaciones ambientales y sanitarios que sean necesarias adelantar antes del inicio o durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato; será asumida como responsabilidad exclusiva del Contratista en todos sus alcances (administrativo, fiscal y penal), de lo cual, asumirá los costos que se impongan o deriven de las mismas

	11
	El contratista deberá vincular el porcentaje mínimo del 8 % de jóvenes previsto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, calculado sobre el total del personal requerido para la ejecución contractual. Cuando el resultado sea inferior a una (1) persona, deberá vincularse como mínimo una (1) persona que cumpla las condiciones previstas en la citada disposición, siempre que exista un perfil compatible con las necesidades de ejecución contractual.

	12
	En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, el contratista deberá priorizar, cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación, ampliación o vinculación de personal al equipo de trabajo, la contratación de personas naturales con discapacidad, garantizando en todo caso el cumplimiento de los perfiles, competencias laborales, acreditaciones y demás requisitos técnicos exigidos para la adecuada ejecución de las actividades correspondientes a cada lote.

Para efectos de seguimiento, el supervisor del contrato verificará durante la ejecución contractual el cumplimiento de esta condición especial de ejecución. Para tal efecto, el contratista deberá presentar con cada solicitud de pago la documentación correspondiente que permita acreditar su cumplimiento o, cuando no haya sido posible, justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que haya impedido su cumplimiento.

	13
	Determinación de CLÁUSULA COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA se obliga, durante la ejecución, liquidación y cierre del contrato, a actuar con sujeción a los principios de legalidad, transparencia, integridad, moralidad y buena fe, y a abstenerse de ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, dádivas, beneficios, pagos, comisiones o cualquier ventaja indebida que tenga por objeto influir en las decisiones relacionadas con la ejecución del contrato, así como de realizar cualquier conducta constitutiva de corrupción, soborno, fraude, colusión, tráfico de influencias o conflicto de intereses.

Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las disposiciones legales y las políticas estatales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, antisoborno y antifraude, y a informar oportunamente a la Entidad cualquier hecho o circunstancia que pueda constituir una conducta irregular relacionada con la ejecución contractual.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula dará lugar a las consecuencias contractuales y legales correspondientes, con observancia del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción.

	14
	El contratista deberá mantener vigente y acreditada su representación legal durante la ejecución y liquidación del contrato. En caso de fallecimiento, renuncia, remoción, incapacidad, inhabilidad, ausencia definitiva o cualquier otra circunstancia que afecte o pueda afectar su continuidad, deberá informar a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su conocimiento y acreditar oportunamente las gestiones realizadas para restablecerla. El incumplimiento injustificado de estos deberes podrá constituir incumplimiento contractual y dará lugar a las medidas previstas en el contrato y la ley, previo agotamiento del debido proceso.

	15

	El contratista deberá garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), suministrar los elementos de protección personal requeridos y velar porque el personal que intervenga las instalaciones cuente con las capacitaciones, certificaciones y medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades contratadas.

	16
	El contratista deberá garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), suministrar los elementos de protección personal requeridos y velar porque el personal que intervenga las instalaciones cuente con las capacitaciones, certificaciones y medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades contratadas.








El proponente, 


____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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