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PROPUESTA ECONÓMICA

DÍA ____ MES ______ AÑO _____

Señores 
MUNICIPIO DE DUITAMA
OFICINA CONTRATACIÓN
Calle 15 con Carrera 15 Esquina Oficina 306 Duitama

OFERENTE:
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras] [valor de la propuesta en números]. Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. Así mismo declaro que por medio de la presente presento propuesta económica para la presente contratación cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACION ELECTRONICO INCLUÍDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES, EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.

	Item
	NOMBRE DEL PRODUCTO
	Unidad
	 Cantidad 
	VR/UNITARIO
	 VR/TOTAL 

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PERIÓDICA DE LA RED
	 

	1.1
	Mantenimiento preventivo, limpieza y conservación periódica de la red en cada intersección semaforizada, al menos una vez por mes durante la duración del contrato o máximo tres (3) meses, incluye: 
• Limpieza interna y externa de gabinetes de control.
• Limpieza de controladores, tarjetas, borneras y componentes electrónicos, mediante procedimientos adecuados que no generen afectación de los equipos.
• Verificación y ajuste de conexiones eléctricas y terminales.
• Inspección de cableado de alimentación y control.
• Verificación de fuentes de alimentación.
• Inspección visual de tarjetas y elementos electrónicos.
• Revisión de protecciones eléctricas.
• Verificación de ventilación, sellos, cerraduras y condiciones de protección de los gabinetes.
• Identificación de presencia de humedad, corrosión, suciedad, insectos u otros agentes que puedan afectar los equipos.
• Limpieza de lentes, módulos LED, viseras y carcasas de las unidades semafóricas.
 del controlador cuando técnicamente corresponda.
	visita
	   40,00 
	
	

	1.2
	Disponibilidad técnica / guardia 24/7 para recepción, activación y coordinación de atenciones, corresponde a disponibilidad de personal técnico competente y capacidad de activación; no implica dedicación exclusiva salvo que se indique. Las intervenciones presenciales, repuestos y equipos especiales se reconocen por los ítems aplicables.
	mes
	      3,00 
	
	

	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTRUCTURAS
	 

	2.1
	Limpieza y pintura de poste tipo T1 y T1X, limpieza de módulos semafóricos tipo led, incluye aplicación de base epoxica para máxima adherencia, pintura negra y amarilla tipo tráfico y elementos de limpieza. 
	Und
	      7,00 
	
	

	2.2
	Intervención estructural de postería T1 y T1X, incluye: análisis estructural, torque y ajuste de pernos de anclaje con aplicación de lubricante anticorrosivo, resane y soldadura de grietas en placas base. Incluye limpieza, preparación de superficie y protección anticorrosiva post-intervención.
	Und
	      8,00 
	
	

	2.3
	Mantenimiento integral de gabinete de control, incluye limpieza, sellado, ajustes, revisión de conexiones y verificación funcional.
	Und
	   20,00 
	
	

	3
	INSUMOS E INSTALACIÓN
	 

	3.1
	Suministro e instalación de fuentes conmutadas de 110VAC a 12VDC para módulo de semáforo tipo led ubicados en postes T1 y T1X. 
	Und
	      7,00 
	
	

	3.2
	Suministro e instalación de fuentes conmutadas de 110VAC a 12VDC para módulo de semáforo tipo led ubicados en postes T2, incluye grúa carrocanasta y personal capacitado para trabajo en alturas.
	Und
	      3,00 
	
	

	3.3
	Suministro e instalación de viseras para unidades semafóricas de 200mm ubicados en poste T1 y T1X
	Und
	      5,00 
	
	

	3.4
	Reparación de tarjeta de potencia PL6
	Und
	      1,00 
	
	

	3.5
	Suministro e instalación de semáforo LED 8" Vehicular (200mm) S1 CE, EN 12368, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior
	Und
	      3,00 
	
	

	3.6
	Suministro e instalación de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color rojo.
	Und
	      2,00 
	
	

	3.7
	Suministro e instalación de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color amarillo
	Und
	      3,00 
	
	

	3.8
	Suministro e instalación de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color verde
	Und
	      2,00 
	
	

	3.9
	Suministro e instalación de cable encauchetado 2x #10 AWG para acometida de alimentación a gabinete de control de semáforo Incluye herramienta, personal capacitado y elementos necesarios para la actividad. 
	metro
	   44,00 
	
	

	4
	SUMINISTRO, INVENTARIO Y COTROL DE STOCK 
	 

	4.1
	Suministro de Viseras para unidades semafóricas
	Und
	      3,00 
	
	

	4.2
	Suministro de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color rojo.
	Und
	      1,00 
	
	

	4.3
	Suministro de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color amarillo
	Und
	      1,00 
	
	

	4.4
	Suministro de módulos LED 8" 1x200mm, voltaje nominal entre 85 y 265 VAC, Fuente interna de alimentación de LED de 12V o 24VDC. Consumos menores o iguales a 12W, vida útil superior a 70.000 horas, en condiciones normales de operación (ciclos On/off continuos), protección contra entrada de polvo y agua a su interior, índice de protección IP55 o su equivalente NEMA o superior. color verde
	Und
	      1,00 
	
	

	SUBTOTAL
	 $          

	IVA
	 $          

	TOTAL
	$



La oferta económica es igual a la suma de 	 ($	). (Incluyendo impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.)   
Los precios deben ser fijados teniendo en cuenta que incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la presente contratación (gastos de legalización, costos y descuentos tributarios, 4xmil, IVA, estampillas, entre otros).

El valor global de la propuesta, teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos que se deriven de la contratación (tributarios, de legalización y ejecución del contrato) incluyendo IVA, 4xmil, no podrá superar el presupuesto oficial.  

NOTA: El proponente no podrá ofertar valor superior al promedio establecido para cada Ítem en el ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SO PENA DE RECHAZO.
NOTA: El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones.
NOTA: La Administración Municipal establecerá la propuesta de menor valor, obtenido de la suma de los precios de todos los ítems solicitados, la propuesta con menor valor será elegida como la más favorable.
NOTA: De acuerdo con los lineamientos expedidos por Colombia Compra eficiente, en la presente selección de licitación pública, las propuestas se evaluarán con valor incluido IVA. En todo caso, no puede superar el presupuesto oficial establecido en la presente convocatoria.
NOTA: El valor total de la aceptación será la suma del subtotal de los productos a suministrar y el IVA que corresponda. valor que no podrá superar el presupuesto oficial.
NOTA: Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del uno (1%) por ciento del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al uno (1%) porciento, la oferta será rechazada.
NOTA: Si el valor corregido es inferior al uno (1%) por ciento, la adjudicación se efectuará por el valor corregido.
NOTA: El proponente debe establecer en la PLATAFORMA SECOP II el valor total con Iva de la sumatoria de cada uno de los ITEMS.
NOTA : El proponente no podrá discriminar el IVA de los ítems establecidos dentro del componente técnico, si no le asiste la obligación de declarar dicho impuesto, lo cual se verificará mediante el RUT, en donde se determinará el régimen tributario al que pertenece; para lo cual, al momento de diligenciar el formato, la casilla IVA deberá establecerse en 0.
Nota: El presente proceso se llevará a cabo teniendo en cuenta las condiciones técnicas exigidas por la entidad.


Atentamente, 



NOMBRE DEL OFERENTE: 
NIT o c.c.: 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ELGAL: 
C.C.: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
FIRMA: 
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Item  NOMBRE DEL PRODUCTO  Unidad    Cantidad   VR/UNITARIO    VR/TOTAL   

1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PERIÓDICA DE LA  RED     

1.1  Mantenimiento preventivo, limpieza y conservación  periódica de la red en cada intersección semaforizada,  al menos una vez por mes durante la duración del  contrato o máximo tres (3) meses, incluye:    • Limpieza interna y externa de gabinetes de control.   • Limpieza de controladores, tarjetas, borneras y  componentes electrónicos, mediante procedimientos  adecuados que no generen afectación de los equipos.   • Verificación y ajuste de conexiones eléctricas y  terminales.   • Inspección de cableado de alimentación y control.   • Verificación de fuentes de alimentación.   • Inspección visual de tarjetas y elementos  electrónicos.   • Revisión de protecciones eléctricas.   • Verificación de ventilación, sellos, cerraduras y  condiciones de protección de los gabinetes.   • Identificación de presencia de humedad, corrosión,  suciedad, insectos u otros agentes que puedan afectar  los equipos.   • Limpieza de lentes, módulos LED, viseras y carcasas  de las unidades semafóricas.     del controlador cuando técnicamente corresponda.  visita      40,00     

1.2  Disponibilidad técnica / guardia 24/7 para recepción,  activación y coordinación de atenciones, corresponde  a disponibilidad de personal técnico competente y  capacidad de activación; no implica dedicación  exclusiva salvo que se indique. Las intervenciones  p resenciales, repuestos y equipos especiales se  reconocen por los ítems aplicables.  mes         3,00     

2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTRUCTURAS     

2.1  Limpieza y pintura de poste tipo T1 y T1X, limpieza de  módulos semafóricos tipo led, incluye aplicación de  base epoxica para máxima adherencia, pintura negra  y amarilla tipo tráfico y elementos de limpieza.   Und         7,00     

