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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
ADECUACIÓN DE LA CARRERA 17A ENTRE CALLES 12 HASTA LA 14 DEL SECTOR BARRIO TACÓN DEL MUNICIPIO DE PONEDERA
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto está respaldado por la política diseñada por el Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial, cuyo objetivo principal es garantizar a los usuarios un tránsito fluido y seguro. Esta política busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en todo el país, promoviendo el desarrollo sostenible y la movilidad eficiente. En este contexto, se ha planificado la construcción de una estructura de pavimento de 365 metros lineales, lo cual representa una intervención significativa en las calles y avenidas involucradas. Esta obra tiene como finalidad mejorar el nivel de servicio, proporcionando una superficie de rodadura más uniforme y resistente, lo que permitirá una circulación más cómoda y segura para los conductores y peatones.
La pavimentación en los tramos mencionados anteriormente en la tabla 2, permitirá no solo una mejora en la movilidad y la seguridad vial, sino también en la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los sectores. Uno de los beneficios directos es la eliminación de problemas asociados al estancamiento de aguas servidas, que actualmente causan molestias significativas a los residentes. Estos estancamientos son responsables de problemas respiratorios e infecciones en la piel, afectando la salud de las comunidades locales
Asimismo, el proyecto tiene un impacto positivo en la relación con las comunidades directamente influenciadas por las actividades operativas. Al resolver problemas de infraestructura vial, se mejora la interacción y la percepción de los habitantes respecto a las actividades del gobierno y las condiciones de su entorno. En resumen, esta iniciativa no solo aborda cuestiones de tránsito y seguridad vial, sino que también promueve el bienestar y la salud de los residentes, contribuyendo al desarrollo integral de la región.
Es de anotar que el presente proceso contractual es derivado de la designación como ejecutor que a la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO, le hiciere el municipio de PONEDERA, mediante Decreto municipal 20260916-01 de septiembre 17 de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE VIABILIZA, PRIORIZA Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR, EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DE 2020”
[image: ]
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a. Localización:
El proyecto se encuentra en la cabecera municipal de ponedera, como se puede apreciar a continuación: 
[image: ]
Figura 1.1. Localización de la vía 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

a. Ítems de pago: 
	 

	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	EXCAVACIONES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	210.1.1
	210-22
	 
	Excavaciones varias sin clasificar 
	m3
	299,26
	$ 64.007,90 
	$ 19.155.004,15 

	1.2
	900.2.1
	900-22
	 
	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos
	m3/km
	4.998,00
	$ 2.025,00 
	$ 10.120.950,00 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 29.275.954,15

	2
	 
	 
	 
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 

	2.1
	320.1.2
	320-22
	 
	Subbase granular
	m3
	98,94
	$ 294.071,00 
	$ 29.095.384,74 

	2.2
	500.1.1
	500-22
	 
	Pavimento de concreto hidraulico MR - 43
	m3
	79,16
	$ 1.914.499,02 
	$ 151.551.742,42 

	2.3
	640.1
	640-22
	 
	Acero de Refuerzo PDR 60
	kg
	1.089,19
	$ 20.488,03 
	$ 22.315.357,40 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 202.962.484,56

	3
	 
	 
	 
	BORDILLOS Y ANDENES
	 
	 
	 
	 

	3.1
	672.1
	672-22
	 
	Bordillos en concreto de 21 Mpa seccion 0.15 x 0.15 m, incluye acero de refuerzo 
	m
	259,36
	$ 135.432,32 
	$ 35.125.726,52 

	3.2
	PART
	 
	Part 1
	Andenes en concreto de 21 Mpa espesor de 0.10 m, inlcuye superficie de apoyo en Material seleccionado e= 0.15 m
	m2
	129,68
	$ 176.384,93 
	$ 22.873.597,72 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 57.999.324,24

	4
	 
	 
	 
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	4.1
	PART
	 
	Part 2
	Suministro e Instalacion Tubería de PVC de 200 mm (8”)
	m
	136,00
	$ 140.849,15 
	$ 19.155.484,40 

	4.2
	PART
	 
	Part 3
	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).
	m3
	104,56
	$ 66.473,87 
	$ 6.950.241,95 

	4.3
	PART
	 
	Part 4
	Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% o 95% del Proctor Modificado
	m3
	43,55
	$ 49.215,79 
	$ 2.143.277,08 

	4.4
	PART
	 
	Part 5
	Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modifiicado
	m3
	44,69
	$ 291.443,99 
	$ 13.023.884,07 

	4.5
	PART
	 
	Part 6
	Cimentación de tubería con material granular. Agregado grueso
	m3
	12,05
	$ 318.702,24 
	$ 3.839.544,20 

	4.6
	PART
	 
	Part 7
	Suministro e instalacion de Tuberia de PVC de 160 mm (6") de  5< L <=7 m con accesorios de conexión
	und
	14,00
	$ 765.581,11 
	$ 10.718.135,54 

	4.7
	PART
	 
	Part 8
	Registro de conexión domiciliario no Sifónico. En zona dura de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar
	und
	14,00
	$ 1.063.310,29 
	$ 14.886.344,06 

	4.8
	PART
	 
	Part 9
	Construcción de pozo de inspección de mampostería con ladrillo macizo (tolete) o adoquines, para tuberías de diámetros entre 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro interno del cilindro 1,20 m, de 1.00 m< H<= 1.45 m
	und
	1,00
	$ 3.988.096,21 
	$ 3.988.096,21 

	Subtotal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 74.705.007,51

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $                      364.942.770,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE  OBRA CIVIL
	 $                      364.942.770,00 

	
	
	
	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
	 $                          3.458.537,31 

	
	
	
	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 $                          2.920.000,00 

	
	
	
	
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 $                        13.728.041,69 

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $                      385.049.349,00 



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
La Entidad entregará un anticipo (50%) y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la [supervisión o interventoría] en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.
Estos pagos quedaran sujetos a la disponibilidad y límite de los recursos girados por el Municipio de Ponedera. En la liquidación de estos pagos se amortizará el anticipo y se aplicaran los descuentos y retenciones correspondientes, y la cuota de administración de los recursos a favor de LA EDUM
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Director De Obra
· Un (1) Residente De Obra
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	· Un (1) Director De Obra

	5 años
	1 año

	· Un (1) Residente De Obra
	3 años
	1 año



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Motoniveladora: Extiende y nivela los materiales de la subbase de forma precisa.
· Compactador de rodillo liso o pata de cabra: Compacta el suelo y la subbase para asegurar la capacidad de carga.
· Vibradores de inmersión (de aguja): Equipos manuales indispensables para eliminar las burbujas de aire atrapadas en el concreto, especialmente cerca de las formaletas y las barras de transferencia de carga.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Plan de Manejo de Tránsito (PMT): Documento técnico aprobado por la Secretaría de Tránsito local para definir desvíos, señalización y horarios.
Permiso de Cierre de Vía
Permisos Ambientales
 12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
1. Sobre la Programación y Tránsito
Nota 1 (Aprobación Previa del PMT): No se autorizará el inicio de actividades de demolición, excavación o vertido de concreto en el frente de obra hasta que el contratista cuente con la resolución de aprobación vigente del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) expedida por la autoridad de movilidad local.
Nota 2 (Coordinación de Redes): Previo al movimiento de tierras con maquinaria pesada, el contratista deberá realizar apiques exploratorios manuales y obtener el visto bueno por escrito de las empresas de servicios públicos. Cualquier daño a la infraestructura subterránea no reportada o identificada será responsabilidad exclusiva del contratista.
2. Sobre la Calidad del Concreto y Resistencia (MR)
Nota 3 (Diseño de Mezcla): El contratista deberá presentar para aprobación de la Interventoría el diseño de mezcla de concreto premezclado, especificando la Resistencia a la Flexotracción (Módulo de Rotura - MR) requerida por los diseños (usualmente MR 3.8, MR 4.2 o MR 4.5 MPa a los 28 días), junto con las certificaciones de la planta dosificadora.
Nota 4 (Ventana de Corte de Juntas): El corte de las juntas longitudinales y transversales de contracción se ejecutará con cortadora de disco de diamante dentro de la ventana de corte óptima (típicamente entre 4 y 12 horas después del vaciado, antes de que aparezcan fisuras por contracción térmica). Un retraso en esta actividad que genere agrietamiento aleatorio será causal de rechazo del tramo.
3. Sobre la Logística y Control Ambiental
Nota 5 (Disposición de RCD): Todo material proveniente de la demolición del pavimento existente o de la excavación de la subrasante deberá ser transportado únicamente a escombreras autorizadas (sitios de disposición final de RCD) que cuenten con licencia ambiental vigente. El contratista deberá presentar los vales de disposición final como requisito para el pago de las actas de obra.
Nota 6 (Protección del Concreto Fresco): El contratista mantendrá en obra lonas, plásticos o membranas impermeables suficientes para proteger el concreto fresco de lluvias imprevistas o de la pérdida acelerada de agua por evaporación (vientos/sol), garantizando la aplicación inmediata de la membrana de curado químico.
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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