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ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FICHA TÉCNICA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-002-2026
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA”

	Ítem
	Denominación
	Unidad
	Cantidad

	1
	Excavadora de orugas
	Unidad
	1

	2
	Retroexcavadora de llantas
	Unidad
	1

	3
	Motoniveladora
	Unidad
	1



1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
ÍTEM 1 EXCAVADORA DE ORUGAS

	Componente
	Especificación mínima

	Configuración básica
	Excavadora hidráulica sobre orugas de acero, giro completo de la superestructura y contrapeso aprobado para los implementos suministrados. Masa operativa entre 18.000 y 23.000 kg.

	Motor
	Potencia neta mínima de 100 kW conforme a ISO 9249:2007. Se informará el régimen nominal y la potencia disponible con los accesorios de servicio instalados.

	Tren de rodaje
	Orugas con zapatas de ancho mínimo de 600 mm, dispositivos de ajuste de tensión y protección de motores de traslación. El ancho final y la presión media sobre el suelo se declararán para la masa operativa ofertada.

	E01 Geometría de excavación
	Profundidad máxima mínima de 6,0 m y alcance máximo al nivel del suelo mínimo de 9,0 m. Adicionalmente, la envolvente permitirá situar el punto de corte del cucharón a 7,0 m horizontales desde el eje de giro y 2,5 m por debajo del plano de apoyo, en una misma posición. Se aportará diagrama acotado.

	E02 Fuerzas de excavación
	Fuerza máxima del cucharón no inferior a 120 kN y del brazo no inferior a 95 kN, determinadas conforme a ISO 6015:2006. Los valores corresponderán al brazo, cucharón y modo de presión ofertados; se identificarán los modos de aumento temporal de presión, si se utilizan. [11]

	E03 Sistema hidráulico
	Bomba o conjunto de bombas de caudal variable con regulación de potencia. Capacidad de ejecutar movimientos combinados de pluma, brazo y cucharón. Se declararán caudales por bomba, presiones por circuito y lógica de prioridad; no se aceptará un caudal agregado como prueba de disponibilidad simultánea en todos los circuitos.

	Cucharón principal
	Un cucharón de excavación con capacidad nominal mínima de 0,95 m³, dientes y elementos de desgaste reemplazables. Se declarará el método de medición de capacidad y la densidad máxima admisible del material para el conjunto suministrado.

	E04 Protección del operador
	Estructura ROPS conforme a ISO 12117-2:2008. Resguardos superior y frontal del operador, nivel II conforme a ISO 10262:1998, aprobados por el fabricante para la configuración. Deben preservar visibilidad, acceso y salida de emergencia.

	Control y seguridad de implementos
	Bloqueo de mandos durante acceso a cabina; medios de descenso controlado de implementos ante parada del motor; procedimiento de inmovilización para mantenimiento y protección de mangueras en puntos expuestos al contacto con material.

	Manejo de cargas
	Tabla de capacidad de elevación del fabricante, por radio, altura y orientación respecto de las orugas, correspondiente al brazo, zapatas y contrapeso suministrados. Las fuerzas de excavación no podrán presentarse como capacidades de elevación.

	Sistema de telemetría
	Original de fabrica



ÍTEM 2 RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

	Componente
	Especificación mínima

	Configuración básica
	Retroexcavadora cargadora sobre neumáticos con tracción motriz efectiva en las cuatro ruedas, estabilizadores posteriores y bloqueo diferencial. Masa operativa entre 7.500 y 10.500 kg con cabina y todos los componentes suministrados.

	Motor
	Potencia neta mínima de 63 kW conforme a ISO 9249:2007. Se acreditará el valor de la versión concreta ofertada.

	Transmisión
	Como mínimo cuatro relaciones de avance y dos de retroceso, con inversión controlada del sentido de marcha. Las relaciones y velocidades de desplazamiento se declararán con los neumáticos suministrados.

	R01 Geometría posterior
	Profundidad máxima mínima de 5,0 m; capacidad para conformar un fondo horizontal de 2,0 m de longitud, en el plano de trabajo del brazo, a una profundidad mínima de 4,60 m; alcance al nivel del suelo mínimo de 6,0 m medido desde el pivote de giro posterior brazo estándar.

	R02 Fuerzas posteriores
	Fuerza de excavación del cucharón mínima de 55 kN. Fuerza del brazo mínima de 30 kN en posición retraída y de 22 kN en posición totalmente extendida, cuando exista extensión. Medición conforme a ISO 6015:2006 o método SAE del fabricante acompañado de su correspondencia técnica con las condiciones de comparación.

	R03 Sistema hidráulico
	Centro cerrado, detección de carga y bombeo de caudal variable. Caudal máximo mínimo de 120 L/min al régimen nominal y presión máxima de servicio mínima de 220 bar en el sistema de implementos. Se declararán las condiciones de cada magnitud; no se presume su disponibilidad simultánea a máximos.

	Circuito auxiliar
	Líneas de suministro y retorno instaladas hasta el brazo posterior, mando de activación y conexiones protegidas. Se aportará tabla de caudal regulable, presión y contrapresión admisible o de acuerdo con el fabricante. No se exige un caudal auxiliar específico ni se incluye martillo en este suministro.

	R04 Cargador frontal
	Un cucharón de uso general de capacidad nominal mínima de 0,90 m³, con autonivelación durante elevación. Altura libre bajo el borde de descarga mínima de 2,65 m con ángulo de vaciado de al menos 40°. Capacidad de elevación a altura máxima mínima de 2.500 kg con el cucharón y acople suministrados.

	Capacidad de operación del cargador
	Se declarará capacidad de operación nominal y carga de vuelco conforme a ISO 14397-1:2007 o método de fabricante técnicamente comparable. El dato de elevación de mínimo 2.500 kg no autoriza transportar esa carga si excede la capacidad nominal o las condiciones de estabilidad. 

	Cucharón posterior
	Un cucharón de excavación de ancho entre 550 y 650 mm, con dientes reemplazables y compatibilidad con el sistema de acople. Las fuerzas y geometrías exigidas se acreditarán con ese cucharón.

	R05 Amortiguación
	Sistema de amortiguación hidráulica del conjunto cargador durante desplazamiento, activable por el operador o automáticamente y desconectable para excavación o de acuerdo con el fabricante.

	Frenos y neumáticos
	Frenos de servicio protegidos mediante baño de aceite o sistema cerrado; freno de estacionamiento. Conformidad del sistema de frenos con ISO 3450:2011. Neumáticos aptos para carga, velocidad y trabajo mixto sobre afirmado, conforme a la configuración aprobada. 

	Protección y estabilidad
	Cabina ROPS conforme a ISO 3471:2008 y FOPS conforme a ISO 3449:2005. Estabilizadores hidráulicos con apoyo adecuado y contrapeso aprobado para la máxima extensión. Se declarará el nivel de protección FOPS y la configuración certificada. 



ÍTEM 3 MOTONIVELADORA

	Componente
	Especificación mínima

	Configuración básica
	Motoniveladora articulada de seis ruedas con masa operativa entre 13.000 y 17.000 kg, incluida la configuración de hoja, tracción y escarificador suministrados.

	Motor
	Potencia neta mínima de 100 kW disponible con la tracción integral conectada, conforme a ISO 9249:2007. Se aportará tabla de potencia por marcha y modo de operación; no bastará informar únicamente la potencia máxima en una marcha de transporte.

	M01 Tracción
	Accionamiento motriz efectivo de las cuatro ruedas traseras, se identificarán arquitectura del sistema, mandos, rango de velocidades y limitaciones. La denominación AWD sin evidencia de accionamiento delantero no acredita cumplimiento.

	Transmisión y articulación
	Como mínimo seis relaciones de avance y tres de retroceso. Articulación del bastidor y dirección de ruedas delanteras. Se informarán radio de giro, ángulo de articulación y oscilación de ejes para los neumáticos suministrados.

	Hoja
	Longitud mínima de 3,65 m; cuchillas y cantoneras reemplazables. Rotación de 180° a cada lado, desplazamiento lateral y posicionamiento para conformación de taludes hasta 90° a derecha e izquierda. Los movimientos se comprobarán para el conjunto entregado.

	M02 Dirección secundaria
	Sistema de dirección secundaria que conserve capacidad de maniobra para una detención controlada ante pérdida de la asistencia principal, con señalización de falla. Cumplimiento de ISO 5010:2019 en la configuración dotada de este sistema. 

	M03 Frenado
	Frenos de servicio de discos en baño de aceite o sistema cerrado que acredite aislamiento funcional de las superficies de fricción frente a agua y partículas. Frenado secundario y de estacionamiento. Conformidad con ISO 3450:2011. 

	M04 Sistema hidráulico
	Centro cerrado y bomba de caudal variable, con caudal máximo mínimo de 140 L/min y presión máxima de servicio mínima de 230 bar. Capacidad para movimientos combinados de elevación, desplazamiento lateral y giro de hoja. Se informarán prioridades y condiciones de medición; no se presume simultaneidad de caudal y presión máximos.

	M05 Mando del círculo
	Protección específica contra sobrecarga mediante embrague deslizante, desacople controlado o limitador hidráulico que el fabricante identifique como protección del mando del círculo. Debe permitir restablecer la operación después de actuar sin sustituir componentes estructurales.

	Escarificador
	Un escarificador de accionamiento hidráulico, ancho útil mínimo de 2,0 m y mínimo 5 dientes reemplazables. Capacidad geométrica de penetración regulable hasta 80 mm o más por debajo del plano de apoyo. La penetración efectiva dependerá del material y de las condiciones de tracción.

	Protección del operador
	Cabina ROPS conforme a ISO 3471:2008 y FOPS nivel II conforme a ISO 3449:2005, certificadas para la masa y configuración suministradas.

	Información de tracción
	Curva o tabla de fuerza de tiro o tracción de hoja, con definición de la magnitud, masa, neumáticos, distribución por ejes y modo de tracción. La fuerza teórica no se presentará como esfuerzo utilizable en cualquier superficie o de acuerdo con el fabricante 



2. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS

2.1. Estado y configuración del equipo.
Los equipos deberán ser nuevos, sin uso productivo previo y sin componentes remanufacturados. Deberán entregarse con la totalidad de los componentes, accesorios, opciones e implementos requeridos para cumplir las especificaciones técnicas mínimas establecidas para cada ítem.

Al momento de la entrega, el registro del horómetro deberá corresponder exclusivamente a las horas derivadas de pruebas de fábrica, alistamiento, inspección preentrega y maniobras necesarias para su movilización y entrega. Cuando se registren horas de operación, el contratista deberá informar y soportar su procedencia.

2.2. Motorización y potencia.
Los equipos deberán contar con motor diésel turboalimentado. La potencia mínima establecida para cada ítem corresponderá a potencia neta, determinada conforme a la norma ISO 9249:2007, indicando el régimen de revoluciones por minuto (rpm) al cual se obtiene dicho valor.

Para efectos de verificación se tomará como referencia la potencia expresada en kilovatios (kW). Cuando la documentación técnica utilice unidades diferentes, deberá permitir establecer su equivalencia. No se aceptará como acreditación del requisito un valor correspondiente exclusivamente a potencia bruta cuando la especificación exija potencia neta.
2.3. Masa operativa.
La masa operativa deberá corresponder a la configuración efectivamente ofertada y suministrada, incluidos los implementos, contrapesos, fluidos y demás componentes considerados por el fabricante para determinar dicha magnitud.

El proponente deberá identificar las condiciones de configuración bajo las cuales el fabricante reporta la masa operativa. No se aceptarán como equivalentes la masa de transporte, la masa de embarque ni la masa máxima admisible de las estructuras de protección.
2.4. Puesto del operador.
Los equipos deberán contar con cabina cerrada de fábrica, sistema de aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad, superficies o escalones de acceso antideslizantes, pasamanos, espejos retrovisores, limpiaparabrisas y salida de emergencia, según la configuración del fabricante.

Las estructuras y dispositivos de protección del operador exigidos específicamente para cada tipo de equipo deberán corresponder a la configuración y masa operativa suministradas.
2.5. Instrumentación, señalización y advertencias.
El puesto del operador deberá disponer, mediante indicadores individuales o sistema electrónico de monitoreo, como mínimo, de información sobre horas de operación, nivel de combustible y temperatura del motor, así como de las alertas o advertencias previstas por el fabricante para presión de lubricación, funcionamiento del sistema eléctrico y fallas activas.

Cuando el diseño del equipo incorpore monitoreo de temperatura del sistema hidráulico, esta información deberá estar disponible para el operador. El equipo deberá contar además con alarma de retroceso, bocina y luces de trabajo delanteras y posteriores.
2.6. Emisiones del motor.
El equipo y su motor deberán cumplir los requisitos y límites de emisiones que les resulten aplicables conforme a la Resolución 762 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, atendiendo el tipo de fuente móvil, las características del motor y las condiciones temporales de fabricación, importación o ingreso al país que resulten aplicables.

El proponente deberá identificar el nivel de emisiones del motor ofertado. El contratista deberá aportar, para la entrega y legalización del equipo, los documentos de conformidad, trazabilidad o soporte regulatorio exigibles en Colombia. La sola denominación comercial de una norma o nivel internacional de emisiones no sustituirá los documentos requeridos por la regulación nacional.
2.7. Condiciones de operación ambiental.
Se deberá aportar información técnica del fabricante que permita identificar, para el modelo ofertado, las condiciones de operación relacionadas con temperatura ambiente y altitud, incluyendo como mínimo la altitud a partir de la cual se produzca reducción de potencia del motor, cuando aplique.

Cuando el fabricante establezca curvas, tablas o factores de reducción de potencia por altitud o temperatura, estos deberán aportarse. Igualmente deberán identificarse las restricciones operativas relevantes asociadas al sistema de enfriamiento o climatización que resulten aplicables a la configuración ofertada.
2.8. Mantenimiento e inspección.
El diseño del equipo deberá permitir el acceso seguro a los puntos de inspección, lubricación y llenado previstos para el mantenimiento rutinario, mediante accesos, plataformas o medios incorporados por el fabricante.

El contratista deberá entregar el programa de mantenimiento establecido por el fabricante, indicando como mínimo los componentes objeto de inspección o sustitución y sus respectivos intervalos por horas de operación o tiempo calendario.

Las actividades rutinarias de inspección no deberán requerir la remoción de elementos estructurales de protección ni la permanencia del operario bajo implementos elevados sin los dispositivos de bloqueo previstos por el fabricante.
2.9. Documentación técnica para operación y mantenimiento.
Con cada equipo, el contratista deberá entregar como mínimo:

a. Manual de operación y mantenimiento en español;
b. Catálogo o información técnica para identificación de repuestos;
c. Tabla o programa de lubricación;
d. Capacidades y especificaciones de los fluidos;
e. Dimensiones y masa para transporte; y
f. Instrucciones del fabricante para transporte, amarre y operación segura, incluidas las limitaciones de pendiente cuando estén definidas para el equipo.

La información deberá entregarse en formato digital legible y, como mínimo, una copia física del manual de operación y mantenimiento por cada equipo suministrado.
2.10. Garantía del equipo.
Cada equipo deberá contar con garantía mínima de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción, sin límite de horas de operación durante dicho período, que cubra defectos de fabricación y montaje.

La garantía deberá comprender, cuando la falla se encuentre cubierta, el diagnóstico, suministro e instalación de repuestos, mano de obra y desplazamiento del personal técnico requerido para su atención, sin costo adicional para la Entidad.

El proponente deberá informar con su oferta las condiciones y exclusiones de la garantía ofrecida. En ningún caso las exclusiones podrán desconocer la cobertura mínima exigida por la Entidad.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, el oferente deberá tener en cuenta lo que se describe a continuación, las cuales deberá acreditar al momento de presentar su oferta y serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección.

3.1. ACREDITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MARCA EN COLOMBIA
Con el fin de garantizar las condiciones de garantía de fábrica, comercialización de repuestos originales y la continuidad en los mantenimientos preventivos y correctivos, es necesario que, en caso que el proponente no sea el fabricante de los elementos ofertados, aporte certificado expedido por el fabricante o del distribuidor autorizado del elemento ofertado, donde se demuestre el respaldo de los productos ofertados, para el caso del cumplimiento de garantía y de mantenimientos, en el Departamento del Tolima.  
3.2. ACREDITACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DE LA FÁBRICA
El mantenimiento preventivo y correctivo en los periodos establecidos por el fabricante permitirá que el producto objeto de adquisición pueda permanecer en estado de servicio durante su uso. 

Adicionalmente, el uso de repuestos originales de la fábrica tanto para los mantenimientos preventivos como correctivos generará que el transcurso del tiempo el elemento objeto de adquisición permanezca en condiciones idóneas para la finalidad objeto de adquisición. 

Es por ello por lo que resulta necesario para la entidad contratante que se acredite por parte del fabricante o distribuidor autorizado la disponibilidad de repuestos por el termino mínimo de 10 años de los elementos ofertados. 
3.3. ACREDITACIÓN DE SISTEMA TELEMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN
Para garantizar la calidad del producto, el control en el desarrollo actividad, localización, condiciones de seguridad, condiciones de mantenimiento y estado del producto ofertado, el proponente deberá acreditar mediante certificación emitida por el fabricante o el distribuidor autorizado, donde certifique que el equipo ofertado contará con la implementación total de un sistema telemático de administración, el cual deberá tener un funcionamiento por un periodo mínimo de 1 año, el cual permita establecer la productividad, control y eficiencia del equipo ofertado. Como mínimo, la certificación deberá señalar que el sistema telemático permitirá al usuario el registro y seguimiento a los siguientes aspectos:
0. Horas trabajadas
0. Geocercas y desplazamientos de la maquina
0. Descripción de fallas técnicas y/o operacionales
0. Diagnósticos remotos
0. Registros de consumo de combustible
0. Seguimiento y administración por página web y/o aplicativo.
El fabricante o el distribuidor autorizado deberá garantizar el funcionamiento de este aplicativo durante el término y por tanto, en caso de presentar fallas en el sistema telemático en el sistema telemático deberá resolverlas dentro de las 36 horas siguientes al reporte de la falla por parte de la entidad contratante.  
3.5. GARANTÍA DEL PRODUCTO
En concordancia con la finalidad de la contratación, la cual exigirá del elemento objeto de contratación un uso permanente y constante, se requiere que la garantía no esté limitada en horas de trabajo, sino que corresponda a un periodo comercial de soporte. 

En este sentido, el proponente deberá acreditar mediante certificación emitida por el fabricante o el distribuidor autorizado la garantía de por lo menos de un (1) año sin límite de horas de servicio, contado a partir del recibido a satisfacción por el contratante, específicamente para el producto ofertado. 

Igualmente deberá acreditar que el término de respuesta a la garantía no será superior a 36 horas siguientes a la comunicación de la falla por parte de la entidad contratante. 
3.6. MANTENIMIENTOS 
Los mantenimientos preventivos y correctivos serán realizados en las instalaciones dispuestas por el fabricante o distribuidor autorizado según las recomendaciones de fábrica. Para este efecto el proponente deberá certificar que en caso de resultar adjudicatario aportará los manuales de mantenimiento preventivo y correctivo.

La certificación emitida, deberá establecer los intervalos de mantenimiento según las condiciones dispuestas por el fabricante. 

3.7. POSTVENTA Y SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO
De acuerdo con las finalidades de la presente contratación, la vida útil esperada del producto adquirido y los posibles mantenimientos correctivos, daños o reparaciones que se puedan llegar a requerir, resulta indispensable para el municipio de Chaparral - Tolima que el fabricante o su distribuidor autorizado cuente con instalaciones de postventa o de taller autorizado por la fábrica o de servicio de reparaciones autorizado por la fábrica, en la zona del departamento del Tolima. 
Para este efecto el fabricante o el distribuidor autorizado acreditaran mediante certificación los talleres autorizados para el mantenimiento o reparación del elemento con presencia en el departamento del Tolima. Lo anterior lo acreditará informando la dirección exacta con la numeración correspondiente, la identificación de la ciudad o municipio y el horario de atención al público. El comité evaluador podrá realizar visita de verificación al sitio. El proponente deberá certificar que en dicho lugar contará con la disponibilidad de repuestos originales del fabricante del elemento ofertado para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario. 
3.8. CAPACITACIONES TÉCNICAS
El municipio se considera indispensable que el futuro contratista, además de la entrega material de la maquinaria objeto del contrato, garantice un servicio post–entrega que incluya la formación y capacitación integral del personal designado por la Administración Municipal en la operación, conservación y protocolos de seguridad relacionados con los equipos adquiridos.

En ese sentido, a efectos de garantizar que el personal que operará el elemento objeto de adquisición conozca la operación de equipo, funcionalidad y cuidados, se requiere que el proponente ya sea por el fabricante o su representante autorizado acredita mediante certificación que de forma posterior a la firma del contrato la realización de una (1) capacitación de mínimo 20 horas dictadas por personal técnico certificado por parte del fabricante del equipo, para lo cual se debe entregar un informe técnico y las certificaciones del personal que participará en la misma. 

Dicha capacitación deberá llevarse a cabo durante el periodo inicial de puesta en funcionamiento de la maquinaria, a fin de asegurar que los funcionarios o trabajadores responsables adquieran las competencias necesarias para un uso adecuado, seguro y eficiente de los equipos. Este proceso de transferencia de conocimiento resulta esencial no solo para garantizar el correcto desempeño de la maquinaria desde su entrada en operación, sino también para prolongar su vida útil, reducir riesgos de fallas por manipulación inadecuada y optimizar la inversión realizada con recursos públicos. Del mismo modo, el futuro contratista debera entregar manuales de operación y mantenimiento preventivo.
3.9. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El proponente deberá acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en cada uno de los items a contratar. Para tal efecto deberá aportar ficha técnica expedida por el fabricante o distribuidor autorizado de cada uno de los equipos objeto de contratación donde se pueda verificar el cumplimiento a cabalidad de las condiciones exigidas. Para tal efecto, el proponente debera diligencia el Anexo 2 – Declaración de condiciones tecnicas. 

Se expide en Chaparral Tolima, en el mes de septiembre 2026. 




ORIGINAL FIRMADO
EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA
Secretario de Infraestructura y Equipamento Municipal. 
Municipio de Chaparral - Tolima
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