FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-226-CENACAVIACION-2026
Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:
(INDICAR, SI CUMPLE O NO CUMPLE). 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ADQUISICIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN Y POSTES METÁLICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AERONAVES DE LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN ORGÁNICOS DE LA BRIAV 33
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS:N/A

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	CUMPLE / NO CUMPLE

	A-02-02-01-002-007
	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)
	

	ITEM
	CODIGO  DANE
	TALLER
	DESCRIPCIÓN DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	P/N -SERIE -MODELO /ALTERNO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC  (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO  OTAN – NOC (OPCIONAL)
	

	1
	2732005
	BRIAV33
	MALLA DE PROTECCIÓN
 
El contratista deberá 
suministrar malla de 
protección para aeronaves con las siguientes características mínimas:
 
Material
Fabricada en Nylon  6 multifilamento de alta tenacidad.
 
Malla anudada. 
Tratamiento UV para uso exterior. 
Resistente  a la humedad. Resistente a la radiación 
solar. 
Resistente al ataque de 
hongos y agentes 
ambientales.
Características Técnicas
Denier mínimo: 210D/96.
Diámetro mínimo del 
hilo: 2.2 mm.
Luz del rombo 
(ojo de malla): 13 cm ±5%.
Resistencia mínima a la
tracción: 140 kgf por rombo.
Color negro o equivalente para aplicaciones militares.
Vida útil mínima 
esperada: 3 años bajo condiciones normales de operación.
Presentación
En módulos o rollos que
permitan su correcta 
instalación.
Libre de empates 
defectuosos.
Sin roturas.
Sin deformaciones.
	N/A
	




METRO CUADRADO





	49221505
	1221883
	NO APLICA
	



	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ADQUISICIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN Y POSTES METÁLICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AERONAVES DE LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN ORGÁNICOS DE LA BRIAV 33
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS:N/A

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	CUMPLE / NO CUMPLE

	A-02-02-01-004-002
	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	

	ITEM
	CODIGO  DANE
	TALLER
	DESCRIPCIÓN DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	P/N -SERIE -MODELO /ALTERNO
	UNIDAD  MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP  (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN – NOC (OPCIONAL)
	

	2
	4299930
	BRIAV 33 
	POSTE METÁLICO
El contratista deberá suministrar
postes metálicos destinados al 
soporte de la malla de protección
para aeronaves.
Material
Acero estructural.
Acabado anticorrosivo mediante galvanizado o pintura
electrostática.
Apto para trabajo permanente en exteriores. Características
técnicas sistema abatible.
Tubo principal mínimo:
70 mm x 70 mm x 2 mm
Pie de amigo desmontable 
mínimo: 50 mm x 50 mm x 2 mm Sistema de tensión para la malla mediante cable de acero 
galvanizado.
Sistema de poleas.
Cabrestante manual para 
elevación de la malla.
Sistema de fijación mecánico.
Todos los accesorios deberán 
ser metálicos y resistentes a la corrosión.
Accesorios mínimos incluidos.
Cada poste deberá suministrarse
con:
Cable de acero galvanizado.
Poleas
Cabrestante manual
Pernos.
Tuercas
Arandelas.
Pasadores.
Elementos de fijación.
Manual de armado.
	     N/A
	UN        
	30102903
	1263217
	NO APLICA
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	No.
	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	  1
	CONDICIONES
GENERALES
	El contratista deberá suministrar la totalidad de los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo, garantizando que sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y aptos para el uso previsto por la Brigada de Aviación Ejército No. 33 "Movilidad y Maniobra".
No se aceptarán bienes usados, reconstruidos, remanufacturados, reparados o con evidencias de deterioro.
	

	  2
	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
	Los bienes ofertados deberán cumplir como mínimo con las características técnicas establecidas por la Entidad.
El proponente podrá ofertar bienes con características superiores, siempre que no modifiquen la funcionalidad requerida ni generen costos adicionales para la Entidad.
	

	  3
	COMPATIBILIDAD
	La malla de protección, los postes metálicos y los accesorios suministrados deberán ser completamente compatibles entre sí, garantizando la correcta conformación del sistema de protección requerido por la Brigada de Aviación Ejército No. 33.
	

	4
	CALIDAD DE LOS MATERIALES
	MALLA
La malla deberá:
· Estar fabricada en nylon multifilamento de alta tenacidad o material de desempeño equivalente o superior.
· Ser resistente a la radiación ultravioleta (UV).
· Ser resistente a la humedad.
· Ser resistente al ambiente exterior.
· Mantener sus propiedades mecánicas durante el tiempo de garantía.

POSTES
Los postes deberán:
· Fabricarse en acero estructural.
· Contar con protección anticorrosiva mediante galvanizado o pintura electrostática.
· Ser aptos para uso permanente en exteriores.
· Garantizar estabilidad estructural durante la operación del sistema de protección.

Nota: el oferente deberá allegar un documento, junto con la oferta debidamente suscrito por el representante legal, manifestando su compromiso de dar cumplimiento a la calidad de los materiales al momento de la entrega de los bienes durante la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario.
	

	5
	ACCESORIOS
	El suministro deberá incluir todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema ofertado, tales como:
Elementos de fijación.
· platinas 800x800mm en acero 3/8" con 8 perforaciones x (48 unidades)
· pernos expansión 5/8" x 6" x (64 unidades)
· arandelas y tuercas de seguridad para eje de 1" x ( 28 unidades)
· eje fabricado y roscado en acero 1" x (48 unidades)
· chumacera flanche 1" x (96 unidades)
· cable alma acero 3/16" (960 metros)
· tensor m12 (144 unidades)
· casquetes (288 casquetes)
· polea acerada para guaya 3/16" x (48 unidades)
· cabrestante manivela 300kgs ( 24 unidad)
· No se aceptarán sistemas incompletos que requieran la adquisición posterior de accesorios indispensables para su funcionamiento.

Nota: el oferente deberá allegar un documento, junto con la oferta debidamente suscrito por el representante legal, manifestando su compromiso de dar cumplimiento a la entrega de los accesorios durante la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario.
	

	6
	APLICACIÓN DE LA
DIRECTIVA 34
	El contratista se obliga, durante la ejecución del contrato, a entregar completamente diligenciado al Supervisor el formato anexo De Cláusula Contractual de Catalogación, que no cuenten con código OTAN, cuando aplique, dicha información deberá presentarse dentro de los plazos establecidos, con el fin de garantizar la correcta identificación, registro, trazabilidad y control logístico de los bienes incorporados.
	

	7
	DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
	Con la entrega de los bienes el contratista deberá suministrar:
· Ficha técnica del fabricante 
· Certificado de garantía.
· Relación de los bienes suministrados.
· Manual de armado o instalación, cuando aplique.
· Certificados de calidad del fabricante, cuando existan.
	

	8
	EMPAQUE Y
TRANSPORTE
	Los bienes deberán entregarse debidamente protegidos mediante empaques adecuados que eviten daños durante el transporte, almacenamiento y manipulación.
El contratista asumirá los costos de embalaje, cargue, transporte, descargue y entrega en el lugar indicado por la Entidad.
	

	9
	PROTOCOLO DE
RECEPCIÓN
	El supervisor verificará como mínimo:
· Cantidades contratadas.
· Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
· Estado físico de los bienes.
· Funcionamiento de los mecanismos abatibles (cuando aplique).
· Integridad de la malla.
· Accesorios completos.
· Documentación técnica.

El recibo a satisfacción únicamente procederá cuando se verifique el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

El supervisor rechazará los bienes cuando:
· No cumplan las especificaciones técnicas mínimas.
· Presenten deterioro físico.
· Sean usados o remanufacturados.
· No incluyan los accesorios exigidos.
· No correspondan a las cantidades contratadas.
· No acrediten las características ofrecidas por el contratista.
	

	10
	DEMOSTRACIÓN TECNICA DE PROCESO DE INSTALACIÓN
	La presente contratación comprende únicamente el suministro de la malla de protección y de los postes metálicos.

El contratista deberá efectuar la demostración técnica del procedimiento de instalación, montaje, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las recomendaciones del fabricante. Para tal efecto, se contará con la participación del personal designado por cada uno de los Batallones comprometidos, quienes verificarán el procedimiento en el Fuerte Militar de Tolemaida.

La instalación, montaje, cimentación o cualquier obra civil necesaria para su puesta en funcionamiento no hacen parte del alcance  del presente proceso contractual.
	

	11
	NORMATIVIDAD
TÉCNICA
	· RACAE 160 – Seguridad de la Aviación de Estado.
· RACAE 155 – Diseño y operación de helipuertos.
Reglamentación y circulares vigentes de la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES).
· Anexo 14 de OACI – Aeródromos, Volumen II – Helipuertos.
· Normativa técnica/constructiva 
· Norma técnica colombiana aplicable al acero estructural, cuando se determine el grado de acero utilizado. 
· Norma aplicable al galvanizado/protección contra corrosión de los elementos metálicos. 
· Normas ASTM/ISO de ensayo que correspondan a resistencia a la tracción, desgarro, abrasión y envejecimiento UV  de textiles, seleccionadas según el material específico ofrecido. 
· Fichas técnicas y certificados del fabricante para la malla, postes, anclajes y accesorios.
· Norma Técnica Colombiana 378/2018 Establece procedimientos para el acondicionamiento y ensayo de textiles.
· Norma Técnica Colombiana 754-1, por su parte, corresponde al método para determinar resistencia a la rotura y  elongación de telas.
· Norma Técnica Colombiana 1920/2020 – Acero estructural al carbono.
· Norma Técnica Colombiana 6147:2021 – Perfiles estructurales de acero.
· Norma Técnica Colombiana 2374:2021 – Tubería estructural de acero al carbono.
· Norma Técnica Colombiana 4011:2021 – Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas).
En consecuencia, podrán ofertarse bienes de cualquier fabricante o marca que acrediten características técnicas iguales o superiores a las exigidas en el presente anexo, sin que ello constituya causal de rechazo, siempre que el contratista demuestre documentalmente su equivalencia técnica.
	· 

	12
	RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA
	El contratista debe garantizar el empleo por parte de su personal de los implementos de seguridad industrial que requieran en la entrega de los bienes, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la propiedad, al personal, instalaciones y equipos de la Aviación del Ejército. 
Nota: en caso de lesiones, accidentes y demás que se presenten en las instalaciones de las unidades militares en desarrollo de la ejecución del contrato, no son responsabilidad de la institución. Los costos, trámites y perjuicios generados por aquellas son responsabilidad exclusiva del contratista
	

	13
	CRONOGRAMA
	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución Contractual, el cronograma detallado de entrega de los bienes, de conformidad con las condiciones y plazos establecidos en el Contrato y el acta de inicio.
Las entregas deberán efectuarse en el lugar, fecha y condiciones previamente establecidos y coordinados con el supervisor del  contrato 
	



CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 






FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
