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POLICÍA NACIONAL

	
	

	INVITACIÓN CONVOCATORIA MÍNIMA CUANTÍA
	

	
	



ANEXO No. 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El fututo contratista deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

PROPONENTE _____________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	ÍTEM
	Ficha técnica de especificaciones
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Nombre elemento
	Medidor Fotómetro Multiparámetro para Medidor de agua potable
	
	

	
	Referencia
	HI 83300-01
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	





















Descripción técnica
	· El medidor multiparámetro es ideal para la medición de la calidad del agua potable y debe cumplir con los parámetros establecidos por la resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano” el equipo a adquirir debe contener lo siguiente:

· Garantizar 60 métodos programados diferentes que miden 37 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua.

· Un modo de medición de la absorbancia para verificar el desempeño de la lectura, y una opción para los usuarios que desarrollen una concentración personalizada, la comparen con las curvas de absorbancia.

· Contar con una entrada de electrodo de pH/temperatura digital y que permite al usuario medir el pH mediante un electrodo de vidrio convencional.

· Todas las mediciones de pH con variaciones de temperatura se estabilizan de forma automática gracias a un termistor que se ubica en la punta de un bulbo sensor, el cual ayuda a que la medición de temperatura sea rápida y precisa.

· El medidor multiparámetro debe traer, celda de medición con tapa, baterías y el manual de instrucciones. Y los estándares de verificación si lo requiere y los reactivos para la toma de muestras.

· El equipo debe contener 2 puertos USB que se utilizan para transferir datos a una unidad USB o a un computador, y también se usan como entrada de una fuente de energía para el medidor. Asimismo, para una mayor comodidad y portabilidad, el medidor funciona con una batería interna de polímero de litio de 3.7 VDC recargable.

· Fuente LED de alta eficiencia
	
	

	
	Modo de medición de la absorbancia
	Permite verificar el rendimiento mediante los estándares CAL Check para validar el rendimiento del sistema. En este modo, el usuario puede seleccionar 1 de las 5 longitudes de onda lumínicas (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm), medirla, marcar una concentración personalizada y compararla con el modo de absorbancia.
	
	

	
	Pantalla
	Pantalla LCD gráfica de 128 x 64 píxeles con retroiluminación
	
	

	
	Temporizador
	Temporizador de reacción incorporado para realizar mediciones fotométricas
	
	

	
	Modo de la absorbancia
	El equipo debe contar con las cubetas CAL Check que validen la fuente lumínica y el detector
	
	

	
	Capacitación de uso
	El vendedor debe garantizar capacitación para el manejo adecuado del elemento adquirido emitiendo las recomendaciones y su funcionamiento.
	
	

	
	Registro de datos
	Debe guardar hasta registrar hasta 1000 lecturas de medición con el usuario y la identificación de la muestra, los cuales se puede recuperar para utilizarlos en el futuro.

Debe contener un teclado alfanumérico para introducir la identificación de la muestra y del usuario
	
	

	
	Indicador del estado de la batería
	El equipo debe indica la duración de batería restante 
	
	

	
	Tipo/vida de la batería
	Batería recargable de polímero de litio de 3.7 VDC/>500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición de pH continua
	
	

	
	Fuente de alimentación
	Adaptador de corriente 5 VDC USB 2.0 con USB-A a cable de microUSB-B (incluido) 
	
	

	
	Pantalla
	LCD de 128 x 64 píxeles retroiluminado 
	
	

	
	Fuente lumínica del fotómetro/colorímetro
	Fuente lumínica del fotómetro/colorímetro 
	
	

	
	Dimensiones
	206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8") 
	
	

	
	Peso
	1.0 kg (2.2 libras) 
	
	

	
	Número de métodos
	128 máx. 
	
	

	
	Tipo de cubeta
	24.6 mm, redonda 
	
	

	
	Características
	Temporizador de reacción incorporado para realizar mediciones fotométricas la medición se lleva a cabo una vez finaliza el temporizador para una mayor continuidad en las mediciones, se garantiza que, gracias al temporizador, todas las lecturas se realicen en los intervalos de reacción apropiados, independientemente del usuario. 

Modo de la absorbancia el equipo debe contar con las cubetas CAL Check que validan la fuente lumínica y el detector, estas cubetas permiten que el usuario marque la concentración o la absorbancia en una longitud de onda específica para usarse con los datos químicos proporcionados por el usuario o para el aprendizaje de los principios de la fotometría.

Unidades de medida 
En la lectura se muestra la unidad apropiada de medida, junto con la forma química 

Conversión de resultados 
Con solo presionar un botón, y de manera automática, el equipo adapta las lecturas a otras formas químicas. 

Cubierta de la cubeta 
· Ayuda a evitar que la luz parásita afecte las mediciones. 
· Entrada del electrodo de pH digital.
· Mide el pH y la temperatura con solo una sonda.
· Utiliza los criterios de las buenas prácticas de laboratorio (GLP) que rastrea la información de calibración, inclusive la fecha, tiempo, búferes utilizados, offset y pendiente para determinar la trazabilidad.
· El sistema CAL Check de pH alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración.
· Ahorro de espacio gracias a un medidor de pH y fotómetro en un solo equipo 

Registro de datos 
· Puede guardar hasta 1000 lecturas fotométricas y de pH, y las lecturas registradas se recuperan fácilmente.
· Se puede utilizar un teclado alfanumérico para introducir la identificación de la muestra y del usuario. 

Conectividad 
· Las lecturas registradas se deben transferir de forma rápida y sencilla a una unidad USB utilizando el puerto USB-A, o trasladarlas a un computador usando el puerto micro USB-B.
· Todos los datos se deben exportan como un archivo .csv, el cual se pueda utilizar con muchos programas de hoja de cálculo. 


Indicador del estado de la batería 
· Indicar la duración de batería restante 

Mensajes de error 
· Los mensajes de error del fotómetro deben incluir: no hay tapa, cero alto y estándar demasiado bajo.
· Los mensajes para calibrar el pH incluyen: limpiar el electrodo, comprobar el búfer y verificar la sonda. 

Parámetros medibles 
· Garantizar 60 métodos programados diferentes que miden 37 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua. 

	
	

	
	Accesorios
	· Paño de limpieza de microfibra.
· Cubetas de cristal con tapas con tecnología CAL Check.
· Estándares de calibración de turbiedad, cloro y Ph.
· Soporte para electrodos y agitador.
· Agitador magnético, azul oscuro 110, 115V.
· Electrodo de pH digital, vidrio, rellenable.
· Reactivos para la toma de muestras.
· Maletin porta fotómetro.
· Conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente.
· manual de instrucciones. 

	
	

	
	NOTA
	· Los accesorios deberán cumplir con las siguientes características relacionadas en la ficha técnica 
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	Ficha técnica Electrodo de pH digital
	
	

	
	Nombre elemento
	Electrodo de pH digital, vidrio, rellenable
	
	

	
		Referencia
	HI 11310
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad 
	
	

	
	Descripción técnica 

	Un electrodo de PH con cuerpo de vidrio, de unión doble, rellenable y con un sensor de temperatura incorporado para mediciones con compensación de temperatura en una sola sonda. Esta sonda se conecta al medidor con un conector de 3.5 mm, el conector de 3.5 mm propio de medidores que usan electrodos digitales. 
Debe tener un microchip incorporado que almacena el tipo de sensor, el número de serie y la información de calibración. 
Debe presentar una unión de cerámica única. 
Debe tener una porción esférica de detención de PH hecha con vidrio de alta temperatura 

Descripción técnica 
· Sensor de temperatura incorporado
· Electrodo con cuerpo de vidrio
· Referencia de unión doble que rodea el cableado de referencia
· Punta esférica de vidrio
· Microchip incorporado 
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	Ficha técnica Soporte de electrodos
	
	

	
	Nombre elemento
	Soporte de electrodos
	
	

	
	Referencia
	HI76404A
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción técnica
	Atril de brazo voladizo diseñado para dar estabilidad y permitir el uso manos libres de hasta tres electrodos o sondas

Características Principales 
· Soporta hasta tres electrodos de forma simultánea de manera segura.
· Brazo de tipo voladizo con posición flexible. 
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	Ficha técnica Estándares CAL CheckTM
	
	

	
	Nombre elemento
	Estándares CAL CheckTM HI83300
	
	

	
	Referencia
	HI 83300-11
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción técnica
	Brindan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y medidor de pH HI83300. Este conjunto de estándares de alta calidad. 

Características 
· Certificado de Análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.
· Valores de absorbancia a 420 nm, 466 nm, 525 nm, 610 nm y 0 nm
· Suministrado con Certificado de Análisis
· Reutilizable con una larga vida útil 
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	Ficha técnica Maletín de transporte
	
	

	
	Nombre elemento
	Maletín de transporte para fotómetro
	
	

	
	Referencia
	HI 72083300
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción técnica 

	Diseñado específicamente para proteger, almacenar y transportar de forma segura los fotómetros multiparamétricos. 

Características 
· Compatibilidad con el fotómetro a adquirir
· Construcción Robusta: Fabricado en plástico rígido de alta resistencia que actúa como una carcasa protectora contra impactos, caídas, polvo y salpicaduras en entornos de campo o laboratorios.
· Interior de Espuma Pre-cortada: Cuenta con un recubrimiento interno de espuma termoformada con espacios a la medida exacta para encajar el fotómetro y evitar que se desplace. 
· Organización de Accesorios: Incluye compartimentos específicos para llevar de forma ordenada componentes esenciales como cubetas de medición, reactivos, electrodo de pH, cables USB y adaptadores.
· Dimensiones y Peso: Sus dimensiones aproximadas de transporte son de 41.5 x 29.5 x 14.0 cm con un peso bruto estimado de 1.29 kg (vacío).
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	Ficha técnica Agitador magnético
	
	

	
	Nombre elemento
	Agitador magnético azul oscuro 110, 115v
	
	

	
	Referencia
	HI180F-1
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción técnica
	Diseñado específicamente para proteger, almacenar y transportar de forma segura los fotómetros multiparamétricos.

Características 
· Capacidad máxima de agitación 1 litro (0.26 galones)
· Velocidad mínima 100 rpm
· Velocidad máxima 1000 rpm
· Fáciles de manejar
· Diseñados para durar
· Fuente de alimentación 110/115 vac o 220/240 vac, 50/60 hz
· Material cubierto plástico ABS
· Dimensiones 137 mm (diámetro) x 51 mm (alto)
· Peso 640 g (1.4lb) 
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	Ficha técnica Medidor de turbidez
	
	

	
	Nombre elemento
	Medidor de turbidez conforme a EPA con tecnología Stock
	
	

	
	Referencia
	HI 98703-01
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción general 

	Equipo portátil para la medición de turbidez en muestras de agua potable y aguas residuales, diseñado para cumplir con el Método 180.1 de la USEPA y el Método Estándar 2130 B. Permite realizar mediciones precisas en rangos bajos y altos de turbidez, incorporando funciones de almacenamiento de datos, trazabilidad de calibración (GLP), transferencia de información a computador y tecnología Fast Tracker™ para identificación de puntos de muestreo. 

	
	

	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	
	

	
	Característica
	Especificación mínima
	
	

	
	Tipo de equipo
	Medidor de turbidez portátil
	
	

	
	Rango de medición
	0,00 a 1000 NTU
	
	

	
	Resolución 
	0,01 NTU en rango bajo; 0,1 NTU en rango medio; 1 NTU en rango alto 
	
	

	
	Precisión
	±2 % de la lectura más 0,02 NTU 
	
	

	
	Repetibilidad 
	±1 % de la lectura o 0,02 NTU 
	
	

	
	Detector 
	Fotocelda de silicio 
	
	

	
	Fuente de luz 
	Lámpara de filamento de tungsteno 
	
	

	
	Vida útil de la lámpara 
	Superior a 100.000 lecturas 
	
	

	
	Modos de medición 
	Normal, promedio y continuo 
	
	

	
	Calibración 
	Mínimo dos puntos, hasta cuatro puntos 
	
	

	
	Memoria interna 
	Mínimo 200 registros 
	
	

	
	Interfaz de comunicación 
Temperatura de operación 
	USB y/o RS232 
Hasta 50 °C 
	
	

	
	Humedad relativa máxima 
	95 % sin condensación 
	
	

	
	Alimentación 
	Baterías AA y/o adaptador AC 
	
	

	
	ACCESORIOS MÍNIMOS INCLUIDOS 

	· Cubetas para muestra con tapas. 
· Estándares de calibración de turbidez.
· Aceite de silicona para calibración. 
· Paños para limpieza de cubetas. 
· Baterías para operación del equipo. 
· Adaptador de corriente AC. 
· Manual de operación. 
· Maletín rígido de transporte y protección 
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	ÍTEM
	Ficha técnica Insumos químicos
	CUMPLE
Cantidad
	NO CUMPLE

	2
	Nombre elemento

	Insumos químicos y reactivos para verificar las características del agua
	
	

	
	Cantidad requerida
	1 unidad
	
	

	
	Descripción
	Unidad
	
	

	
	Solución de pH 4,01, 500 mL. c/certificado
	C/U
	
	

	
	Solución pH 7,01, 500 mL. c/certificado
	C/U
	
	

	
	Solución de almacenamiento electrodos 500mL
	C/U
	
	

	
	Solución de limpieza de aceites
	C/U
	
	

	
	Reactivo Cloro Libre polvo (300 tests).
	C/U
	
	

	
	Reactivo Fosfato R.Alto 0.0 a 30.0 mg/l
	C/U
	
	

	
	Reactivo Nitrito R.Alto 0 a 150 mg/l
	C/U
	
	

	
	Agua desiniozada 3.75 L galón
	C/U
	
	

	
	Reactivo Cobre R.Alto 0 a 5.00 mg/l
	C/U
	
	

	
	Reactivo Hierro R.Alto 0.00 a 5.00 mg/l
	C/U
	
	




CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma. El oferente debe anexar dentro de la propuesta por la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, los siguientes requisitos habilitantes:  

	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GARANTÍA TÉCNICA:

El oferente debe anexar dentro de la propuesta por la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, los siguientes requisitos habilitantes:

El futuro contratista deberá garantizar que, en caso de detectarse mala calidad en los elementos entregados, se compromete a reponer los elementos sin costo adicional para la entidad y en un tiempo no mayor a 5 días hábiles, sin sobrepasar el plazo de ejecución estimado. Si los elementos restituidos presentan igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el elemento deficiente, hasta que se reciba a satisfacción los elementos adquiridos.

El futuro contratista deberá garantizar que en los productos se utilizaran elementos fabricados con materia prima nueva, no remanufacturado, ni reciclado y que cumplen las especificaciones y normas técnicas requeridas por la entidad.

El oferente deberá manifestar que tuvo en cuenta, en el momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, gastos administrativos en los que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pues la Policía Metropolitana de Bogotá no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los mismos.

El futuro contratista deberá garantizar que los bienes entregados tendrán como mínimo una garantía de 12 meses contados a partir de la entrega de cada elemento.

El futuro contratista deberá garantizar que los precios unitarios deben incluir el costo de los elementos, transporte y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente por medio de su representante legal, deberá presentar documento firmado acreditando el cumplimiento de cada uno de los requisitos de garantía técnica.
	 
	 

	2
	CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE 

El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal, certificará que cuenta con instalaciones, talento humano, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, mano de obra y medios logísticos necesarios dispuestos a la fabricación o distribución de los bienes objeto del presente proceso, con los que pudiera cumplir con el objeto de la aceptación de oferta; además que se compromete a entregar los elementos en el lugar de entrega sin costos adicionales para la Policía Metropolitana de Bogotá, así mismo, deberá asumir los costos de flete y descarga de la mercancía (si aplica).

Nota: para este ítem el oferente o su representante legal deberá presentar formulario capacidad operativa del proponente acreditando su cumplimiento.
	
	

	3
	DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN: 

La Policía Metropolitana de Bogotá, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los elementos objeto de la aceptación de oferta que se derive el presente proceso, si estos NO cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a realizar las acciones necesarias para que los elementos nuevamente se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido dentro un lapso máximo de cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento por parte del supervisor designado por el ordenador del gasto, sin superar el plazo de ejecución estimado.   

Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente por medio de su representante legal, deberá presentar documento firmado acreditando el cumplimiento del requisito.
	
	

	4
	NORMAS AMBIENTALES:

Criterios ambientales para los contratos de adquisición de bienes logísticos:

Los requisitos mínimos ambientales aquí establecidos, corresponden a la clasificación presentada dentro del Manual de Contratación en la Policía Nacional, en donde de acuerdo a lo presentado en el objeto de contrato corresponde otros criterios ambientales en material de adquirir un bien o un servicio. 

Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales y las condiciones legales mínimas ambientales, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. 

Así mismo. todos los procesos deben velar por el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional, que dice:

“En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del medio ambiente atreves de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio previo debe incluir las siguientes condiciones técnicas ambientales que deberán ser cumplidas por el contratista, así: 


	ITEM
	REQUISITO LEGAL

	
1
	El oferente o futuro contratista deberá garantizar durante la fabricación de los elementos a contratar, no se utilizaron materiales peligrosos que pudieran afectar la salud de las personas o contaminar el medio ambiente. Debe certificar que el proceso de fabricación se cumplió con la normatividad legal vigente en cuanto al manejo de desechos que pudieron generarse.

	
	

	2 
	El oferente o futuro contratista deberá garantizar el su compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental. Fomentando buenas prácticas y cumpliendo con la normatividad aplicable para el manejo de residuos generados por la producción, sea en instalaciones policiales o instalaciones propias 

	3 
	El oferente o futuro contratista deberá identificar los impactos y aspectos ambientales, generados de la producción, disponiendo de manera oportuna de los controles que permitan disminuir los impactos ambientales generados por estos.


Nota: para el cumplimiento de este ítem, el oferente por medio de su representante legal, deberá presentar documento firmado acreditando el cumplimiento de los requisitos de normas ambientales.
	
	

	5
	CUMPLIMIENTO SGSST:  El oferente deberá acreditar por escrito el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, particularmente en los artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.28, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019.

Nota: Para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberá presentar el formulario diligenciado de la invitación, acreditando el cumplimiento del requisito.
	
	

	6
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución de la futura aceptación de oferta, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales al objeto del presente proceso de contratación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados cuya suma sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso, expresados en salarios mínimos para la época de su celebración (13,73 SMLMV), con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo (03) tres certificaciones expedidas por la entidad contratante, donde conste la experiencia en la contratación de los bienes objeto de la presente contratación. La Policía Metropolitana de Bogotá no tendrá en cuenta certificaciones de contratos en los cuales se haya adelantado algún incumplimiento por parte del contratista.

Como criterio diferencial para Mipyme en el sistema de compras públicas, establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) y Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0287 de 2026, mismo que modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.6, 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.8 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de incentivar la participación de personas con discapacidad en la contratación estatal, la entidad no exigirá experiencia para las ofertas presentadas por las Mipyme para el presente proceso de mínima cuantía, no obstante, el oferente Mipyme podrá presentar máximo cuatro (04) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados para la acreditación de la experiencia en que se acredite comercialización de los bienes objeto de la presente contratación, cuya suma sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso, expresados en salarios mínimos para la época de su celebración (10,30 SMLMV), con empresas públicas o privadas. 

Nota 1: como regla general el certificado deberá contener:

· Nombre o razón social del contratista.
· Nombre del contratante.
· Número y objeto del contrato. 
· Fecha de iniciación contrato.
· Fecha de terminación del contrato. 
· Valor del contrato, el cual deberá expresarse en SMMLV, teniendo en cuenta su valor para la época de celebración del contrato. (De no expresarse bajo este parámetro la Policía Metropolitana de Bogotá hará la conversión). 
· Nombre de quien la expide. 
· Contactos para verificación de la información.
· Expedido por el contratante. 
· Manifestación clara y explícita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
· Facturación electrónica para casos de negocios jurídicos con particulares. 

Nota 2: las certificaciones serán objeto de verificación por parte del comité evaluador, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ni aquellas en las que se establezca un concepto desfavorable.

Nota 3: el comité evaluador designado, también podrá realizar la verificación de experiencia del proponente, por medio de contratos o liquidaciones. En caso de contratación con particulares, deberán anexar copia de facturación electrónica que respalde la resolución favorable del negocio jurídico.
	
	



Nota 1: las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada NO APTA técnicamente. Las especificaciones técnicas requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características. En la columna de cumple/no cumple se debe decir si su oferta cumple o no con lo requerido, de acuerdo a cada una de las especificaciones técnicas ofertadas por la firma y se deberá anexar la documentación requerida de acuerdo a los ítems donde se solicita.

El proponente:




_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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