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El presente anexo contiene las obligaciones en materia Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) , que adquiere el contratista para la ejecución del contrato para ejecutar las obras y actividades necesarias para la construcción, suministro, instalación, construcción puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción de la red contra incendios, el sistema de detección y alarma de incendios, y demás elementos requeridos, de acuerdo con los estudios y diseños aprobados, en el patio troncal calle 80 y troncal norte calle 183 del sistema integrado de transporte público – sitp. en sus diferentes etapas (construcción y liquidación).

Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, y demás normatividad vigente aplicable al componente A&SST.

El contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos o criterios A&SST, adicionales a los referenciados en los manuales enunciados, de acuerdo con las características específicas del proyecto y la normatividad vigente.

[bookmark: _Toc239710906]Objetivos Específicos Ambiental y SST

Es obligación del Contratista conocer, divulgar y aplicar las actividades A&SST, establecida con TRANSMILENIO S.A. al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, personas y comunidad.

El Contratista deberá establecer e implementar todas las medidas A&SST conducentes a prevenir la contaminación Ambiental, reducir los riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplir con toda la normativa A&SST aplicable.

Por la contravención de la normatividad A&SST por parte del Contratista, TRANSMILENIO S.A. podrá dar lugar a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

El Contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente ANEXO, así como de los apartes A&SST de los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con el componente A&SST.

El Contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable por cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que trabajen a su nombre, para el cumplimiento del objeto contractual.

El Contratista deberá identificar cuál es la Autoridad Ambiental Competente (en adelante AAC) y delimitar su jurisdicción en un Plano de Localización General del Proyecto y ajustarse a los requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda.

El Contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que sean necesarios ante la AAC, aportando los insumos necesarios, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. Especialmente lo relacionado con aprovechamientos forestales, balance de endurecimiento de zonas verdes públicas  y diseños paisajísticos en caso de requerirse. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos al TRANSMILENIO para el respectivo visto bueno y trámite ante la AAC.

El Contratista deberá tener en cuenta el tema ambiental, especialmente lo relacionado con los tiempos de obtención de permisos y aprobaciones, como factor de priorización y cronograma de ejecución de su contrato.

[bookmark: _Toc239710907]2.1. 	Generalidades respecto al manejo de RCD y GCR (En los casos que aplique)

La gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, se deberá fundamentar en el cumplimiento a lo establecido en la DECRETO 507 DE 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., compilado por el Decreto 646 de 2025 y de  se dictan otras disposiciones y en la Resolución 0472 De 2017 – “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los Residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones” o en las normas que las modifiquen, actualicen, deroguen y/o sustituyan, dentro del marco de la Política Ambiental del Distrito Capital, respecto a:
· Como la obra la contrata directamente TMSA se clasifica como gran generador y deberá cumplir con las obligaciones para este tipo de generador (apertura PIN-GEN y formulación Programa RCD, así como cumplimiento metas, aprovechamiento y circularidad) 
· Incluir materiales provenientes de los procesos de transformación que se llevan a cabo en los centros de transformación y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos nuevamente en la obra.
· Demolición de losas de pavimentos en concreto hidráulico para su posterior transformación bien sea por trituración primaria y/o trituración secundaria, para su reutilización y revalorización y sean incorporados según sus propiedades.
· Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento.
· Tener en cuenta los aspectos según la normatividad vigente y los requerimientos de las obras a realizar.
· Entregar los RCD a sitios de aprovechamiento autorizados. 

Se deberán utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados en las etapas constructivas y de desmantelamiento, de acuerdo a la naturaleza del proyecto y según lo contemplado en la normatividad vigente.

1.2. Grano de Caucho Reciclado – GCR solo para intervención de vías públicas:
En lo referente a la utilización de Mezclas Asfálticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado GCR, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la Política Ambiental del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 265 de 2016, "Por medio del cual se modifica el Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o aquella que lo modifique, actualice, derogue y/o sustituya. El contratista deberá tener en cuenta para la instalación del GCR las especificaciones técnicas vigentes que maneja el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

1.3. Control de documentos y registros en obra
Dentro del campamento de obra, el Contratista debe mantener como mínimo las siguientes carpetas que contengan la documentación a continuación relacionada: 

· Carpeta 1 - Medidas Ambientales en Obra – PGA/MAO: Debe contener todo el documento elaborado por el contratista y aprobado por la Interventoría, con las modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y sus respectivas aprobaciones.

En uno de sus anexos El Contratista debe incluir todos los actos administrativos, oficios entre otros, tramitados ante la AAC en los que contenga los permisos, autorizaciones, lineamentos, requerimientos, informes y sus respectivas respuestas.

· 	Carpeta 2 - Materiales de Construcción: Debe contener todos los formatos, control de materiales, los originales de los certificados mensuales de adquisición de los mismos y copias de los recibos o facturas de compra de la totalidad de los materiales utilizados en la obra.

· 	Carpeta 3 - Manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD: Debe contener todos los Formatos – Control de RCD, seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura, seguimiento de aplicación de mezcla asfáltica modificada con grano de caucho reciclado, Planillas de disposición de RCD, los originales de las certificaciones de disposición final de RCD y copia de los recibos o facturas que se tengan de los mismos. Se debe incluir como un anexo la información respecto a los predios a demoler (que se incluyan como obligación en el contrato de obra) y la gestión realizada respecto al manejo de RCD y toda la gestión para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD.

· 	Carpeta 4 - Maquinaria, Equipos y Vehículos: Debe contener el Listado de vehículos, maquinaria y equipos, (detallar número de móvil, tipo, modelo, marca, referencia, operador/conductor, número de RNMC - SOAT - Revisión Técnico Mecánica – licencia de conducción – licencia de Tránsito – Registro nacional de Carga - entre otros) aprobados por la interventoría, Formatos – Inspecciones preoperacionales - Traslado de Maquinaria, Formatos - Registro de abastecimiento de combustibles.

· Carpeta 5 - Régimen de Seguridad: Debe contener todos los formatos de, Afiliaciones al sistema de seguridad social y registro de exámenes médicos de ingreso, periódico y egreso con los correspondientes soportes de afiliaciones y pagos oportunos. Adicionalmente debe contener los soportes de pagos mensuales de salarios/honorarios con la firma del trabajador y de pagos de parafiscales. Esta carpeta debe permanecer especialmente ordenada de tal forma que la información de cualquier trabajador se encuentre fácilmente.

· 	Carpeta 6 – Salud en el trabajo: Debe contener todos los formatos de, Caracterización de la accidentalidad, Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y a terceros, Formatos, registros y soportes- Registro de Inducciones, capacitaciones y entrenamiento, relación de entrega de EPP para los trabajadores y los soportes de la información consignada en cada uno de los formatos.

· Carpeta 7 - Archivo Fotográfico: Semanalmente se deberá dejar un registro de cada frente de obra en medio magnético, que muestre la Gestión A&SST del proyecto, especialmente se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
· Manejo de excavaciones profundas. Sumideros, pozos y cajas.
· 	Señalización, cerramientos, senderos y pasos peatonales.
· 	Acopios de materiales y RCD o material de excavación.
· 	Maquinaria y Vehículos presentes en la obra.
· 	Manejo de la vegetación.
· 	Implementación de procedimientos de SST.
· 	Capacitaciones, inducciones, entre otros.
· 	Aprovechamiento de RCD e instalación de mezclas asfálticas modificadas con grano de caucho reciclado – GCR (según los requerimientos del componente de pavimentos y la normatividad).
· 	Entre otros y los que el contratista de obra considere pertinente.

· 	Carpeta 8 - Otros: Deberá contener copia del Anexo A&SST y del contrato de obra, copia de las actas de todos los comités A&SST y demás formatos que apliquen se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU y en los documentos contractuales.

	Todos los documentos de las carpetas anteriormente mencionadas deben permanecer perfectamente foliados y actualizados.
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1. [bookmark: _Toc239710909]Cronograma de actividades – Entrega de Productos
El contratista deberá entregar a la interventoría, para su aprobación, un cronograma detallado para cada una de la etapas (construcción y liquidación); este hace parte del cronograma general del proyecto, se debe incluir los productos Ambiental, SST a entregar, que deberán desarrollarse en los tiempos definidos en el presente anexo, manuales y documentos contractuales, estableciendo las fechas de entrega de los productos y/o actividades para el cumplimiento de los requisitos en cada una de las etapas del contrato.

1.5. [bookmark: _Toc239710910]Comité de Seguimiento

En el comité de inicio del Contrato, se coordinará:

· Periodicidad y horario de comités de seguimiento. Este comité será interdisciplinario y deberán participar como mínimo los residentes ambientales, del Contratista y la Interventoría.
· 	Se programará el recorrido de campo inicial de manera conjunta entre Interventoría y Contratista y eventualmente, según nivel de prioridad, algunos de estos recorridos o visitas de obra contarán con el acompañamiento del TRANSMILENIO.
· 	Canal de comunicación y plan de acción para la atención oportuna de observaciones.
· La periodicidad es la establecida en el anexo técnico general.

Las decisiones tomadas en los comités no pueden implicar:
· Mayores o menores costos al Valor Global A&SST.
· 	Incremento alguno al Valor del Contrato.
· 	Modificación del objeto y alcance del Contrato.
· 	Modificación de las obligaciones contenidas en el anexo A&SST.

Se trasladarán al comité técnico todas las decisiones que se tomen en el comité A&SST, lo anterior para que sean tenidos en cuentan dentro del desarrollo del proyecto.

1.6. [bookmark: _Toc239710911][bookmark: _Hlk233809279]Inspecciones en Campo

Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño A&SST del Contratista están basados en los resultados de las inspecciones diarias, semanales y mensuales (según corresponda). Así como, de toda evidencia objetiva de cumplimiento por parte de Contratista de obra.

Las inspecciones para efectuar la calificación de las fichas de seguimiento deben ser organizadas y guiadas por los profesionales competentes A&SST de la Interventoría. El resultado de la calificación y/o índice de cumplimiento obtenido se informará al Contratista en el comité de seguimiento A&SST, momento en el cual éste podrá exponer sus evidencias de cumplimiento y/o gestión eficaz al respecto. La Interventoría valorará dicha información de acuerdo a la evidencia recolectada (registro fotográfico (con fecha y hora de la toma), certificados, entre otros) y tomará la decisión correspondiente dejando constancia de esta en el acta del comité respectivo.

1.7. [bookmark: _Toc239710912]Informes A&SST 

El Contratista deberá entregar a la Interventoría para su revisión y posterior aprobación los siguientes informes:

1.7.1. [bookmark: _Toc239710913]Informe Mensual

El Contratista debe entregar a la Interventoría mensualmente los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia A&SST con los anexos y soportes correspondientes.
El Contratista de obra deberá entregar a la Interventoría un informe mensual, que contenga la evidencia objetiva de la ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia A&SST para cada uno de los componentes de acuerdo con la estructura que, para este tipo de informes, se sugiere tomar como referencia el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual de Interventoría y/o supervisión del IDU vigentes o el que los modifique. Será responsabilidad del Contratista de obra garantizar la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe.

Adicional a lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST y el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos vigentes, se deberá anexar la siguiente información:

· Generalidades: Periodo reportado, versión, resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos constructivos empleados, organigrama del proyecto (TRASMILENIO, Interventoría y Contratista), cronograma A&SST.
· 	Copia de la Bitácora A&SST, de los folios correspondientes al periodo del informe presentado.
· Implementación de medidas de manejo de acuerdo a la estructura del PGA/MAO: Medidas de manejo, formatos que correspondan a la actividad durante el respectivo periodo, soportes, certificaciones o constancias, indicadores de cumplimiento, cronograma, entre otros.
· 	Registro Fotográfico comentado y con fechas.
· 	Certificado original en físico de cada trabajador o contratista especificando que la empresa contratante se encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes a seguridad social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a examen de retiro y por concepto de liquidación o pago de salarios/honorarios); para el personal que reporta de retiro.
· 	Registro de Notificación de riesgo del personal del contratista.
· 	Registro de notificación de derecho a examen médico de retiro.
· 	Registro de inducción.
· 	Registro de entrega de Elementos de Protección Personal - EPP’s.
· Recomendaciones y Conclusiones.
· Anexos.
· Y los demás soportes que la Interventoría y/o TRANSMILENIO considere necesarios.

1.7.1.1. [bookmark: _Toc239710914]Informe Final A&SST y Formato de Cierre de Obra

· Informe Final A&SST
El informe final del contratista deberá incluir como mínimo lo establecido en el Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU, que se recomienda utilizar como referente. Se deberá garantizar la inclusión de la siguiente información:

· Generalidades: Resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos constructivos empleados, organigrama del proyecto (TRANSMILENIO S.A., Interventoría y Contratista), cronograma A&SST última versión aprobada y vigente, profesionales del componente A&SST aprobados por la Interventoría con las comunicaciones correspondientes por parte del Interventor.
· 	Relación de documentos A&SST generados en su versión aprobada a lo largo del proyecto soportados con la comunicación motivada.
· Consolidado de materiales de construcción, mezcla asfáltica, residuos de construcción y demolición - RCD y asfalto modificado con grano de caucho reciclado - GCR empleados en el proyecto, soportado por periodo con los correspondientes certificados. Programa RCD, consolidado certificaciones cargues aplicativo WEB SDA, radicación solicitud cierre PIN-GEN. 
· 	Autorizaciones, permisos y/o lineamientos; tramitados y aprobados, ante AAC o entidades interesadas.
· 	Informes de cumplimiento exigidos con ocasión de los actos administrativos (permiso de manejo silvicultural, levantamiento de veda, salvoconducto de movilización de flora, permiso de ocupación de cauce, zonas verdes, diseño paisajístico, entre otros, según requerimiento de la AAC).
· Copias de actas de entrega, cierre, recibo a satisfacción o entrega de los permisos, suscritos por las entidades responsables.
· Incluir actas de aprobación de diseño paisajístico y SIGAU, planos de detalle de la localización de los individuos arbóreos y jardinería a entregar a la entidad competente.
· 	Indicadores de cumplimiento A&SST.
· Monitoreos ambientales con sus correspondientes soportes y análisis.
· 	Formato consolidado de fichas de seguimiento de labores A&SST suscritas por las partes.
· Fichas de seguimiento de labores A&SST por periodo y consolidado, con su respectivo cumplimiento.
· Formatos diligenciados en sus versiones vigentes.
· Registro fotográfico, debidamente identificado por meses en la etapa de construcción, y diferenciados por programa de gestión A&SST. Este registro debe estar debidamente rotulado con fecha, hora y frente de trabajo.
· 	Soportes de cierre de accidentes de trabajo emitido por la ARL.
· Certificado original en físico de cada trabajador o contratista especificando que la empresa contratante se encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes a seguridad social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a examen de retiro y por concepto de liquidación o pago de salarios/honorarios).

· Cierre Ambiental y SST de Obra:

El proceso de cierre A&SST de obra inicia una vez se termine el plazo de ejecución del contrato de construcción, según sea el caso, con una visita al sitio donde se ejecutó el proyecto, seguido de la entrega y aprobación de un informe final A&SST con el respectivo formato.

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para efectuar el cierre A&SST de obra:

Paralelo al proceso de recibo final de obra la interventoría A&SST deberá efectuar una visita a los diferentes frentes de obra y su área de influencia (directa e indirecta) en la que se verificará principalmente los siguientes puntos:

· Las zonas que fueron objeto de intervención, durante las etapas de los procesos constructivos, así como las áreas aledañas deben estar libres de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y/o otros residuos generados en el desarrollo de la actividad.
· Los sumideros, pozos de inspección y cajas de servicios públicos deben estar en perfecto estado, orden y aseo.
· Se debe haber retirado toda la señalización temporal de la obra.
· Las zonas de campamento e instalaciones temporales deben estar en un estado igual o mejor al encontrado inicialmente. Al igual que estar a paz y salvo por parte de las empresas de servicios públicos con las cuales se tuvo relación.
· Verificar que todo individuo arbóreo al que se le haya practicado algún tratamiento silvicultural o que por algún motivo se encuentre dentro del área de influencia directa de la obra debe estar en buen estado físico y sanitario.
· Todas las zonas verdes existentes y las generadas ubicadas en las áreas de intervención del proyecto deben quedar en iguales o mejores condiciones de las encontradas inicialmente.
· Resultado de esta visita debe quedar registro fotográfico y acta de registro firmada por la totalidad de los especialistas A&SST del contratista e interventoría, en caso de quedar pendientes se deberá establecer los tiempos de atención de los mismos y realizar un nuevo recorrido para evidenciar el cumplimiento de los compromisos pactados.
· Realizar la gestión necesaria para lograr el cierre del PIN del contrato de obra ante la AAC.
· Cierre y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros tramitados ante la AAC.
· Los profesionales de apoyo a la supervisión A&SST de TRANSMILENIO deberán realizar seguimiento y acompañamiento a la consecución de las firmas que hagan parte del informe final A&SST al interior TRANSMILENIO.
[bookmark: _Toc239710915]Actividades a Realizar

Durante la ejecución del contrato El contratista deberá dar cumplimiento con las siguientes actividades generales:

1. [bookmark: _Toc239710916]Etapa preconstructiva
8. [bookmark: _Toc239710917]Presentación de Hojas de Vida

El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación, las hojas de vida del personal, (A&SST), según el anexo de personal que hace parte integral del pliego de condiciones.

8. [bookmark: _Toc239710918]Visita a las áreas objeto de intervención

El contratista debe realizar una visita al área del proyecto objeto de intervención teniendo en cuenta los tiempos estipulados en el anexo técnico y documentos contractuales, con la asistencia de la totalidad de los especialistas Ambiental, SST del contratista e interventoría. Se deberá levantar el registro correspondiente (acta de visita con registro fotográfico y fecha). Dicho personal deberá contar de manera obligatoria previo a la realización de la mencionada visita, con contrato laboral y/o prestación de servicios, examen médico ocupacional, certificados de afiliación al sistema de seguridad social integral y demás requisitos establecidos en la normativa vigente.

8. [bookmark: _Toc239710919]Componentes Ambientales de la etapa precontractual
El componente ambiental de la etapa deberá contener como mínimo: 
1. 	Objetivo General
1.1	Objetivos específicos
2	. Alcance
3. 	Marco Normativo
3.1. 	Principales determinantes ambientales y cambio climático para la formulación del proyecto
4	. Localización y descripción detallada del proyecto
4.1	. Localización
4.2	. Descripción del proyecto
4.2.2. 	Construcción e instalación
5	. Área de influencia del proyecto
5.1	. Área de influencia directa
5.1.1	. Área de influencia indirecta
6	. Diagnóstico ambiental
6.1. 	Área de estudio ambiental
6.2	. Componente físico y biótico
6.2.1. 	Meteorología, calidad del aire y ruido
6.3	. Geología y geomorfología
6.4. 	Suelo
6.4.1	. Uso del suelo
6.5	. Amenazas y Riesgos
6.6	. Estructura Ecológica Principal
6.7	. Vegetación
6.7.1. 	Cobertura vegetal actual
6.7.2. 	Avifauna
6.7.3. Cobertura vegetal y arbolado de las áreas directas de intervención 
6.7.4 drenajes
6.7.5 elementos del espacio público
6.8	. Conclusiones del diagnóstico ambiental.
7	. Identificación y evaluación de los impactos a generar en las diferentes fases
7.1	. Etapas y actividades del proyecto
7.1.1. 	Identificación de impactos y aspectos ambientales
7.2. 	Evaluación de impacto ambiental
7.3	. Metodología
7.3.1. 	Evaluación Ambiental
7.3.2	. Calificación de los impactos y su grado de ponderación
7.3.3	. Jerarquización de los impactos
7.4	. Evaluación de Impactos Ambientales
7.4.1. 	Análisis de los impactos
8	. Planes y Programas
8.1	. Plan de Manejo Ambiental 1.2.1.4.1.1.	Plan de Gestión Ambiental en Obra (PGA) – Manejo Ambiental en Obra (MAO)
8.1.1	. Objetivos
8.1.2	. Objetivos específicos
8.2. 	Programas de Manejo Ambiental
8.2.1	. Medio Abiótico
8.2.2	. Medio Biótico
8.2.3	. Medio Socioeconómico	
9. 	Permisos y/o Autorizaciones Ambientales Requeridas
10. 	Plan de Monitoreo y Seguimiento
11. Programa RCD
12. Identificación aspectos SST de relevancia (estaciones de servicios, trabajo en alturas y confinados, trabajo en caliente, que requieran la formulación de protocolo especiales, entre otros)

8. [bookmark: _Toc239710920]Responsabilidades Ambientales y de SST

El Contratista deberá entregar a la Interventoría quince (15) días calendario después de firmada el acta de inicio, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el cronograma de actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este SGSST deberá actualizarse de acuerdo a cada etapa del contrato.

El Contratista deberá entregar a la interventoría cada vez que se requiera, los soportes y anexos para los ajustes o actualizaciones a los requerimientos establecidos en documento de PGA/MAO aprobado, correspondientes a las actividades y obligaciones en materia A&SST.

Destinar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento de la gestión A&SST durante las diferentes etapas del Contrato.

El Contratista debe presentar para la revisión y aprobación de la interventoría, los respectivos procedimientos requeridos para el manejo A&SST, de las actividades a desarrollar en la etapa de estudios y diseños.

8. [bookmark: _Toc239710921]Personal Ambiental y SST

Para la ejecución de las labores en los componentes A&SST, El contratista deberá contar con personal especializado e idóneo en tales campos de acuerdo con lo indicado en el anexo de personal.

Los residentes e inspectores A&SST de obra tienen el deber de implementar las instrucciones que transmita el equipo antes mencionado, con el efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que en este campo adquiere El contratista; además, deberán disponer de medios de comunicación directa y permanente con todo el equipo de residentes.

· Documentos a entregar

Una vez revisadas y aprobadas las hojas de vida por la interventoría, el contratista deberá presentar copia del contrato laboral y/o de prestación de servicios, certificaciones de afiliaciones al sistema de seguridad social y certificado médico de aptitud laboral vigente, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, una vez se dé la aprobación.

Dichos documentos deberán ser aprobados por la interventoría, previo al inicio de las actividades laborales por parte del personal.

Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en atención de lo dispuesto en el anexo de personal, teniendo en cuenta además, que en la comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del profesional propuesto, debe indicarse el nombre y cargo de la persona que reemplaza, número de contrato TRANSMILENIO al cual se vincula, fecha de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminación de las actividades para quien se retire, y anexando además, copia de la carta de renuncia, soporte de liquidación (en los caso que aplique) y pago de las prestaciones sociales (en los caso que aplique) y soporte de recibo de la orden para la realización del examen médico de retiro o el respectivo concepto emitido por el medico ocupacional (los documentos que se anexan deben ser acorde al tipo de vinculación del personal), en caso que la persona continúe laborando en la empresa se deberá remitir una notificación o comunicación en la cual se confirme el estado de vinculación de la persona, el cual deberá estar firmado por cada una de las partes.

Una vez se notifique el retiro de personal se contará con máximo 5 días calendario para la presentación de HV, soportes y aprobación del especialista según requerimientos establecidos en el anexo de personal.

De cada una de las personas desvinculadas al contrato TRANSMILENIO se deberá tramitar el correspondiente paz y salvo original y en físico específico para el alcance del contrato el cual se firmará por el representante legal y trabajador o contratista y en el que se certifique que cada una de las partes quedo conforme y a paz y salvo según alcance de contrato.

8. [bookmark: _Toc239710922]Plan de Gestión Ambiental en Obra (PGA) – Manejo Ambiental en Obra (MAO)

Para la formulación del MAO que es  una metodología adoptada por el IDU, que se solicita utilizar como guía y contiene en detalle las acciones que debe implementar El Contratista para la ejecución del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad A&SST vigente aplicable al proyecto y desarrollar el proyecto con prácticas amigables con el medio ambiente, el personal de la obra y la población. Antes de adelantar la ejecución de las obras, El Contratista debe presentar para aprobación por parte de la Interventoría y radicación en TRANSMILENIO, (Una vez radicado el documento aprobado por la interventoría, TRANSMILENIO podrá objetar y/o emitir observaciones, las cuales deberán subsanarse por parte del contratista de obra), los formatos y documentos que componen el MAO o el documento que lo sustituya, teniendo en cuenta los componentes que apliquen se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU. La información debe estar contenida en fichas como mínimo la siguiente estructura:

· 	Línea base ambiental
· 	Identificación tramites permisos y autoridad ambiental
· 	Nombre del Programa
· 	Código
· 	Objetivo
· 	Actividades a realizar
· 	Cronograma de ejecución
· 	Costos
· 	Registros asociados
· 	Indicadores

Nota: se recomienda utilizar metodología IDU, RESOLUCIÓN NÚMERO 6004 DE 2022 “Por el cual se actualiza el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del IDU” y para este contrato de denominará Plan de Gestión Ambiental en Obra.

Se debe complementar, ajustar la información requerida por El contratista de obra teniendo en cuenta la normatividad A&SST vigente y lo establecido contractualmente para el desarrollo del contrato.

Antes de dar inicio a las labores constructivas, El Contratista debe proponer y llenar los formatos y anexar los documentos a continuación relacionados para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y posterior radicación a TRANSMILENIO.

· 	Organigrama del proyecto incluyendo el personal A&SST (hasta nivel de inspector) incluyendo nombre y cargo. 
· 	Cronograma detallado de actividades y productos A&SST, acorde a la programación de obra.
· 	Plano de localización general del proyecto.
· 	Plano de localización del o (los) campamento (s) con sus diferentes zonas y su respectiva señalización, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000, según proyecto).
· 	Formato Requerimientos ambientales preliminares.
· 	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
· 	Programa de capacitaciones A&SST.
· 	Fichas de seguimiento de labores A&SST.
· 	Comunicación en la cual la Interventoría aprueba el personal A&SST propuesto por El Contratista requerido en los pliegos de licitación. La comunicación deberá incluir los nombres del personal, el cual deberá aparecer en el organigrama.
· 	Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de acuerdo al Formato Plan de acción ambiental.
· 	Programa de gestión Integral de RCD (PGI-RCD).
· 	Inventario de sumideros (localización, registro fotográfico, estado hidráulico y físico y plano de ubicación).
· 	Relación de las entidades que se deberán involucrar en el proyecto y las gestiones que se deberán adelantar con cada una de ellas.
· 	Relación de predios que serán afectados. Plano con localización.
· 	Relación de trámites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.
· 	Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto.
· 	Las medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales identificados, que se causen por el desarrollo del proyecto que deben ser implementadas para controlar los impactos, la población beneficiada, la etapa de aplicación, las acciones a desarrollar para manejar el impacto, lugar de aplicación, el personal necesario para el cumplimiento del programa, mecanismos de participación ciudadana, indicadores de seguimiento y resultado, los mecanismos de control o registros asociados, cronograma de ejecución y los costos aproximados de la puesta en marcha de estos programas.

Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el presente anexo, son lineamientos que TRANSMILENIO establece y en ningún momento será lo único que contemple El Contratista para el adecuado manejo A&SST del proyecto, ya que dependerá de las condiciones propias de cada patio. 

El incumplimiento de los requisitos descritos dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

El Contratista en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las actualizaciones que se realicen al PGA/MAO. Estas actualizaciones junto con la carta de aprobación de la Interventoría y aval de TRANSMILENIO, deberán quedar consignadas en el informe final A&SST que elabore El Contratista.

El MAO deberá contener como mínimo el control y seguimiento a los siguientes componentes:

6. [bookmark: _Toc239710923]Componente A – Cumplimiento a Obligaciones A&SST Contractuales:

Para dar cumplimiento a las obligaciones A&SST, El Contratista deberá diligenciar y tener actualizados los formatos relacionados con la gestión A&SST que se encuentran incluidos en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST, metodología que deberá ser utilizada como guía y adaptada alas necesidades del proyecto y los que sean solicitados en pliego de condiciones, contar con todo el personal requerido según pliegos de condiciones, tener la totalidad de los permisos, lineamientos, y/o autorizaciones requeridos por la AAC y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos, así mismo dar respuesta en los tiempos establecidos  en  los  documentos  contractuales,  a  los  requerimientos  por  parte  de  la Interventoría o el TRANSMILENIO y demás requerimientos del Formato - Fichas de Seguimiento de labores A&SST.

6. [bookmark: _Toc239710924]Componente B – Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas

Este componente permitirá desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas.

Debe contener:

· Ubicación y razón social tanto de los centros de transformación y aprovechamiento de RCD como de los sitios de disposición final de RCD en el Formato Requerimientos ambientales preliminares. En caso que los centros de transformación y aprovechamiento de RCD y los sitios de disposición final pertenezcan al Directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de RCD que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes, se requerirá anexar el documento que así lo certifique. 
· 	Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados pétreos, (Canteras, gravas, gravillas), concreto, asfalto, ladrillo y productos derivados de la arcilla relacionados en el formato Requerimientos ambientales preliminares. En caso que el proveedor pertenezca al Directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de transformación y aprovechamiento y disposición final de RCD (Directorio Ambiental) que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes se requerirá anexar el documento que así lo certifique.
· 	Anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de campamento, sitios del acopio de materiales y sitios de clasificación de RCD así mismo del estado de las vías a utilizar para el ingreso de materiales y retiro de RCD (área de influencia directa del proyecto, según lo contemplado por la AAC).
2. [bookmark: _Toc239710925]B1 - Manejo de Campamentos Fijos y/o Temporales

Incluir las medidas requeridas durante la construcción, operación y desmantelamiento de los campamentos, para lo cual se debe tener en cuenta:

La instalación del campamento debe coordinarse con cada concesionario de los patios. No podrá instalarse en espacio público, salvo en los casos estrictamente necesarios, previa evaluación y concepto de la Interventoría y aval; para lo cual El contratista debe tramitar la autorización de la entidad competente.

Se debe tomar registro fotográfico del área destinada para tal fin, antes y después de su instalación. El área utilizada debe quedar en iguales o mejores condiciones a las iniciales.

En los casos en que no existan conexiones legales, El Contratista debe solicitar directamente ante las empresas prestadoras de servicios públicos, los permisos para la conexión y en ningún caso se podrán subcontratar un servicio público.

De existir zonas verdes aledañas al campamento, se deben implementar las medidas establecidas en el Programa de Señalización de Seguridad.

Con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente, se deben colocar recipientes en diversos puntos de los campamentos debidamente protegidos contra la acción del agua y animales domésticos, los cuales deben ser diferenciados por colores y/o etiquetados adecuadamente, según lo establecido en las medidas de Manejo integral de residuos sólidos y la normatividad ambiental.

Se deben separar y clasificar los residuos especiales y/o peligrosos como grasas, lubricantes y/o sustancias químicas que se empleen y/o generados en el desarrollo de la obra. El Contratista debe coordinar con los gestores autorizados por la AAC, la recolección y disposición de estos residuos y debe aportar los certificados de disposición final de acuerdo a la normatividad vigente. Es importante aclarar que El Contratista es el responsable de los residuos desde su generación hasta la disposición final incluyendo el transporte. Por lo tanto, el gestor autorizado con el que coordine el manejo de los residuos deberá tener permiso o autorización para el transporte de estos.

Para el caso del material reciclable, El Contratista debe coordinar la recolección de estos residuos con las organizaciones y/o cooperativas que correspondan, cuyas entregas deberán estar soportadas con los registros correspondientes.

Los residuos sólidos generados no reciclables, deben almacenarse en el recipiente adecuado para posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basura del sector, para lo cual deben mantenerse actualizado el recibo de pago de este servicio.

El campamento debe cumplir con las condiciones mínimas de higiene y seguridad establecidas en el componente de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los almacenes, centros o puntos de acopio deben cumplir con los siguientes requerimientos:

· 	Se deben delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el material.
· El sitio elegido para el acopio de materiales debe estar provisto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a éste sedimento se le debe dar el mismo tratamiento dado a los RCD. Se debe adecuar un cerramiento con malla unicolor fina sintética de tal forma que se aísle completamente la zona de patio del espacio circundante, colocando señales que indiquen el tipo de actividad que se realiza.
· Se deben adecuar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los distintos tipos de materiales.
· Todo material que genere dispersión de partículas debe permanecer totalmente cubierto.
· 	Los patios de almacenamiento deben estar distantes de cuerpos de agua.

2. [bookmark: _Toc239710926]B2 - Manejo de Materiales de Construcción

Se deberán desarrollar las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de arenas, agregados, concretos, asfaltos, prefabricados, ladrillos, materiales pétreos para construcción, entre otros, usados durante el desarrollo de las obras.

2. [bookmark: _Toc239710927]B3 - Manejo de Integral de Residuos Sólidos

Se deberán contemplar los aspectos que garanticen el manejo adecuado de los RCD, identificando el material reutilizable, material reciclable y otros residuos que se generan dentro de los procesos constructivos de la obra.

2. [bookmark: _Toc239710928]B4 – Control de Emisiones Atmosféricas

Se deberán contemplar las medidas requeridas para prevenir, mitigar y corregir la generación de emisiones atmosféricas como gases, material particulado y generación de ruido.

2. [bookmark: _Toc239710929]B5 – Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros

Formular las medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de las obras, igualmente se busca disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra.

6. [bookmark: _Toc239710930][bookmark: _Hlk233824864]Componente C – Manejo de la Vegetación y Paisajismo

Se deberá establecer las medidas de manejo ambiental con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos que se puedan presentar.

Las medidas de manejo deben contemplar los requerimientos contenidos en los diferentes actos administrativos emitidos por la AAC para el proyecto y los demás que se requieran tramitar durante la ejecución del presente contrato. Así mismo deberá implementar lo establecido en el ACTA, emitida por el JBB y SDA. En caso de intervenir espacio público. 

3. [bookmark: _Toc239710931]C1 – Manejo de la Vegetación

Se deberán formular las medidas mínimas requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que puedan afectar la vegetación, mediante la aplicación de las medidas de manejo ambiental apropiadas, según lineamientos aplicables se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU, Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, el Manual de Silvicultura Urbana de Bogotá y los demás documentos que apliquen.

6. [bookmark: _Toc239710932]Componente D – Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Establecer las medidas necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente, a la salud de los trabajadores y daños a terceros, (comunidad); para lo cual se deberá enmarcar la gestión del Contratista en un proceso de mejora continua.

4. [bookmark: _Toc239710933]D1 – Seguridad y Salud Laboral

El Contratista debe presentar a la Interventoría el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo el cual debe incluir como mínimo lo requerido en la normativa vigente.

4. [bookmark: _Toc239710934]D2 – Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos

Establecer lineamientos que faciliten la implementación de medidas que mitiguen los impactos adversos al medio ambiente y los riesgos generados por la ejecución de las actividades de:

1. Operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.
2. 	Traslado de maquinaria, equipos y cargas.
3. 	Abastecimiento y almacenamiento de combustibles para maquinaria y equipos en obra.
4. 	Izaje mecánico de cargas.
5. 	Manejo de sustancias químicas
6. 	Perforación.
7. 	Y las demás requeridas durante la ejecución de las obras.

6. [bookmark: _Toc239710935]Componente E – Programa de Señalización de Seguridad

Proponer señalización mínima requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. La señalización correspondiente a este componente es complementaria a la señalización establecida en los PMT.

El Contratista deberá incluir en este componente:

· Planos de cada uno de los frentes de trabajo, con su correspondiente señalización y demarcación, incluyendo lo correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo (Escala 1:500 a 1:5.000, como máximo).
En ningún momento debe darse la autorización para la iniciación de las obras sin el cumplimiento de los requisitos antes mencionados.

Cualquier modificación o actualización surgida durante el transcurso de la obra a los compromisos aprobados en el MAO, requiere aprobación por parte de la Interventoría y si es el caso, el ajuste del plan de acción propuesto por El Contratista y del cronograma.

8. [bookmark: _Toc239710936]Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

Como parte de la información a entregar correspondiente al componente, El Contratista debe elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para cada etapa del contrato. Este sistema deberá contener, además:

· 	Procedimientos de ingreso e inducción de personal.
· Procedimiento para la afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral.
· 	Plan de emergencias: prevención (incluir Plan de Prevención de Daños a Redes), preparación y respuesta ante emergencias, Plan de contingencia, Brigadas, simulacros, etc.
· 	Procedimiento de notificación e investigación de accidentes/ incidentes de trabajo.
· 	Procedimiento de comunicación de accidentes / incidentes a TRANSMILENIO a través de la Interventoría (contacto, tiempo, formatos y soportes).
· 	Procedimiento para contratistas y proveedores, en especial el aseguramiento de contratación de vehículos-, maquinaria y equipos.
· 	Certificaciones de competencias cuando aplique, registros de inducción y evaluación, carnet de vacunas según corresponda (este debe incluir verificación por parte del médico en certificado de aptitud laboral) y demás registros que soporte el cumplimiento del SG-SST.
· 	Y demás procedimientos y/o documentos que sean necesarios para ejecución de las actividades del contrato.

Nota: Los componentes del MAO deben actualizarse cada vez que las condiciones del proyecto para las cuales fueron elaborados cambien o cada vez que lo solicite la interventoría o TRANSMILENIO el contratista no podrá adelantar la ejecución de nuevas actividades, hasta tanto no cuente con la aprobación de dichas actualizaciones por parte de la interventoría y posterior radicación del mismo TRANSMILENIO.

Una vez radicado el documento aprobado por la interventoría, TRANSMILENIO podrá objetar y/o emitir observaciones, las cuales deberán subsanarse por parte del contratista de obra.

8. [bookmark: _Toc239710937]Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición - RCD

Se debe presentar para revisión y aprobación de la interventoría, el plan de gestión de residuos de construcción y demolición – PGRCD según lo contemplado en el Decreto 507 de 2023, compilado por el Decreto 646 de 2025,  de o el que lo modifique o sustituya, de acuerdo a los lineamientos exigidos en la Guía para la elaboración del Plan de Gestión de RCD en obra expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y que sea vigente al momento de la apertura del proceso contractual. Este documento debe presentarse en un tomo anexo al MAO.

El contratista adelantara la inscripción del proyecto ante la SDA, una vez cuente con el PGIRCD aprobado por parte de la interventoría. El contratista de obra NO puede dar inicio a ninguna de las actividades de obra sin contar con el PIN.

Dicho documento deberá ajustarse, de acuerdo a las observaciones que emita la AAC.

La estructura del plan de gestión de RCD, debe contener como mínimo lo requerido en la Guía para la elaboración del Plan de Gestión de residuos de RCD de la SDA, dando cumplimiento a la Resolución 932 del 2015, Decreto 507 de 2023 compilado por el Decreto 646 de 2025 o el que la modifique o sustituya.

Nota: Será responsabilidad del contratista de obra e interventor lograr la obtención del cierre de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, por lo cual deberá cumplir con el suministro de la información y demás requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental, lo cual es un requisito para la liquidación del contrato.
Índice básico de la estructura del plan de gestión integral de RCD; además de lo indicado en la Guía de Gestión Integral de RCD de la SDA, se deberá incluir:

•	Introducción.
•	Alcance.
•	Objetivo.
•	Datos generales de la obra.
•	Estimación de los residuos en cada etapa constructiva.
•	Acciones de socialización y comunicación al personal de la obra.
•	Medidas de gestión integral de RCD.
•	Procedimientos ambientales para la gestión integral de RCD.
•	Seguimiento y supervisión de la gestión integral de RCD.
•	Estimación del costo de tratamiento de RCD.
•	Declaración responsable del generador de RCD.
•	Actualización.
•	Anexos.

8. [bookmark: _Toc239710938]Permisos Ambientales

El Contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que sean necesarios tramitar ante la AAC. Especialmente lo relacionado con la necesidad de tratamientos silviculturales y endurecimiento de zonas verdes públicas. 

El Contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la AAC requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones. Si se presentan demoras por parte del Contratista en la entrega de la documentación y los permisos no son obtenidos de forma ágil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al Contratista.

El Contratista es el responsable del pago a la AAC por los permisos y por los servicios de evaluación, seguimiento y compensaciones (en caso que aplique), que se causen para el Contrato, así el trámite se encuentre a nombre de la Entidad Contratante. 

El Contratista en la etapa de estudios y diseños debe aportar los insumos necesarios para el trámite de permiso de valla y/o publicidad que se requieran, los cuales se deben remitir a la interventoría para su revisión y aprobación. Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos a TRANSMILENIO para el respectivo visto bueno y trámite ante la AAC.

El Contratista no podrá adelantar ninguna intervención a los recursos naturales sin contar con los permisos, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. Si no se tienen los permisos requeridos por el proyecto, El Contratista deberá ejecutar las obras que no requieran estos permisos mientras se tiene respuesta por parte de la AAC.

En el caso de requerirse permisos adicionales a los tramitados es responsabilidad de El Contratista de obra elaborar los respectivos insumos que requiera la AAC con el fin de obtener los respectivos permisos, lineamientos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental, necesarios para la ejecución de la obra.

En caso de requerirse trámites adicionales y/o actualizaciones a los existentes realizados ante la AAC; El Contratista tiene la obligación en la etapa de estudios y diseños adelantar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que sean necesarios.

1. [bookmark: _Toc239710939]Etapa de Construcción
9. [bookmark: _Toc239710940]Descripción de las obras a ejecutar en la etapa de construcción

Para la ejecución de las obras se deben aplicar todas las medidas incluidas en el presente apéndice, se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU, y el Manual de interventoría y/o supervisión de IDU versión vigente, el MAO, las requeridas por la AAC y las que se contemplen en documentos contractuales.

El Contratista debe dar cumplimiento a la Normativa Vigente en materia A&SST y será responsable por cualquier incumplimiento de la misma durante la ejecución del Contrato:

Para la ejecución de las obras se debe contar previamente con los permisos, lineamientos y/o autorizaciones de la AAC y se deben aplicar todas las medidas incluidas en el presente anexo, se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU, y en Manual e interventoría y/o supervisión del IDU versión vigente al momento de la apertura de la convocatoria, el MAO y documentos contractuales.

9. [bookmark: _Toc239710941]Seguimiento y Monitoreo

· Los monitoreos se deben realizar cumpliendo los protocolos y la normatividad ambiental vigente y/o aplicable al momento del contrato. Previo al inicio de los monitoreos, se deberá presentar a la Interventoría para su revisión y validación la metodología, el plan de trabajo, protocolo y el cronograma.

9. [bookmark: _Toc239710942]Responsabilidades del Contratista

Las anotaciones que se citan a continuación complementan lo expuesto en la normatividad ambiental vigente y adicional se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU  y lo que aplique en el momento de la apertura del proceso contractual y en caso de contradicción priman sobre lo dispuesto en dicho Manual.

3. [bookmark: _Toc239710943]Personal

Para este numeral, se debe garantizar la presencia e idoneidad de los residentes del área A&SST, el personal para el apoyo de la labor en cada uno de los frentes de trabajo.

1. [bookmark: _Toc239710944]Brigada de Orden, Aseo y Limpieza

En desarrollo de las actividades de obra, El Contratista debe contar durante la etapa de construcción del proyecto con personal para efectuar las actividades que se relacionen con las labores A&SST y las contempladas en el MAO. El costo y dedicación del personal que debe efectuar estas labores se encuentran incluidas en el valor de la administración del contrato.

Adicional a las capacitaciones establecidas para todo el personal en el cronograma A&SST, cada trabajador que compone la brigada debe recibir por parte de los residentes A&SST una inducción específica al cargo, en el que se les de instrucción sobre los siguientes aspectos:

· Manejo de emergencias en la obra.
· 	Tipos de Elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso.
· 	Generalidades que apliquen se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU.
· 	Funciones de la Brigada de Orden Aseo y Limpieza - BOAL.
· 	Programas específicos del SG-SST y MAO que se aplicarán en el proyecto.

Nota: En el primer informe mensual de la etapa de construcción se debe remitir el soporte de la capacitación efectuada previo a la iniciación de las actividades de obra.

Se deberán realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitación de profundización como mínimo cada mes, generando el respectivo registro, cuyos originales serán entregados a la interventoría para ser incluidos en el informe mensual. El contratista de obra informará con suficiente antelación a la interventoría por escrito, indicando la fecha, hora y lugar en que se efectuarán estas actividades, para la respectiva verificación.

· 	Remitir a la interventoría la documentación de ingreso de personal según lo contemplado contractualmente; por ningún motivo El contratista podrá ingresar personal sin contar con la aprobación de la interventoría; El requerimiento debe ser cumplido para todo el personal que ejecute labores para el contrato (administrativo, técnico, especialistas, residentes y operativo).

3. [bookmark: _Toc239710945]Ambiental

· Rendir los informes ambientales que solicite la AAC o cualquiera de las partes interesadas sobre cualquier aspecto que involucre el proyecto y que esté bajo la responsabilidad del Constructor. Estos informes deberán ser presentados previamente a la Interventoría quien a su vez lo trasladará al TRANSMILENIO para su presentación ante la AAC o instancia al solicitante.
· 	El MAO debe elaborarse en la etapa precontractual y debe ser aprobado por parte de la interventoría y radicado en TRANSMILENIO S.A. El contratista de obra no puede dar inicio a la etapa de construcción sin contar con la mencionada aprobación del MAO y sin contar con el PIN tramitado por parte del CONTRATISTA ante la AAC.
· 	Como requisito para la ejecución del contrato, El Contratista deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todos los permisos, autorizaciones, lineamientos ambientales exigidos por la AAC según la normatividad vigente.
· 	No se admitirá cambio de proveedores, centros de transformación y aprovechamiento y/o sitios de disposición final de RCD que no hayan sido previamente aprobados por la Interventoría de acuerdo a la normativa Ambiental vigente. Dicha modificación deberá ser informada a TRANSMILENIO por intermedio de la Interventoría dentro de los tres días siguientes a la aprobación, de acuerdo al procedimiento y radicada en el respectivo formato establecido.
· 	Deberá garantizar desde el inicio y durante el desarrollo del contrato la realización de talleres de inducción y capacitación para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), que contenga entre otros aspectos cada uno de los componentes de la gestión A&SST del TRANSMILENIO y los aprobados en el MAO.
· 	El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de Áreas Protegidas. En caso que se requiera hacerlo, previamente deberá manifestarlo, justificarlo y presentar la información, estudios y/o requerimientos de la AAC como soporte para ser aprobada por la interventoría y posteriormente ser remitida a TRANSMILENIO para que adelante el trámite pertinente ante la AAC.
· 	El Contratista previo al comienzo de las obras, debe revisar el estado estructural e hidráulico de los sumideros y pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales presentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico y georreferenciado (con sus respectivas coordenadas) y registrarlo en el formato propuesto por el contratista y aprobado por la interventoría. Este inventario deberá ser presentado a la interventoría durante la etapa estudios y diseños y presentarlo actualizado en el MAO. En construcción, deberá efectuarse inspección de estas estructuras y cauces naturales, como mínimo así: i) en época de verano, una (1) vez al mes, ii) en época de invierno, una (1) vez por semana.

De acuerdo con el resultado de las inspecciones a las estructuras hidráulicas, se llevará a cabo el mantenimiento y limpieza que se requiera; para lo cual, deberá efectuarse por parte del Contratista. De cada actividad que el Contratista desarrolle en el marco de su gestión ambiental, deberá conservarse la evidencia documental pertinente.
· 	En el informe mensual se debe presentar el seguimiento y la gestión que el Contratista ha realizado a cada uno de estos sumideros a fin de minimizar el impacto genere la obra sobre el sistema de alcantarillado.
· 	El Contratista se compromete a realizar una verificación de índole A&SST de los sitios donde se instalen campamentos (permanentes o temporales) y las conclusiones de esta verificación deben estar conformes a lo dispuesto por la normatividad vigente para garantizar un adecuado funcionamiento.
· 	El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar cumplimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de carácter A&SST y por tanto a las Fichas de seguimiento de labores A&SST.
· 	El Contratista debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales y de los residuos de construcción y demolición - RCD, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra. Esta acta debe contar con las certificaciones que soporten la entrega de los materiales a proveedores que cuenten con permiso de la AAC. Los volúmenes entregados deben concordar con el volumen total que se registre en el informe final del Contratista y deben estar soportados con las correspondientes certificaciones. El vale de suministro será un soporte de la gestión o entrega de material, sin embargo, debe estar soportada con la correspondiente certificación.
· 	Deberá garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra.
· 	Efectuar un cierre ambiental, utilizando el formato que deberá elaborar el contratista y aprobar la interventoría para este fin. Esta actividad es requisito para la liquidación del contrato, se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU
· 	En caso que se decida adelantar trabajos en horario nocturno El Contratista deberá (tramitar la respectiva autorización) y deberá asegurarse que todas las actividades inherentes al desarrollo de las obras, sigan estricto cumplimiento a todos los procedimientos técnicos, A&SST y de seguridad vial establecidos para dichos trabajos. En caso que la comunidad presente queja por el ruido generado por las actividades constructivas, sea en jornada diurna o nocturna, El Contratista deberá realizar los monitoreos de emisión de ruido, según lo contemplado por la AAC y normatividad vigente, de los cuales sea posible corroborar las variaciones respecto de los registros de línea base ambiental para inmisión de ruido (ruido ambiental) y efectuar los análisis correspondientes, en relación con la eficacia de las medidas de manejo implementadas por El Contratista de obra. El Contratista asumirá los costos derivados por la elaboración de dichos monitoreos. Se debe elaborar el informe técnico correspondiente de las mediciones, con sus respectivas memorias técnicas. Este informe se presentará a la Interventoría, ocho (8) días calendario, después de las mediciones. Producto de la revisión y aprobación del citado informe por parte de la Interventoría, y con el obligatorio necesario aval del IDU, se dará respuesta al solicitante o al presunto afectado, a través de los mecanismos y canales de comunicación establecidos y aprobados por la entidad contratante.
· 	Implementar el programa de reciclaje el cual debe incluir dentro de su alcance campamentos, centros de acopio e instalaciones temporales.
· 	Mantener totalmente cubierto y confinado el material acopiado evitando que se genere material particulado.
· 	Adecuar zonas debidamente diferenciadas para el almacenamiento de los distintos tipos de materiales.
· 	Agrupar los materiales pétreos, prefabricados y las tuberías en los sitios destinados para este fin, previamente aprobados por la Interventoría.
· 	Solicitar aprobación por parte de la interventoría, en caso de requerirse, el uso de zonas verdes para el acopio temporal de materiales. El contratista debe restaurar estas zonas a más tardar una (1) semana después de finalizada la actividad, dejándolas en iguales o mejores condiciones a las encontradas; se debe dejar registro fotográfico del antes y después.
· 	Adecuar un sitio dentro del frente de obra para almacenar temporalmente el material de excavación que pueda ser reutilizado siempre y cuando permanezca aislado, encerrado con malla fina sintética, debidamente cubierto, confinado y señalizado, cumpliendo los requerimientos de la AAC.
· 	Todos los acopios temporales deben contar con una ficha en la que se especifique la fecha de inicio del acopio, tipo de material, medidas ambientales a implementar y visto bueno y fecha de aprobación de la interventoría. Dichas fichas deben reportarse en el informe semanal.
· 	Debe indicarse el manejo de aguas lluvias en el área de acopio para evitar cualquier afectación sobre la red de alcantarillado o sobre las vías adyacentes.
· 	Se prohíbe realizar mantenimiento de vehículos y maquinaria, en los que se involucre el uso de aceites lubricantes, gasolina y demás sustancias. En caso de generarse residuos contaminados con esta clase de sustancias, su recolección y disposición final deberá tramitarse con los gestores autorizados específicos para estas labores.
· 	Si el área destinada para el acopio temporal de materiales cuenta con sumideros se debe efectuar la protección de los mismos, para evitar la afectación de la infraestructura que hace parte del espacio público por el material de arrastre.
· 	Se debe establecer el tiempo máximo permitido del área de acopio temporal de materiales y/o residuos.
· 	El Contratista deberá coordinar previamente con las entidades de aseo de la zona los lugares de recolección, horarios y tarifas de servicio de recolección y transporte.
· 	Garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra.
· 	Diseñar e implementar medidas específicas para el control de emisiones atmosféricas en áreas sensibles.
· 	Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD de acuerdo a los lineamientos básicos exigidos por la AAC en la respectiva Guía (última versión vigente), el cual deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y aprobación antes del inicio de las actividades de obra y remitido como anexo en el MAO.
· 	El Contratista asume la responsabilidad sobre daños al medio ambiente como consecuencia de las obras a desarrollar.
· 	El Contratista deberá garantizar durante el desarrollo del Contrato, la realización de talleres de inducción re-inducción, capacitación, entrenamiento para todo el personal (mano de obra calificada y no calificada), que labore en la obra, que contenga entre otros aspectos, cada uno de los componentes de la gestión A&SST del proyecto y los aprobados en el MAO. 
· 	El Contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra. Para ello se debe realizar de manera anticipada a la intervención de la zona, el levantamiento de registro fotográfico que evidencie su estado antes y después de la intervención, especialmente en lo relacionado con arbolado y zonas verdes. Este registro fotográfico debe incluir fecha y hora. Además, debe contener imágenes panorámicas de la zona con respecto del área circundante, y fotos a detalle del estado de las zonas esta tendrá una secuencia mensual hasta que sea entregado y recuperado el espacio intervenido. Se definirá con Interventoría cuales son los espacios o elementos que requerirán de este seguimiento.
· 	El Contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 746-2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional, debe dar cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados.
· 	Es importante precisar que TRANSMILENIO en ejecución de las obras no utiliza ningún elemento o producto cuyo material de fabricación contenga asbesto y en los casos donde se establece efectuar demoliciones de predios y se identifiquen materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su correcta gestión y cumplimiento de la normatividad para el tratamiento y/o disposición final del residuo, categorizado como peligroso.
· 	Pese a lo anterior, y en los casos en que se pueda presentar, se hace necesario tener en cuenta que los elementos que contengan material de fibrocemento con una composición de asbesto o que se presente la posibilidad de su liberación al ambiente, deberá tener un manejo de acuerdo a las disposiciones de la autoridad competente, así como mínimo, tener en cuenta las siguientes prácticas para trabajar con productos que contienen asbesto:
· 	Uso de elementos apropiados de protección personal respiratoria.
· 	Humectación previa de superficies a cortar y limpieza de áreas con métodos húmedos o sistemas de aspiración.
· 	Uso de rayador o herramientas de corte con diente grueso a baja velocidad y en lo posible con sistemas de aspiración de polvo en zonas abiertas y ventiladas.
· 	Cambio de ropa de trabajo al terminar la jornada. Uso de bolsas plásticas humedecidas y lavado por separado.
· 	Minimizar la posibilidad de fractura de los productos con asbesto.
· 	Desarrollar capacitaciones y suministro de información clara y precisa a los trabajadores.
· 	En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de productos que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento ocupacional, las valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización de los riesgos derivados de la exposición a este tipo de material.
Las demás establecidas en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST de IDU vigente y las que se incorporen en el MAO. Instrumento que se sugiere tomar como referencia para esta actividad.

3. [bookmark: _Toc239710946]Forestal

· Garantizar la protección de los individuos vegetales mediante el uso de estructuras de aislamiento con malla o polisombra, 1 m de cubrimiento desde la base del fuste y que genere sombra, garantizando la protección del individuo arbóreo.
· 	En caso de requerirse garantizar que la intervención de los individuos vegetales solo se haga una vez se cuente con los permisos de la AAC.
· 	Solicitar aprobación por parte de la Interventoría en caso de requerirse el uso de zonas verdes (que no requieran permiso de la AAC y/o otras entidades) no previstas para el acopio temporal de materiales. El contratista debe restaurar estas zonas a su costo a más tardar una (1) semana después de finalizada la intervención. Dejar las zonas verdes en iguales o mejores condiciones a las existentes.
· 	Coordinar la remoción de las zonas verdes y material orgánico producto de la actividad de descapote para su disposición, reutilización dentro de la obra o para ser entregado a entidades distritales o comunidades aledañas, suscribiendo en acta correspondiente, todo lo anterior previa aprobación de la Interventoría.
· 	Obtener el acta de aprobación por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, para la actualización y generación de los códigos únicos de identificación en el Sistema SIGAU.
· 	Obtener aprobación de la interventoría y visto bueno de TRANSMILENIO de los individuos arbóreos y la jardinería plantada por implementación del Diseño Paisajístico y de compensación.
· 	Realizar los informes de su componente según requerimientos de la AAC.

3. [bookmark: _Toc239710947]Manejo Avifauna

· 	No se requiere para la naturaleza del contrato, no obstante, el contratista deberá verificar la pertinencia de adelantar este apartado.

3. [bookmark: _Toc239710948]Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

El Contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales serán verificadas por la Interventoría:

· Elaborar e implementar procedimientos de trabajo seguro y/o permisos de trabajo para las actividades criticas; estos procedimientos deben ser socializados a las partes implicadas.
· 	Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas en los diferentes centros de trabajo o puntos de obra.
· 	Definir los lineamientos y requerimientos técnicos y normativos con relación al manejo, transporte y traslado de maquinaria, equipos, vehículos y carga en la obra.
· 	El Contratista debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también que puedan afectar a terceros, los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de convivencia laboral, según corresponda.
· 	El contratista deberá realizar, verificar y/o garantizar la afiliación y pago a seguridad social integral de Todo el personal vinculado al contrato, cuya omisión o presunto incumplimiento para cualquiera de los subsistemas, será sujeto a reporte por parte de la interventoría ante la UGPP; (Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales), de dicha situación para lo de su competencia.
· 	El Contratista deberá tomar como referencia las directrices definidas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según normatividad vigente y demás definidos en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST  ola metodología equivalente a fin de evidenciar el cumplimento en gestión SST.

3. [bookmark: _Toc239710949]Metodología para la Evaluación del SG-SST

El Contratista deberá llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos y programas definidos en el SGSST.

Generalidades

· 	Deberá disponer en sus frentes de trabajo de baños portátiles en caso de requerirse según normatividad vigente. Deberá garantizar durante el desarrollo del contrato la realización de talleres de inducción, capacitación y entrenamiento para el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada) que contenga entre otros aspectos cada uno de los componentes de SST de TRANSMILENIO y los aprobados en el SG-SST.
· 	Los senderos peatonales deberán garantizar continuidad y circulación segura para las personas. El sendero peatonal debe permanecer limpio, demarcado, señalizado y libre de obstáculos.
· 	Las áreas de trabajo deben estar completamente aisladas de peatones y vehículos ajenos a la obra.
· 	El contratista deberá garantizar un espacio – carpa vestier para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales, acondicionado de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
· 	Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
· 	Los campamentos (permanentes o temporales) deben estar conformes a lo dispuesto por la normatividad legal vigente y dotados de los elementos que hacen parte de las especificaciones SST.
· 	El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las Fichas de seguimiento de labores A&SST.
· 	Allegar a la interventoría los reportes de accidentes de trabajo con la respectiva investigación acorde con la resolución 1401 de 2007 o la que la modifique, los cuales deben ser remitidos en el informe mensual.
· 	Notificar a la interventoría los accidentes /incidentes (laborales, operacionales, ambientales y /o vehiculares), en un plazo de máximo un día calendario después de su ocurrencia, según formatos de la ARL y de El contratista.
· 	Remitir a la interventoría vía correo electrónico las novedades de personal con sus respectivos soportes.
· 	Revisar, certificar y aportar a la interventoría en los informes mensuales, los soportes de pagos de salarios/honorarios, aportes al SSSI y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato, sin diferenciación alguna de la modalidad de contratación.
· 	El personal que labore en la obra debe portar la siguiente documentación:
· 	Carné de identificación de la empresa que incluya el RH y alergias.
· 	Carné o último pago de EPS, ARL y AFP.
· 	Mecanismo de identificación de los integrantes de la brigada de emergencia según se defina.
· El Contratista deberá garantizar la autenticidad de los pagos realizados al sistema general de seguridades sociales y parafiscales de todo el personal que realice labores para el contrato, sin diferenciación alguna de la modalidad de vinculación y entregar copia del soporte en el informe mensual presentado a la interventoría.
· Los soportes de pagos de nómina/honorarios y liquidación de prestaciones sociales, deben presentarse como anexo en el informe mensual según aplique.
· 	Establecer e implementar la metodología para la identificación de tareas críticas y sus respectivos controles previa aprobación de la interventoría.
· 	Elaborar, implementar y mantener la metodología para la elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro – ATS y verificar periódicamente su cumplimiento.
· 	Elaborar e implementar una metodología para análisis de puestos de trabajo previa aprobación de la interventoría.
· 	Implementar y mantener los permisos de trabajo para las tareas identificadas como críticas o de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en la matriz de peligros.
· 	Documentar e implementar normas, procedimientos y estándares de seguridad e instructivos para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, según las características del proyecto y de acuerdo con el resultado de la matriz de peligros.
· 	Aplicar sus estándares, procedimientos e instructivos para todas las actividades de alto riesgo y todas las demás que se requieran.
· 	El contratista debe mantener los registros de suministro, control de uso y recambio de los elementos de protección personal para la totalidad de sus trabajadores de conformidad con la matriz y garantizar que durante el desarrollo de la obra todo el personal use los elementos de protección personal adecuados para sus actividades.
· 	Dar cumplimiento con las normas de manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, etiquetar los recipientes de las sustancias químicas almacenadas para su identificación, mantener un inventario actualizado de las sustancias químicas utilizadas para el desarrollo de la obra, contar con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, tener las hojas de seguridad en el idioma español las cuales deben permanecer en lugares visibles de fácil acceso cerca al sitio de almacenamiento y cumplir las medidas incluidas en las hojas de seguridad.
· 	Implementar las medidas para la prevención de derrumbes en excavaciones, las cuales deben ser definidas con aprobación del especialista de geotecnia, con el apoyo del residente técnico, equipo de topografía y del residente SST del contratista, siguiendo el procedimiento seguro de excavaciones previa aprobación de la interventoría.
· 	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, procedimientos y protocolos establecidos en el manejo adecuado de sustancias químicas, su almacenamiento y disposición.
· 	Contar con brigadas de emergencia (primeros auxilios, contra incendios y evacuación y rescate) en cada frente de obra e instalaciones locativas en una proporción que permita responder en forma inmediata cualquier evento que se presente.
· 	El Contratista debe implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del Contrato y contar con los soportes de gestión del mismo.
· 	El Contratista debe implementar y soportar las fichas de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a las actividades a ejecutar durante la operación.
· 	El Contratista debe hacer seguimiento a cada caso (accidente e incidente) hasta tener el cierre del mismo con concepto de la ARL y las juntas de calificación cuando aplique y reportar este seguimiento a la Interventoría en el informe correspondiente.
· 	El Contratista debe implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo de la obra.
· 	El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y por tanto a las fichas de seguimiento de labores ambientales.
· 	Coordinar con el personal SST de los patios a intervenir todo lo relacionado con este componente durante la ejecución del proyecto.

3. [bookmark: _Toc239710950]Maquinaria, Equipos y Vehículos

Toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecución del contrato debe presentar los siguientes documentos para revisión y aprobación por parte de la interventoría como requisito para su ingreso a la obra y posterior operación:

· Copia del capítulo de rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento.
· 	Copia del Registro Nacional de Maquinarias Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada (RNMC). (Aplica solo a maquinaria).
· 	Certificado del último mantenimiento realizado, el cual debe estar vigente según especificaciones del equipo/maquinaria.
· 	Certificados de idoneidad del operario responsable de la máquina expedido por entes gubernamentales de formación y capacitación (SENA o quien haga sus veces) y/o el fabricante/firma. Se debe presentar certificación del operario por cada tipo de máquina a operar. (Aplica solo a maquinaria).
· 	Copia de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito SOAT. (Aplica solo a vehículos).
· 	Copia de Revisión Técnico mecánica y emisiones contaminantes. (Aplica solo a vehículos).
· 	Copia de licencia de Tránsito. (Aplica solo a vehículos).
· 	Copia de la Licencia de conducción de acuerdo al tipo de vehículo, de las personas encargadas de operar dichos vehículos.
· 	Los vehículos de carga (Volquetas) que van a ser utilizadas para el desarrollo del contrato deben estar inscritas en la Secretaría Distrital de Ambiente SDA conforme a la Decreto 507 de 2023 poseer el PIN respectivo y cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique.
· 	Los vehículos de carga utilizados para el traslado de maquinaria y equipo, deben cumplir con los literales anteriores y adicionalmente contar con póliza civil extracontractual respectivo y cumplir con toda la normativa legal vigente que le aplique.

	De igual manera El contratista debe cumplir lo siguiente:

· 	Cada vez que la maquinaria tenga que ser retirada de los frentes de obra se deberá informar previamente a la interventoría del hecho; en el caso que sea reincorporada a las actividades de obra en un tiempo mayor a quince días, se deberá presentar un nuevo certificado expedido por el profesional idóneo en las condiciones expresadas en el numeral D del párrafo anterior. Se excluyen traslados de maquinaria dentro de los frentes de obra siempre y cuando éstos se realicen bajo la supervisión y vigilancia de la interventoría.
· 	Realizar las inspecciones pre-operacionales diarias a toda la maquinaria/equipo y vehículos que se encuentren desarrollando en actividades dentro de los frentes de obra, sin importar si hacen parte del equipo mínimo requerido o no, para y comprobar verificar el buen funcionamiento de los mismos. Estas deben ser adelantadas por el operador/conductor y avaladas por un profesional idóneo (ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta profesional vigente).
· 	En caso que la interventoría evidencie incumplimiento en la ejecución del programa de mantenimiento de la maquinaria/equipo y vehículos, será causal para ordenar su inmediata inmovilización y retiro de la obra hasta tanto no se actualice el mantenimiento de acuerdo al a las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. El contratista se compromete a acatar y cumplir de manera inmediata la orden motivada dada por la interventoría.
· 	Todas las máquinas deben contar con equipo extintor, como mínimo, debidamente cargado, vigente y en condiciones óptimas de operación.
· 	Garantizar el estado técnico mecánico de todas las máquinas, equipos y vehículos.
· 	Mantener actualizada y registrada la hoja de vida de cada máquina, equipo y vehículo con toda la información relacionada con registros y soportes de inspecciones y mantenimientos realizados.
· 	Contar con alarma de reversa activa y en funcionamiento en todos los vehículos y maquinaria, excepto en las retroexcavadoras de oruga.
· 	Todos los conductores de vehículos deben ser capacitados en seguridad vial, protección contra incendios y manejo defensivo. Esta actividad debe estar incluida en el programa de inducción, capacitación y entrenamiento.
· 	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria, equipos y vehículos sobre el área de la obra.
· 	El contratista debe implementar y actualizar los procedimientos de abastecimiento y almacenamiento de combustible, considerados en el MAO y las condiciones de obra necesarios para la ejecución de las actividades realizadas cuando aplique.
· 	Garantizar que la maquinaria y equipos sean utilizados de acuerdo con su manual de operaciones.
· 	Los formatos de maquinaria y vehículos deben estar firmados por un profesional idóneo (ingeniero mecánico o electromecánico con tarjeta profesional vigente).
· 	Los costos derivados del cumplimiento de este ítem deberán ser considerados por El Contratista dentro de los valores inherentes a la maquinaria.
· 	No se efectuarán labores de mantenimiento a la maquinaria, equipos y vehículos, a menos que se constate que es mantenimiento por fuerza mayor y que es de obligatoria ejecución, lo anterior previo a la respectiva valoración del profesional idóneo.
· 	Cumplir con lo estipulado en la Resolución 1068-2015, relacionada con la reglamentación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola Industrial y de Construcción Autopropulsada y otras disposiciones.
· 	Implementar el plan estratégico de seguridad vial.
· 	Cuando la carga supere las dimensiones y pesos para su operación normal, el vehículo de transporte deberá radicar un oficio ante la Secretaría Distrital de Movilidad que indique los datos del traslado a realizar, rutas, horarios, y otros documentos requeridos por esta entidad.
· 	Todo traslado de maquinaria y equipos deberá contar con la verificación previa y aprobación de las condiciones y rutas propuestas para su movilización y traslado por parte de la interventoría.

3. [bookmark: _Toc239710951]Señalización

El Contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades, las cuales deben ser verificadas por la Interventoría:

· Garantizar durante la ejecución de la obra, el uso de señalización y su permanencia, considerando señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo.
· 	Implementar la señalización y demarcación requerida relacionada con el componente SSTA, antes de iniciar cualquier tipo de actividad.
· 	Los frentes de obra deben tener la señalización que elabore el contratista y apruebe la interventoría se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU. 
· 	Delimitar, demarcar y señalizar las áreas de trabajo considerando:

Las instalaciones temporales pueden ser campamentos, acopios temporales de materiales, bodegas, puntos de almacenamiento de combustible y productos químicos, vestieres y puntos provisionales para almacenamiento de herramientas y otros. Dichas instalaciones deben tener lo contemplado en la normatividad vigente, como mínimo la siguiente señalización:

· Señalización y demarcación de extintores. 
· 	Señalización de baños.
· 	Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro.
· 	Señalización de almacenamiento de combustible y productos químicos.
· 	Demarcación y señalización de áreas de acopio de materiales.

· 	Los senderos peatonales deben garantizar continuidad y circulación segura para todas las personas incluyendo quienes tengan limitaciones físicas. Para tal fin, debe hacerse una adecuación de la superficie del sendero peatonal utilizando materiales como concreto pobre o plafones en los sitios que se evidencie dificultad para el tránsito de personas. Adicionalmente, todos los accesos de viviendas o comercio deben permanecer libres de obstáculos como excavaciones, materiales de construcción o maquinaria. En caso que se estén realizando trabajos en el área de dichos accesos, estos deberán estar señalizados y con las medidas de protección necesarias como plafones para garantizar la libre circulación en todo momento.
· 	Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o TRANSMILENIO, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.
· 	Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la normatividad vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC.
· 	Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos.
· 	Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.
· 	Será obligatorio para El Contratista recoger toda la señalización provisional al terminar de la obra.

9. [bookmark: _Toc239710952]Metodología para la Evaluación de la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Teniendo en cuenta que corresponde a la Interventoría A&SST evaluar y calificar el desempeño A&SST del Contratista, este se realizará mediante índices de cumplimento, a través de las Fichas de seguimiento de labores A&SST, de manera periódica según lo contemplado en el presente Anexo y en los documentos que elabore el contratista y apruebe la interventoría se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU. 

9. [bookmark: _Toc239710953]Manejo de la Vegetación

El Contratista deberá ejecutar los tratamientos a la vegetación y el manejo de avifauna, bajo precauciones mínimas y de forma técnica, de conformidad con lo establecido por el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá y los requerimientos contractuales; las intervenciones en manejo silvicultural, deberán programarse y realizarse por personal idóneo en la materia y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que se minimicen los riesgos para las personas, los bienes públicos y privados, así como para la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, deberá tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido y garantizar la limpieza del sitio intervenido por parte del contratista.

5. [bookmark: _Toc239710954]	Informe mensual

El Contratista debe entregar a la Interventoría mensualmente los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia A&SST con los anexos correspondientes.

· El Contratista deberá entregar a la Interventoría un informe mensual, que contenga la evidencia objetiva de la ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia A&SST para cada uno de los componentes de acuerdo con la estructura que para este tipo de informes se defina en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos TRANSMILENIO vigentes y en los documentos que elabore el contratista y apruebe la interventoría se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU.  o el que los modifique. Las fechas de corte y los requerimientos para su presentación se acordarán en el primer comité de seguimiento A&SST. Será responsabilidad del Contratista garantizar la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe.

Como mínimo se deberá anexar la siguiente información:

· Generalidades: Periodo reportado, versión, resumen de actividades técnicas ejecutadas, procedimientos, organigrama del proyecto (TRANSMILENIO, Interventoría y Contratista), cronograma A&SST.
· 	Copia de la Bitácora A&SST, de los folios correspondientes al periodo del informe presentado.
· 	Implementación de medidas de manejo.
· 	Medidas de manejo, formatos que elabore el contratista y apruebe la interventoría se recomienda utilizar los del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU. 
· que correspondan a la actividad durante el respectivo periodo, soportes, certificaciones o constancias, indicadores de cumplimiento, cronograma, entre otros.
· 	Registro Fotográfico comentado y con fechas.
· Certificado original en físico de cada trabajador o contratista especificando que la empresa contratante se encuentra a paz y salvo por todo concepto, (salarios, honorarios, aportes a seguridad social y riesgos laborales, parafiscales, que ha sido notificado del derecho a examen de retiro y por concepto de liquidación o pago de salarios/honorarios); para el personal que reporta de retiro (en los casos que aplique).
· 	Relación de pagos de salarios y honorarios del personal vinculado al contrato con la firma de cada trabajador y sus respectivos soportes.
· 	Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soportes de pagos salariales y de honorarios y del SGSS (EPS, AFP, ARL, parafiscales) y todos los documentos asociados al SG-SST remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.
· 	Documentación de la maquinaria/equipo y vehículos a ingresar a la obra presentada por el Contratista y aprobada por la interventoría, ofertada por el contratista.
· 	Registro de Notificación de riesgo del personal del contratista.
· 	Registro de notificación de derecho a examen médico de retiro.
· 	Registro de inducción.
· 	Registro de entrega de EPP’s.
· 	Recomendaciones y Conclusiones.
· 	Anexos.
· 	Y los demás soportes que TRANSMILENIO y/o la interventoría considere necesarios.

5. [bookmark: _Toc239710955]		Cierre Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El proceso de cierre A&SST inicia una vez se termine el plazo de ejecución del contrato, según sea el caso, con una visita al sitio donde se ejecutó el proyecto, seguido de la entrega y aprobación de un informe final A&SST con el respectivo formato.

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para efectuar el cierre A&SST.
Paralelo al proceso de recibo final, la interventoría A&SST deberá efectuar una visita al proyecto y su área de influencia (directa e indirecta) en la que se verificará principalmente los siguientes puntos:

· 	La zonas que fueron objeto de intervención, durante la construcción, así como las áreas aledañas deben estar libres de Residuos de Construcción y Demolición RCD y/o otros residuos generados en el desarrollo de la actividad.
· 	Los sumideros, pozos de inspección y cajas de servicios públicos deben estar en perfecto estado, orden y aseo.
· 	Todas las zonas verdes existentes y las generadas ubicadas en las áreas de intervención del proyecto deben quedar en iguales o mejores condiciones de las encontradas inicialmente.
· 	Resultado de esta visita debe quedar registro fotográfico y acta de registro firmada por la totalidad de los especialistas A&SST del contratista e interventoría, en caso de quedar pendientes se deberá establecer los tiempos de atención de los mismos y realizar un nuevo recorrido para evidenciar el cumplimiento de los compromisos pactados.
· 	Realizar la gestión necesaria para lograr el cierre del PIN del contrato ante la AAC.
· 	Cierre y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros tramitados ante la AAC.
· 	Los profesionales de apoyo a la supervisión A&SST de TRANSMILENIO deberán realizar seguimiento y acompañamiento a la consecución de las firmas que hagan parte del informe final A&SST.

Nota 1: Se debe justificar técnicamente y normativamente cuando se considere la no aplicabilidad de alguna de las obligaciones contenida en el presente anexo.

Nota 2: El Contratista para el desarrollo de obras de infraestructura deberá cumplir con la Resolución 1138 de 2013 “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones” o la que lo modifique, la cual contiene las orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales en el control a los factores de deterioro ambiental y protección de los recursos naturales, en especial todo lo relacionado con el manejo de la avifauna para garantizar la gestión, manejo y desempeño ambiental sostenible en obras de construcción, de infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital y el del Manual único de control y seguimiento ambiental y SST-IDU, instrumento que e recomienda aplicar para el presente contrato  y la normatividad ambiental.

Nota 3: De acuerdo a las condiciones contractuales TMSA asigna las responsabilidades en el contratista con supervisión, aprobación previa y acompañamiento el manejo y reporte generados de los RCD en cumplimiento del Artículo 32. Obligaciones de los grandes generadores de RCD y pequeños generadores de RCD que requieren alguna licencia: Decreto 507 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Derogado y compilado por el art. 450, Decreto Único Sectorial 646 de 2025. Parágrafo 4. La entidad pública o privada o la persona natural o jurídica contratante de cualquier obra será la responsable del cumplimiento normativo en materia ambiental y la gestión de la cadena de custodia de los RCD. No obstante, es importante precisar que la asignación de las demás responsabilidades sobre el contratista y/o ejecutor del proyecto constructivo con relación al manejo y reporte generados de los RCD, dependerá internamente de la entidad responsable de la obra.
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