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SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


SAMC No. 022 2026

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

“ADECUACION Y HABILITACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Descripción del proyecto
El Municipio de Chaparral, Tolima, ha venido fortaleciendo la infraestructura deportiva con el propósito de promover el desarrollo integral de la niñez, la juventud y la comunidad en general. Dentro de estas iniciativas, se encuentra la ADECUACION Y HABILITACION POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, la cual pretende generar un impacto positivo en la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y la participación comunitaria.
La justificación técnica para mejorar el polideportivo existente, se basa en la necesidad de infraestructura adecuada para fomentar la salud, el desarrollo físico y mental de la comunidad, combatiendo el sedentarismo y la violencia; se fundamenta en el diagnóstico de deficiencias actuales (superficies, iluminación, graderías), la aplicación de normas técnicas de construcción, y la demostración de beneficios sociales y económicos, haciendo énfasis en la seguridad, funcionalidad y accesibilidad para todos los usuarios, cumpliendo con lineamientos de sostenibilidad y normatividad vigente. 
El proyecto busca adecuar y habilitar el polideportivo del barrio primero de mayo mediante la instalación de una cancha sintética en la zona donde anteriormente funcionó una cancha de vóley playa, esto implica la poda de algunos árboles, traslado de postes de luz, estabilización de un talud con trinchos que funcionarán como graderías de la nueva cancha sintética; además, la construcción de redes de aguas lluvias, redes eléctricas, iluminación, cerramientos y pintura de las graderías del polideportivo existente.
Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
En el marco de las actividades de inspección y visitas realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal, se identificó el deterioro de canchas (grietas, desniveles), iluminación deficiente, falta de áreas de recreación en la parte posterior del lote, un talud que colinda con viviendas aledañas que debe ser estabilizado y unas graderías en el polideportivo existente que requieren de mantenimiento, como se evidencia en el registro fotográfico. 
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Localización 

El Proyecto se encuentra localizado en el barrio Primero de Mayo, Comuna 3, zona urbana del municipio de Chaparral, departamento del Tolima
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Figura 1.1. Localización del proyecto


Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	ACTIVIDADES PRELIMINARES 
	 
	 

	 
	1,01
	 
	 
	Localización y replanteo manual
	M2
	392,00

	 
	1,02
	 
	 
	Desmonte y traslado de poste de concreto
	UND
	2,00

	 
	1,03
	 
	 
	Poda de árboles (altura superior a 5 mts)
	UND
	3,00

	 
	1,04
	 
	 
	Demolición de muro en mampostería
	M2
	21,40

	 
	1,05
	 
	 
	Desmonte de cerramiento en malla eslabonada
	M2
	106,98

	 
	1,06
	 
	 
	Descapote e=0,20m 
	M2
	392,00

	 
	1,07
	 
	 
	Retiro de material sobrante máximo 10 Km
	M3
	142,60

	2
	 
	 
	 
	MOVIMIENTOS DE TIERRA
	 
	 

	 
	2,01
	 
	 
	Excavación manual 
	M3
	22,76

	 
	2,02
	 
	 
	Rellenos con material proveniente de excavación 
	M3
	22,76

	 
	2,03
	 
	 
	Rellenos con recebo compactado mecánicamente
	M3
	119,90

	3
	 
	 
	 
	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
	 

	 
	3,01
	 
	 
	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable, incluye demolición, excavación y rejilla prefabricada en poliuretano 
	ML
	106,00

	 
	3,02
	 
	 
	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable
	UND
	4,00

	 
	3,03
	 
	 
	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8” incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón
	ML
	14,00

	 
	3,04
	 
	 
	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6" 
	ML
	50,00

	 
	3,05
	 
	 
	Trinchos en guadua 
	ML
	108,00

	 
	3,06
	 
	 
	Empradización con cespedon
	M2
	69,00

	 
	3,07
	 
	 
	Placa de piso en concreto 3000 psi para gradería, e =0,07 m dilatada, incluye malla electrosoldada de 5mm.
	M2
	108,00

	 
	3,08
	 
	 
	Pintura tipo esmalte para graderías existentes
	M2
	138,85

	4
	 
	 
	 
	CANCHAS 
	 
	 

	 
	4,01
	 
	 
	Suministro e instalación de tapete para cancha sintética color verde tipo FIFA
	M2
	392,00

	 
	4,02
	 
	 
	Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm
	M2
	27,81

	5
	 
	 
	 
	CERRAMIENTO 
	 
	 

	 
	5,01
	 
	 
	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento 
	M3
	3,84

	 
	5,02
	 
	 
	Concreto3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m
	ML
	48,00

	 
	5,03
	 
	 
	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista
	M2
	24,00

	 
	5,04
	 
	 
	Acero de refuerzo 60000 psi incluye figurado e instalación
	KG
	313,00

	 
	5,05
	 
	 
	Tubería metálica 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa
	ML
	125,00

	 
	5,06
	 
	 
	Suministro e instalación de puerta en tubería metálica 2" cal 2mm  con malla eslabonada cal10 de 2,5 m x 2 m, con portacandado, incluye pasador porta candado.
	UND
	1,00

	 
	5,07
	 
	 
	Suministro e instalación de malla de cerramiento en  nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya y tensores
	M2
	697,00

	6
	 
	 
	 
	ILUMINACIÓN 
	 
	 

	 
	6.01
	 
	 
	Conexión eléctrica en cable encauchetado de 2x8 incluye tensor
	 ML 
	70,38

	 
	6.02
	 
	 
	Suministro e Instalación de Tablero de 4 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE 
	 UND 
	1,00

	 
	6.03
	 
	 
	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada
	 UND 
	2,00

	 
	6.04
	 
	 
	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra 
	 UND 
	1,00

	 
	6.05
	 
	 
	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5
	 UND 
	1,00

	 
	6.06
	 
	 
	Suministro e Instalación reflectores 400 W incluye soporte
	 UND 
	12,00




Fases y etapas del proyecto

El Proyecto de desarrollara en una sola Fase 

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago se establecen en las actividades a ejecutar por precios unitarios y medias establecidas.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Forma de pago

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos:

· Informe de actividades detallado con registro fotográfico y los anexos respectivos.
· Factura o su equivalente, según corresponda.
· Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar. 
· Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.
· RUT (primer pago)
· Certificación Bancaria (primer pago)
· Copia Contrato (primer pago)
· Informe de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el supervisor.

Para cada pago derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

El Municipio, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Los descuentos municipales son:

	CARGA IMPOSITIVA
	PORCENTAJE (%)
	BASE GRAVABLE

	Estampilla Pro-cultura 
	1%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla Pro-Ancianos 
	4%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla para justicia familiar 
	2%
	Valor Bruto del Contrato

	Tasa por deporte y recreación 
	1.5%
	Valor Bruto del Contrato

	Retención ICA – Obras de Ingeniera Civil 
	0.7%
	Valor Bruto del Contrato

	Sobretasa Bomberil 
	5.8% 
	Del Impuesto de Industria y Comercio a Cargo 

	Retención sobre contratos de obra pública – Fonset
	5%
	Valor Bruto del Contrato y del Anticipo cuando lo hubiere.







Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota 1. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser remitida(s) a los correos electrónicos hacienda@chaparral-tolima.gov.co y infraestructura@chaparraltolima.gov.co y validada(s) previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL. 
Se refiere este ítem a la localización, nivelación y replanteo de acuerdo a los planos arquitectónicos de las áreas a construirse nuevas en el Proyecto, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en la localización.
El constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Con ello en el momento de la realización del primer comité de obra se espera que cualquier tipo de duda se pueda aclarar y así evitar atrasos injustificados que el municipio no asumirá de ninguna manera.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito a la interventoría en forma oportuna.
El constructor ejecutará la localización, nivelación y el replanteo de las obras, utilizando todos los instrumentos de precisión que sean necesarios tomando como referencia los planos generales. La referencia planimétrica será el sistema de coordenadas empleado para el levantamiento del terreno; la referencia altimétrica se hará a partir de los BM´S empleados en el levantamiento según lo determine el interventor.

El Constructor procederá a identificar los ejes extremos del proyecto, así como su relación con el área construida, de manera que se respeten los alineamientos del Proyecto. Una vez haya certeza sobre la cabida del proyecto plasmado en los planos en el área disponible del edificio existente, se procederá a localizar los ejes estructurales de la nueva construcción dentro de la edificación, ciñéndose estrictamente a los Planos Generales del proyecto.

Se utilizará el método que considere más conveniente para demarcar en forma estable y permanente las referencias, se identificara con pintura roja, los distintos ejes que componen la estructura general de la Obra y en forma tal que sea fácil su revisión y reconstrucción en cualquier momento por parte del Interventor.

Posteriormente establecerá el nivel N=0.00 arquitectónico para cada una de las zonas que correspondan, teniendo en cuenta que los niveles estructurales y arquitectónicos del edificio deben ser previamente coordinados.
Los ángulos se determinarán con tránsito que lea por lo menos con una precisión de 20”. Las longitudes se medirán con cinta metálica. Para los trabajos menos importantes se empleará el sistema denominado 3-4-5.
Se aceptará el nivel de manguera para los niveles de las tuberías de alcantarillado, drenajes aguas lluvias, pisos etc.

Posteriormente el replanteo se ejecutará en cada piso de la construcción, sobre la formaleta perfectamente nivelada antes de iniciar la distribución del hierro. Una vez fundida la placa se replanteará nuevamente para iniciar las actividades de columnas.
Replanteos posteriores para obras de mampostería se realizarán retomando los ejes estructurales con base en las columnas y serán marcados en las placas con color mineral. Se establecerán niveles en cada piso a una altura de 1m. del piso terminado.
Materiales: Estacas, puntilla de 2”, alambre negro, pintura.
Equipo: Estación Total y Prismas para topografía, cintas métricas, Flexómetros, plomadas y herramientas menores (Cinceles, Martillos, Niveles de gota, de punta y de manguera, brochas etc.).

Unidad de medida:  esta Actividad de trabajo se paga por (M2).

1.02 ITEM: Desmonte y Traslado de Poste de Concreto
  
Desenergización: Antes de cualquier intervención, se debe verificar la ausencia de tensión y asegurar el corte de energía en el tramo correspondiente.

Señalización: El área de trabajo debe estar delimitada con cintas plásticas, letreros de precaución y guías para el tránsito de usuarios.

Inspección: Verificar el estado del poste, equipos de protección personal (EPP) y herramientas antes de iniciar la jornada.

Procedimiento Técnico de Desmonte

Retiro de Accesorios: Se desmontan primero los conductores, aisladores, herrajes y equipos de subestación (como transformadores) antes de proceder con el poste.

Aseguramiento: El poste debe asegurarse con sogas de servicio o eslingas a un equipo de izaje (grúa o camión grúa) para evitar caídas descontroladas.

Excavación: Se remueve la tierra o se demuele el concreto de la base para liberar el empotramiento, el cual suele representar entre el 10% y el 20% de la altura total del poste (ej. 1.50 m para un poste de 10 m).

Extracción e Izaje: El poste se levanta verticalmente y se deposita de forma horizontal en el vehículo de transporte, evitando impactos que puedan fracturar el concreto. 
          
Disposición Final y Restauración

Manejo de Escombros: Los restos de concreto y materiales sobrantes deben trasladarse a sitios autorizados (botaderos calificados) bajo responsabilidad del contratista.

Sellado de Excavación: Una vez retirado el poste, el hueco debe ser rellenado y compactado para evitar riesgos de caídas o accidentes peatonales.

Inventario: Los materiales desmontados deben ser inventariados para su disposición, ya sea para reciclaje o devolución a la empresa eléctrica. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga por unidad de poste desmontado (UND)

1.03 ITEM: Poda de Árboles altura superior a 5 metros

La poda de árboles requiere especificaciones técnicas centradas en cortes limpios, respetando el cuello y la arruga de la rama para una buena cicatrización, evitando daños al tronco, y procedimientos que incluyen seguridad (EPP, delimitación), planificación (evaluación de salud, herramientas adecuadas), y ejecución (técnica de corte en tres partes para ramas grandes, poda desde fuera hacia dentro, eliminación de material). El objetivo es controlar el desarrollo, retirar madera muerta o enferma, y prevenir riesgos, usando herramientas afiladas y desinfectadas. 

Especificaciones Técnicas

Corte: Debe ser limpio, bisectriz del ángulo de la arruga de la corteza, sin dejar "muñones" ni desgarrar el tejido del tronco, para permitir la formación del labio de cierre.

Herramientas: Tijeras de podar, serruchos, pértigas, motosierras, siempre afiladas.

Protección: Uso obligatorio de EPP (casco, gafas, guantes, arnés, botas dieléctricas) y 
delimitación del área de trabajo.

Manejo de Residuos: Recolección, transporte y disposición adecuada de ramas y follaje.

Aplicación de Productos: Uso de cicatrizantes, abonos y agua si se requiere, según especificaciones técnicas. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga por unidad de árbol podado (UND).

1.04 ITEM: Demolición de Muro en Mampostería

Esta actividad corresponde a la demolición de muros en ladrillo existentes dentro del predio, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas dentro del proyecto arquitectónico a construir se puede ejecutar de forma manual o mecánica si aplica.
         
Consideraciones Previas y Seguridad
Inspección Estructural: Antes de iniciar, se debe verificar si el muro es de carga (estructural) o divisorio. Si es estructural, se requiere un plan de apuntalamiento previo.

Desconexión de Servicios: Es obligatorio identificar y desconectar redes eléctricas, hidráulicas y de gas que pasen por el muro.

Equipo de Protección Personal (EPP): Uso estricto de casco, guantes, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada y protección respiratoria para polvo.
Procedimiento de Ejecución

Demolición Manual: Recomendada para áreas pequeñas o muros de mampostería simple. Se utilizan herramientas como mazos, macetas, cinceles y cortafríos. Se debe realizar de arriba hacia abajo para evitar colapsos imprevistos.

Demolición Mecánica: Se emplean martillos neumáticos o retroexcavadoras según la magnitud del proyecto.

Retiro de Elementos Embebidos: Incluye el desmonte de marcos de puertas, ventanas, vidrios y cerrajería antes de derribar la mampostería.
     
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

1.05 ITEM: DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

Esta actividad se refiere al desmonte y retiro de este elemento en mal estado con herramienta manual o quipos de oxicorte si aplica. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

1.06 ITEM: DESCAPOTE E= 0.20 

Esta actividad es necesaria para iniciar obra y define los requisitos para la limpieza y remoción de la capa superficial del terreno antes de iniciar una construcción

Procedimiento de Ejecución

Localización: Delimitación del área a intervenir basada en los planos arquitectónicos.
Remoción: Se puede realizar de forma manual (áreas pequeñas/difícil acceso) o mecánica (con retroexcavadora o cargador).

Disposición de sobrantes: El material removido debe cargarse y transportarse a sitios de disposición final (escombreras) autorizados por las autoridades ambientales competentes.

Equipos y Mano de Obra

Equipos: Retroexcavadora, cargador frontal, herramientas menores (palas, picas) y volquetas para el transporte.
Mano de Obra: Cuadrilla de operarios, ayudantes y oficial de obra.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

1.07 ITEM: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MAXIMO 10 KM

Esta actividad corresponde al cargue, transporte y descargue del material resultante de las actividades de demolición, excavación, sobrantes, desperdicios y escombros, que se han generado en el proceso constructivo del proyecto. Al igual la obra se entregará limpia, aseada y libre de escombros los cuales serán llevados a un sitio autorizado por la interventoría y la autoridad ambiental.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)

CAPITULO 2: MOVIEMIENTO DE TIERRA

2.01 ITEM EXCAVACION MANUAL

Esta actividad consiste en cortar tierra, de material común que se encuentre dentro del área de construcción, entre cero a dos metros de profundidad. El material cortado se trasladará y amontonará en un lugar alejado de los espacios públicos o urbanos. Una vez apilado el material de corte excavado, se procederá al cargue y retiro del mismo hacia las escombreras autorizadas por la entidad municipal competente.

Equipos: Se utilizará equipos manuales, como picas, cavadores, barras, palas de punta, carretillas, bugy, y demás equipos necesarios para remover y trasportar el material excavado y descapotado, al sitio de cargadores y/o volquetas.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)

2.02 ITEM: RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION

Se refiere a llenos con materiales sin contaminar y procedentes de la misma excavación que presenten propiedades físicas y mecánicas para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento compactados con métodos manuales o mecánicos, en zanjas y apiques. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

MATERIAL: para determinar su aceptación como material de lleno. El contratista está en la obligación de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones

COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a organizar su trabajo y colocación dentro de la zanja, evitando la contaminación con materiales extraños o inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la Interventoría lo haya autorizado.

COMPACTACION: La compactación de zanjas se hará en capas de 10 centímetros.
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)

2.03 ITEM: RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE

Esta especificación o actividad se refiere a la colocación y compactación por medio mecánico de material granular de Recebo, este material seleccionado debe estar libre de partículas de arcilla y material orgánico.

La compactación realizada con equipo liviano vibro compactador de plancha, vibro compactador vertical o vibro compactador de cilindro y se hará en capas de 10 cm como máximo. La superficie final deberá quedar total mente nivelada.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)


CAPITULO 3 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIZACION DE TALUDES

3.01 ITEM: CONSTRUCCION DE CUNETA PERIMETRAL 3000 PSI

Para el inicio de esta actividad el terreno debe estar preparado y compactado para la instalación de formaletas para su construcción, garantizarán caras uniformes, compactas, rectas y lisas en la superficie de concreto, y se colocarán siguiendo los alineamientos y pendientes de acuerdo con las dimensiones requeridas, para garantizar un drenaje efectivo. El vaciado de concreto de 3000 PSI, se hará en módulos, máximo de 3 m de longitud, y en forma alterna.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)

3.02 ITEM: CAJA INSPECCION 1,0X 1,0 M MEDIDA INTERNA EN CONCRETO 3000 PSI PARA EMPALME SISTEMA DE DRENAJE, INCLUYE TAPA CON MARCO Y CAÑUELA, ALTURA VARIABLE

Esta actividad o especificación se refiere la construcción de cajas con muros de concreto de resistencia 3000 PSI, con espesores de 10 a 15 centímetros, permitiendo ingresar a las tuberías para su inspección, limpieza y mantenimiento y su función principal es el cambio de dirección, disminución de la velocidad hidráulica de las aguas captadas y encausadas producto de las aguas de escorrentías generadas por las precipitaciones pluviométricas.

Dimensiones y Diseño General

Las dimensiones específicas dependen del uso (aguas pluviales) y la profundidad de instalación. 

Dimensiones Internas: Comúnmente 100x100 cm para cajas de registro domiciliarias, permitiendo un fácil acceso para inspección y mantenimiento.

Profundidad: Puede variar desde menos de 1 metro hasta 2.00 m o más, dependiendo de la profundidad de la tubería principal.

Espesor de Muros y Losa de Fondo: Típicamente, los muros y la losa de fondo tienen un espesor entre 0.10 y 0.15 m.

Cañuela: Se debe construir una cañuela (media caña) en el fondo de la caja para dirigir el flujo de agua hacia la tubería de salida, con una pendiente adecuada. El tubo de salida debe estar a un nivel más bajo que el de entrada. 

Proceso Constructivo

Excavación: Se excava el terreno según las dimensiones requeridas, garantizando la estabilidad de las paredes.
Base: Se coloca una capa de material de base, como recebo, seguida de una losa de fondo de concreto simple.

Muros: Construcción de los muros, ya sea mediante fundición de concreto con formaleta o mampostería de ladrillo, asegurando la impermeabilización interna con mortero.

Tuberías: Instalación de las tuberías de entrada y salida, asegurando que queden correctamente empotradas en los muros y con la pendiente requerida.
Cañuela y Panes: Modelado de la cañuela y los "panes" (superficies inclinadas) en el fondo para dirigir el flujo.
Marco y Tapa: Instalación del marco nivelado con el terreno circundante y colocación de la tapa de concreto reforzado o el material especificado, que debe tener una agarradera o sistema de apertura. El curado del concreto es esencial para su resistencia.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)

3.03 ITEM: RED DE AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 8" LNCLUYE: TRANSPORTE AL SITIO DE IA OBRA, CAMA CON ARENA 15 CMS Y RELLENO MATERIAL DE LA EXCAVACION A ZANJON

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubería de diámetro 8 pulgadas para evacuación de aguas lluvias que trabajan por gravedad sin presión interna significativa.

Su instalación se debe realizar en la zanja y debe quedar cubierta con una capa de arena y posteriormente ser rellanado con material granular clasificado que este libre de piedras y rocas que puedan generar punzonamientos y roturas de la tubería en el momento de la compactación.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)

3.04 ITEM: CONSTRUCCION DE FILTROS LATERALES EXTERNOS EN UN ANCHO DE 0.40 M, CON ALTURA VARIABLE MENOR A 0.50 M, RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-1600, CON GRAVILLA COMUN O TRITURADO DE 1 1/2" A 4" + TUBERIA PVC DRENAJES DE 6"

La especificación describe la construcción de filtros laterales externos para drenaje, con una zanja de 0.40 m de ancho y altura variable (< 0.50 m), recubierta con geotextil no tejido NT-1600 para separación y filtración, rellena con gravilla o triturado de 1 1/2" a 4", y una tubería de PVC corrugada de 6 pulgadas para drenaje, un sistema clave para controlar la humedad y proteger estructuras. 

Componentes Clave de la Especificación:
Filtro Lateral Externo: Un sistema de drenaje perimetral diseñado para interceptar y evacuar el agua subterránea antes de que afecte la estructura, utilizando capas filtrantes.

Dimensiones:

Ancho: 0.40 metros (40 cm).
Altura: Variable, pero siempre menor a 0.50 metros (50 cm).

Material de Recubrimiento (Separación/Filtración): Geotextil No Tejido NT-1600 (NT-1600) 

Una tela sintética que permite el paso del agua pero retiene las partículas finas del suelo, evitando la obstrucción del drenaje.

Material de Relleno (Drenaje): Gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" – Material pétreo grueso que asegura un buen flujo del agua hacia la tubería y crea un espacio poroso.

Tubería: PVC Drenajes de 6" (PVC para Drenaje, 6 pulgadas) – Tubería ranurada o perforada que recolecta el agua filtrada y la conduce a un punto de descarga. 

Procedimiento General 

Excavación: Abrir una zanja de 0.40 m de ancho y la altura especificada, siguiendo la trayectoria del filtro lateral.

Acondicionamiento del Fondo: Preparar y compactar el fondo de la zanja.

Colocación del Geotextil: Extender una capa de geotextil en el fondo y paredes de la zanja, asegurando un traslape adecuado para envolver completamente el relleno.

Instalación de la Tubería: Colocar la tubería de PVC de 6" en el centro de la zanja, con las perforaciones hacia abajo o a los lados, según diseño.

Relleno: Rellenar con la gravilla o triturado (1 1/2" a 4") alrededor y por encima de la tubería, hasta el nivel especificado.

Cierre del Geotextil: Doblar los extremos del geotextil para envolver el material de drenaje, creando un "paquete" que impide que el suelo fino entre en el filtro.

Cobertura: Cubrir con material común o seleccionado para relleno final, hasta la nivelación de la superficie.

Verificación: El Interventor debe aprobar cada etapa y el material utilizado antes de proceder. 
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)
3.05 ITEM TRINCHOS DE GUADUA
La construcción de trinchos en guadua implica usar cepas gruesas, enterrarlas profundamente (80 cm o más) tras impermeabilizar la base, y construirlos escalonados de arriba hacia abajo para disipar energía del agua, usando amarres de alambre galvanizado calibre 14 y geotextil en zonas húmedas para evitar socavación, con alturas máximas de 1m y relleno no superior a 0.8-1m para estabilizar taludes y controlar erosión. 

Especificaciones Clave

Material: Guadua rolliza de buen diámetro, cepas gruesas.
Preparación: Sellar extremos con sus tabiques, aplicar alquitrán y/o geotextil en la base para protección contra humedad.

Instalación:
Construir de arriba hacia abajo, escalonados, para que el agua fluya entre ellos y pierda energía.

Profundidad de los postes: Mínimo 1.5 veces la altura expuesta (ej: 80 cm para 1m expuesto).

Amarres: Con alambre galvanizado calibre 14.

Relleno: No exceder 0.8 a 1.0 metro de altura detrás del trincho.

Dimensiones: Altura máxima de cada trincho no debe superar 1 metro para evitar que actúe como represa y cause deslizamientos.

Función: Disipar la energía del agua, controlar la erosión y estabilizar taludes (cárcavas).
Proceso Constructivo Resumido.

Diseño: Determinar ubicación y altura según la pendiente y necesidad de control 
Preparación de Guadua: Seleccionar cepas, cortar a medida, sellar y tratar la base con aditivos.

Excavación y Colocación: Excavar el hoyo (ej. 80cm), introducir la cepa, rellenar y compactar.

Amarre: Fijar travesaños horizontales con alambre galvanizado.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)

3.06 ITEM: EMPRADIZACION CON CESPEDON

La empradización con cespedón (también conocido como pasto en rollo, palmeta o capote) es una técnica de jardinería y control de erosión que consiste en el trasplante de bloques de césped cultivado con su propia capa de suelo y raíces. 
Materiales

Cespedón: Bloques de césped (generalmente de 45 cm x 110 cm) con una capa vegetal de 3 a 4 cm de espesor para asegurar el enraizamiento. Las variedades comunes incluyen San Agustín, Bermuda o Zoysia, dependiendo del clima y uso.

Tierra Vegetal: Capa de al menos 10 cm de espesor de tierra orgánica, libre de piedras grandes y malezas.

Fertilizante: Se recomienda una dosis inicial de aproximadamente 150 g/m² de fertilizante rico en nitrógeno y fósforo para estimular la raíz. 
Preparación del Terreno

Limpieza: Retirar completamente la vegetación antigua, raíces, escombros y piedras grandes.

Nivelación: El suelo debe estar perfectamente nivelado y compactado suavemente con un rodillo para evitar baches o zonas de encharcamiento.

Humedecimiento: Antes de instalar, la superficie debe estar ligeramente húmeda para facilitar el contacto de la raíz con el suelo. 
Instalación

Colocación: Los cespedones deben instalarse "a matajunta" (como ladrillos), asegurando que los bordes queden bien unidos sin traslapos ni huecos.

Fijación en Taludes: Si la inclinación es alta, se deben usar al menos cinco estacas por cespedón para evitar deslizamientos.

Compactación: Tras la colocación, se debe pasar un rodillo liviano o realizar presión manual para eliminar bolsas de aire entre el cespedón y el suelo base. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

3.07 ITEM:  PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI PARA GRADERIA, E =0,07M DILATADA, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM

Esta es la especificación técnica para un concreto de 3000 PSI (21 MPa) destinado a una placa de piso, contrapiso o losa.

Propiedades Técnicas 
Resistencia a la compresión (𝑓′𝑐): 3000 PSI (equivalente a 210 kg/cm² o 20.7-21 MPa) alcanzada a los 28 días de curado.
Asentamiento (Slump): Máximo de 4 a 5 pulgadas (102-127 mm) para garantizar la trabajabilidad en placas de piso.
Mezcla sugerida (proporción): De acuerdo al Diseño de Mezclas realizado por el Laboratorio de Concretos
Densidad: Aproximadamente 2400 kg/m³ para concreto normal. 
       
Materiales y Normatividad

Cemento: Tipo I (Uso general) que cumpla con la norma NTC 121 o ASTM C150.

Agregados Grueso: El agregado grueso para concreto son partículas de roca, grava o piedra triturada, con tamaño máximo de 1/2" a 1" (retenidas en tamiz #4), que proporcionan volumen y resistencia a la mezcla, optimizan el cemento y mejoran el empaquetamiento, siendo esenciales para la durabilidad y propiedades finales del concreto, debiendo ser limpios, durables y sin impurezas que afecten la calidad.  
Grava Agregado Fino: El agregado fino para concreto es principalmente arena natural o triturada, con partículas menores a 4.75 mm (malla #4), que llena los vacíos entre las gravas, proporciona cohesión, mejora la trabajabilidad y la distribución de la pasta de cemento, y es crucial para la resistencia y durabilidad del concreto, requiriendo una granulometría adecuada y estar libre de impurezas. 

Agua: Potable y libre de impurezas orgánicas.

Refuerzo: Si se requiere, se utiliza malla electrosoldada 5mm  o barras corrugadas según la norma NSR-10 (Título C) y NTC 2289. 
       
Proceso de Ejecución.
Preparación: La subbase debe estar compactada y nivelada. Se recomienda colocar una lámina de polietileno (calibre 6) para evitar la pérdida de humedad y la ascensión capilar.

Vaciado: Extender el concreto uniformemente. En placas de piso, se debe usar regla o llana para el acabado superficial.
Curado: Vital para prevenir fisuras. Debe iniciarse inmediatamente después del fraguado final y mantenerse por mínimo 7 días, ya sea mediante riego constante con agua o compuestos de curado. 

Tolerancias y Control de Calidad

Ensayos: Se deben tomar cilindros de muestra para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días, siguiendo los procedimientos de la norma NSR-10.

Acabado: Debe quedar nivelado ("paleteado") y sin empozamientos de agua.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

3.08 ITEM: PINTURA TIPO ESMALTE PARA GRADERIAS EXISTENTES

Esta especificación de pintura tipo esmalte define sus características Resistencia: Agua, químicos, desgaste.

Acabado: brillante, satinado, mate.

Adherencia: a diversas superficies durabilidad y facilidad de limpieza, usando componentes como resinas, solventes y pigmentos, con tipos que incluyen base agua (bajo olor, ecológico) o sintético (base aceite/alquídico) para protección y decoración en interiores/exteriores, requiriendo preparación de superficie y dilución adecuada.

Especificaciones de aplicación (Generales)

Preparación: Superficie limpia, seca y libre de contaminantes. Usar imprimación (primer) si es necesario (ej. wash primer para metales pulidos).

Dilución: Según fabricante (ej. 25% con ajustador/thinner).
Aplicación: 2 o más manos (capas) para buen acabado, con 4 horas de secado entre manos (a 25°C, 60% HR).
Condiciones: Aplicar entre 5°C y 40°C de temperatura.
Secado para manipulación: Mínimo 24 horas. 

Usos típicos
Interiores: Muebles, puertas, marcos de ventanas, cocinas, baños.
Exteriores: Estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, elementos expuestos a la intemperie.
Industriales: Pisos como acabado epóxido

CAPITULO 4 CANCHAS

4.04 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE PARA CANCHA SINTETICA COLOR VERDE TIPO FIFA

La especificación técnica para suministro e instalación de tapete sintético FIFA verde incluye la preparación de base (drenaje, contrapiso), el tipo de césped certificado FIFA (fibra de polietileno), instalación con adhesivos especiales, delineado con césped blanco/amarillo, y relleno uniforme con arena y caucho SBR para amortiguación y rebote, asegurando pendiente del 1% para drenaje y cumplimiento de estándares FIFA de rendimiento y seguridad. 

Especificaciones Clave del Tapete

Tipo: Césped sintético de última generación, monofilamento o fibrilado, certificado por FIFA (FIFA Quality Pro o Quality).

Color: Verde césped principal, con líneas de demarcación en blanco o amarillo, usando el mismo material o uno diferente según especificación.

Altura de Fibra: Varía, pero debe cumplir estándares de FIFA para rebote de balón y seguridad (ej. 40-60 mm).

Material: Polietileno (PE) y polipropileno (PP) de alta densidad, no tóxico, resistente a UV. 
Proceso de Instalación.

Preparación del Terreno: Nivelación, compactación y construcción de base con pendiente del 1% para drenaje.

Instalación de la Base: Suministro, extendida y compactación de material granular recebo.
Colocación del Césped: Desenrollado, alineación y unión de paños con cinta de unión y adhesivo bicomponente de poliuretano.

Demarcación: Corte e instalación de líneas blancas/amarillas.

Infiltración de Rellenos:

Arena: Esparcir y cepillar arena de sílice lavada para estabilidad.
Caucho: Infiltrar caucho granulado SBR (0.5-2mm) para amortiguación y rebote.

Acabado: Cepillado final para levantar las fibras. 

Requisitos Adicionales

Certificación: El proveedor debe asegurar la certificación FIFA Quality o FIFA Quality Pro para el césped.

Seguridad: Materiales no tóxicos y que cumplan normas de seguridad.

Mantenimiento: Especificaciones para el mantenimiento post-instalación. 

Materiales Requeridos

Césped sintético (verde y blanco/amarillo).
Cinta de unión y pegamento de poliuretano.
Arena de sílice y caucho granulado SBR.
Maquinaria (compactadora, cepillo, etc.).
Equipo de seguridad y mano de obra calificada. 
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

4.06 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALMOHADILLA DE CHOQUE SHOCK PAD 20 MM

Especificaciones Clave

Tipo: Almohadilla de choque Shock Pad 
Espesor: 20 mm
Material: Polietileno (PE) y polipropileno (PP) de alta densidad, no tóxico, resistente a UV. 
Proceso de Instalación
Requisitos Adicionales
Certificación: El proveedor debe asegurar cumplimiento de especificación.
Seguridad: Materiales no tóxicos y que cumplan normas de seguridad.
Mantenimiento: Especificaciones para el mantenimiento post-instalación. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

CAPITULO 5 CERRAMIENTO

5.01 ITEM: CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI (60% CONCRETO- 40% PIEDRA MEDIA ZONGA) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO

Para un concreto ciclópeo de 2500 PSI (aproximadamente 17.5 MPa) para cimentación de cerramiento, se usa una mezcla de 60% concreto simple (cemento, arena, agregado) y 40% piedra media zonga, con piedras limpias, sin fracturas y bien cubiertas por el concreto; se requiere dosificación precisa, preparación en obra (revolvedora) o planta, y debe cumplir con normas de resistencia (2500 PSI/17.5 MPa) y especificaciones de materiales y colocación para asegurar estabilidad y adecuado soporte. 
Descripción General
Definición: Concreto ciclópeo es una mezcla de concreto simple (cemento, arena, agregado fino) y piedra grande (media zonga) para cimentaciones y muros de carga no estructurales o de bajo requerimiento, logrando una resistencia de 2500 PSI (17.5 MPa).

Uso: Cimentaciones de cerramientos, muros de contención y obras donde se requiera economía y estabilidad. 

Materiales
Cemento: Cemento Portland gris de calidad certificada.
Agregados: Arena de río o triturado (según especificación) y triturado (grava) para el concreto simple.
Piedra Media Zonga (Rajón): Piedras limpias, de forma irregular, sin arcilla ni polvo, con tamaño máximo entre 10 y 30 cm (según proyecto) y libres de fracturas.
Agua: Limpia, apta para concreto. 

Dosificación (Proporción Volumétrica)
60% Concreto Simple: Esta proporción se refiere al volumen total ocupado por el mortero (cemento+arena+agua) más el agregado grueso (triturado).
40% Piedra Media Zonga (Rajón): Estas piedras se incorporan al volumen de concreto simple, sin desplazar el cemento ni la arena.

Proceso Constructivo
Preparación: Las piedras deben estar limpias y mojadas antes de su colocación.
Colocación: Se vierte una capa de concreto simple, luego se acomodan las piedras (rajones) asegurando que queden separadas (mínimo 10 cm entre ellas y formaletas) y completamente rodeadas de concreto.
Vibrado/Compactación: Se vibra o compacta adecuadamente para eliminar oquedades y asegurar buena adherencia.
Curado: Curar el concreto adecuadamente (riego de agua) para asegurar la hidratación del cemento y la resistencia final. 

Control de Calidad
Resistencia: Verificar mediante pruebas de cilindros de concreto (2500 PSI / 17.5 MPa).
Uniformidad: Asegurar la distribución homogénea de la piedra y el concreto. 
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)

5.02 ITEM: CONCRETO3000 PSI VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO 0,2X0,2M

La especificación técnica para una viga de cimentación de cerramiento (0.2x0.2m) con concreto de 3000 PSI (aproximadamente 210 kg/cm²) requiere un concreto de alta calidad, con agregados limpios, curado adecuado, y refuerzo de acero. Debe incluir la preparación de la subrasante, dosificación precisa de cemento, arena y grava para alcanzar la resistencia especificada (3000 PSI), el uso de formaletas adecuadas, y un curado mínimo de 7 días para evitar fisuras y asegurar la durabilidad de la cimentación. 

Componentes Clave de la Especificación:
Resistencia: Concreto de 3000 PSI (libras por pulgada cuadrada) o 210 kg/cm², garantizando la resistencia a la compresión necesaria para la carga.
Diseño de la Mezcla:
Cemento: Tipo I (o el especificado por el proyecto).
Agregados: Arena y grava limpias, libres de arcilla y materia orgánica.
Agua: Limpia y potable.
Relación Agua/Cemento: Optimizada para manejabilidad y resistencia (ej. asentamiento de 10 ± 2.5 cm).

Dimensiones y Refuerzo:
Sección: 0.20 m x 0.20 m (20 cm x 20 cm).
Acero de Refuerzo: Diámetros y cantidad según diseño estructural, con recubrimientos adecuados (mínimo 2.5 cm).

Preparación del Sitio:
Limpieza y nivelación de la excavación.
Preparación de la subrasante o suelo de fundación.

Ejecución:
Formaletas: De madera o metálicas, bien aplomadas y aseguradas para contener el concreto.
Colocación y Vibrado: Vibrado adecuado para eliminar vacíos y asegurar la compactación.
Curado: Mínimo 7 días con agua, curadores químicos, o mantas húmedas para prevenir la evaporación rápida del agua.

Control de Calidad:
Muestreo y pruebas de resistencia (cilindros) en laboratorio (opcional, pero recomendado). 
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M3)

5.03 ITEM: MURO CERRAMIENTO EN LADRILLO SEMIPRENSADO A LA VISTA

Una especificación técnica para muro en ladrillo semiprensado a la vista detalla el uso de ladrillos de buena calidad (buen acabado, sin deformaciones) con mortero de pega adecuado (proporción especificada) y un espesor mínimo de 10-12 cm, colocando las hiladas alineadas y aplomadas, llenando juntas, humedeciendo el ladrillo y asegurando un acabado limpio para la estética de "cara vista", exigiendo aprobación de interventoría y cumpliendo normas. 

Materiales
Ladrillo: Semiprensado, de arcilla, con buen acabado en caras de vista, sin deformaciones, y que cumpla normas de calidad (aprobado por interventoría).
Mortero de pega: Mezcla de cemento, arena y agua en proporciones (ej. 1:4 o 1:5), asegurando buena trabajabilidad y adherencia.
Agua: Limpia, para humedecer ladrillos y preparar mortero. 

Construcción
Preparación: Limpiar sobrecimiento, tender hilos para alineación perfecta, verificar escuadras (90°).
Humedecer ladrillo: Humedecer los ladrillos antes de colocarlos para evitar que absorban agua del mortero rápidamente.
Colocación: En lecho completo de mortero (1 cm de espesor aprox.), asegurando juntas horizontales uniformes y verticales trabadas y alineadas.
Acabado "a la vista": Retirar excedentes de mortero inmediatamente con palustre para dejar juntas limpias y nítidas. Llenar huecos en cantos con mortero.
Plomo y nivel: Verificar constantemente aplome y nivelación.
Uniones: En muros que se cruzan, proveer trabas; para enlazar a muros existentes, hacer regatas. 

3. Consideraciones Adicionales
Espesor: Generalmente 10 o 12 cm (una unidad de ladrillo).
Control de calidad: La interventoría debe aprobar los materiales y la ejecución.
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)


5.04 ITEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE FIGURADO E INSTALACION

La especificación técnica para acero de refuerzo Grado 60 (60,000 PSI o 420 MPa) incluye el suministro, corte, figuración (doblado), amarre y colocación de varillas corrugadas según planos estructurales y la norma NSR-10, garantizando alta resistencia para edificaciones de varias plantas, puentes y proyectos críticos, con especificaciones de calidad, almacenamiento (protegido) y tolerancias, pagando por kg instalado. 

Componentes Clave de la Especificación:

Material: Acero de refuerzo (PDR-60 o ASTM A615 Grado 60), con límite elástico de 60,000 PSI (420 MPa).

Proceso (Alcance):
Suministro: Proveer las varillas corrugadas.
Corte y Figuración: Cortar y doblar las barras a las formas y ángulos requeridos en los planos estructurales (estribos, ganchos, etc.).
Amarre y Colocación: Armar la estructura de refuerzo en sitio, asegurando las uniones y la posición correcta.

Normativa: Cumplimiento estricto con la norma NSR-10 (Norma Sismo Resistente de Colombia).

Control de Calidad:
Almacenamiento adecuado (protegido del clima y deformaciones).
Verificación de medidas y especificaciones.
Tolerancias en la colocación.
Ensayos (doblado).
Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (KG)

5.05 ITEM: TUBERIA METALICA 2" CAL 2MM INCLUYE ANCLAJES, TAPA

La especificación técnica para tubería metálica de 2" con calibre de 2 mm generalmente se refiere a un tubo estructural o de cerramiento de acero, con dimensiones estandarizadas, y los anclajes y tapas deben seleccionarse según la aplicación específica. 
Especificaciones de la Tubería
La tubería metálica de 2" con espesor de pared de 2 mm (equivalente aproximadamente a Calibre 14, que tiene un espesor de 1.9 mm, o una medida nominal de 2 mm) se utiliza comúnmente para aplicaciones estructurales, cerramientos y mantenimiento industrial. 

Anclajes
Los anclajes para esta tubería dependen de su uso (e.g., postes, barandas, estructuras) y del material de la superficie de montaje (concreto, acero, etc.). 

Pernos de anclaje: Para fijar la tubería a una base de concreto, se pueden usar pernos de anclaje mecánicos (tipo manga, cuña) o anclajes químicos.

Placas de anclaje: Se suele soldar una placa de acero a la base del tubo, y esta placa se fija al suelo o estructura con pernos.

Abrazaderas: En sistemas de tuberías que requieren soporte sin penetración, se usan abrazaderas tipo U o tipo grapa de fierro galvanizado, fijadas a soportes existentes.
 
Tapas
Las tapas se utilizan para sellar los extremos de la tubería por estética, seguridad y para evitar la entrada de suciedad o humedad. 

Material: Disponibles en acero inoxidable, acero al carbono, o plástico (para usos no estructurales o decorativos).

Ajuste: Pueden ser:
Soldables: Tapas de acero que se sueldan directamente al extremo del tubo para un sellado permanente.
A presión/Insertables: Tapones de plástico o metal con aletas que se insertan en el diámetro interior del tubo para un ajuste ceñido.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)

5.07 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA METALICA 2" CAL 2MM CON MALLA ESLABONADA CAL10 DE 2,5 M X 2 M, CON PORTACANDADO, INCLUYE PASADOR PORTA CANDADO.

La especificación técnica describe una puerta metálica robusta de 2.5m x 2m, fabricada con tubería de acero de 2 pulgadas calibre 2mm, reforzada internamente con malla eslabonada calibre 10 (más gruesa), e incluye un portacandado con pasador para máxima seguridad, requiriendo suministro, fabricación y montaje completo sobre un marco metálico preexistente o a instalar, con acabado anticorrosivo y pintura. 

Descripción General del Ítem
Objeto: Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica de seguridad, tipo reja, con malla.
Dimensiones: 2.5 metros (ancho) x 2.0 metros (alto).
Materiales Principales: Tubería metálica estructural y malla eslabonada.

Especificaciones de Materiales

Marco y Estructura:
Tubería metálica de 2 pulgadas de diámetro.
Calibre (espesor): Calibre 2 mm (calibre grueso, alta resistencia).

Relleno (Malla):
Malla eslabonada (cadena de eslabones).
Calibre: Calibre 10 (calibre muy grueso, alta seguridad).

Herrajes:
Portacandado: Reforzado, para candado de alta seguridad.
Pasador: Integrado al portacandado, para mayor sujeción.
Bisagras: De alta resistencia, para soportar el peso.

Acabados: Imprimación anticorrosiva y pintura industrial (color a definir).

Fabricación y Montaje
Fabricación: En taller, con soldadura de alta calidad, corte de precisión y ensamblaje de los perfiles y la malla.
Instalación: Incluye nivelación, ajuste al marco existente, instalación de bisagras, pasador y portacandado, y sellado si aplica.

Refuerzos: Preparación para herrajes y, si es necesario, refuerzos internos en la tubería para puntos de carga. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)

5.08 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO EN NYLON 100% ALTA DENSIDAD CON PROTECCION UV, OJO 13X13, CALIBRE #4 INCLUYE; GUAYA Y TENSORES 

La especificación técnica describe un cerramiento deportivo o recreativo de alta calidad, que requiere una malla de nylon 100% de alta densidad, con tratamiento UV para resistir el sol, un tamaño de ojo de 13x13 mm, y un calibre (grosor) de #4, incluyendo la instalación de una guaya (cable de acero) y tensores para un correcto templado y fijación, garantizando durabilidad y seguridad en el área cerrada. 

Detalle de la Especificación Técnica:
Material Principal:
Malla: Nylon 100%.
Tratamiento: Alta Densidad y Protección UV (para evitar degradación por el sol).
Ojo (malla): 13x13 mm (indica el tamaño de los rombos).
Calibre: #4 (determina el grosor del hilo de nylon, similar a un alambre #4, robusto).

Elementos de Fijación y Tensado:
Guaya: Cable de acero (probablemente galvanizado) para el perímetro superior e inferior, y posiblemente vertical, para dar estructura y tensión.
Tensores: Dispositivos específicos para cerramientos, que permiten ajustar la tensión de la guaya, asegurando que la malla quede firme y sin pandeos.

Suministro e Instalación:
Incluye: Costo de los materiales (malla, guaya, tensores, accesorios), transporte y mano de obra especializada para la instalación completa.

Proceso de Instalación (Implícito): Despeje del área, localización de ejes, colocación de soportes (postes no mencionados, pero necesarios), fijación de la malla, templado con tensores y guayas para dejarla uniforme y segura. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (M2)

CAPITULO 6 ILUMINACION

6.01 ITEM: CONEXIÓN ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO DE 2X8 INCLUYE TENSOR

La especificación técnica para una conexión eléctrica con cable encauchetado 2x8 incluye conductores de cobre (2x8 AWG), aislamiento de caucho/PVC, cubierta resistente a abrasión/humedad/aceite, voltaje nominal de 300/500V o 600V, y una ampacidad de 50-55 A (según NTC 2050/normativa local), ideal para herramientas pesadas y extensiones, con el tensor garantizando fijación y tensión adecuada en instalaciones expuestas o aéreas, cumpliendo normas como RETIE y NTC 2050 para uso seguro en entornos exigentes. 

Especificaciones del Cable Encauchetado 2x8 AWG
Conductor: Cobre electrolítico, calibre 8 AWG (American Wire Gauge).
Número de Conductores: 2 (dos vías, positivo y negativo).
Aislamiento: PVC (Cloruro de Polivinilo) o caucho flexible, con propiedades antiflama, resistente a aceite, humedad y químicos.
Cubierta Externa: Caucho flexible de alta durabilidad, resistente a la abrasión y al abuso mecánico.
Voltaje Nominal: 300/500 V o 600 V (según fabricante y aplicación).
Temperatura de Operación: Entre -20°C y 70°C (o hasta 90°C en ciertas formulaciones).
Ampacidad (Corriente Máxima): Aproximadamente 50 A - 55 A (según la norma NTC 2050 para instalaciones en ducto o enterrado).
Normas Aplicables: NTC 2050 (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), RETIE, UL (si aplica). 

Función del Tensor
Propósito: El tensor (o cable de acero de soporte, si aplica) se utiliza para soportar el peso del cable, mantener la tensión adecuada y prevenir que el cable se ceda o se rompa por su propio peso o por cargas externas, especialmente en instalaciones aéreas o de larga distancia.
Material: Generalmente, cable de acero galvanizado. 

Aplicaciones Típicas
Extensiones para herramientas portátiles de trabajo pesado (taladros, pulidoras, soldadoras).
Conexiones de maquinaria industrial y herramientas eléctricas de alto consumo.
Instalaciones en bandejas portacables, ductos, o directamente enterrado (según el tipo de cable).

Entornos industriales que requieren alta resistencia a la humedad, aceites, grasas y abrasión. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (ML)

6.02 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS CON PUERTA INCLUYE 3 BREAKER DE 30 AMP CON NORMATIVA RETIE

La especificación técnica para un tablero de 4 circuitos con puerta, 3 breakers de 30A, cumpliendo el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia), debe detallar componentes de calidad, diseño según NTC 3475 (y normas IEC 61439) y garantizar seguridad, incluyendo barrajes aislados (neutro y tierra robustos), materiales ignífugos, identificación clara, espacio para manipulación y la correcta instalación de los breakers de 30A, protegiendo contra riesgos eléctricos. 

Generalidades
Objeto: Suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de un tablero eléctrico de distribución de 4 circuitos, con puerta, para uso residencial/comercial ligero, cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y normas técnicas aplicables (NTC 3475, IEC 61439).

Normatividad: RETIE (Colombia), NTC 3475 (Tableros Eléctricos), NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano), normas IEC. 
Componentes del Tablero (Suministro)
Gabinete: Metálico, con puerta, grado de protección IP54 o superior, pintura electrostática, bisagras anticorrosivas.
Capacidad: 4 Circuitos (Mínimo 8 espacios para breakers, permitiendo futuras expansiones).

Barrajes: En cobre de alta pureza, continuos y aislados, para Neutro y Tierra, con suficientes derivaciones para 4 circuitos más reserva.
Breakers (Interruptores Termomagnéticos):
Cantidad: 3 unidades (1 principal y 2 derivaciones, o 3 derivaciones según diseño).
Amperaje: 30 Amperios (A) cada uno, Curva C (uso general).
Tipo: De montaje en riel DIN, unipolar (UP) o bipolar (BP), según la necesidad de los circuitos.
Accesorios: Bornes de conexión, identificadores, elementos de fijación, etiquetas (Etiquetado RETIE). 

Diseño y Construcción (Según RETIE)

Seguridad: Diseño que evite riesgos eléctricos, según el Libro 3 del RETIE.
Identificación: Rotulado claro de cada circuito y sus funciones, según el RETIE.
Espacio: Mayor espacio interno para manipulación de cables y evitar sobrecalentamientos.
Materiales: Resistentes al fuego y autoextinguibles. 
Instalación (Ejecución)
Ubicación: A altura adecuada (entre 1.20m y 1.50m del piso, según NTC 2050) y lejos de fuentes de agua/humedad, en sitio seco y ventilado.
Fijación: Asegurar firmemente a la pared.

Conexiones: Realizar cableado con conductores adecuados, respetando código de colores y especificaciones RETIE (calibres, aislamiento).
Puesta a Tierra: Conexión efectiva a la puesta a tierra del inmueble.
Pruebas: Inspección visual, pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de breakers. 

Entrega y Documentación
Certificación: Entrega de declaración de conformidad y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) si aplica, cumpliendo RETIE.
Manual: Manual de uso y mantenimiento del tablero. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)

6.03 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PRETENSADO L= 12 M 750 KG INCLUYE TRANSPORTE E IZADA

Una especificación técnica para postes de concreto pretensado de 12m/750kg detalla materiales, dimensiones, resistencia, pruebas de calidad y procedimientos de instalación (transporte e izada), buscando cumplir normas como RETIE/RETILAP y NTC 1329, asegurando su uso en redes eléctricas y de telecomunicaciones, incluyendo el empotramiento de unos 1.8m y la correcta izaje con grúas, y transporte horizontal asegurado para evitar daños. 

Objeto y Alcance
Objeto: Suministrar e instalar postes de concreto pretensado para redes eléctricas y telecomunicaciones.
Alcance: Incluye materiales, transporte, izada y cimentación (si aplica). 
Características del Poste
Tipo: Concreto pretensado.
Longitud Total (H): 12 metros.
Carga de Rotura: 750 kgf (kilogramos fuerza).
Resistencia: Alta resistencia a cargas y climas.
Dimensiones: Sección troncocónica (diámetro decreciente) o troncopiramidal.
Longitud de Empotramiento: ~1.8 metros (varía según diseño).
Certificaciones: RETIE, RETILAP (o similares, según el país). 
 
Requisitos de Calidad
Materiales: Concreto de alta resistencia y acero de pretensado.
Fabricación: Concreto pretensado, no segmentado.
Ensayos: Conformidad con normas técnicas (ej. NTC 1329). 

Especificaciones de Transporte
Método: Horizontal en tractomulas o plataformas adecuadas.
Seguridad: Firmemente asegurados para evitar movimientos y daños. 
Especificaciones de Instalación
Preparación del Terreno: Excavación para el empotramiento.
Izada: Uso de grúas o equipos adecuados para levantarlo verticalmente.
Cimentación: Según requerimientos (generalmente un hoyo de ~1.8m).
Acabados: Pintura, colocación de crucetas y accesorios (si aplica). 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)


6.04 ITEM: PUESTA A TIERRA EN VARILLA COPER WELD COBRE DE 1/2" INCLUYE CONECTORES, CABLEADO, SOLDADURA Y MEJORAMIENTO DE TIERRA

Una especificación técnica para puesta a tierra con varilla Copperweld de 1/2" implica usar varillas bimetálicas (acero con recubrimiento de cobre), de mínimo 2.44 metros de longitud, enterradas casi en su totalidad, conectadas con cable de cobre #6 AWG (o calibre adecuado) mediante soldadura exotérmica (termofusión) y conectores de bronce/cobre, asegurando baja resistencia con mejoramiento del suelo si es necesario, cumpliendo normativas como el RETIE para seguridad y rendimiento. 

Varilla (Electrodos)
Material: Acero con recubrimiento de cobre (Copperweld) o cobre sólido (99.9%).
Dimensiones: Diámetro 1/2" (12.7 mm) y longitud mínima recomendada de 2.44 metros (3 metros es común), dejando sobresalir máximo 5 cm.
Resistencia: Alta conductividad y resistencia mecánica. 

Cableado
Tipo: Conductor de cobre (calibre según cálculo, a menudo #6 AWG).
Color: Verde/amarillo (protección) para conexiones internas visibles. 

Conectores
Tipo: Abrazaderas de bronce o cobre para unir cable a varilla.
Método de Unión: Soldadura exotérmica (termofusión) es preferible para máxima conductividad y durabilidad. 

Mejoramiento de Tierra
Objetivo: Reducir la resistencia eléctrica del suelo (Resistividad).
Métodos (si la medición es alta):
Uso de bentonita o productos químicos específicos alrededor de la varilla para mejorar la conductividad del suelo.
Instalación de más varillas espaciadas adecuadamente (3 metros) y conectadas entre sí. 

Normativa y Pruebas
Normativa: Cumplimiento con el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y normas internacionales.

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)



6.05 ITEM: MURETE PARA TABLERO DE CONTROL EN MURO CON BLOQUE # 5

Para un murete de tablero de control con bloque #5 (15x20x12 cm), la especificación técnica incluye: Materiales (bloque #5 de arcilla o concreto, mortero de pega NTC 3329), Ejecución (muro aplomado y nivelado, junta de mortero uniforme, bloque en lecho completo, llenado de huecos en extremos), Refuerzo (uso de bloque canaleta para vigas si aplica y viguetas, según NSR-10), y Acabados (mantenimiento limpio para facilitar acabado posterior, verificando especificaciones de interventoría). 

Especificaciones Técnicas para Murete de Bloque #5
Materiales
Bloque: Bloque #5 (15 cm x 20 cm x 12 cm) de arcilla o concreto, aprobado por la interventoría.
Mortero: Mortero de pega según NTC 3329 (o ASTM C270), compuesto por cemento, arena y agua.
Refuerzo (si es necesario): Bloques canaleta para vigas y viguetas, varillas (si aplica). 
Procedimiento de Ejecución
Replanteo: Marcar la ubicación del murete en el muro existente.
Mortero: Preparar mortero con proporciones definidas (ej. 1:4 o 1:5 cemento-arena).

Colocación:
Colocar el bloque en un lecho completo de mortero.
Asegurar juntas horizontales de espesor uniforme y juntas verticales alineadas.
Aplicar mezcla suficiente en los extremos de los bloques para juntas verticales.
Llenar los huecos de los bloques en los extremos con mortero.
Plomo y Nivel: Mantener el muro aplomado y nivelado en cada hilada.
Trabas: Proveer trabas en muros que se cruzan o para enlazar con muros antiguos.
Embebidos: Confirmar localización de piezas a embeber (tuberías, cajas) antes de construir. 

Referencias Normativas
NSR-10: Cumplir con las normas de diseño y construcción sismo resistente colombianas, Capitulo A, elementos no estructurales.
RETIE: Para instalaciones eléctricas embebidas. 

Acabados y Aceptación
Limpieza: Mantener el muro limpio durante la construcción.
Inspección: Los bloques y la mampostería deben ser aprobados por la interventoría. 
Altura: Considerar la altura máxima permitida sin refuerzo según NSR-10 (ej. muros no portantes). 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)

6.06 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES 400 W INCLUYE SOPORTE

Una especificación técnica para reflectores LED de 400W incluye potencia (400W), alto flujo lumínico (32,000-48,000lm), voltaje universal (85-277V), alta eficiencia (IP65/IP66), color de luz (6500K), buen IRC (>80), driver integrado, carcasa de aluminio, lente de vidrio templado y un soporte metálico para instalación, con vida útil de 50,000+ horas, enfocado en grandes áreas exteriores como estacionamientos, reduciendo costos de energía y mantenimiento. 

Especificaciones Técnicas Clave
Potencia: 400W.
Flujo Luminoso: ~32,000 - 48,000 Lúmenes (Lm).
Voltaje de Entrada: AC85-277V (Universal).
Temperatura de Color (CCT): Blanco frío (6500K), para máxima visibilidad.
Grado de Protección: IP65 o IP66 (resistente a polvo y agua).
Índice de Reproducción Cromática (IRC): >80 Ra (para buena calidad de color).
Tipo de LED: SMD 2835.
Ángulo de Apertura: 90° o 120° (para amplia cobertura).
Vida Útil: 50,000 horas o más.

Material: Carcasa de aluminio, lente de vidrio templado. 
Características Adicionales
Driver: Integrado en la luminaria para mayor eficiencia.
Instalación: Sobrepuesta con soporte metálico ajustable.
Diseño: Delgado y liviano.
Eficiencia: Alta eficiencia energética, reduce costos.
Aplicaciones: Ideal para iluminar grandes espacios (estacionamientos, canchas, bodegas). 

Consideraciones para el Suministro e Instalación
Soporte: Incluir soporte de montaje robusto y regulable.
Calidad: Buscar marcas con certificaciones y buenas garantías.
Instalación: Considerar alturas óptimas para máxima iluminación y evitar sombras. 

Unidad de medida:  esta actividad de trabajo se paga (UND)


Especificaciones técnicas de materiales 

Los materiales que se empleen en la ejecución del proyecto “ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” deberán cumplir con los requisitos de calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad, las normas técnicas colombianas aplicables y demás disposiciones vigentes que regulen su fabricación, suministro e instalación.

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, encontrarse en óptimas condiciones y ser adecuados para el uso previsto, garantizando un desempeño satisfactorio frente a las condiciones ambientales, el desgaste por uso y las solicitaciones propias de las actividades deportivas y recreativas. No se permitirá la utilización de materiales deteriorados, defectuosos, contaminados o que no cumplan con las características técnicas requeridas.

El contratista será responsable de verificar la calidad de los materiales antes de su incorporación a la obra y deberá presentar, cuando sean requeridos por la interventoría o supervisión, las fichas técnicas, certificados de calidad, garantías y resultados de los ensayos correspondientes. Asimismo, deberá garantizar que los procedimientos de almacenamiento, transporte, manipulación e instalación se realicen adecuadamente, a fin de preservar las propiedades de los materiales y asegurar la calidad y durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

La interventoría o supervisión podrá solicitar la verificación de las características técnicas y la realización de los ensayos pertinentes para comprobar el cumplimiento de las especificaciones contractuales. Los materiales que no satisfagan los requisitos establecidos deberán ser rechazados y reemplazados por el contratista, sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante.

En consecuencia, todos los materiales y elementos utilizados deberán contribuir a la funcionalidad, seguridad, adecuado mantenimiento y vida útil de la infraestructura deportiva, de conformidad con las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios, los planos y las especificaciones técnicas del proyecto.

Pruebas y ensayos

Durante la ejecución de las obras se deberán realizar las verificaciones, controles y ensayos que resulten aplicables a los materiales y actividades ejecutadas, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa vigente.

Los resultados de las pruebas y verificaciones que sean realizadas deberán quedar registrados dentro de la documentación de seguimiento y control de la obra, cuando corresponda.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

N/A
Notas técnicas específicas del proyecto
El proyecto deberá ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los análisis de precios unitarios y demás documentos que conforman el proceso contractual, garantizando la calidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de las intervenciones realizadas.
Para el desarrollo de las actividades, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
Verificación del área de intervención: Antes de iniciar las obras, deberá inspeccionar las condiciones existentes del polideportivo, verificar las dimensiones y características de las áreas objeto de intervención e informar oportunamente a la supervisión o interventoría sobre cualquier condición que pueda afectar la ejecución de los trabajos.

Calidad de los materiales: Todos los materiales deberán ser nuevos, de calidad certificable y apropiados para el uso previsto. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas contractuales y las normas técnicas aplicables, garantizando resistencia, estabilidad y durabilidad de acuerdo con las condiciones de servicio de la infraestructura deportiva.
Ejecución de las actividades: Los trabajos deberán desarrollarse conforme a las buenas prácticas constructivas, las recomendaciones de los fabricantes y los procedimientos técnicos correspondientes a cada actividad, evitando afectaciones a los elementos existentes que no sean objeto de intervención.
Seguridad y protección del área: Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá implementar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores, usuarios y terceros, señalizar y delimitar las zonas intervenidas y mantener condiciones adecuadas de orden y limpieza.
Manejo de residuos: Los residuos generados durante las actividades deberán recolectarse, transportarse y disponerse de manera adecuada, de conformidad con la normativa ambiental vigente y las disposiciones aplicables en el municipio.
Control de calidad: La supervisión o interventoría podrá verificar la calidad de los materiales, los procedimientos constructivos y los resultados de las actividades ejecutadas, así como solicitar los ensayos, certificados o soportes técnicos necesarios para comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas.
Protección y entrega de las obras: El contratista deberá proteger los trabajos ejecutados hasta su recibo, corregir los defectos atribuibles a una ejecución inadecuada y entregar las áreas intervenidas en condiciones óptimas de funcionamiento, limpieza y seguridad para el uso de la comunidad.
Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Cualquier situación que implique diferencias entre las condiciones encontradas en el sitio y los documentos del proyecto deberá informarse a la entidad contratante antes de ejecutar modificaciones. Ningún cambio en las cantidades, especificaciones o alcance de las obras podrá realizarse sin la autorización correspondiente.
La ejecución del proyecto deberá orientarse a garantizar la adecuada habilitación del polideportivo como espacio para la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria, procurando que las intervenciones realizadas respondan a las necesidades identificadas y contribuyan al mejoramiento de la infraestructura deportiva del barrio Primero de Mayo. 
Método Constructivo 
Para la ejecución del proyecto se implementará un método constructivo organizado por etapas, de acuerdo con las condiciones existentes del terreno, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los planos y los demás documentos que conforman el proyecto. La ejecución deberá garantizar la estabilidad de las obras, el adecuado manejo de las aguas lluvias, la calidad de los materiales, la seguridad de los usuarios y la durabilidad de la infraestructura deportiva.
1. Actividades preliminares
Se realizará la inspección inicial del área de intervención para verificar las condiciones existentes del terreno, identificar posibles interferencias y establecer las zonas de trabajo. Posteriormente, se ejecutarán las actividades de localización y replanteo, limpieza del área, retiro de elementos que interfieran con las obras y adecuación inicial del terreno, según las actividades contempladas en el presupuesto.
Se deberán delimitar y señalizar las zonas de intervención, implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo y establecer las áreas destinadas al almacenamiento de materiales, herramientas y equipos. Antes de iniciar las actividades de excavación, se deberán identificar las posibles redes de servicios públicos u otras instalaciones existentes que puedan verse afectadas.
2. Movimiento de tierras
Las actividades de movimiento de tierras comprenderán las excavaciones, cortes, conformación del terreno, cargue, transporte y disposición de materiales sobrantes, así como los rellenos y la compactación que se requieran, de acuerdo con los diseños y las cantidades de obra aprobadas.
Los trabajos deberán ejecutarse utilizando equipos y herramientas apropiados para las características del terreno y las condiciones de acceso al sitio. Se verificará que las cotas, pendientes, niveles y dimensiones correspondan a lo establecido en los planos del proyecto.
Cuando se requieran rellenos, estos deberán realizarse con materiales adecuados, colocados en capas y compactados conforme a las especificaciones técnicas. Durante las excavaciones se adoptarán medidas para evitar deslizamientos, afectaciones a las áreas vecinas y acumulaciones de agua que puedan comprometer la estabilidad del terreno.
3. Manejo de aguas lluvias y estabilización de taludes
Se ejecutarán las obras requeridas para controlar, conducir y evacuar adecuadamente las aguas lluvias, evitando su acumulación sobre las superficies deportivas y la infiltración o escorrentía que pueda ocasionar erosión, socavación o pérdida de estabilidad del terreno.
Las actividades incluirán la conformación de pendientes, la construcción o instalación de los elementos de drenaje previstos en los diseños y la conducción de las aguas hacia los puntos de descarga autorizados. Se deberá garantizar la continuidad hidráulica de los elementos y evitar que las descargas afecten predios vecinos, vías, zonas peatonales o áreas susceptibles a procesos erosivos.

En cuanto a la estabilización de taludes, se realizará la conformación de las superficies de acuerdo con las pendientes y geometrías definidas en los diseños, complementada con las obras de protección, drenaje y contención que se encuentren contempladas en el proyecto. La ejecución deberá prevenir la erosión superficial, reducir la infiltración no controlada y contribuir a la estabilidad del terreno.
Las intervenciones se desarrollarán de acuerdo con las condiciones geotécnicas del sitio y las especificaciones de diseño. No deberán modificarse las pendientes, los sistemas de drenaje ni las soluciones de estabilización sin la aprobación correspondiente.
4. Construcción e instalación de cancha sintética
Una vez finalizados los movimientos de tierra y las obras de drenaje y estabilización que puedan afectar el área deportiva, se procederá a preparar la superficie destinada a la cancha sintética.
Se verificará la nivelación, las pendientes y las condiciones de soporte de la superficie. Posteriormente, se ejecutarán las capas de conformación y soporte previstas en los diseños, garantizando su adecuada compactación, estabilidad y capacidad de drenaje. La instalación de la superficie sintética solo deberá iniciarse cuando la base se encuentre terminada, estable y aprobada por la supervisión o interventoría.
La grama sintética se instalará conforme a las recomendaciones del fabricante, las especificaciones del producto y el sistema previsto en el proyecto. Se deberá garantizar la correcta disposición de los rollos, la alineación de las fibras, la unión de las juntas, la fijación perimetral y la aplicación del material de relleno, cuando corresponda al sistema seleccionado.
Finalmente, se verificarán la uniformidad de la superficie, la calidad de las uniones, el comportamiento del drenaje y las condiciones de seguridad y funcionalidad de la cancha. La superficie deberá protegerse durante las actividades posteriores para evitar daños o contaminación.
5. Cerramiento
El cerramiento se ejecutará de acuerdo con las dimensiones, características, materiales y detalles establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Inicialmente, se realizará el replanteo de los ejes y puntos de instalación, verificando la ubicación de los elementos y su correspondencia con el área deportiva.
Posteriormente, se efectuarán las excavaciones y la construcción de las cimentaciones o anclajes requeridos para los postes y demás elementos de soporte. Una vez alcanzadas las condiciones de resistencia necesarias, se instalarán los postes, paneles, mallas u otros componentes contemplados en el diseño, garantizando su alineación, verticalidad, fijación y estabilidad.
Se deberá comprobar la adecuada tensión de las mallas, la firmeza de las uniones, la protección de los elementos metálicos contra la corrosión y la ausencia de puntas, bordes o componentes que representen riesgos para los usuarios. El cerramiento deberá permitir la protección y delimitación del escenario deportivo sin afectar su accesibilidad ni el funcionamiento de las áreas intervenidas.
6. Iluminación
Las instalaciones de iluminación se ejecutarán de conformidad con el diseño eléctrico, los niveles de iluminación requeridos para el uso previsto de la cancha y las normas técnicas y reglamentarias vigentes que resulten aplicables.
Inicialmente, se verificará la ubicación de luminarias, postes, canalizaciones, tableros, protecciones y demás elementos contemplados en el diseño. Posteriormente, se realizarán las obras civiles necesarias para las cimentaciones y canalizaciones, así como la instalación del cableado, conductores, sistemas de puesta a tierra, dispositivos de protección, postes y luminarias especificados.
Los equipos y materiales deberán ser aptos para las condiciones ambientales exteriores y contar con las características técnicas requeridas para su uso. Las conexiones deberán ejecutarse por personal competente, con las medidas de protección necesarias para prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad de las personas.
Antes de la puesta en servicio, se realizarán las verificaciones y pruebas correspondientes para comprobar la continuidad de los circuitos, el funcionamiento de las luminarias, la operación de las protecciones y las condiciones de seguridad de la instalación. Cuando corresponda, deberán efectuarse las mediciones y verificaciones reglamentarias exigibles para este tipo de instalación.
7. Verificación final y puesta en servicio
Una vez terminadas las actividades de todos los capítulos, se realizará una inspección general del polideportivo para comprobar la calidad y funcionalidad de las obras ejecutadas. Se verificará el estado de la cancha sintética, el funcionamiento de los drenajes, la estabilidad de las zonas intervenidas, la firmeza del cerramiento y la operación del sistema de iluminación.
El contratista deberá corregir las deficiencias atribuibles a la ejecución de los trabajos, retirar los materiales sobrantes y disponer adecuadamente los residuos generados. La entrega se realizará previa verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contractuales, dejando el escenario deportivo en condiciones adecuadas de seguridad, funcionamiento y uso por parte de la comunidad.
Durante todas las etapas, el contratista deberá cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, protección ambiental y manejo de residuos, así como las instrucciones impartidas por la supervisión o interventoría dentro del marco de sus competencias.


Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por el Contratista, el cual asume el compromiso de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos. 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.


Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

a.	Un (1) director de Obra 
b.	Un (1) Residente de Obra


Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra
Ingeniero Civil
Dedicación 20%
	Mínimo diez años de experiencia, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional al cierre del presente proceso.
	Experiencia especifica en por lo menos UN (1) proyecto como DIRECTOR DE OBRA de un proyecto relacionado con la ejecución de obras para la ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS.

	Residente de obra
Ingeniero Civil
Dedicación 100%
	Mínimo cinco años de experiencia, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional al cierre del presente proceso.
	Experiencia especifica en por lo menos UN (1) proyecto como RESIDENTE DE OBRA de un proyecto relacionado con la ejecución de obras para la ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS.



Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) Mezcladora de Concreto
2. Una (1) Compactadora manual

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES
El proyecto para la ADECUACION Y HABILITACION POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE CHAPARRAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, no requiere obras provisionales.
Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen. 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8[footnoteRef:2] de la Ley 810 de 2003. [2:  “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”] 


NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

· N/A
Documentos técnicos adicionales 

· N/A


En constancia, se firma en Chaparral Tolima, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026.



ORIGINAL FIRMADO
EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA 
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Supervisor


“ADECUACION Y HABILITACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
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