ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS


AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU

	1.1
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	12.000 BTU
	
	

	1.2
	Normas técnicas de cumplimiento
	RETIE 2024
IEC 60335-1: Seguridad de aparatos eléctricos – requisitos generales.
IEC 60335-2-40: Requisitos particulares para aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores.
	
	

	1.3
	Marca
	Especificar
	
	

	1.4
	Referencia
	Especificar
	
	

	1.5
	Cantidad
	10
	
	

	1.6
	Tecnología enfriamiento
	Inverter y/o equivalente 
	
	

	1.7
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	1.8
	
	Limpieza automática
	
	

	1.9
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	1.10
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	1.11
	
	Comfort Sleep
	
	

	1.12
	
	Control de persiana
	
	

	1.13
	
	[bookmark: _Hlk134093206]Nivel de ruido H < 60 db
	
	

	1.14
	
	Des humificación
	
	

	1.15
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	1.16
	Unidad exterior
	Compresor tipo Inverter y/o equivalente
	
	

	1.17
	
	Motor sin escobillas
	
	

	1.18
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	1.19
	
	Control de carga inteligente
	
	

	1.20
	
	Control de pico de corriente
	
	

	1.21
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	1.22
	Refrigerante
	Ecológico R410 A o R32 
	
	

	1.23
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	1.24
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	1.25
	Ano De Fabricación
	2025 o Superior
	
	



AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU

	2.1
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	18.000 BTU
	
	

	2.2
	Normas técnicas de cumplimiento 
	RETIE 2024
IEC 60335-1: Seguridad de aparatos eléctricos – requisitos generales.
IEC 60335-2-40: Requisitos particulares para aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores.
	
	

	2.3
	Marca
	Especificar
	
	

	2.4
	Referencia
	Especificar
	
	

	2.5
	Cantidad
	13
	
	

	2.6
	Tecnología enfriamiento
	Inverter y/o Equivalente 
	
	

	2.7
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	2.8
	
	Limpieza automática
	
	

	2.9
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	2.10
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	2.11
	
	Comfort Sleep
	
	

	2.12
	
	Control de persiana.
	
	

	2.13
	
	Nivel de ruido H < 60 db 
	
	

	2.14
	
	Des humificación
	
	

	2.15
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	2.16
	Unidad exterior
	Inverter y/o Equivalente
	
	

	2.17
	
	Motor sin escobillas
	
	

	2.18
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	2.19
	
	Control de carga inteligente
	
	

	2.20
	
	Control de pico de corriente
	
	

	2.21
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	2.22
	Refrigerante
	Ecológico R410 A o R32
	
	

	2.23
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	2.24
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	2.25
	Ano De Fabricación
	2025 o superior
	
	



AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3
	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU

	3.1
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	24.000 BTU
	
	

	3.2
	Normas técnicas de cumplimiento 
	RETIE 2024
IEC 60335-1: Seguridad de aparatos eléctricos – requisitos generales.
IEC 60335-2-40: Requisitos particulares para aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores.
	
	

	3.3
	Marca
	Especificar
	
	

	3.4
	Referencia
	Especificar
	
	

	3.5
	Cantidad
	03
	
	

	3.6
	Tecnología enfriamiento
	 Inverter y/o equivalente
	
	

	3.7
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	3.8
	
	Limpieza automática
	
	

	3.9
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	3.10
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	3.11
	
	Comfort Sleep
	
	

	3.12
	
	Control de persiana
	
	

	3.13
	
	Nivel de ruido H < 50 db
	
	

	3.14
	
	Des humificación
	
	

	3.15
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	3.16
	Unidad exterior
	Inverter y/o equivalente
	
	

	3.17
	
	Motor sin escobillas
	
	

	3.18
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	3.19
	
	Control de carga inteligente
	
	

	3.20
	
	Control de pico de corriente
	
	

	3.21
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	3.22
	Refrigerante
	Ecológico R410 A o R32
	
	

	3.23
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	3.24
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	3.25
	Año De Fabricación
	2025 o superior 
	
	



	ÍTEM
	GENERALIDADES APLICABLES A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU – 18.000 BTU – 24.000 BTU
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4
	

	4.1
	Eficiencia
	Deberá cumplir la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia modifica y actualiza el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) – RETIQ (Resolución 41012/2015 y sus modificaciones) para etiquetado y eficiencia energética, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C como mínimo.
	
	

	4.2
	






Instalación
	El oferente se compromete a suministrar, transportar, instalar, configurar, probar y entregar en perfecto funcionamiento el aire acondicionado objeto del presente proceso, de conformidad con el RETIE, NTC 2050 y demás normas técnicas vigentes aplicables.

La instalación deberá incluir como mínimo:

Acometida eléctrica hasta treinta (30) metros desde el tablero normal más cercano, incluyendo conductores, canalizaciones, ductería, conectores, terminales, elementos de fijación y demás accesorios requeridos.

Suministro e instalación de tubería de cobre para refrigeración (línea de líquido y línea de succión) debidamente aislada térmicamente, hasta una longitud máxima de veinticinco (25) metros entre la unidad evaporadora y condensadora.

Suministro e instalación del sistema de drenaje de condensados con todos sus accesorios y elementos de soporte.

Suministro e instalación de cableado eléctrico y de control requerido para la comunicación y funcionamiento entre las unidades interior y exterior.

Suministro e instalación de soportes metálicos, bases antivibratorias, anclajes, tornillería y demás elementos necesarios para la correcta fijación de los equipos.

Suministro del gas refrigerante requerido para las pruebas, puesta en marcha y correcto funcionamiento del sistema.

Suministro e instalación de protección eléctrica adecuada para el equipo, incluyendo como mínimo breaker bifásico o el dispositivo de protección que técnicamente corresponda según la potencia instalada.

Realización de perforaciones, resanes, sellamientos, canalizaciones, adecuaciones civiles menores y demás actividades necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del sistema.

Realización de pruebas de vacío, hermeticidad, funcionamiento y puesta en marcha del equipo.

Cuando la acometida eléctrica requerida supere los treinta (30) metros o las condiciones técnicas del sitio exijan adecuaciones adicionales, el contratista deberá realizar los cálculos eléctricos correspondientes de conformidad con la NTC 2050 y el RETIE vigente, garantizando el correcto funcionamiento del equipo sin generar costos adicionales para la Policía Nacional.

En los lugares donde la infraestructura eléctrica existente no soporte la carga requerida, el contratista deberá suministrar e instalar la acometida, protecciones, tablero eléctrico y demás elementos necesarios para garantizar la operación segura y continua del equipo, sin costo adicional para la Policía Nacional.

Se entenderán incluidos dentro de la oferta todos los materiales, accesorios, componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, de refrigeración, fijación, drenaje, canalización y protección que, aunque no se encuentren expresamente relacionados en la presente especificación técnica, sean necesarios para la correcta instalación, operación, seguridad y funcionamiento del sistema de aire acondicionado.
	
	

	4.3
	Montaje Y Puesta En Marcha
	El Contratista deberá entregar el equipo en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro e instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación.

El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la Entidad.

Todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua.

Todos los materiales cuya instalación esté prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes.

Todas las rutas para la instalación (Tubería metálica, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato.

El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas o vehículos en circulación que puedan transitar por las áreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibo a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a total de las zonas objeto de intervención.
	
	

	4.4
	Protección
	Breaker de protección mínimo de 2X20 A.
	
	

	4.5
	Contratista
	Sera el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados en la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.
	
	

	4.6
	Imprevisto
	Si durante la instalación del aire se encuentra que no se incluyeron elementos, documentación o servicios indispensables para el correcto funcionamiento. El contratista deberá incluirlo, suministrarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la Policía Nacional, el hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecución.
	
	

	4.7
	Mantenimientos Preventivos Y
Correctivos
	Dos (2) mantenimientos preventivos anuales por el tiempo de la garantía y    diagnóstico y tramite correspondiente de la garantía si se presentan mantenimientos correctivos. 
	
	

	4.8
	Garantía
	Tres (3) años para todo el equipo. Diez (10) años en              compresor
	
	

	4.9
	Garantía De Los Equipos
	Los equipos suministrados, contaran con una garantía de buena calidad y buen funcionamiento, por un mínimo de TRES (3) AÑOS para todos los componentes contados a partir de la fecha de recibo de los equipos por parte de la                       entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos ofertados.

Durante el tiempo de garantía, los elementos que resulten defectuosos deberán ser remplazados por nuevos y libres de imperfecciones, sin costo adicional para la Policía Nacional, en un término no superior a diez
(10) días hábiles contados a partir del reporte del supervisor del contrato.

Responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a treinta y seis (36) horas a partir de la notificación del supervisor del contrato.

El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del periodo de garantía y mantenimiento.
	
	

	



4.10
	







Certificación De Garantía
	Durante el periodo de garantía técnica, el proveedor se compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas en coordinación con el supervisor del contrato.

En caso que se proyecte su reparación por más cuarentena y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado como soporte de iguales o superiores características técnicas, durante el tiempo que dure la reparación.

Si pasado 1 Mes del retiro para reparación del equipo de aire acondicionado, el contratista se compromete a reemplazarlo en forma inmediata, por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, entregándolo instalado y funcionando en sitio, sin costo alguno para la Policía Nacional
	
	

	4.11
	Normas
	Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; RETIE última actualización y las normas de la electrificadora regional.

(Presentar Declaración de cumplimiento RETIE)
	
	

	4.12
	Responsabilidad
	Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presenta al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitito las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor del contrato de común acuerdo con el contratista, las fechas que se definan en el programa sólo podrán ser modificadas por la supervisión del contrato con la debida justificación y siempre y cuando no se supere el plazo de ejecución del contrato.

El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo el proyecto completo y referidos en las cantidades.

El Contratista deberá mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato.

La ejecución de los trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de los equipos. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; RETIE y las normas de la electrificadora regional.

Las obras menores que se requieran realizar como consecuencia de la instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas, resane y pintura de muros, entre otros, serán responsabilidad del contratista, por lo cual los costos asociados a las mismas correrán por cuenta del mismo, garantizando la correcta instalación y buen funcionamiento de los bienes a suministrar, así como el cuidado y entrega en buen estado del inmueble.

El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los bienes hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se harán a satisfacción de la supervisión.

Tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias.
	
	

	4.13
	Servicio Post-Venta - Mantenimiento Predictivo Y Preventivo.
	Adicionalmente a la garantía establecida y sin costo adicional para la entidad, el contratista como parte del servicio Post-venta, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos, los mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo requeridos, haciendo los ajustes suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, las piezas, componentes y accesorios, que presenten daños o deterioro como consecuencia del funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo establecido a continuación.
	
	

	4.14
	Datos Generales De Los Equipos
	En un formato suministrado por el contratista deben               quedar registrados los principales datos de cada uno de los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier información de los mismos, como mínimo el formato deberá permitir consignaran entre otros datos:

Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo.
Características de configuración (Split, paquete              tipo de enfriamiento).
Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores.
Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración.
Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control.
	
	

	4.15
	Herramientas Y Equipos
	Para el desarrollo de dicha labor, el personal deberá contará como mínimo con las herramientas y equipos de trabajo descritos a continuación:

Equipos para soldadura.
Equipo completo y EPP.
Pinzas para mediciones de corriente, voltaje.
Bomba para vacío
Manómetros para medición de alta y baja presión.
Herramientas como: alicates, hombre solos, destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas para pelar cables.
Anemómetros para medición de caudales y velocidades de salida de aire.
Equipos de comunicación tales como celular, Avantel, entre otros.
	
	

	4.16
	Control De Las Visitas
	El mantenimiento predictivo y preventivo, será controlado  por medio de los reportes o Informes de las visitas de mantenimiento realizadas, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo el nombre del técnico, la fecha y horas de entrada y salida en que se realiza el servicio, la relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados y las debidas recomendaciones, el documento deberá ser suscrito por el técnico de la firma contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la Policía Nacional delegado por el supervisor del contrato para tal fin.
	
	




	ÍTEM
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Estas condiciones técnicas verificables se deberán CERTIFICAR de manera individual en cada uno de sus ITEM por el oferente y si se exige en el mismo ITEM se realizará por el fabricante. 

	1
	El oferente se compromete por escrito que los aires acondicionados se entregarán e instalarán de acuerdo al título 5.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DE L SERVICIO 
	
	

	2
	El oferente certificará por escrito que ofertará la totalidad de los ítems de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas.
	
	

	3
	El oferente debe certificar por escrito que se compromete a sostener los precios de la oferta durante la ejecución del contrato.
	
	

	4
	El oferente certificará por escrito que los elementos no deberán tener imperfectos, como abolladuras, grietas, rayones y/o golpes.
	
	

	5
	El oferente certifica por escrito que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias, que se presenten durante la ejecución del contrato referente al cumplimiento del objeto del presente proceso contractual será responsabilidad únicamente del contratista.
	
	

	6
	El oferente certifica por escrito que los Equipos de Marca (Genuinos): Los equipos entregados por parte del contratista deberán ser nuevos. 
	
	

	7
	Transportes Internos: El oferente se compromete por escrito a cubrir el costo del El transporte y entrega de los equipos los cuales deberán estar incluidos dentro del valor ofertado, sin generar costos adicionales al presente proceso. 
	
	

	8
	El oferente deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas para la ejecución de las actividades, de acuerdo al DECRETO 1072 de 2015 y a la POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA POLICÍA NACIONAL, enfocadas en medidas de Control de su personal y de terceros, con el fin de prevenir accidentes laborales. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:  
•	Seguridad social y riesgos laborales
•	Carnet de identificación con foto, datos personales 
•	Cronograma de entrega de los elementos  
•	Elementos de protección de acuerdo a la actividad que desarrollen: EPP (Elementos de protección personal)  
•	Hojas de seguridad de los productos a utilizar 
	
	

	9
	El oferente se compromete por escrito a cumplir con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS - para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada. 
	
	

	10
	El oferente debe certificar por escrito que dará cumplimiento a las cláusulas ambientales enunciadas en la resolución 00090 del 15 de enero de 2018.
	
	

	11
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma se igual o supere el 100 % del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el contratista deberá aportar certificaciones y/o contratos.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

NOTA 3: Aquellas certificaciones de experiencia presentadas por los contratistas donde hayan participado en esa oportunidad, como consorcios o uniones temporales, debe señalarse en qué porcentaje de participación lo hicieron.
	
	

	12
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PERSONAL TÉCNICOS O TECNÓLOGOS EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato y considerando la necesidad de atención oportuna derivada de la prestación del servicio policial, los proponentes deberán acreditar la disponibilidad de mínimo dos (02) técnicos calificados en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ventilación y climatización.

Lo anterior busca asegurar un nivel mínimo de idoneidad y competencia laboral que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de equipos de aire acondicionado, minimizando los riesgos asociados a fallas operativas, averías prematuras de los equipos o interrupciones en la prestación del servicio por deficiencias en la ejecución de las actividades contratadas.

Los proponentes deberán acreditar, para el personal asignado a la ejecución del contrato, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Ser Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados, Refrigeración, Climatización, Sistemas HVAC o áreas afines.
La formación deberá acreditarse mediante copia del diploma o acta de grado correspondiente.
Acreditar experiencia laboral mínima de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del diploma o acta de grado.
La experiencia deberá demostrarse mediante certificaciones laborales o contractuales expedidas por entidades públicas o privadas.
Acreditar experiencia específica mínima de un (1) año en actividades de diagnóstico, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalación, desmontaje y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado tipo mini split, piso techo, cassette, paquete, precisión, centralizados o de tecnología similar.
La experiencia deberá incluir actividades ejecutadas en equipos con capacidades de hasta doscientos mil BTU (200.000 BTU).
Esta experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones de contratos ejecutados, certificaciones laborales o constancias expedidas por las entidades contratantes, en las cuales se evidencie claramente el objeto, plazo y actividades desarrolladas.
El personal deberá acreditar conocimientos o capacitación relacionada con el manejo de sistemas de refrigeración, gases refrigerantes, detección de fugas y buenas prácticas ambientales aplicables al mantenimiento de equipos de climatización.
El proponente deberá anexar los certificados que acrediten dicha formación, cuando aplique.
El personal deberá contar con certificado vigente de capacitación para Trabajo Seguro en Alturas en el nivel requerido para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
En caso de presentar certificado de reentrenamiento, este deberá encontrarse vigente conforme a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
El proponente deberá aportar copia del certificado correspondiente.
	
	

	13
	El posible contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con el desarrollo de buenas prácticas ambientales con relación al ahorro del agua, ahorro de la energía, gestión integral de residuos aprovechables y residuos peligrosos, gestión de residuos líquidos, política cero papel, manejo seguro de productos químicos, saneamiento básico, gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.
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	GARANTIA 
El oferente deberá aportar el certificado firmado por el distribuidor de la marca o centro de servicios autorizado por la misma, donde se expida la garantía de tres (3) años por los equipos (evaporador – condensador), instalación y diez (10) años por el compresor. 
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	El oferente deberá estar certificado, por parte de la ARL, de que se encuentra certificado en ACEPTABLE con un porcentaje igual o superior al 90%, en la implementación de seguridad industrial y salud en el trabajo SG-SST. Adjuntar Certificación firmada vigente y el plan de mejoramiento. 
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	El proponente certificará por escrito que el personal asignado para prestar el servicio contratado en los centros educativos de la Policía Nacional, no tenga inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad integral de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la ley 1918 de 2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”, reglamentada por el Decreto 753 del 2019, adicionó al artículo 219 C. De la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal Colombiano. Por lo anterior, deberán exigir el respectivo registro de inhabilidades, cada (4) meses, durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

Por lo anterior deberá aportar con la oferta y entregar a los supervisores del contrato el registro y/o certificado de inhabilidades generados en los enlaces que se relacionan a continuación:

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/  o ingresando a la página web de la policía Nacional de Colombia, opción Registro Inhabilidades.
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	Teniendo en cuenta la normatividad que regula la seguridad y salud en el trabajo, el proponente se compromete que, durante la ejecución del mismo, cumplirá con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” y la Resolución No. 00826 del 09 de marzo de 2020 “Por la cual se establece el Comité Gerencial y los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”. 
El oferente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el FORMULARIO denominado: “COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	
	



