




ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-082-2026

DR05-3202053-26-013 Adquisición de elementos para el aislamiento y control de tensionantes destinados a la implementación y fortalecimiento de los procesos de restauración ecológica, acuerdos de conservación y sistemas sostenibles, dentro y en las zonas colindantes de las áreas protegidas bajo la jurisdicción de la Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el marco del proyecto de conservación.

1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO


1.1 CLASIFICACION UNSPSC Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	31152000
	Componente y Suministros de Manufactura.
	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
	Cable de seguridad

	31162400
	Componente y Suministros de Manufactura.
	Ferretería
	Fijadores varios

	30102900
	Componentes y Suministros para Estructuras, edificación, construcción y obras civiles.
	Componentes estructurales y formas básicas
	Pilares



1.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL

	1
	Alambre de púas galvanizado para cerca con recubrimiento de una capa de zinc. Medidas: largo 350 m/ calibre 12,5/ distancia entre púas: 152 mm/ Peso rollo: 32 kg.
	Rollo
	26

	2
	Grapa para cerca galvanizada de 1x9" presentación caja por 1.000 gramos
	Caja
	26

	3
	Alambre galvanizado calibre 14 doble capa zincado – 2 mm – rollo de 1000 metros para uso en exteriores
	Rollo
	4

	4
	Kit de aisladores plásticos con puntilla galvanizada – uso en instalaciones eléctricas rurales – x100 unidades
	Kit
	10

	TOTAL GENERAL
	66




Nota 1: el proponente deberá anexar como requisito técnico habilitante la ficha técnica de los elementos.

1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.

Punto de entrega 1: Escuela de La Lealtad que. 2°58'32.35"N y 73°50'20.23"O, municipio Vista Hermosa.
Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Guamal, San Martín y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta está totalmente pavimentada hasta el municipio de Vistahermosa y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de una (1) hora.
También cabe mencionar que el total del trayecto desde Villavicencio hasta Vista Hermosa tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, ahora el desvío hacia la vereda La Maracaibo, desde el casco urbano de Vista Hermosa ubicándose en el parque principal con coordenadas 3°7'26.40"N y longitud 73°45' 18.58"O., se toma una vía terciaria (carretera rural sin pavimentar) pasando las veredas Puerto Lucas, La Albania, Guapaya, Maracaibo y sigue la ruta a la vereda la Lealtad a aproximadamente a 15 minutos del centro poblado de Maracaibo se encuentra con la escuela donde se entregarán los elementos, esta ruta de desplazamiento en tiempo es de 40 minutos aproximadamente.
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Mapa 2. Ubicación segundo punto de entrega de sistemas fotovoltaicos PNN Sierra de la Macarena
Punto de entrega 2: 2°42'40.04"N 73°45'46.06"O Escuela Diamante Vereda La Reforma
Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Guamal, San Martín y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta está totalmente pavimentada hasta el municipio de Vistahermosa y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de una (1) hora.
También cabe mencionar que el total del trayecto desde Villavicencio hasta Vista Hermosa tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, ahora el desvío hacia la vereda La Maracaibo, desde el casco urbano de Vista Hermosa ubicándose en el parque principal con coordenadas 3°7'26.40"N y longitud 73°45' 18.58"O., se toma una vía terciaria (carretera rural sin pavimentar) pasando las veredas Puerto Lucas, La Albania, Guapaya, Maracaibo y sigue la ruta a la vereda la Lealtad, Centro Poblado Caño Amarillo y Centro Poblado de Santo Domingo, continua la ruta Palmeras y luego pasa por la caserío La Reforma; llegando a ese punto sigue la ruta a la escuela el diamante donde finaliza, esta ruta desde el municipio de Vista hermosa a la escuela es de aproximadamente 2 hora y 30 minutos.
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Mapa 4. Ubicación cuarto punto de entrega de sistemas fotovoltaicos PNN Sierra de la Macarena
Punto de entrega 3: Vereda La Catalina - municipio de La Macarena 

Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Guamal, San Martín y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomar la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta está totalmente pavimentada hasta el municipio de Vista Hermosa y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de una (1) hora. Desde Vista Hermosa hasta el municipio de la Macarena se toma una vía terciaria (sin pavimentar) por un trayecto de aproximadamente 140 km con una duración de 7 horas y desde La Macarena se toma otra vía terciaria hacia la vereda la Catalina de aproximadamente 36 km con una duración de 3 horas.
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Relación de elementos y puntos de entrega
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL
	PUNTO DE ENTREGA 1
	PUNTO DE ENTREGA 2
	PUNTO DE ENTREGA 3

	
	
	
	
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad

	2
	Alambre de púas galvanizado para cerca con recubrimiento de una capa de zinc. Medidas: largo 350 m/ calibre 12,5/ distancia entre púas: 152 mm/ Peso rollo: 32 kg.
	Kit
	26
	11
	
	15

	3
	Grapa para cerca galvanizada de 1x9" presentación caja por 1.000 gramos
	Unidad
	26
	11
	
	15

	4
	Alambre galvanizado calibre 14 doble capa zincado – 2 mm – rollo de 1000 metros para uso en exteriores
	Kit
	4
	
	4
	

	5
	Kit de aisladores plásticos con puntilla galvanizada – uso en instalaciones eléctricas rurales – x100 unidades
	Unidad
	10
	
	10
	

	TOTAL GENERAL
	66
	22
	14
	30




1.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Entregar bajo previa concertación con el supervisor del contrato, cada uno de los bienes requeridos de acuerdo a los sitios y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo.
2. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes y servicios suministrados, según las características requeridas.
3. Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos.
4. Entregar los elementos debidamente empacados, embalados y protegidos para soportar el almacenamiento temporal.
5. Asumir los gastos de transporte, cargue descargue y entrega de los elementos requeridos por PARQUES, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción, de conformidad con los elementos requeridos por PARQUES en los lugares indicados.
6. Asumir el riesgo y propiedad de los elementos hasta que se realice el recibo de entrega a satisfacción.
7. Mantener fijos los precios de los productos y servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato.
8. Remplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término de ocho (08) días hábiles efectuará la reposición de los bienes.
9. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características requeridas y de la mejor calidad.
10. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos y servicios adquiridos.
11. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
12. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
13. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
14. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.
15. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances (en caso de requerirse) y demás soportes que den cuenta de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución contractual”. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
16. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

2. OBLIGACIONES DE PARQUES

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.









Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:





Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Calle 41 No 27-39 Barrio El Emporio, Villavicencio - Meta, Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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Clasificación UNSPSC  Segmento  Familia  Clase  

31152000  Componente y Suministros  de Manufactura.  Cuerda, cadena,  cable, alambre y  correa  Cable de  seguridad  

31162400  Componente y Suministros  de Manufactura.  Ferretería  Fijadores  varios  
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  1 .2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS     Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones  técnicas básicas:    

ITEM  DESCRIPCIÓN DEL BIEN  UNIDAD  DE  MEDIDA  CANTIDAD  TOTAL  

1  Alambre de púas galvanizado para cerca con  recubrimiento de una capa de zinc. Medidas:  largo 350 m/ calibre 12,5/ distancia entre púas:  152 mm/ Peso rollo: 32 kg.  Rollo  26  

2  Grapa para cerca galvanizada de 1x9"  presentación caja por 1.000 gramos  Caja  26  

3  Alambre galvanizado calibre 14 doble capa  zincado  –   2 mm  –   rollo de 1000 metros para uso  en exteriores  Rollo  4  

