FORMULARIO
 PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No XXXX-SAMC-CENAC INGENIEROS-2026 CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNA GRÚA TIPO CANASTA AISLADA, PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
[bookmark: _Hlk104301436]
[bookmark: _Hlk106285146]Yo (nombre representante legal) identificado como parece al pie de mi firma, en mi calidad de (representante legal / apoderado) de (nombre de la persona jurídica o figura asociativa), me permito ofrecer de manera libre y sin costo adicional para la CENAC INGENIEROS, la siguiente ponderación técnica:

Los aspectos objeto de ponderación son:

	ITEM
	PONDERACIÓN ASPECTOS TECNICOS 
	PUNTAJE
	SE COMPROMETE 

	


1
	Póliza de seguro todo riesgo para la grúa tipo canasta objeto del contrato, que ampare el vehículo portador y el equipo elevador instalado por el valor total del bien suministrado, con una vigencia mínima de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción del bien, e incluya como mínimo cobertura por daños, hurto y responsabilidad civil extracontractual.
	


40 PUNTOS 
	

	

2
	Dos (2) kits completos para trabajo seguro en alturas dieléctricos, cada uno compuesto por: arnés de cuerpo completo de 4 puntos de anclaje, un elemento de conexión con absorbedor de energía y eslinga de posicionamiento. 
	

 15 PUNTOS
	

	

3
	Realizar la recolección, retiro y gestión posconsumo de las llantas y baterías sustituidas durante los mantenimientos a cargo del contratista, a través de sistemas, programas posconsumo o gestores autorizados, acreditando su cumplimiento mediante certificado, constancia o documento equivalente.
	

 5 PUNTOS
	

	
	TOTAL 
	60 PUNTOS 
	




Nota aclaratoria kit completo para trabajo en alturas dieléctrico: Cada kit deberá estar compuesto por elementos nuevos, originales de fábrica, compatibles entre sí y conformes con la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, sus modificaciones o sustituciones, y las siguientes normas técnicas:
· Arnés de cuerpo completo de cuatro puntos: ANSI/ASSP Z359.11:2021. Contará con un punto dorsal, uno frontal o esternal, dos laterales para posicionamiento y protector lumbar, resistencia mínima dieléctrica 9Kv, capacidad nominal mínima de 140 kg y herrajes con propiedades dieléctricas acreditadas.
· Elemento de conexión con absorbedor de energía: ANSI/ASSP Z359.13:2013 (R2022).
· Eslinga de posicionamiento ajustable: ANSI/ASSP Z359.3:2019.
· Conectores de seguridad: ANSI/ASSP Z359.12:2019, con cierre y bloqueo automático.

Se admitirán normas técnicas equivalentes cuando la documentación permita verificar requisitos comparables de seguridad y desempeño para la función de cada elemento.

Condición dieléctrica. Los tres elementos deberán incorporar componentes dieléctricos en los herrajes y conectores que correspondan a su diseño, con resistencia mínima de 9Kv. Esta característica deberá acreditarse mediante certificados o informes de ensayo que identifiquen el componente evaluado, método, tensión aplicada y resultado. 
El uso previsto corresponde a trabajos sobre redes de media y baja tensión desenergizadas. No se exige una clase de aislamiento que habilite trabajos en línea viva. 
Acreditación. Con la oferta se aportarán las fichas técnicas y certificados de conformidad de los elementos propuestos, expedidos por el fabricante u organismo competente, junto con los soportes de ensayo de sus componentes dieléctricos. Estos documentos deberán identificar las referencias ofrecidas y acompañar los productos al momento de la entrega, con sus instrucciones y limitaciones de uso.
Se aceptan documentos de certificación y ensayo de fábrica correspondientes al modelo o referencia suministrados; Una declaración comercial sin respaldo técnico no acreditará la condición dieléctrica.
NOTA 1: Obtendrán el puntaje de ponderación técnica los proponentes que hayan superado la habilitación técnica, jurídica, financiera y los precios. La ponderación técnica será máxima de 60 puntos.
NOTA 2 EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS, NO realizará ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los factores de ponderación son un factor de escogencia de las ofertas.
NOTA 3: En caso de no relacionar y anexar los aspectos objeto de ponderación con la presentación de la oferta se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.
NOTA 4. Los factores de ponderación son opcionales, no son obligatorios, por lo tanto, su ofrecimiento no generara un costo adicional para EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS.
NOTA 5: Los ofrecimientos realizados serán incorporados al contrato como obligaciones del contratista una vez sea seleccionado este y previa verificación de que el proponente seleccionado como contratista los haya ofertado.
CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO OFERTADO


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
