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LOTE 1: PAVIMENTADORA DE ASFALTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR:
	DIESEL, QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD VIGENTE  EN EMISIONES (TIER IV O SUPERIOR) (DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y A LA NACIONALIZACIÓN DEL EQUIPO).

	2. POTENCIA BRUTA
	MÍNIMO DE 54 KW (72 H.P.) 

	3. TREN DE RODAJE:
	ORUGAS O LLANTAS

	4. CAPACIDAD DE TOLVA:
	MÍNIMO 3.8 m3 o su equivalente en toneladas.

	5. PESO DE OPERACIÓN:
	8.600 KG MINIMO

	6. ANCHO DE EXTENDIDO DE LA REGLA:
	Desde 1,7m en adelante

	7. VELOCIDAD DE EXTENDIDO:
	15 METROS POR MINUTO MÍNIMO

	8. ESPESOR DE APLICACIÓN:
	150 MILIMETROS MÍNIMO

	9. DIMENSIONES DE TRANSPORTE:
	ANCHO MAXIMO 2,6 METROS

	10. LOCALIZADOR SATELITAL SEGÚN NORMA
	SISTEMA INALÁMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO DEL EQUIPO PARA CADA MAQUINA ENTREGADA Y OPERACIÓN MINIMA DE UN AÑO.
CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE.

	11. LOGO INSTITUCIONAL
	LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LOS LOGOTIPOS DE LA GOBERNACION EN PINTURA Y/O TIPO STIKER DE ALTA RESISTENCIA, CON BAÑO EN BARNIZ, RESISTENTE AL TRABAJO Y RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. LA ENTIDAD HARA LA ENTREGA DEL LOGOTIPO A UTILIZAR.
LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.

	12. ACCESORIOS
	MINIMO: ALARMA DE REVERSA, FAROS TRASEROS Y DELANTEROS

	13. HERRAMIENTAS:
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA.
· UN ALICATE DE 10” AISLADO.
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 9”.
· UN DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4x6” Y UNO DE 3/8x12”.
· UN DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4x10” Y UNO DE 5/16x6”.
· UNA LÁMPARA CON EXTENSIÓN DE 10m O UNA LÁMPARA INALÁMBRICA RECARGABLE CON LUZ SOLAR O CORRIENTE.
· UN JUEGO DE INICIAR MINIMO DE 6 M. 
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 10 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DE LA MAQUINA.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo: Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· UN CHALECO REFLECTIVO.
· LUZ LED GIRATORIA DE ADVERTENCIA MONTADA SOBRE CABINA (LICUADORA), INSTALADA.
· UN TAPETE DE CAUCHO ACORDE AL TAMAÑO DE LA MAQUINA.
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.

NOTA.- LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	14. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD O USB Y/O MEDIOS DIGITALES, Y FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL

	NOTA. Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo de año de fabricación sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega de la máquina.




LOTE 1: FRESADORA EN FRIO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR:
	DIESEL, QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EMISIONES (TIER IV O SUPERIOR) (DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y A LA NACIONALIZACIÓN DEL EQUIPO).

	2. POTENCIA BRUTA:
	MÍNIMO 250 KW o 335 H.P

	3. TREN DE RODAJE:
	ORUGAS O LLANTAS

	4. PESO DE OPERACIÓN:
	21.600 KILOGRAMOS MÁXIMO

	5. RANGO DE ANCHO DE CORTE:
	1 METRO

	6. PROFUNDIDAD DE CORTE:
	300 MILÍMETROS MÍNIMO

	7. HERRAMIENTA DE CORTE
	BROCAS O CUCHILLAS DE CORTE (80) MÍNIMO

	8. DIMENSIONES DE TRANSPORTE
	LONGITUD MÁXIMA DE 10,8 METROS, ANCHO MÁXIMO 2,6 METROS

	9. ÁNGULOS DE GIRO DEL TRANSPORTADOR
	45 GRADOS MÍNIMO EN LAS DOS DIRECCIONES DEL TRANSPORTADOR

	10. RANGO DE VELOCIDAD DE TRABAJO
	0 A 50 METROS / MINUTO

	11. LOCALIZADOR SATELITAL
	SISTEMA INALÁMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO DEL EQUIPO PARA CADA MAQUINA ENTREGADA Y OPERACIÓN MINIMA DE UN AÑO.
CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE.

	12. LOGO INSTITUCIONAL Y SEÑALIZACION
	LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LOS LOGOTIPOS DE LA GOBERNACION EN PINTURA Y/O TIPO STIKER DE ALTA RESISTENCIA, CON BAÑO EN BARNIZ, RESISTENTE AL TRABAJO Y RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. LA ENTIDAD HARA LA ENTREGA DEL LOGOTIPO A UTILIZAR.

LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.

	13. ACCESORIOS 
	MINIMO: ESPEJO LATERAL.

	14. HERRAMIENTAS:
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA.
· UN ALICATE DE 10” AISLADO.
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 9”.
· UN DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4x6” Y UNO DE 3/8x12”.
· UN DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4x10” Y UNO DE 5/16x6”.
· UNA LÁMPARA CON EXTENSIÓN DE 10m O UNA LÁMPARA INALÁMBRICA RECARGABLE CON LUZ SOLAR O CORRIENTE.
· UN JUEGO DE INICIAR MINIMO DE 6 M. 
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 10 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DE LA MAQUINA.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo: Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· UN CHALECO REFLECTIVO.
· LUZ LED GIRATORIA DE ADVERTENCIA MONTADA SOBRE CABINA (LICUADORA), INSTALADA.
· UN TAPETE DE CAUCHO ACORDE AL TAMAÑO DE LA MAQUINA.
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.

NOTA.- LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	15. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD O USB Y/O MEDIOS DIGITALES, Y FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL

	NOTA: Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo de año de fabricación sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega de la máquina.





LOTE 2: COMPACTADOR NEUMÁTICO DE LLANTAS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR:
	· DIESEL, 
· TURBOALIMENTADO O TURBOCARGADO, 
· MINIMO 4 CILINDROS, MINIMO 2.8 LITROS
· QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EMISIONES (TIER IV O SUPERIOR) (DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y A LA NACIONALIZACIÓN DEL EQUIPO).

	1. POTENCIA BRUTA:
	· MÍNIMO 74 H.P.

	1. TRANSMISION:
	· HIDROSTÁTICA O HIDRÁULICA

	1. TRACCIÓN:
	· DOBLE O SENCILLA (Propulsión por las ruedas delanteras y traseras, o únicamente por las traseras)

	1. SISTEMA DE FRENOS:
	· MINIMO FRENO DE SERVICIO (HIDRÁULICOS O HIDROSTÁTICOS) Y FRENO DE PARQUEO 

	1. SISTEMA DE DIRECCION:
	· HIDRÁULICA O HIDROSTÁTICA

	1. CANTIDAD DE RUEDAS:
	· MÍNIMO OCHO (08) ENTRE DELANTERAS Y TRASERAS

	1. PESO DE OPERACIÓN:
	· MÍNIMO 5.0 Ton.

	1. VELOCIDAD DE OPERACIÓN:
	· 8 KM/H MÍNIMO

	1. CABINA:
	· ABIERTA O CERRADA CON ESPECIFICACION ROPS
· MÍNIMO DEBE TENER: AIRE ACONDICIONADO, LIMPIABRISAS (EN CASO DE SER CABINADA), RADIO MP3 CON USB, PARLANTES

	1. LOCALIZADOR SATELITAL SEGÚN NORMA
	· SISTEMA INALAMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACION GEOGRAFICO CON OPERACIÓN DE UN AÑO COMO MINIMO.
· CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE, RAMAS, HOJAS Y DEMÁS OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN EN LA VIA.

	1. LOGO INSTITUCIONAL
	· LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON EL LOGO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN E ICCU EL CUAL SERA SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD, EN MATERIAL PINTURA O CINTA CON TERMINADO EN BARNIZ.
· EL VEHÍCULO SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.

	1. ACCESORIOS
	MINIMO: 
· ESPEJOS LATERALES RETROVISORES, 
· RETROVISOR CABINA
· ALARMA DE REVERSA,
· FAROS TRASEROS Y DELANTEROS
· ILUMINACION INTERNA.
· LUZ LED GIRATORIA DE ADVERTENCIA SOBRE CABINA (LICUADORA)

	1. HERRAMIENTAS:
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA.
· UN ALICATE DE 10” AISLADO.
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 9”.
· UN DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4x6” Y UNO DE 3/8x12”.
· UN DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4x10” Y UNO DE 5/16x6”.
· UNA LAMPARA CON EXTENSIÓN DE 10 M
· UN JUEGO DE INICIAR MINIMO DE 6 M. 
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 10 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DE LA MAQUINA.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo: Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· UN CHALECO REFLECTIVO.
· UN TAPETE DE CAUCHO ACORDE AL TAMAÑO DE LA MAQUINA.
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.

NOTA: LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	1. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD, FÍSICO Y EN IDIOMA ESPAÑOL.

	NOTA. Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo de año de fabricación sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega de la máquina.




LOTE 3: COMPACTADOR TÁNDEM DOBLE RODILLO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR:
	· DIESEL, 
· TURBOALIMENTADO O TURBOCARGADO, 
· MÍNIMO 3 CILINDROS, MÍNIMO 1,0 LITROS
· NORMA DE EMISIÓN MÍNIMO TIER IV O SU EQUIVALENTE CERTIFICADO POR EL FABRICANTE (DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y A LA NACIONALIZACIÓN DEL EQUIPO).

	2. POTENCIA NETA:
	· MÍNIMO 70 H.P.

	3. TRANSMISION:
	· HIDROSTÁTICA

	4. TRACCIÓN:
	· DOBLE (2 CILINDROS)

	5. SISTEMA DE FRENOS:
	· MÍNIMO FRENO DE SERVICIO Y FRENO DE PARQUEO

	6. SISTEMA DE DIRECCION:
	· HIDRÁULICA O HIDROSTÁTICA

	7. TIPO DE TAMBOR:
	· LISO

	8. PESO DE OPERACIÓN:
	· MÍNIMO 6,5 Ton.

	9. RASPADOR DE TAMBOR:
	· DOS

	10. CABINA:
	· ABIERTA O CERRADA CON ESPECIFICACION ROPS Y FOPS
· MÍNIMO DEBE TENER: AIRE ACONDICIONADO (EN CASO DE SER CABINADA), RADIO MP3 CON USB, PARLANTES, LIMPIABRISAS

	
11. DIMENSIONES DEL TAMBOR:
	· MINIMO ANCHO DEL TAMBOR: 1,0m 
· MINIMO DIAMETRO DEL TAMBOR 0,690 m
· INCLUYE RASPADOR

	
12. LOCALIZADOR SATELITAL SEGÚN NORMA
	· SISTEMA INALAMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACION GEOGRAFICO CON OPERACIÓN DE UN AÑO COMO MINIMO.
· CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE, RAMAS, HOJAS Y DEMÁS OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN EN LA VIA.

	
13. LOGO INSTITUCIONAL
	· LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON EL LOGO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN E ICCU EL CUAL SERA SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD, EN MATERIAL PINTURA O CINTA CON TERMINADO EN BARNIZ.
· EL VEHÍCULO SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.

	
14. ACCESORIOS
	MINIMO: 
· ESPEJOS LATERALES RETROVISORES, 
· RETROVISOR CABINA
· ALARMA DE REVERSA,
· LIMPIABRISAS DELANTERO Y TRASERO
· FAROS TRASEROS Y DELANTEROS
· ILUMINACION INTERNA.
· LUZ LED GIRATORIA DE ADVERTENCIA SOBRE CABINA (LICUADORA)
· RADIO AM/FM – MP3

	15. HERRAMIENTAS:
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA.
· UN ALICATE DE 10” AISLADO.
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 9”.
· UN DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4x6” Y UNO DE 3/8x12”.
· UN DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4x10” Y UNO DE 5/16x6”.
· UNA LÁMPARA CON EXTENSIÓN DE 10m O UNA LÁMPARA INALÁMBRICA RECARGABLE CON LUZ SOLAR O CORRIENTE.
· UN JUEGO DE INICIAR MINIMO DE 6 M. 
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 10 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DE LA MAQUINA.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo: Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· UN CHALECO REFLECTIVO.
· UN TAPETE DE CAUCHO ACORDE AL TAMAÑO DE LA MAQUINA.
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.

NOTA: LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	
16. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD O USB Y/O MEDIOS DIGITALES, Y FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL

	NOTA. Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo de año de fabricación sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega de la máquina.




LOTE 4: VOLQUETA DOBLE TROQUE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR
	DIESEL, TURBOALIMENTADO. EURO 6 O SU EQUIVALENTE CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. (DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES Y A LA NACIONALIZACIÓN DEL EQUIPO).

	2. CAJA DE VELOCIDADES
	MECANICA MINIMO (10 VELOCIDADES ADELANTE)

	3. EMBRAGUE.
	DISCO DE ELEMENTO SECO

	4. SISTEMA DE FRENOS
	NEUMATICOS

	5. SISTEMA DE DIRECCION.
	HIDRAULICO

	6. CAPACIDAD EJE DELANTERO.
	MINIMO DE 13.200 LIBRAS

	7. CAPACIDAD DE EJE TRASERO
	MINIMO DE 46.000 LIBRAS

	8. RESISTENCIA DEL CHASIS.
	EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA DE CONFORMIDAD CON LA CAPACIDAD DEL EJE DELANTERO Y TRASERO OFERTADO

	9. CAPACIDAD DEL PLATON.
	MINIMO 14 METROS CUBICOS

	10. TANQUE DE COMBUSTUBLE.
	MINIMO 70 GALONES.

	11. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD O USB Y/O MEDIOS DIGITALES, Y FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL

	12. POTENCIA DE MOTOR.
	MINIMO DE 335 HP

	13. TORQUE DEL MOTOR.
	MINIMO 152 (KG-M).

	14. CABINA.
	TRABAJO PESADO, CABINA CON CAPOT Y ESPECIFICACIONES INTERNAS DE LA CABINA DE ACUERDO AL FABRICANTE, CERRADA, CON AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA O INSTALADO LOCAL.

	15. VOLCO.
	EN LAMINA HARDOX 450 PISO EN ¼ Y PAREDES EN 3/16 LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y ALTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CADA FABRICANTE SISTEMA DE LEVANTE MINIMO DE 5 PULGADAS CAMISA PRINCIPAL Y 84 PULGADAS DE RECORRIDO, DE TRES SECCIONES, BOMBA HIDRAULICA DE 60 LITROS MINIMO, ACCIONAMIENTO DE PUERTA TRASERA NEUMATICO ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL VOLTEO DESDE LA CABINA, TANQUE DE ACEITE DE MINIMO 15 GALONES, CARPA Y SISTEMA DE CARPADO, CUBRE CAMBINA EN LAMINA 1/16.
BRANDEO LATERAL EN AMBOS COSTADOS DE ALTA RESISTENCIA DE CONFORMIDAD CON EL DISEÑO SUMINISTRADO POR EL ICCU.

	16. LLANTAS.
	DIEZ (10) LLANTAS DE DIMENSIONES DEL FABRICANTE, DOS (2) RADIALES DIRRECIONALES DE MÍNIMO 16 LONAS Y OCHO (08) 100% TRACCION, MINIMO 16 LONAS, 100%. Y UNA (1) LLANTA DE REPUESTO, 100% TRACCION, MINIMO 16 LONAS, TODOS LOS RINES EN ALUMINIO O ACERO.

	17. LOCALIZADOR SATELITAL.
	SISTEMA INALÁMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO DEL EQUIPO PARA CADA VEHICULO ENTREGADO Y OPERACIÓN MINIMA DE UN AÑO.
CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE.

	18. LOGO INSTITUCIONAL Y SEÑALIZACION.
	LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LOS LOGOTIPOS DE LA GOBERNACION EN PINTURA Y/O TIPO STIKER DE ALTA RESISTENCIA, CON BAÑO EN BARNIZ, RESISTENTE AL TRABAJO Y RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. LA ENTIDAD HARA LA ENTREGA DEL LOGOTIPO A UTILIZAR.
EL VEHÍCULO SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 

	19. ACCESORIOS.
	FULL EQUIPO: VIDRIOS ELECTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, BLOQUEO CENTRAL Y RADIO AM, FM, MP3.
CARPA EN PLASTILONA DE DIMENSIONES DEL VOLCO CON ALERONES Y SUS RESPECTIVAS ARGOLLAS DE AMARRE.
GUARDAPOLVOS PARA EL EJE TRASERO TANTO ADELANTE COMO ATRÁS DE LAS LLANTAS EN AMBOS COSTADOS.
MINIMO DOS TAPETES DE CAUCHO ACORDES AL TAMAÑO DEL VEHICULO.

	20. HERRAMIENTAS Y KIT DE CARRETERA.
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA
· UN ALICATE DE 10” AISLADO
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 10”
· UNA LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18”
· DESTORNILLADORES DE PALA: DOS (2) DE 1/4x6” Y DOS (2) DE 3/8x12”.
· DESTORNILLADORES DE ESTRELLA: DOS (2) DE 1/4x10” Y DOS (2) DE 5/16x6”.
· UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS ACORDES CON LA TORNILLERIA DEL VEHICULO Y DEBE ESTAR COMPUESTO POR MÍNIMO 16 PIEZAS.
· UNA LÁMPARA CON EXTENSIÓN DE 10 MTS O LINTERNA RECARGABLE
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.
· UN JUEGO DE INICIAR MÍNIMO DE 6 MTS.
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 20 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UN GATO HIDRÁULICO ACORDE AL PESO DEL VEHICULO.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DEL VEHICULO.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo:  Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· DOS TACOS: TACOS APTOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO.
· DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE CONO EN PVC DE 70 CM CON DOBLE CINTA REFLECTIVA.
· DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIÁNGULO EN MATERIAL REFLECTIVO Y PROVISTAS DE SOPORTE PARA SER COLOCADAS EN FORMA VERTICAL O LÁMPARAS DE SEÑAL DE LUZ AMARILLA INTERMITENTES O DE DESTELLOS.
· UN CHALECO REFLECTIVO.
NOTA.- LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	NOTA. - Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega de la volqueta.




LOTE 4: CARRO TANQUE DE AGUA- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MÍNIMAS

	DESCRIPCIÓN
	EXIGENCIA

	1. MOTOR
	DIESEL, TURBOALIMENTADO. EURO 6 O SU EQUIVALENTE CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.

	2. CAJA DE VELOCIDADES
	MECANICA MINIMO (5 VELOCIDADES ADELANTE)

	3. EMBRAGUE.
	DISCO DE ELEMENTO SECO

	4. SISTEMA DE FRENOS
	NEUMATICOS

	5. SISTEMA DE DIRECCION.
	HIDRAULICO

	6. CAPACIDAD EJE DELANTERO.
	MINIMO DE 12.000 LIBRAS MAXIMO DE 16.000 LIBRAS

	7. CAPACIDAD DE EJE TRASERO
	MINIMO DE 23.000 LIBRAS 

	8. RESISTENCIA DEL CHASIS.
	MINIMO DE 48.000 PSI MAXIMO 121.000 PSI 

	9. CAPACIDAD DEL TANQUE Y ACCESORIOS.
	· 2300 GALONES MÍNIMO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,5 MILÍMETROS DE ESPESOR.
· DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON: COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO (AGUA), 2 COMPUERTAS DE LLENADO (DIÁMETRO DE MÍNIMO 15”), 2 PASARELAS SUPERIORES , DEBE CONTAR CON 2 ESTRIBOS DE ACCESO LATERALES, DEBE CONTAR CON GUARDAPOLVOS Y LODERAS, MALLA ANTIDESLIZANTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE, SISTEMA DE DESCARGA, ROMPEOLAS EN LA PARTE INTERIOR DEL TANQUE DE 3.5 MM, 2 CAJAS DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO PARA ELEMENTOS, PASAMANOS EN LOS PUNTOS DE ACCESO DEL TANQUE. (TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS AL TANQUE DESCRITOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 MÍNIMO CALIBRE 14, Y EN CASO DE SER TUBERÍA INOXIDABLE DE MÍNIMO 1 ¼ DE PULGADA)
· DEBERÁ CONTAR CON ACCESORIOS DE SERVICIO Y SEGURIDAD: SEÑALIZACIÓN CON CINTAS REFLECTIVAS, PINTURA GENERAL DEL TANQUE, EN PRAIMER CON TERMINACIÓN EN POLIURETANO, TRES LUCES LATERALES POR COSTADO EN LED, PARTE TRASERA DEL TANQUE DOS AMARILLAS, DOS ROJAS Y DOS BLANCAS EN LED, 
4 TRAMOS DE MANGUERA DE 5
MTS CON SUS ACOPLES Y UNA GRANADA EN UNA PUNTA.
MANGUERA DE DESCARGUE DE 15
MTS TIPO BOMBERO, FLAUTA PARA IRRIGACIÓN, MOTOBOMBA DE 7HP CON FILTRO EN ACEITE CON MANUAL Y ELÉCTRICO, LÍNEA DE VIDA CON ACCESORIOS CERTIFICADA, 2 PORTAMANGUERAS, JUEGO DE BICICLETEROS.

EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL TANQUE CORRESPONDERÁ AL DISEÑO PROPUESTO. ASÍ MISMO COMO ACCESORIOS TALES COMO VÁLVULAS, ENTRE OTROS

	10. TANQUE DE COMBUSTUBLE.
	MÍNIMO 40 GALONES MÁXIMO 105 GALONES

	11. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
	DOS JUEGOS POR CADA EQUIPO EN CD O USB Y/O MEDIOS DIGITALES, Y FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL

	12. POTENCIA DE MOTOR.
	MINIMO DE 200 HP @ (2100 a 2.500 RPM) MAXIMA 300 HP

	13. TORQUE DEL MOTOR.
	MINIMO 65 (KG-M) @ 1.200 RPM, MAXIMO 200 (KG-M) @ 200 RPM.

	14. CABINA.
	TRABAJO PESADO, CABINA CON CAPOT Y ESPECIFICACIONES INTERNAS DE LA CABINA DE ACUERDO AL FABRICANTE, CERRADA, CON AIRE ACONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA O INSTALADO LOCAL.

	15. LLANTAS.
	SEIS (6) LLANTAS DE DIMENSIONES DEL FABRICANTE, DOS (2) RADIALES DIRRECIONALES DE MÍNIMO 16 LONAS Y CUATRO (4) 100% TRACCION, MINIMO 16 LONAS, 100%. Y UNA (1) LLANTA DE REPUESTO, 100% TRACCION, MINIMO 16 LONAS, TODOS LOS RINES EN ALUMINIO O ACERO.

	16. LOCALIZADOR SATELITAL.
	SISTEMA INALÁMBRICO Y SATELITAL DE MONITOREO QUE SUMINISTRE EL ESTADO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO DEL EQUIPO PARA CADA VEHICULO ENTREGADO Y OPERACIÓN MINIMA DE UN AÑO.
CON ANTENA PROTEGIDA A FACTORES DE INTERPERIE.

	17. LOGO INSTITUCIONAL Y SEÑALIZACION.
	LA MAQUINARIA SE DEBE ENTREGAR CON LOS LOGOTIPOS DE LA GOBERNACION EN PINTURA Y/O TIPO STIKER DE ALTA RESISTENCIA, CON BAÑO EN BARNIZ, RESISTENTE AL TRABAJO Y RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE. LA ENTIDAD HARA LA ENTREGA DEL LOGOTIPO A UTILIZAR.
EL VEHÍCULO SE DEBE ENTREGAR CON LA DEMARCACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 

	18. ACCESORIOS.
	FULL EQUIPO: VIDRIOS ELECTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, BLOQUEO CENTRAL Y RADIO AM, FM, MP3.
GUARDAPOLVOS PARA EL EJE TRASERO TANTO ADELANTE COMO ATRÁS DE LAS LLANTAS EN AMBOS COSTADOS.
MINIMO DOS TAPETES DE CAUCHO ACORDES AL TAMAÑO DEL VEHICULO.

	19. HERRAMIENTAS Y KIT DE CARRETERA
	· UN ENGRASADOR DE MANO DE 1 LIBRA CON MANGUERA DE MIN. 30 CMS CON BOQUILLA
· UN ALICATE DE 10” AISLADO
· UN ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRESOLO) DE 10”
· UNA LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18”
· DESTORNILLADORES DE PALA: DOS (2) DE 1/4x6” Y DOS (2) DE 3/8x12”.
· DESTORNILLADORES DE ESTRELLA: DOS (2) DE 1/4x10” Y DOS (2) DE 5/16x6”.
· UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS ACORDES CON LA TORNILLERIA DEL VEHICULO Y DEBE ESTAR COMPUESTO POR MÍNIMO 16 PIEZAS.
· UNA LÁMPARA CON EXTENSIÓN DE 10 MTS.
· UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CON CANDADO O CHAPA EN LA CUAL QUEPAN LAS HERRAMIENTAS SUMINISTRADAS.
· UN JUEGO DE INICIAR MÍNIMO DE 6 MTS.
· UN EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC DE 20 LIBRAS CON SOPORTE A LA CABINA.
· UN GATO HIDRÁULICO ACORDE AL PESO DEL VEHICULO.
· UNA COPA DE RUEDAS ACORDE A LOS ESPARRAGOS DEL VEHICULO.
· BOTIQUIN CON ESTUCHE QUE CONTENGA Mínimo:  Yodopovidona solución antiséptico (120ml), jabón, gasa estéril (3 cajas de 12 unidades c/u), curas (3 cajas de 12 unidades c/u), venda elástica, micropore rollo (2 unidades de 5cm x 5m), algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas (10 x 500mg), Dimenhidrinato tabletas (cant: 10), sales de rehidratación oral (cant: 3), baja lenguas (cant: 10), suero fisiológico bolsa (250 ml cant: 1), guantes de latex desechables (grandes cant: 4), toallas higiénicas (cant: 4), tijeras (cant: 1) y termometro oral (cant: 1).
· DOS TACOS: TACOS APTOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO.
· DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE CONO EN PVC DE 70 CM CON DOBLE CINTA REFLECTIVA.
· DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIÁNGULO EN MATERIAL REFLECTIVO Y PROVISTAS DE SOPORTE PARA SER COLOCADAS EN FORMA VERTICAL O LÁMPARAS DE SEÑAL DE LUZ AMARILLA INTERMITENTES O DE DESTELLOS.
· UN CHALECO REFLECTIVO.
NOTA.- LAS HERRAMIENTAS DEBEN ESTAR ELABORADAS EN UNA ALEACION DE CROMO VANADIO Y DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

	NOTA. - Se entenderá como nuevo el equipo cuyo modelo sea 2026 o superior. Comprende seguro contra todo riesgo con una vigencia de un año contado a partir del día de entrega del carro tanque.
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