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[bookmark: _mbu6r7fob820]ANEXO Nº4

FICHA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA EXIGIDAS
SEÑORES,
ALCALDÍA DE MOSQUERA 

REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SONIDO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA.

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que cumplo a cabalidad con el objeto contractual, doy pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los bienes previstos en la descripción exigida, cuales se relacionan a continuación:


II. FICHA TÉCNICA

Los bienes suministrados y las actividades de instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento deberán cumplir integralmente las condiciones de calidad y especificaciones técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	JUSTIFICANTE

	
1
	Módulo Line Array Activo
	Sistema arreglo lineal, activo bidireccional de dos vías que puede cubrir una variedad de aplicaciones de tamaño mediano a grande, Rango de frecuencia (-10 dB) 53 Hz-19 kHz (preajuste de matriz), Patrón de cobertura 105 grados nominales (400 Hz-16 kHz), nivel de presión sonora máximo 135 dB, amplificadores Clase D, Potencia nominal continua 600 vatios | Graves: 400 vatios | Agudos: 200 vatios, Driver LF (2) 261G-1, 10 pulgadas de diámetro, bobina móvil doble de 2,0 pulgadas de diámetro, neodimio Differential Drive®,  Controlador de alta frecuencia (1) 2432H-3, driver de compresión de neodimio de 1,5 pulgadas de salida con bobina móvil de 3 pulgadas, Recinto Polipropileno, deflector de aluminio, refuerzo interno de madera contrachapada, cuatro asas empotradas integradas, Ángulos entre recintos 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 305 mm x 716 mm x 519 mm (12,0 pulg. x 28,2 pulg. x 20,5 pulg.), Peso neto (cada uno) 26,7 kg (59 libras), debe contener cableado de señal y electricidad sugerido por el fabricante.
	4
	Permite ampliar y mejorar la cobertura acústica del Estadio Municipal, garantizando mayor potencia, claridad e inteligibilidad del sonido durante eventos deportivos, recreativos e institucionales.

	2
	Procesador Digital DSP
	Procesador de gestión de altavoces profesional de (3) entradas de línea analógicas/(2) entradas digitales AES (conectores compartidos), (1) entrada de micrófono RTA y 6 salidas (3x6) diseñado para optimizar y proteger sistemas de sonido. Ofrece control avanzado vía Ethernet/Wi-Fi (iOS®, Android®, Mac®, Windows®), algoritmos mejorados AutoEQ™ y AFS™ (supresión de feedback), ecualización, compresión y crossover flexible, Procesamiento de entrada
Compresión , AFS™ (Supresión avanzada de retroalimentación. Ecualizador gráfico de 31 bandas. Ecualizador paramétrico de 12 bandas (con capacidad de filtro de rechazo estrecho). Síntesis subarmónica. Retraso de la línea trasera. Puerta de ruido. Procesamiento de salida
Crossover (admite rango completo hasta sistemas mono de 6 vías)
Ecualizadores automáticos de 12 bandas (8 bandas de ecualización automática, 4 bandas de usuario). Compresión. Control automático de ganancia. Síntesis subarmónica. Puerta de ruido. Retardos de torre (hasta 1000 ms por salida). Ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para la sintonización de altavoces). Limitación. Retrasos en la alineación del conductor.
	1
	Permite controlar, proteger, ecualizar y alinear técnicamente los equipos de sonido, evitando fallas, retroalimentación y pérdida de calidad acústica en el escenario.

	3
	Andamio Certificado
	Sistema multidireccional y multifuncional de alta resistencia, apto para trabajo seguro en alturas, en acero galvanizado de alta resistencia, con dimensiones aproximadas de siete (7) metros de alto por tres (3) metros de ancho y dos coma cincuenta (2,50) metros de profundidad. Deberá incluir bases niveladoras, plataformas, barandas de seguridad y los elementos de apoyo, anclaje, estabilización y/o arriostramiento necesarios para garantizar su estabilidad frente a vibraciones, cargas previsibles y condiciones de viento del sitio.

Las estructuras se ubicarán a los costados de la cancha de fútbol, aproximadamente detrás de cada arco, sobre superficie de tierra, y su instalación tendrá carácter permanente. Los módulos Line Array serán suspendidos desde la parte superior de la estructura mediante el bastidor de montaje compatible con el sistema ofertado.

El adjudicatario deberá presentar, antes de efectuar el montaje, certificado de conformidad y/o capacidad estructural expedido por organismo de certificación acreditado o entidad técnicamente competente, según corresponda, mediante el cual se acredite que la estructura es apta para el uso y capacidad de carga requeridos. No se exigirá adicionalmente memoria de cálculo cuando dicho certificado permita acreditar suficientemente tales condiciones.
	2
	Es necesario para el montaje seguro de los módulos Line Array, permitiendo su ubicación técnica y estructural en puntos adecuados del estadio.

	4
	Forros de Protección
	Fundas en material textil impermeable de alta resistencia para intemperie, con dimensiones aproximadas de tres (3) metros de ancho, dos coma cincuenta (2,50) metros de profundidad y seis (6) metros de alto. El cerramiento deberá disponerse perimetralmente en cuatro caras: tres (3) caras fijas, correspondientes a laterales y parte posterior, y una (1) cara frontal retráctil o desplegable que permita el acceso y operación del sistema. La diferencia entre la altura de siete (7) metros de la estructura y los seis (6) metros del cerramiento es intencional y permitirá conservar un espacio inferior para circulación de aire y disipación térmica.
	2
	Protegen los equipos y estructuras frente a condiciones ambientales, humedad, polvo y exposición exterior, contribuyendo a la vida útil del sistema.

	5
	Bastidor de montaje
	Bastidor de montaje compatible y técnicamente apto para el sistema Line Array efectivamente ofertado, destinado a realizar la suspensión de los módulos desde la parte superior de la estructura. Deberá contar con diseño y capacidad adecuados para el montaje seguro del arreglo, incluyendo los elementos de sujeción, barra separadora, barra de extensión, grillete compatible, soportes y herrajes requeridos para su correcta instalación y orientación.
	2
	Permite realizar el montaje, suspensión y ajuste seguro de los módulos de sonido, garantizando estabilidad, orientación adecuada y seguridad estructural.

	6
	Cableado y conexiones
	El contratista deberá suministrar e instalar todos los cables, conectores, uniones, interfaces, extensores, conversores, canalizaciones y accesorios necesarios para garantizar la transmisión estable, continua, segura y en tiempo real de la señal y, cuando corresponda, del control o monitoreo entre el cuarto Master y los dos puntos de instalación.

La solución podrá emplear cableado balanceado tipo XLR, arquitectura Ethernet/EtherCON técnicamente habilitada para las distancias previstas, fibra óptica, una combinación de estos medios o una solución técnicamente equivalente y compatible con los equipos ofertados, siempre que garantice ausencia de interferencias o pérdidas que afecten el desempeño y una latencia adecuada para la operación en tiempo real.

Para efectos de estructuración técnica y económica de la oferta se tomarán como recorridos de referencia aproximadamente ciento veinte (120) metros hacia uno de los costados y ciento noventa (190) metros hacia el otro, medidos desde el cuarto Master ubicado en el cuarto piso.

En materia eléctrica, la Alcaldía Municipal, a través del área competente de Infraestructura, dispondrá en los puntos acordados para las estructuras la alimentación requerida por el sistema efectivamente adjudicado, en 110 V o 220 V según la necesidad técnica validada. La acometida principal hasta dichos puntos será responsabilidad de la Entidad. A partir de los puntos suministrados, corresponderá al contratista suministrar e instalar la distribución, protecciones, cableado, conexiones y demás elementos necesarios para la alimentación segura de los equipos.
	1
	Garantiza la conexión entre el cuarto Master, procesador, consola, módulos de sonido y demás componentes, permitiendo operación centralizada y segura del sistema.

	7
	Instalación e Integración
	Montaje de las estructuras y del sistema de sonido; instalación, integración, configuración, alineación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento de los módulos Line Array, procesador DSP, subwoofers existentes y demás componentes que integran el sistema, garantizando su operación centralizada desde la consola digital de treinta y dos (32) canales ubicada en el cuarto Master del Estadio Municipal.

La integración del sistema de sonido ambiente comprenderá hasta un máximo de ocho (8) altavoces existentes pertenecientes a la Secretaría de Deporte y Recreación, los cuales podrán ser instalados o reubicados dentro del Estadio en los puntos técnicamente definidos. El contratista deberá incluir el cableado, conectores, uniones, soportes, canalizaciones, fijaciones y accesorios necesarios para su integración dentro de los recorridos de referencia definidos.

La reparación o reposición de fallas preexistentes de los equipos pertenecientes al Municipio no forma parte del alcance contractual. El contratista responderá únicamente por los daños que le sean imputables como consecuencia de sus actividades de manipulación, instalación, integración, configuración o puesta en funcionamiento.

El levantamiento técnico posterior a la adjudicación tendrá exclusivamente fines de coordinación de la ejecución y permitirá confirmar recorridos y ubicaciones físicas, sin ampliar el objeto, incrementar las cantidades máximas, incorporar prestaciones nuevas ni modificar las especificaciones esenciales del proceso.

Una vez instalado el sistema, el contratista realizará la calibración electroacústica y entregará como condición para el recibo a satisfacción el correspondiente reporte técnico de configuración, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento.
	1
	Permite que los equipos adquiridos no queden como bienes aislados, sino instalados, configurados, calibrados, integrados y en correcto funcionamiento para el uso del Estadio Municipal.





OTROS REQUISITOS TÉCNICOS:

1. Garantía mínima de los equipos de sonido por 12 meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento.
2. El proponente deberá acreditar que los equipos principales ofrecidos cuentan con garantía válida, soporte técnico y disponibilidad de repuestos en Colombia, mediante certificación del fabricante, distribuidor autorizado, integrador autorizado o documento equivalente que permita verificar objetivamente el origen del respaldo, la identificación de la referencia ofrecida, la vigencia y alcance de la garantía y las condiciones de soporte técnico aplicables. No será obligatorio que el propio proponente tenga la calidad de distribuidor o integrador autorizado.
3. Los oferentes deberán aportar la ficha técnica de cada uno de los bienes ofertados, indicando como mínimo modelo o referencia, fotografía, descripción técnica y garantía, según corresponda. No se exigirá con la oferta certificado metrológico o certificado de calibración de los bienes objeto de adquisición. La calibración electroacústica del sistema se realizará durante la ejecución contractual, una vez finalizada la instalación e integración, y será acreditada mediante el reporte técnico de configuración, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento presentado para el recibo a satisfacción.
4. Compromiso de instalación, requisitos para puesta en marcha y capacitación al personal en el manejo y mantenimiento del equipo Para ello, se realizará una jornada de capacitación de cuatro (4) horas, dirigida al personal designado por la Entidad. La capacitación abarcará operación del sistema, gestión de zonas, control de niveles, ecualización, protección, apagado seguro, diagnóstico inicial y mantenimiento preventivo, y deberá soportarse con material de consulta y registro de asistencia.

PERSONAL TÉCNICO PARA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El contratista deberá disponer durante la ejecución de un (1) coordinador técnico responsable de dirigir la instalación, integración, configuración, calibración, pruebas, puesta en funcionamiento y capacitación del sistema de sonido.

El coordinador técnico deberá contar con formación técnica, tecnológica o profesional en sonido, audio, electrónica, telecomunicaciones, producción audiovisual o áreas afines, y acreditar experiencia mínima de DOS (2) años en instalación, configuración, integración, operación o mantenimiento de sistemas profesionales de sonido.

Con la oferta se presentará únicamente un compromiso suscrito por el proponente de disponer del personal suficiente e idóneo para la ejecución de las actividades contractuales.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y, en todo caso, antes de la suscripción del acta de inicio, el adjudicatario deberá someter a aprobación de la supervisión la formación y experiencia del coordinador técnico y, cuando corresponda, las certificaciones vigentes del personal que intervenga en trabajos en alturas.

Las funciones logísticas, conducción, apoyo, instalación, sonido, capacitación y puesta en marcha podrán ser desarrolladas o acumuladas por una misma persona cuando ello resulte materialmente posible y se respeten las condiciones de idoneidad, seguridad, jornada y competencia exigibles. No se exigirá dedicación del cien por ciento (100 %) durante todo el plazo contractual.

La Entidad no exigirá con la oferta hojas de vida, antecedentes, diplomas o certificaciones individuales del personal operativo. El contratista será responsable de disponer del personal adicional que resulte necesario para cumplir integralmente el objeto contractual, sin costos adicionales para la Entidad.

La formación se acreditará mediante diploma, acta de grado, certificado académico o documento equivalente, según el nivel de formación exigible, y mediante tarjeta o matrícula profesional cuando legalmente corresponda. La experiencia se acreditará mediante certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas en las que consten actividades relacionadas con sistemas profesionales de sonido.

5. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, certificados de garantía, relación de marcas, referencias y números de serie de los bienes efectivamente suministrados, certificados de compatibilidad y seguridad del montaje, planos o diagramas de conexión, memoria de configuración del DSP y reporte de calibración y pruebas.

Condiciones de transporte y entrega

El valor de la oferta deberá incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para el suministro, transporte, cargue, descargue, instalación, integración, configuración, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento, capacitación y demás actividades requeridas para la entrega a satisfacción de los bienes en el Estadio Municipal de Mosquera, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

El contratista será responsable, por su cuenta y riesgo, de disponer de los medios de transporte, cargue, descargue, protección y logística necesarios para entregar e instalar los bienes en el Estadio Municipal de Mosquera.

No se exigirá al proponente acreditar con la oferta la propiedad, leasing, alquiler o disponibilidad de un vehículo de características específicas. El medio de transporte utilizado deberá ser adecuado para preservar la integridad de los equipos y garantizar el cumplimiento del cronograma, sin generar costos adicionales para la Entidad.

Para la instalación, integración y puesta en funcionamiento del sistema de sonido:

El proponente deberá garantizar, la instalación, integración, configuración, puesta en marcha y capacitación del sistema de sonido objeto del presente proceso, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.

El servicio deberá incluir el montaje de los módulos Line Array en los andamios certificados, la implementación de la arquitectura de transmisión de señal técnicamente seleccionada para el sistema ofertado —XLR, Ethernet/EtherCON, fibra óptica, combinación de estos medios o solución técnicamente equivalente—, la configuración del procesador digital DSP, la alineación con los subwoofers existentes, la integración de hasta ocho (8) altavoces de sonido ambiente y la centralización de la operación desde la consola digital de treinta y dos (32) canales ubicada en el cuarto Master del Estadio Municipal.

El proponente deberá garantizar que el sistema quede instalado, probado, calibrado y en correcto funcionamiento, asegurando la adecuada distribución de señal, control de niveles, ecualización, protección del sistema y operación desde un solo punto de control.



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica del proceso y en la propuesta presentada.
1. Entregar la totalidad de los bienes y equipos requeridos en las cantidades, calidades, características, materiales, condiciones técnicas, condiciones de seguridad y funcionalidad descritas en la ficha técnica.
1. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos, aptos para uso en escenarios deportivos y compatibles funcionalmente con el sistema de sonido existente en el Estadio Municipal.
1. Realizar el transporte, cargue, descargue, entrega, montaje, instalación, integración, configuración, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, sin costo adicional para el Municipio.
1. Ejecutar la instalación del sistema bajo la dirección de personal técnico idóneo, garantizando la compatibilidad mecánica, eléctrica, electrónica y acústica de los equipos suministrados.
1. Garantizar que el sistema quede centralizado operativamente desde la consola digital ubicada en el cuarto de control Master del Estadio Municipal, incluyendo la conexión con el procesador digital, cableado, andamios, módulos Line Array y equipos existentes que deban integrarse.
1. Entregar manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, certificados de garantía, relación de marcas, referencias y seriales cuando aplique, certificados de compatibilidad o seguridad del montaje, memoria de configuración del DSP, planos o diagramas de conexión y reporte de calibración y pruebas.
1. Realizar una jornada de capacitación mínima de cuatro (4) horas al personal designado por la Entidad, sobre operación del sistema, gestión de zonas, control de niveles, ecualización, protección, apagado seguro, diagnóstico inicial y mantenimiento preventivo.
1. Como criterio de accesibilidad aplicable al objeto, el contratista entregará los manuales, diagramas y material de capacitación en formato digital legible y deberá explicar la operación del sistema al personal designado por la Entidad, permitiendo los ajustes razonables que resulten necesarios durante la jornada de capacitación, sin alterar las especificaciones técnicas ni las condiciones de seguridad del sistema.
1. Reponer, cambiar o corregir, sin costo adicional para la Entidad, los bienes o componentes que al momento de la entrega, instalación o dentro del periodo de garantía presenten defectos, daños, inconsistencias técnicas, incumplimiento de especificaciones o fallas atribuibles al contratista o al fabricante.
1. Presentar informe de entrega, instalación y puesta en funcionamiento, con registro fotográfico, relación detallada de bienes suministrados, cantidades, seriales cuando aplique, soportes técnicos y acta de recibo a satisfacción.
1. Reportar de manera inmediata cualquier anomalía, retraso, dificultad o novedad que pueda afectar la ejecución del contrato.
1. Mantener los precios ofertados durante la ejecución contractual, sin que haya lugar a reclamaciones posteriores por mayores costos, transporte, logística, impuestos, tasas, contribuciones o demás erogaciones necesarias para cumplir el objeto contractual.
1. Cumplir con todos los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), especialmente frente a actividades de montaje, instalación y trabajo en alturas, cuando haya lugar.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

0. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.
0. Desarrollar las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.
0. Colaborar con el municipio de Mosquera para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.
0. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Mosquera por medio de la supervisora del contrato.
0. Custodiar y entregar en debida forma los bienes, equipos, herramientas, accesorios, manuales, garantías y demás documentos que hagan parte del objeto contractual.
0. Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
0. Mantener vigentes las condiciones del contrato.
0. Tener en cuenta las observaciones y correcciones de la supervisora del contrato.
0. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y de las actividades de instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento.
0. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del presente contrato, cuando ellos causen perjuicio a la Administración o a terceros.
0. No hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Mosquera, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
0. Llevar a cabo los pagos de los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, si hay lugar a ello.Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo con la normatividad interna y externa aplicable.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

0. Pagar oportunamente al contratista en la forma establecida en la cláusula forma de pago.
0. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con las condiciones y términos del contrato.
0. Designar la supervisión del contrato y realizar la verificación técnica, administrativa y documental de los bienes instalados y puestos en funcionamiento.
0. Recibir los bienes y servicios de instalación que cumplan con las condiciones técnicas exigidas y suscribir el acta de recibo a satisfacción, cuando haya lugar.
0. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

En cumplimiento del Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad, cuando para la ejecución del contrato se requiera conformar o ampliar el equipo de trabajo, el contratista deberá priorizar, en condiciones de idoneidad y disponibilidad, la vinculación de personas naturales con discapacidad. La supervisión verificará el cumplimiento de esta condición especial de ejecución o la justificación documentada de su imposibilidad, conforme a la normativa vigente




[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal, y/o nombre de la persona jurídica que representa
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