MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en Sector educativo.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	INSUMOS

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i

	Acero estructural A500 grado C para cubierta

	Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)

	Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.

	Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.

	Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.

	Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos

	Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c 210 kg/cm2

	Concreto para pedestal  de 0,40 mts. X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.

	Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion

	Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms

	Malla electrosoldada M-084 15x15x4 mm

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts

	Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.

	Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 No 8T

	Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"

	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"

	Suministro e instalacion de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar

	Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada

	Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia PVCP de 1/2", incluye accesorios

	Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios

	Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.

	Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 Litros

	Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios

	Suministro e instalacion de tuberia PVCS  de 4"

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2"

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3/4"

	Suministro e instalación enchape Piso-Pared colonial 33,8x33,8 

	Suministro e instalacion llave jardin 1/2"

	Suministro e instalacion puertas metalicas cal.20

	Suministro e instalacion Teja master 1000 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 120V

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI

	Suministro e instalalcion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 4", incluye accesorios

	Suministro e intalacion de ventanas - rejas cal.22 (incluye vidrio 4 mm)

	Suministro instalación y puesta en funcionamiento del Pozo Séptico capacidad 3,000 litros integrado.

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA IMC 2”

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 60X60  TIPO ESSA

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO EMT 3/4"

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 1”

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 2”

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 3/4”  

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TRENZADA 3XNo12AWG

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA STIL LED FLAT 22W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 5-100 A

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA TEMPLETE DIRECTO A TIERRA. BAJA TENSIÓN (REF ESTRUCTURA 2)

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGH BAY 80W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO GENERAL

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO SECUNDARIO

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 750KG

	Vaso metalico para bajante de aguas lluvias

	Viga cinta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,15 mts

	Viga de cimentacion en concreto  de f´c 210 kg/cm2 de 0,20mts x 0,25 mts.




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	INSUMOS
	VALOR PARCIAL                        

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	$ 57.287.256,00 

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	$ 444.451.374,00 

	Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)
	$ 23.528.856,00 

	Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)
	$ 3.574.455,00 

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	$ 37.017.606,00 

	Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.
	$ 3.127.120,00 

	Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts
	$ 2.292.354,00 

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	$ 31.265.340,00 

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	$ 40.415.154,00 

	Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos
	$ 10.861.683,00 

	Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c 210 kg/cm2
	$ 15.626.172,00 

	Concreto para pedestal  de 0,40 mts. X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    
	$ 3.647.121,00 

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	$ 39.635.726,00 

	Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion
	$ 985.549,00 

	Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms
	$ 3.310.230,00 

	Malla electrosoldada M-084 15x15x4 mm
	$ 1.149.900,00 

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	$ 30.205.005,00 

	Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  
	$ 1.378.095,00 

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	$ 28.231.736,00 

	Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte
	$ 26.547.019,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 No 8T
	$ 3.086.325,00 

	Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"
	$ 3.621.448,00 

	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"
	$ 102.554,00 

	Suministro e instalacion de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar
	$ 1.401.236,00 

	Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada
	$ 9.437.960,00 

	Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia PVCP de 1/2", incluye accesorios
	$ 608.910,00 

	Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios
	$ 507.696,00 

	Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.
	$ 3.061.584,00 

	Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 Litros
	$ 1.026.753,00 

	Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios
	$ 1.057.760,00 

	Suministro e instalacion de tuberia PVCS  de 4"
	$ 2.032.760,00 

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2"
	$ 303.724,00 

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3/4"
	$ 190.164,00 

	Suministro e instalación enchape Piso-Pared colonial 33,8x33,8 
	$ 9.933.350,00 

	Suministro e instalacion llave jardin 1/2"
	$ 65.776,00 

	Suministro e instalacion puertas metalicas cal.20
	$ 5.813.208,00 

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	$ 94.196.768,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 120V
	$ 916.164,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI
	$ 435.596,00 

	Suministro e instalalcion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 4", incluye accesorios
	$ 815.780,00 

	Suministro e intalacion de ventanas - rejas cal.22 (incluye vidrio 4 mm)
	$ 933.280,00 

	Suministro instalación y puesta en funcionamiento del Pozo Séptico capacidad 3,000 litros integrado.
	$ 16.168.619,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	$ 63.384.732,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA IMC 2”
	$ 1.085.315,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 60X60  TIPO ESSA
	$ 4.131.186,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO EMT 3/4"
	$ 6.245.952,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 1”
	$ 1.406.965,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 2”
	$ 128.304,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 3/4”  
	$ 2.799.456,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
	$ 22.092.653,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TRENZADA 3XNo12AWG
	$ 6.469.200,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA STIL LED FLAT 22W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	$ 1.713.306,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 5-100 A
	$ 3.443.221,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA TEMPLETE DIRECTO A TIERRA. BAJA TENSIÓN (REF ESTRUCTURA 2)
	$ 7.893.639,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA
	$ 890.982,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGH BAY 80W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	$ 9.867.060,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO GENERAL
	$ 4.185.112,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO SECUNDARIO
	$ 2.248.603,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	$ 26.661.292,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 750KG
	$ 4.297.352,00 

	Vaso metalico para bajante de aguas lluvias
	$ 704.988,00 

	Viga cinta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,15 mts
	$ 2.405.025,00 

	Viga de cimentacion en concreto  de f´c 210 kg/cm2 de 0,20mts x 0,25 mts.
	$ 4.690.899,00 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

	INSUMOS
	VALOR PARCIAL                        

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	$ 57.287.256,00 

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	$ 444.451.374,00 

	Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)
	$ 23.528.856,00 

	Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)
	$ 3.574.455,00 

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	$ 37.017.606,00 

	Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.
	$ 3.127.120,00 

	Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts
	$ 2.292.354,00 

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	$ 31.265.340,00 

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	$ 40.415.154,00 

	Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos
	$ 10.861.683,00 

	Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c 210 kg/cm2
	$ 15.626.172,00 

	Concreto para pedestal  de 0,40 mts. X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    
	$ 3.647.121,00 

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	$ 39.635.726,00 

	Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion
	$ 985.549,00 

	Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms
	$ 3.310.230,00 

	Malla electrosoldada M-084 15x15x4 mm
	$ 1.149.900,00 

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	$ 30.205.005,00 

	Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  
	$ 1.378.095,00 

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	$ 28.231.736,00 

	Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte
	$ 26.547.019,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 No 8T
	$ 3.086.325,00 

	Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"
	$ 3.621.448,00 

	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"
	$ 102.554,00 

	Suministro e instalacion de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar
	$ 1.401.236,00 

	Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada
	$ 9.437.960,00 

	Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia PVCP de 1/2", incluye accesorios
	$ 608.910,00 

	Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios
	$ 507.696,00 

	Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.
	$ 3.061.584,00 

	Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 Litros
	$ 1.026.753,00 

	Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios
	$ 1.057.760,00 

	Suministro e instalacion de tuberia PVCS  de 4"
	$ 2.032.760,00 

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2"
	$ 303.724,00 

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3/4"
	$ 190.164,00 

	Suministro e instalación enchape Piso-Pared colonial 33,8x33,8 
	$ 9.933.350,00 

	Suministro e instalacion llave jardin 1/2"
	$ 65.776,00 

	Suministro e instalacion puertas metalicas cal.20
	$ 5.813.208,00 

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	$ 94.196.768,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 120V
	$ 916.164,00 

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI
	$ 435.596,00 

	Suministro e instalalcion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 4", incluye accesorios
	$ 815.780,00 

	Suministro e intalacion de ventanas - rejas cal.22 (incluye vidrio 4 mm)
	$ 933.280,00 

	Suministro instalación y puesta en funcionamiento del Pozo Séptico capacidad 3,000 litros integrado.
	$ 16.168.619,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	$ 63.384.732,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA IMC 2”
	$ 1.085.315,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 60X60  TIPO ESSA
	$ 4.131.186,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO EMT 3/4"
	$ 6.245.952,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 1”
	$ 1.406.965,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 2”
	$ 128.304,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 3/4”  
	$ 2.799.456,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
	$ 22.092.653,00 

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TRENZADA 3XNo12AWG
	$ 6.469.200,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA STIL LED FLAT 22W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	$ 1.713.306,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 5-100 A
	$ 3.443.221,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA TEMPLETE DIRECTO A TIERRA. BAJA TENSIÓN (REF ESTRUCTURA 2)
	$ 7.893.639,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA
	$ 890.982,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGH BAY 80W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	$ 9.867.060,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO GENERAL
	$ 4.185.112,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO SECUNDARIO
	$ 2.248.603,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	$ 26.661.292,00 

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 750KG
	$ 4.297.352,00 

	Vaso metalico para bajante de aguas lluvias
	$ 704.988,00 

	Viga cinta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,15 mts
	$ 2.405.025,00 

	Viga de cimentacion en concreto  de f´c 210 kg/cm2 de 0,20mts x 0,25 mts.
	$ 4.690.899,00 

	VALOR TOTAL
	$ 1.137.000.408,00 




4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]
	INSUMOS
	PARTICIPACION 

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	39,09%

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	8,28%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	5,57%

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	5,04%

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	3,55%

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	3,49%

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	3,26%

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	2,75%

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	2,66%

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	2,48%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	2,34%

	Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte
	2,33%

	Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)
	2,07%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
	1,94%

	Suministro instalación y puesta en funcionamiento del Pozo Séptico capacidad 3,000 litros integrado.
	1,42%

	Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c 210 kg/cm2
	1,37%

	Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos
	0,96%

	Suministro e instalación enchape Piso-Pared colonial 33,8x33,8 
	0,87%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGH BAY 80W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	0,87%

	Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada
	0,83%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA TEMPLETE DIRECTO A TIERRA. BAJA TENSIÓN (REF ESTRUCTURA 2)
	0,69%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TRENZADA 3XNo12AWG
	0,57%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO EMT 3/4"
	0,55%

	Suministro e instalacion puertas metalicas cal.20
	0,51%

	Viga de cimentacion en concreto  de f´c 210 kg/cm2 de 0,20mts x 0,25 mts.
	0,41%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 750KG
	0,38%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO GENERAL
	0,37%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 60X60  TIPO ESSA
	0,36%

	Concreto para pedestal  de 0,40 mts. X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    
	0,32%

	Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"
	0,32%

	Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)
	0,31%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 5-100 A
	0,30%

	Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms
	0,29%

	Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.
	0,28%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 No 8T
	0,27%

	Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.
	0,27%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 3/4”  
	0,25%

	Viga cinta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,15 mts
	0,21%

	Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts
	0,20%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO SECUNDARIO
	0,20%

	Suministro e instalacion de tuberia PVCS  de 4"
	0,18%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA STIL LED FLAT 22W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	0,15%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 1”
	0,12%

	Suministro e instalacion de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar
	0,12%

	Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  
	0,12%

	Malla electrosoldada M-084 15x15x4 mm
	0,10%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA IMC 2”
	0,10%

	Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios
	0,09%

	Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 Litros
	0,09%

	Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion
	0,09%

	Suministro e intalacion de ventanas - rejas cal.22 (incluye vidrio 4 mm)
	0,08%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 120V
	0,08%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA
	0,08%

	Suministro e instalalcion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 4", incluye accesorios
	0,07%

	Vaso metalico para bajante de aguas lluvias
	0,06%

	Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia PVCP de 1/2", incluye accesorios
	0,05%

	Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios
	0,04%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI
	0,04%

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2"
	0,03%

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3/4"
	0,02%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 2”
	0,01%

	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"
	0,01%

	Suministro e instalacion llave jardin 1/2"
	0,01%





5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	INSUMOS
	PARTICIPACION 
	ACUMULADA

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	39,09%
	39,09%

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	8,28%
	47,37%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	5,57%
	52,95%

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	5,04%
	57,99%

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	3,55%
	61,54%

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	3,49%
	65,03%

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	3,26%
	68,28%

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	2,75%
	71,03%

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	2,66%
	73,69%

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	2,48%
	76,17%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	2,34%
	78,52%

	Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte
	2,33%
	80,85%

	Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)
	2,07%
	82,92%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
	1,94%
	84,87%

	Suministro instalación y puesta en funcionamiento del Pozo Séptico capacidad 3,000 litros integrado.
	1,42%
	86,29%

	Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c 210 kg/cm2
	1,37%
	87,66%

	Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos
	0,96%
	88,62%

	Suministro e instalación enchape Piso-Pared colonial 33,8x33,8 
	0,87%
	89,49%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGH BAY 80W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	0,87%
	90,36%

	Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada
	0,83%
	91,19%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA TEMPLETE DIRECTO A TIERRA. BAJA TENSIÓN (REF ESTRUCTURA 2)
	0,69%
	91,88%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE RED TRENZADA 3XNo12AWG
	0,57%
	92,45%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO EMT 3/4"
	0,55%
	93,00%

	Suministro e instalacion puertas metalicas cal.20
	0,51%
	93,51%

	Viga de cimentacion en concreto  de f´c 210 kg/cm2 de 0,20mts x 0,25 mts.
	0,41%
	93,93%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 750KG
	0,38%
	94,30%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO GENERAL
	0,37%
	94,67%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 60X60  TIPO ESSA
	0,36%
	95,03%

	Concreto para pedestal  de 0,40 mts. X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    
	0,32%
	95,36%

	Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"
	0,32%
	95,67%

	Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)
	0,31%
	95,99%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA 5-100 A
	0,30%
	96,29%

	Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms
	0,29%
	96,58%

	Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.
	0,28%
	96,86%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 No 8T
	0,27%
	97,13%

	Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.
	0,27%
	97,40%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 3/4”  
	0,25%
	97,64%

	Viga cinta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,15 mts
	0,21%
	97,86%

	Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts
	0,20%
	98,06%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TABLERO SECUNDARIO
	0,20%
	98,25%

	Suministro e instalacion de tuberia PVCS  de 4"
	0,18%
	98,43%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA STIL LED FLAT 22W SEGÚN DISEÑO FOTOMETRICO O SIMILAR
	0,15%
	98,58%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 1”
	0,12%
	98,71%

	Suministro e instalacion de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar
	0,12%
	98,83%

	Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  
	0,12%
	98,95%

	Malla electrosoldada M-084 15x15x4 mm
	0,10%
	99,05%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA IMC 2”
	0,10%
	99,15%

	Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios
	0,09%
	99,24%

	Suministro e instalacion de tanque plastico de 500 Litros
	0,09%
	99,33%

	Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion
	0,09%
	99,42%

	Suministro e intalacion de ventanas - rejas cal.22 (incluye vidrio 4 mm)
	0,08%
	99,50%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE 120V
	0,08%
	99,58%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA
	0,08%
	99,66%

	Suministro e instalalcion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 4", incluye accesorios
	0,07%
	99,73%

	Vaso metalico para bajante de aguas lluvias
	0,06%
	99,79%

	Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia PVCP de 1/2", incluye accesorios
	0,05%
	99,85%

	Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios
	0,04%
	99,89%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GFCI
	0,04%
	99,93%

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2"
	0,03%
	99,96%

	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3/4"
	0,02%
	99,97%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO PVC 2”
	0,01%
	99,99%

	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"
	0,01%
	99,99%

	Suministro e instalacion llave jardin 1/2"
	0,01%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	INSUMOS
	PARTICIPACION 
	ACUMULADA

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	39,09%
	39,09%

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	8,28%
	47,37%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	5,57%
	52,95%

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	5,04%
	57,99%

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	3,55%
	61,54%

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	3,49%
	65,03%

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	3,26%
	68,28%

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	2,75%
	71,03%

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	2,66%
	73,69%

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	2,48%
	76,17%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	2,34%
	78,52%





7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

	INSUMOS
	PARTICIPACION 
	ACUMULADA

	Acero estructural A500 grado C para cubierta
	39,09%
	39,09%

	Suministro e instalacion Teja master 1000 
	8,28%
	47,37%

	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 2#2/0F + 1#2/0N
	5,57%
	52,95%

	Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i
	5,04%
	57,99%

	Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento terreno.
	3,55%
	61,54%

	Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.
	3,49%
	65,03%

	Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", pintura epoxica.
	3,26%
	68,28%

	Concreto Antepiso f´c 210 kg/cm2  e=0,08 mts.
	2,75%
	71,03%

	Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts
	2,66%
	73,69%

	Pasamanos en tuberia redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en tuberia de 1 1/2" A.N.
	2,48%
	76,17%

	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA E HINCADA DE POSTE EN CONCRETO 8MT 510KG
	2,34%
	78,52%

	PROMEDIO
	7,14%
	




8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	BIENES RELEVANTES

	Acero estructural A500 grado C para cubierta

	Suministro e instalación Teja master 1000 




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

La identificación anterior es preliminar hasta completar la consulta del RPBN. Para cada bien que resulte registrado, la Entidad verificara que la vigencia del registro sea posterior a la fecha de cierre del proceso. 

[image: ][image: ]Si ninguno de los bienes relevantes se encuentra registrado en el RPBN, deberá aplicarse la regla subsidiaria de vinculación de personal colombiano prevista en el documento tipo y en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015.




10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 60% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en el Sector Educación, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en Sector Educación. 


NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que los insumos sometidos a verificación no se encuentran incluidos en el registro de bienes nacionales conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.

i. Se concluye que, si bien existen bienes representativos, estos no se encuentran en el registro de Productores de Bienes nacionales.

ii. De conformidad con consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada el día 19 de OCTUBRE de 2026, se determinó que los bienes de mayor relevancia para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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MATRIZ 4 


–


 


BIENES 


RELEVANTES


 


OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL


 


MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


 


Ver


sión: 


1 de


l


 


21


 


de 


agosto


 


de 


2025


 


 


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe 


aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 


2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá 


constar 


en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta 


los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 


distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 


–


 


Experiencia de 


los 


diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de 


infraestructura de


l sector social e


n 


Sector educativo


.


 


 


En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la 


siguiente metodología para identificar


 


los bienes nacionales relevantes para la 


ejecución del objeto a contratar: 


 


 


1.


 


Identificar dentro del Presupuesto 


O


ficial los bienes o insumos requeridos 


para la ejecución del proyecto.


 


 


INSUMOS


 


Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i


 


Acero 


estructural A500 grado C para cubierta


 


Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)


 


Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa 


e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)


 


Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16", 


pintura epoxica.


 


Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.


 


Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts


 


Concreto Antepiso f´c 21


0 kg/cm2  e=0,08 mts.


 


Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento 


terreno.


 


Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos


 


Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c


 


210 kg/cm2


 


Concreto para pedestal  de 0,40 mts. 


X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2    


 


Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.


 


Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion


 


Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms


 


Malla electrosoldada M


-


084 15x15x4 mm


 


Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts


 


Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.  


 


Pasamanos en tuberia


 


redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en 


tuberia de 1 1/2" A.N.


 


Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura 


anticorrosiva y esmalte


 


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TAB


LERO 


GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1 


No 8T


 


Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"


 


Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"


 


Suministro e instalacion


 


de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar


 


Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada


 


Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia


 


PVCP de 1/2", incluye 


accesorios


 


Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios


 


Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.


 


Suministro e instalacion de tanque plastico


 


de 500 Litros


 


Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios


 




MATRIZ 4  –   BIENES  RELEVANTES   OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL   MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL   Ver sión:  1 de l   21   de  agosto   de  2025     Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe  aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de  2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá  constar  en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta  los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las  distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1  –   Experiencia de  los  diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de  infraestructura de l sector social e n  Sector educativo .     En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la  siguiente metodología para identificar   los bienes nacionales relevantes para la  ejecución del objeto a contratar:      1.   Identificar dentro del Presupuesto  O ficial los bienes o insumos requeridos  para la ejecución del proyecto.    

INSUMOS  

Acero de Refuerzo fy=60.000 p.s.i  

Acero  estructural A500 grado C para cubierta  

Anden en concreto de 3000 psi espesor=0,10 m (incluye refuerzo)  

Canaleta perimetral e= 0,1  en concreto 3000 psi de h= 0,5  b= 0,50 x 0,1 con tapa  e=0,08 mts inc. Refuerzo (costado occidental)  

Cerramiento perimetral en tubo AN 2", malla eslabonada cal. 10, angulo 1"x3/16",  pintura epoxica.  

Cerramiento provisional en tela incluye parales en guadua o madera. H = 2 ML.  

Columneta en concreto de 3000 psi de 0,12 x 0,20 mts  

Concreto Antepiso f´c 21 0 kg/cm2  e=0,08 mts.  

Concreto ciclopeo, 60% concreto f´c 175 kg/cm2, 40% piedra rajon, para mejoramiento  terreno.  

Concreto losa aligerada f´c 175 kg/cm2 tarima y cuarto implementos  

Concreto losa graderia ancho= 0,60 mts. e=0.10 f´c   210 kg/cm2  

Concreto para pedestal  de 0,40 mts.  X 0,40 mts. f´c 210 kg/cm2      

Concreto para vigas de amarre f´c 210 kg/cm2 de 0,30 mts.  x 0,30 mts.  

Concreto simple solado f´c 175 kg/cm2 viga cimentacion  

Friso liso impermeabilizado mortero 1:3 e= 1,5 cms  

Malla electrosoldada M - 084 15x15x4 mm  

Mamposteria en ladrillo a la vista e = 0,12 mts  

Mortero 1:3 nivelacion  e= 0,05 mts.    

Pasamanos en tuberia   redonda  A.N.  de 2" calibre 18. Anclado a muro, apoyos en  tuberia de 1 1/2" A.N.  

Suministro e instalacion Canal lámina galvanizada Cal. 18 D= 60 cm. Incluye pintura  anticorrosiva y esmalte  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE EQUIPO DE MEDIDA A TAB LERO  GENERAL Y DEL TABLERO GENERAL AL TABLERO SECUNDARIO 2 No 8 F + 1 No 8 N + 1  No 8T  

Suministro e instalacion de Bajantes en Tuberia PVC A.LL. 4"  

Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 2"x3/4"  

Suministro e instalacion   de Lavamanos institucional de pedestal avanti o similar  

Suministro e instalacion de portones en tubo AN de 4" y malla eslabonada  

Suministro e instalacion de Punto Hidraulico completo en tuberia   PVCP de 1/2", incluye  accesorios  

Suministro e instalacion de Punto sanitario en tuberia PVCS de 2", incluye accesorios  

Suministro e Instalacion de Sanitario institucional tipo avanti o similar.  

Suministro e instalacion de tanque plastico   de 500 Litros  

Suministro e instalacion de Tuberia PVCP RDE 21 3/4", incluye accesorios  

